{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Analitico","Banco","Composições","Cotações","Relatórios","Busca"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":61,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Analitico","index":0,"n_rows":46478,"n_cols":7,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0},"flags":["formulas_cached_only"]}
["97141",null,null,"","55,6862746","59,3159317","SINAPI - ANALITICO NACIONAL SIPCI 15/03/2023"]
["97141","SINAPI",5678,"0,0099000","",""]
["97141","SINAPI",5679,"0,0477000","",""]
["97141","SINAPI-I",20078,"0,0046000","",""]
["97141","SINAPI",88246,"0,0905000","",""]
["97141","SINAPI",88316,"0,0905000","",""]
["97142",null,null,"","56,4530291","60,0965407"]
["97142","SINAPI",5678,"0,0106000","",""]
["97142","SINAPI",5679,"0,0510000","",""]
["97142","SINAPI-I",20078,"0,0054000","",""]
["97142","SINAPI",88246,"0,1045000","",""]
["97142","SINAPI",88316,"0,1045000","",""]
["97143",null,null,"","57,6976422","61,2944163"]
["97143","SINAPI",5678,"0,0124000","",""]
["97143","SINAPI",5679,"0,0594000","",""]
["97143","SINAPI-I",20078,"0,0071000","",""]
["97143","SINAPI",88246,"0,1396000","",""]
["97143","SINAPI",88316,"0,1396000","",""]
["97144",null,null,"","58,5337916","62,0743846"]
["97144","SINAPI",5678,"0,0141000","",""]
["97144","SINAPI",5679,"0,0678000","",""]
["97144","SINAPI-I",20078,"0,0087000","",""]
["97144","SINAPI",88246,"0,1747000","",""]
["97144","SINAPI",88316,"0,1747000","",""]
["97145",null,null,"","59,0643276","62,5835191"]
["97145","SINAPI",5678,"0,0159000","",""]
["97145","SINAPI",5679,"0,0762000","",""]
["97145","SINAPI-I",20078,"0,0113000","",""]
["97145","SINAPI",88246,"0,2097000","",""]
["97145","SINAPI",88316,"0,2097000","",""]
["97146",null,null,"","59,3882754","62,9600930"]
["97146","SINAPI",5678,"0,0176000","",""]
["97146","SINAPI",5679,"0,0846000","",""]
["97146","SINAPI-I",20078,"0,0138000","",""]
["97146","SINAPI",88246,"0,2448000","",""]
["97146","SINAPI",88316,"0,2448000","",""]
["97147",null,null,"","59,7817909","63,3024374"]
["97147","SINAPI",5678,"0,0194000","",""]
["97147","SINAPI",5679,"0,0930000","",""]
["97147","SINAPI-I",20078,"0,0163000","",""]
["97147","SINAPI",88246,"0,2799000","",""]
["97147","SINAPI",88316,"0,2799000","",""]
["97148",null,null,"","59,9595552","63,4461539"]
["97148","SINAPI",5678,"0,0211000","",""]
["97148","SINAPI",5679,"0,1014000","",""]
["97148","SINAPI-I",20078,"0,0188000","",""]
["97148","SINAPI",88246,"0,3150000","",""]
["97148","SINAPI",88316,"0,3150000","",""]
["97149",null,null,"","60,1466994","63,6465014"]
["97149","SINAPI",5678,"0,0229000","",""]
["97149","SINAPI",5679,"0,1098000","",""]
["97149","SINAPI-I",20078,"0,0221000","",""]
["97149","SINAPI",88246,"0,3501000","",""]
["97149","SINAPI",88316,"0,3501000","",""]
["97150",null,null,"","54,4399598","58,0877235"]
["97150","SINAPI",5631,"0,0246000","",""]
["97150","SINAPI",5632,"0,1182000","",""]
["97150","SINAPI-I",20078,"0,0248000","",""]
["97150","SINAPI",88246,"0,3851000","",""]
["97150","SINAPI",88316,"0,3851000","",""]
["97151",null,null,"","54,7141317","58,3696946"]
["97151","SINAPI",5631,"0,0281000","",""]
["97151","SINAPI",5632,"0,1350000","",""]
["97151","SINAPI-I",20078,"0,0313000","",""]
["97151","SINAPI",88246,"0,4553000","",""]
["97151","SINAPI",88316,"0,4553000","",""]
["97152",null,null,"","55,1913604","58,8480948"]
["97152","SINAPI",5631,"0,0316000","",""]
["97152","SINAPI",5632,"0,1518000","",""]
["97152","SINAPI-I",20078,"0,0284000","",""]
["97152","SINAPI",88246,"0,5255000","",""]
["97152","SINAPI",88316,"0,5255000","",""]
["97153",null,null,"","55,4452114","59,0817747"]
["97153","SINAPI",5631,"0,0351000","",""]
["97153","SINAPI",5632,"0,1686000","",""]
["97153","SINAPI-I",20078,"0,0314000","",""]
["97153","SINAPI",88246,"0,5956000","",""]
["97153","SINAPI",88316,"0,5956000","",""]
["97154",null,null,"","55,6009689","59,2242459"]
["97154","SINAPI",5631,"0,0386000","",""]
["97154","SINAPI",5632,"0,1854000","",""]
["97154","SINAPI-I",20078,"0,0355000","",""]
["97154","SINAPI",88246,"0,6658000","",""]
["97154","SINAPI",88316,"0,6658000","",""]
["97155",null,null,"","55,7512384","59,3682882"]
["97155","SINAPI",5631,"0,0421000","",""]
["97155","SINAPI",5632,"0,2021000","",""]
["97155","SINAPI-I",20078,"0,0403000","",""]
["97155","SINAPI",88246,"0,7359000","",""]
["97155","SINAPI",88316,"0,7359000","",""]
["97156",null,null,"","55,6726095","59,2919414"]
["97156","SINAPI",5631,"0,0491000","",""]
["97156","SINAPI",5632,"0,2357000","",""]
["97156","SINAPI-I",20078,"0,0646000","",""]
["97156","SINAPI",88246,"0,8762000","",""]
["97156","SINAPI",88316,"0,8762000","",""]
["97157",null,null,"","53,3551556","57,0135748"]
["97157","SINAPI",5678,"0,0099000","",""]
["97157","SINAPI",5679,"0,0190000","",""]
["97157","SINAPI-I",20078,"0,0046000","",""]
["97157","SINAPI",88246,"0,0548000","",""]
["97157","SINAPI",88316,"0,0548000","",""]
["97158",null,null,"","54,1605840","57,7956991"]
["97158","SINAPI",5678,"0,0106000","",""]
["97158","SINAPI",5679,"0,0204000","",""]
["97158","SINAPI-I",20078,"0,0054000","",""]
["97158","SINAPI",88246,"0,0633000","",""]
["97158","SINAPI",88316,"0,0633000","",""]
["97159",null,null,"","55,5172415","59,1772153"]
["97159","SINAPI",5678,"0,0124000","",""]
["97159","SINAPI",5679,"0,0237000","",""]
["97159","SINAPI-I",20078,"0,0071000","",""]
["97159","SINAPI",88246,"0,0845000","",""]
["97159","SINAPI",88316,"0,0845000","",""]
["97160",null,null,"","56,4102565","60,0174217"]
["97160","SINAPI",5678,"0,0141000","",""]
["97160","SINAPI",5679,"0,0270000","",""]
["97160","SINAPI-I",20078,"0,0087000","",""]
["97160","SINAPI",88246,"0,1057000","",""]
["97160","SINAPI",88316,"0,1057000","",""]
["97161",null,null,"","57,0621470","60,6508877"]
["97161","SINAPI",5678,"0,0159000","",""]
["97161","SINAPI",5679,"0,0304000","",""]
["97161","SINAPI-I",20078,"0,0113000","",""]
["97161","SINAPI",88246,"0,1270000","",""]
["97161","SINAPI",88316,"0,1270000","",""]
["97162",null,null,"","57,3735956","61,0147721"]
["97162","SINAPI",5678,"0,0176000","",""]
["97162","SINAPI",5679,"0,0337000","",""]
["97162","SINAPI-I",20078,"0,0138000","",""]
["97162","SINAPI",88246,"0,1482000","",""]
["97162","SINAPI",88316,"0,1482000","",""]
["97163",null,null,"","57,6565407","61,2372305"]
["97163","SINAPI",5678,"0,0194000","",""]
["97163","SINAPI",5679,"0,0371000","",""]
["97163","SINAPI-I",20078,"0,0163000","",""]
["97163","SINAPI",88246,"0,1694000","",""]
["97163","SINAPI",88316,"0,1694000","",""]
["97164",null,null,"","58,0088988","61,5580449"]
["97164","SINAPI",5678,"0,0211000","",""]
["97164","SINAPI",5679,"0,0404000","",""]
["97164","SINAPI-I",20078,"0,0188000","",""]
["97164","SINAPI",88246,"0,1907000","",""]
["97164","SINAPI",88316,"0,1907000","",""]
["97165",null,null,"","58,1360202","61,7050692"]
["97165","SINAPI",5678,"0,0229000","",""]
["97165","SINAPI",5679,"0,0438000","",""]
["97165","SINAPI-I",20078,"0,0221000","",""]
["97165","SINAPI",88246,"0,2119000","",""]
["97165","SINAPI",88316,"0,2119000","",""]
["97166",null,null,"","52,4678557","56,1591431"]
["97166","SINAPI",5631,"0,0246000","",""]
["97166","SINAPI",5632,"0,0471000","",""]
["97166","SINAPI-I",20078,"0,0248000","",""]
["97166","SINAPI",88246,"0,2331000","",""]
["97166","SINAPI",88316,"0,2331000","",""]
["97167",null,null,"","52,7639972","56,4521399"]
["97167","SINAPI",5631,"0,0281000","",""]
["97167","SINAPI",5632,"0,0538000","",""]
["97167","SINAPI-I",20078,"0,0313000","",""]
["97167","SINAPI",88246,"0,2756000","",""]
["97167","SINAPI",88316,"0,2756000","",""]
["97168",null,null,"","53,3665836","57,0608497"]
["97168","SINAPI",5631,"0,0316000","",""]
["97168","SINAPI",5632,"0,0605000","",""]
["97168","SINAPI-I",20078,"0,0284000","",""]
["97168","SINAPI",88246,"0,3181000","",""]
["97168","SINAPI",88316,"0,3181000","",""]
["97169",null,null,"","53,6565098","57,3323133"]
["97169","SINAPI",5631,"0,0351000","",""]
["97169","SINAPI",5632,"0,0672000","",""]
["97169","SINAPI-I",20078,"0,0314000","",""]
["97169","SINAPI",88246,"0,3605000","",""]
["97169","SINAPI",88316,"0,3605000","",""]
["97170",null,null,"","53,7982566","57,4638846"]
["97170","SINAPI",5631,"0,0386000","",""]
["97170","SINAPI",5632,"0,0739000","",""]
["97170","SINAPI-I",20078,"0,0355000","",""]
["97170","SINAPI",88246,"0,4030000","",""]
["97170","SINAPI",88316,"0,4030000","",""]
["97171",null,null,"","53,9610685","57,6250001"]
["97171","SINAPI",5631,"0,0421000","",""]
["97171","SINAPI",5632,"0,0806000","",""]
["97171","SINAPI-I",20078,"0,0403000","",""]
["97171","SINAPI",88246,"0,4455000","",""]
["97171","SINAPI",88316,"0,4455000","",""]
["97172",null,null,"","53,6872038","57,3424132"]
["97172","SINAPI",5631,"0,0491000","",""]
["97172","SINAPI",5632,"0,0940000","",""]
["97172","SINAPI-I",20078,"0,0646000","",""]
["97172","SINAPI",88246,"0,5304000","",""]
["97172","SINAPI",88316,"0,5304000","",""]
["97173",null,null,"","47,6500699","51,3618678"]
["97173","SINAPI",5631,"0,0211000","",""]
["97173","SINAPI",5632,"0,1011000","",""]
["97173","SINAPI-I",10997,"0,1875000","",""]
["97173","SINAPI",88246,"0,1083000","",""]
["97173","SINAPI",88316,"0,1083000","",""]
["97173","SINAPI",88317,"0,4792000","",""]
["97174",null,null,"","47,4235105","51,1501778"]
["97174","SINAPI",5631,"0,0246000","",""]
["97174","SINAPI",5632,"0,1179000","",""]
["97174","SINAPI-I",10997,"0,2187000","",""]
["97174","SINAPI",88246,"0,1189000","",""]
["97174","SINAPI",88316,"0,1189000","",""]
["97174","SINAPI",88317,"0,5590000","",""]
["97175",null,null,"","47,1922056","50,9138812"]
["97175","SINAPI",5631,"0,0281000","",""]
["97175","SINAPI",5632,"0,1347000","",""]
["97175","SINAPI-I",10997,"0,2499000","",""]
["97175","SINAPI",88246,"0,1295000","",""]
["97175","SINAPI",88316,"0,1295000","",""]
["97175","SINAPI",88317,"0,6389000","",""]
["97176",null,null,"","47,0383277","50,7583567"]
["97176","SINAPI",5631,"0,0316000","",""]
["97176","SINAPI",5632,"0,1514000","",""]
["97176","SINAPI-I",10997,"0,2812000","",""]
["97176","SINAPI",88246,"0,1401000","",""]
["97176","SINAPI",88316,"0,1401000","",""]
["97176","SINAPI",88317,"0,7188000","",""]
["97177",null,null,"","46,7588367","50,4791946"]
["97177","SINAPI",5631,"0,0386000","",""]
["97177","SINAPI",5632,"0,1850000","",""]
["97177","SINAPI-I",10997,"0,3437000","",""]
["97177","SINAPI",88246,"0,1613000","",""]
["97177","SINAPI",88316,"0,1613000","",""]
["97177","SINAPI",88317,"0,8785000","",""]
["97178",null,null,"","46,6259713","50,3407683"]
["97178","SINAPI",5631,"0,0456000","",""]
["97178","SINAPI",5632,"0,2186000","",""]
["97178","SINAPI-I",10997,"0,4062000","",""]
["97178","SINAPI",88246,"0,1825000","",""]
["97178","SINAPI",88316,"0,1825000","",""]
["97178","SINAPI",88317,"1,0382000","",""]
["97179",null,null,"","46,4985996","50,2157110"]
["97179","SINAPI",5631,"0,0526000","",""]
["97179","SINAPI",5632,"0,2522000","",""]
["97179","SINAPI-I",10997,"0,4687000","",""]
["97179","SINAPI",88246,"0,2036000","",""]
["97179","SINAPI",88316,"0,2036000","",""]
["97179","SINAPI",88317,"1,1980000","",""]
["97180",null,null,"","46,4017095","50,1193129"]
["97180","SINAPI",5631,"0,0596000","",""]
["97180","SINAPI",5632,"0,2858000","",""]
["97180","SINAPI-I",10997,"0,5311000","",""]
["97180","SINAPI",88246,"0,2248000","",""]
["97180","SINAPI",88316,"0,2248000","",""]
["97180","SINAPI",88317,"1,3577000","",""]
["97181",null,null,"","44,8010080","48,4995161"]
["97181","SINAPI-I",10997,"0,5936000","",""]
["97181","SINAPI",88246,"0,2460000","",""]
["97181","SINAPI",88316,"0,2460000","",""]
["97181","SINAPI",88317,"1,5174000","",""]
["97181","SINAPI",88907,"0,0666000","",""]
["97181","SINAPI",88908,"0,3193000","",""]
["97182",null,null,"","44,7407309","48,4362269"]
["97182","SINAPI-I",10997,"0,6561000","",""]
["97182","SINAPI",88246,"0,2672000","",""]
["97182","SINAPI",88316,"0,2672000","",""]
["97182","SINAPI",88317,"1,6771000","",""]
["97182","SINAPI",88907,"0,0736000","",""]
["97182","SINAPI",88908,"0,3529000","",""]
["97183",null,null,"","48,1903677","51,8920350"]
["97183","SINAPI",5631,"0,0211000","",""]
["97183","SINAPI",5632,"0,0403000","",""]
["97183","SINAPI-I",10997,"0,1875000","",""]
["97183","SINAPI",88246,"0,0656000","",""]
["97183","SINAPI",88316,"0,0656000","",""]
["97183","SINAPI",88317,"0,4792000","",""]
["97184",null,null,"","48,0196803","51,7359526"]
["97184","SINAPI",5631,"0,0246000","",""]
["97184","SINAPI",5632,"0,0470000","",""]
["97184","SINAPI-I",10997,"0,2187000","",""]
["97184","SINAPI",88246,"0,0720000","",""]
["97184","SINAPI",88316,"0,0720000","",""]
["97184","SINAPI",88317,"0,5590000","",""]
["97185",null,null,"","47,8702704","51,5863455"]
["97185","SINAPI",5631,"0,0281000","",""]
["97185","SINAPI",5632,"0,0537000","",""]
["97185","SINAPI-I",10997,"0,2499000","",""]
["97185","SINAPI",88246,"0,0784000","",""]
["97185","SINAPI",88316,"0,0784000","",""]
["97185","SINAPI",88317,"0,6389000","",""]
["97186",null,null,"","47,7338478","51,4510929"]
["97186","SINAPI",5631,"0,0316000","",""]
["97186","SINAPI",5632,"0,0604000","",""]
["97186","SINAPI-I",10997,"0,2812000","",""]
["97186","SINAPI",88246,"0,0848000","",""]
["97186","SINAPI",88316,"0,0848000","",""]
["97186","SINAPI",88317,"0,7188000","",""]
["97187",null,null,"","47,5420235","51,2525790"]
["97187","SINAPI",5631,"0,0386000","",""]
["97187","SINAPI",5632,"0,0738000","",""]
["97187","SINAPI-I",10997,"0,3437000","",""]
["97187","SINAPI",88246,"0,0976000","",""]
["97187","SINAPI",88316,"0,0976000","",""]
["97187","SINAPI",88317,"0,8785000","",""]
["97188",null,null,"","47,4130963","51,1330914"]
["97188","SINAPI",5631,"0,0456000","",""]
["97188","SINAPI",5632,"0,0872000","",""]
["97188","SINAPI-I",10997,"0,4062000","",""]
["97188","SINAPI",88246,"0,1104000","",""]
["97188","SINAPI",88316,"0,1104000","",""]
["97188","SINAPI",88317,"1,0382000","",""]
["97189",null,null,"","47,3308359","51,0446138"]
["97189","SINAPI",5631,"0,0526000","",""]
["97189","SINAPI",5632,"0,1005000","",""]
["97189","SINAPI-I",10997,"0,4687000","",""]
["97189","SINAPI",88246,"0,1233000","",""]
["97189","SINAPI",88316,"0,1233000","",""]
["97189","SINAPI",88317,"1,1980000","",""]
["97190",null,null,"","47,2768690","50,9960544"]
["97190","SINAPI",5631,"0,0596000","",""]
["97190","SINAPI",5632,"0,1139000","",""]
["97190","SINAPI-I",10997,"0,5311000","",""]
["97190","SINAPI",88246,"0,1361000","",""]
["97190","SINAPI",88316,"0,1361000","",""]
["97190","SINAPI",88317,"1,3577000","",""]
["97191",null,null,"","45,8171995","49,5345132"]
["97191","SINAPI-I",10997,"0,5936000","",""]
["97191","SINAPI",88246,"0,1489000","",""]
["97191","SINAPI",88316,"0,1489000","",""]
["97191","SINAPI",88317,"1,5174000","",""]
["97191","SINAPI",88907,"0,0666000","",""]
["97191","SINAPI",88908,"0,1273000","",""]
["97192",null,null,"","45,7480637","49,4568934"]
["97192","SINAPI-I",10997,"0,6561000","",""]
["97192","SINAPI",88246,"0,1617000","",""]
["97192","SINAPI",88316,"0,1617000","",""]
["97192","SINAPI",88317,"1,6771000","",""]
["97192","SINAPI",88907,"0,0736000","",""]
["97192","SINAPI",88908,"0,1407000","",""]
["90694",null,null,"","7,3632687","8,4735071"]
["90694","SINAPI-I",20078,"0,0104000","",""]
["90694","SINAPI-I",36365,"1,0500000","",""]
["90694","SINAPI",88246,"0,0753000","",""]
["90694","SINAPI",88316,"0,0753000","",""]
["90695",null,null,"","4,6440677","5,3499327"]
["90695","SINAPI-I",20078,"0,0146000","",""]
["90695","SINAPI-I",41936,"1,0500000","",""]
["90695","SINAPI",88246,"0,0892000","",""]
["90695","SINAPI",88316,"0,0892000","",""]
["90696",null,null,"","3,2352341","3,7325038"]
["90696","SINAPI-I",20078,"0,0167000","",""]
["90696","SINAPI-I",41930,"1,0500000","",""]
["90696","SINAPI",88246,"0,1030000","",""]
["90696","SINAPI",88316,"0,1030000","",""]
["90697",null,null,"","2,3723750","2,7441025"]
["90697","SINAPI-I",20078,"0,0208000","",""]
["90697","SINAPI-I",41931,"1,0500000","",""]
["90697","SINAPI",88246,"0,1169000","",""]
["90697","SINAPI",88316,"0,1169000","",""]
["90698",null,null,"","1,7399320","2,0137312"]
["90698","SINAPI-I",20078,"0,0250000","",""]
["90698","SINAPI-I",41932,"1,0500000","",""]
["90698","SINAPI",88246,"0,1308000","",""]
["90698","SINAPI",88316,"0,1308000","",""]
["90699",null,null,"","1,3687122","1,5864902"]
["90699","SINAPI-I",20078,"0,0292000","",""]
["90699","SINAPI-I",41933,"1,0500000","",""]
["90699","SINAPI",88246,"0,1447000","",""]
["90699","SINAPI",88316,"0,1447000","",""]
["90700",null,null,"","0,9142374","1,0655665"]
["90700","SINAPI",5678,"0,0283000","",""]
["90700","SINAPI",5679,"0,0176000","",""]
["90700","SINAPI-I",20078,"0,0333000","",""]
["90700","SINAPI-I",41934,"1,0500000","",""]
["90700","SINAPI",88246,"0,0873000","",""]
["90700","SINAPI",88316,"0,0873000","",""]
["90701",null,null,"","6,5273037","7,4876847"]
["90701","SINAPI-I",305,"0,1667000","",""]
["90701","SINAPI-I",20078,"0,0146000","",""]
["90701","SINAPI-I",38032,"1,0500000","",""]
["90701","SINAPI",88246,"0,0993000","",""]
["90701","SINAPI",88316,"0,0993000","",""]
["90702",null,null,"","4,5171339","5,2224703"]
["90702","SINAPI-I",306,"0,1667000","",""]
["90702","SINAPI-I",20078,"0,0167000","",""]
["90702","SINAPI-I",38033,"1,0500000","",""]
["90702","SINAPI",88246,"0,1132000","",""]
["90702","SINAPI",88316,"0,1132000","",""]
["90703",null,null,"","3,2472202","3,7424325"]
["90703","SINAPI-I",307,"0,1667000","",""]
["90703","SINAPI-I",20078,"0,0188000","",""]
["90703","SINAPI-I",38034,"1,0500000","",""]
["90703","SINAPI",88246,"0,1271000","",""]
["90703","SINAPI",88316,"0,1271000","",""]
["90704",null,null,"","2,4209743","2,7969178"]
["90704","SINAPI-I",308,"0,1667000","",""]
["90704","SINAPI-I",20078,"0,0208000","",""]
["90704","SINAPI-I",38035,"1,0500000","",""]
["90704","SINAPI",88246,"0,1410000","",""]
["90704","SINAPI",88316,"0,1410000","",""]
["90705",null,null,"","2,0496965","2,3711016"]
["90705","SINAPI-I",309,"0,1667000","",""]
["90705","SINAPI-I",20078,"0,0229000","",""]
["90705","SINAPI-I",38036,"1,0500000","",""]
["90705","SINAPI",88246,"0,1549000","",""]
["90705","SINAPI",88316,"0,1549000","",""]
["90706",null,null,"","1,2652742","1,4659459"]
["90706","SINAPI-I",310,"0,1667000","",""]
["90706","SINAPI",5678,"0,0316000","",""]
["90706","SINAPI",5679,"0,0196000","",""]
["90706","SINAPI-I",20078,"0,0250000","",""]
["90706","SINAPI-I",38037,"1,0500000","",""]
["90706","SINAPI",88246,"0,0975000","",""]
["90706","SINAPI",88316,"0,0975000","",""]
["90708",null,null,"","1,0347023","1,1972241"]
["90708","SINAPI",5631,"0,0422000","",""]
["90708","SINAPI",5632,"0,0262000","",""]
["90708","SINAPI-I",20078,"0,0694000","",""]
["90708","SINAPI-I",41782,"1,0500000","",""]
["90708","SINAPI",88246,"0,1301000","",""]
["90708","SINAPI",88316,"0,1301000","",""]
["90724",null,null,"","73,1338680","75,9525125"]
["90724","SINAPI",88246,"0,5086000","",""]
["90724","SINAPI",88316,"0,5086000","",""]
["90724","SINAPI",88629,"0,0018000","",""]
["90725",null,null,"","72,7797291","75,6289309"]
["90725","SINAPI",88246,"0,6217000","",""]
["90725","SINAPI",88316,"0,6217000","",""]
["90725","SINAPI",88629,"0,0025000","",""]
["90726",null,null,"","72,4720288","75,3357292"]
["90726","SINAPI",88246,"0,7348000","",""]
["90726","SINAPI",88316,"0,7348000","",""]
["90726","SINAPI",88629,"0,0033000","",""]
["90727",null,null,"","72,3307173","75,2044489"]
["90727","SINAPI",88246,"0,8479000","",""]
["90727","SINAPI",88316,"0,8479000","",""]
["90727","SINAPI",88629,"0,0040000","",""]
["90728",null,null,"","72,2017023","75,0791823"]
["90728","SINAPI",88246,"0,9610000","",""]
["90728","SINAPI",88316,"0,9610000","",""]
["90728","SINAPI",88629,"0,0047000","",""]
["90729",null,null,"","72,0986946","74,9871400"]
["90729","SINAPI",88246,"1,0741000","",""]
["90729","SINAPI",88316,"1,0741000","",""]
["90729","SINAPI",88629,"0,0054000","",""]
["90730",null,null,"","72,0098484","74,9041478"]
["90730","SINAPI",88246,"1,1872000","",""]
["90730","SINAPI",88316,"1,1872000","",""]
["90730","SINAPI",88629,"0,0061000","",""]
["90731",null,null,"","71,9673682","74,8648363"]
["90731","SINAPI",88246,"1,3003000","",""]
["90731","SINAPI",88316,"1,3003000","",""]
["90731","SINAPI",88629,"0,0068000","",""]
["90732",null,null,"","71,8495650","74,7545936"]
["90732","SINAPI",88246,"1,6396000","",""]
["90732","SINAPI",88316,"1,6396000","",""]
["90732","SINAPI",88629,"0,0089000","",""]
["90733",null,null,"","75,7111598","78,4046693"]
["90733","SINAPI",88246,"0,0753000","",""]
["90733","SINAPI",88316,"0,0753000","",""]
["90734",null,null,"","75,5514706","78,1967214"]
["90734","SINAPI",88246,"0,0892000","",""]
["90734","SINAPI",88316,"0,0892000","",""]
["90735",null,null,"","75,7961784","78,4090910"]
["90735","SINAPI",88246,"0,1030000","",""]
["90735","SINAPI",88316,"0,1030000","",""]
["90736",null,null,"","75,7363254","78,3750000"]
["90736","SINAPI",88246,"0,1169000","",""]
["90736","SINAPI",88316,"0,1169000","",""]
["90737",null,null,"","75,9748428","78,5874440"]
["90737","SINAPI",88246,"0,1308000","",""]
["90737","SINAPI",88316,"0,1308000","",""]
["90738",null,null,"","75,4802260","78,1470293"]
["90738","SINAPI",88246,"0,1447000","",""]
["90738","SINAPI",88316,"0,1447000","",""]
["90739",null,null,"","48,5527545","52,4179621"]
["90739","SINAPI",5678,"0,0283000","",""]
["90739","SINAPI",5679,"0,0176000","",""]
["90739","SINAPI",88246,"0,0873000","",""]
["90739","SINAPI",88316,"0,0873000","",""]
["90740",null,null,"","75,7425743","78,3505155"]
["90740","SINAPI",88246,"0,0993000","",""]
["90740","SINAPI",88316,"0,0993000","",""]
["90741",null,null,"","75,7619739","78,4516130"]
["90741","SINAPI",88246,"0,1132000","",""]
["90741","SINAPI",88316,"0,1132000","",""]
["90742",null,null,"","75,7419355","78,3410139"]
["90742","SINAPI",88246,"0,1271000","",""]
["90742","SINAPI",88316,"0,1271000","",""]
["90743",null,null,"","75,6097561","78,2383420"]
["90743","SINAPI",88246,"0,1410000","",""]
["90743","SINAPI",88316,"0,1410000","",""]
["90744",null,null,"","75,5274262","78,1749765"]
["90744","SINAPI",88246,"0,1549000","",""]
["90744","SINAPI",88316,"0,1549000","",""]
["90745",null,null,"","48,7479133","52,4767803"]
["90745","SINAPI",5678,"0,0316000","",""]
["90745","SINAPI",5679,"0,0196000","",""]
["90745","SINAPI",88246,"0,0975000","",""]
["90745","SINAPI",88316,"0,0975000","",""]
["90746",null,null,"","76,0649088","78,7003611"]
["90746","SINAPI",88246,"0,0814000","",""]
["90746","SINAPI",88316,"0,0814000","",""]
["90747",null,null,"","41,0958905","44,7082098"]
["90747","SINAPI",5631,"0,0422000","",""]
["90747","SINAPI",5632,"0,0262000","",""]
["90747","SINAPI",88246,"0,1301000","",""]
["90747","SINAPI",88316,"0,1301000","",""]
["94869",null,null,"","0,6853441","0,7974121"]
["94869","SINAPI-I",20078,"0,0379000","",""]
["94869","SINAPI-I",41779,"1,0500000","",""]
["94869","SINAPI",88246,"0,0200000","",""]
["94869","SINAPI",88316,"0,0200000","",""]
["94870",null,null,"","42,1296296","45,8874458"]
["94870","SINAPI-I",20078,"0,0379000","",""]
["94870","SINAPI",88246,"0,0200000","",""]
["94870","SINAPI",88316,"0,0200000","",""]
["94871",null,null,"","0,7652692","0,8940588"]
["94871","SINAPI-I",20078,"0,0417000","",""]
["94871","SINAPI-I",41780,"1,0500000","",""]
["94871","SINAPI",88246,"0,0349000","",""]
["94871","SINAPI",88316,"0,0349000","",""]
["94872",null,null,"","50,6369427","54,5454546"]
["94872","SINAPI-I",20078,"0,0417000","",""]
["94872","SINAPI",88246,"0,0349000","",""]
["94872","SINAPI",88316,"0,0349000","",""]
["94875",null,null,"","0,9657651","1,1192690"]
["94875","SINAPI",5631,"0,0638000","",""]
["94875","SINAPI",5632,"0,0397000","",""]
["94875","SINAPI-I",20078,"0,1042000","",""]
["94875","SINAPI-I",41783,"1,0500000","",""]
["94875","SINAPI",88246,"0,1970000","",""]
["94875","SINAPI",88316,"0,1970000","",""]
["94876",null,null,"","37,4287524","40,9796895"]
["94876","SINAPI",5631,"0,0638000","",""]
["94876","SINAPI",5632,"0,0397000","",""]
["94876","SINAPI-I",20078,"0,1042000","",""]
["94876","SINAPI",88246,"0,1970000","",""]
["94876","SINAPI",88316,"0,1970000","",""]
["94878",null,null,"","37,9338618","41,4841537"]
["94878","SINAPI",5631,"0,0749000","",""]
["94878","SINAPI",5632,"0,0466000","",""]
["94878","SINAPI-I",20078,"0,1042000","",""]
["94878","SINAPI",88246,"0,2311000","",""]
["94878","SINAPI",88316,"0,2311000","",""]
["94879",null,null,"","0,9014174","1,0458798"]
["94879","SINAPI",5631,"0,0917000","",""]
["94879","SINAPI",5632,"0,0570000","",""]
["94879","SINAPI-I",20078,"0,2083000","",""]
["94879","SINAPI-I",41785,"1,0500000","",""]
["94879","SINAPI",88246,"0,2830000","",""]
["94879","SINAPI",88316,"0,2830000","",""]
["94880",null,null,"","36,1661343","39,6981892"]
["94880","SINAPI",5631,"0,0917000","",""]
["94880","SINAPI",5632,"0,0570000","",""]
["94880","SINAPI-I",20078,"0,2083000","",""]
["94880","SINAPI",88246,"0,2830000","",""]
["94880","SINAPI",88316,"0,2830000","",""]
["94881",null,null,"","0,7777974","0,9012305"]
["94881","SINAPI",5631,"0,1088000","",""]
["94881","SINAPI",5632,"0,0676000","",""]
["94881","SINAPI-I",20078,"0,2083000","",""]
["94881","SINAPI-I",41786,"1,0500000","",""]
["94881","SINAPI",88246,"0,3355000","",""]
["94881","SINAPI",88316,"0,3355000","",""]
["94882",null,null,"","36,8603802","40,3796377"]
["94882","SINAPI",5631,"0,1088000","",""]
["94882","SINAPI",5632,"0,0676000","",""]
["94882","SINAPI-I",20078,"0,2083000","",""]
["94882","SINAPI",88246,"0,3355000","",""]
["94882","SINAPI",88316,"0,3355000","",""]
["94884",null,null,"","37,7323685","41,2898048"]
["94884","SINAPI",5631,"0,1434000","",""]
["94884","SINAPI",5632,"0,0891000","",""]
["94884","SINAPI-I",20078,"0,2083000","",""]
["94884","SINAPI",88246,"0,4424000","",""]
["94884","SINAPI",88316,"0,4424000","",""]
["97121",null,null,"","73,4082398","76,1744967"]
["97121","SINAPI-I",20078,"0,0043000","",""]
["97121","SINAPI",88246,"0,0426000","",""]
["97121","SINAPI",88316,"0,0426000","",""]
["97122",null,null,"","72,6287263","75,4854369"]
["97122","SINAPI-I",20078,"0,0075000","",""]
["97122","SINAPI",88246,"0,0582000","",""]
["97122","SINAPI",88316,"0,0582000","",""]
["97123",null,null,"","71,6101695","74,6212122"]
["97123","SINAPI-I",20078,"0,0096000","",""]
["97123","SINAPI",88246,"0,0737000","",""]
["97123","SINAPI",88316,"0,0737000","",""]
["97124",null,null,"","69,2982457","72,6562500"]
["97124","SINAPI-I",20078,"0,0043000","",""]
["97124","SINAPI",88246,"0,0176000","",""]
["97124","SINAPI",88316,"0,0176000","",""]
["97125",null,null,"","67,9012346","70,9497207"]
["97125","SINAPI-I",20078,"0,0075000","",""]
["97125","SINAPI",88246,"0,0241000","",""]
["97125","SINAPI",88316,"0,0241000","",""]
["97126",null,null,"","67,4757282","70,6140351"]
["97126","SINAPI-I",20078,"0,0096000","",""]
["97126","SINAPI",88246,"0,0305000","",""]
["97126","SINAPI",88316,"0,0305000","",""]
["102264",null,null,"","16,3748225","18,5714285"]
["102264","SINAPI-I",303,"0,1667000","",""]
["102264","SINAPI-I",9836,"1,0500000","",""]
["102264","SINAPI-I",20078,"0,0104200","",""]
["102264","SINAPI",88246,"0,0752800","",""]
["102264","SINAPI",88316,"0,0752800","",""]
["102265",null,null,"","71,7316556","74,6390129"]
["102265","SINAPI",88246,"2,0920000","",""]
["102265","SINAPI",88316,"2,0920000","",""]
["102265","SINAPI",88629,"0,0117000","",""]
["102266",null,null,"","71,6735933","74,5872049"]
["102266","SINAPI",88246,"2,3182000","",""]
["102266","SINAPI",88316,"2,3182000","",""]
["102266","SINAPI",88629,"0,0131000","",""]
["102267",null,null,"","71,6265165","74,5421718"]
["102267","SINAPI",88246,"2,6575000","",""]
["102267","SINAPI",88316,"2,6575000","",""]
["102267","SINAPI",88629,"0,0153000","",""]
["102268",null,null,"","71,5996535","74,5187692"]
["102268","SINAPI",88246,"2,9968000","",""]
["102268","SINAPI",88316,"2,9968000","",""]
["102268","SINAPI",88629,"0,0174000","",""]
["102269",null,null,"","71,5376635","74,4581006"]
["102269","SINAPI",88246,"3,6754000","",""]
["102269","SINAPI",88316,"3,6754000","",""]
["102269","SINAPI",88629,"0,0216000","",""]
["92833",null,null,"","2,1348314","2,4727069"]
["92833","SINAPI",5631,"0,0130000","",""]
["92833","SINAPI",5632,"0,0280000","",""]
["92833","SINAPI-I",40335,"1,0300000","",""]
["92833","SINAPI-I",40340,"0,5000000","",""]
["92833","SINAPI",88246,"0,0610000","",""]
["92833","SINAPI",88316,"0,1230000","",""]
["92834",null,null,"","45,6913829","49,4402986"]
["92834","SINAPI",5631,"0,0130000","",""]
["92834","SINAPI",5632,"0,0280000","",""]
["92834","SINAPI",88246,"0,0610000","",""]
["92834","SINAPI",88316,"0,1230000","",""]
["92835",null,null,"","2,6054701","3,0042727"]
["92835","SINAPI",5631,"0,0170000","",""]
["92835","SINAPI",5632,"0,0350000","",""]
["92835","SINAPI-I",7740,"1,0300000","",""]
["92835","SINAPI-I",40341,"0,5000000","",""]
["92835","SINAPI",88246,"0,0780000","",""]
["92835","SINAPI",88316,"0,1560000","",""]
["92836",null,null,"","45,6896553","49,3421053"]
["92836","SINAPI",5631,"0,0170000","",""]
["92836","SINAPI",5632,"0,0350000","",""]
["92836","SINAPI",88246,"0,0780000","",""]
["92836","SINAPI",88316,"0,1560000","",""]
["92837",null,null,"","1,7846760","2,0644283"]
["92837","SINAPI",5631,"0,0200000","",""]
["92837","SINAPI",5632,"0,0420000","",""]
["92837","SINAPI-I",7741,"1,0300000","",""]
["92837","SINAPI-I",40342,"0,5000000","",""]
["92837","SINAPI",88246,"0,0950000","",""]
["92837","SINAPI",88316,"0,1890000","",""]
["92838",null,null,"","46,0234681","49,7267761"]
["92838","SINAPI",5631,"0,0200000","",""]
["92838","SINAPI",5632,"0,0420000","",""]
["92838","SINAPI",88246,"0,0950000","",""]
["92838","SINAPI",88316,"0,1890000","",""]
["92839",null,null,"","1,7126683","1,9840125"]
["92839","SINAPI",5631,"0,0240000","",""]
["92839","SINAPI",5632,"0,0500000","",""]
["92839","SINAPI-I",7774,"1,0300000","",""]
["92839","SINAPI-I",40343,"0,5000000","",""]
["92839","SINAPI",88246,"0,1110000","",""]
["92839","SINAPI",88316,"0,2220000","",""]
["92840",null,null,"","45,4994513","49,2331289"]
["92840","SINAPI",5631,"0,0240000","",""]
["92840","SINAPI",5632,"0,0500000","",""]
["92840","SINAPI",88246,"0,1110000","",""]
["92840","SINAPI",88316,"0,2220000","",""]
["92841",null,null,"","1,5129888","1,7513882"]
["92841","SINAPI",5631,"0,0270000","",""]
["92841","SINAPI",5632,"0,0570000","",""]
["92841","SINAPI-I",7744,"1,0300000","",""]
["92841","SINAPI-I",40344,"0,5000000","",""]
["92841","SINAPI",88246,"0,1280000","",""]
["92841","SINAPI",88316,"0,2560000","",""]
["92842",null,null,"","45,7773513","49,4859188"]
["92842","SINAPI",5631,"0,0270000","",""]
["92842","SINAPI",5632,"0,0570000","",""]
["92842","SINAPI",88246,"0,1280000","",""]
["92842","SINAPI",88316,"0,2560000","",""]
["92843",null,null,"","1,6521206","1,9119466"]
["92843","SINAPI",5631,"0,0310000","",""]
["92843","SINAPI",5632,"0,0650000","",""]
["92843","SINAPI-I",7773,"1,0300000","",""]
["92843","SINAPI-I",40345,"0,5000000","",""]
["92843","SINAPI",88246,"0,1440000","",""]
["92843","SINAPI",88316,"0,2890000","",""]
["92844",null,null,"","45,5466442","49,2525571"]
["92844","SINAPI",5631,"0,0310000","",""]
["92844","SINAPI",5632,"0,0650000","",""]
["92844","SINAPI",88246,"0,1440000","",""]
["92844","SINAPI",88316,"0,2890000","",""]
["92845",null,null,"","1,2422873","1,4378693"]
["92845","SINAPI",5631,"0,0340000","",""]
["92845","SINAPI",5632,"0,0720000","",""]
["92845","SINAPI-I",7754,"1,0300000","",""]
["92845","SINAPI-I",40346,"0,5000000","",""]
["92845","SINAPI",88246,"0,1610000","",""]
["92845","SINAPI",88316,"0,3220000","",""]
["92846",null,null,"","45,7556148","49,4501598"]
["92846","SINAPI",5631,"0,0340000","",""]
["92846","SINAPI",5632,"0,0720000","",""]
["92846","SINAPI",88246,"0,1610000","",""]
["92846","SINAPI",88316,"0,3220000","",""]
["92847",null,null,"","1,3388995","1,5498429"]
["92847","SINAPI",5631,"0,0380000","",""]
["92847","SINAPI",5632,"0,0800000","",""]
["92847","SINAPI-I",7720,"1,0300000","",""]
["92847","SINAPI-I",40347,"0,5000000","",""]
["92847","SINAPI",88246,"0,1780000","",""]
["92847","SINAPI",88316,"0,3550000","",""]
["92848",null,null,"","45,5978075","49,2975735"]
["92848","SINAPI",5631,"0,0380000","",""]
["92848","SINAPI",5632,"0,0800000","",""]
["92848","SINAPI",88246,"0,1780000","",""]
["92848","SINAPI",88316,"0,3550000","",""]
["92849",null,null,"","3,8903863","4,4868074"]
["92849","SINAPI",5631,"0,0250000","",""]
["92849","SINAPI",5632,"0,0520000","",""]
["92849","SINAPI-I",40335,"1,0300000","",""]
["92849","SINAPI-I",40340,"0,5000000","",""]
["92849","SINAPI",88246,"0,1160000","",""]
["92849","SINAPI",88316,"0,2310000","",""]
["92850",null,null,"","45,6269759","49,3372608"]
["92850","SINAPI",5631,"0,0250000","",""]
["92850","SINAPI",5632,"0,0520000","",""]
["92850","SINAPI",88246,"0,1160000","",""]
["92850","SINAPI",88316,"0,2310000","",""]
["92851",null,null,"","4,6759988","5,3885135"]
["92851","SINAPI",5631,"0,0310000","",""]
["92851","SINAPI",5632,"0,0660000","",""]
["92851","SINAPI-I",7740,"1,0300000","",""]
["92851","SINAPI-I",40341,"0,5000000","",""]
["92851","SINAPI",88246,"0,1470000","",""]
["92851","SINAPI",88316,"0,2950000","",""]
["92852",null,null,"","45,7344986","49,4573644"]
["92852","SINAPI",5631,"0,0310000","",""]
["92852","SINAPI",5632,"0,0660000","",""]
["92852","SINAPI",88246,"0,1470000","",""]
["92852","SINAPI",88316,"0,2950000","",""]
["92853",null,null,"","3,2694420","3,7722558"]
["92853","SINAPI",5631,"0,0380000","",""]
["92853","SINAPI",5632,"0,0800000","",""]
["92853","SINAPI-I",7741,"1,0300000","",""]
["92853","SINAPI-I",40342,"0,5000000","",""]
["92853","SINAPI",88246,"0,1790000","",""]
["92853","SINAPI",88316,"0,3580000","",""]
["92854",null,null,"","45,6996588","49,3956744"]
["92854","SINAPI",5631,"0,0380000","",""]
["92854","SINAPI",5632,"0,0800000","",""]
["92854","SINAPI",88246,"0,1790000","",""]
["92854","SINAPI",88316,"0,3580000","",""]
["92855",null,null,"","3,1517937","3,6371229"]
["92855","SINAPI",5631,"0,0450000","",""]
["92855","SINAPI",5632,"0,0940000","",""]
["92855","SINAPI-I",7774,"1,0300000","",""]
["92855","SINAPI-I",40343,"0,5000000","",""]
["92855","SINAPI",88246,"0,2110000","",""]
["92855","SINAPI",88316,"0,4210000","",""]
["92856",null,null,"","45,6704316","49,3657221"]
["92856","SINAPI",5631,"0,0450000","",""]
["92856","SINAPI",5632,"0,0940000","",""]
["92856","SINAPI",88246,"0,2110000","",""]
["92856","SINAPI",88316,"0,4210000","",""]
["92857",null,null,"","2,7862489","3,2170512"]
["92857","SINAPI",5631,"0,0510000","",""]
["92857","SINAPI",5632,"0,1080000","",""]
["92857","SINAPI-I",7744,"1,0300000","",""]
["92857","SINAPI-I",40344,"0,5000000","",""]
["92857","SINAPI",88246,"0,2420000","",""]
["92857","SINAPI",88316,"0,4840000","",""]
["92858",null,null,"","45,7280082","49,4228505"]
["92858","SINAPI",5631,"0,0510000","",""]
["92858","SINAPI",5632,"0,1080000","",""]
["92858","SINAPI",88246,"0,2420000","",""]
["92858","SINAPI",88316,"0,4840000","",""]
["92859",null,null,"","3,0400996","3,5122930"]
["92859","SINAPI",5631,"0,0580000","",""]
["92859","SINAPI",5632,"0,1230000","",""]
["92859","SINAPI-I",7773,"1,0300000","",""]
["92859","SINAPI-I",40345,"0,5000000","",""]
["92859","SINAPI",88246,"0,2740000","",""]
["92859","SINAPI",88316,"0,5480000","",""]
["92860",null,null,"","45,6468494","49,3673513"]
["92860","SINAPI",5631,"0,0580000","",""]
["92860","SINAPI",5632,"0,1230000","",""]
["92860","SINAPI",88246,"0,2740000","",""]
["92860","SINAPI",88316,"0,5480000","",""]
["92861",null,null,"","2,3057138","2,6640538"]
["92861","SINAPI",5631,"0,0650000","",""]
["92861","SINAPI",5632,"0,1370000","",""]
["92861","SINAPI-I",7754,"1,0300000","",""]
["92861","SINAPI-I",40346,"0,5000000","",""]
["92861","SINAPI",88246,"0,3050000","",""]
["92861","SINAPI",88316,"0,6110000","",""]
["92862",null,null,"","45,5832504","49,2750930"]
["92862","SINAPI",5631,"0,0650000","",""]
["92862","SINAPI",5632,"0,1370000","",""]
["92862","SINAPI",88246,"0,3050000","",""]
["92862","SINAPI",88316,"0,6110000","",""]
["92863",null,null,"","2,4737822","2,8584259"]
["92863","SINAPI",5631,"0,0720000","",""]
["92863","SINAPI",5632,"0,1510000","",""]
["92863","SINAPI-I",7720,"1,0300000","",""]
["92863","SINAPI-I",40347,"0,5000000","",""]
["92863","SINAPI",88246,"0,3370000","",""]
["92863","SINAPI",88316,"0,6740000","",""]
["92864",null,null,"","45,5677921","49,2680465"]
["92864","SINAPI",5631,"0,0720000","",""]
["92864","SINAPI",5632,"0,1510000","",""]
["92864","SINAPI",88246,"0,3370000","",""]
["92864","SINAPI",88316,"0,6740000","",""]
["92210",null,null,"","14,6170653","16,5708654"]
["92210","SINAPI",5631,"0,0740000","",""]
["92210","SINAPI",5632,"0,1550000","",""]
["92210","SINAPI-I",7745,"1,0300000","",""]
["92210","SINAPI",88246,"0,3460000","",""]
["92210","SINAPI",88316,"0,6920000","",""]
["92210","SINAPI",88629,"0,0020000","",""]
["92211",null,null,"","14,7782333","16,7485891"]
["92211","SINAPI",5631,"0,0890000","",""]
["92211","SINAPI",5632,"0,1880000","",""]
["92211","SINAPI-I",7714,"1,0300000","",""]
["92211","SINAPI",88246,"0,4200000","",""]
["92211","SINAPI",88316,"0,8390000","",""]
["92211","SINAPI",88629,"0,0030000","",""]
["92212",null,null,"","11,7980893","13,4276165"]
["92212","SINAPI",5631,"0,1050000","",""]
["92212","SINAPI",5632,"0,2210000","",""]
["92212","SINAPI-I",7725,"1,0300000","",""]
["92212","SINAPI",88246,"0,4930000","",""]
["92212","SINAPI",88316,"0,9860000","",""]
["92212","SINAPI",88629,"0,0050000","",""]
["92213",null,null,"","10,3913630","11,8591035"]
["92213","SINAPI",5631,"0,1200000","",""]
["92213","SINAPI",5632,"0,2540000","",""]
["92213","SINAPI-I",7742,"1,0300000","",""]
["92213","SINAPI",88246,"0,5670000","",""]
["92213","SINAPI",88316,"1,1330000","",""]
["92213","SINAPI",88629,"0,0070000","",""]
["92214",null,null,"","9,8079958","11,2024706"]
["92214","SINAPI",5631,"0,1360000","",""]
["92214","SINAPI",5632,"0,2870000","",""]
["92214","SINAPI-I",7750,"1,0300000","",""]
["92214","SINAPI",88246,"0,6400000","",""]
["92214","SINAPI",88316,"1,2800000","",""]
["92214","SINAPI",88629,"0,0120000","",""]
["92215",null,null,"","9,6105975","10,9819653"]
["92215","SINAPI",5631,"0,1520000","",""]
["92215","SINAPI",5632,"0,3200000","",""]
["92215","SINAPI-I",7756,"1,0300000","",""]
["92215","SINAPI",88246,"0,7140000","",""]
["92215","SINAPI",88316,"1,4270000","",""]
["92215","SINAPI",88629,"0,0180000","",""]
["92216",null,null,"","10,2422651","11,6891184"]
["92216","SINAPI",5631,"0,1670000","",""]
["92216","SINAPI",5632,"0,3520000","",""]
["92216","SINAPI-I",7753,"1,0300000","",""]
["92216","SINAPI",88246,"0,7870000","",""]
["92216","SINAPI",88316,"1,5740000","",""]
["92216","SINAPI",88629,"0,0280000","",""]
["92219",null,null,"","16,4751765","18,6238767"]
["92219","SINAPI",5631,"0,0880000","",""]
["92219","SINAPI",5632,"0,1860000","",""]
["92219","SINAPI-I",7745,"1,0300000","",""]
["92219","SINAPI",88246,"0,4150000","",""]
["92219","SINAPI",88316,"0,8310000","",""]
["92219","SINAPI",88629,"0,0020000","",""]
["92220",null,null,"","16,6491642","18,8091381"]
["92220","SINAPI",5631,"0,1070000","",""]
["92220","SINAPI",5632,"0,2260000","",""]
["92220","SINAPI-I",7714,"1,0300000","",""]
["92220","SINAPI",88246,"0,5040000","",""]
["92220","SINAPI",88316,"1,0080000","",""]
["92220","SINAPI",88629,"0,0030000","",""]
["92221",null,null,"","13,4602698","15,2816508"]
["92221","SINAPI",5631,"0,1260000","",""]
["92221","SINAPI",5632,"0,2650000","",""]
["92221","SINAPI-I",7725,"1,0300000","",""]
["92221","SINAPI",88246,"0,5930000","",""]
["92221","SINAPI",88316,"1,1850000","",""]
["92221","SINAPI",88629,"0,0050000","",""]
["92222",null,null,"","11,9140895","13,5614300"]
["92222","SINAPI",5631,"0,1450000","",""]
["92222","SINAPI",5632,"0,3050000","",""]
["92222","SINAPI-I",7742,"1,0300000","",""]
["92222","SINAPI",88246,"0,6810000","",""]
["92222","SINAPI",88316,"1,3620000","",""]
["92222","SINAPI",88629,"0,0070000","",""]
["92223",null,null,"","11,2716818","12,8452284"]
["92223","SINAPI",5631,"0,1630000","",""]
["92223","SINAPI",5632,"0,3450000","",""]
["92223","SINAPI-I",7750,"1,0300000","",""]
["92223","SINAPI",88246,"0,7700000","",""]
["92223","SINAPI",88316,"1,5390000","",""]
["92223","SINAPI",88629,"0,0120000","",""]
["92224",null,null,"","11,0358665","12,5809207"]
["92224","SINAPI",5631,"0,1820000","",""]
["92224","SINAPI",5632,"0,3840000","",""]
["92224","SINAPI-I",7756,"1,0300000","",""]
["92224","SINAPI",88246,"0,8580000","",""]
["92224","SINAPI",88316,"1,7160000","",""]
["92224","SINAPI",88629,"0,0180000","",""]
["92226",null,null,"","11,7225680","13,3475006"]
["92226","SINAPI",5631,"0,2010000","",""]
["92226","SINAPI",5632,"0,4240000","",""]
["92226","SINAPI-I",7753,"1,0300000","",""]
["92226","SINAPI",88246,"0,9470000","",""]
["92226","SINAPI",88316,"1,8930000","",""]
["92226","SINAPI",88629,"0,0280000","",""]
["92808",null,null,"","45,2160494","48,9103619"]
["92808","SINAPI",5631,"0,0580000","",""]
["92808","SINAPI",5632,"0,1220000","",""]
["92808","SINAPI",88246,"0,2730000","",""]
["92808","SINAPI",88316,"0,5450000","",""]
["92808","SINAPI",88629,"0,0010000","",""]
["92809",null,null,"","44,8281788","48,5251684"]
["92809","SINAPI",5631,"0,0740000","",""]
["92809","SINAPI",5632,"0,1550000","",""]
["92809","SINAPI",88246,"0,3460000","",""]
["92809","SINAPI",88316,"0,6920000","",""]
["92809","SINAPI",88629,"0,0020000","",""]
["92810",null,null,"","44,7516931","48,4465509"]
["92810","SINAPI",5631,"0,0890000","",""]
["92810","SINAPI",5632,"0,1880000","",""]
["92810","SINAPI",88246,"0,4200000","",""]
["92810","SINAPI",88316,"0,8390000","",""]
["92810","SINAPI",88629,"0,0030000","",""]
["92811",null,null,"","44,3417467","48,0190350"]
["92811","SINAPI",5631,"0,1050000","",""]
["92811","SINAPI",5632,"0,2210000","",""]
["92811","SINAPI",88246,"0,4930000","",""]
["92811","SINAPI",88316,"0,9860000","",""]
["92811","SINAPI",88629,"0,0050000","",""]
["92812",null,null,"","44,1441443","47,8344010"]
["92812","SINAPI",5631,"0,1200000","",""]
["92812","SINAPI",5632,"0,2540000","",""]
["92812","SINAPI",88246,"0,5670000","",""]
["92812","SINAPI",88316,"1,1330000","",""]
["92812","SINAPI",88629,"0,0070000","",""]
["92813",null,null,"","43,3657245","47,0427888"]
["92813","SINAPI",5631,"0,1360000","",""]
["92813","SINAPI",5632,"0,2870000","",""]
["92813","SINAPI",88246,"0,6400000","",""]
["92813","SINAPI",88316,"1,2800000","",""]
["92813","SINAPI",88629,"0,0120000","",""]
["92814",null,null,"","42,6463774","46,3162463"]
["92814","SINAPI",5631,"0,1520000","",""]
["92814","SINAPI",5632,"0,3200000","",""]
["92814","SINAPI",88246,"0,7140000","",""]
["92814","SINAPI",88316,"1,4270000","",""]
["92814","SINAPI",88629,"0,0180000","",""]
["92815",null,null,"","41,6458348","45,2904290"]
["92815","SINAPI",5631,"0,1670000","",""]
["92815","SINAPI",5632,"0,3520000","",""]
["92815","SINAPI",88246,"0,7870000","",""]
["92815","SINAPI",88316,"1,5740000","",""]
["92815","SINAPI",88629,"0,0280000","",""]
["92816",null,null,"","8,9388128","10,2224049"]
["92816","SINAPI",5631,"0,2090000","",""]
["92816","SINAPI",5632,"0,4405000","",""]
["92816","SINAPI-I",7757,"1,0300000","",""]
["92816","SINAPI",88246,"0,9849000","",""]
["92816","SINAPI",88316,"1,9698000","",""]
["92816","SINAPI",88629,"0,0350000","",""]
["92817",null,null,"","41,6351863","45,2792958"]
["92817","SINAPI",5631,"0,2090000","",""]
["92817","SINAPI",5632,"0,4405000","",""]
["92817","SINAPI",88246,"0,9849000","",""]
["92817","SINAPI",88316,"1,9698000","",""]
["92817","SINAPI",88629,"0,0350000","",""]
["92818",null,null,"","8,4328739","9,6514702"]
["92818","SINAPI",5631,"0,2812000","",""]
["92818","SINAPI",5632,"0,5928000","",""]
["92818","SINAPI-I",7758,"1,0300000","",""]
["92818","SINAPI",88246,"1,3254000","",""]
["92818","SINAPI",88316,"2,6507000","",""]
["92818","SINAPI",88629,"0,0472000","",""]
["92819",null,null,"","41,6199103","45,2635931"]
["92819","SINAPI",5631,"0,2812000","",""]
["92819","SINAPI",5632,"0,5928000","",""]
["92819","SINAPI",88246,"1,3254000","",""]
["92819","SINAPI",88316,"2,6507000","",""]
["92819","SINAPI",88629,"0,0472000","",""]
["92820",null,null,"","45,3454009","49,0354807"]
["92820","SINAPI",5631,"0,0690000","",""]
["92820","SINAPI",5632,"0,1460000","",""]
["92820","SINAPI",88246,"0,3270000","",""]
["92820","SINAPI",88316,"0,6540000","",""]
["92820","SINAPI",88629,"0,0010000","",""]
["92821",null,null,"","45,0107992","48,7107173"]
["92821","SINAPI",5631,"0,0880000","",""]
["92821","SINAPI",5632,"0,1860000","",""]
["92821","SINAPI",88246,"0,4150000","",""]
["92821","SINAPI",88316,"0,8310000","",""]
["92821","SINAPI",88629,"0,0020000","",""]
["92822",null,null,"","44,8808682","48,5692275"]
["92822","SINAPI",5631,"0,1070000","",""]
["92822","SINAPI",5632,"0,2260000","",""]
["92822","SINAPI",88246,"0,5040000","",""]
["92822","SINAPI",88316,"1,0080000","",""]
["92822","SINAPI",88629,"0,0030000","",""]
["92824",null,null,"","44,5691026","48,2528502"]
["92824","SINAPI",5631,"0,1260000","",""]
["92824","SINAPI",5632,"0,2650000","",""]
["92824","SINAPI",88246,"0,5930000","",""]
["92824","SINAPI",88316,"1,1850000","",""]
["92824","SINAPI",88629,"0,0050000","",""]
["92825",null,null,"","44,3168182","48,0028817"]
["92825","SINAPI",5631,"0,1450000","",""]
["92825","SINAPI",5632,"0,3050000","",""]
["92825","SINAPI",88246,"0,6810000","",""]
["92825","SINAPI",88316,"1,3620000","",""]
["92825","SINAPI",88629,"0,0070000","",""]
["92826",null,null,"","43,7444214","47,4280552"]
["92826","SINAPI",5631,"0,1630000","",""]
["92826","SINAPI",5632,"0,3450000","",""]
["92826","SINAPI",88246,"0,7700000","",""]
["92826","SINAPI",88316,"1,5390000","",""]
["92826","SINAPI",88629,"0,0120000","",""]
["92827",null,null,"","43,1259803","46,8003179"]
["92827","SINAPI",5631,"0,1820000","",""]
["92827","SINAPI",5632,"0,3840000","",""]
["92827","SINAPI",88246,"0,8580000","",""]
["92827","SINAPI",88316,"1,7160000","",""]
["92827","SINAPI",88629,"0,0180000","",""]
["92828",null,null,"","42,2296136","45,8852601"]
["92828","SINAPI",5631,"0,2010000","",""]
["92828","SINAPI",5632,"0,4240000","",""]
["92828","SINAPI",88246,"0,9470000","",""]
["92828","SINAPI",88316,"1,8930000","",""]
["92828","SINAPI",88629,"0,0280000","",""]
["92829",null,null,"","10,2171822","11,6595875"]
["92829","SINAPI",5631,"0,2494000","",""]
["92829","SINAPI",5632,"0,5260000","",""]
["92829","SINAPI-I",7757,"1,0300000","",""]
["92829","SINAPI",88246,"1,1748000","",""]
["92829","SINAPI",88316,"2,3484000","",""]
["92829","SINAPI",88629,"0,0347000","",""]
["92830",null,null,"","42,2200658","45,8721158"]
["92830","SINAPI",5631,"0,2494000","",""]
["92830","SINAPI",5632,"0,5260000","",""]
["92830","SINAPI",88246,"1,1748000","",""]
["92830","SINAPI",88316,"2,3484000","",""]
["92830","SINAPI",88629,"0,0347000","",""]
["92831",null,null,"","9,5654023","10,9270881"]
["92831","SINAPI",5631,"0,3314000","",""]
["92831","SINAPI",5632,"0,6991000","",""]
["92831","SINAPI-I",7758,"1,0300000","",""]
["92831","SINAPI",88246,"1,5615000","",""]
["92831","SINAPI",88316,"3,1213000","",""]
["92831","SINAPI",88629,"0,0462000","",""]
["92832",null,null,"","42,2126448","45,8648086"]
["92832","SINAPI",5631,"0,3314000","",""]
["92832","SINAPI",5632,"0,6991000","",""]
["92832","SINAPI",88246,"1,5615000","",""]
["92832","SINAPI",88316,"3,1213000","",""]
["92832","SINAPI",88629,"0,0462000","",""]
["95565",null,null,"","13,4969728","15,3246585"]
["95565","SINAPI",5631,"0,0580000","",""]
["95565","SINAPI",5632,"0,1220000","",""]
["95565","SINAPI-I",40334,"1,0300000","",""]
["95565","SINAPI",88246,"0,2730000","",""]
["95565","SINAPI",88316,"0,5450000","",""]
["95565","SINAPI",88629,"0,0010000","",""]
["95566",null,null,"","15,2731118","17,2901736"]
["95566","SINAPI",5631,"0,0690000","",""]
["95566","SINAPI",5632,"0,1460000","",""]
["95566","SINAPI-I",40334,"1,0300000","",""]
["95566","SINAPI",88246,"0,3270000","",""]
["95566","SINAPI",88316,"0,6540000","",""]
["95566","SINAPI",88629,"0,0010000","",""]
["95567",null,null,"","19,3253556","21,7438990"]
["95567","SINAPI",5631,"0,0580000","",""]
["95567","SINAPI",5632,"0,1220000","",""]
["95567","SINAPI-I",7796,"1,0300000","",""]
["95567","SINAPI",88246,"0,2730000","",""]
["95567","SINAPI",88316,"0,5450000","",""]
["95567","SINAPI",88629,"0,0010000","",""]
["95568",null,null,"","20,0676871","22,5575676"]
["95568","SINAPI",5631,"0,0740000","",""]
["95568","SINAPI",5632,"0,1550000","",""]
["95568","SINAPI-I",7781,"1,0300000","",""]
["95568","SINAPI",88246,"0,3460000","",""]
["95568","SINAPI",88316,"0,6920000","",""]
["95568","SINAPI",88629,"0,0020000","",""]
["95569",null,null,"","17,8452883","20,1279877"]
["95569","SINAPI",5631,"0,0890000","",""]
["95569","SINAPI",5632,"0,1880000","",""]
["95569","SINAPI-I",7795,"1,0300000","",""]
["95569","SINAPI",88246,"0,4200000","",""]
["95569","SINAPI",88316,"0,8390000","",""]
["95569","SINAPI",88629,"0,0030000","",""]
["95570",null,null,"","21,3645461","23,9585963"]
["95570","SINAPI",5631,"0,0690000","",""]
["95570","SINAPI",5632,"0,1460000","",""]
["95570","SINAPI-I",7796,"1,0300000","",""]
["95570","SINAPI",88246,"0,3270000","",""]
["95570","SINAPI",88316,"0,6540000","",""]
["95570","SINAPI",88629,"0,0010000","",""]
["95571",null,null,"","22,1294067","24,7966090"]
["95571","SINAPI",5631,"0,0880000","",""]
["95571","SINAPI",5632,"0,1860000","",""]
["95571","SINAPI-I",7781,"1,0300000","",""]
["95571","SINAPI",88246,"0,4150000","",""]
["95571","SINAPI",88316,"0,8310000","",""]
["95571","SINAPI",88629,"0,0020000","",""]
["95572",null,null,"","19,8539003","22,3183128"]
["95572","SINAPI",5631,"0,1070000","",""]
["95572","SINAPI",5632,"0,2260000","",""]
["95572","SINAPI-I",7795,"1,0300000","",""]
["95572","SINAPI",88246,"0,5040000","",""]
["95572","SINAPI",88316,"1,0080000","",""]
["95572","SINAPI",88629,"0,0030000","",""]
["97127",null,null,"","71,5976332","74,5019921"]
["97127","SINAPI-I",20078,"0,0151000","",""]
["97127","SINAPI",88246,"0,1048000","",""]
["97127","SINAPI",88316,"0,1048000","",""]
["97128",null,null,"","59,4361786","62,9735526"]
["97128","SINAPI",5678,"0,0086000","",""]
["97128","SINAPI",5679,"0,0414000","",""]
["97128","SINAPI-I",20078,"0,0195000","",""]
["97128","SINAPI",88246,"0,1359000","",""]
["97128","SINAPI",88316,"0,1359000","",""]
["97129",null,null,"","59,2121983","62,7610210"]
["97129","SINAPI",5678,"0,0106000","",""]
["97129","SINAPI",5679,"0,0509000","",""]
["97129","SINAPI-I",20078,"0,0240000","",""]
["97129","SINAPI",88246,"0,1670000","",""]
["97129","SINAPI",88316,"0,1670000","",""]
["97130",null,null,"","59,1443851","62,7135189"]
["97130","SINAPI",5678,"0,0126000","",""]
["97130","SINAPI",5679,"0,0604000","",""]
["97130","SINAPI-I",20078,"0,0284000","",""]
["97130","SINAPI",88246,"0,1981000","",""]
["97130","SINAPI",88316,"0,1981000","",""]
["97131",null,null,"","59,1055787","62,6368998"]
["97131","SINAPI",5678,"0,0146000","",""]
["97131","SINAPI",5679,"0,0698000","",""]
["97131","SINAPI-I",20078,"0,0329000","",""]
["97131","SINAPI",88246,"0,2291000","",""]
["97131","SINAPI",88316,"0,2291000","",""]
["97132",null,null,"","59,0982942","62,6206386"]
["97132","SINAPI",5678,"0,0165000","",""]
["97132","SINAPI",5679,"0,0793000","",""]
["97132","SINAPI-I",20078,"0,0373000","",""]
["97132","SINAPI",88246,"0,2602000","",""]
["97132","SINAPI",88316,"0,2602000","",""]
["97133",null,null,"","59,0507366","62,5897130"]
["97133","SINAPI",5678,"0,0205000","",""]
["97133","SINAPI",5679,"0,0983000","",""]
["97133","SINAPI-I",20078,"0,0462000","",""]
["97133","SINAPI",88246,"0,3224000","",""]
["97133","SINAPI",88316,"0,3224000","",""]
["97134",null,null,"","66,7785235","70,0000000"]
["97134","SINAPI-I",20078,"0,0151000","",""]
["97134","SINAPI",88246,"0,0433000","",""]
["97134","SINAPI",88316,"0,0433000","",""]
["97135",null,null,"","51,9292606","55,6379823"]
["97135","SINAPI",5678,"0,0086000","",""]
["97135","SINAPI",5679,"0,0165000","",""]
["97135","SINAPI-I",20078,"0,0195000","",""]
["97135","SINAPI",88246,"0,0562000","",""]
["97135","SINAPI",88316,"0,0562000","",""]
["97136",null,null,"","51,7647060","55,5421688"]
["97136","SINAPI",5678,"0,0106000","",""]
["97136","SINAPI",5679,"0,0203000","",""]
["97136","SINAPI-I",20078,"0,0240000","",""]
["97136","SINAPI",88246,"0,0690000","",""]
["97136","SINAPI",88316,"0,0690000","",""]
["97137",null,null,"","51,4754099","55,2870091"]
["97137","SINAPI",5678,"0,0126000","",""]
["97137","SINAPI",5679,"0,0241000","",""]
["97137","SINAPI-I",20078,"0,0284000","",""]
["97137","SINAPI",88246,"0,0819000","",""]
["97137","SINAPI",88316,"0,0819000","",""]
["97138",null,null,"","51,7013233","55,4101222"]
["97138","SINAPI",5678,"0,0146000","",""]
["97138","SINAPI",5679,"0,0278000","",""]
["97138","SINAPI-I",20078,"0,0329000","",""]
["97138","SINAPI",88246,"0,0947000","",""]
["97138","SINAPI",88316,"0,0947000","",""]
["97139",null,null,"","51,5327259","55,2067383"]
["97139","SINAPI",5678,"0,0165000","",""]
["97139","SINAPI",5679,"0,0316000","",""]
["97139","SINAPI-I",20078,"0,0373000","",""]
["97139","SINAPI",88246,"0,1076000","",""]
["97139","SINAPI",88316,"0,1076000","",""]
["97140",null,null,"","51,5333334","55,1787917"]
["97140","SINAPI",5678,"0,0205000","",""]
["97140","SINAPI",5679,"0,0392000","",""]
["97140","SINAPI-I",20078,"0,0462000","",""]
["97140","SINAPI",88246,"0,1333000","",""]
["97140","SINAPI",88316,"0,1333000","",""]
["103089",null,null,"","37,2201492","40,6525574"]
["103089","SINAPI",5928,"0,0177000","",""]
["103089","SINAPI",5930,"0,0354000","",""]
["103089","SINAPI",88248,"0,0342000","",""]
["103089","SINAPI",88267,"0,1247000","",""]
["103090",null,null,"","37,7049180","41,3666422"]
["103090","SINAPI",5928,"0,0208000","",""]
["103090","SINAPI",5930,"0,0416000","",""]
["103090","SINAPI",88248,"0,0421000","",""]
["103090","SINAPI",88267,"0,1532000","",""]
["103091",null,null,"","38,4233737","41,9438670"]
["103091","SINAPI",5928,"0,0285000","",""]
["103091","SINAPI",5930,"0,0570000","",""]
["103091","SINAPI",88248,"0,0617000","",""]
["103091","SINAPI",88267,"0,2247000","",""]
["103092",null,null,"","38,7868432","42,3572004"]
["103092","SINAPI",5928,"0,0362000","",""]
["103092","SINAPI",5930,"0,0725000","",""]
["103092","SINAPI",88248,"0,0813000","",""]
["103092","SINAPI",88267,"0,2961000","",""]
["103093",null,null,"","38,8176240","42,3995800"]
["103093","SINAPI",5928,"0,0552000","",""]
["103093","SINAPI",5930,"0,1104000","",""]
["103093","SINAPI",88248,"0,1248000","",""]
["103093","SINAPI",88267,"0,4546000","",""]
["103094",null,null,"","38,9225916","42,5079946"]
["103094","SINAPI",5928,"0,0630000","",""]
["103094","SINAPI",5930,"0,1259000","",""]
["103094","SINAPI",88248,"0,1444000","",""]
["103094","SINAPI",88267,"0,5261000","",""]
["103095",null,null,"","38,9199255","42,5065733"]
["103095","SINAPI",5928,"0,0819000","",""]
["103095","SINAPI",5930,"0,1638000","",""]
["103095","SINAPI",88248,"0,1879000","",""]
["103095","SINAPI",88267,"0,6846000","",""]
["103096",null,null,"","39,0066112","42,5973199"]
["103096","SINAPI",5928,"0,0897000","",""]
["103096","SINAPI",5930,"0,1793000","",""]
["103096","SINAPI",88248,"0,2075000","",""]
["103096","SINAPI",88267,"0,7561000","",""]
["103097",null,null,"","38,9953826","42,5786910"]
["103097","SINAPI",5928,"0,1086000","",""]
["103097","SINAPI",5930,"0,2173000","",""]
["103097","SINAPI",88248,"0,2511000","",""]
["103097","SINAPI",88267,"0,9146000","",""]
["103098",null,null,"","39,0726751","42,6434528"]
["103098","SINAPI",5928,"0,1164000","",""]
["103098","SINAPI",5930,"0,2327000","",""]
["103098","SINAPI",88248,"0,2707000","",""]
["103098","SINAPI",88267,"0,9860000","",""]
["103099",null,null,"","39,1871780","42,7647884"]
["103099","SINAPI",5928,"0,1318000","",""]
["103099","SINAPI",5930,"0,2637000","",""]
["103099","SINAPI",88248,"0,3099000","",""]
["103099","SINAPI",88267,"1,1289000","",""]
["103100",null,null,"","39,3412723","42,9350021"]
["103100","SINAPI",5928,"0,1399000","",""]
["103100","SINAPI",5930,"0,2798000","",""]
["103100","SINAPI",88248,"0,3333000","",""]
["103100","SINAPI",88267,"1,2143000","",""]
["103101",null,null,"","39,4042636","42,9945056"]
["103101","SINAPI",5928,"0,1536000","",""]
["103101","SINAPI",5930,"0,3072000","",""]
["103101","SINAPI",88248,"0,3688000","",""]
["103101","SINAPI",88267,"1,3435000","",""]
["103102",null,null,"","39,3949636","42,9888714"]
["103102","SINAPI",5928,"0,1769000","",""]
["103102","SINAPI",5930,"0,3538000","",""]
["103102","SINAPI",88248,"0,4247000","",""]
["103102","SINAPI",88267,"1,5470000","",""]
["103103",null,null,"","39,4710072","43,0580096"]
["103103","SINAPI",5928,"0,1906000","",""]
["103103","SINAPI",5930,"0,3812000","",""]
["103103","SINAPI",88248,"0,4601000","",""]
["103103","SINAPI",88267,"1,6762000","",""]
["103104",null,null,"","39,5198222","43,1006894"]
["103104","SINAPI",5928,"0,2276000","",""]
["103104","SINAPI",5930,"0,4552000","",""]
["103104","SINAPI",88248,"0,5515000","",""]
["103104","SINAPI",88267,"2,0090000","",""]
["103105",null,null,"","31,1708169","34,4361215"]
["103105","SINAPI",5928,"0,0882000","",""]
["103105","SINAPI",5930,"0,1764000","",""]
["103105","SINAPI",88248,"0,0956000","",""]
["103105","SINAPI",88267,"0,3482000","",""]
["103106",null,null,"","32,2539334","35,6000000"]
["103106","SINAPI",5928,"0,1021000","",""]
["103106","SINAPI",5930,"0,2042000","",""]
["103106","SINAPI",88248,"0,1251000","",""]
["103106","SINAPI",88267,"0,4557000","",""]
["103107",null,null,"","33,8969823","37,2902270"]
["103107","SINAPI",5928,"0,1368000","",""]
["103107","SINAPI",5930,"0,2736000","",""]
["103107","SINAPI",88248,"0,1989000","",""]
["103107","SINAPI",88267,"0,7247000","",""]
["103108",null,null,"","34,8142164","38,2555470"]
["103108","SINAPI",5928,"0,1715000","",""]
["103108","SINAPI",5930,"0,3430000","",""]
["103108","SINAPI",88248,"0,2728000","",""]
["103108","SINAPI",88267,"0,9936000","",""]
["103109",null,null,"","36,0567184","39,5414975"]
["103109","SINAPI",5928,"0,2714000","",""]
["103109","SINAPI",5930,"0,5428000","",""]
["103109","SINAPI",88248,"0,4853000","",""]
["103109","SINAPI",88267,"1,7679000","",""]
["103110",null,null,"","36,2870110","39,7752810"]
["103110","SINAPI",5928,"0,3061000","",""]
["103110","SINAPI",5930,"0,6122000","",""]
["103110","SINAPI",88248,"0,5591000","",""]
["103110","SINAPI",88267,"2,0368000","",""]
["103111",null,null,"","36,7141996","40,2200722"]
["103111","SINAPI",5928,"0,4060000","",""]
["103111","SINAPI",5930,"0,8120000","",""]
["103111","SINAPI",88248,"0,7717000","",""]
["103111","SINAPI",88267,"2,8111000","",""]
["103112",null,null,"","36,8155167","40,3231986"]
["103112","SINAPI",5928,"0,4407000","",""]
["103112","SINAPI",5930,"0,8814000","",""]
["103112","SINAPI",88248,"0,8455000","",""]
["103112","SINAPI",88267,"3,0800000","",""]
["103113",null,null,"","37,0365948","40,5534890"]
["103113","SINAPI",5928,"0,5406000","",""]
["103113","SINAPI",5930,"1,0812000","",""]
["103113","SINAPI",88248,"1,0580000","",""]
["103113","SINAPI",88267,"3,8543000","",""]
["103114",null,null,"","37,0895961","40,6056764"]
["103114","SINAPI",5928,"0,5753000","",""]
["103114","SINAPI",5930,"1,1506000","",""]
["103114","SINAPI",88248,"1,1319000","",""]
["103114","SINAPI",88267,"4,1232000","",""]
["103115",null,null,"","37,1896710","40,7080063"]
["103115","SINAPI",5928,"0,6447000","",""]
["103115","SINAPI",5930,"1,2894000","",""]
["103115","SINAPI",88248,"1,2795000","",""]
["103115","SINAPI",88267,"4,6611000","",""]
["103116",null,null,"","37,3300522","40,8523487"]
["103116","SINAPI",5928,"0,7793000","",""]
["103116","SINAPI",5930,"1,5586000","",""]
["103116","SINAPI",88248,"1,5659000","",""]
["103116","SINAPI",88267,"5,7043000","",""]
["103117",null,null,"","37,3815789","40,9092522"]
["103117","SINAPI",5928,"0,8487000","",""]
["103117","SINAPI",5930,"1,6974000","",""]
["103117","SINAPI",88248,"1,7136000","",""]
["103117","SINAPI",88267,"6,2422000","",""]
["103118",null,null,"","37,4631888","40,9938932"]
["103118","SINAPI",5928,"0,9833000","",""]
["103118","SINAPI",5930,"1,9666000","",""]
["103118","SINAPI",88248,"1,9999000","",""]
["103118","SINAPI",88267,"7,2854000","",""]
["103119",null,null,"","37,4918866","41,0225736"]
["103119","SINAPI",5928,"1,0527000","",""]
["103119","SINAPI",5930,"2,1054000","",""]
["103119","SINAPI",88248,"2,1476000","",""]
["103119","SINAPI",88267,"7,8233000","",""]
["103120",null,null,"","37,5736249","41,1070392"]
["103120","SINAPI",5928,"1,2567000","",""]
["103120","SINAPI",5930,"2,5134000","",""]
["103120","SINAPI",88248,"2,5816000","",""]
["103120","SINAPI",88267,"9,4044000","",""]
["103121",null,null,"","32,7683615","36,1225134"]
["103121","SINAPI",5928,"0,1107000","",""]
["103121","SINAPI",5930,"0,2214000","",""]
["103121","SINAPI",88248,"0,1434000","",""]
["103121","SINAPI",88267,"0,5222000","",""]
["103122",null,null,"","33,7326436","37,1140679"]
["103122","SINAPI",5928,"0,1315000","",""]
["103122","SINAPI",5930,"0,2630000","",""]
["103122","SINAPI",88248,"0,1877000","",""]
["103122","SINAPI",88267,"0,6836000","",""]
["103123",null,null,"","35,0440157","38,4888259"]
["103123","SINAPI",5928,"0,1836000","",""]
["103123","SINAPI",5930,"0,3671000","",""]
["103123","SINAPI",88248,"0,2984000","",""]
["103123","SINAPI",88267,"1,0870000","",""]
["103124",null,null,"","35,7448935","39,2135667"]
["103124","SINAPI",5928,"0,2356000","",""]
["103124","SINAPI",5930,"0,4712000","",""]
["103124","SINAPI",88248,"0,4091000","",""]
["103124","SINAPI",88267,"1,4904000","",""]
["103125",null,null,"","36,6427753","40,1506351"]
["103125","SINAPI",5928,"0,3855000","",""]
["103125","SINAPI",5930,"0,7709000","",""]
["103125","SINAPI",88248,"0,7280000","",""]
["103125","SINAPI",88267,"2,6518000","",""]
["103126",null,null,"","36,8078781","40,3207693"]
["103126","SINAPI",5928,"0,4375000","",""]
["103126","SINAPI",5930,"0,8750000","",""]
["103126","SINAPI",88248,"0,8387000","",""]
["103126","SINAPI",88267,"3,0552000","",""]
["103127",null,null,"","37,1122437","40,6281532"]
["103127","SINAPI",5928,"0,5874000","",""]
["103127","SINAPI",5930,"1,1747000","",""]
["103127","SINAPI",88248,"1,1575000","",""]
["103127","SINAPI",88267,"4,2166000","",""]
["103128",null,null,"","37,1848317","40,7064124"]
["103128","SINAPI",5928,"0,6394000","",""]
["103128","SINAPI",5930,"1,2788000","",""]
["103128","SINAPI",88248,"1,2683000","",""]
["103128","SINAPI",88267,"4,6201000","",""]
["103129",null,null,"","37,3352766","40,8608109"]
["103129","SINAPI",5928,"0,7893000","",""]
["103129","SINAPI",5930,"1,5785000","",""]
["103129","SINAPI",88248,"1,5871000","",""]
["103129","SINAPI",88267,"5,7815000","",""]
["103130",null,null,"","37,3800402","40,9049419"]
["103130","SINAPI",5928,"0,8413000","",""]
["103130","SINAPI",5930,"1,6826000","",""]
["103130","SINAPI",88248,"1,6978000","",""]
["103130","SINAPI",88267,"6,1849000","",""]
["103131",null,null,"","37,4414845","40,9692541"]
["103131","SINAPI",5928,"0,9454000","",""]
["103131","SINAPI",5930,"1,8908000","",""]
["103131","SINAPI",88248,"1,9193000","",""]
["103131","SINAPI",88267,"6,9917000","",""]
["103132",null,null,"","37,5326777","41,0648572"]
["103132","SINAPI",5928,"1,1473000","",""]
["103132","SINAPI",5930,"2,2946000","",""]
["103132","SINAPI",88248,"2,3488000","",""]
["103132","SINAPI",88267,"8,5565000","",""]
["103133",null,null,"","37,5709291","41,1017507"]
["103133","SINAPI",5928,"1,2514000","",""]
["103133","SINAPI",5930,"2,5028000","",""]
["103133","SINAPI",88248,"2,5703000","",""]
["103133","SINAPI",88267,"9,3633000","",""]
["103134",null,null,"","37,6254653","41,1606438"]
["103134","SINAPI",5928,"1,4533000","",""]
["103134","SINAPI",5930,"2,9066000","",""]
["103134","SINAPI",88248,"2,9999000","",""]
["103134","SINAPI",88267,"10,9282000","",""]
["103135",null,null,"","37,6503547","41,1835114"]
["103135","SINAPI",5928,"1,5574000","",""]
["103135","SINAPI",5930,"3,1148000","",""]
["103135","SINAPI",88248,"3,2214000","",""]
["103135","SINAPI",88267,"11,7350000","",""]
["103136",null,null,"","37,7021968","41,2389664"]
["103136","SINAPI",5928,"1,8634000","",""]
["103136","SINAPI",5930,"3,7268000","",""]
["103136","SINAPI",88248,"3,8724000","",""]
["103136","SINAPI",88267,"14,1066000","",""]
["103137",null,null,"","28,0305440","31,1625076"]
["103137","SINAPI",5928,"0,0658000","",""]
["103137","SINAPI",5930,"0,1315000","",""]
["103137","SINAPI",88248,"0,0478000","",""]
["103137","SINAPI",88267,"0,1741000","",""]
["103138",null,null,"","29,3036211","32,4640766"]
["103138","SINAPI",5928,"0,0727000","",""]
["103138","SINAPI",5930,"0,1454000","",""]
["103138","SINAPI",88248,"0,0626000","",""]
["103138","SINAPI",88267,"0,2279000","",""]
["103139",null,null,"","31,2832517","34,5826580"]
["103139","SINAPI",5928,"0,0901000","",""]
["103139","SINAPI",5930,"0,1801000","",""]
["103139","SINAPI",88248,"0,0995000","",""]
["103139","SINAPI",88267,"0,3623000","",""]
["103140",null,null,"","32,6210580","35,9541359"]
["103140","SINAPI",5928,"0,1074000","",""]
["103140","SINAPI",5930,"0,2148000","",""]
["103140","SINAPI",88248,"0,1364000","",""]
["103140","SINAPI",88267,"0,4968000","",""]
["103141",null,null,"","34,4927214","37,9277666"]
["103141","SINAPI",5928,"0,1574000","",""]
["103141","SINAPI",5930,"0,3147000","",""]
["103141","SINAPI",88248,"0,2427000","",""]
["103141","SINAPI",88267,"0,8839000","",""]
["103142",null,null,"","34,8832607","38,3130271"]
["103142","SINAPI",5928,"0,1747000","",""]
["103142","SINAPI",5930,"0,3494000","",""]
["103142","SINAPI",88248,"0,2796000","",""]
["103142","SINAPI",88267,"1,0184000","",""]
["103143",null,null,"","35,6187039","39,0896160"]
["103143","SINAPI",5928,"0,2247000","",""]
["103143","SINAPI",5930,"0,4493000","",""]
["103143","SINAPI",88248,"0,3858000","",""]
["103143","SINAPI",88267,"1,4055000","",""]
["103144",null,null,"","35,8010129","39,2807928"]
["103144","SINAPI",5928,"0,2420000","",""]
["103144","SINAPI",5930,"0,4840000","",""]
["103144","SINAPI",88248,"0,4228000","",""]
["103144","SINAPI",88267,"1,5400000","",""]
["103145",null,null,"","36,1983752","39,6896145"]
["103145","SINAPI",5928,"0,2920000","",""]
["103145","SINAPI",5930,"0,5839000","",""]
["103145","SINAPI",88248,"0,5290000","",""]
["103145","SINAPI",88267,"1,9272000","",""]
["103146",null,null,"","36,3024312","39,7898885"]
["103146","SINAPI",5928,"0,3093000","",""]
["103146","SINAPI",5930,"0,6186000","",""]
["103146","SINAPI",88248,"0,5659000","",""]
["103146","SINAPI",88267,"2,0616000","",""]
["103147",null,null,"","36,4765453","39,9747225"]
["103147","SINAPI",5928,"0,3440000","",""]
["103147","SINAPI",5930,"0,6880000","",""]
["103147","SINAPI",88248,"0,6398000","",""]
["103147","SINAPI",88267,"2,3306000","",""]
["103148",null,null,"","36,7342895","40,2343166"]
["103148","SINAPI",5928,"0,4113000","",""]
["103148","SINAPI",5930,"0,8226000","",""]
["103148","SINAPI",88248,"0,7829000","",""]
["103148","SINAPI",88267,"2,8522000","",""]
["103149",null,null,"","36,8311782","40,3385051"]
["103149","SINAPI",5928,"0,4460000","",""]
["103149","SINAPI",5930,"0,8920000","",""]
["103149","SINAPI",88248,"0,8568000","",""]
["103149","SINAPI",88267,"3,1211000","",""]
["103150",null,null,"","36,9879404","40,5006840"]
["103150","SINAPI",5928,"0,5130000","",""]
["103150","SINAPI",5930,"1,0270000","",""]
["103150","SINAPI",88248,"1,0000000","",""]
["103150","SINAPI",88267,"3,6427000","",""]
["103151",null,null,"","37,0526253","40,5652513"]
["103151","SINAPI",5928,"0,5480000","",""]
["103151","SINAPI",5930,"1,0960000","",""]
["103151","SINAPI",88248,"1,0738000","",""]
["103151","SINAPI",88267,"3,9117000","",""]
["103152",null,null,"","37,1947756","40,7136365"]
["103152","SINAPI",5928,"0,6500000","",""]
["103152","SINAPI",5930,"1,3000000","",""]
["103152","SINAPI",88248,"1,2908000","",""]
["103152","SINAPI",88267,"4,7022000","",""]
["103372",null,null,"","3,0927835","3,5897435"]
["103372","SINAPI-I",9813,"1,0000000","",""]
["103372","SINAPI",88246,"0,0034000","",""]
["103372","SINAPI",88316,"0,0068000","",""]
["103373",null,null,"","2,5327510","2,9565217"]
["103373","SINAPI-I",9815,"1,0000000","",""]
["103373","SINAPI",88246,"0,0054000","",""]
["103373","SINAPI",88316,"0,0108000","",""]
["103376",null,null,"","0,7616815","0,8995831"]
["103376","SINAPI-I",44526,"1,0000000","",""]
["103376","SINAPI",88246,"0,0186000","",""]
["103376","SINAPI",88316,"0,0371000","",""]
["103377",null,null,"","0,5271264","0,6087759"]
["103377","SINAPI-I",44545,"1,0000000","",""]
["103377","SINAPI",88246,"0,0270000","",""]
["103377","SINAPI",88316,"0,0540000","",""]
["103379",null,null,"","0,4222192","0,4900560"]
["103379","SINAPI-I",44547,"1,0000000","",""]
["103379","SINAPI",88246,"0,0338000","",""]
["103379","SINAPI",88316,"0,0675000","",""]
["103383",null,null,"","0,1616350","0,1858352"]
["103383","SINAPI",5928,"0,0110000","",""]
["103383","SINAPI",5930,"0,0314000","",""]
["103383","SINAPI-I",44519,"1,0000000","",""]
["103383","SINAPI",88246,"0,0125000","",""]
["103383","SINAPI",88316,"0,0250000","",""]
["103385",null,null,"","0,1938157","0,2249343"]
["103385","SINAPI",5928,"0,0210000","",""]
["103385","SINAPI",5930,"0,0602000","",""]
["103385","SINAPI-I",44520,"1,0000000","",""]
["103385","SINAPI",88246,"0,0240000","",""]
["103385","SINAPI",88316,"0,0479000","",""]
["103387",null,null,"","0,1726858","0,2008809"]
["103387","SINAPI",5928,"0,0328000","",""]
["103387","SINAPI",5930,"0,0940000","",""]
["103387","SINAPI-I",44522,"1,0000000","",""]
["103387","SINAPI",88246,"0,0374000","",""]
["103387","SINAPI",88316,"0,0748000","",""]
["103389",null,null,"","0,1709726","0,1982399"]
["103389","SINAPI",5928,"0,0481000","",""]
["103389","SINAPI",5930,"0,1380000","",""]
["103389","SINAPI-I",44523,"1,0000000","",""]
["103389","SINAPI",88246,"0,0549000","",""]
["103389","SINAPI",88316,"0,1098000","",""]
["103391",null,null,"","0,3681987","0,4269365"]
["103391","SINAPI",5928,"0,0682000","",""]
["103391","SINAPI",5930,"0,1955000","",""]
["103391","SINAPI-I",44542,"1,0000000","",""]
["103391","SINAPI",88246,"0,0778000","",""]
["103391","SINAPI",88316,"0,1556000","",""]
["103392",null,null,"","0,2642827","0,3065806"]
["103392","SINAPI",5928,"0,0800000","",""]
["103392","SINAPI",5930,"0,2293000","",""]
["103392","SINAPI-I",44525,"1,0000000","",""]
["103392","SINAPI",88246,"0,0912000","",""]
["103392","SINAPI",88316,"0,1825000","",""]
["103393",null,null,"","0,2750309","0,3189314"]
["103393","SINAPI",5928,"0,0918000","",""]
["103393","SINAPI",5930,"0,2631000","",""]
["103393","SINAPI-I",44543,"1,0000000","",""]
["103393","SINAPI",88246,"0,1047000","",""]
["103393","SINAPI",88316,"0,2094000","",""]
["103394",null,null,"","0,4667908","0,5411118"]
["103394","SINAPI",5928,"0,1154000","",""]
["103394","SINAPI",5930,"0,3308000","",""]
["103394","SINAPI-I",44518,"1,0000000","",""]
["103394","SINAPI",88246,"0,1316000","",""]
["103394","SINAPI",88316,"0,2632000","",""]
["103395",null,null,"","1,1315893","1,3097714"]
["103395","SINAPI",5928,"0,1390000","",""]
["103395","SINAPI",5930,"0,3984000","",""]
["103395","SINAPI-I",44544,"1,0000000","",""]
["103395","SINAPI",88246,"0,1585000","",""]
["103395","SINAPI",88316,"0,3171000","",""]
["103396",null,null,"","1,9596512","2,2667377"]
["103396","SINAPI",5928,"0,1626000","",""]
["103396","SINAPI",5930,"0,4661000","",""]
["103396","SINAPI-I",44546,"1,0000000","",""]
["103396","SINAPI",88246,"0,1855000","",""]
["103396","SINAPI",88316,"0,3709000","",""]
["103397",null,null,"","71,8954249","74,8538012"]
["103397","SINAPI",88246,"0,0577000","",""]
["103397","SINAPI",88316,"0,1155000","",""]
["103398",null,null,"","71,3900135","74,3651754"]
["103398","SINAPI",88246,"0,0924000","",""]
["103398","SINAPI",88316,"0,1848000","",""]
["103399",null,null,"","71,2824011","74,2192285"]
["103399","SINAPI",88246,"0,1819000","",""]
["103399","SINAPI",88316,"0,3637000","",""]
["103400",null,null,"","71,1969481","74,1548995"]
["103400","SINAPI",88246,"0,2598000","",""]
["103400","SINAPI",88316,"0,5196000","",""]
["103401",null,null,"","71,1613407","74,1077677"]
["103401","SINAPI",88246,"0,3176000","",""]
["103401","SINAPI",88316,"0,6351000","",""]
["103402",null,null,"","71,1378849","74,0803078"]
["103402","SINAPI",88246,"0,4619000","",""]
["103402","SINAPI",88316,"0,9238000","",""]
["103403",null,null,"","71,1158697","74,0709099"]
["103403","SINAPI",88246,"0,5196000","",""]
["103403","SINAPI",88316,"1,0393000","",""]
["103404",null,null,"","71,0982659","74,0484430"]
["103404","SINAPI",88246,"0,5774000","",""]
["103404","SINAPI",88316,"1,1547000","",""]
["103405",null,null,"","71,0996956","74,0474971"]
["103405","SINAPI",88246,"0,6495000","",""]
["103405","SINAPI",88316,"1,2991000","",""]
["103406",null,null,"","71,0958905","74,0467405"]
["103406","SINAPI",88246,"0,7217000","",""]
["103406","SINAPI",88316,"1,4434000","",""]
["103407",null,null,"","71,0791807","74,0323909"]
["103407","SINAPI",88246,"0,8083000","",""]
["103407","SINAPI",88316,"1,6166000","",""]
["103408",null,null,"","71,0869566","74,0392827"]
["103408","SINAPI",88246,"0,9094000","",""]
["103408","SINAPI",88316,"1,8187000","",""]
["103409",null,null,"","71,0653170","74,0179635"]
["103409","SINAPI",88246,"1,0248000","",""]
["103409","SINAPI",88316,"2,0497000","",""]
["103410",null,null,"","71,0695188","74,0178658"]
["103410","SINAPI",88246,"1,1547000","",""]
["103410","SINAPI",88316,"2,3095000","",""]
["103411",null,null,"","71,4439656","74,3713734"]
["103411","SINAPI",88246,"0,1155000","",""]
["103411","SINAPI",88316,"0,2309000","",""]
["103412",null,null,"","71,1602952","74,1275572"]
["103412","SINAPI",88246,"0,1848000","",""]
["103412","SINAPI",88316,"0,3695000","",""]
["103413",null,null,"","71,1806737","74,1295052"]
["103413","SINAPI",88246,"0,3637000","",""]
["103413","SINAPI",88316,"0,7275000","",""]
["103414",null,null,"","71,1158697","74,0709099"]
["103414","SINAPI",88246,"0,5196000","",""]
["103414","SINAPI",88316,"1,0393000","",""]
["103415",null,null,"","71,1253895","74,0779584"]
["103415","SINAPI",88246,"0,6351000","",""]
["103415","SINAPI",88316,"1,2702000","",""]
["103416",null,null,"","71,0941681","74,0451598"]
["103416","SINAPI",88246,"0,9238000","",""]
["103416","SINAPI",88316,"1,8476000","",""]
["103417",null,null,"","71,0804708","74,0313801"]
["103417","SINAPI",88246,"1,0393000","",""]
["103417","SINAPI",88316,"2,0785000","",""]
["103418",null,null,"","71,0695188","74,0178658"]
["103418","SINAPI",88246,"1,1547000","",""]
["103418","SINAPI",88316,"2,3095000","",""]
["103419",null,null,"","71,0551331","74,0076825"]
["103419","SINAPI",88246,"1,2991000","",""]
["103419","SINAPI",88316,"2,5982000","",""]
["103420",null,null,"","71,0643395","74,0145986"]
["103420","SINAPI",88246,"1,4434000","",""]
["103420","SINAPI",88316,"2,8868000","",""]
["103421",null,null,"","71,0640899","74,0156401"]
["103421","SINAPI",88246,"1,6166000","",""]
["103421","SINAPI",88316,"3,2333000","",""]
["103422",null,null,"","71,0667482","74,0182927"]
["103422","SINAPI",88246,"1,8187000","",""]
["103422","SINAPI",88316,"3,6374000","",""]
["103423",null,null,"","71,0516806","74,0047599"]
["103423","SINAPI",88246,"2,0497000","",""]
["103423","SINAPI",88316,"4,0993000","",""]
["103424",null,null,"","71,0520689","74,0050886"]
["103424","SINAPI",88246,"2,3095000","",""]
["103424","SINAPI",88316,"4,6189000","",""]
["103425",null,null,"","19,0751445","21,5246636"]
["103425","SINAPI-I",37424,"1,0000000","",""]
["103425","SINAPI",88246,"0,0577000","",""]
["103425","SINAPI",88316,"0,1155000","",""]
["103426",null,null,"","25,0592136","27,9927173"]
["103426","SINAPI-I",37425,"1,0000000","",""]
["103426","SINAPI",88246,"0,0924000","",""]
["103426","SINAPI",88316,"0,1848000","",""]
["103427",null,null,"","24,6928166","27,5517162"]
["103427","SINAPI-I",37426,"1,0000000","",""]
["103427","SINAPI",88246,"0,1819000","",""]
["103427","SINAPI",88316,"0,3637000","",""]
["103428",null,null,"","12,1138063","13,7837257"]
["103428","SINAPI-I",37428,"1,0000000","",""]
["103428","SINAPI",88246,"0,5774000","",""]
["103428","SINAPI",88316,"1,1547000","",""]
["103429",null,null,"","2,2376298","2,5856717"]
["103429","SINAPI-I",37429,"1,0000000","",""]
["103429","SINAPI",88246,"1,1547000","",""]
["103429","SINAPI",88316,"2,3095000","",""]
["103430",null,null,"","14,3554952","16,3086714"]
["103430","SINAPI-I",37435,"1,0000000","",""]
["103430","SINAPI",88246,"0,0924000","",""]
["103430","SINAPI",88316,"0,1848000","",""]
["103431",null,null,"","16,0967344","18,2009310"]
["103431","SINAPI-I",37437,"1,0000000","",""]
["103431","SINAPI",88246,"0,1819000","",""]
["103431","SINAPI",88316,"0,3637000","",""]
["103432",null,null,"","1,9712123","2,2792090"]
["103432","SINAPI-I",37439,"1,0000000","",""]
["103432","SINAPI",88246,"0,5774000","",""]
["103432","SINAPI",88316,"1,1547000","",""]
["103433",null,null,"","9,1692136","10,5119080"]
["103433","SINAPI-I",37430,"1,0000000","",""]
["103433","SINAPI",88246,"0,0577000","",""]
["103433","SINAPI",88316,"0,1155000","",""]
["103434",null,null,"","10,5800000","12,0920173"]
["103434","SINAPI-I",37431,"1,0000000","",""]
["103434","SINAPI",88246,"0,0924000","",""]
["103434","SINAPI",88316,"0,1848000","",""]
["103435",null,null,"","11,2100407","12,7726841"]
["103435","SINAPI-I",37432,"1,0000000","",""]
["103435","SINAPI",88246,"0,1819000","",""]
["103435","SINAPI",88316,"0,3637000","",""]
["103436",null,null,"","1,3937560","1,6130112"]
["103436","SINAPI-I",37434,"1,0000000","",""]
["103436","SINAPI",88246,"0,5774000","",""]
["103436","SINAPI",88316,"1,1547000","",""]
["103437",null,null,"","10,8231155","12,3423515"]
["103437","SINAPI-I",37440,"1,0000000","",""]
["103437","SINAPI",88246,"0,3637000","",""]
["103437","SINAPI",88316,"0,7275000","",""]
["103438",null,null,"","10,8231155","12,3423515"]
["103438","SINAPI-I",37441,"1,0000000","",""]
["103438","SINAPI",88246,"0,3637000","",""]
["103438","SINAPI",88316,"0,7275000","",""]
["103439",null,null,"","9,2239858","10,5452965"]
["103439","SINAPI-I",37442,"1,0000000","",""]
["103439","SINAPI",88246,"0,3637000","",""]
["103439","SINAPI",88316,"0,7275000","",""]
["103440",null,null,"","15,0851305","17,0823080"]
["103440","SINAPI-I",37446,"1,0000000","",""]
["103440","SINAPI",88246,"1,1547000","",""]
["103440","SINAPI",88316,"2,3095000","",""]
["103441",null,null,"","14,9014419","16,8791343"]
["103441","SINAPI-I",37447,"1,0000000","",""]
["103441","SINAPI",88246,"1,1547000","",""]
["103441","SINAPI",88316,"2,3095000","",""]
["103442",null,null,"","11,5180614","13,1159259"]
["103442","SINAPI-I",37448,"1,0000000","",""]
["103442","SINAPI",88246,"1,1547000","",""]
["103442","SINAPI",88316,"2,3095000","",""]
["93206",null,null,"","26,1215876","29,0889501"]
["93206","SINAPI-I",3080,"0,0555000","",""]
["93206","SINAPI-I",3097,"0,0370000","",""]
["93206","SINAPI-I",10886,"0,0185000","",""]
["93206","SINAPI-I",10891,"0,0185000","",""]
["93206","SINAPI-I",11587,"0,8695000","",""]
["93206","SINAPI",86888,"0,0370000","",""]
["93206","SINAPI",86934,"0,0185000","",""]
["93206","SINAPI",86943,"0,0370000","",""]
["93206","SINAPI",87548,"0,0592000","",""]
["93206","SINAPI",87777,"1,4720000","",""]
["93206","SINAPI",87885,"1,9022000","",""]
["93206","SINAPI",87903,"1,4720000","",""]
["93206","SINAPI",88489,"3,3151000","",""]
["93206","SINAPI",89171,"0,0776000","",""]
["93206","SINAPI",89173,"1,9022000","",""]
["93206","SINAPI",89482,"0,0370000","",""]
["93206","SINAPI",89711,"0,1331000","",""]
["93206","SINAPI",89712,"0,1202000","",""]
["93206","SINAPI",89714,"0,1412000","",""]
["93206","SINAPI",89724,"0,0740000","",""]
["93206","SINAPI",89726,"0,0555000","",""]
["93206","SINAPI",89731,"0,0185000","",""]
["93206","SINAPI",89748,"0,0555000","",""]
["93206","SINAPI",89784,"0,0555000","",""]
["93206","SINAPI",89796,"0,0370000","",""]
["93206","SINAPI",89957,"0,0924000","",""]
["93206","SINAPI",90443,"0,0961000","",""]
["93206","SINAPI",90447,"1,6639000","",""]
["93206","SINAPI",90456,"0,3698000","",""]
["93206","SINAPI",90457,"0,0185000","",""]
["93206","SINAPI",90466,"1,7600000","",""]
["93206","SINAPI",90820,"0,0370000","",""]
["93206","SINAPI",90822,"0,0555000","",""]
["93206","SINAPI",91170,"0,5084000","",""]
["93206","SINAPI",91341,"0,0311000","",""]
["93206","SINAPI",91831,"0,5084000","",""]
["93206","SINAPI",91852,"1,6639000","",""]
["93206","SINAPI",91924,"1,3588000","",""]
["93206","SINAPI",91926,"3,3278000","",""]
["93206","SINAPI",91928,"1,9412000","",""]
["93206","SINAPI",91937,"0,1664000","",""]
["93206","SINAPI",91939,"0,0555000","",""]
["93206","SINAPI",91940,"0,0740000","",""]
["93206","SINAPI",91941,"0,2219000","",""]
["93206","SINAPI",91945,"0,0555000","",""]
["93206","SINAPI",92000,"0,0740000","",""]
["93206","SINAPI",92008,"0,1479000","",""]
["93206","SINAPI",92023,"0,1294000","",""]
["93206","SINAPI",92543,"1,3539000","",""]
["93206","SINAPI",92981,"0,1849000","",""]
["93206","SINAPI",93205,"0,9444000","",""]
["93206","SINAPI",93358,"0,0368000","",""]
["93206","SINAPI",94210,"1,3539000","",""]
["93206","SINAPI",94559,"0,0277000","",""]
["93206","SINAPI",95240,"0,0085000","",""]
["93206","SINAPI",95241,"1,2256000","",""]
["93206","SINAPI",96985,"0,0370000","",""]
["93206","SINAPI",96995,"0,0094000","",""]
["93206","SINAPI",97586,"0,1109000","",""]
["93206","SINAPI",97593,"0,0740000","",""]
["93206","SINAPI",97611,"0,0370000","",""]
["93206","SINAPI",97612,"0,0370000","",""]
["93206","SINAPI",97886,"0,0370000","",""]
["93206","SINAPI",97906,"0,0185000","",""]
["93206","SINAPI",98283,"0,5916000","",""]
["93206","SINAPI",100556,"0,0185000","",""]
["93206","SINAPI",100665,"0,0924000","",""]
["93206","SINAPI",101165,"0,0377000","",""]
["93206","SINAPI",101875,"0,0185000","",""]
["93206","SINAPI",101891,"0,1664000","",""]
["93206","SINAPI",103328,"2,3238000","",""]
["93207",null,null,"","15,6177687","17,7006326"]
["93207","SINAPI-I",3080,"0,0578000","",""]
["93207","SINAPI-I",3097,"0,0385000","",""]
["93207","SINAPI-I",10886,"0,0193000","",""]
["93207","SINAPI-I",10891,"0,0193000","",""]
["93207","SINAPI-I",11587,"0,9938000","",""]
["93207","SINAPI",86888,"0,0385000","",""]
["93207","SINAPI",86934,"0,0193000","",""]
["93207","SINAPI",86943,"0,0385000","",""]
["93207","SINAPI",87548,"0,0385000","",""]
["93207","SINAPI",87885,"0,2047000","",""]
["93207","SINAPI",88489,"4,4976000","",""]
["93207","SINAPI",89171,"0,0806000","",""]
["93207","SINAPI",89173,"0,2047000","",""]
["93207","SINAPI",89482,"0,0385000","",""]
["93207","SINAPI",89711,"0,1388000","",""]
["93207","SINAPI",89712,"0,1253000","",""]
["93207","SINAPI",89714,"0,1472000","",""]
["93207","SINAPI",89724,"0,0771000","",""]
["93207","SINAPI",89726,"0,0578000","",""]
["93207","SINAPI",89731,"0,0193000","",""]
["93207","SINAPI",89748,"0,0578000","",""]
["93207","SINAPI",89784,"0,0578000","",""]
["93207","SINAPI",89796,"0,0385000","",""]
["93207","SINAPI",89957,"0,0964000","",""]
["93207","SINAPI",90443,"0,1002000","",""]
["93207","SINAPI",90466,"0,1002000","",""]
["93207","SINAPI",90820,"0,0385000","",""]
["93207","SINAPI",90822,"0,0578000","",""]
["93207","SINAPI",91170,"0,5300000","",""]
["93207","SINAPI",91173,"1,7344000","",""]
["93207","SINAPI",91341,"0,0324000","",""]
["93207","SINAPI",91862,"0,5300000","",""]
["93207","SINAPI",91870,"1,7344000","",""]
["93207","SINAPI",91911,"0,1927000","",""]
["93207","SINAPI",91924,"1,4165000","",""]
["93207","SINAPI",91926,"3,4689000","",""]
["93207","SINAPI",91928,"2,0235000","",""]
["93207","SINAPI",91937,"0,1734000","",""]
["93207","SINAPI",91945,"0,0578000","",""]
["93207","SINAPI",92000,"0,0771000","",""]
["93207","SINAPI",92008,"0,1542000","",""]
["93207","SINAPI",92023,"0,1349000","",""]
["93207","SINAPI",92543,"1,3621000","",""]
["93207","SINAPI",92981,"0,1927000","",""]
["93207","SINAPI",93358,"0,0233000","",""]
["93207","SINAPI",94210,"1,3621000","",""]
["93207","SINAPI",94559,"0,0289000","",""]
["93207","SINAPI",95240,"0,0054000","",""]
["93207","SINAPI",95241,"1,3559000","",""]
["93207","SINAPI",95805,"0,2891000","",""]
["93207","SINAPI",95811,"0,1349000","",""]
["93207","SINAPI",96985,"0,0385000","",""]
["93207","SINAPI",96995,"0,0060000","",""]
["93207","SINAPI",97586,"0,1156000","",""]
["93207","SINAPI",97593,"0,0771000","",""]
["93207","SINAPI",97611,"0,0385000","",""]
["93207","SINAPI",97612,"0,0385000","",""]
["93207","SINAPI",97886,"0,0385000","",""]
["93207","SINAPI",97906,"0,0193000","",""]
["93207","SINAPI",98283,"0,6167000","",""]
["93207","SINAPI",98441,"0,2979000","",""]
["93207","SINAPI",98442,"0,3429000","",""]
["93207","SINAPI",98443,"0,1581000","",""]
["93207","SINAPI",98444,"0,1820000","",""]
["93207","SINAPI",98445,"0,4654000","",""]
["93207","SINAPI",98446,"0,3629000","",""]
["93207","SINAPI",98447,"0,2470000","",""]
["93207","SINAPI",98448,"0,1926000","",""]
["93207","SINAPI",100556,"0,0193000","",""]
["93207","SINAPI",100665,"0,0964000","",""]
["93207","SINAPI",101165,"0,0239000","",""]
["93207","SINAPI",101875,"0,0193000","",""]
["93207","SINAPI",101891,"0,1734000","",""]
["93207","SINAPI",103328,"0,1023000","",""]
["93208",null,null,"","14,0522193","15,9467617"]
["93208","SINAPI-I",4513,"3,4844000","",""]
["93208","SINAPI-I",6193,"3,9174000","",""]
["93208","SINAPI-I",10886,"0,0252000","",""]
["93208","SINAPI-I",10891,"0,0252000","",""]
["93208","SINAPI-I",11455,"0,0252000","",""]
["93208","SINAPI-I",11587,"1,0000000","",""]
["93208","SINAPI",88262,"0,9794000","",""]
["93208","SINAPI",88489,"3,7457000","",""]
["93208","SINAPI",91170,"0,2518000","",""]
["93208","SINAPI",91173,"0,2266000","",""]
["93208","SINAPI",91341,"0,0634000","",""]
["93208","SINAPI",91862,"0,2518000","",""]
["93208","SINAPI",91870,"0,2266000","",""]
["93208","SINAPI",91911,"0,0755000","",""]
["93208","SINAPI",91924,"0,6219000","",""]
["93208","SINAPI",91926,"0,6798000","",""]
["93208","SINAPI",91937,"0,1259000","",""]
["93208","SINAPI",92000,"0,0504000","",""]
["93208","SINAPI",92025,"0,0252000","",""]
["93208","SINAPI",92543,"1,4396000","",""]
["93208","SINAPI",93358,"0,0262000","",""]
["93208","SINAPI",94210,"1,4396000","",""]
["93208","SINAPI",94559,"0,0755000","",""]
["93208","SINAPI",95240,"0,0060000","",""]
["93208","SINAPI",95241,"1,4396000","",""]
["93208","SINAPI",95805,"0,0504000","",""]
["93208","SINAPI",95811,"0,0252000","",""]
["93208","SINAPI",96995,"0,0067000","",""]
["93208","SINAPI",97586,"0,1007000","",""]
["93208","SINAPI",97593,"0,0252000","",""]
["93208","SINAPI",97611,"0,0252000","",""]
["93208","SINAPI",98441,"0,3517000","",""]
["93208","SINAPI",98442,"0,4048000","",""]
["93208","SINAPI",98443,"0,0281000","",""]
["93208","SINAPI",98444,"0,0323000","",""]
["93208","SINAPI",98445,"0,5495000","",""]
["93208","SINAPI",98446,"0,4284000","",""]
["93208","SINAPI",98447,"0,0439000","",""]
["93208","SINAPI",98448,"0,0342000","",""]
["93208","SINAPI",101165,"0,0269000","",""]
["93208","SINAPI",101876,"0,0252000","",""]
["93208","SINAPI",101891,"0,0504000","",""]
["93209",null,null,"","23,5567732","26,3430407"]
["93209","SINAPI-I",4513,"3,3158000","",""]
["93209","SINAPI-I",6193,"3,7278000","",""]
["93209","SINAPI-I",10886,"0,0240000","",""]
["93209","SINAPI-I",10891,"0,0240000","",""]
["93209","SINAPI-I",11455,"0,0240000","",""]
["93209","SINAPI-I",11587,"0,8963000","",""]
["93209","SINAPI",87777,"1,3462000","",""]
["93209","SINAPI",87794,"0,2940000","",""]
["93209","SINAPI",87885,"1,9037000","",""]
["93209","SINAPI",87892,"0,2940000","",""]
["93209","SINAPI",87903,"1,3462000","",""]
["93209","SINAPI",88262,"0,9320000","",""]
["93209","SINAPI",88489,"3,5438000","",""]
["93209","SINAPI",89173,"1,9037000","",""]
["93209","SINAPI",90447,"0,2156000","",""]
["93209","SINAPI",90456,"0,0719000","",""]
["93209","SINAPI",90457,"0,0240000","",""]
["93209","SINAPI",90466,"0,2156000","",""]
["93209","SINAPI",91170,"0,2396000","",""]
["93209","SINAPI",91341,"0,0604000","",""]
["93209","SINAPI",91831,"0,2396000","",""]
["93209","SINAPI",91852,"0,2156000","",""]
["93209","SINAPI",91924,"0,5918000","",""]
["93209","SINAPI",91926,"0,6469000","",""]
["93209","SINAPI",91940,"0,0240000","",""]
["93209","SINAPI",91941,"0,0479000","",""]
["93209","SINAPI",92000,"0,0479000","",""]
["93209","SINAPI",92025,"0,0240000","",""]
["93209","SINAPI",92543,"1,4269000","",""]
["93209","SINAPI",93205,"0,7068000","",""]
["93209","SINAPI",93358,"0,0276000","",""]
["93209","SINAPI",94210,"1,4269000","",""]
["93209","SINAPI",94559,"0,0719000","",""]
["93209","SINAPI",95240,"0,0065000","",""]
["93209","SINAPI",95241,"1,3239000","",""]
["93209","SINAPI",96995,"0,0072000","",""]
["93209","SINAPI",97586,"0,0958000","",""]
["93209","SINAPI",97593,"0,0958000","",""]
["93209","SINAPI",97611,"0,0958000","",""]
["93209","SINAPI",101165,"0,0283000","",""]
["93209","SINAPI",101876,"0,0240000","",""]
["93209","SINAPI",101891,"0,0479000","",""]
["93209","SINAPI",103328,"1,7719000","",""]
["93210",null,null,"","18,1338983","20,4581384"]
["93210","SINAPI-I",3080,"0,0268000","",""]
["93210","SINAPI-I",10886,"0,0268000","",""]
["93210","SINAPI-I",10891,"0,0268000","",""]
["93210","SINAPI-I",11587,"1,0000000","",""]
["93210","SINAPI-I",37525,"1,2782000","",""]
["93210","SINAPI",86934,"0,0268000","",""]
["93210","SINAPI",86943,"0,0268000","",""]
["93210","SINAPI",88262,"1,1155000","",""]
["93210","SINAPI",88489,"1,4293000","",""]
["93210","SINAPI",89711,"0,0886000","",""]
["93210","SINAPI",89714,"0,1423000","",""]
["93210","SINAPI",89724,"0,0537000","",""]
["93210","SINAPI",89957,"0,0537000","",""]
["93210","SINAPI",90822,"0,0268000","",""]
["93210","SINAPI",91170,"0,3221000","",""]
["93210","SINAPI",97586,"0,1611000","",""]
["93210","SINAPI",98445,"0,2264000","",""]
["93211","SINAPI",92543,"1,4378000","",""]
["93212","SINAPI-I",43777,"0,0447618","",""]
["93212","SINAPI",89784,"0,0174000","",""]
["93212","SINAPI",91924,"1,2530000","",""]
["93212","SINAPI",98441,"0,2612000","",""]
["93213","SINAPI-I",3670,"0,0334000","",""]
["93213","SINAPI",89731,"0,0167000","",""]
["93213","SINAPI",101165,"0,0284000","",""]
["93243","SINAPI",94648,"20,0000000","",""]
["93582","SINAPI",95241,"1,2467000","",""]
["93583","SINAPI",91862,"0,4251000","",""]
["93583","SINAPI",98445,"0,1508000","",""]
["93584","SINAPI",95805,"0,1325000","",""]
["98441","SINAPI",91693,"0,0359000","",""]
["98444",null,null,"","8,6404265","9,8979276"]
["98445","SINAPI",91693,"0,0518000","",""]
["98447","SINAPI",88239,"0,2014000","",""]
["98449","SINAPI",91693,"0,0449000","",""]
["98451","SINAPI",88239,"0,1475000","",""]
["98453","SINAPI",91693,"0,0673000","",""]
["98458","SINAPI",94974,"0,0015000","",""]
["98460","SINAPI",91692,"0,0118000","",""]
["98462","SINAPI-I",43681,"22,8690000","",""]
["5680",null,null,"","18,8204250","21,1921905"]
["5795","SINAPI",53863,"1,0000000","",""]
["5824","SINAPI",88282,"1,0000000","",""]
["5863","SINAPI",5727,"1,0000000","",""]
["5882",null,null,"","10,0808625","11,5041117"]
["5894","SINAPI",91375,"1,0000000","",""]
["5921","SINAPI",53840,"1,0000000","",""]
["5940","SINAPI",89129,"1,0000000","",""]
["6259","SINAPI",91360,"1,0000000","",""]
["73436","SINAPI",73315,"1,0000000","",""]
["83765",null,null,"","24,5689655","27,4260436"]
["88393","SINAPI",88394,"1,0000000","",""]
["88830","SINAPI",88827,"1,0000000","",""]
["89021","SINAPI",53866,"1,0000000","",""]
["89035","SINAPI",88324,"1,0000000","",""]
["89278","SINAPI",89277,"1,0000000","",""]
["89883","SINAPI",89879,"1,0000000","",""]
["90637","SINAPI",90633,"1,0000000","",""]
["90656","SINAPI",90654,"1,0000000","",""]
["90674","SINAPI",90673,"1,0000000","",""]
["90964","SINAPI",90960,"1,0000000","",""]
["91283","SINAPI",91280,"1,0000000","",""]
["91634","SINAPI",88286,"1,0000000","",""]
["92043","SINAPI",92041,"1,0000000","",""]
["92118","SINAPI",92116,"1,0000000","",""]
["92242","SINAPI",92241,"1,0000000","",""]
["93224","SINAPI",88297,"1,0000000","",""]
["93408","SINAPI",93405,"1,0000000","",""]
["93433","SINAPI",93429,"1,0000000","",""]
["95121","SINAPI",95120,"1,0000000","",""]
["95212","SINAPI",95210,"1,0000000","",""]
["95276",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["95631","SINAPI",95627,"1,0000000","",""]
["95714","SINAPI",95713,"1,0000000","",""]
["96157","SINAPI",96053,"1,0000000","",""]
["96463","SINAPI",88303,"1,0000000","",""]
["100647",null,null,"","0,3442970","0,3991266"]
["104097",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["5690",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["5837","SINAPI",88302,"1,0000000","",""]
["5884","SINAPI",88847,"1,0000000","",""]
["5923",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["5946","SINAPI",88301,"1,0000000","",""]
["6260","SINAPI",91359,"1,0000000","",""]
["67827","SINAPI",91402,"1,0000000","",""]
["88392","SINAPI",88389,"1,0000000","",""]
["88908","SINAPI",88294,"1,0000000","",""]
["89258","SINAPI",89254,"1,0000000","",""]
["89884","SINAPI",89879,"1,0000000","",""]
["90657",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["90681","SINAPI",91021,"1,0000000","",""]
["91032",null,null,"","36,9070046","40,4269081"]
["91395","SINAPI",88282,"1,0000000","",""]
["92119","SINAPI",92114,"1,0000000","",""]
["92961","SINAPI",92956,"1,0000000","",""]
["93274",null,null,"","33,8150792","37,2254335"]
["93403","SINAPI",93399,"1,0000000","",""]
["93440","SINAPI",88316,"4,0000000","",""]
["95213","SINAPI",95208,"1,0000000","",""]
["95621","SINAPI",95618,"1,0000000","",""]
["96036","SINAPI",96031,"1,0000000","",""]
["96246","SINAPI",96242,"1,0000000","",""]
["102274","SINAPI",102270,"1,0000000","",""]
["5630","SINAPI-I",4221,"10,7700000","",""]
["5695","SINAPI-I",44058,"0,0000643","",""]
["5739","SINAPI-I",6070,"0,0000667","",""]
["5797",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["7045","SINAPI-I",36503,"0,0000076","",""]
["7059","SINAPI-I",37733,"0,0000074","",""]
["53788",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["53827","SINAPI-I",4221,"19,0600000","",""]
["53863",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["73315",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["88395","SINAPI-I",37545,"0,0000076","",""]
["88425",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["88828","SINAPI-I",10535,"0,0000700","",""]
["88842",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["88858","SINAPI-I",36531,"0,0000076","",""]
["89013",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["89131","SINAPI-I",4263,"0,0000076","",""]
["89228",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["89238","SINAPI-I",14576,"0,0000833","",""]
["89254",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["89266",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["89276",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["90585","SINAPI-I",2705,"0,5200000","",""]
["90633",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["90646","SINAPI-I",39925,"0,0000640","",""]
["90661",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["90672","SINAPI-I",38541,"0,0000667","",""]
["90683","SINAPI-I",37515,"0,0000076","",""]
["90993",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["91028","SINAPI-I",44061,"0,0000057","",""]
["91281","SINAPI-I",13887,"0,0000800","",""]
["91361","SINAPI-I",44057,"0,0000057","",""]
["91380","SINAPI-I",37734,"0,0000603","",""]
["91392","SINAPI-I",37754,"0,0000057","",""]
["91629","SINAPI-I",44056,"0,0000343","",""]
["91641","SINAPI-I",14405,"0,0000056","",""]
["92042",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["92108","SINAPI-I",38410,"0,0000640","",""]
["92137",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["92238","SINAPI-I",37763,"0,0000072","",""]
["93223","SINAPI-I",4221,"26,1100000","",""]
["93270",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["93285","SINAPI-I",44474,"0,0000643","",""]
["93404","SINAPI-I",39813,"0,0000640","",""]
["93417",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["93429","SINAPI-I",9912,"0,0000514","",""]
["95117",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["95217","SINAPI-I",2705,"0,6300000","",""]
["95267",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["95281","SINAPI-I",4222,"1,4400000","",""]
["95699",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["95713","SINAPI-I",4221,"15,0300000","",""]
["96008",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["96031","SINAPI-I",37734,"0,0000074","",""]
["96056",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["96243",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["98763","SINAPI-I",2705,"4,5900000","",""]
["100643",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["102809","SINAPI-I",4226,"2,1252920","",""]
["102885",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["103180","SINAPI-I",2705,"4,3700000","",""]
["103943",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["92259","SINAPI-I",4425,"9,0000000","",""]
["92261","SINAPI-I",5075,"1,1250000","",""]
["92539","SINAPI",88239,"0,4070000","",""]
["92541","SINAPI-I",4425,"0,7350000","",""]
["92545","SINAPI",88239,"1,7290000","",""]
["92548",null,null,"","24,1119095","26,9194542"]
["92549","SINAPI",88262,"18,7350000","",""]
["92551","SINAPI-I",4400,"7,0000000","",""]
["92552","SINAPI",88239,"4,3230000","",""]
["92554","SINAPI-I",4344,"4,0000000","",""]
["92556","SINAPI-I",4400,"2,0000000","",""]
["92560","SINAPI-I",4415,"2,5000000","",""]
["92561","SINAPI-I",21142,"1,0000000","",""]
["92563","SINAPI-I",4400,"9,0000000","",""]
["92564","SINAPI-I",6193,"3,0000000","",""]
["92566","SINAPI",88239,"0,0730000","",""]
["100379","SINAPI-I",5075,"0,2400000","",""]
["100384","SINAPI",93281,"0,0063000","",""]
["100387","SINAPI-I",4425,"0,2270000","",""]
["100389","SINAPI-I",39027,"0,0500000","",""]
["100391","SINAPI",93281,"0,0029000","",""]
["100394","SINAPI",93281,"0,0189000","",""]
["94192","SINAPI",88316,"0,2070000","",""]
["94201","SINAPI",93282,"0,0516000","",""]
["94443",null,null,"","24,2765273","27,1574389"]
["94446","SINAPI",93282,"0,0516000","",""]
["94210",null,null,"","8,3412865","9,5668549"]
["94213",null,null,"","3,4273428","3,9859172"]
["94219","SINAPI",88316,"0,3500000","",""]
["94222","SINAPI",88316,"0,2090000","",""]
["100328","SINAPI-I",7175,"3,5500000","",""]
["100330","SINAPI",93281,"0,0074000","",""]
["100435","SINAPI",88316,"0,1800000","",""]
["94228","SINAPI-I",5104,"0,0024000","",""]
["94231","SINAPI-I",13388,"0,0450000","",""]
["92255","SINAPI",88316,"1,4400000","",""]
["92569","SINAPI",93282,"0,0097000","",""]
["92571","SINAPI",88278,"0,5880000","",""]
["92573","SINAPI",88278,"0,1790000","",""]
["92575","SINAPI-I",40664,"1,7210000","",""]
["92577","SINAPI-I",40547,"0,0600000","",""]
["92578","SINAPI",93281,"0,0069000","",""]
["92586","SINAPI",92255,"1,0000000","",""]
["92592","SINAPI-I",10997,"0,3780000","",""]
["92596",null,null,"","15,4364324","17,4748819"]
["92600","SINAPI-I",40598,"133,3800000","",""]
["92604","SINAPI",92255,"1,0000000","",""]
["92610","SINAPI",92256,"1,0000000","",""]
["100357","SINAPI-I",6193,"3,0000000","",""]
["100359","SINAPI-I",21142,"1,0000000","",""]
["100361","SINAPI-I",4415,"11,5000000","",""]
["100362","SINAPI-I",40623,"2,0000000","",""]
["100364","SINAPI-I",4415,"28,0000000","",""]
["100365","SINAPI-I",5069,"0,5450000","",""]
["100368","SINAPI",88262,"14,9880000","",""]
["100370","SINAPI",92260,"1,0000000","",""]
["100372","SINAPI-I",6193,"3,0000000","",""]
["100374","SINAPI-I",4344,"8,0000000","",""]
["100375","SINAPI-I",4472,"11,5000000","",""]
["100376","SINAPI",88239,"6,9180000","",""]
["100382","SINAPI-I",5075,"0,1200000","",""]
["102661","SINAPI",88309,"0,0652000","",""]
["102664",null,null,"","7,3529411","8,4593949"]
["102668","SINAPI-I",4718,"0,1674000","",""]
["102670","SINAPI-I",38052,"1,0030000","",""]
["102673","SINAPI",88316,"0,5195000","",""]
["102676","SINAPI-I",44315,"1,0500000","",""]
["102680","SINAPI",96995,"0,1250000","",""]
["102683","SINAPI",90106,"0,7500000","",""]
["102685","SINAPI-I",44315,"1,0500000","",""]
["102689",null,null,"","6,6550294","7,6524554"]
["102693","SINAPI-I",3670,"0,1071000","",""]
["102696",null,null,"","7,0655441","8,1153388"]
["102703","SINAPI-I",3670,"0,1071000","",""]
["102713",null,null,"","1,7595307","2,0467836"]
["102717","SINAPI",5679,"0,1903000","",""]
["102723","SINAPI-I",38052,"1,0500000","",""]
["102726","SINAPI-I",345,"0,0085000","",""]
["92744","SINAPI-I",4460,"0,7140000","",""]
["92745","SINAPI",88309,"3,9320000","",""]
["92749","SINAPI",5632,"0,6280000","",""]
["92751","SINAPI",5631,"0,2980000","",""]
["92753",null,null,"","11,1736178","12,7296983"]
["92754","SINAPI-I",40449,"0,5260000","",""]
["92757","SINAPI-I",4011,"1,1500000","",""]
["91069","SINAPI",88297,"0,4021000","",""]
["91070","SINAPI",88831,"0,1526000","",""]
["91072","SINAPI",90651,"0,3658000","",""]
["91073","SINAPI",90651,"0,2270000","",""]
["91074","SINAPI",91001,"0,2422000","",""]
["91075","SINAPI",90999,"0,0906000","",""]
["91077","SINAPI-I",370,"0,1114000","",""]
["91078","SINAPI-I",370,"0,1345000","",""]
["91080","SINAPI",88297,"0,3112000","",""]
["91081","SINAPI",88830,"0,0651000","",""]
["91082","SINAPI",88830,"0,0930000","",""]
["91083","SINAPI",88377,"0,2743000","",""]
["91084","SINAPI",89509,"0,1250000","",""]
["91086","SINAPI",89509,"0,1250000","",""]
["91087","SINAPI",90663,"0,2419000","",""]
["91090",null,null,"","26,1280882","29,0866326"]
["91091",null,null,"","25,1607766","28,0558172"]
["91092","SINAPI-I",7155,"1,2190000","",""]
["91093","SINAPI-I",4720,"0,0788000","",""]
["91094","SINAPI",88316,"0,5555000","",""]
["91095","SINAPI",88316,"0,5946000","",""]
["91097","SINAPI",88831,"0,0898000","",""]
["91098","SINAPI",90656,"0,0818000","",""]
["91099","SINAPI",90656,"0,0907000","",""]
["91100","SINAPI",90651,"0,2178000","",""]
["91101","SINAPI",90999,"0,0955000","",""]
["93952","SINAPI",90637,"0,0450000","",""]
["93954","SINAPI",88245,"0,2336000","",""]
["93955","SINAPI",5632,"0,2172000","",""]
["93955","SINAPI",90651,"0,1202000","",""]
["93956","SINAPI",90643,"0,0163000","",""]
["93957","SINAPI",88245,"0,2865000","",""]
["93958","SINAPI",5632,"0,2482000","",""]
["93959","SINAPI",100726,"0,0628000","",""]
["93960","SINAPI",90637,"0,0346000","",""]
["93961","SINAPI",88316,"0,6577000","",""]
["93962","SINAPI",6260,"0,1608000","",""]
["93963","SINAPI",90625,"0,1071000","",""]
["93963","SINAPI",90644,"0,2247000","",""]
["93965","SINAPI-I",44480,"1,0714000","",""]
["93966","SINAPI-I",39013,"0,4167000","",""]
["93966","SINAPI",100981,"0,0038000","",""]
["93967","SINAPI",90638,"0,2420000","",""]
["93968","SINAPI",90625,"0,1071000","",""]
["93969","SINAPI-I",39013,"0,3750000","",""]
["93970","SINAPI",95967,"0,2132000","",""]
["93971","SINAPI",90644,"0,1295000","",""]
["100332","SINAPI",88262,"1,0263000","",""]
["100335","SINAPI",88262,"0,9799000","",""]
["100342","SINAPI",88245,"0,1214000","",""]
["100346",null,null,"","6,2007874","7,1150097"]
["102989","SINAPI-I",13115,"1,0300000","",""]
["102996","SINAPI",88316,"0,3733000","",""]
["102999","SINAPI",88316,"0,5305000","",""]
["103002","SINAPI-I",11236,"1,0000000","",""]
["103005","SINAPI",88316,"1,9368000","",""]
["103006","SINAPI",94970,"0,0977000","",""]
["103007","SINAPI",94970,"0,1140000","",""]
["97936","SINAPI",88309,"2,8244000","",""]
["97947","SINAPI",88316,"8,5220000","",""]
["97948","SINAPI",87316,"0,0556000","",""]
["97949","SINAPI",88309,"13,3098000","",""]
["97950","SINAPI-I",7258,"1010,9171000","",""]
["97951","SINAPI-I",5069,"0,0242000","",""]
["97952","SINAPI-I",5069,"0,0335000","",""]
["97955","SINAPI-I",2692,"0,0119000","",""]
["97955","SINAPI",94970,"0,2721000","",""]
["97956","SINAPI",89998,"2,4680000","",""]
["97957","SINAPI",88316,"12,9112000","",""]
["97961","SINAPI-I",43440,"1,0000000","",""]
["97973","SINAPI-I",5069,"0,0335000","",""]
["97975","SINAPI",97738,"0,0221000","",""]
["97976","SINAPI",100475,"0,2916000","",""]
["97977","SINAPI",94970,"0,2180000","",""]
["97980","SINAPI-I",5069,"0,0276000","",""]
["97981",null,null,"","32,9418378","36,2881887"]
["97985","SINAPI-I",7258,"474,8089000","",""]
["97988","SINAPI",5679,"0,2062000","",""]
["97992","SINAPI-I",7258,"804,3794000","",""]
["97993","SINAPI",88316,"17,3010000","",""]
["97994","SINAPI",89998,"2,9616000","",""]
["97995","SINAPI",100475,"0,3363000","",""]
["97996","SINAPI",97738,"0,0221000","",""]
["97999","SINAPI",87316,"0,0571000","",""]
["98002","SINAPI",97738,"0,0221000","",""]
["98005","SINAPI",89995,"0,0754000","",""]
["98006","SINAPI",89993,"0,0598000","",""]
["98007","SINAPI",89995,"0,0831000","",""]
["98008","SINAPI",92767,"21,1024000","",""]
["98010",null,null,"","26,6467973","29,6511463"]
["98010","SINAPI",100475,"0,7783000","",""]
["98013","SINAPI",87316,"0,0739000","",""]
["98014","SINAPI",88309,"33,5434000","",""]
["98015","SINAPI",89995,"0,0754000","",""]
["98016","SINAPI",89993,"0,0598000","",""]
["98018",null,null,"","26,1554757","29,1260866"]
["98018","SINAPI",92767,"45,0824000","",""]
["98020","SINAPI",101624,"1,3068000","",""]
["98022","SINAPI-I",25067,"181,5743000","",""]
["98023","SINAPI",87316,"0,0823000","",""]
["98024","SINAPI",88309,"38,7005000","",""]
["98025","SINAPI",89995,"0,0831000","",""]
["98026","SINAPI",89993,"0,0598000","",""]
["98028","SINAPI",101624,"2,0988000","",""]
["98030","SINAPI-I",5069,"0,0679000","",""]
["98030","SINAPI",101624,"1,7328000","",""]
["98032","SINAPI",88309,"41,9945000","",""]
["98033","SINAPI",87316,"0,0991000","",""]
["98034","SINAPI",89993,"0,0598000","",""]
["98036","SINAPI",94970,"2,4703000","",""]
["98038","SINAPI-I",660,"67,2000000","",""]
["98038","SINAPI",101624,"2,2188000","",""]
["98040","SINAPI-I",5069,"0,0854000","",""]
["98040","SINAPI",101624,"2,4768000","",""]
["98042","SINAPI",88309,"57,3136000","",""]
["98044","SINAPI",89995,"0,2277000","",""]
["98046","SINAPI-I",660,"82,9500000","",""]
["98046","SINAPI",94970,"3,2423000","",""]
["98048","SINAPI-I",660,"88,2000000","",""]
["98048","SINAPI",101624,"3,3708000","",""]
["98050","SINAPI",88316,"0,2356000","",""]
["98406","SINAPI-I",25067,"134,4846000","",""]
["98407","SINAPI-I",5069,"0,0445000","",""]
["98407","SINAPI",101624,"0,9108000","",""]
["98408","SINAPI",97738,"0,0221000","",""]
["98410","SINAPI",88316,"1,1895000","",""]
["99241","SINAPI",88316,"14,6778000","",""]
["99242","SINAPI",92767,"12,3619000","",""]
["99244","SINAPI",89998,"4,8126000","",""]
["99248","SINAPI-I",4517,"0,4562000","",""]
["99248","SINAPI",101623,"0,7389000","",""]
["99252","SINAPI",5679,"0,2024000","",""]
["99254","SINAPI",88316,"10,3608000","",""]
["99256","SINAPI",88628,"0,9186000","",""]
["99261","SINAPI",88309,"15,9336000","",""]
["99265","SINAPI-I",4491,"0,4218000","",""]
["99265","SINAPI",97736,"0,4616000","",""]
["99267","SINAPI",5679,"0,3600000","",""]
["99268","SINAPI",5678,"0,0739000","",""]
["99269","SINAPI",89993,"0,0598000","",""]
["99271","SINAPI-I",5069,"0,0620000","",""]
["99273","SINAPI-I",2692,"0,0104000","",""]
["99274","SINAPI-I",2692,"0,0245000","",""]
["99274","SINAPI",94970,"1,0331000","",""]
["99276","SINAPI-I",660,"25,7250000","",""]
["99278",null,null,"","6,1421830","7,0505617"]
["99279","SINAPI",88316,"26,2650000","",""]
["99281","SINAPI",88316,"21,1533000","",""]
["99283","SINAPI",88316,"9,6255000","",""]
["99284","SINAPI",88907,"0,3000000","",""]
["99285","SINAPI",97740,"0,1216000","",""]
["99286","SINAPI",89995,"0,1661000","",""]
["99287","SINAPI",88309,"41,9945000","",""]
["99289",null,null,"","35,9913646","39,4652426"]
["99291","SINAPI",88316,"23,3118000","",""]
["99292","SINAPI",88316,"12,3072000","",""]
["99294","SINAPI-I",2692,"0,0321000","",""]
["99294","SINAPI",94970,"1,6983000","",""]
["99297","SINAPI",88628,"0,8477000","",""]
["99298","SINAPI",88907,"0,4694000","",""]
["99300","SINAPI",89998,"8,5146000","",""]
["99301","SINAPI",89995,"0,1354000","",""]
["99302","SINAPI",89996,"1,9744000","",""]
["99303","SINAPI",94970,"2,2486000","",""]
["99305","SINAPI-I",2692,"0,0372000","",""]
["99305","SINAPI",94970,"2,5524000","",""]
["99307","SINAPI",88628,"0,6376000","",""]
["99310",null,null,"","24,4309362","27,2799784"]
["99310","SINAPI",89998,"9,1316000","",""]
["99312","SINAPI-I",4517,"0,6996000","",""]
["99312","SINAPI",97738,"0,0221000","",""]
["99313","SINAPI",94970,"3,2423000","",""]
["99315","SINAPI-I",2692,"0,0449000","",""]
["99319",null,null,"","33,9524032","37,3458162"]
["99320","SINAPI",88907,"0,3534000","",""]
["99321","SINAPI",88628,"0,7777000","",""]
["99322","SINAPI",88907,"0,3976000","",""]
["99323","SINAPI",89998,"3,6403000","",""]
["99324","SINAPI",89996,"1,9744000","",""]
["99327","SINAPI-I",25067,"198,4500000","",""]
["101800","SINAPI",87316,"0,0288000","",""]
["101801","SINAPI-I",25067,"25,1257000","",""]
["101806","SINAPI",88628,"0,1101000","",""]
["101807","SINAPI",88628,"0,0863000","",""]
["101809","SINAPI",5679,"0,2185000","",""]
["102142","SINAPI",5679,"0,8863000","",""]
["102457","SINAPI",88316,"1,5265000","",""]
["94264","SINAPI",92960,"0,0210000","",""]
["94266","SINAPI",88631,"0,0020000","",""]
["94268","SINAPI",88316,"0,5810000","",""]
["94270","SINAPI",92961,"0,1810000","",""]
["94276","SINAPI-I",41679,"1,0050000","",""]
["94279","SINAPI",88629,"0,0010000","",""]
["94282","SINAPI-I",6189,"0,1250000","",""]
["94284","SINAPI",88316,"0,8140000","",""]
["94287","SINAPI",88316,"0,4540000","",""]
["94290","SINAPI-I",4517,"0,2000000","",""]
["94293","SINAPI-I",4517,"0,4000000","",""]
["104497","SINAPI-I",37479,"1,0000000","",""]
["102727","SINAPI-I",40304,"0,0312000","",""]
["102730","SINAPI",88245,"0,0673000","",""]
["102733","SINAPI",88238,"0,0036000","",""]
["102736","SINAPI",88309,"0,8850000","",""]
["102738","SINAPI",102736,"0,9319000","",""]
["102743","SINAPI",102727,"10,7214000","",""]
["102745","SINAPI",102730,"21,4075000","",""]
["102747","SINAPI",102729,"17,1247000","",""]
["102749","SINAPI",102728,"325,7210000","",""]
["102751","SINAPI",102731,"35,0792000","",""]
["102753","SINAPI",102730,"36,4069000","",""]
["102757","SINAPI",102736,"15,1742000","",""]
["102760","SINAPI",102727,"42,2036000","",""]
["102762","SINAPI",96620,"1,5509000","",""]
["102764","SINAPI",102727,"87,3624000","",""]
["102765","SINAPI",102736,"6,5758000","",""]
["102767","SINAPI",102732,"114,7206000","",""]
["102769","SINAPI",102734,"84,3344000","",""]
["102775","SINAPI",92743,"14,0000000","",""]
["102782",null,null,"","13,6327927","15,4714981"]
["102784","SINAPI",92756,"30,0000000","",""]
["102790","SINAPI",92756,"36,0000000","",""]
["102796",null,null,"","12,3374636","14,0309529"]
["102800","SINAPI",92743,"34,5000000","",""]
["101574","SINAPI",88262,"0,2228000","",""]
["101577","SINAPI",88316,"0,3777000","",""]
["101580","SINAPI-I",5061,"0,0344000","",""]
["101583","SINAPI-I",5061,"0,0420000","",""]
["101585","SINAPI",88262,"1,1527000","",""]
["101588","SINAPI-I",5061,"0,0096000","",""]
["101590","SINAPI-I",43692,"0,0612000","",""]
["101603","SINAPI",5631,"0,0453000","",""]
["90789","SINAPI-I",38124,"0,3860000","",""]
["90794","SINAPI",88261,"0,2270000","",""]
["90797","SINAPI-I",39485,"1,0000000","",""]
["90801","SINAPI",88261,"2,7410000","",""]
["90821","SINAPI-I",2432,"3,0000000","",""]
["90841","SINAPI",90820,"1,0000000","",""]
["90845","SINAPI",90830,"1,0000000","",""]
["90849","SINAPI",90822,"1,0000000","",""]
["91010","SINAPI-I",2432,"3,0000000","",""]
["91013",null,null,"","16,3532367","18,4993437"]
["91287","SINAPI-I",184,"1,0000000","",""]
["91296","SINAPI-I",4962,"1,0000000","",""]
["91312","SINAPI",90820,"1,0000000","",""]
["91315","SINAPI",91304,"1,0000000","",""]
["91320","SINAPI",90822,"1,0000000","",""]
["91324","SINAPI",91292,"1,0000000","",""]
["91329","SINAPI",100660,"9,6000000","",""]
["91334",null,null,"","8,6708248","9,9294846"]
["100678","SINAPI",91009,"1,0000000","",""]
["100682","SINAPI",100660,"9,8000000","",""]
["100686","SINAPI",91012,"1,0000000","",""]
["100690","SINAPI",91297,"1,0000000","",""]
["100693","SINAPI",100659,"10,0000000","",""]
["100697","SINAPI-I",11055,"19,8000000","",""]
["100666","SINAPI",88261,"1,7330000","",""]
["100669","SINAPI-I",142,"0,4329000","",""]
["100671","SINAPI-I",4430,"1,1189000","",""]
["94559","SINAPI",88309,"4,5810000","",""]
["94588","SINAPI",88309,"0,3470000","",""]
["99841",null,null,"","6,3882253","7,3341539"]
["90838","SINAPI-I",11154,"1,0000000","",""]
["91341","SINAPI",88316,"0,1910000","",""]
["100702","SINAPI-I",4922,"1,0000000","",""]
["100704",null,null,"","17,6971655","19,9771526"]
["100708",null,null,"","15,7183971","17,7931332"]
["102152","SINAPI-I",39961,"0,5650000","",""]
["102159",null,null,"","1,1025130","1,2768111"]
["102162","SINAPI-I",39432,"6,3810000","",""]
["102165","SINAPI-I",21107,"1,0000000","",""]
["102168","SINAPI-I",20259,"3,4160000","",""]
["102171","SINAPI",88316,"0,6090000","",""]
["102177","SINAPI-I",10497,"1,0000000","",""]
["102179","SINAPI",88316,"1,5420000","",""]
["102185","SINAPI",88325,"6,7600000","",""]
["94570","SINAPI-I",4377,"9,2000000","",""]
["94580","SINAPI",88309,"1,1200000","",""]
["100674","SINAPI",88309,"0,7200000","",""]
["101097","SINAPI",88316,"1,4640000","",""]
["101099",null,null,"","26,0082239","28,9642999"]
["101102","SINAPI",90680,"0,1210000","",""]
["101104",null,null,"","25,3604032","28,2744666"]
["101105","SINAPI",90776,"2,1690000","",""]
["101106","SINAPI",100206,"0,0375000","",""]
["101108","SINAPI",90778,"0,1260000","",""]
["101110",null,null,"","4,2353880","4,8848938"]
["101111","SINAPI",95580,"11,7740000","",""]
["95605",null,null,"","65,2143111","68,4973696"]
["95609","SINAPI",92716,"0,2001000","",""]
["100652","SINAPI",95584,"0,4916000","",""]
["100654","SINAPI",90674,"0,0386000","",""]
["100655","SINAPI",97913,"0,2295000","",""]
["100658","SINAPI-I",10997,"0,0707000","",""]
["100893","SINAPI",88317,"0,0052000","",""]
["100896","SINAPI",97913,"0,0205000","",""]
["100898","SINAPI",95580,"2,1743000","",""]
["100900","SINAPI",90778,"0,0075000","",""]
["101176","SINAPI",88316,"1,3300000","",""]
["95240","SINAPI",88309,"0,1631000","",""]
["96623","SINAPI",91277,"0,0690000","",""]
["97086","SINAPI-I",4491,"0,3700000","",""]
["97089","SINAPI-I",39507,"0,6780000","",""]
["97092","SINAPI",88238,"0,0080000","",""]
["97097","SINAPI",95282,"0,0070000","",""]
["97103",null,null,"","6,7897801","7,7916360"]
["100324","SINAPI-I",4718,"0,5650000","",""]
["103076","SINAPI",97083,"1,0000000","",""]
["103079","SINAPI",97083,"1,0000000","",""]
["92263","SINAPI",88239,"0,2500000","",""]
["92265","SINAPI-I",5068,"0,1590000","",""]
["92270","SINAPI-I",4517,"4,2280000","",""]
["92270","SINAPI-I",6189,"4,4480000","",""]
["92413","SINAPI-I",2692,"0,0170000","",""]
["92417","SINAPI",88262,"1,8520000","",""]
["92421","SINAPI",88239,"0,2610000","",""]
["92427",null,null,"","31,0995989","34,3680356"]
["92429","SINAPI",92263,"0,1500000","",""]
["92433","SINAPI",88262,"1,0880000","",""]
["92439","SINAPI-I",2692,"0,0040000","",""]
["92446","SINAPI",88239,"0,4550000","",""]
["92448","SINAPI",88262,"1,6860000","",""]
["92451","SINAPI-I",2692,"0,0100000","",""]
["92452","SINAPI",92265,"0,6210000","",""]
["92455","SINAPI-I",40304,"0,0490000","",""]
["92457","SINAPI-I",2692,"0,0100000","",""]
["92461","SINAPI",88239,"0,2400000","",""]
["92464",null,null,"","34,3699351","37,7737227"]
["92465","SINAPI",92266,"0,1650000","",""]
["92468","SINAPI-I",4491,"0,2080000","",""]
["92470",null,null,"","14,5120457","16,4565043"]
["92472",null,null,"","31,8480895","35,1707477"]
["92476","SINAPI-I",40339,"1,1860000","",""]
["92478","SINAPI-I",40304,"0,0330000","",""]
["92480","SINAPI-I",40287,"0,4740000","",""]
["92484","SINAPI",92273,"1,2260000","",""]
["92490",null,null,"","31,3597733","34,6283555"]
["92494","SINAPI",88239,"0,1870000","",""]
["92504","SINAPI-I",40291,"0,0050000","",""]
["92508","SINAPI",88262,"1,1880000","",""]
["92514","SINAPI",88262,"0,6350000","",""]
["92520","SINAPI-I",2692,"0,0100000","",""]
["92526","SINAPI-I",2692,"0,0040000","",""]
["92530","SINAPI",88239,"0,0850000","",""]
["96252","SINAPI",88262,"2,0680000","",""]
["96259","SINAPI-I",4517,"0,0710000","",""]
["96530",null,null,"","19,3396964","21,7595871"]
["96531","SINAPI-I",40304,"0,0440000","",""]
["96533","SINAPI-I",6189,"1,9430000","",""]
["96535",null,null,"","43,1322892","46,7917939"]
["96536","SINAPI",91693,"0,0140000","",""]
["96540",null,null,"","39,0621443","42,6357142"]
["96541","SINAPI-I",4517,"7,6340000","",""]
["96543",null,null,"","29,4964028","32,6282390"]
["101791","SINAPI-I",5068,"0,0130000","",""]
["101969",null,null,"","10,2036542","11,6422831"]
["101973","SINAPI-I",4517,"6,8300000","",""]
["101981","SINAPI-I",10749,"1,8640000","",""]
["101985","SINAPI-I",4491,"3,8790000","",""]
["101986","SINAPI",91693,"0,0960000","",""]
["101988","SINAPI",91692,"0,0810000","",""]
["101991","SINAPI-I",1345,"1,4560000","",""]
["101992","SINAPI",91692,"0,1080000","",""]
["101995","SINAPI-I",1358,"1,3280000","",""]
["101999","SINAPI-I",5074,"0,0720000","",""]
["102001","SINAPI-I",40304,"0,0930000","",""]
["102004","SINAPI-I",10749,"1,2310000","",""]
["102006","SINAPI",88262,"2,8550000","",""]
["102009","SINAPI-I",2692,"0,0100000","",""]
["102012","SINAPI-I",2692,"0,0040000","",""]
["102017","SINAPI",88239,"0,5810000","",""]
["102038","SINAPI",88239,"0,4760000","",""]
["102040","SINAPI",92273,"3,2140000","",""]
["102043","SINAPI-I",2692,"0,0040000","",""]
["102046","SINAPI-I",2692,"0,0170000","",""]
["102048","SINAPI-I",10749,"0,5360000","",""]
["102059","SINAPI",92273,"3,9800000","",""]
["102062","SINAPI",88239,"0,4870000","",""]
["102065",null,null,"","34,2326213","37,6324571"]
["102067","SINAPI",92273,"2,2270000","",""]
["102070","SINAPI-I",2692,"0,0040000","",""]
["102072","SINAPI",88239,"0,3880000","",""]
["102076","SINAPI",95946,"124,0800000","",""]
["102087","SINAPI",88239,"0,1750000","",""]
["102089","SINAPI",91693,"0,1010000","",""]
["102091","SINAPI",91692,"0,0700000","",""]
["103761","SINAPI",88262,"0,9350000","",""]
["89996",null,null,"","13,6804942","15,4710458"]
["90000","SINAPI-I",34,"1,0000000","",""]
["91599",null,null,"","12,0204603","13,6762860"]
["91602","SINAPI",88245,"0,0520000","",""]
["92760","SINAPI",92801,"1,0000000","",""]
["92764","SINAPI-I",43132,"0,0250000","",""]
["92767","SINAPI-I",39017,"2,8160000","",""]
["92770",null,null,"","8,3981337","9,6625766"]
["92773","SINAPI",88245,"0,0121000","",""]
["92806","SINAPI",88245,"0,0013000","",""]
["92880","SINAPI-I",43054,"1,1400000","",""]
["92884",null,null,"","9,5166163","10,9293680"]
["92886","SINAPI",92879,"1,0000000","",""]
["92916","SINAPI",88238,"0,0233000","",""]
["92921","SINAPI-I",43132,"0,0250000","",""]
["95577",null,null,"","6,5460809","7,5021312"]
["95581","SINAPI",88245,"0,0077000","",""]
["95584","SINAPI",88245,"0,1040000","",""]
["95944","SINAPI-I",39017,"0,8270000","",""]
["95947",null,null,"","8,4440227","9,8130841"]
["96544","SINAPI",92801,"1,0000000","",""]
["100066",null,null,"","4,8355899","5,5662188"]
["102920","SINAPI-I",43055,"1,0000000","",""]
["103088","SINAPI",88238,"0,0490000","",""]
["104107","SINAPI",88238,"0,0121000","",""]
["104110","SINAPI-I",43132,"0,0250000","",""]
["89995","SINAPI",90279,"1,2030000","",""]
["90282","SINAPI-I",367,"0,6699000","",""]
["90284","SINAPI-I",132,"1,0839000","",""]
["94962","SINAPI",88316,"2,3433000","",""]
["94964","SINAPI",88377,"1,6046000","",""]
["94967","SINAPI-I",1379,"486,8478000","",""]
["94969","SINAPI-I",4721,"0,5813000","",""]
["94974","SINAPI-I",1379,"218,9300000","",""]
["96557","SINAPI-I",1525,"1,1500000","",""]
["99431","SINAPI-I",38408,"1,1100000","",""]
["99433","SINAPI",88316,"0,7900000","",""]
["99436","SINAPI",88316,"1,2130000","",""]
["99439","SINAPI",88316,"0,5680000","",""]
["102475","SINAPI-I",1379,"332,9655000","",""]
["102480","SINAPI-I",370,"0,8240000","",""]
["102482","SINAPI-I",1379,"384,2609000","",""]
["102484","SINAPI",89226,"0,6308000","",""]
["102487","SINAPI",94963,"0,8050000","",""]
["103670","SINAPI",88262,"2,4590000","",""]
["103672","SINAPI",90586,"0,0940000","",""]
["103678","SINAPI",88309,"2,4310000","",""]
["103681","SINAPI",88309,"1,4280000","",""]
["103683","SINAPI",90587,"0,4770000","",""]
["103686","SINAPI",88262,"0,6700000","",""]
["101963","SINAPI-I",6193,"1,8700000","",""]
["101165","SINAPI-I",34566,"122,2700000","",""]
["98576","SINAPI",88316,"0,0050000","",""]
["93185","SINAPI",92270,"0,2140000","",""]
["93187","SINAPI",88316,"0,1800000","",""]
["93189","SINAPI",94970,"0,0240000","",""]
["93191","SINAPI",90279,"0,0140000","",""]
["93193","SINAPI",88316,"0,1210000","",""]
["93196",null,null,"","20,0959607","22,6005188"]
["93202","SINAPI-I",7258,"11,2000000","",""]
["93205","SINAPI",92802,"0,7900000","",""]
["97734","SINAPI-I",2692,"0,0833000","",""]
["97735","SINAPI-I",20247,"0,2619000","",""]
["97736","SINAPI",90586,"0,8677000","",""]
["97737","SINAPI",91692,"0,3248000","",""]
["97739","SINAPI-I",1358,"8,4225000","",""]
["98615","SINAPI",90680,"0,0785000","",""]
["98617","SINAPI-I",34493,"0,1445000","",""]
["98619","SINAPI",88309,"0,0707000","",""]
["98620","SINAPI",100973,"0,1963000","",""]
["98622","SINAPI",91634,"0,0144000","",""]
["98624","SINAPI",91635,"0,0618000","",""]
["98656","SINAPI-I",4509,"1,7417000","",""]
["98657","SINAPI",96544,"13,3272000","",""]
["98659","SINAPI-I",4491,"2,0167000","",""]
["98750",null,null,"","40,7943613","44,4255699"]
["100763","SINAPI",100719,"0,0358000","",""]
["100765","SINAPI",88278,"0,0150000","",""]
["100769","SINAPI",93287,"0,0136000","",""]
["100771","SINAPI",95212,"0,0085000","",""]
["100773","SINAPI-I",4777,"0,1852148","",""]
["100774","SINAPI",100716,"0,0461000","",""]
["100776","SINAPI-I",4777,"0,1852148","",""]
["100777","SINAPI",93287,"0,0054000","",""]
["103795","SINAPI-I",5068,"0,1202000","",""]
["103801","SINAPI",88309,"1,8422000","",""]
["103930","SINAPI",103796,"4,1235000","",""]
["104466","SINAPI",100719,"0,2388000","",""]
["104468","SINAPI",100766,"0,3580000","",""]
["104471","SINAPI",100719,"0,1279000","",""]
["104483","SINAPI",92760,"2,3779000","",""]
["104484","SINAPI",96543,"0,1947000","",""]
["104485","SINAPI",92770,"6,6645000","",""]
["104486","SINAPI",92451,"2,0916000","",""]
["104487","SINAPI",92455,"2,0916000","",""]
["104487","SINAPI",103672,"0,1445000","",""]
["104488","SINAPI",96543,"0,1927000","",""]
["98560",null,null,"","44,6410412","48,3099126"]
["98555","SINAPI",88243,"0,1080000","",""]
["98546","SINAPI",88270,"0,9480000","",""]
["98557","SINAPI-I",626,"1,5000000","",""]
["98565","SINAPI",88316,"0,1330000","",""]
["98570",null,null,"","32,0475995","35,3440702"]
["91835","SINAPI",91170,"1,0000000","",""]
["91840","SINAPI-I",39247,"1,1000000","",""]
["91844","SINAPI-I",43132,"0,0018000","",""]
["91846","SINAPI-I",2690,"1,1000000","",""]
["91853",null,null,"","44,0736478","47,8540772"]
["91857","SINAPI-I",39245,"1,0170000","",""]
["91866","SINAPI",88264,"0,0850000","",""]
["91871","SINAPI-I",2674,"1,0170000","",""]
["93009","SINAPI",88247,"0,1290000","",""]
["95726","SINAPI",88264,"0,0640000","",""]
["97669","SINAPI-I",2442,"1,1000000","",""]
["91876","SINAPI",88247,"0,1390000","",""]
["91881","SINAPI",88264,"0,2050000","",""]
["91895","SINAPI",88247,"0,2090000","",""]
["91901","SINAPI",88264,"0,1670000","",""]
["91910",null,null,"","45,1231527","48,8051470"]
["91916","SINAPI-I",12034,"1,0000000","",""]
["93013","SINAPI",88247,"0,2243000","",""]
["93017","SINAPI",88264,"0,4260000","",""]
["91924","SINAPI-I",1013,"1,1900000","",""]
["91928","SINAPI-I",21127,"0,0090000","",""]
["91931","SINAPI",88264,"0,0520000","",""]
["91935","SINAPI-I",995,"1,1900000","",""]
["92982","SINAPI-I",21127,"0,0100000","",""]
["92988","SINAPI",88264,"0,0830000","",""]
["92998",null,null,"","3,5395632","4,0912804"]
["101888","SINAPI",88264,"0,0119000","",""]
["91939","SINAPI",88264,"0,5190000","",""]
["91943","SINAPI",88629,"0,0012000","",""]
["92867","SINAPI",88264,"0,5190000","",""]
["92871","SINAPI",88629,"0,0012000","",""]
["95779","SINAPI-I",2565,"1,0000000","",""]
["95795",null,null,"","33,5111390","36,8969624"]
["95802","SINAPI-I",2581,"1,0000000","",""]
["95805","SINAPI",88247,"0,2397000","",""]
["95809",null,null,"","41,0539215","44,6967519"]
["95814",null,null,"","30,4943710","33,7377508"]
["95817","SINAPI",88264,"0,4490000","",""]
["97883","SINAPI-I",43431,"1,0000000","",""]
["97888","SINAPI",5679,"0,0178000","",""]
["97889","SINAPI",101619,"0,1210000","",""]
["97892","SINAPI",5678,"0,0087000","",""]
["97893","SINAPI",101619,"0,1210000","",""]
["104397","SINAPI-I",11950,"2,0000000","",""]
["104401","SINAPI-I",39330,"1,0000000","",""]
["93656","SINAPI-I",1571,"1,0000000","",""]
["93660","SINAPI-I",34616,"1,0000000","",""]
["93663","SINAPI",88264,"0,1325000","",""]
["93667","SINAPI-I",1570,"3,0000000","",""]
["93671","SINAPI-I",34709,"1,0000000","",""]
["97360",null,null,"","2,7651570","3,1932522"]
["101876","SINAPI",88264,"0,3259000","",""]
["101890","SINAPI",88264,"0,0663000","",""]
["101894","SINAPI-I",1576,"3,0000000","",""]
["101898","SINAPI-I",2379,"1,0000000","",""]
["101901","SINAPI",88264,"0,1428000","",""]
["101938","SINAPI-I",39808,"1,0000000","",""]
["91949",null,null,"","32,5944170","35,9594383"]
["91959","SINAPI",91946,"1,0000000","",""]
["91964","SINAPI",88264,"0,6370000","",""]
["91969","SINAPI",91968,"1,0000000","",""]
["91974",null,null,"","39,5586357","43,1658377"]
["91980",null,null,"","36,6498740","40,1724650"]
["91984","SINAPI",88264,"0,2250000","",""]
["91995","SINAPI",88264,"0,3080000","",""]
["92002",null,null,"","43,8856537","47,5636903"]
["92006","SINAPI",88264,"0,4090000","",""]
["92012","SINAPI",92010,"1,0000000","",""]
["92017","SINAPI",92015,"1,0000000","",""]
["92022","SINAPI-I",38112,"1,0000000","",""]
["92033",null,null,"","41,1930926","44,8306332"]
["97584","SINAPI-I",3780,"1,0000000","",""]
["97590","SINAPI-I",3803,"1,0000000","",""]
["97594","SINAPI",88247,"0,2433000","",""]
["97598","SINAPI",88264,"0,3758000","",""]
["97612","SINAPI-I",12295,"1,0000000","",""]
["100902","SINAPI-I",12295,"2,0000000","",""]
["100906",null,null,"","8,8076253","10,0727552"]
["100922","SINAPI",88264,"0,4744000","",""]
["101489","SINAPI-I",34643,"1,0000000","",""]
["101490","SINAPI-I",11950,"4,0000000","",""]
["101491",null,null,"","17,5840999","19,8374049"]
["101492","SINAPI",91920,"1,0000000","",""]
["101493","SINAPI",91872,"6,0500000","",""]
["101494","SINAPI-I",39808,"1,0000000","",""]
["101495","SINAPI-I",14153,"0,0600000","",""]
["101496",null,null,"","16,1839939","18,3065052"]
["101496","SINAPI",91922,"1,0000000","",""]
["101497","SINAPI",91885,"1,0000000","",""]
["101499","SINAPI-I",34643,"1,0000000","",""]
["101500","SINAPI-I",3398,"1,0000000","",""]
["101501",null,null,"","17,3911076","19,6289891"]
["101501","SINAPI",91919,"1,0000000","",""]
["101502","SINAPI",91885,"1,0000000","",""]
["101503","SINAPI",100578,"1,0000000","",""]
["101505","SINAPI-I",1094,"1,0000000","",""]
["101505","SINAPI",100578,"1,0000000","",""]
["101506","SINAPI",91917,"1,0000000","",""]
["101507","SINAPI-I",39996,"0,1664000","",""]
["101508","SINAPI-I",34643,"1,0000000","",""]
["101509","SINAPI-I",1094,"1,0000000","",""]
["101510",null,null,"","16,1337404","18,2555760"]
["101511","SINAPI",91917,"1,0000000","",""]
["101512","SINAPI-I",39997,"2,0000000","",""]
["101513","SINAPI",91933,"13,2000000","",""]
["101514","SINAPI",97668,"6,3000000","",""]
["101516","SINAPI",91872,"1,3000000","",""]
["101517","SINAPI",96986,"1,0000000","",""]
["101520","SINAPI",96986,"1,0000000","",""]
["101522","SINAPI",88264,"1,9355000","",""]
["101523","SINAPI",96977,"1,9500000","",""]
["101525","SINAPI-I",11864,"1,0000000","",""]
["101526","SINAPI",93666,"1,0000000","",""]
["101528",null,null,"","8,7626706","10,0493517"]
["101529","SINAPI",91933,"26,4000000","",""]
["101532","SINAPI",92986,"26,4000000","",""]
["101533","SINAPI",97668,"6,3000000","",""]
["101535","SINAPI",91872,"1,3000000","",""]
["101536","SINAPI",96986,"1,0000000","",""]
["101539","SINAPI-I",39997,"4,0000000","",""]
["101542","SINAPI-I",39997,"2,0000000","",""]
["101549","SINAPI",88264,"0,2004000","",""]
["101561","SINAPI-I",995,"1,0401000","",""]
["101568",null,null,"","0,0450815","0,0540930"]
["101628","SINAPI",88264,"0,1944000","",""]
["101633","SINAPI-I",2510,"1,0000000","",""]
["101640",null,null,"","0,9725261","1,1407766"]
["101645","SINAPI-I",3755,"1,0000000","",""]
["101653","SINAPI",88247,"1,4837000","",""]
["101656","SINAPI-I",42246,"1,0000000","",""]
["101660",null,null,"","1,1012653","1,2754157"]
["101662","SINAPI",88264,"1,0324000","",""]
["101666","SINAPI-I",21127,"0,0420000","",""]
["100580","SINAPI",88247,"1,7330000","",""]
["100588","SINAPI",5928,"0,0960000","",""]
["100592","SINAPI",88247,"2,3640000","",""]
["100596",null,null,"","25,2740572","28,1723870"]
["100599","SINAPI",5928,"0,0730000","",""]
["100602","SINAPI",94962,"0,8360000","",""]
["100605","SINAPI",88264,"8,7070000","",""]
["100612","SINAPI",94962,"0,8030000","",""]
["100615","SINAPI",88264,"9,5820000","",""]
["100618","SINAPI",88247,"5,4060000","",""]
["100621","SINAPI-I",14163,"1,0000000","",""]
["100623","SINAPI",88264,"4,5930000","",""]
["97605","SINAPI",88264,"0,4732000","",""]
["102107","SINAPI-I",7620,"1,0000000","",""]
["103654","SINAPI",5928,"0,2001000","",""]
["104473","SINAPI",91845,"2,2171000","",""]
["104474","SINAPI",91955,"2,0000000","",""]
["104476","SINAPI",91940,"1,0000000","",""]
["104479","SINAPI",90456,"1,0000000","",""]
["96974","SINAPI",88247,"0,3251000","",""]
["96978",null,null,"","1,6913018","1,9838458"]
["96987",null,null,"","33,8161838","37,2097431"]
["103490",null,null,"","44,2911142","47,9811755"]
["101905","SINAPI",88248,"0,4574000","",""]
["101909",null,null,"","4,7266052","5,4409137"]
["101916",null,null,"","3,6488036","4,2082804"]
["98263","SINAPI",88247,"0,0666000","",""]
["98267","SINAPI",88264,"0,0919000","",""]
["98273",null,null,"","12,3655913","14,2105263"]
["98277","SINAPI-I",11920,"1,0500000","",""]
["98281","SINAPI",88247,"0,1416000","",""]
["98286","SINAPI",88264,"0,1694000","",""]
["98402","SINAPI",88247,"0,1143000","",""]
["100561","SINAPI",87367,"0,0140000","",""]
["101795","SINAPI-I",6193,"0,4830000","",""]
["101799","SINAPI-I",11299,"1,0000000","",""]
["103245","SINAPI-I",13246,"4,0000000","",""]
["103247","SINAPI-I",11976,"6,0000000","",""]
["103251","SINAPI-I",43191,"1,0000000","",""]
["103254",null,null,"","2,0105146","2,3240805"]
["103255","SINAPI",100308,"2,6335000","",""]
["103257","SINAPI",88243,"3,8700000","",""]
["103259","SINAPI-I",13246,"8,0000000","",""]
["103260","SINAPI",100308,"3,9728000","",""]
["103262","SINAPI",88243,"4,3619000","",""]
["103266","SINAPI-I",13294,"6,0000000","",""]
["103267","SINAPI",100308,"3,9711000","",""]
["103269","SINAPI",88243,"4,1286000","",""]
["103271","SINAPI-I",13348,"4,0000000","",""]
["103273","SINAPI-I",13348,"4,0000000","",""]
["103274","SINAPI",93288,"1,5166000","",""]
["103288","SINAPI",90443,"0,6500000","",""]
["103292","SINAPI",91166,"1,0000000","",""]
["98294","SINAPI-I",39598,"1,0500000","",""]
["98298","SINAPI",88247,"0,0331000","",""]
["98304","SINAPI",88264,"12,3236000","",""]
["98308","SINAPI",88264,"0,2062000","",""]
["89355","SINAPI",88267,"0,3279000","",""]
["89448","SINAPI",88248,"0,0282000","",""]
["89452",null,null,"","2,4242424","2,8071234"]
["89512","SINAPI-I",9841,"1,0353000","",""]
["89580","SINAPI",88248,"0,1309000","",""]
["89711","SINAPI",88248,"0,2930000","",""]
["89716",null,null,"","17,5424079","19,8310539"]
["89848",null,null,"","26,5755504","29,5959228"]
["91784","SINAPI",89376,"0,8896000","",""]
["91785","SINAPI",89378,"0,0773000","",""]
["91785","SINAPI",90443,"0,2006000","",""]
["91786","SINAPI",89620,"0,1312000","",""]
["91787","SINAPI",89572,"0,0289000","",""]
["91789","SINAPI",89524,"0,0893000","",""]
["91792","SINAPI",89711,"1,0000000","",""]
["91793","SINAPI",89813,"0,0278000","",""]
["91794","SINAPI",90454,"0,1661000","",""]
["91795","SINAPI",89856,"0,1267000","",""]
["92276","SINAPI-I",12744,"1,0225000","",""]
["92281","SINAPI-I",39740,"1,0225000","",""]
["92307","SINAPI",88267,"0,1746000","",""]
["92321","SINAPI-I",12743,"1,0225000","",""]
["92325",null,null,"","8,8625747","10,1401850"]
["92338",null,null,"","12,1314927","13,8103161"]
["92343","SINAPI",88267,"0,5620000","",""]
["92362","SINAPI-I",21147,"1,0390000","",""]
["92649","SINAPI",88317,"0,1500000","",""]
["92654","SINAPI",88267,"0,3130000","",""]
["92689",null,null,"","10,3557180","11,8214519"]
["94463","SINAPI",88248,"0,5800000","",""]
["94604","SINAPI",88267,"0,7430000","",""]
["94650","SINAPI",88267,"0,1890000","",""]
["94720","SINAPI-I",38029,"0,9820000","",""]
["95697","SINAPI",88248,"0,0800000","",""]
["96645","SINAPI-I",38971,"1,0667000","",""]
["96648","SINAPI",88267,"0,1852000","",""]
["96670",null,null,"","19,4786729","21,9926538"]
["96674",null,null,"","8,4529347","9,6865540"]
["96681","SINAPI",88248,"0,3369000","",""]
["96719","SINAPI-I",36278,"1,0280000","",""]
["96723","SINAPI",88248,"0,2330000","",""]
["96727","SINAPI",88267,"0,1430000","",""]
["96733",null,null,"","10,9720416","12,5079872"]
["96799","SINAPI-I",38825,"1,0440000","",""]
["97332","SINAPI",88248,"0,0650000","",""]
["97337","SINAPI-I",39750,"1,0225000","",""]
["97347","SINAPI",88248,"0,0470000","",""]
["97352","SINAPI",88267,"0,1110000","",""]
["97357",null,null,"","13,0052264","14,7794180"]
["97536","SINAPI-I",40626,"1,0390000","",""]
["100792","SINAPI",88248,"0,0818000","",""]
["100806","SINAPI-I",38831,"1,0216000","",""]
["100810","SINAPI",88248,"0,2138000","",""]
["101921","SINAPI-I",7307,"0,0105000","",""]
["101924","SINAPI-I",4183,"1,0000000","",""]
["101928","SINAPI-I",3148,"0,0452000","",""]
["101931",null,null,"","13,1545518","14,9433231"]
["103804","SINAPI-I",12744,"1,0225000","",""]
["103869","SINAPI",88248,"0,4490000","",""]
["103873","SINAPI-I",12744,"1,0225000","",""]
["104166","SINAPI",88248,"0,2533000","",""]
["104316",null,null,"","36,4550022","39,9654725"]
["89359","SINAPI",88248,"0,1311000","",""]
["89362","SINAPI",88248,"0,1520000","",""]
["89368","SINAPI-I",3501,"1,0000000","",""]
["89370","SINAPI",88248,"0,1812000","",""]
["89373","SINAPI",88248,"0,0944000","",""]
["89376","SINAPI-I",107,"1,0000000","",""]
["89379","SINAPI-I",122,"0,0071000","",""]
["89381","SINAPI-I",38383,"0,0315000","",""]
["89387","SINAPI-I",122,"0,0094000","",""]
["89391","SINAPI-I",108,"1,0000000","",""]
["89393","SINAPI-I",38383,"0,0437000","",""]
["89396","SINAPI-I",38383,"0,0484000","",""]
["89399",null,null,"","24,3892165","27,2690437"]
["89404","SINAPI-I",20083,"0,0060000","",""]
["89407","SINAPI-I",20083,"0,0060000","",""]
["89413",null,null,"","42,4977538","46,1732548"]
["89415","SINAPI-I",20083,"0,0110000","",""]
["89418","SINAPI-I",20083,"0,0060000","",""]
["89421","SINAPI",88267,"0,0781000","",""]
["89425","SINAPI",88267,"0,0906000","",""]
["89428","SINAPI-I",9906,"1,0000000","",""]
["89433","SINAPI",88267,"0,1181000","",""]
["89436","SINAPI",88267,"0,0994000","",""]
["89439","SINAPI-I",7109,"1,0000000","",""]
["89444","SINAPI-I",20083,"0,0128000","",""]
["89445","SINAPI-I",38383,"0,0511000","",""]
["89489",null,null,"","28,3933518","31,5231788"]
["89493",null,null,"","26,4331210","29,5015259"]
["89499","SINAPI-I",38383,"0,0157000","",""]
["89502",null,null,"","23,1730168","25,9036144"]
["89505",null,null,"","10,9507217","12,4541228"]
["89507","SINAPI-I",20083,"0,0300000","",""]
["89514","SINAPI-I",20154,"1,0000000","",""]
["89516","SINAPI",88267,"0,0475000","",""]
["89522","SINAPI",88267,"0,0941000","",""]
["89526",null,null,"","7,1859428","8,2447498"]
["89528","SINAPI-I",38383,"0,0108000","",""]
["89531","SINAPI-I",299,"2,0000000","",""]
["89536","SINAPI-I",20083,"0,0080000","",""]
["89541","SINAPI",88267,"0,0577000","",""]
["89548","SINAPI-I",298,"2,0000000","",""]
["89550","SINAPI",88267,"0,0627000","",""]
["89553","SINAPI-I",122,"0,0082000","",""]
["89556",null,null,"","6,3037974","7,2663492"]
["89558","SINAPI-I",38383,"0,0157000","",""]
["89561","SINAPI-I",122,"0,0148000","",""]
["89567","SINAPI",88267,"0,1717000","",""]
["89570","SINAPI-I",122,"0,0106000","",""]
["89573","SINAPI-I",20078,"0,1525000","",""]
["89577",null,null,"","6,8447412","7,8954607"]
["89581","SINAPI-I",20156,"1,0000000","",""]
["89585",null,null,"","18,2461749","20,5503772"]
["89594","SINAPI-I",9897,"1,0000000","",""]
["89597","SINAPI-I",3864,"1,0000000","",""]
["89599","SINAPI-I",20169,"1,0000000","",""]
["89609",null,null,"","3,5441194","4,0796620"]
["89612",null,null,"","2,2059276","2,5362318"]
["89614","SINAPI-I",20083,"0,0600000","",""]
["89623",null,null,"","22,2101252","24,9474789"]
["89626",null,null,"","15,6455520","17,6967240"]
["89628","SINAPI-I",20083,"0,0450000","",""]
["89631","SINAPI-I",20083,"0,0900000","",""]
["89638","SINAPI-I",21114,"0,0533000","",""]
["89641","SINAPI",88248,"0,1395000","",""]
["89645","SINAPI",88267,"0,1353000","",""]
["89653","SINAPI",88248,"0,0735000","",""]
["89657","SINAPI",88267,"0,0735000","",""]
["89661","SINAPI-I",21114,"0,0800000","",""]
["89664","SINAPI",88248,"0,0930000","",""]
["89669","SINAPI-I",20078,"0,0575000","",""]
["89672",null,null,"","14,7753589","16,7797376"]
["89678","SINAPI-I",38002,"1,0000000","",""]
["89682",null,null,"","13,1221719","14,8994203"]
["89685","SINAPI-I",298,"3,0000000","",""]
["89690",null,null,"","12,2077028","13,8760823"]
["89692","SINAPI",88267,"0,3197000","",""]
["89696",null,null,"","11,3913255","12,9815745"]
["89699","SINAPI-I",20078,"0,2325000","",""]
["89706","SINAPI-I",38012,"1,0000000","",""]
["89721",null,null,"","25,0516173","27,8807947"]
["89725","SINAPI",88267,"0,1471000","",""]
["89728","SINAPI-I",38383,"0,0071000","",""]
["89732",null,null,"","26,5873015","29,6131896"]
["89735",null,null,"","16,0671462","18,1924425"]
["89742","SINAPI-I",297,"2,0000000","",""]
["89746","SINAPI",88248,"0,1926000","",""]
["89749","SINAPI",88267,"0,0831000","",""]
["89754",null,null,"","13,0477117","14,8307105"]
["89757","SINAPI-I",21114,"0,1067000","",""]
["89760","SINAPI",88248,"0,1155000","",""]
["89764","SINAPI",88267,"0,1068000","",""]
["89777","SINAPI-I",21114,"0,1333000","",""]
["89780",null,null,"","12,3739688","14,1060197"]
["89783","SINAPI-I",38383,"0,0107000","",""]
["89786","SINAPI-I",11658,"1,0000000","",""]
["89790","SINAPI-I",37961,"1,0000000","",""]
["89793","SINAPI",88267,"0,2165000","",""]
["89803","SINAPI-I",20078,"0,0500000","",""]
["89807",null,null,"","9,8338692","11,2137203"]
["89809","SINAPI",88267,"0,2172000","",""]
["89812","SINAPI",88248,"0,2172000","",""]
["89816","SINAPI-I",21114,"0,1333000","",""]
["89819","SINAPI-I",297,"2,0000000","",""]
["89823","SINAPI",88248,"0,1448000","",""]
["89830","SINAPI",88248,"0,1676000","",""]
["89833","SINAPI",88267,"0,2896000","",""]
["89837","SINAPI",88267,"0,0906000","",""]
["89841","SINAPI-I",21114,"0,4000000","",""]
["89846","SINAPI-I",38015,"1,0000000","",""]
["89851","SINAPI-I",20078,"0,1150000","",""]
["89857","SINAPI",88267,"0,1849000","",""]
["89867","SINAPI-I",122,"0,0071000","",""]
["89869","SINAPI-I",38383,"0,0092000","",""]
["90373",null,null,"","31,2346688","34,5525291"]
["92289","SINAPI",88267,"0,1448000","",""]
["92290","SINAPI-I",12732,"0,0176000","",""]
["92296","SINAPI-I",38383,"0,0778000","",""]
["92298","SINAPI",88267,"0,1854000","",""]
["92301","SINAPI-I",12736,"1,0000000","",""]
["92304","SINAPI-I",12739,"1,0000000","",""]
["92312","SINAPI",88248,"0,1724000","",""]
["92315","SINAPI",88248,"0,1149000","",""]
["92327","SINAPI-I",12732,"0,0048000","",""]
["92329","SINAPI",88248,"0,1031000","",""]
["92332","SINAPI",88248,"0,2062000","",""]
["92344","SINAPI-I",3148,"0,0240000","",""]
["92347",null,null,"","22,3392701","25,0026219"]
["92350","SINAPI-I",7307,"0,0060000","",""]
["92357",null,null,"","22,6140051","25,3132299"]
["92370","SINAPI-I",7307,"0,0030000","",""]
["92373","SINAPI-I",4209,"1,0000000","",""]
["92376","SINAPI-I",3148,"0,0240000","",""]
["92379","SINAPI",88248,"0,8280000","",""]
["92382","SINAPI-I",7307,"0,0030000","",""]
["92389",null,null,"","22,3728813","25,0584385"]
["92636","SINAPI-I",7307,"0,0080000","",""]
["92639","SINAPI-I",6297,"1,0000000","",""]
["92644","SINAPI",88267,"1,6560000","",""]
["92659","SINAPI",88248,"0,3180000","",""]
["92662","SINAPI-I",7307,"0,0050000","",""]
["92666",null,null,"","14,8261367","16,8180121"]
["92672","SINAPI-I",7307,"0,0040000","",""]
["92676",null,null,"","22,2066843","24,9055075"]
["92678","SINAPI",88267,"0,5980000","",""]
["92681","SINAPI",88248,"0,6010000","",""]
["92685","SINAPI-I",3148,"0,0450000","",""]
["92693",null,null,"","37,4074074","40,9916201"]
["92699","SINAPI-I",7307,"0,0020000","",""]
["92703",null,null,"","44,9819647","48,6737925"]
["92705","SINAPI",88267,"0,5930000","",""]
["92891","SINAPI-I",7307,"0,0080000","",""]
["92894","SINAPI-I",3148,"0,0190000","",""]
["92897",null,null,"","8,5737519","9,8109654"]
["92900","SINAPI-I",9884,"1,0000000","",""]
["92907",null,null,"","28,6668691","31,8043257"]
["92910","SINAPI-I",7307,"0,0070000","",""]
["92913","SINAPI-I",3931,"1,0000000","",""]
["92920","SINAPI-I",3148,"0,0130000","",""]
["92927","SINAPI",88248,"0,5330000","",""]
["92930","SINAPI-I",7307,"0,0050000","",""]
["92937",null,null,"","17,8953582","20,1807877"]
["92940","SINAPI-I",7307,"0,0040000","",""]
["92943","SINAPI-I",3936,"1,0000000","",""]
["92946","SINAPI",88267,"0,3620000","",""]
["92949","SINAPI",88248,"0,3980000","",""]
["92952","SINAPI-I",7307,"0,0080000","",""]
["93052","SINAPI",88248,"0,0593000","",""]
["93059","SINAPI-I",3148,"0,0042000","",""]
["93061","SINAPI-I",39858,"1,0000000","",""]
["93064","SINAPI-I",39859,"1,0000000","",""]
["93066","SINAPI",88267,"0,1166000","",""]
["93069","SINAPI",88267,"0,1510000","",""]
["93072","SINAPI-I",38383,"0,1236000","",""]
["93078","SINAPI-I",39871,"1,0000000","",""]
["93081","SINAPI-I",38383,"0,0249000","",""]
["93083","SINAPI",88248,"0,0996000","",""]
["93086","SINAPI",88248,"0,1149000","",""]
["93088","SINAPI",88248,"0,1126000","",""]
["93091","SINAPI-I",12732,"0,0056000","",""]
["93094",null,null,"","4,7685834","5,4796254"]
["93101","SINAPI-I",12732,"0,0024000","",""]
["93103","SINAPI-I",39897,"0,0007000","",""]
["93106","SINAPI-I",39872,"1,0000000","",""]
["93108","SINAPI",88267,"0,1295000","",""]
["93111","SINAPI-I",39897,"0,0006000","",""]
["93114",null,null,"","12,8677659","14,6611779"]
["93119","SINAPI-I",12732,"0,0048000","",""]
["93121","SINAPI",88267,"0,0996000","",""]
["93124","SINAPI-I",38383,"0,0778000","",""]
["93126","SINAPI",88248,"0,2781000","",""]
["94467",null,null,"","13,3692651","15,2084405"]
["94469","SINAPI",88267,"0,4350000","",""]
["94477",null,null,"","21,6728822","24,3101317"]
["94479","SINAPI",88267,"0,8690000","",""]
["94610","SINAPI-I",12732,"0,0410000","",""]
["94615","SINAPI-I",38383,"0,0610000","",""]
["94617","SINAPI",88248,"0,6140000","",""]
["94622","SINAPI",88248,"0,8180000","",""]
["94658","SINAPI-I",20080,"0,0400000","",""]
["94660","SINAPI",88248,"0,1140000","",""]
["94663","SINAPI",88248,"0,1140000","",""]
["94666","SINAPI-I",104,"1,0000000","",""]
["94668","SINAPI-I",38383,"0,0320000","",""]
["94671","SINAPI-I",38383,"0,0320000","",""]
["94677","SINAPI-I",1958,"1,0000000","",""]
["94678","SINAPI",88267,"0,1710000","",""]
["94682","SINAPI-I",20083,"0,0410000","",""]
["94684","SINAPI",88267,"0,4850000","",""]
["94687","SINAPI",88267,"0,4850000","",""]
["94690","SINAPI-I",20080,"0,0600000","",""]
["94693","SINAPI-I",20080,"0,1070000","",""]
["94698","SINAPI",88267,"0,3680000","",""]
["94701","SINAPI-I",20080,"0,4330000","",""]
["94704","SINAPI-I",20080,"0,0460000","",""]
["94706","SINAPI",88248,"0,1810000","",""]
["94714","SINAPI-I",74,"1,0000000","",""]
["94725","SINAPI",88248,"0,0750000","",""]
["94733","SINAPI-I",37978,"1,0000000","",""]
["94738","SINAPI",88248,"0,3450000","",""]
["94742",null,null,"","23,9002932","26,7466478"]
["94746","SINAPI-I",37959,"1,0000000","",""]
["94754","SINAPI",88248,"0,5180000","",""]
["94759",null,null,"","10,8394921","12,3672937"]
["94766","SINAPI",88267,"0,1530000","",""]
["94771",null,null,"","18,9195917","21,3094950"]
["94774","SINAPI-I",44258,"1,0000000","",""]
["94785","SINAPI",88267,"0,2310000","",""]
["94791","SINAPI-I",20080,"0,1940000","",""]
["95693",null,null,"","14,3294549","16,2609736"]
["95696","SINAPI-I",21040,"1,0000000","",""]
["96643","SINAPI",104091,"0,1688000","",""]
["96654",null,null,"","27,8393351","30,9476474"]
["96657","SINAPI",88248,"0,0827000","",""]
["96660","SINAPI",104091,"0,0581000","",""]
["96665",null,null,"","46,7117988","50,4050406"]
["96684","SINAPI",88248,"0,1732000","",""]
["96691","SINAPI",104092,"0,0973000","",""]
["96695","SINAPI",88248,"0,4445000","",""]
["96698","SINAPI-I",36324,"1,0000000","",""]
["96702","SINAPI",88248,"0,1282000","",""]
["96705","SINAPI",104091,"0,1410000","",""]
["96708","SINAPI",104098,"0,1105000","",""]
["96712","SINAPI",104091,"0,2324000","",""]
["96737","SINAPI",88267,"0,0860000","",""]
["96742",null,null,"","24,2588932","27,1041369"]
["96747","SINAPI-I",36359,"1,0000000","",""]
["96751","SINAPI",88248,"0,2510000","",""]
["96756","SINAPI",88267,"0,1720000","",""]
["96761",null,null,"","17,6100628","19,8706745"]
["96807","SINAPI",88267,"1,0532000","",""]
["96812",null,null,"","33,6976320","37,0967741"]
["96815","SINAPI",88248,"0,1925000","",""]
["96820","SINAPI-I",3148,"0,0042000","",""]
["96824",null,null,"","31,0554803","34,3850611"]
["96828","SINAPI",88248,"0,1429000","",""]
["96834","SINAPI",88248,"0,1233000","",""]
["96844",null,null,"","32,7079646","36,0578540"]
["96847","SINAPI",88248,"0,2591000","",""]
["96853","SINAPI-I",39305,"1,0000000","",""]
["96860",null,null,"","30,8455736","34,0651021"]
["96864","SINAPI",88267,"0,4312000","",""]
["96869","SINAPI",88267,"0,2519000","",""]
["96878",null,null,"","8,3641570","9,5672652"]
["97425","SINAPI-I",7307,"0,0020000","",""]
["97428","SINAPI-I",3265,"1,0000000","",""]
["97432","SINAPI-I",20078,"0,0135000","",""]
["97435","SINAPI-I",20078,"0,0180000","",""]
["97438",null,null,"","8,4991931","9,7207479"]
["97447","SINAPI-I",11002,"0,0670000","",""]
["97452",null,null,"","17,7843551","20,0657759"]
["97454","SINAPI",88317,"0,8480000","",""]
["97458","SINAPI-I",40397,"1,0000000","",""]
["97461","SINAPI-I",11002,"0,0180000","",""]
["97465","SINAPI",88267,"0,1920000","",""]
["97477","SINAPI-I",11002,"0,0890000","",""]
["97480",null,null,"","16,8303327","19,0172642"]
["97483","SINAPI",88248,"0,3600000","",""]
["97486","SINAPI-I",40387,"1,0000000","",""]
["97489","SINAPI-I",11002,"0,0890000","",""]
["97492","SINAPI",88267,"0,3840000","",""]
["97502","SINAPI-I",11002,"0,0240000","",""]
["97506","SINAPI",88267,"0,1510000","",""]
["97511","SINAPI",88248,"0,2090000","",""]
["97515","SINAPI-I",40373,"1,0000000","",""]
["97519","SINAPI",88317,"0,1980000","",""]
["97522","SINAPI",88267,"0,2260000","",""]
["97526","SINAPI-I",11002,"0,0670000","",""]
["97532","SINAPI",88267,"0,3480000","",""]
["97537","SINAPI",88248,"0,1140000","",""]
["97544",null,null,"","37,9767526","41,5439917"]
["97547","SINAPI",88317,"0,1720000","",""]
["97550","SINAPI",88267,"0,5720000","",""]
["97554","SINAPI-I",11002,"0,0270000","",""]
["103808","SINAPI-I",39897,"0,0012000","",""]
["103811","SINAPI-I",38383,"0,0694000","",""]
["103813","SINAPI",88248,"0,5649000","",""]
["103814","SINAPI",88267,"0,1619000","",""]
["103818","SINAPI",88267,"0,1169000","",""]
["103821","SINAPI-I",38383,"0,1388000","",""]
["103824","SINAPI-I",12732,"0,0024000","",""]
["103829","SINAPI-I",39897,"0,0012000","",""]
["103831","SINAPI",88267,"0,3270500","",""]
["103834","SINAPI",88267,"0,7532000","",""]
["103840","SINAPI-I",12732,"0,0014000","",""]
["103842","SINAPI-I",39897,"0,0012000","",""]
["103845","SINAPI-I",12732,"0,0064000","",""]
["103850","SINAPI",88267,"0,1524000","",""]
["103853","SINAPI",88248,"0,2031000","",""]
["103856","SINAPI-I",12732,"0,0038000","",""]
["103858","SINAPI-I",38383,"0,0507500","",""]
["103861","SINAPI-I",38383,"0,1233000","",""]
["103863","SINAPI-I",39897,"0,0008000","",""]
["103875","SINAPI-I",12732,"0,0028000","",""]
["103878",null,null,"","33,3202202","36,6828539"]
["103880","SINAPI-I",12732,"0,0024000","",""]
["103883","SINAPI-I",12723,"1,0000000","",""]
["103885","SINAPI-I",39897,"0,0007000","",""]
["103887","SINAPI",88267,"0,1177000","",""]
["103890","SINAPI",88267,"0,1931000","",""]
["103896","SINAPI-I",12732,"0,0064000","",""]
["103899","SINAPI-I",3148,"0,0042000","",""]
["103901","SINAPI-I",38383,"0,0818000","",""]
["103903","SINAPI",88267,"0,4369000","",""]
["103949","SINAPI",88267,"0,1041000","",""]
["103952","SINAPI-I",828,"1,0000000","",""]
["103957","SINAPI",88267,"0,0524000","",""]
["103962","SINAPI",88267,"0,0475000","",""]
["103967","SINAPI-I",820,"1,0000000","",""]
["103971","SINAPI-I",822,"1,0000000","",""]
["103974","SINAPI",88248,"0,0782000","",""]
["103977","SINAPI-I",122,"0,0106000","",""]
["103982","SINAPI-I",122,"0,0118000","",""]
["103987","SINAPI",88248,"0,2294000","",""]
["103991","SINAPI-I",122,"0,0106000","",""]
["103994","SINAPI-I",110,"1,0000000","",""]
["103996","SINAPI-I",38383,"0,0510000","",""]
["103999","SINAPI-I",38383,"0,0406000","",""]
["104002",null,null,"","23,0211480","25,7575757"]
["104007","SINAPI-I",38383,"0,0640000","",""]
["104011","SINAPI-I",38383,"0,0641000","",""]
["104015",null,null,"","32,0369149","35,3605015"]
["104019","SINAPI-I",21114,"0,1800000","",""]
["104023","SINAPI",88248,"0,1995000","",""]
["104027",null,null,"","6,8165846","7,8366637"]
["104169","SINAPI",88248,"0,2601000","",""]
["104172","SINAPI-I",300,"2,0000000","",""]
["104174","SINAPI",88248,"0,3179000","",""]
["104178",null,null,"","8,8690755","10,1341971"]
["104192",null,null,"","27,1186440","30,1696138"]
["104198",null,null,"","46,2989840","49,9323411"]
["104319",null,null,"","37,9690949","41,5800415"]
["104321","SINAPI-I",20083,"0,0060000","",""]
["104324","SINAPI-I",20083,"0,0165000","",""]
["104343","SINAPI-I",20078,"0,1000000","",""]
["104346","SINAPI-I",20078,"0,1525000","",""]
["104350",null,null,"","12,5126475","14,2195767"]
["104355","SINAPI-I",20078,"0,1525000","",""]
["97896",null,null,"","1,3407621","1,5636612"]
["97898","SINAPI-I",43437,"1,0000000","",""]
["97900","SINAPI",100475,"0,0300000","",""]
["97902","SINAPI",5678,"0,0087000","",""]
["97903","SINAPI",5679,"0,0276000","",""]
["97904","SINAPI",88316,"6,6423000","",""]
["97907","SINAPI-I",4517,"0,1760000","",""]
["97908","SINAPI-I",5069,"0,0187000","",""]
["98104","SINAPI-I",4517,"0,0704000","",""]
["98105","SINAPI-I",7258,"165,3577000","",""]
["98106","SINAPI-I",7258,"285,3577000","",""]
["98107","SINAPI",100475,"0,0523000","",""]
["99251","SINAPI",88309,"2,3668000","",""]
["99253","SINAPI",101616,"0,8100000","",""]
["99257",null,null,"","34,1577849","37,5576796"]
["99258","SINAPI-I",650,"10,0361000","",""]
["99260","SINAPI-I",6193,"0,4416000","",""]
["99262","SINAPI",87316,"0,0196000","",""]
["99264","SINAPI",97736,"0,1008000","",""]
["102599","SINAPI",88248,"0,1408000","",""]
["102605",null,null,"","1,2521923","1,4451455"]
["102611","SINAPI-I",11871,"1,0000000","",""]
["102617","SINAPI",88248,"1,4821000","",""]
["102622","SINAPI",94688,"1,0000000","",""]
["102623","SINAPI",102595,"1,0000000","",""]
["89709",null,null,"","26,8930957","29,8611111"]
["104327",null,null,"","29,4512195","32,5757575"]
["104329","SINAPI-I",20083,"0,0440000","",""]
["86875","SINAPI-I",4351,"6,0000000","",""]
["86879",null,null,"","28,7581699","31,9458896"]
["86884","SINAPI",88316,"0,0481000","",""]
["86886","SINAPI-I",11683,"1,0000000","",""]
["86895",null,null,"","15,0743801","17,0675016"]
["86900","SINAPI-I",1743,"1,0000000","",""]
["86904",null,null,"","6,3433356","7,2879248"]
["86908","SINAPI-I",3146,"0,0420000","",""]
["86911","SINAPI",88267,"0,1164000","",""]
["86916","SINAPI",88316,"0,0481000","",""]
["86926","SINAPI",86883,"1,0000000","",""]
["86930","SINAPI",86916,"1,0000000","",""]
["86935",null,null,"","6,0915465","6,9981302"]
["86939","SINAPI",86879,"1,0000000","",""]
["86942","SINAPI",86904,"1,0000000","",""]
["93396","SINAPI",86937,"1,0000000","",""]
["95544",null,null,"","23,1264835","25,8423290"]
["100848","SINAPI",88267,"0,4968000","",""]
["100853","SINAPI-I",44045,"1,0000000","",""]
["100858","SINAPI-I",3146,"0,0365000","",""]
["100860","SINAPI",88316,"0,1407000","",""]
["100864","SINAPI-I",4351,"9,0000000","",""]
["100868","SINAPI-I",36081,"1,0000000","",""]
["100878","SINAPI-I",4384,"2,0000000","",""]
["98053","SINAPI",88316,"1,4680000","",""]
["98055","SINAPI",5679,"1,2230000","",""]
["98056","SINAPI",101624,"0,5641000","",""]
["98058","SINAPI",97739,"0,1164000","",""]
["98060","SINAPI",5679,"2,3189000","",""]
["98063","SINAPI",100475,"0,0184000","",""]
["98065","SINAPI",101624,"0,7942000","",""]
["98066","SINAPI",94970,"0,7539000","",""]
["98067","SINAPI",96536,"1,6000000","",""]
["98068","SINAPI",89998,"6,1700000","",""]
["98069","SINAPI",88316,"61,1851000","",""]
["98071","SINAPI",89998,"8,1444000","",""]
["98072","SINAPI",88309,"22,7902000","",""]
["98073","SINAPI",5679,"1,0017000","",""]
["98074","SINAPI",5679,"1,9733000","",""]
["98075","SINAPI-I",4517,"0,8448000","",""]
["98076","SINAPI-I",4517,"0,9240000","",""]
["98078",null,null,"","28,0323003","31,1140650"]
["98079","SINAPI",5679,"0,5962000","",""]
["98080","SINAPI",100475,"2,1192000","",""]
["98082","SINAPI-I",2692,"0,0194000","",""]
["98083","SINAPI-I",660,"42,0000000","",""]
["98083","SINAPI",92767,"25,6804000","",""]
["98085","SINAPI",88628,"1,2484000","",""]
["98086","SINAPI",88316,"51,5634000","",""]
["98087","SINAPI",5679,"0,4076000","",""]
["98088","SINAPI-I",2692,"0,0143000","",""]
["98089",null,null,"","30,4677112","33,7041229"]
["98089","SINAPI",89996,"3,9488000","",""]
["98090","SINAPI",89993,"0,1196000","",""]
["98092","SINAPI",5679,"2,5499000","",""]
["98093","SINAPI-I",2692,"0,0408000","",""]
["98094",null,null,"","30,2411106","33,4551500"]
["98099","SINAPI-I",660,"46,2000000","",""]
["98100","SINAPI",88316,"26,2627000","",""]
["98101","SINAPI",89995,"0,2277000","",""]
["98114","SINAPI-I",11301,"1,0000000","",""]
["89959","SINAPI",90466,"2,6900000","",""]
["89353","SINAPI-I",3148,"0,0106000","",""]
["89971",null,null,"","14,5693934","16,5682967"]
["89984",null,null,"","6,2609919","7,1967498"]
["89987","SINAPI-I",6005,"1,0000000","",""]
["94490","SINAPI",88267,"0,0795000","",""]
["94498","SINAPI-I",6028,"1,0000000","",""]
["94501","SINAPI",88267,"0,7225000","",""]
["94796",null,null,"","14,9301825","16,9158143"]
["94799","SINAPI-I",11763,"1,0000000","",""]
["95249","SINAPI",88267,"0,1102000","",""]
["99619",null,null,"","2,9785654","3,4444547"]
["99626","SINAPI",88267,"0,7225000","",""]
["99631",null,null,"","5,6484741","6,4989822"]
["99634","SINAPI-I",10415,"1,0000000","",""]
["103009","SINAPI",88267,"0,4546000","",""]
["103014",null,null,"","2,6087413","3,0168124"]
["103017","SINAPI-I",10230,"1,0000000","",""]
["103036","SINAPI",88248,"0,0719000","",""]
["103044","SINAPI-I",6033,"1,0000000","",""]
["103047","SINAPI-I",38383,"0,0430000","",""]
["103050","SINAPI",89355,"0,1000000","",""]
["95634",null,null,"","19,6715328","22,1195099"]
["95636","SINAPI-I",4179,"2,0000000","",""]
["95638","SINAPI-I",6010,"1,0000000","",""]
["95642","SINAPI-I",20080,"1,2507000","",""]
["95644","SINAPI-I",820,"1,0000000","",""]
["95645","SINAPI-I",7142,"1,0000000","",""]
["95646","SINAPI-I",20080,"1,4454000","",""]
["95648","SINAPI-I",6019,"1,0000000","",""]
["95649","SINAPI-I",38029,"0,9553000","",""]
["95653",null,null,"","8,0973080","9,2715172"]
["95653","SINAPI",88267,"3,0699000","",""]
["95657","SINAPI-I",6016,"1,0000000","",""]
["95659","SINAPI-I",6016,"3,0000000","",""]
["95660","SINAPI-I",44175,"4,0000000","",""]
["95662","SINAPI-I",38458,"1,0000000","",""]
["95664","SINAPI-I",38436,"2,0000000","",""]
["95667","SINAPI",88267,"4,4374000","",""]
["95669","SINAPI",88267,"1,7474000","",""]
["95671","SINAPI-I",38982,"1,1715000","",""]
["95673",null,null,"","7,0655058","8,0997375"]
["97741","SINAPI-I",813,"1,0000000","",""]
["90438",null,null,"","69,2260817","72,2882752"]
["90451",null,null,"","57,7500000","61,4155252"]
["90455","SINAPI-I",9836,"0,1500000","",""]
["90460","SINAPI-I",11267,"3,0000000","",""]
["90462","SINAPI",88267,"0,0150000","",""]
["90468","SINAPI",88248,"0,0190000","",""]
["91167","SINAPI",88248,"0,0370000","",""]
["91177","SINAPI-I",392,"0,9790000","",""]
["91179","SINAPI-I",11267,"0,6500000","",""]
["91181","SINAPI",88267,"0,1670000","",""]
["91185","SINAPI-I",4350,"1,3000000","",""]
["91188","SINAPI",88267,"0,1830000","",""]
["91222","SINAPI",88267,"0,4830000","",""]
["94481","SINAPI",88248,"15,7440000","",""]
["94482","SINAPI-I",9886,"1,0000000","",""]
["94483","SINAPI-I",10418,"1,0000000","",""]
["96560","SINAPI-I",11976,"1,2620000","",""]
["96562","SINAPI",88267,"0,1610000","",""]
["101802","SINAPI-I",4491,"0,2072000","",""]
["101804","SINAPI-I",4491,"0,1776000","",""]
["101805","SINAPI-I",4517,"0,2464000","",""]
["102111","SINAPI-I",731,"1,0000000","",""]
["102113","SINAPI-I",732,"1,0000000","",""]
["102115","SINAPI",88247,"0,6330000","",""]
["102117","SINAPI",88247,"0,6330000","",""]
["102121",null,null,"","62,5618599","65,9674636"]
["102138","SINAPI",88264,"0,6330000","",""]
["103521","SINAPI",88267,"0,8919000","",""]
["104033",null,null,"","47,1295577","50,8474577"]
["104039","SINAPI-I",37422,"1,0000000","",""]
["104046","SINAPI",88246,"0,1323000","",""]
["104049","SINAPI-I",38383,"0,0108000","",""]
["104058","SINAPI",88316,"0,0446000","",""]
["104112","SINAPI",104060,"2,0000000","",""]
["104116","SINAPI",104058,"1,0000000","",""]
["104120","SINAPI",104056,"1,0000000","",""]
["104063","SINAPI-I",20078,"0,0625000","",""]
["104072","SINAPI-I",7070,"1,0000000","",""]
["104084",null,null,"","5,9778771","6,8656020"]
["104142","SINAPI",93382,"2,0548000","",""]
["104154","SINAPI",104076,"1,0000000","",""]
["96524","SINAPI",96245,"0,3910000","",""]
["96528","SINAPI-I",5074,"0,0420000","",""]
["101117","SINAPI",5857,"0,0049000","",""]
["101121","SINAPI",88316,"0,0249000","",""]
["101130",null,null,"","18,3948447","20,7171314"]
["101134","SINAPI",88316,"0,0310000","",""]
["101137",null,null,"","13,6935603","15,7514450"]
["101139","SINAPI",100974,"1,3000000","",""]
["101143","SINAPI",88843,"0,0177000","",""]
["101146","SINAPI",5847,"0,0048000","",""]
["101149","SINAPI",93592,"0,2600000","",""]
["101208","SINAPI",88316,"0,0108000","",""]
["101211",null,null,"","9,6399535","11,0348770"]
["101214","SINAPI",88316,"0,0143000","",""]
["101217","SINAPI",5632,"0,0027000","",""]
["101220","SINAPI",88316,"0,0108000","",""]
["101223","SINAPI",89876,"0,0564000","",""]
["101230","SINAPI",5631,"0,0096000","",""]
["101233","SINAPI",89883,"0,0168000","",""]
["101236","SINAPI",88316,"0,0120000","",""]
["101239","SINAPI",5632,"0,0022000","",""]
["101242","SINAPI",89884,"0,0210000","",""]
["101245","SINAPI",89876,"0,0414000","",""]
["101249","SINAPI",88316,"0,0082000","",""]
["101255","SINAPI",91386,"0,0285000","",""]
["101258","SINAPI",88316,"0,0159000","",""]
["101262",null,null,"","10,8108108","12,4052004"]
["101264","SINAPI",91387,"0,0238000","",""]
["101267","SINAPI",91386,"0,0270000","",""]
["101271","SINAPI",5631,"0,0107000","",""]
["101277","SINAPI",91386,"0,0982000","",""]
["90082","SINAPI",88316,"0,0671000","",""]
["90091",null,null,"","22,7891156","25,8169934"]
["90098","SINAPI",88316,"0,0269000","",""]
["90105","SINAPI",5679,"0,0392000","",""]
["102276","SINAPI",5631,"0,0362000","",""]
["102286",null,null,"","22,7356746","25,5565449"]
["102291","SINAPI",5631,"0,0197000","",""]
["102295","SINAPI",88907,"0,0152000","",""]
["102298","SINAPI",5678,"0,0653000","",""]
["102304","SINAPI",88316,"0,0668000","",""]
["102309",null,null,"","22,7597145","25,4781943"]
["102319","SINAPI",88908,"0,0186000","",""]
["102324",null,null,"","30,1719027","33,4087054"]
["102329","SINAPI",5678,"0,0310000","",""]
["94305","SINAPI-I",6079,"1,2500000","",""]
["94307","SINAPI",5903,"0,0030000","",""]
["94309","SINAPI",91533,"0,0160000","",""]
["94318","SINAPI",5678,"0,0190000","",""]
["94327","SINAPI",5631,"0,0390000","",""]
["94329","SINAPI",5903,"0,0030000","",""]
["94331","SINAPI",5901,"0,0060000","",""]
["94333","SINAPI",91533,"0,0060000","",""]
["94339","SINAPI",88316,"0,0370000","",""]
["96386","SINAPI",5932,"0,0060000","",""]
["93362","SINAPI",5632,"0,0400000","",""]
["93364","SINAPI",91534,"0,0090000","",""]
["93367","SINAPI",91534,"0,0870000","",""]
["93370","SINAPI",5631,"0,0280000","",""]
["93372","SINAPI",91533,"0,0160000","",""]
["93375","SINAPI",91533,"0,1580000","",""]
["93381","SINAPI",5678,"0,0190000","",""]
["97917","SINAPI",67826,"0,0101000","",""]
["101618","SINAPI",88316,"3,0329000","",""]
["101621","SINAPI",88309,"2,1092000","",""]
["101624","SINAPI-I",4720,"1,1000000","",""]
["95606","SINAPI",5903,"0,0030000","",""]
["103326","SINAPI",87292,"0,0138000","",""]
["103329","SINAPI",87369,"0,0091000","",""]
["103332",null,null,"","47,7178796","51,4152126"]
["103334","SINAPI-I",37395,"0,0193000","",""]
["103351","SINAPI-I",37395,"0,0097000","",""]
["103357","SINAPI",88316,"0,3850000","",""]
["89284","SINAPI-I",34588,"11,0200000","",""]
["89288","SINAPI-I",34547,"0,3950000","",""]
["89289","SINAPI",88309,"0,6100000","",""]
["89292","SINAPI-I",34649,"1,3000000","",""]
["89294","SINAPI-I",34788,"4,4300000","",""]
["89297","SINAPI-I",34547,"0,3950000","",""]
["89299","SINAPI-I",34547,"0,8700000","",""]
["89303","SINAPI-I",34547,"0,8700000","",""]
["89305","SINAPI-I",34588,"9,3700000","",""]
["89307","SINAPI-I",34547,"0,8700000","",""]
["89309","SINAPI-I",34586,"15,6000000","",""]
["89311","SINAPI",88316,"0,7400000","",""]
["101157",null,null,"","17,8967077","20,1880782"]
["103316","SINAPI",88316,"0,3650000","",""]
["103336","SINAPI-I",37395,"0,0050000","",""]
["103338","SINAPI",88316,"0,6500000","",""]
["103341","SINAPI",88316,"0,7350000","",""]
["89453","SINAPI-I",38589,"1,4600000","",""]
["89462","SINAPI-I",38596,"1,2900000","",""]
["89472","SINAPI-I",38593,"1,4300000","",""]
["101164","SINAPI",88309,"4,1990000","",""]
["96359","SINAPI-I",39434,"1,0327000","",""]
["96361",null,null,"","14,3877720","16,3066428"]
["96362","SINAPI-I",39431,"2,5027000","",""]
["96364",null,null,"","13,6310354","15,4804173"]
["96365","SINAPI-I",39422,"5,7999000","",""]
["96366","SINAPI",88316,"0,1842000","",""]
["96369","SINAPI",88316,"0,2637000","",""]
["96371","SINAPI-I",39422,"2,8999000","",""]
["102235","SINAPI-I",34360,"0,2840000","",""]
["102254","SINAPI-I",10629,"1,0500000","",""]
["102256","SINAPI",88316,"1,3570000","",""]
["101154","SINAPI",87292,"0,0160000","",""]
["101820",null,null,"","50,8453194","54,5602987"]
["101825",null,null,"","32,1281403","35,4379162"]
["101828","SINAPI",88316,"4,2001000","",""]
["101831","SINAPI-I",4721,"0,7592000","",""]
["101834","SINAPI",91534,"0,8450000","",""]
["101837","SINAPI",5869,"0,1179000","",""]
["101843","SINAPI",5869,"0,1179000","",""]
["101845","SINAPI",88316,"0,1333000","",""]
["101848",null,null,"","3,5200476","4,0631480"]
["101850","SINAPI",88316,"0,6742000","",""]
["101855","SINAPI",5684,"0,0031000","",""]
["101857","SINAPI",88316,"0,2294000","",""]
["101862","SINAPI",97635,"1,0000000","",""]
["101865",null,null,"","52,5442790","56,2354162"]
["101867","SINAPI",91277,"0,0041000","",""]
["101869","SINAPI",91278,"0,1154000","",""]
["102988","SINAPI-I",370,"0,0568000","",""]
["100577","SINAPI",96464,"0,0020000","",""]
["96390","SINAPI",96463,"0,0050000","",""]
["96392",null,null,"","2,8037383","3,2407118"]
["96396","SINAPI",5934,"0,0220000","",""]
["96398","SINAPI",5684,"0,0090000","",""]
["96400","SINAPI-I",4741,"0,3000000","",""]
["100564","SINAPI",5934,"0,0320000","",""]
["100566","SINAPI",5921,"0,0080000","",""]
["100568","SINAPI",5903,"0,0360000","",""]
["100569","SINAPI",5921,"0,0080000","",""]
["100570","SINAPI",89035,"0,0080000","",""]
["100571","SINAPI",89036,"0,0320000","",""]
["100572","SINAPI",96464,"0,0460000","",""]
["100575","SINAPI",5932,"0,0001000","",""]
["92391","SINAPI",91283,"0,0038000","",""]
["92393","SINAPI",88316,"0,1239000","",""]
["92395","SINAPI",91277,"0,0069000","",""]
["92397","SINAPI-I",36155,"1,0041000","",""]
["92400","SINAPI",88260,"0,3249000","",""]
["92403","SINAPI-I",370,"0,0568000","",""]
["93680",null,null,"","8,5718457","9,7968592"]
["97104","SINAPI-I",2692,"0,0018000","",""]
["97105",null,null,"","6,6575068","7,6666460"]
["97106","SINAPI-I",2692,"0,0024000","",""]
["97106","SINAPI",97117,"0,7438400","",""]
["97107","SINAPI",97113,"1,0000000","",""]
["97108","SINAPI",97114,"0,1600000","",""]
["97111","SINAPI",97093,"5,3760000","",""]
["97112","SINAPI",90587,"0,0222900","",""]
["97116",null,null,"","27,0987385","30,1375573"]
["97119","SINAPI-I",42407,"0,1900800","",""]
["101169","SINAPI",88316,"0,4021000","",""]
["101172","SINAPI",88628,"0,0440000","",""]
["103906","SINAPI-I",4517,"0,1554670","",""]
["103907","SINAPI-I",34495,"0,1854370","",""]
["103908","SINAPI-I",4517,"0,1554670","",""]
["103908","SINAPI",97120,"0,4113330","",""]
["103911",null,null,"","5,5922657","6,4428232"]
["103911","SINAPI",97115,"0,0761440","",""]
["103912","SINAPI",97119,"2,2776310","",""]
["103915","SINAPI",90586,"0,0079570","",""]
["103916","SINAPI",95282,"0,0109490","",""]
["103917","SINAPI",97115,"0,0365210","",""]
["103918","SINAPI",97115,"0,0365210","",""]
["104433","SINAPI",91285,"0,1182000","",""]
["103696","SINAPI",88262,"0,5152000","",""]
["96001","SINAPI-I",44471,"0,0011000","",""]
["96394",null,null,"","0,6017745","0,7064501"]
["96395","SINAPI-I",4721,"0,3035000","",""]
["88412","SINAPI",88316,"0,0060000","",""]
["88420",null,null,"","30,7912297","34,0599455"]
["88426","SINAPI-I",38877,"1,9380000","",""]
["88484","SINAPI",88310,"0,0510000","",""]
["95306","SINAPI-I",38877,"1,1400000","",""]
["95625","SINAPI",88310,"0,5980000","",""]
["96129",null,null,"","52,4114672","56,0983199"]
["96132","SINAPI-I",43651,"1,5518400","",""]
["96135","SINAPI",88316,"0,1430000","",""]
["102202","SINAPI-I",3767,"0,5000000","",""]
["102215",null,null,"","47,3508087","51,0373444"]
["102223","SINAPI-I",5318,"0,0406000","",""]
["102228","SINAPI-I",7288,"0,1954000","",""]
["100716","SINAPI-I",36785,"0,1600000","",""]
["100721","SINAPI-I",7307,"0,2070000","",""]
["100725","SINAPI",88310,"0,5266000","",""]
["100741","SINAPI-I",7311,"0,2067000","",""]
["100745","SINAPI",88310,"0,5266000","",""]
["100750",null,null,"","51,6279070","55,3125000"]
["100757","SINAPI",88310,"1,0531000","",""]
["100762",null,null,"","51,5733897","55,2585366"]
["102491","SINAPI-I",12815,"0,0100000","",""]
["102501","SINAPI",88310,"0,4320000","",""]
["102506","SINAPI",88316,"0,1000000","",""]
["102512",null,null,"","29,9610894","33,2096474"]
["102520","SINAPI-I",7356,"0,4270000","",""]
["101729","SINAPI-I",44396,"0,5750000","",""]
["87247","SINAPI-I",1287,"1,0616000","",""]
["87256","SINAPI",88256,"0,5726000","",""]
["87260","SINAPI-I",21108,"1,0602000","",""]
["87263",null,null,"","7,5078485","8,6006600"]
["93389","SINAPI-I",34357,"0,2410000","",""]
["104594",null,null,"","13,3795737","15,2037000"]
["104596","SINAPI",88316,"0,2610000","",""]
["104603","SINAPI-I",1381,"9,1325000","",""]
["104606","SINAPI",88316,"0,1940000","",""]
["104609","SINAPI",88256,"0,9450000","",""]
["98678","SINAPI-I",39694,"1,0000000","",""]
["98681","SINAPI",87298,"0,0310000","",""]
["98686","SINAPI-I",34357,"0,0850000","",""]
["101091",null,null,"","30,0082270","33,2090284"]
["101727","SINAPI",88309,"0,1710000","",""]
["101735","SINAPI-I",370,"0,0016000","",""]
["104162",null,null,"","31,5730337","34,8508261"]
["101092","SINAPI",88316,"0,7380000","",""]
["101738","SINAPI",88316,"0,1514000","",""]
["88649","SINAPI-I",34357,"0,0900000","",""]
["94991","SINAPI-I",34492,"1,2315000","",""]
["94994","SINAPI-I",2692,"0,0017000","",""]
["94994","SINAPI",88309,"0,1882000","",""]
["87623",null,null,"","10,0312203","11,4613946"]
["87630","SINAPI",88316,"0,1230000","",""]
["87634","SINAPI",88309,"0,2450000","",""]
["87644","SINAPI-I",1379,"0,5000000","",""]
["87700","SINAPI",88309,"0,2990000","",""]
["87735","SINAPI",87301,"0,0310000","",""]
["87745",null,null,"","33,0772185","36,4349571"]
["87748","SINAPI",88316,"0,2800000","",""]
["87758","SINAPI",88316,"0,2940000","",""]
["87768","SINAPI-I",1379,"0,5000000","",""]
["90930","SINAPI",87301,"0,0607000","",""]
["90940",null,null,"","19,8649097","22,3164448"]
["90943","SINAPI",88316,"0,2510000","",""]
["90953","SINAPI-I",38545,"1,4350000","",""]
["94439","SINAPI",87765,"0,1623000","",""]
["101742","SINAPI",88316,"0,2876000","",""]
["87885",null,null,"","10,7375271","12,1664887"]
["87896","SINAPI",88316,"0,0235000","",""]
["87902",null,null,"","21,9761499","24,7329498"]
["87907","SINAPI",90669,"0,0932000","",""]
["104410","SINAPI",88309,"0,0518000","",""]
["87413","SINAPI",88316,"0,1400000","",""]
["87418",null,null,"","37,6000000","41,1468812"]
["87427","SINAPI",88316,"0,1600000","",""]
["87433",null,null,"","36,2952346","39,7900440"]
["87437","SINAPI",87410,"0,0172000","",""]
["87527","SINAPI",88309,"0,5800000","",""]
["87532","SINAPI",88316,"0,1580000","",""]
["87539",null,null,"","13,7412496","15,5798020"]
["87547","SINAPI",87292,"0,0213000","",""]
["87561",null,null,"","15,7581107","17,8256189"]
["87778","SINAPI",88309,"0,6170000","",""]
["87784","SINAPI",88316,"0,8690000","",""]
["87790","SINAPI-I",37411,"0,1388000","",""]
["87795","SINAPI",87407,"0,0293000","",""]
["87800","SINAPI",88316,"0,5450000","",""]
["87812",null,null,"","34,0886796","37,4860439"]
["87819","SINAPI",87369,"0,0493000","",""]
["87824","SINAPI",88309,"1,5770000","",""]
["87829","SINAPI",88316,"1,2000000","",""]
["87836","SINAPI",87404,"0,0338000","",""]
["87840","SINAPI-I",36887,"0,8600000","",""]
["87850","SINAPI",88316,"0,5370000","",""]
["87854","SINAPI",88316,"0,7790000","",""]
["87859","SINAPI-I",36887,"0,0900000","",""]
["90407","SINAPI",87369,"0,0376000","",""]
["104203","SINAPI",90669,"0,5449000","",""]
["104206","SINAPI",87292,"0,0581000","",""]
["104212","SINAPI",90668,"0,1009000","",""]
["104215","SINAPI",88316,"0,9440000","",""]
["104219","SINAPI",87407,"0,0314000","",""]
["104222","SINAPI",87369,"0,0421000","",""]
["104225","SINAPI",87292,"0,0528000","",""]
["104229","SINAPI-I",37411,"0,1388000","",""]
["104236","SINAPI",88309,"0,3290000","",""]
["104240","SINAPI",87292,"0,0393000","",""]
["104243","SINAPI",87407,"0,0493000","",""]
["104246","SINAPI",87369,"0,0543000","",""]
["104250","SINAPI",88309,"1,0760000","",""]
["104254","SINAPI",87369,"0,0393000","",""]
["104263",null,null,"","28,4628431","31,5789473"]
["87265","SINAPI-I",536,"1,0553000","",""]
["87271",null,null,"","29,3167501","32,4795556"]
["88788","SINAPI",88256,"1,1960000","",""]
["93393","SINAPI",88256,"0,5341000","",""]
["99198","SINAPI-I",37595,"4,9100000","",""]
["104614",null,null,"","29,2427369","32,4082499"]
["101965","SINAPI",88274,"0,4190000","",""]
["96112","SINAPI-I",20212,"1,6671000","",""]
["96109",null,null,"","42,8734582","46,5484077"]
["96110","SINAPI",88278,"0,4566000","",""]
["96114","SINAPI",88316,"0,3628000","",""]
["96123","SINAPI-I",40552,"0,0897000","",""]
["96485","SINAPI-I",40547,"0,0221000","",""]
["91520",null,null,"","64,3518519","67,7824268"]
["104413","SINAPI-I",34353,"0,0860000","",""]
["104418","SINAPI",88309,"0,0760000","",""]
["104422","SINAPI",88316,"0,0340000","",""]
["87280","SINAPI",88377,"4,8200000","",""]
["87284","SINAPI-I",43617,"0,0630000","",""]
["87292","SINAPI",88377,"4,5000000","",""]
["87295","SINAPI",88831,"4,2400000","",""]
["87299","SINAPI",89226,"2,5300000","",""]
["87304","SINAPI",88377,"4,4000000","",""]
["87308","SINAPI",89225,"0,8100000","",""]
["87313","SINAPI-I",1379,"426,4900000","",""]
["87322",null,null,"","2,2485631","2,5980164"]
["87325","SINAPI",88831,"3,6000000","",""]
["87328","SINAPI-I",370,"1,2700000","",""]
["87330","SINAPI",88398,"2,1500000","",""]
["87334","SINAPI",88316,"0,6300000","",""]
["87335","SINAPI-I",1106,"137,6100000","",""]
["87338","SINAPI-I",370,"1,1700000","",""]
["87344","SINAPI-I",370,"1,3400000","",""]
["87346","SINAPI",88392,"3,6700000","",""]
["87350",null,null,"","23,2468058","25,9895194"]
["87352","SINAPI",88399,"1,9000000","",""]
["87356",null,null,"","15,8364207","17,9107995"]
["87358","SINAPI",88377,"5,3700000","",""]
["87363","SINAPI",88392,"4,4900000","",""]
["87367","SINAPI-I",1106,"116,4000000","",""]
["87370","SINAPI",88316,"11,1700000","",""]
["87374","SINAPI",88316,"11,1000000","",""]
["87379","SINAPI",88316,"10,6500000","",""]
["87383","SINAPI-I",371,"1858,3000000","",""]
["87387","SINAPI-I",36886,"2293,9200000","",""]
["87395","SINAPI",88377,"5,8200000","",""]
["87399",null,null,"","6,9645692","7,9870943"]
["87407","SINAPI",88377,"4,2400000","",""]
["88626","SINAPI",88377,"3,8800000","",""]
["88630","SINAPI",88377,"3,3600000","",""]
["95563","SINAPI",88316,"4,9900000","",""]
["100470","SINAPI-I",370,"1,1500000","",""]
["100474","SINAPI",88377,"1,9300000","",""]
["100478",null,null,"","9,3977987","10,7351465"]
["100480","SINAPI-I",370,"1,0800000","",""]
["100484","SINAPI",88377,"3,8000000","",""]
["100487","SINAPI-I",370,"1,1600000","",""]
["100492","SINAPI",89225,"0,5800000","",""]
["100197",null,null,"","58,6206897","62,1052632"]
["100204","SINAPI",90687,"0,0007000","",""]
["100214",null,null,"","58,1333334","61,8004867"]
["100219","SINAPI",90687,"0,0031000","",""]
["100228","SINAPI",90686,"0,0010000","",""]
["100247","SINAPI",88316,"0,1553000","",""]
["100256",null,null,"","58,0200502","61,6265751"]
["100266","SINAPI",88316,"3,8946000","",""]
["100275",null,null,"","58,0406655","61,5905246"]
["100281","SINAPI",90687,"0,0242000","",""]
["99804","SINAPI",88316,"0,2480000","",""]
["99818",null,null,"","26,1363636","29,0909090"]
["99823","SINAPI-I",44331,"0,0110000","",""]
["97010","SINAPI-I",37525,"0,6000000","",""]
["97012","SINAPI-I",20209,"0,3428000","",""]
["97014","SINAPI",88262,"0,4332000","",""]
["97016","SINAPI",88239,"0,1827000","",""]
["97032","SINAPI",91693,"0,0151000","",""]
["97039","SINAPI",91692,"0,0229000","",""]
["97046",null,null,"","11,4285714","11,4285714"]
["97063","SINAPI",100251,"0,1673070","",""]
["97067","SINAPI-I",4491,"0,9967000","",""]
["97624","SINAPI",88316,"4,3706000","",""]
["97629","SINAPI",88316,"3,1530000","",""]
["97642",null,null,"","69,4864049","72,5543479"]
["97649","SINAPI",88323,"0,0524000","",""]
["97654",null,null,"","26,9046817","29,9257345"]
["97657","SINAPI",88323,"5,0330000","",""]
["97661","SINAPI",88264,"0,0096000","",""]
["95967",null,null,"","96,8469112","97,2695825"]
["99061","SINAPI",91692,"0,0066000","",""]
["93591","SINAPI",89876,"0,0075000","",""]
["93597",null,null,"","9,0909090","9,6774193"]
["95429",null,null,"","7,0796460","8,6956521"]
["95878","SINAPI",91387,"0,0024000","",""]
["97915","SINAPI",67826,"0,0056000","",""]
["100943","SINAPI",89876,"0,0119000","",""]
["100956","SINAPI",6259,"0,0152000","",""]
["100963","SINAPI",5901,"0,0033000","",""]
["100975","SINAPI",5942,"0,0085000","",""]
["102330","SINAPI",91646,"0,0012000","",""]
["102568","SINAPI",88316,"3,6504000","",""]
["100979","SINAPI",88907,"0,0042000","",""]
["100988","SINAPI",89883,"0,0267000","",""]
["100992","SINAPI",89884,"0,0063000","",""]
["100996","SINAPI",88907,"0,0028000","",""]
["101000","SINAPI",5632,"0,0049000","",""]
["101005","SINAPI",6260,"0,0285000","",""]
["101013","SINAPI",5928,"0,1229000","",""]
["101018","SINAPI",5930,"0,0286000","",""]
["101472","SINAPI",5928,"0,0535000","",""]
["101476","SINAPI",5930,"0,0187000","",""]
["101482","SINAPI",88316,"0,2784000","",""]
["101487",null,null,"","19,8576972","22,3197492"]
["101190","SINAPI-I",346,"0,1800000","",""]
["101192","SINAPI-I",43130,"0,2870000","",""]
["101199","SINAPI",88316,"0,8519000","",""]
["101203","SINAPI-I",346,"0,2250000","",""]
["102362","SINAPI-I",7698,"0,8701000","",""]
["102364","SINAPI",88315,"0,9774000","",""]
["98516","SINAPI",88316,"4,3620000","",""]
["98522","SINAPI-I",4107,"0,3846000","",""]
["103185","SINAPI",88316,"1,6764000","",""]
["103191","SINAPI-I",5068,"0,0395000","",""]
["103193","SINAPI-I",42437,"1,0000000","",""]
["103205","SINAPI",5952,"0,6417000","",""]
["103207","SINAPI",5795,"0,0583000","",""]
["103209","SINAPI",87298,"0,0016000","",""]
["103307",null,null,"","4,2394014","4,8841451"]
["103769","SINAPI",88309,"8,7500000","",""]
["98528","SINAPI",88316,"2,1339000","",""]
["98532","SINAPI",88441,"0,6921000","",""]
["88238","SINAPI-I",6114,"1,0000000","",""]
["88240","SINAPI-I",37373,"1,0000000","",""]
["88242","SINAPI-I",37371,"1,0000000","",""]
["88248","SINAPI-I",246,"1,0000000","",""]
["88250","SINAPI-I",37370,"1,0000000","",""]
["88252","SINAPI-I",6121,"1,0000000","",""]
["88255","SINAPI",95323,"1,0000000","",""]
["88257","SINAPI-I",43488,"1,0000000","",""]
["88261","SINAPI-I",37371,"1,0000000","",""]
["88265","SINAPI-I",43460,"1,0000000","",""]
["88267","SINAPI-I",37373,"1,0000000","",""]
["88270","SINAPI",95338,"1,0000000","",""]
["88273","SINAPI-I",43483,"1,0000000","",""]
["88275","SINAPI-I",43464,"1,0000000","",""]
["88279",null,null,"","73,0918500","75,9119862"]
["88284","SINAPI-I",37371,"1,0000000","",""]
["88286","SINAPI-I",43464,"1,0000000","",""]
["88291","SINAPI-I",43488,"1,0000000","",""]
["88293","SINAPI-I",43488,"1,0000000","",""]
["88296",null,null,"","73,0899511","75,9178175"]
["88297","SINAPI",95360,"1,0000000","",""]
["88300","SINAPI-I",37370,"1,0000000","",""]
["88304","SINAPI-I",37373,"1,0000000","",""]
["88307","SINAPI-I",37372,"1,0000000","",""]
["88309","SINAPI-I",43489,"1,0000000","",""]
["88311","SINAPI-I",43466,"1,0000000","",""]
["88313","SINAPI-I",37373,"1,0000000","",""]
["88315","SINAPI",95377,"1,0000000","",""]
["88321","SINAPI-I",37372,"1,0000000","",""]
["88324",null,null,"","79,5422032","81,8481849"]
["88325","SINAPI",95387,"1,0000000","",""]
["88377","SINAPI-I",43488,"1,0000000","",""]
["90766","SINAPI-I",37373,"1,0000000","",""]
["90768","SINAPI",95394,"1,0000000","",""]
["90775","SINAPI-I",37373,"1,0000000","",""]
["90778","SINAPI-I",37373,"1,0000000","",""]
["90780","SINAPI",95405,"1,0000000","",""]
["91678","SINAPI",101285,"1,0000000","",""]
["93560",null,null,"","89,2543663","90,5996878"]
["93562","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["93565","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["93571",null,null,"","98,4237195","98,6385725"]
["94296",null,null,"","93,2912934","94,1642268"]
["95313",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["95321","SINAPI-I",6121,"0,0121100","",""]
["95333",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["95342","SINAPI-I",4058,"0,0087200","",""]
["95363",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["95373","SINAPI-I",12874,"0,0154900","",""]
["95383",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["95393","SINAPI-I",6122,"0,0222500","",""]
["95402",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["95410","SINAPI-I",40806,"0,0040200","",""]
["95421",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["100300",null,null,"","87,4143303","88,9617487"]
["100302","SINAPI-I",43486,"1,0000000","",""]
["100304","SINAPI",100294,"1,0000000","",""]
["100307","SINAPI-I",37370,"1,0000000","",""]
["100309","SINAPI-I",43482,"1,0000000","",""]
["100316","SINAPI-I",40908,"1,0000000","",""]
["100533",null,null,"","92,3076924","93,2968537"]
["101285","SINAPI-I",34785,"0,0053400","",""]
["101294",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["101304","SINAPI-I",41069,"0,0116600","",""]
["101314",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["101323","SINAPI-I",41076,"0,0167500","",""]
["101334",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["101353","SINAPI-I",41012,"0,0065700","",""]
["101362",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["101372","SINAPI-I",41096,"0,0040200","",""]
["101375",null,null,"","55,9352463","59,5620540"]
["101377","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101379","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101383","SINAPI-I",41078,"1,0000000","",""]
["101386","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101388",null,null,"","55,7647628","59,3953488"]
["101390","SINAPI-I",43498,"1,0000000","",""]
["101392","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101395","SINAPI-I",40913,"1,0000000","",""]
["101400","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101402","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101402","SINAPI",101316,"1,0000000","",""]
["101403",null,null,"","98,6099229","98,7997048"]
["101403","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101403","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101403","SINAPI-I",40938,"1,0000000","",""]
["101403","SINAPI-I",43474,"1,0000000","",""]
["101403","SINAPI-I",43498,"1,0000000","",""]
["101403","SINAPI",101317,"1,0000000","",""]
["101404",null,null,"","97,8677445","98,1569589"]
["101404","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101404","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101404","SINAPI-I",40939,"1,0000000","",""]
["101404","SINAPI-I",43474,"1,0000000","",""]
["101404","SINAPI-I",43498,"1,0000000","",""]
["101404","SINAPI",101318,"1,0000000","",""]
["101405",null,null,"","97,3858254","97,7388974"]
["101405","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101405","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101405","SINAPI-I",40940,"1,0000000","",""]
["101405","SINAPI-I",43474,"1,0000000","",""]
["101405","SINAPI-I",43498,"1,0000000","",""]
["101405","SINAPI",101319,"1,0000000","",""]
["101407",null,null,"","66,6051963","69,8275283"]
["101407","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101407","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101407","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101407","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101407","SINAPI-I",41075,"1,0000000","",""]
["101407","SINAPI-I",43477,"1,0000000","",""]
["101407","SINAPI-I",43501,"1,0000000","",""]
["101407","SINAPI",101322,"1,0000000","",""]
["101408",null,null,"","68,0897066","71,2306654"]
["101408","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101408","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101408","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101408","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101408","SINAPI-I",41076,"1,0000000","",""]
["101408","SINAPI-I",43477,"1,0000000","",""]
["101408","SINAPI-I",43501,"1,0000000","",""]
["101408","SINAPI",101323,"1,0000000","",""]
["101409",null,null,"","80,1326204","82,3946728"]
["101409","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101409","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101409","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101409","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101409","SINAPI-I",40929,"1,0000000","",""]
["101409","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101409","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101409","SINAPI",101325,"1,0000000","",""]
["101410",null,null,"","56,6921433","60,3008032"]
["101410","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101410","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101410","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101410","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101410","SINAPI-I",41077,"1,0000000","",""]
["101410","SINAPI-I",43477,"1,0000000","",""]
["101410","SINAPI-I",43501,"1,0000000","",""]
["101410","SINAPI",101326,"1,0000000","",""]
["101411",null,null,"","89,7475634","91,0373362"]
["101411","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101411","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101411","SINAPI-I",40932,"1,0000000","",""]
["101411","SINAPI-I",43470,"1,0000000","",""]
["101411","SINAPI-I",43494,"1,0000000","",""]
["101411","SINAPI",101327,"1,0000000","",""]
["101412",null,null,"","71,2439456","74,1920476"]
["101412","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101412","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101412","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101412","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101412","SINAPI-I",40977,"1,0000000","",""]
["101412","SINAPI-I",43480,"1,0000000","",""]
["101412","SINAPI-I",43504,"1,0000000","",""]
["101412","SINAPI",101329,"1,0000000","",""]
["101413",null,null,"","66,4851419","69,7137672"]
["101413","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101413","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101413","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101413","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101413","SINAPI-I",40916,"1,0000000","",""]
["101413","SINAPI-I",43471,"1,0000000","",""]
["101413","SINAPI-I",43495,"1,0000000","",""]
["101413","SINAPI",101330,"1,0000000","",""]
["101414",null,null,"","66,6612936","69,8806609"]
["101414","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101414","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101414","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101414","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101414","SINAPI-I",41067,"1,0000000","",""]
["101414","SINAPI-I",43477,"1,0000000","",""]
["101414","SINAPI-I",43501,"1,0000000","",""]
["101414","SINAPI",101331,"1,0000000","",""]
["101415",null,null,"","79,4496656","81,7717695"]
["101415","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101415","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101415","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101415","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101415","SINAPI-I",40974,"1,0000000","",""]
["101415","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101415","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101415","SINAPI",101333,"1,0000000","",""]
["101416",null,null,"","64,9554909","68,2610896"]
["101416","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101416","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101416","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101416","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101416","SINAPI-I",40925,"1,0000000","",""]
["101416","SINAPI-I",43472,"1,0000000","",""]
["101416","SINAPI-I",43496,"1,0000000","",""]
["101416","SINAPI",101334,"1,0000000","",""]
["101417",null,null,"","63,2142958","66,5997986"]
["101417","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101417","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101417","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101417","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101417","SINAPI-I",40924,"1,0000000","",""]
["101417","SINAPI-I",43472,"1,0000000","",""]
["101417","SINAPI-I",43496,"1,0000000","",""]
["101417","SINAPI",101303,"1,0000000","",""]
["101418",null,null,"","78,5808008","80,9775900"]
["101418","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101418","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101418","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101418","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101418","SINAPI-I",40983,"1,0000000","",""]
["101418","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101418","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101418","SINAPI",101308,"1,0000000","",""]
["101419",null,null,"","71,1051421","74,0623202"]
["101419","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101419","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101419","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101419","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101419","SINAPI-I",40921,"1,0000000","",""]
["101419","SINAPI-I",43472,"1,0000000","",""]
["101419","SINAPI-I",43496,"1,0000000","",""]
["101419","SINAPI",101320,"1,0000000","",""]
["101420",null,null,"","72,5296221","75,3914859"]
["101420","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101420","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101420","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101420","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101420","SINAPI-I",41038,"1,0000000","",""]
["101420","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101420","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101420","SINAPI",101324,"1,0000000","",""]
["101421",null,null,"","78,8942834","81,2643464"]
["101421","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101421","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101421","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101421","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101421","SINAPI-I",40988,"1,0000000","",""]
["101421","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101421","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101421","SINAPI",101328,"1,0000000","",""]
["101422",null,null,"","73,6258314","76,4106229"]
["101422","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101422","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101422","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101422","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101422","SINAPI-I",40990,"1,0000000","",""]
["101422","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101422","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101422","SINAPI",101332,"1,0000000","",""]
["101423",null,null,"","76,9977677","79,5255217"]
["101423","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101423","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101423","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101423","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101423","SINAPI-I",40994,"1,0000000","",""]
["101423","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101423","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101423","SINAPI",101335,"1,0000000","",""]
["101424",null,null,"","77,2659981","79,7720610"]
["101424","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101424","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101424","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101424","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101424","SINAPI-I",40992,"1,0000000","",""]
["101424","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101424","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101424","SINAPI",101336,"1,0000000","",""]
["101425",null,null,"","88,8700216","90,2581910"]
["101425","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101425","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101425","SINAPI-I",41094,"1,0000000","",""]
["101425","SINAPI-I",43481,"1,0000000","",""]
["101425","SINAPI-I",43505,"1,0000000","",""]
["101425","SINAPI",101337,"1,0000000","",""]
["101426",null,null,"","75,4743473","78,1219541"]
["101426","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101426","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101426","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101426","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101426","SINAPI-I",40980,"1,0000000","",""]
["101426","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101426","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101426","SINAPI",101338,"1,0000000","",""]
["101427",null,null,"","71,6731590","74,5929814"]
["101427","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101427","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101427","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101427","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101427","SINAPI-I",41031,"1,0000000","",""]
["101427","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101427","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101427","SINAPI",101339,"1,0000000","",""]
["101428",null,null,"","70,9450058","73,9125382"]
["101428","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101428","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101428","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101428","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101428","SINAPI-I",40986,"1,0000000","",""]
["101428","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101428","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101428","SINAPI",101340,"1,0000000","",""]
["101429",null,null,"","73,5153568","76,3080815"]
["101429","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101429","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101429","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101429","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101429","SINAPI-I",40978,"1,0000000","",""]
["101429","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101429","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101429","SINAPI",101341,"1,0000000","",""]
["101430",null,null,"","75,6934117","78,3241781"]
["101430","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101430","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101430","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101430","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101430","SINAPI-I",41043,"1,0000000","",""]
["101430","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101430","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101430","SINAPI",101342,"1,0000000","",""]
["101431",null,null,"","77,3754927","79,8725784"]
["101431","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101431","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101431","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101431","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101431","SINAPI-I",40987,"1,0000000","",""]
["101431","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101431","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101431","SINAPI",101343,"1,0000000","",""]
["101432",null,null,"","73,6378086","76,4217736"]
["101432","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101432","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101432","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101432","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101432","SINAPI-I",40981,"1,0000000","",""]
["101432","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101432","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101432","SINAPI",101344,"1,0000000","",""]
["101433",null,null,"","71,5575793","74,4850635"]
["101433","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101433","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101433","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101433","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101433","SINAPI-I",41036,"1,0000000","",""]
["101433","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101433","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101433","SINAPI",101345,"1,0000000","",""]
["101434",null,null,"","75,3794742","78,0343880"]
["101434","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101434","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101434","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101434","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101434","SINAPI-I",40979,"1,0000000","",""]
["101434","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101434","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101434","SINAPI",101346,"1,0000000","",""]
["101435",null,null,"","75,8437366","78,4628671"]
["101435","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101435","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101435","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101435","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101435","SINAPI-I",40998,"1,0000000","",""]
["101435","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101435","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101435","SINAPI",101347,"1,0000000","",""]
["101436",null,null,"","73,5262377","76,3181634"]
["101436","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101436","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101436","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101436","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101436","SINAPI-I",40982,"1,0000000","",""]
["101436","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101436","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101436","SINAPI",101348,"1,0000000","",""]
["101437",null,null,"","76,0030363","78,6097174"]
["101437","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101437","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101437","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101437","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101437","SINAPI-I",41026,"1,0000000","",""]
["101437","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101437","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101437","SINAPI",101349,"1,0000000","",""]
["101438",null,null,"","79,5315274","81,8465131"]
["101438","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101438","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101438","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101438","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101438","SINAPI-I",41024,"1,0000000","",""]
["101438","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101438","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101438","SINAPI",101350,"1,0000000","",""]
["101439",null,null,"","79,8954137","82,1784537"]
["101439","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101439","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101439","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101439","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101439","SINAPI-I",41033,"1,0000000","",""]
["101439","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101439","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101439","SINAPI",101351,"1,0000000","",""]
["101440",null,null,"","76,5798384","79,1410853"]
["101440","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101440","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101440","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101440","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101440","SINAPI-I",41040,"1,0000000","",""]
["101440","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101440","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101440","SINAPI",101352,"1,0000000","",""]
["101441",null,null,"","76,2877668","78,8721325"]
["101441","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101441","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101441","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101441","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101441","SINAPI-I",41012,"1,0000000","",""]
["101441","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101441","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101441","SINAPI",101353,"1,0000000","",""]
["101442",null,null,"","78,2735791","80,6962901"]
["101442","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101442","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101442","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101442","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101442","SINAPI-I",41002,"1,0000000","",""]
["101442","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101442","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101442","SINAPI",101354,"1,0000000","",""]
["101443",null,null,"","73,7395364","76,5161714"]
["101443","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101443","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101443","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101443","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101443","SINAPI-I",41001,"1,0000000","",""]
["101443","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101443","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101443","SINAPI",101355,"1,0000000","",""]
["101444",null,null,"","68,4362400","71,5572791"]
["101444","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101444","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101444","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101444","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101444","SINAPI-I",41066,"1,0000000","",""]
["101444","SINAPI-I",43477,"1,0000000","",""]
["101444","SINAPI-I",43501,"1,0000000","",""]
["101444","SINAPI",101356,"1,0000000","",""]
["101445",null,null,"","66,7727139","69,9861947"]
["101445","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101445","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101445","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101445","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101445","SINAPI-I",41065,"1,0000000","",""]
["101445","SINAPI-I",43477,"1,0000000","",""]
["101445","SINAPI-I",43501,"1,0000000","",""]
["101445","SINAPI",101357,"1,0000000","",""]
["101446",null,null,"","63,2727303","66,6556394"]
["101446","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101446","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101446","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101446","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101446","SINAPI-I",41079,"1,0000000","",""]
["101446","SINAPI-I",43478,"1,0000000","",""]
["101446","SINAPI-I",43502,"1,0000000","",""]
["101446","SINAPI",101358,"1,0000000","",""]
["101447",null,null,"","63,2727303","66,6556394"]
["101447","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101447","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101447","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101447","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101447","SINAPI-I",41082,"1,0000000","",""]
["101447","SINAPI-I",43478,"1,0000000","",""]
["101447","SINAPI-I",43502,"1,0000000","",""]
["101447","SINAPI",101359,"1,0000000","",""]
["101448",null,null,"","66,5838139","69,8072770"]
["101448","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101448","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101448","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101448","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101448","SINAPI-I",41081,"1,0000000","",""]
["101448","SINAPI-I",43478,"1,0000000","",""]
["101448","SINAPI-I",43502,"1,0000000","",""]
["101448","SINAPI",101360,"1,0000000","",""]
["101449",null,null,"","62,3467180","65,7687518"]
["101449","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101449","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101449","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101449","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101449","SINAPI-I",41091,"1,0000000","",""]
["101449","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101449","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101449","SINAPI",101361,"1,0000000","",""]
["101450",null,null,"","68,8096215","71,9089664"]
["101450","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101450","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101450","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101450","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101450","SINAPI-I",40985,"1,0000000","",""]
["101450","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101450","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101450","SINAPI",101362,"1,0000000","",""]
["101451",null,null,"","66,6051963","69,8275283"]
["101451","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101451","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101451","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101451","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101451","SINAPI-I",40910,"1,0000000","",""]
["101451","SINAPI-I",43477,"1,0000000","",""]
["101451","SINAPI-I",43501,"1,0000000","",""]
["101451","SINAPI",101363,"1,0000000","",""]
["101452",null,null,"","55,9508300","59,5771573"]
["101452","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101452","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101452","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101452","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101452","SINAPI-I",41084,"1,0000000","",""]
["101452","SINAPI-I",43479,"1,0000000","",""]
["101452","SINAPI-I",43503,"1,0000000","",""]
["101452","SINAPI",101364,"1,0000000","",""]
["101453",null,null,"","72,1258801","75,0153390"]
["101453","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101453","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101453","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101453","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101453","SINAPI-I",41087,"1,0000000","",""]
["101453","SINAPI-I",43480,"1,0000000","",""]
["101453","SINAPI-I",43504,"1,0000000","",""]
["101453","SINAPI",101365,"1,0000000","",""]
["101454",null,null,"","77,7251216","80,1935281"]
["101454","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101454","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101454","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101454","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101454","SINAPI-I",41088,"1,0000000","",""]
["101454","SINAPI-I",43480,"1,0000000","",""]
["101454","SINAPI-I",43504,"1,0000000","",""]
["101454","SINAPI",101366,"1,0000000","",""]
["101455",null,null,"","67,0793393","70,2763375"]
["101455","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101455","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101455","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101455","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101455","SINAPI-I",41070,"1,0000000","",""]
["101455","SINAPI-I",43471,"1,0000000","",""]
["101455","SINAPI-I",43495,"1,0000000","",""]
["101455","SINAPI",101367,"1,0000000","",""]
["101456",null,null,"","93,8359901","94,6421316"]
["101456","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101456","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101456","SINAPI-I",41089,"1,0000000","",""]
["101456","SINAPI-I",43470,"1,0000000","",""]
["101456","SINAPI-I",43494,"1,0000000","",""]
["101456","SINAPI",101368,"1,0000000","",""]
["101457",null,null,"","78,0022411","80,4476501"]
["101457","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101457","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101457","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101457","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101457","SINAPI-I",41092,"1,0000000","",""]
["101457","SINAPI-I",43476,"1,0000000","",""]
["101457","SINAPI-I",43500,"1,0000000","",""]
["101457","SINAPI",101369,"1,0000000","",""]
["101458",null,null,"","66,8147005","70,0258328"]
["101458","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101458","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101458","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101458","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101458","SINAPI-I",41097,"1,0000000","",""]
["101458","SINAPI-I",43471,"1,0000000","",""]
["101458","SINAPI-I",43495,"1,0000000","",""]
["101458","SINAPI",101370,"1,0000000","",""]
["101459",null,null,"","57,0701692","60,6692373"]
["101459","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101459","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101459","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101459","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101459","SINAPI-I",41073,"1,0000000","",""]
["101459","SINAPI-I",43477,"1,0000000","",""]
["101459","SINAPI-I",43501,"1,0000000","",""]
["101459","SINAPI",101371,"1,0000000","",""]
["101460",null,null,"","55,6400127","59,2733396"]
["101460","SINAPI-I",40861,"1,0000000","",""]
["101460","SINAPI-I",40862,"1,0000000","",""]
["101460","SINAPI-I",40863,"1,0000000","",""]
["101460","SINAPI-I",40864,"1,0000000","",""]
["101460","SINAPI-I",41096,"1,0000000","",""]
["101460","SINAPI-I",43479,"1,0000000","",""]

{"sheet":"Banco","index":1,"n_rows":18827,"n_cols":11,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,3],[3,8,4,8]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0},"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"BANCO DE CUSTOS - REFERÊNCIA 1.9",{"$nulls":6},"AS = ATRIBUÍDO SÃO PAULO"]
[null,"DATA PREÇO / RT (SINAPI):",null,"LOCALIDADE / DATA EMISSÃO (SINAPI):",{"$nulls":4},"CR = COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE"]
[null,"02/2023",null,"SALVADOR",{"$nulls":4},"C = COLETADO"]
[null,"15/03/2023",null,"15/03/2023",{"$nulls":4},"ORIGEM DO PREÇO"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","CUSTO UNITÁRIO\nDESONERADO","CUSTO UNITÁRIO\nNÃO DESONERADO",null,null,"% MO\nDESONERADO","% MO\nNÃO DESONERADO"]
[]
["COMPOSIÇÃO CPU - 01 JD ","COMPOSIÇÃO","CPU - 01 JD ","PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA, DIMENSÕES 4,00 x 2,50 m","M2    ",407.14000000000004,413.67,"Composições"]
["COMPOSIÇÃO  CPU-02 JD","COMPOSIÇÃO ","CPU-02 JD","ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA","MÊS",22960.190000000002,25964.370000000006,"Composições"]
["COMPOSIÇÃO  CPU-03 JD","COMPOSIÇÃO ","CPU-03 JD","LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - ALINHAMENTO, BORDOS E SAÍDAS DE ÁGUA ","M2    ",1.1,1.27,"Composições"]
["COMPOSIÇÃO  CPU-04 JD","COMPOSIÇÃO ","CPU-04 JD","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE REPERFILAMENTO COM MOTONIVELADORA - ESP.(2,00 CM)","M3",1409.0700000000002,1414.0400000000002,"Composições"]
["COMPOSIÇÃO  CPU-05 JD","COMPOSIÇÃO ","CPU-05 JD","EXECUÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), CAMADA DE  ROLAMENTO - ESP 5,00 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE","M3",1442,1447.5300000000002,"Composições"]
["COMPOSIÇÃO  CPU-06 JD","COMPOSIÇÃO ","CPU-06 JD","EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, ANP REGIÃO NORDESTE ","T",3793.2,3793.2,"Composições"]
["0 0",0,0,"CÓDIGO REPETIDO",0,0,0,"Composições"]
["0 0",0,0,"CÓDIGO REPETIDO",0,0,0,"Composições"]
["0 0",0,0,"CÓDIGO REPETIDO",0,0,0,"Composições"]
["0 0",0,0,"CÓDIGO REPETIDO",0,0,0,"Composições"]
["0 0",0,0,"CÓDIGO REPETIDO",0,0,0,"Composições"]
["0 0",0,0,"CÓDIGO REPETIDO",0,0,0,"Composições"]
["COTAÇÃO  COTAÇÃO CA 01 JD ","COTAÇÃO"," COTAÇÃO CA 01 JD ","CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ) - FAIXA C - INCL.\nUSINAGEM E INSUMOS (AGREGADOS E ASFALTO).","T",548.5,548.5,"Cotações"]
["COTAÇÃO  COTAÇÃO CA 02 JD ","COTAÇÃO"," COTAÇÃO CA 02 JD ","EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C","T",3793.2,3793.2,"Cotações"]
["COTAÇÃO 0","COTAÇÃO",0,"CÓDIGO REPETIDO",0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0","COTAÇÃO",0,"CÓDIGO REPETIDO",0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0","COTAÇÃO",0,"CÓDIGO REPETIDO",0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0","COTAÇÃO",0,"CÓDIGO REPETIDO",0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0","COTAÇÃO",0,"CÓDIGO REPETIDO",0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0","COTAÇÃO",0,"CÓDIGO REPETIDO",0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0","COTAÇÃO",0,"CÓDIGO REPETIDO",0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0","COTAÇÃO",0,"CÓDIGO REPETIDO",0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0","COTAÇÃO",0,"CÓDIGO REPETIDO",0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0","COTAÇÃO",0,"CÓDIGO REPETIDO",0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0","COTAÇÃO",0,"CÓDIGO REPETIDO",0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"Cotações"]
["SINAPI 97141","SINAPI","97141","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","10,35","11,26","SINAPI - CAIXA REFERENCIAL 15/03/2023","CR","55,6862746%","59,3159317%"]
["SINAPI 97142","SINAPI","97142","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","11,56","12,59",null,"CR","56,4530291%","60,0965407%"]
["SINAPI 97143","SINAPI","97143","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","14,59","15,93",null,"CR","57,6976422%","61,2944163%"]
["SINAPI 97144","SINAPI","97144","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","17,61","19,25",null,"CR","58,5337916%","62,0743846%"]
["SINAPI 97145","SINAPI","97145","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","20,68","22,61",null,"CR","59,0643276%","62,5835191%"]
["SINAPI 97146","SINAPI","97146","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","23,72","25,97",null,"CR","59,3882754%","62,9600930%"]
["SINAPI 97147","SINAPI","97147","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","26,78","29,32",null,"CR","59,7817909%","63,3024374%"]
["SINAPI 97148","SINAPI","97148","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","29,82","32,67",null,"CR","59,9595552%","63,4461539%"]
["SINAPI 97149","SINAPI","97149","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","32,91","36,07",null,"CR","60,1466994%","63,6465014%"]
["SINAPI 97150","SINAPI","97150","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","39,83","43,29",null,"CR","54,4399598%","58,0877235%"]
["SINAPI 97151","SINAPI","97151","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","46,52","50,58",null,"CR","54,7141317%","58,3696946%"]
["SINAPI 97152","SINAPI","97152","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","52,98","57,64",null,"CR","55,1913604%","58,8480948%"]
["SINAPI 97153","SINAPI","97153","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","59,57","64,84",null,"CR","55,4452114%","59,0817747%"]
["SINAPI 97154","SINAPI","97154","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","66,21","72,08",null,"CR","55,6009689%","59,2242459%"]
["SINAPI 97155","SINAPI","97155","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","72,83","79,32",null,"CR","55,7512384%","59,3682882%"]
["SINAPI 97156","SINAPI","97156","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","86,53","94,21",null,"CR","55,6726095%","59,2919414%"]
["SINAPI 97157","SINAPI","97157","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","6,25","6,78",null,"CR","53,3551556%","57,0135748%"]
["SINAPI 97158","SINAPI","97158","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","6,99","7,60",null,"CR","54,1605840%","57,7956991%"]
["SINAPI 97159","SINAPI","97159","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","8,83","9,60",null,"CR","55,5172415%","59,1772153%"]
["SINAPI 97160","SINAPI","97160","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","10,65","11,62",null,"CR","56,4102565%","60,0174217%"]
["SINAPI 97161","SINAPI","97161","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","12,55","13,67",null,"CR","57,0621470%","60,6508877%"]
["SINAPI 97162","SINAPI","97162","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","14,40","15,71",null,"CR","57,3735956%","61,0147721%"]
["SINAPI 97163","SINAPI","97163","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","16,27","17,76",null,"CR","57,6565407%","61,2372305%"]
["SINAPI 97164","SINAPI","97164","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","18,13","19,80",null,"CR","58,0088988%","61,5580449%"]
["SINAPI 97165","SINAPI","97165","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","20,02","21,88",null,"CR","58,1360202%","61,7050692%"]
["SINAPI 97166","SINAPI","97166","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","24,27","26,30",null,"CR","52,4678557%","56,1591431%"]
["SINAPI 97167","SINAPI","97167","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","28,38","30,76",null,"CR","52,7639972%","56,4521399%"]
["SINAPI 97168","SINAPI","97168","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","32,24","34,99",null,"CR","53,3665836%","57,0608497%"]
["SINAPI 97169","SINAPI","97169","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","36,24","39,36",null,"CR","53,6565098%","57,3323133%"]
["SINAPI 97170","SINAPI","97170","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","40,31","43,76",null,"CR","53,7982566%","57,4638846%"]
["SINAPI 97171","SINAPI","97171","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","44,36","48,18",null,"CR","53,9610685%","57,6250001%"]
["SINAPI 97172","SINAPI","97172","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","52,88","57,40",null,"CR","53,6872038%","57,3424132%"]
["SINAPI 97173","SINAPI","97173","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","43,16","46,46",null,"CR","47,6500699%","51,3618678%"]
["SINAPI 97174","SINAPI","97174","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","49,91","53,68",null,"CR","47,4235105%","51,1501778%"]
["SINAPI 97175","SINAPI","97175","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","56,63","60,92",null,"CR","47,1922056%","50,9138812%"]
["SINAPI 97176","SINAPI","97176","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","63,36","68,12",null,"CR","47,0383277%","50,7583567%"]
["SINAPI 97177","SINAPI","97177","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\u0092\u0092) OU DN 1100 MM (44\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","76,82","82,58",null,"CR","46,7588367%","50,4791946%"]
["SINAPI 97178","SINAPI","97178","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\u0092\u0092) OU DN 1300 MM (52\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","90,29","97,01",null,"CR","46,6259713%","50,3407683%"]
["SINAPI 97179","SINAPI","97179","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","103,74","111,47",null,"CR","46,4985996%","50,2157110%"]
["SINAPI 97180","SINAPI","97180","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\u0092\u0092) OU DN 1700 MM (68\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","117,21","125,90",null,"CR","46,4017095%","50,1193129%"]
["SINAPI 97181","SINAPI","97181","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\u0092\u0092) OU DN 1900 MM (76\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","135,12","144,81",null,"CR","44,8010080%","48,4995161%"]
["SINAPI 97182","SINAPI","97182","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\u0092\u0092) OU DN 2100 MM (84\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","149,05","159,72",null,"CR","44,7407309%","48,4362269%"]
["SINAPI 97183","SINAPI","97183","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","35,25","37,96",null,"CR","48,1903677%","51,8920350%"]
["SINAPI 97184","SINAPI","97184","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","40,85","43,97",null,"CR","48,0196803%","51,7359526%"]
["SINAPI 97185","SINAPI","97185","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","46,43","49,99",null,"CR","47,8702704%","51,5863455%"]
["SINAPI 97186","SINAPI","97186","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","52,03","56,01",null,"CR","47,7338478%","51,4510929%"]
["SINAPI 97187","SINAPI","97187","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40  ) OU DN 1100 MM (44  ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","63,22","68,03",null,"CR","47,5420235%","51,2525790%"]
["SINAPI 97188","SINAPI","97188","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\u0092\u0092) OU DN 1300 MM (52\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","74,40","80,04",null,"CR","47,4130963%","51,1330914%"]
["SINAPI 97189","SINAPI","97189","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","85,59","92,08",null,"CR","47,3308359%","51,0446138%"]
["SINAPI 97190","SINAPI","97190","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\u0092\u0092) OU DN 1700 MM (68\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","96,78","104,10",null,"CR","47,2768690%","50,9960544%"]
["SINAPI 97191","SINAPI","97191","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\u0092\u0092) OU DN 1900 MM (76\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","111,27","119,44",null,"CR","45,8171995%","49,5345132%"]
["SINAPI 97192","SINAPI","97192","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\u0092\u0092) OU DN 2100 MM (84\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","122,81","131,80",null,"CR","45,7480637%","49,4568934%"]
["SINAPI 90694","SINAPI","90694","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","47,05","47,61",null,"CR","7,3632687%","8,4735071%"]
["SINAPI 90695","SINAPI","90695","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","88,55","89,21",null,"CR","4,6440677%","5,3499327%"]
["SINAPI 90696","SINAPI","90696","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","147,19","147,96",null,"CR","3,2352341%","3,7325038%"]
["SINAPI 90697","SINAPI","90697","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","227,69","228,55",null,"CR","2,3723750%","2,7441025%"]
["SINAPI 90698","SINAPI","90698","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA,  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","347,24","348,21",null,"CR","1,7399320%","2,0137312%"]
["SINAPI 90699","SINAPI","90699","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","488,11","489,18",null,"CR","1,3687122%","1,5864902%"]
["SINAPI 90700","SINAPI","90700","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","568,93","569,76",null,"CR","0,9142374%","1,0655665%"]
["SINAPI 90701","SINAPI","90701","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","70,37","71,11",null,"CR","6,5273037%","7,4876847%"]
["SINAPI 90702","SINAPI","90702","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","115,64","116,48",null,"CR","4,5171339%","5,2224703%"]
["SINAPI 90703","SINAPI","90703","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","180,85","181,79",null,"CR","3,2472202%","3,7424325%"]
["SINAPI 90704","SINAPI","90704","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","268,98","270,02",null,"CR","2,4209743%","2,7969178%"]
["SINAPI 90705","SINAPI","90705","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","349,38","350,52",null,"CR","2,0496965%","2,3711016%"]
["SINAPI 90706","SINAPI","90706","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","461,70","462,63",null,"CR","1,2652742%","1,4659459%"]
["SINAPI 90708","SINAPI","90708","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","754,02","755,27",null,"CR","1,0347023%","1,1972241%"]
["SINAPI 90724","SINAPI","90724","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","32,54","36,34",null,"CR","73,1338680%","75,9525125%"]
["SINAPI 90725","SINAPI","90725","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","39,98","44,64",null,"CR","72,7797291%","75,6289309%"]
["SINAPI 90726","SINAPI","90726","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","47,50","52,99",null,"CR","72,4720288%","75,3357292%"]
["SINAPI 90727","SINAPI","90727","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","54,95","61,29",null,"CR","72,3307173%","75,2044489%"]
["SINAPI 90728","SINAPI","90728","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","62,38","69,58",null,"CR","72,2017023%","75,0791823%"]
["SINAPI 90729","SINAPI","90729","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","69,82","77,86",null,"CR","72,0986946%","74,9871400%"]
["SINAPI 90730","SINAPI","90730","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","77,26","86,16",null,"CR","72,0098484%","74,9041478%"]
["SINAPI 90731","SINAPI","90731","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","84,70","94,45",null,"CR","71,9673682%","74,8648363%"]
["SINAPI 90732","SINAPI","90732","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","107,03","119,33",null,"CR","71,8495650%","74,7545936%"]
["SINAPI 90733","SINAPI","90733","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","4,63","5,19",null,"CR","75,7111598%","78,4046693%"]
["SINAPI 90734","SINAPI","90734","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","5,49","6,15",null,"CR","75,5514706%","78,1967214%"]
["SINAPI 90735","SINAPI","90735","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","6,34","7,11",null,"CR","75,7961784%","78,4090910%"]
["SINAPI 90736","SINAPI","90736","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","7,20","8,06",null,"CR","75,7363254%","78,3750000%"]
["SINAPI 90737","SINAPI","90737","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","8,05","9,02",null,"CR","75,9748428%","78,5874440%"]
["SINAPI 90738","SINAPI","90738","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","8,91","9,98",null,"CR","75,4802260%","78,1470293%"]
["SINAPI 90739","SINAPI","90739","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","10,86","11,69",null,"CR","48,5527545%","52,4179621%"]
["SINAPI 90740","SINAPI","90740","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","6,11","6,85",null,"CR","75,7425743%","78,3505155%"]
["SINAPI 90741","SINAPI","90741","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","6,97","7,81",null,"CR","75,7619739%","78,4516130%"]
["SINAPI 90742","SINAPI","90742","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","7,83","8,77",null,"CR","75,7419355%","78,3410139%"]
["SINAPI 90743","SINAPI","90743","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","8,69","9,73",null,"CR","75,6097561%","78,2383420%"]
["SINAPI 90744","SINAPI","90744","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","9,54","10,68",null,"CR","75,5274262%","78,1749765%"]
["SINAPI 90745","SINAPI","90745","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","12,12","13,05",null,"CR","48,7479133%","52,4767803%"]
["SINAPI 90746","SINAPI","90746","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","5,01","5,61",null,"CR","76,0649088%","78,7003611%"]
["SINAPI 90747","SINAPI","90747","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","19,16","20,41",null,"CR","41,0958905%","44,7082098%"]
["SINAPI 94869","SINAPI","94869","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","132,83","132,98",null,"CR","0,6853441%","0,7974121%"]
["SINAPI 94870","SINAPI","94870","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","2,21","2,36",null,"CR","42,1296296%","45,8874458%"]
["SINAPI 94871","SINAPI","94871","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","207,86","208,12",null,"CR","0,7652692%","0,8940588%"]
["SINAPI 94872","SINAPI","94872","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","3,23","3,49",null,"CR","50,6369427%","54,5454546%"]
["SINAPI 94875","SINAPI","94875","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","1.224,04","1.225,94",null,"CR","0,9657651%","1,1192690%"]
["SINAPI 94876","SINAPI","94876","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","31,72","33,62",null,"CR","37,4287524%","40,9796895%"]
["SINAPI 94878","SINAPI","94878","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","36,75","38,99",null,"CR","37,9338618%","41,4841537%"]
["SINAPI 94879","SINAPI","94879","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","1.883,89","1.886,62",null,"CR","0,9014174%","1,0458798%"]
["SINAPI 94880","SINAPI","94880","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","47,14","49,87",null,"CR","36,1661343%","39,6981892%"]
["SINAPI 94881","SINAPI","94881","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","2.593,39","2.596,61",null,"CR","0,7777974%","0,9012305%"]
["SINAPI 94882","SINAPI","94882","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","54,89","58,11",null,"CR","36,8603802%","40,3796377%"]
["SINAPI 94884","SINAPI","94884","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","70,63","74,88",null,"CR","37,7323685%","41,2898048%"]
["SINAPI 97121","SINAPI","97121","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","2,73","3,05",null,"CR","73,4082398%","76,1744967%"]
["SINAPI 97122","SINAPI","97122","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","3,77","4,20",null,"CR","72,6287263%","75,4854369%"]
["SINAPI 97123","SINAPI","97123","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","4,78","5,33",null,"CR","71,6101695%","74,6212122%"]
["SINAPI 97124","SINAPI","97124","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","1,19","1,32",null,"CR","69,2982457%","72,6562500%"]
["SINAPI 97125","SINAPI","97125","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","1,66","1,85",null,"CR","67,9012346%","70,9497207%"]
["SINAPI 97126","SINAPI","97126","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","2,12","2,35",null,"CR","67,4757282%","70,6140351%"]
["SINAPI 102264","SINAPI","102264","TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","21,19","21,75",null,"CR","16,3748225%","18,5714285%"]
["SINAPI 102265","SINAPI","102265","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","136,80","152,48",null,"CR","71,7316556%","74,6390129%"]
["SINAPI 102266","SINAPI","102266","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","151,68","169,05",null,"CR","71,6735933%","74,5872049%"]
["SINAPI 102267","SINAPI","102267","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","174,08","193,99",null,"CR","71,6265165%","74,5421718%"]
["SINAPI 102268","SINAPI","102268","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","196,40","218,87",null,"CR","71,5996535%","74,5187692%"]
["SINAPI 102269","SINAPI","102269","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","241,04","268,61",null,"CR","71,5376635%","74,4581006%"]
["SINAPI 92833","SINAPI","92833","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","213,73","214,47",null,"CR","2,1348314%","2,4727069%"]
["SINAPI 92834","SINAPI","92834","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","10,11","10,85",null,"CR","45,6913829%","49,4402986%"]
["SINAPI 92835","SINAPI","92835","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","223,92","224,86",null,"CR","2,6054701%","3,0042727%"]
["SINAPI 92836","SINAPI","92836","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","12,92","13,86",null,"CR","45,6896553%","49,3421053%"]
["SINAPI 92837","SINAPI","92837","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","395,77","396,90",null,"CR","1,7846760%","2,0644283%"]
["SINAPI 92838","SINAPI","92838","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","15,52","16,65",null,"CR","46,0234681%","49,7267761%"]
["SINAPI 92839","SINAPI","92839","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","484,20","485,52",null,"CR","1,7126683%","1,9840125%"]
["SINAPI 92840","SINAPI","92840","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","18,38","19,70",null,"CR","45,4994513%","49,2331289%"]
["SINAPI 92841","SINAPI","92841","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","630,70","632,21",null,"CR","1,5129888%","1,7513882%"]
["SINAPI 92842","SINAPI","92842","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","21,00","22,51",null,"CR","45,7773513%","49,4859188%"]
["SINAPI 92843","SINAPI","92843","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","653,25","654,98",null,"CR","1,6521206%","1,9119466%"]
["SINAPI 92844","SINAPI","92844","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","23,84","25,57",null,"CR","45,5466442%","49,2525571%"]
["SINAPI 92845","SINAPI","92845","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","967,74","969,68",null,"CR","1,2422873%","1,4378693%"]
["SINAPI 92846","SINAPI","92846","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","26,44","28,38",null,"CR","45,7556148%","49,4501598%"]
["SINAPI 92847","SINAPI","92847","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","994,24","996,38",null,"CR","1,3388995%","1,5498429%"]
["SINAPI 92848","SINAPI","92848","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","29,33","31,47",null,"CR","45,5978075%","49,2975735%"]
["SINAPI 92849","SINAPI","92849","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","222,76","224,16",null,"CR","3,8903863%","4,4868074%"]
["SINAPI 92850","SINAPI","92850","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","19,14","20,54",null,"CR","45,6269759%","49,3372608%"]
["SINAPI 92851","SINAPI","92851","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","235,17","236,93",null,"CR","4,6759988%","5,3885135%"]
["SINAPI 92852","SINAPI","92852","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","24,17","25,93",null,"CR","45,7344986%","49,4573644%"]
["SINAPI 92853","SINAPI","92853","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","409,68","411,83",null,"CR","3,2694420%","3,7722558%"]
["SINAPI 92854","SINAPI","92854","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","29,43","31,58",null,"CR","45,6996588%","49,3956744%"]
["SINAPI 92855","SINAPI","92855","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","500,51","503,04",null,"CR","3,1517937%","3,6371229%"]
["SINAPI 92856","SINAPI","92856","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","34,69","37,22",null,"CR","45,6704316%","49,3657221%"]
["SINAPI 92857","SINAPI","92857","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","649,40","652,30",null,"CR","2,7862489%","3,2170512%"]
["SINAPI 92858","SINAPI","92858","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","39,70","42,60",null,"CR","45,7280082%","49,4228505%"]
["SINAPI 92859","SINAPI","92859","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","674,50","677,78",null,"CR","3,0400996%","3,5122930%"]
["SINAPI 92860","SINAPI","92860","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","45,09","48,37",null,"CR","45,6468494%","49,3673513%"]
["SINAPI 92861","SINAPI","92861","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","991,61","995,26",null,"CR","2,3057138%","2,6640538%"]
["SINAPI 92862","SINAPI","92862","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","50,31","53,96",null,"CR","45,5832504%","49,2750930%"]
["SINAPI 92863","SINAPI","92863","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","1.020,48","1.024,50",null,"CR","2,4737822%","2,8584259%"]
["SINAPI 92864","SINAPI","92864","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","55,57","59,59",null,"CR","45,5677921%","49,2680465%"]
["SINAPI 92210","SINAPI","92210","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","178,69","182,86",null,"CR","14,6170653%","16,5708654%"]
["SINAPI 92211","SINAPI","92211","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","214,83","219,91",null,"CR","14,7782333%","16,7485891%"]
["SINAPI 92212","SINAPI","92212","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","317,36","323,34",null,"CR","11,7980893%","13,4276165%"]
["SINAPI 92213","SINAPI","92213","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","415,20","422,10",null,"CR","10,3913630%","11,8591035%"]
["SINAPI 92214","SINAPI","92214","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","500,75","508,60",null,"CR","9,8079958%","11,2024706%"]
["SINAPI 92215","SINAPI","92215","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","574,69","583,52",null,"CR","9,6105975%","10,9819653%"]
["SINAPI 92216","SINAPI","92216","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","602,06","611,92",null,"CR","10,2422651%","11,6891184%"]
["SINAPI 92219","SINAPI","92219","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","189,94","194,95",null,"CR","16,4751765%","18,6238767%"]
["SINAPI 92220","SINAPI","92220","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","228,75","234,83",null,"CR","16,6491642%","18,8091381%"]
["SINAPI 92221","SINAPI","92221","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","333,69","340,86",null,"CR","13,4602698%","15,2816508%"]
["SINAPI 92222","SINAPI","92222","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","434,15","442,43",null,"CR","11,9140895%","13,5614300%"]
["SINAPI 92223","SINAPI","92223","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","521,99","531,41",null,"CR","11,2716818%","12,8452284%"]
["SINAPI 92224","SINAPI","92224","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","598,24","608,80",null,"CR","11,0358665%","12,5809207%"]
["SINAPI 92226","SINAPI","92226","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","628,42","640,20",null,"CR","11,7225680%","13,3475006%"]
["SINAPI 92808","SINAPI","92808","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","45,56","48,84",null,"CR","45,2160494%","48,9103619%"]
["SINAPI 92809","SINAPI","92809","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","58,40","62,57",null,"CR","44,8281788%","48,5251684%"]
["SINAPI 92810","SINAPI","92810","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","71,07","76,15",null,"CR","44,7516931%","48,4465509%"]
["SINAPI 92811","SINAPI","92811","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","84,58","90,56",null,"CR","44,3417467%","48,0190350%"]
["SINAPI 92812","SINAPI","92812","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","97,92","104,82",null,"CR","44,1441443%","47,8344010%"]
["SINAPI 92813","SINAPI","92813","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","113,44","121,29",null,"CR","43,3657245%","47,0427888%"]
["SINAPI 92814","SINAPI","92814","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","129,68","138,51",null,"CR","42,6463774%","46,3162463%"]
["SINAPI 92815","SINAPI","92815","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","148,25","158,11",null,"CR","41,6458348%","45,2904290%"]
["SINAPI 92816","SINAPI","92816","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","863,30","875,64",null,"CR","8,9388128%","10,2224049%"]
["SINAPI 92817","SINAPI","92817","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","185,51","197,85",null,"CR","41,6351863%","45,2792958%"]
["SINAPI 92818","SINAPI","92818","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","1.231,68","1.248,28",null,"CR","8,4328739%","9,6514702%"]
["SINAPI 92819","SINAPI","92819","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","249,71","266,31",null,"CR","41,6199103%","45,2635931%"]
["SINAPI 92820","SINAPI","92820","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","54,36","58,29",null,"CR","45,3454009%","49,0354807%"]
["SINAPI 92821","SINAPI","92821","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","69,65","74,66",null,"CR","45,0107992%","48,7107173%"]
["SINAPI 92822","SINAPI","92822","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","84,99","91,07",null,"CR","44,8808682%","48,5692275%"]
["SINAPI 92824","SINAPI","92824","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","100,91","108,08",null,"CR","44,5691026%","48,2528502%"]
["SINAPI 92825","SINAPI","92825","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","116,87","125,15",null,"CR","44,3168182%","48,0028817%"]
["SINAPI 92826","SINAPI","92826","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","134,68","144,10",null,"CR","43,7444214%","47,4280552%"]
["SINAPI 92827","SINAPI","92827","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","153,23","163,79",null,"CR","43,1259803%","46,8003179%"]
["SINAPI 92828","SINAPI","92828","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","174,61","186,39",null,"CR","42,2296136%","45,8852601%"]
["SINAPI 92829","SINAPI","92829","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","894,39","909,00",null,"CR","10,2171822%","11,6595875%"]
["SINAPI 92830","SINAPI","92830","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","216,60","231,21",null,"CR","42,2200658%","45,8721158%"]
["SINAPI 92831","SINAPI","92831","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","1.269,92","1.289,32",null,"CR","9,5654023%","10,9270881%"]
["SINAPI 92832","SINAPI","92832","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","287,95","307,35",null,"CR","42,2126448%","45,8648086%"]
["SINAPI 95565","SINAPI","95565","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","152,16","155,44",null,"CR","13,4969728%","15,3246585%"]
["SINAPI 95566","SINAPI","95566","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","160,96","164,89",null,"CR","15,2731118%","17,2901736%"]
["SINAPI 95567","SINAPI","95567","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","106,33","109,61",null,"CR","19,3253556%","21,7438990%"]
["SINAPI 95568","SINAPI","95568","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","130,21","134,38",null,"CR","20,0676871%","22,5575676%"]
["SINAPI 95569","SINAPI","95569","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","177,94","183,02",null,"CR","17,8452883%","20,1279877%"]
["SINAPI 95570","SINAPI","95570","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","115,13","119,06",null,"CR","21,3645461%","23,9585963%"]
["SINAPI 95571","SINAPI","95571","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","141,46","146,47",null,"CR","22,1294067%","24,7966090%"]
["SINAPI 95572","SINAPI","95572","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","191,86","197,94",null,"CR","19,8539003%","22,3183128%"]
["SINAPI 97127","SINAPI","97127","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","6,84","7,61",null,"CR","71,5976332%","74,5019921%"]
["SINAPI 97128","SINAPI","97128","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","12,92","14,14",null,"CR","59,4361786%","62,9735526%"]
["SINAPI 97129","SINAPI","97129","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","15,89","17,39",null,"CR","59,2121983%","62,7610210%"]
["SINAPI 97130","SINAPI","97130","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","18,85","20,64",null,"CR","59,1443851%","62,7135189%"]
["SINAPI 97131","SINAPI","97131","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","21,81","23,88",null,"CR","59,1055787%","62,6368998%"]
["SINAPI 97132","SINAPI","97132","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","24,77","27,11",null,"CR","59,0982942%","62,6206386%"]
["SINAPI 97133","SINAPI","97133","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","30,70","33,59",null,"CR","59,0507366%","62,5897130%"]
["SINAPI 97134","SINAPI","97134","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","3,05","3,37",null,"CR","66,7785235%","70,0000000%"]
["SINAPI 97135","SINAPI","97135","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","6,36","6,89",null,"CR","51,9292606%","55,6379823%"]
["SINAPI 97136","SINAPI","97136","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","7,83","8,47",null,"CR","51,7647060%","55,5421688%"]
["SINAPI 97137","SINAPI","97137","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","9,29","10,06",null,"CR","51,4754099%","55,2870091%"]
["SINAPI 97138","SINAPI","97138","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","10,75","11,63",null,"CR","51,7013233%","55,4101222%"]
["SINAPI 97139","SINAPI","97139","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","12,21","13,21",null,"CR","51,5327259%","55,2067383%"]
["SINAPI 97140","SINAPI","97140","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","15,14","16,38",null,"CR","51,5333334%","55,1787917%"]
["SINAPI 103089","SINAPI","103089","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","10,90","11,55",null,"AS","37,2201492%","40,6525574%"]
["SINAPI 103090","SINAPI","103090","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","13,04","13,81",null,"AS","37,7049180%","41,3666422%"]
["SINAPI 103091","SINAPI","103091","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","18,32","19,43",null,"AS","38,4233737%","41,9438670%"]
["SINAPI 103092","SINAPI","103092","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","23,61","25,07",null,"AS","38,7868432%","42,3572004%"]
["SINAPI 103093","SINAPI","103093","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","36,09","38,33",null,"AS","38,8176240%","42,3995800%"]
["SINAPI 103094","SINAPI","103094","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","41,42","44,00",null,"AS","38,9225916%","42,5079946%"]
["SINAPI 103095","SINAPI","103095","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","53,88","57,22",null,"AS","38,9199255%","42,5065733%"]
["SINAPI 103096","SINAPI","103096","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","59,21","62,89",null,"AS","39,0066112%","42,5973199%"]
["SINAPI 103097","SINAPI","103097","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","71,68","76,13",null,"AS","38,9953826%","42,5786910%"]
["SINAPI 103098","SINAPI","103098","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","76,99","81,78",null,"AS","39,0726751%","42,6434528%"]
["SINAPI 103099","SINAPI","103099","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","87,57","93,05",null,"AS","39,1871780%","42,7647884%"]
["SINAPI 103100","SINAPI","103100","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","93,45","99,31",null,"AS","39,3412723%","42,9350021%"]
["SINAPI 103101","SINAPI","103101","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","102,91","109,39",null,"AS","39,4042636%","42,9945056%"]
["SINAPI 103102","SINAPI","103102","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","118,52","125,96",null,"AS","39,3949636%","42,9888714%"]
["SINAPI 103103","SINAPI","103103","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","127,99","136,04",null,"AS","39,4710072%","43,0580096%"]
["SINAPI 103104","SINAPI","103104","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","153,08","162,72",null,"AS","39,5198222%","43,1006894%"]
["SINAPI 103105","SINAPI","103105","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","46,00","48,29",null,"AS","31,1708169%","34,4361215%"]
["SINAPI 103106","SINAPI","103106","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","54,89","57,70",null,"AS","32,2539334%","35,6000000%"]
["SINAPI 103107","SINAPI","103107","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","77,07","81,24",null,"AS","33,8969823%","37,2902270%"]
["SINAPI 103108","SINAPI","103108","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","99,26","104,77",null,"AS","34,8142164%","38,2555470%"]
["SINAPI 103109","SINAPI","103109","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","163,13","172,51",null,"AS","36,0567184%","39,5414975%"]
["SINAPI 103110","SINAPI","103110","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","185,31","196,04",null,"AS","36,2870110%","39,7752810%"]
["SINAPI 103111","SINAPI","103111","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","249,18","263,79",null,"AS","36,7141996%","40,2200722%"]
["SINAPI 103112","SINAPI","103112","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","271,37","287,31",null,"AS","36,8155167%","40,3231986%"]
["SINAPI 103113","SINAPI","103113","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","335,25","355,07",null,"AS","37,0365948%","40,5534890%"]
["SINAPI 103114","SINAPI","103114","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","357,43","378,59",null,"AS","37,0895961%","40,6056764%"]
["SINAPI 103115","SINAPI","103115","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","401,81","425,65",null,"AS","37,1896710%","40,7080063%"]
["SINAPI 103116","SINAPI","103116","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","487,87","516,92",null,"AS","37,3300522%","40,8523487%"]
["SINAPI 103117","SINAPI","103117","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","532,24","563,99",null,"AS","37,3815789%","40,9092522%"]
["SINAPI 103118","SINAPI","103118","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","618,30","655,26",null,"AS","37,4631888%","40,9938932%"]
["SINAPI 103119","SINAPI","103119","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","662,67","702,32",null,"AS","37,4918866%","41,0225736%"]
["SINAPI 103120","SINAPI","103120","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","793,11","840,65",null,"AS","37,5736249%","41,1070392%"]
["SINAPI 103121","SINAPI","103121","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","60,37","63,54",null,"AS","32,7683615%","36,1225134%"]
["SINAPI 103122","SINAPI","103122","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","73,68","77,65",null,"AS","33,7326436%","37,1140679%"]
["SINAPI 103123","SINAPI","103123","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","106,98","112,95",null,"AS","35,0440157%","38,4888259%"]
["SINAPI 103124","SINAPI","103124","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","140,24","148,24",null,"AS","35,7448935%","39,2135667%"]
["SINAPI 103125","SINAPI","103125","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","236,07","249,86",null,"AS","36,6427753%","40,1506351%"]
["SINAPI 103126","SINAPI","103126","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","269,33","285,14",null,"AS","36,8078781%","40,3207693%"]
["SINAPI 103127","SINAPI","103127","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","365,15","386,76",null,"AS","37,1122437%","40,6281532%"]
["SINAPI 103128","SINAPI","103128","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","398,42","422,07",null,"AS","37,1848317%","40,7064124%"]
["SINAPI 103129","SINAPI","103129","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","494,24","523,68",null,"AS","37,3352766%","40,8608109%"]
["SINAPI 103130","SINAPI","103130","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","527,51","558,96",null,"AS","37,3800402%","40,9049419%"]
["SINAPI 103131","SINAPI","103131","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","594,07","629,57",null,"AS","37,4414845%","40,9692541%"]
["SINAPI 103132","SINAPI","103132","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","723,14","766,47",null,"AS","37,5326777%","41,0648572%"]
["SINAPI 103133","SINAPI","103133","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","789,70","837,06",null,"AS","37,5709291%","41,1017507%"]
["SINAPI 103134","SINAPI","103134","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","918,80","973,97",null,"AS","37,6254653%","41,1606438%"]
["SINAPI 103135","SINAPI","103135","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","985,37","1.044,57",null,"AS","37,6503547%","41,1835114%"]
["SINAPI 103136","SINAPI","103136","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","1.181,01","1.252,05",null,"AS","37,7021968%","41,2389664%"]
["SINAPI 103137","SINAPI","103137","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","31,66","33,07",null,"AS","28,0305440%","31,1625076%"]
["SINAPI 103138","SINAPI","103138","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","36,10","37,78",null,"AS","29,3036211%","32,4640766%"]
["SINAPI 103139","SINAPI","103139","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","47,19","49,55",null,"AS","31,2832517%","34,5826580%"]
["SINAPI 103140","SINAPI","103140","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","58,27","61,30",null,"AS","32,6210580%","35,9541359%"]
["SINAPI 103141","SINAPI","103141","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","90,23","95,19",null,"AS","34,4927214%","37,9277666%"]
["SINAPI 103142","SINAPI","103142","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","101,31","106,94",null,"AS","34,8832607%","38,3130271%"]
["SINAPI 103143","SINAPI","103143","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","133,26","140,83",null,"AS","35,6187039%","39,0896160%"]
["SINAPI 103144","SINAPI","103144","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","144,34","152,57",null,"AS","35,8010129%","39,2807928%"]
["SINAPI 103145","SINAPI","103145","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","176,28","186,45",null,"AS","36,1983752%","39,6896145%"]
["SINAPI 103146","SINAPI","103146","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","187,36","198,21",null,"AS","36,3024312%","39,7898885%"]
["SINAPI 103147","SINAPI","103147","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","209,55","221,74",null,"AS","36,4765453%","39,9747225%"]
["SINAPI 103148","SINAPI","103148","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","252,58","267,38",null,"AS","36,7342895%","40,2343166%"]
["SINAPI 103149","SINAPI","103149","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","274,77","290,90",null,"AS","36,8311782%","40,3385051%"]
["SINAPI 103150","SINAPI","103150","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","317,74","336,50",null,"AS","36,9879404%","40,5006840%"]
["SINAPI 103151","SINAPI","103151","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","339,98","360,08",null,"AS","37,0526253%","40,5652513%"]
["SINAPI 103152","SINAPI","103152","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","405,19","429,24",null,"AS","37,1947756%","40,7136365%"]
["SINAPI 103372","SINAPI","103372","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","5,88","5,91",null,"AS","3,0927835%","3,5897435%"]
["SINAPI 103373","SINAPI","103373","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","11,50","11,55",null,"AS","2,5327510%","2,9565217%"]
["SINAPI 103376","SINAPI","103376","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","136,60","136,78",null,"AS","0,7616815%","0,8995831%"]
["SINAPI 103377","SINAPI","103377","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","292,19","292,44",null,"AS","0,5271264%","0,6087759%"]
["SINAPI 103379","SINAPI","103379","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","454,82","455,13",null,"AS","0,4222192%","0,4900560%"]
["SINAPI 103383","SINAPI","103383","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","1.113,78","1.114,06",null,"AS","0,1616350%","0,1858352%"]
["SINAPI 103385","SINAPI","103385","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","1.795,72","1.796,28",null,"AS","0,1938157%","0,2249343%"]
["SINAPI 103387","SINAPI","103387","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","3.150,40","3.151,28",null,"AS","0,1726858%","0,2008809%"]
["SINAPI 103389","SINAPI","103389","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","4.685,18","4.686,46",null,"AS","0,1709726%","0,1982399%"]
["SINAPI 103391","SINAPI","103391","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","3.085,50","3.087,32",null,"AS","0,3681987%","0,4269365%"]
["SINAPI 103392","SINAPI","103392","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","5.044,01","5.046,15",null,"AS","0,2642827%","0,3065806%"]
["SINAPI 103393","SINAPI","103393","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","5.563,22","5.565,68",null,"AS","0,2750309%","0,3189314%"]
["SINAPI 103394","SINAPI","103394","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","4.121,99","4.125,07",null,"AS","0,4667908%","0,5411118%"]
["SINAPI 103395","SINAPI","103395","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","2.049,51","2.053,24",null,"AS","1,1315893%","1,3097714%"]
["SINAPI 103396","SINAPI","103396","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1600 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","1.384,63","1.388,97",null,"AS","1,9596512%","2,2667377%"]
["SINAPI 103397","SINAPI","103397","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","4,66","5,20",null,"CR","71,8954249%","74,8538012%"]
["SINAPI 103398","SINAPI","103398","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","7,48","8,33",null,"CR","71,3900135%","74,3651754%"]
["SINAPI 103399","SINAPI","103399","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","14,72","16,40",null,"CR","71,2824011%","74,2192285%"]
["SINAPI 103400","SINAPI","103400","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","21,04","23,43",null,"CR","71,1969481%","74,1548995%"]
["SINAPI 103401","SINAPI","103401","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","25,72","28,64",null,"CR","71,1613407%","74,1077677%"]
["SINAPI 103402","SINAPI","103402","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","37,42","41,67",null,"CR","71,1378849%","74,0803078%"]
["SINAPI 103403","SINAPI","103403","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","42,10","46,88",null,"CR","71,1158697%","74,0709099%"]
["SINAPI 103404","SINAPI","103404","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","46,77","52,09",null,"CR","71,0982659%","74,0484430%"]
["SINAPI 103405","SINAPI","103405","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","52,62","58,60",null,"CR","71,0996956%","74,0474971%"]
["SINAPI 103406","SINAPI","103406","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","58,47","65,11",null,"CR","71,0958905%","74,0467405%"]
["SINAPI 103407","SINAPI","103407","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","65,48","72,92",null,"CR","71,0791807%","74,0323909%"]
["SINAPI 103408","SINAPI","103408","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","73,68","82,05",null,"CR","71,0869566%","74,0392827%"]
["SINAPI 103409","SINAPI","103409","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","83,03","92,46",null,"CR","71,0653170%","74,0179635%"]
["SINAPI 103410","SINAPI","103410","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","93,55","104,18",null,"CR","71,0695188%","74,0178658%"]
["SINAPI 103411","SINAPI","103411","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","9,35","10,41",null,"CR","71,4439656%","74,3713734%"]
["SINAPI 103412","SINAPI","103412","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","14,97","16,67",null,"CR","71,1602952%","74,1275572%"]
["SINAPI 103413","SINAPI","103413","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","29,46","32,81",null,"CR","71,1806737%","74,1295052%"]
["SINAPI 103414","SINAPI","103414","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","42,10","46,88",null,"CR","71,1158697%","74,0709099%"]
["SINAPI 103415","SINAPI","103415","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","51,45","57,30",null,"CR","71,1253895%","74,0779584%"]
["SINAPI 103416","SINAPI","103416","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","74,84","83,35",null,"CR","71,0941681%","74,0451598%"]
["SINAPI 103417","SINAPI","103417","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","84,21","93,77",null,"CR","71,0804708%","74,0313801%"]
["SINAPI 103418","SINAPI","103418","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","93,55","104,18",null,"CR","71,0695188%","74,0178658%"]
["SINAPI 103419","SINAPI","103419","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","105,26","117,21",null,"CR","71,0551331%","74,0076825%"]
["SINAPI 103420","SINAPI","103420","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","116,95","130,23",null,"CR","71,0643395%","74,0145986%"]
["SINAPI 103421","SINAPI","103421","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","130,99","145,85",null,"CR","71,0640899%","74,0156401%"]
["SINAPI 103422","SINAPI","103422","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","147,36","164,09",null,"CR","71,0667482%","74,0182927%"]
["SINAPI 103423","SINAPI","103423","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","166,08","184,94",null,"CR","71,0516806%","74,0047599%"]
["SINAPI 103424","SINAPI","103424","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","187,13","208,38",null,"CR","71,0520689%","74,0050886%"]
["SINAPI 103425","SINAPI","103425","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","17,37","17,91",null,"AS","19,0751445%","21,5246636%"]
["SINAPI 103426","SINAPI","103426","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","21,18","22,03",null,"AS","25,0592136%","27,9927173%"]
["SINAPI 103427","SINAPI","103427","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","42,38","44,06",null,"AS","24,6928166%","27,5517162%"]
["SINAPI 103428","SINAPI","103428","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","274,21","279,53",null,"AS","12,1138063%","13,7837257%"]
["SINAPI 103429","SINAPI","103429","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","2.969,71","2.980,34",null,"AS","2,2376298%","2,5856717%"]
["SINAPI 103430","SINAPI","103430","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","36,92","37,77",null,"AS","14,3554952%","16,3086714%"]
["SINAPI 103431","SINAPI","103431","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","64,98","66,66",null,"AS","16,0967344%","18,2009310%"]
["SINAPI 103432","SINAPI","103432","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","1.684,81","1.690,13",null,"AS","1,9712123%","2,2792090%"]
["SINAPI 103433","SINAPI","103433","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","36,06","36,60",null,"AS","9,1692136%","10,5119080%"]
["SINAPI 103434","SINAPI","103434","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","50,07","50,92",null,"AS","10,5800000%","12,0920173%"]
["SINAPI 103435","SINAPI","103435","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","93,28","94,96",null,"AS","11,2100407%","12,7726841%"]
["SINAPI 103436","SINAPI","103436","COTOVELO 90 GRAUS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","2.382,83","2.388,15",null,"AS","1,3937560%","1,6130112%"]
["SINAPI 103437","SINAPI","103437","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","193,36","196,71",null,"AS","10,8231155%","12,3423515%"]
["SINAPI 103438","SINAPI","103438","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","193,36","196,71",null,"AS","10,8231155%","12,3423515%"]
["SINAPI 103439","SINAPI","103439","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","226,87","230,22",null,"AS","9,2239858%","10,5452965%"]
["SINAPI 103440","SINAPI","103440","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","440,55","451,18",null,"AS","15,0851305%","17,0823080%"]
["SINAPI 103441","SINAPI","103441","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","445,98","456,61",null,"AS","14,9014419%","16,8791343%"]
["SINAPI 103442","SINAPI","103442","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","576,97","587,60",null,"AS","11,5180614%","13,1159259%"]
["SINAPI 93206","SINAPI","93206","EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","1.125,74","1.172,46",null,"AS","26,1215876%","29,0889501%"]
["SINAPI 93207","SINAPI","93207","EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","1.108,27","1.136,07",null,"AS","15,6177687%","17,7006326%"]
["SINAPI 93208","SINAPI","93208","EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016","M2","915,28","935,86",null,"AS","14,0522193%","15,9467617%"]
["SINAPI 93209","SINAPI","93209","EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016","M2","948,55","984,09",null,"AS","23,5567732%","26,3430407%"]
["SINAPI 93210","SINAPI","93210","EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","596,02","613,35",null,"AS","18,1338983%","20,4581384%"]
["SINAPI 93211","SINAPI","93211","EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","594,99","616,41",null,"AS","22,6250191%","25,3514657%"]
["SINAPI 93212","SINAPI","93212","EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016","M2","1.012,63","1.041,42",null,"AS","17,7677492%","20,0607578%"]
["SINAPI 93213","SINAPI","93213","EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016","M2","1.035,04","1.072,98",null,"AS","23,0641571%","25,8195988%"]
["SINAPI 93214","SINAPI","93214","EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA","UN","6.226,43","6.272,05",null,"CR","4,5901981%","5,2874164%"]
["SINAPI 93243","SINAPI","93243","EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA","UN","9.497,40","9.557,63",null,"CR","3,9735615%","4,5806311%"]
["SINAPI 93582","SINAPI","93582","EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016","M2","277,17","284,20",null,"AS","15,8433955%","17,9538401%"]
["SINAPI 93583","SINAPI","93583","EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016","M2","451,84","463,37",null,"AS","15,8906497%","18,0039224%"]
["SINAPI 93584","SINAPI","93584","EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016","M2","886,53","908,91",null,"AS","15,7649031%","17,8372882%"]
["SINAPI 93585","SINAPI","93585","EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016","M2","1.176,83","1.203,25",null,"CR","14,0220552%","15,9117828%"]
["SINAPI 98441","SINAPI","98441","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","144,01","146,80",null,"CR","12,1532364%","13,8248533%"]
["SINAPI 98442","SINAPI","98442","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","147,15","150,28",null,"CR","13,3020344%","15,1212363%"]
["SINAPI 98443","SINAPI","98443","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","125,46","126,98",null,"CR","7,6210996%","8,7282188%"]
["SINAPI 98444","SINAPI","98444","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","127,69","129,46",null,"CR","8,6404265%","9,8979276%"]
["SINAPI 98445","SINAPI","98445","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","174,93","178,98",null,"CR","14,5252675%","16,4568999%"]
["SINAPI 98446","SINAPI","98446","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","226,25","232,87",null,"CR","18,3800760%","20,7056598%"]
["SINAPI 98447","SINAPI","98447","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","149,05","151,38",null,"CR","9,8126133%","11,2022219%"]
["SINAPI 98448","SINAPI","98448","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","189,03","193,19",null,"CR","13,8493302%","15,7057757%"]
["SINAPI 98449","SINAPI","98449","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","180,00","183,30",null,"CR","11,4805137%","13,0705394%"]
["SINAPI 98450","SINAPI","98450","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","184,60","188,39",null,"CR","12,8421965%","14,5922974%"]
["SINAPI 98451","SINAPI","98451","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","158,74","160,47",null,"CR","6,8717690%","7,8765201%"]
["SINAPI 98452","SINAPI","98452","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","161,50","163,54",null,"CR","7,8991388%","9,0375084%"]
["SINAPI 98453","SINAPI","98453","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","216,44","221,56",null,"CR","14,8386201%","16,8044450%"]
["SINAPI 98454","SINAPI","98454","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","281,06","290,15",null,"CR","20,2762844%","22,7675645%"]
["SINAPI 98455","SINAPI","98455","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","187,84","190,95",null,"CR","10,3883650%","11,8534821%"]
["SINAPI 98456","SINAPI","98456","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","240,21","246,45",null,"CR","16,2959260%","18,4198773%"]
["SINAPI 98458","SINAPI","98458","TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018","M2","138,50","140,72",null,"CR","10,0607111%","11,4873035%"]
["SINAPI 98459","SINAPI","98459","TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018","M2","118,02","120,09",null,"CR","10,9970301%","12,5333555%"]
["SINAPI 98460","SINAPI","98460","PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_05/2018","M2","166,81","167,83",null,"CR","3,8101524%","4,3895747%"]
["SINAPI 98461","SINAPI","98461","ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_PS","UN","5.455,08","5.482,58",null,"CR","3,1635777%","3,6496656%"]
["SINAPI 98462","SINAPI","98462","ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_PS","UN","8.178,77","8.220,26",null,"CR","3,1824517%","3,6710105%"]
["SINAPI 5631","SINAPI","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","210,20","214,42",null,"C","12,5547098%","14,2757205%"]
["SINAPI 5678","SINAPI","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","152,99","157,21",null,"CR","17,2494934%","19,4707715%"]
["SINAPI 5680","SINAPI","5680","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","140,22","144,44",null,"CR","18,8204250%","21,1921905%"]
["SINAPI 5684","SINAPI","5684","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","166,37","170,32",null,"AS","14,9005229%","16,8741193%"]
["SINAPI 5689","SINAPI","5689","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","6,65","6,65",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5795","SINAPI","5795","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","32,84","36,26",null,"CR","65,1644338%","68,4500829%"]
["SINAPI 5811","SINAPI","5811","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","188,53","191,78",null,"CR","10,7781254%","12,2901241%"]
["SINAPI 5823","SINAPI","5823","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","203,56","214,18",null,"AS","32,6783258%","36,0164349%"]
["SINAPI 5824","SINAPI","5824","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","203,86","207,31",null,"CR","10,5709800%","12,0592349%"]
["SINAPI 5835","SINAPI","5835","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","402,60","406,64",null,"AS","6,2568306%","7,1881762%"]
["SINAPI 5839","SINAPI","5839","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","10,02","10,02",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5843","SINAPI","5843","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","175,24","179,68",null,"CR","15,8639580%","17,9430097%"]
["SINAPI 5847","SINAPI","5847","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","261,09","265,53",null,"AS","10,6476693%","12,1417542%"]
["SINAPI 5851","SINAPI","5851","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","249,35","253,79",null,"AS","11,1489873%","12,7034162%"]
["SINAPI 5855","SINAPI","5855","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","647,21","651,65",null,"AS","4,2953600%","4,9474411%"]
["SINAPI 5863","SINAPI","5863","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","23,35","23,35",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5867","SINAPI","5867","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","167,79","171,74",null,"AS","14,7744204%","16,7345988%"]
["SINAPI 5875","SINAPI","5875","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","141,34","145,56",null,"C","18,6712890%","21,0291288%"]
["SINAPI 5879","SINAPI","5879","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","149,67","153,62",null,"AS","16,5631054%","18,7085014%"]
["SINAPI 5882","SINAPI","5882","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","111,30","113,09",null,"AS","10,0808625%","11,5041117%"]
["SINAPI 5890","SINAPI","5890","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","193,64","197,09",null,"CR","11,1288989%","12,6845603%"]
["SINAPI 5894","SINAPI","5894","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","201,10","204,55",null,"CR","10,7160616%","12,2219506%"]
["SINAPI 5901","SINAPI","5901","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","302,86","306,31",null,"AS","7,1154989%","8,1616662%"]
["SINAPI 5909","SINAPI","5909","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP","30,36","32,15",null,"AS","36,9565218%","40,4665630%"]
["SINAPI 5921","SINAPI","5921","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","5,22","5,22",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5928","SINAPI","5928","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","266,46","270,65",null,"AS","9,8476319%","11,2433031%"]
["SINAPI 5932","SINAPI","5932","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","278,05","282,84",null,"CR","10,7714439%","12,2825625%"]
["SINAPI 5940","SINAPI","5940","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","209,35","214,25",null,"CR","14,6262240%","16,5787631%"]
["SINAPI 5944","SINAPI","5944","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","250,61","255,51",null,"CR","12,2181876%","13,9016085%"]
["SINAPI 5953","SINAPI","5953","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","59,16","59,16",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 6259","SINAPI","6259","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","245,43","248,88",null,"AS","8,7805076%","10,0450016%"]
["SINAPI 6879","SINAPI","6879","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP","217,25","221,20",null,"AS","11,4108170%","12,9927667%"]
["SINAPI 7030","SINAPI","7030","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","266,88","266,88",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 7042","SINAPI","7042","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","21,67","21,67",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 7049","SINAPI","7049","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","228,35","232,30",null,"AS","10,8561418%","12,3719328%"]
["SINAPI 67826","SINAPI","67826","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","170,94","174,19",null,"CR","11,8872118%","13,5312015%"]
["SINAPI 73417","SINAPI","73417","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","191,08","191,08",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 73436","SINAPI","73436","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","233,33","245,18",null,"AS","31,8733124%","35,1660006%"]
["SINAPI 73467","SINAPI","73467","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","236,87","240,32",null,"CR","9,0978173%","10,4027962%"]
["SINAPI 73536","SINAPI","73536","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","18,34","18,34",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 83362","SINAPI","83362","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","252,70","256,15",null,"AS","8,5278986%","9,7599063%"]
["SINAPI 83765","SINAPI","83765","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","104,40","108,51",null,"AS","24,5689655%","27,4260436%"]
["SINAPI 87445","SINAPI","87445","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","5,19","5,19",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88386","SINAPI","88386","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","5,17","5,17",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88393","SINAPI","88393","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","7,18","7,18",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88399","SINAPI","88399","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","3,75","3,75",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88418","SINAPI","88418","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","13,46","13,46",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88433","SINAPI","88433","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","17,49","17,49",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88830","SINAPI","88830","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","2,02","2,02",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88843","SINAPI","88843","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","210,48","214,92",null,"AS","13,2079057%","15,0009305%"]
["SINAPI 88907","SINAPI","88907","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","248,28","252,50",null,"CR","10,6291284%","12,1227722%"]
["SINAPI 89021","SINAPI","89021","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","2,59","2,59",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89028","SINAPI","89028","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","179,51","179,51",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89032","SINAPI","89032","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","190,49","194,93",null,"AS","14,5939419%","16,5392705%"]
["SINAPI 89035","SINAPI","89035","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","134,29","138,73",null,"CR","20,7014669%","23,2393858%"]
["SINAPI 89225","SINAPI","89225","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","5,52","5,52",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89234","SINAPI","89234","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","613,45","617,49",null,"AS","4,1062841%","4,7336798%"]
["SINAPI 89242","SINAPI","89242","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","1.441,26","1.445,30",null,"AS","1,7477762%","2,0224174%"]
["SINAPI 89250","SINAPI","89250","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","1.249,32","1.253,36",null,"AS","2,0162968%","2,3321312%"]
["SINAPI 89257","SINAPI","89257","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","347,56","351,60",null,"AS","7,2476694%","8,3134243%"]
["SINAPI 89272","SINAPI","89272","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","202,96","206,08",null,"AS","9,5683878%","10,9375000%"]
["SINAPI 89278","SINAPI","89278","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","12,08","12,08",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89843","SINAPI","89843","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","214,99","222,57",null,"AS","22,0661426%","24,7203127%"]
["SINAPI 89876","SINAPI","89876","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP","301,85","305,10",null,"CR","6,7318204%","7,7253359%"]
["SINAPI 89883","SINAPI","89883","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP","334,00","337,25",null,"CR","6,0838323%","6,9888806%"]
["SINAPI 90586","SINAPI","90586","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","1,40","1,40",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90625","SINAPI","90625","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","9,03","9,03",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90631","SINAPI","90631","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","147,44","151,31",null,"CR","16,4202387%","18,5579274%"]
["SINAPI 90637","SINAPI","90637","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","15,50","15,50",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90643","SINAPI","90643","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","25,78","25,78",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90650","SINAPI","90650","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","11,55","11,55",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90656","SINAPI","90656","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","15,38","15,38",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90662","SINAPI","90662","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","15,99","15,99",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90668","SINAPI","90668","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","31,20","31,20",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90674","SINAPI","90674","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","676,69","680,56",null,"CR","3,5777091%","4,1260138%"]
["SINAPI 90680","SINAPI","90680","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","399,25","403,12",null,"CR","6,0638697%","6,9656677%"]
["SINAPI 90686","SINAPI","90686","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","153,65","158,55",null,"AS","19,9284087%","22,4030274%"]
["SINAPI 90692","SINAPI","90692","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","141,48","146,38",null,"CR","21,6426350%","24,2656100%"]
["SINAPI 90964","SINAPI","90964","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","31,12","31,12",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90972","SINAPI","90972","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","76,71","76,71",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90979","SINAPI","90979","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","198,14","198,14",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90991","SINAPI","90991","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","204,45","208,67",null,"CR","12,9078014%","14,6690947%"]
["SINAPI 90999","SINAPI","90999","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","101,40","101,40",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91031","SINAPI","91031","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","244,80","248,25",null,"CR","8,8031045%","10,0704934%"]
["SINAPI 91277","SINAPI","91277","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","8,73","8,73",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91283","SINAPI","91283","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","9,61","9,61",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91386","SINAPI","91386","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","247,78","251,03",null,"CR","8,2008233%","9,3893160%"]
["SINAPI 91533","SINAPI","91533","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","38,51","42,38",null,"AS","62,8667880%","66,2576688%"]
["SINAPI 91634","SINAPI","91634","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","226,87","231,06",null,"AS","11,5660951%","13,1697394%"]
["SINAPI 91645","SINAPI","91645","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","453,73","458,32",null,"AS","6,3451832%","7,2831209%"]
["SINAPI 91692","SINAPI","91692","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","32,98","36,85",null,"CR","73,4081263%","76,2008143%"]
["SINAPI 92043","SINAPI","92043","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","11,48","11,48",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92106","SINAPI","92106","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","332,69","336,14",null,"AS","6,4775015%","7,4373772%"]
["SINAPI 92112","SINAPI","92112","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","3,53","3,53",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92118","SINAPI","92118","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","0,41","0,41",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92138","SINAPI","92138","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","96,54","99,98",null,"CR","22,2602030%","24,9349869%"]
["SINAPI 92145","SINAPI","92145","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","75,61","79,05",null,"CR","28,4221663%","31,5370018%"]
["SINAPI 92242","SINAPI","92242","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","396,67","401,26",null,"AS","7,2579222%","8,3187957%"]
["SINAPI 92716","SINAPI","92716","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","105,43","105,43",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92960","SINAPI","92960","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","18,81","18,81",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92966","SINAPI","92966","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","32,96","36,38",null,"CR","64,9271846%","68,2242992%"]
["SINAPI 93224","SINAPI","93224","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016","CHP","1.005,12","1.008,99",null,"CR","2,4086676%","2,7829810%"]
["SINAPI 93233","SINAPI","93233","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","4,96","4,96",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93272","SINAPI","93272","GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","92,52","95,64",null,"AS","20,9900562%","23,5675449%"]
["SINAPI 93281","SINAPI","93281","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","30,14","33,59",null,"CR","71,5992038%","74,5162252%"]
["SINAPI 93287","SINAPI","93287","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","323,91","327,03",null,"AS","5,9954925%","6,8923340%"]
["SINAPI 93402","SINAPI","93402","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","260,92","265,11",null,"AS","10,0567223%","11,4782543%"]
["SINAPI 93408","SINAPI","93408","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","95,21","98,98",null,"AS","24,7978153%","27,6621539%"]
["SINAPI 93415","SINAPI","93415","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","13,71","13,71",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93421","SINAPI","93421","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","76,12","76,12",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93427","SINAPI","93427","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","172,96","172,96",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93433","SINAPI","93433","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","2.558,81","2.569,43",null,"AS","2,5996459%","3,0022222%"]
["SINAPI 93439","SINAPI","93439","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","234,27","244,89",null,"AS","28,3945874%","31,4998570%"]
["SINAPI 95121","SINAPI","95121","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","303,91","314,53",null,"AS","21,8880589%","24,5254824%"]
["SINAPI 95127","SINAPI","95127","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","215,11","218,98",null,"AS","11,2547068%","12,8230888%"]
["SINAPI 95133","SINAPI","95133","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","166,86","170,70",null,"AS","14,3833153%","16,3093145%"]
["SINAPI 95139","SINAPI","95139","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","0,05","0,05",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95212","SINAPI","95212","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_08/2016","CHP","151,90","155,02",null,"AS","12,7847267%","14,5400593%"]
["SINAPI 95258","SINAPI","95258","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","32,36","35,78",null,"CR","66,1310260%","69,3683623%"]
["SINAPI 95264","SINAPI","95264","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","6,53","6,53",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95270","SINAPI","95270","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","8,57","8,57",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95276","SINAPI","95276","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","3,61","3,61",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95282","SINAPI","95282","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","8,77","8,77",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95620","SINAPI","95620","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","31,67","35,09",null,"CR","67,5718347%","70,7324025%"]
["SINAPI 95631","SINAPI","95631","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","236,83","240,78",null,"AS","10,4674238%","11,9362073%"]
["SINAPI 95702","SINAPI","95702","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","47,36","51,23",null,"CR","51,1190880%","54,8116339%"]
["SINAPI 95708","SINAPI","95708","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","145,45","149,32",null,"CR","16,6448951%","18,8052504%"]
["SINAPI 95714","SINAPI","95714","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","255,02","259,24",null,"CR","10,3482079%","11,8075914%"]
["SINAPI 95720","SINAPI","95720","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","250,11","254,33",null,"CR","10,5513574%","12,0355443%"]
["SINAPI 95872","SINAPI","95872","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016","CHP","293,29","293,29",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96013","SINAPI","96013","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","184,15","188,59",null,"CR","15,0963888%","17,0952860%"]
["SINAPI 96020","SINAPI","96020","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","183,65","188,09",null,"CR","15,1374897%","17,1407305%"]
["SINAPI 96028","SINAPI","96028","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","142,70","147,14",null,"CR","19,4814295%","21,9111050%"]
["SINAPI 96035","SINAPI","96035","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","256,70","259,95",null,"AS","7,9158550%","9,0671282%"]
["SINAPI 96157","SINAPI","96157","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP","143,20","147,64",null,"CR","19,4134078%","21,8369005%"]
["SINAPI 96158","SINAPI","96158","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP","155,58","160,48",null,"CR","19,6811929%","22,1335992%"]
["SINAPI 96245","SINAPI","96245","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017","CHP","119,85","124,07",null,"CR","22,0191906%","24,6715563%"]
["SINAPI 96463","SINAPI","96463","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017","CHP","224,09","228,04",null,"AS","11,0625195%","12,6030520%"]
["SINAPI 98764","SINAPI","98764","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018","CHP","5,01","5,01",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 99833","SINAPI","99833","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019","CHP","4,97","4,97",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 100641","SINAPI","100641","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019","CHP","4.699,74","4.703,20",null,"AS","0,4604510%","0,5336791%"]
["SINAPI 100647","SINAPI","100647","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019","CHP","6.285,27","6.288,73",null,"AS","0,3442970%","0,3991266%"]
["SINAPI 102275","SINAPI","102275","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021","CHP","32,22","35,64",null,"CR","66,4183739%","69,6408532%"]
["SINAPI 104091","SINAPI","104091","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP","0,94","0,94",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 104097","SINAPI","104097","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP","1,30","1,30",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5632","SINAPI","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","87,03","91,25",null,"C","30,3228771%","33,5452054%"]
["SINAPI 5679","SINAPI","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","66,16","70,38",null,"CR","39,8881499%","43,4924694%"]
["SINAPI 5681","SINAPI","5681","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","62,55","66,77",null,"CR","42,1902478%","45,8439420%"]
["SINAPI 5685","SINAPI","5685","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","68,82","72,77",null,"AS","36,0215053%","39,4942971%"]
["SINAPI 5690","SINAPI","5690","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","4,13","4,13",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5806","SINAPI","5806","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","0,17","0,17",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5826","SINAPI","5826","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","53,83","57,28",null,"CR","40,0334386%","43,6452513%"]
["SINAPI 5829","SINAPI","5829","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","143,34","153,96",null,"AS","46,4071440%","50,1039232%"]
["SINAPI 5837","SINAPI","5837","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","151,47","155,51",null,"AS","16,6303558%","18,7962188%"]
["SINAPI 5841","SINAPI","5841","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","4,77","4,77",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5845","SINAPI","5845","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","57,30","61,74",null,"CR","48,5165795%","52,2189829%"]
["SINAPI 5849","SINAPI","5849","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","83,79","88,23",null,"AS","33,1781835%","36,5408591%"]
["SINAPI 5853","SINAPI","5853","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","84,09","88,53",null,"AS","33,0598168%","36,4170337%"]
["SINAPI 5857","SINAPI","5857","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","195,93","200,37",null,"AS","14,1887408%","16,0902330%"]
["SINAPI 5865","SINAPI","5865","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","11,12","11,12",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5869","SINAPI","5869","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","77,24","81,19",null,"AS","32,0947695%","35,3984480%"]
["SINAPI 5877","SINAPI","5877","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","65,02","69,24",null,"C","40,5875115%","44,2085499%"]
["SINAPI 5881","SINAPI","5881","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","82,34","86,29",null,"AS","30,1068739%","33,3062927%"]
["SINAPI 5884","SINAPI","5884","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","44,64","46,43",null,"AS","25,1344086%","28,0206762%"]
["SINAPI 5892","SINAPI","5892","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","50,35","53,80",null,"CR","42,8003972%","46,4684016%"]
["SINAPI 5896","SINAPI","5896","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","52,47","55,92",null,"CR","41,0710882%","44,7067240%"]
["SINAPI 5903","SINAPI","5903","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","64,32","67,77",null,"AS","33,5043532%","36,8894791%"]
["SINAPI 5911","SINAPI","5911","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI","23,61","25,40",null,"AS","47,5222364%","51,2204725%"]
["SINAPI 5923","SINAPI","5923","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","3,24","3,24",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5930","SINAPI","5930","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","66,66","70,85",null,"AS","39,3639363%","42,9498941%"]
["SINAPI 5934","SINAPI","5934","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","103,74","108,53",null,"CR","28,8702525%","32,0095826%"]
["SINAPI 5942","SINAPI","5942","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","86,74","91,64",null,"CR","35,3008992%","38,7603666%"]
["SINAPI 5946","SINAPI","5946","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","105,67","110,57",null,"CR","28,9770038%","32,1244460%"]
["SINAPI 5952","SINAPI","5952","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","30,57","33,99",null,"CR","70,0032712%","73,0214770%"]
["SINAPI 5954","SINAPI","5954","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","5,77","5,77",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5961","SINAPI","5961","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","53,07","56,32",null,"CR","38,2890521%","41,8501420%"]
["SINAPI 6260","SINAPI","6260","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","54,35","57,80",null,"AS","39,6504139%","43,2525951%"]
["SINAPI 6880","SINAPI","6880","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI","89,60","93,55",null,"AS","27,6674107%","30,7215392%"]
["SINAPI 7031","SINAPI","7031","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","5,34","5,34",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 7043","SINAPI","7043","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","0,22","0,22",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 7050","SINAPI","7050","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","83,08","87,03",null,"AS","29,8387096%","33,0230954%"]
["SINAPI 67827","SINAPI","67827","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","54,01","57,26",null,"CR","37,6226624%","41,1631156%"]
["SINAPI 73395","SINAPI","73395","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","8,33","8,33",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 83766","SINAPI","83766","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","45,92","50,03",null,"AS","55,8580141%","59,4843096%"]
["SINAPI 84013","SINAPI","84013","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","84,58","88,80",null,"CR","31,2012296%","34,4707207%"]
["SINAPI 87446","SINAPI","87446","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","0,48","0,48",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88392","SINAPI","88392","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","0,94","0,94",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88398","SINAPI","88398","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","1,11","1,11",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88404","SINAPI","88404","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","0,89","0,89",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88430","SINAPI","88430","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","5,82","5,82",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88438","SINAPI","88438","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","7,73","7,73",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88831","SINAPI","88831","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","0,35","0,35",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88844","SINAPI","88844","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","74,62","79,06",null,"AS","37,2554274%","40,7791550%"]
["SINAPI 88908","SINAPI","88908","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","93,05","97,27",null,"CR","28,3610961%","31,4691066%"]
["SINAPI 89022","SINAPI","89022","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","0,28","0,28",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89027","SINAPI","89027","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","4,34","4,34",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89031","SINAPI","89031","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","72,85","77,29",null,"AS","38,1606039%","41,7130288%"]
["SINAPI 89036","SINAPI","89036","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","51,33","55,77",null,"CR","54,1593611%","57,8088579%"]
["SINAPI 89218","SINAPI","89218","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","95,20","102,78",null,"AS","49,8319328%","53,5318157%"]
["SINAPI 89226","SINAPI","89226","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","1,45","1,45",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89235","SINAPI","89235","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","195,49","199,53",null,"AS","12,8855695%","14,6494261%"]
["SINAPI 89243","SINAPI","89243","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","413,47","417,51",null,"AS","6,0923404%","7,0010299%"]
["SINAPI 89251","SINAPI","89251","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","363,52","367,56",null,"AS","6,9294674%","7,9524431%"]
["SINAPI 89258","SINAPI","89258","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","129,97","134,01",null,"AS","19,3813957%","21,8118050%"]
["SINAPI 89273","SINAPI","89273","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","93,11","96,23",null,"AS","20,8570508%","23,4230489%"]
["SINAPI 89279","SINAPI","89279","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","1,76","1,76",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89877","SINAPI","89877","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI","70,09","73,34",null,"CR","28,9912969%","32,1379874%"]
["SINAPI 89884","SINAPI","89884","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI","72,42","75,67",null,"CR","28,0585473%","31,1484075%"]
["SINAPI 90587","SINAPI","90587","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","0,50","0,50",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90626","SINAPI","90626","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","2,70","2,70",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90632","SINAPI","90632","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","85,87","89,74",null,"CR","28,1937812%","31,2903944%"]
["SINAPI 90638","SINAPI","90638","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","4,48","4,48",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90644","SINAPI","90644","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","6,70","6,70",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90651","SINAPI","90651","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","0,64","0,64",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90657","SINAPI","90657","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","4,36","4,36",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90663","SINAPI","90663","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","4,66","4,66",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90669","SINAPI","90669","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","7,76","7,76",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90675","SINAPI","90675","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","281,97","285,84",null,"CR","8,5860197%","9,8236775%"]
["SINAPI 90681","SINAPI","90681","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","164,23","168,10",null,"CR","14,7415210%","16,7043426%"]
["SINAPI 90687","SINAPI","90687","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","67,66","72,56",null,"AS","45,2556903%","48,9525910%"]
["SINAPI 90693","SINAPI","90693","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","67,72","72,62",null,"CR","45,2155937%","48,9121455%"]
["SINAPI 90965","SINAPI","90965","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","7,72","7,72",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90973","SINAPI","90973","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","7,74","7,74",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90982","SINAPI","90982","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","19,65","19,65",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91001","SINAPI","91001","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","9,17","9,17",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91032","SINAPI","91032","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","58,39","61,84",null,"CR","36,9070046%","40,4269081%"]
["SINAPI 91278","SINAPI","91278","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","0,57","0,57",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91285","SINAPI","91285","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","0,95","0,95",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91387","SINAPI","91387","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","61,16","64,41",null,"CR","33,2243296%","36,5936966%"]
["SINAPI 91395","SINAPI","91395","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","51,62","55,07",null,"CR","41,7473847%","45,3967679%"]
["SINAPI 91486","SINAPI","91486","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","59,78","63,23",null,"AS","36,0488457%","39,5381938%"]
["SINAPI 91534","SINAPI","91534","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","32,20","36,07",null,"AS","75,1863355%","77,8486277%"]
["SINAPI 91635","SINAPI","91635","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","59,76","63,95",null,"AS","43,9089692%","47,5840501%"]
["SINAPI 91646","SINAPI","91646","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","86,62","91,21",null,"AS","33,2371276%","36,5968643%"]
["SINAPI 91693","SINAPI","91693","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","31,47","35,34",null,"CR","76,9304100%","79,4567064%"]
["SINAPI 92044","SINAPI","92044","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","6,54","6,54",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92107","SINAPI","92107","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","78,71","82,16",null,"AS","27,3789861%","30,4284323%"]
["SINAPI 92113","SINAPI","92113","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","1,04","1,04",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92119","SINAPI","92119","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","0,25","0,25",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92139","SINAPI","92139","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","45,22","48,66",null,"CR","47,5232200%","51,2330457%"]
["SINAPI 92146","SINAPI","92146","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","34,71","38,15",null,"CR","61,9129935%","65,3473133%"]
["SINAPI 92243","SINAPI","92243","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","72,85","77,44",null,"AS","39,5195607%","43,1043388%"]
["SINAPI 92717","SINAPI","92717","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","0,20","0,20",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92961","SINAPI","92961","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","4,83","4,83",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92967","SINAPI","92967","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","30,63","34,05",null,"CR","69,8661444%","72,8928048%"]
["SINAPI 93225","SINAPI","93225","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016","CHI","421,04","424,91",null,"CR","5,7500475%","6,6084582%"]
["SINAPI 93234","SINAPI","93234","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","0,44","0,44",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93244","SINAPI","93244","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","70,29","74,24",null,"AS","35,2681747%","38,7122844%"]
["SINAPI 93274","SINAPI","93274","GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","57,43","60,55",null,"AS","33,8150792%","37,2254335%"]
["SINAPI 93282","SINAPI","93282","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","29,05","32,50",null,"CR","74,2857144%","77,0153847%"]
["SINAPI 93288","SINAPI","93288","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","154,56","157,68",null,"AS","12,5646997%","14,2947742%"]
["SINAPI 93403","SINAPI","93403","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","63,91","68,10",null,"AS","41,0577374%","44,6842878%"]
["SINAPI 93409","SINAPI","93409","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","39,20","42,97",null,"AS","60,2295919%","63,7188737%"]
["SINAPI 93416","SINAPI","93416","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","0,39","0,39",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93422","SINAPI","93422","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","5,24","5,24",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93428","SINAPI","93428","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","7,42","7,42",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93434","SINAPI","93434","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","252,08","262,70",null,"AS","26,3884481%","29,3642938%"]
["SINAPI 93440","SINAPI","93440","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","114,49","125,11",null,"AS","58,1011444%","61,6577413%"]
["SINAPI 95122","SINAPI","95122","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","173,15","183,77",null,"AS","38,4175570%","41,9763837%"]
["SINAPI 95128","SINAPI","95128","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","50,29","54,16",null,"AS","48,1407836%","51,8463812%"]
["SINAPI 95140","SINAPI","95140","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","0,03","0,03",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95213","SINAPI","95213","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_08/2016","CHI","84,93","88,05",null,"AS","22,8658895%","25,5990914%"]
["SINAPI 95259","SINAPI","95259","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","30,35","33,77",null,"CR","70,5107085%","73,4971869%"]
["SINAPI 95265","SINAPI","95265","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","0,78","0,78",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95271","SINAPI","95271","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","0,55","0,55",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95277","SINAPI","95277","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","0,54","0,54",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95283","SINAPI","95283","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","0,66","0,66",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95621","SINAPI","95621","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","30,02","33,44",null,"CR","71,2858095%","74,2224881%"]
["SINAPI 95632","SINAPI","95632","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","87,12","91,07",null,"AS","28,4550045%","31,5581420%"]
["SINAPI 95703","SINAPI","95703","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","37,35","41,22",null,"CR","64,8192772%","68,1222709%"]
["SINAPI 95709","SINAPI","95709","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","83,60","87,47",null,"CR","28,9593301%","32,1024351%"]
["SINAPI 95715","SINAPI","95715","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","96,26","100,48",null,"CR","27,4153334%","30,4637738%"]
["SINAPI 95721","SINAPI","95721","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","93,92","98,14",null,"CR","28,0983816%","31,1901365%"]
["SINAPI 95873","SINAPI","95873","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016","CHI","11,85","11,85",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96014","SINAPI","96014","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","61,84","66,28",null,"CR","44,9547219%","48,6421245%"]
["SINAPI 96021","SINAPI","96021","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","61,59","66,03",null,"CR","45,1371977%","48,8262912%"]
["SINAPI 96029","SINAPI","96029","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","55,62","60,06",null,"CR","49,9820210%","53,6796537%"]
["SINAPI 96036","SINAPI","96036","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","65,97","69,22",null,"AS","30,8018796%","34,0508523%"]
["SINAPI 96155","SINAPI","96155","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","55,87","60,31",null,"CR","49,7583678%","53,4571383%"]
["SINAPI 96156","SINAPI","96156","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017","CHI","74,32","79,22",null,"CR","41,2002152%","44,8371623%"]
["SINAPI 96159","SINAPI","96159","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","83,10","86,94",null,"AS","28,8808664%","32,0220841%"]
["SINAPI 96246","SINAPI","96246","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017","CHI","66,36","70,58",null,"CR","39,7679324%","43,3692264%"]
["SINAPI 96464","SINAPI","96464","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017","CHI","93,14","97,09",null,"AS","26,6158471%","29,6014007%"]
["SINAPI 98765","SINAPI","98765","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018","CHI","0,07","0,07",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 99834","SINAPI","99834","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_04/2019","CHI","0,18","0,18",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 100642","SINAPI","100642","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019","CHI","207,84","211,30",null,"AS","10,4118552%","11,8788452%"]
["SINAPI 100648","SINAPI","100648","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019","CHI","402,78","406,24",null,"AS","5,3726600%","6,1786136%"]
["SINAPI 102274","SINAPI","102274","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021","CHI","29,43","32,85",null,"CR","72,7149168%","75,5555556%"]
["SINAPI 104092","SINAPI","104092","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI","0,14","0,14",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 104098","SINAPI","104098","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI","0,20","0,20",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5089","SINAPI","5089","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","42,15","42,15",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5627","SINAPI","5627","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","47,10","47,10",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5628","SINAPI","5628","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014","H","6,39","6,39",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5629","SINAPI","5629","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","58,88","58,88",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5630","SINAPI","5630","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","64,29","64,29",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5658","SINAPI","5658","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","2,52","2,52",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5664","SINAPI","5664","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","35,91","35,91",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5667","SINAPI","5667","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","31,94","31,94",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5668","SINAPI","5668","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","45,73","45,73",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5674","SINAPI","5674","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","40,54","40,54",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5692","SINAPI","5692","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","0,18","0,18",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5693","SINAPI","5693","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","17,99","17,99",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5695","SINAPI","5695","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","34,39","34,39",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5703","SINAPI","5703","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","25,22","25,22",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5705","SINAPI","5705","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","33,80","33,80",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5707","SINAPI","5707","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","63,19","63,19",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5710","SINAPI","5710","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","162,30","162,30",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5711","SINAPI","5711","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","88,83","88,83",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5714","SINAPI","5714","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","15,74","15,74",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5715","SINAPI","5715","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","67,22","67,22",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5718","SINAPI","5718","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","106,02","106,02",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5721","SINAPI","5721","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","93,54","93,54",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5722","SINAPI","5722","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","216,35","216,35",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5724","SINAPI","5724","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","55,32","55,32",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5727","SINAPI","5727","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","12,23","12,23",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5729","SINAPI","5729","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","49,78","49,78",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5730","SINAPI","5730","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","40,77","40,77",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5735","SINAPI","5735","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","34,65","34,65",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5736","SINAPI","5736","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","41,67","41,67",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5738","SINAPI","5738","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","44,26","44,26",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5739","SINAPI","5739","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","55,39","55,39",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5741","SINAPI","5741","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","39,14","39,14",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5742","SINAPI","5742","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","27,52","27,52",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5747","SINAPI","5747","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","157,78","157,78",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5751","SINAPI","5751","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","29,51","29,51",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5754","SINAPI","5754","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","32,40","32,40",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5763","SINAPI","5763","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","46,55","46,55",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5765","SINAPI","5765","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H","4,24","4,24",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5766","SINAPI","5766","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H","2,51","2,51",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5779","SINAPI","5779","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","90,79","90,79",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5787","SINAPI","5787","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","70,20","70,20",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5797","SINAPI","5797","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","6,35","6,35",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 5800","SINAPI","5800","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","0,28","0,28",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 7032","SINAPI","7032","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","4,54","4,54",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 7033","SINAPI","7033","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_06/2014","H","0,80","0,80",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 7034","SINAPI","7034","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","5,67","5,67",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 7035","SINAPI","7035","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","255,87","255,87",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 7038","SINAPI","7038","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014","H","50,63","50,63",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 7039","SINAPI","7039","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014","H","7,03","7,03",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 7040","SINAPI","7040","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H","63,36","63,36",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 7044","SINAPI","7044","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","0,20","0,20",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 7045","SINAPI","7045","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014","H","0,02","0,02",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 7046","SINAPI","7046","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","0,22","0,22",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 7047","SINAPI","7047","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","21,23","21,23",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 7051","SINAPI","7051","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","44,91","44,91",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 7052","SINAPI","7052","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014","H","6,23","6,23",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 7053","SINAPI","7053","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","56,20","56,20",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 7054","SINAPI","7054","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","89,07","89,07",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 7058","SINAPI","7058","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","19,55","19,55",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 7059","SINAPI","7059","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","3,90","3,90",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 7060","SINAPI","7060","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","35,62","35,62",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 7061","SINAPI","7061","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","81,31","81,31",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 7063","SINAPI","7063","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","19,63","19,63",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 7064","SINAPI","7064","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014","H","2,72","2,72",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 7065","SINAPI","7065","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","21,47","21,47",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 7066","SINAPI","7066","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","96,47","96,47",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 53786","SINAPI","53786","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","50,92","50,92",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 53788","SINAPI","53788","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","57,01","57,01",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 53792","SINAPI","53792","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","101,07","101,07",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 53794","SINAPI","53794","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","35,00","35,00",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 53797","SINAPI","53797","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","116,23","116,23",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 53804","SINAPI","53804","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","5,25","5,25",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 53806","SINAPI","53806","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","71,28","71,28",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 53810","SINAPI","53810","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","71,72","71,72",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 53814","SINAPI","53814","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","234,93","234,93",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 53817","SINAPI","53817","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","62,32","62,32",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 53818","SINAPI","53818","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","9,77","9,77",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 53827","SINAPI","53827","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","113,78","113,78",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 53829","SINAPI","53829","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","116,23","116,23",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 53831","SINAPI","53831","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","191,99","191,99",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 53840","SINAPI","53840","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","2,85","2,85",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 53841","SINAPI","53841","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","1,98","1,98",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 53849","SINAPI","53849","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","83,52","83,52",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 53857","SINAPI","53857","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","77,00","77,00",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 53858","SINAPI","53858","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","45,61","45,61",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 53861","SINAPI","53861","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","74,74","74,74",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 53863","SINAPI","53863","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","2,27","2,27",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 53865","SINAPI","53865","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","47,04","47,04",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 53866","SINAPI","53866","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","2,03","2,03",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 53882","SINAPI","53882","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","33,30","33,30",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 55263","SINAPI","55263","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H","64,29","64,29",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 73303","SINAPI","73303","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","7,06","7,06",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 73307","SINAPI","73307","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","6,30","6,30",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 73309","SINAPI","73309","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","33,68","33,68",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 73311","SINAPI","73311","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","177,72","177,72",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 73313","SINAPI","73313","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016","H","4,67","4,67",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 73315","SINAPI","73315","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","57,01","57,01",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 73335","SINAPI","73335","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","30,81","30,81",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 73340","SINAPI","73340","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","154,44","154,44",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 83361","SINAPI","83361","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","38,48","38,48",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 83761","SINAPI","83761","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","9,41","9,41",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 83762","SINAPI","83762","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","8,40","8,40",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 83763","SINAPI","83763","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","50,08","50,08",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 83764","SINAPI","83764","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016","H","1,69","1,69",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 87026","SINAPI","87026","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H","0,39","0,39",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 87441","SINAPI","87441","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","0,43","0,43",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 87442","SINAPI","87442","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_06/2014","H","0,05","0,05",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 87443","SINAPI","87443","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","0,54","0,54",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 87444","SINAPI","87444","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","4,17","4,17",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88387","SINAPI","88387","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","0,84","0,84",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88389","SINAPI","88389","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014","H","0,10","0,10",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88390","SINAPI","88390","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","0,92","0,92",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88391","SINAPI","88391","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","3,31","3,31",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88394","SINAPI","88394","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","1,00","1,00",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88395","SINAPI","88395","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_06/2014","H","0,11","0,11",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88396","SINAPI","88396","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","1,10","1,10",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88397","SINAPI","88397","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","4,97","4,97",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88400","SINAPI","88400","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","0,80","0,80",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88401","SINAPI","88401","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_06/2014","H","0,09","0,09",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88402","SINAPI","88402","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","0,87","0,87",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88403","SINAPI","88403","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","1,99","1,99",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88419","SINAPI","88419","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","5,21","5,21",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88422","SINAPI","88422","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H","0,61","0,61",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88425","SINAPI","88425","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","6,52","6,52",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88427","SINAPI","88427","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","1,12","1,12",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88434","SINAPI","88434","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","6,91","6,91",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88435","SINAPI","88435","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H","0,82","0,82",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88436","SINAPI","88436","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","8,64","8,64",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88437","SINAPI","88437","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","1,12","1,12",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88569","SINAPI","88569","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014","H","3,63","3,63",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88570","SINAPI","88570","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014","H","0,60","0,60",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88826","SINAPI","88826","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","0,32","0,32",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88827","SINAPI","88827","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014","H","0,03","0,03",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88828","SINAPI","88828","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","0,35","0,35",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88829","SINAPI","88829","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","1,32","1,32",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88832","SINAPI","88832","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","44,94","44,94",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88834","SINAPI","88834","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014","H","6,10","6,10",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88835","SINAPI","88835","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","56,18","56,18",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88836","SINAPI","88836","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","63,69","63,69",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88839","SINAPI","88839","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","32,38","32,38",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88840","SINAPI","88840","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014","H","7,29","7,29",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88841","SINAPI","88841","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","57,90","57,90",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88842","SINAPI","88842","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","77,96","77,96",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88847","SINAPI","88847","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","20,88","20,88",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88848","SINAPI","88848","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014","H","4,38","4,38",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88853","SINAPI","88853","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","0,16","0,16",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88854","SINAPI","88854","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014","H","0,01","0,01",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88855","SINAPI","88855","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","3,63","3,63",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88856","SINAPI","88856","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H","0,50","0,50",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88857","SINAPI","88857","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","28,73","28,73",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88858","SINAPI","88858","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H","3,89","3,89",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88859","SINAPI","88859","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","25,55","25,55",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88860","SINAPI","88860","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H","3,46","3,46",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88900","SINAPI","88900","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","52,40","52,40",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88902","SINAPI","88902","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014","H","7,11","7,11",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88903","SINAPI","88903","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","65,51","65,51",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 88904","SINAPI","88904","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","89,72","89,72",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89009","SINAPI","89009","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","40,11","40,11",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89010","SINAPI","89010","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","9,03","9,03",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89011","SINAPI","89011","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","27,72","27,72",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89012","SINAPI","89012","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","3,76","3,76",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89013","SINAPI","89013","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","131,41","131,41",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89014","SINAPI","89014","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","29,57","29,57",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89015","SINAPI","89015","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","4,20","4,20",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89016","SINAPI","89016","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014","H","0,57","0,57",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89017","SINAPI","89017","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","39,87","39,87",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89018","SINAPI","89018","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","8,97","8,97",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89019","SINAPI","89019","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","0,25","0,25",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89020","SINAPI","89020","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014","H","0,03","0,03",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89023","SINAPI","89023","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","3,69","3,69",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89024","SINAPI","89024","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_06/2014","H","0,65","0,65",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89025","SINAPI","89025","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","4,61","4,61",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89026","SINAPI","89026","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","170,56","170,56",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89029","SINAPI","89029","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","30,94","30,94",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89030","SINAPI","89030","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","6,96","6,96",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89033","SINAPI","89033","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","14,39","14,39",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89034","SINAPI","89034","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014","H","1,99","1,99",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89128","SINAPI","89128","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","43,12","43,12",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89129","SINAPI","89129","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014","H","5,85","5,85",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89130","SINAPI","89130","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","59,79","59,79",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89131","SINAPI","89131","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014","H","8,11","8,11",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89210","SINAPI","89210","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","32,39","32,39",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89211","SINAPI","89211","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014","H","4,49","4,49",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89212","SINAPI","89212","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","28,91","28,91",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89213","SINAPI","89213","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014","H","4,55","4,55",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89214","SINAPI","89214","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","27,14","27,14",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89215","SINAPI","89215","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","92,65","92,65",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89221","SINAPI","89221","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","1,30","1,30",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89222","SINAPI","89222","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014","H","0,15","0,15",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89223","SINAPI","89223","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","1,42","1,42",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89224","SINAPI","89224","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","2,65","2,65",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89228","SINAPI","89228","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","56,48","56,48",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89229","SINAPI","89229","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014","H","10,16","10,16",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89230","SINAPI","89230","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","140,84","140,84",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89231","SINAPI","89231","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014","H","22,31","22,31",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89232","SINAPI","89232","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","251,22","251,22",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89233","SINAPI","89233","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","166,74","166,74",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89236","SINAPI","89236","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","329,00","329,00",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89237","SINAPI","89237","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014","H","52,13","52,13",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89238","SINAPI","89238","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","586,85","586,85",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89239","SINAPI","89239","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","440,94","440,94",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89240","SINAPI","89240","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","100,96","100,96",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89241","SINAPI","89241","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014","H","18,17","18,17",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89246","SINAPI","89246","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","285,88","285,88",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89247","SINAPI","89247","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014","H","45,30","45,30",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89248","SINAPI","89248","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","509,93","509,93",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89249","SINAPI","89249","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","375,87","375,87",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89253","SINAPI","89253","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","82,74","82,74",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89254","SINAPI","89254","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014","H","14,89","14,89",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89255","SINAPI","89255","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","133,00","133,00",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89256","SINAPI","89256","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","84,59","84,59",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89259","SINAPI","89259","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","24,97","24,97",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89260","SINAPI","89260","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014","H","4,63","4,63",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89262","SINAPI","89262","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","42,02","42,02",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89264","SINAPI","89264","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","18,39","18,39",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89265","SINAPI","89265","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","3,76","3,76",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89266","SINAPI","89266","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","2,98","2,98",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89267","SINAPI","89267","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","50,32","50,32",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89268","SINAPI","89268","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014","H","9,05","9,05",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89269","SINAPI","89269","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014","H","7,17","7,17",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89270","SINAPI","89270","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","80,90","80,90",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89271","SINAPI","89271","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","28,95","28,95",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89274","SINAPI","89274","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","1,58","1,58",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89275","SINAPI","89275","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014","H","0,18","0,18",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89276","SINAPI","89276","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","1,97","1,97",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89277","SINAPI","89277","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","8,35","8,35",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89280","SINAPI","89280","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","39,78","39,78",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89281","SINAPI","89281","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014","H","5,52","5,52",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89870","SINAPI","89870","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H","31,99","31,99",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89871","SINAPI","89871","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H","5,93","5,93",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89872","SINAPI","89872","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H","4,70","4,70",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89873","SINAPI","89873","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H","55,83","55,83",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89874","SINAPI","89874","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014","H","175,93","175,93",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89878","SINAPI","89878","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H","33,86","33,86",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89879","SINAPI","89879","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H","6,19","6,19",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89880","SINAPI","89880","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H","4,90","4,90",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89881","SINAPI","89881","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H","58,60","58,60",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 89882","SINAPI","89882","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014","H","202,98","202,98",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90582","SINAPI","90582","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","0,45","0,45",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90583","SINAPI","90583","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015","H","0,05","0,05",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90584","SINAPI","90584","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","0,35","0,35",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90585","SINAPI","90585","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","0,55","0,55",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90621","SINAPI","90621","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","2,42","2,42",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90622","SINAPI","90622","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - JUROS. AF_06/2015","H","0,28","0,28",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90623","SINAPI","90623","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","3,02","3,02",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90624","SINAPI","90624","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","3,31","3,31",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90627","SINAPI","90627","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","47,95","47,95",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90628","SINAPI","90628","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - JUROS. AF_06/2015","H","6,56","6,56",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90629","SINAPI","90629","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","60,00","60,00",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90630","SINAPI","90630","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","1,57","1,57",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90633","SINAPI","90633","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","4,01","4,01",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90634","SINAPI","90634","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015","H","0,47","0,47",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90635","SINAPI","90635","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","4,39","4,39",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90636","SINAPI","90636","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","6,63","6,63",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90639","SINAPI","90639","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","5,99","5,99",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90640","SINAPI","90640","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015","H","0,71","0,71",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90641","SINAPI","90641","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","6,55","6,55",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90642","SINAPI","90642","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","12,53","12,53",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90646","SINAPI","90646","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","0,58","0,58",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90647","SINAPI","90647","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","0,06","0,06",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90648","SINAPI","90648","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","0,64","0,64",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90649","SINAPI","90649","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","10,27","10,27",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90652","SINAPI","90652","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","3,90","3,90",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90653","SINAPI","90653","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","0,46","0,46",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90654","SINAPI","90654","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","4,26","4,26",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90655","SINAPI","90655","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","6,76","6,76",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90658","SINAPI","90658","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","4,17","4,17",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90659","SINAPI","90659","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","0,49","0,49",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90660","SINAPI","90660","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","4,57","4,57",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90661","SINAPI","90661","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","6,76","6,76",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90664","SINAPI","90664","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","6,82","6,82",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90665","SINAPI","90665","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_06/2015","H","0,94","0,94",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90666","SINAPI","90666","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","8,52","8,52",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90667","SINAPI","90667","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","14,92","14,92",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90670","SINAPI","90670","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","220,06","220,06",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90671","SINAPI","90671","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015","H","30,55","30,55",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90672","SINAPI","90672","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","275,38","275,38",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90673","SINAPI","90673","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","119,34","119,34",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90676","SINAPI","90676","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","104,37","104,37",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90677","SINAPI","90677","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015","H","15,96","15,96",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90678","SINAPI","90678","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","143,50","143,50",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90679","SINAPI","90679","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","91,52","91,52",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90682","SINAPI","90682","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","26,72","26,72",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90683","SINAPI","90683","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_06/2015","H","3,17","3,17",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90684","SINAPI","90684","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","29,22","29,22",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90685","SINAPI","90685","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","56,77","56,77",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90688","SINAPI","90688","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","27,20","27,20",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90689","SINAPI","90689","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015","H","2,75","2,75",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90690","SINAPI","90690","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","34,00","34,00",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90691","SINAPI","90691","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","39,76","39,76",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90957","SINAPI","90957","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","5,07","5,07",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90958","SINAPI","90958","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015","H","0,70","0,70",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90960","SINAPI","90960","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","6,78","6,78",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90961","SINAPI","90961","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015","H","0,94","0,94",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90962","SINAPI","90962","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","8,48","8,48",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90963","SINAPI","90963","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","14,92","14,92",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90968","SINAPI","90968","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","6,80","6,80",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90969","SINAPI","90969","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015","H","0,94","0,94",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90970","SINAPI","90970","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","8,50","8,50",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90971","SINAPI","90971","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","60,47","60,47",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90975","SINAPI","90975","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","17,26","17,26",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90976","SINAPI","90976","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015","H","2,39","2,39",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90977","SINAPI","90977","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","21,60","21,60",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90978","SINAPI","90978","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","156,89","156,89",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90992","SINAPI","90992","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","8,06","8,06",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90993","SINAPI","90993","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015","H","1,11","1,11",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90994","SINAPI","90994","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","10,09","10,09",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 90995","SINAPI","90995","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","82,14","82,14",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91021","SINAPI","91021","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H","12,54","12,54",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91026","SINAPI","91026","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","21,70","21,70",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91027","SINAPI","91027","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015","H","4,46","4,46",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91028","SINAPI","91028","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H","3,53","3,53",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91029","SINAPI","91029","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","40,03","40,03",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91030","SINAPI","91030","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","146,38","146,38",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91273","SINAPI","91273","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,50","0,50",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91274","SINAPI","91274","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015","H","0,07","0,07",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91275","SINAPI","91275","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","0,63","0,63",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91276","SINAPI","91276","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","7,53","7,53",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91279","SINAPI","91279","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,86","0,86",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91280","SINAPI","91280","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - JUROS. AF_08/2015","H","0,09","0,09",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91281","SINAPI","91281","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","1,08","1,08",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91282","SINAPI","91282","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","7,58","7,58",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91354","SINAPI","91354","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","15,74","15,74",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91355","SINAPI","91355","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014","H","3,30","3,30",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91356","SINAPI","91356","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","2,61","2,61",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91359","SINAPI","91359","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","19,03","19,03",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91360","SINAPI","91360","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","3,69","3,69",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91361","SINAPI","91361","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","2,93","2,93",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91367","SINAPI","91367","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","18,87","18,87",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91368","SINAPI","91368","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","3,76","3,76",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91369","SINAPI","91369","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","2,97","2,97",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91375","SINAPI","91375","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","17,28","17,28",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91376","SINAPI","91376","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014","H","3,62","3,62",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91377","SINAPI","91377","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","2,87","2,87",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91380","SINAPI","91380","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","24,82","24,82",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91381","SINAPI","91381","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","4,95","4,95",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91382","SINAPI","91382","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,92","3,92",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91383","SINAPI","91383","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","45,14","45,14",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91384","SINAPI","91384","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","141,48","141,48",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91390","SINAPI","91390","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","16,78","16,78",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91391","SINAPI","91391","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","3,43","3,43",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91392","SINAPI","91392","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","2,71","2,71",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91396","SINAPI","91396","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","26,35","26,35",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91397","SINAPI","91397","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014","H","5,17","5,17",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91398","SINAPI","91398","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","4,10","4,10",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91402","SINAPI","91402","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,09","3,09",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91466","SINAPI","91466","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","3,67","3,67",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91467","SINAPI","91467","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","157,78","157,78",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91468","SINAPI","91468","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","22,90","22,90",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91469","SINAPI","91469","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015","H","4,56","4,56",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91484","SINAPI","91484","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","3,62","3,62",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91485","SINAPI","91485","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","154,44","154,44",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91529","SINAPI","91529","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,74","0,74",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91530","SINAPI","91530","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015","H","0,10","0,10",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91531","SINAPI","91531","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","0,93","0,93",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91532","SINAPI","91532","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","5,38","5,38",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91629","SINAPI","91629","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","19,72","19,72",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91630","SINAPI","91630","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015","H","3,71","3,71",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91631","SINAPI","91631","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","2,94","2,94",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91632","SINAPI","91632","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","33,57","33,57",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91633","SINAPI","91633","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","133,54","133,54",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91640","SINAPI","91640","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","37,04","37,04",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91641","SINAPI","91641","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015","H","7,61","7,61",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91642","SINAPI","91642","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","6,03","6,03",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91643","SINAPI","91643","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","66,59","66,59",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91644","SINAPI","91644","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","300,52","300,52",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91688","SINAPI","91688","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,10","0,10",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91689","SINAPI","91689","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - JUROS. AF_08/2015","H","0,01","0,01",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91690","SINAPI","91690","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","0,07","0,07",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 91691","SINAPI","91691","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","1,44","1,44",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92040","SINAPI","92040","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","5,92","5,92",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92041","SINAPI","92041","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015","H","0,62","0,62",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92042","SINAPI","92042","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","4,94","4,94",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92101","SINAPI","92101","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","38,70","38,70",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92102","SINAPI","92102","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_11/2015","H","6,28","6,28",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92103","SINAPI","92103","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H","5,03","5,03",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92104","SINAPI","92104","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","61,99","61,99",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92105","SINAPI","92105","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","191,99","191,99",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92108","SINAPI","92108","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","0,93","0,93",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92109","SINAPI","92109","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_11/2015","H","0,11","0,11",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92110","SINAPI","92110","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","1,17","1,17",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92111","SINAPI","92111","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","1,32","1,32",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92114","SINAPI","92114","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","0,23","0,23",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92115","SINAPI","92115","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_11/2015","H","0,02","0,02",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92116","SINAPI","92116","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","0,16","0,16",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92133","SINAPI","92133","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","12,93","12,93",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92134","SINAPI","92134","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015","H","2,04","2,04",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92135","SINAPI","92135","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H","1,61","1,61",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92136","SINAPI","92136","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","16,16","16,16",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92137","SINAPI","92137","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","35,16","35,16",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92140","SINAPI","92140","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","4,73","4,73",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92141","SINAPI","92141","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015","H","0,75","0,75",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92142","SINAPI","92142","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H","0,59","0,59",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92143","SINAPI","92143","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","5,92","5,92",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92144","SINAPI","92144","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","34,98","34,98",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92237","SINAPI","92237","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","27,00","27,00",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92238","SINAPI","92238","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015","H","5,53","5,53",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92239","SINAPI","92239","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015","H","4,38","4,38",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92240","SINAPI","92240","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","48,31","48,31",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92241","SINAPI","92241","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H","275,51","275,51",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92712","SINAPI","92712","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","0,18","0,18",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92713","SINAPI","92713","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015","H","0,02","0,02",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92714","SINAPI","92714","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","0,23","0,23",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92715","SINAPI","92715","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H","105,00","105,00",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92956","SINAPI","92956","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","4,32","4,32",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92957","SINAPI","92957","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015","H","0,51","0,51",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92958","SINAPI","92958","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","4,73","4,73",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92959","SINAPI","92959","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H","9,25","9,25",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92963","SINAPI","92963","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","1,86","1,86",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92964","SINAPI","92964","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015","H","0,22","0,22",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92965","SINAPI","92965","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","2,33","2,33",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93220","SINAPI","93220","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016","H","342,18","342,18",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93221","SINAPI","93221","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016","H","47,50","47,50",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93222","SINAPI","93222","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016","H","428,21","428,21",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93223","SINAPI","93223","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016","H","155,87","155,87",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93229","SINAPI","93229","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","0,40","0,40",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93230","SINAPI","93230","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016","H","0,04","0,04",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93231","SINAPI","93231","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","0,50","0,50",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93232","SINAPI","93232","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","4,02","4,02",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93235","SINAPI","93235","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016","H","1,27","1,27",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93238","SINAPI","93238","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016","H","1,35","1,35",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93239","SINAPI","93239","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016","H","6,14","6,14",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93240","SINAPI","93240","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","11,94","11,94",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93267","SINAPI","93267","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M \u0096 DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","25,90","25,90",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93269","SINAPI","93269","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   JUROS. AF_03/2016","H","4,96","4,96",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93270","SINAPI","93270","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","25,18","25,18",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93271","SINAPI","93271","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","9,91","9,91",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93277","SINAPI","93277","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","0,29","0,29",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93278","SINAPI","93278","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016","H","0,03","0,03",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93279","SINAPI","93279","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","0,27","0,27",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93280","SINAPI","93280","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","0,82","0,82",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93283","SINAPI","93283","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","96,78","96,78",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93284","SINAPI","93284","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016","H","17,42","17,42",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93285","SINAPI","93285","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","155,57","155,57",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93286","SINAPI","93286","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","13,78","13,78",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93296","SINAPI","93296","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H","13,79","13,79",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93397","SINAPI","93397","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","22,74","22,74",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93398","SINAPI","93398","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016","H","4,34","4,34",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93399","SINAPI","93399","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV \u0096 IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H","3,44","3,44",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93400","SINAPI","93400","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","39,23","39,23",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93401","SINAPI","93401","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","157,78","157,78",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93404","SINAPI","93404","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","7,47","7,47",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93405","SINAPI","93405","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016","H","0,97","0,97",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93406","SINAPI","93406","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","8,97","8,97",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93407","SINAPI","93407","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","47,04","47,04",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93411","SINAPI","93411","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","0,33","0,33",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93412","SINAPI","93412","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016","H","0,06","0,06",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93413","SINAPI","93413","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","0,30","0,30",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93414","SINAPI","93414","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","13,02","13,02",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93417","SINAPI","93417","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","4,44","4,44",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93418","SINAPI","93418","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016","H","0,80","0,80",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93419","SINAPI","93419","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","3,96","3,96",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93420","SINAPI","93420","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","66,92","66,92",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93423","SINAPI","93423","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","6,29","6,29",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93424","SINAPI","93424","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016","H","1,13","1,13",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93425","SINAPI","93425","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","5,61","5,61",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93426","SINAPI","93426","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","159,93","159,93",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93429","SINAPI","93429","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","125,93","125,93",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93430","SINAPI","93430","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_03/2016","H","19,84","19,84",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93431","SINAPI","93431","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","157,53","157,53",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93432","SINAPI","93432","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","2.149,20","2.149,20",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93435","SINAPI","93435","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","7,07","7,07",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93436","SINAPI","93436","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_03/2016","H","1,11","1,11",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93437","SINAPI","93437","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","7,73","7,73",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 93438","SINAPI","93438","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","112,05","112,05",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95114","SINAPI","95114","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","1,81","1,81",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95115","SINAPI","95115","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016","H","0,21","0,21",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95116","SINAPI","95116","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","31,99","31,99",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95117","SINAPI","95117","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016","H","5,04","5,04",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95118","SINAPI","95118","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","57,75","57,75",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95119","SINAPI","95119","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016","H","9,09","9,09",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95120","SINAPI","95120","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","67,57","67,57",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95123","SINAPI","95123","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","16,36","16,36",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95124","SINAPI","95124","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016","H","2,57","2,57",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95125","SINAPI","95125","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","17,90","17,90",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95126","SINAPI","95126","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","146,92","146,92",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95129","SINAPI","95129","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","43,83","43,83",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95130","SINAPI","95130","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016","H","8,12","8,12",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95131","SINAPI","95131","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","51,59","51,59",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95132","SINAPI","95132","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","32,17","32,17",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95136","SINAPI","95136","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","0,03","0,03",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95137","SINAPI","95137","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016","H","0,00","0,00",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95138","SINAPI","95138","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","0,02","0,02",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95208","SINAPI","95208","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M \u0096 DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016","H","52,17","52,17",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95209","SINAPI","95209","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M \u0096 JUROS. AF_08/2016","H","6,19","6,19",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95210","SINAPI","95210","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M \u0096 MANUTENÇÃO. AF_08/2016","H","57,06","57,06",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95211","SINAPI","95211","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016","H","9,91","9,91",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95217","SINAPI","95217","PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016","H","0,66","0,66",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95255","SINAPI","95255","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","1,61","1,61",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95256","SINAPI","95256","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016","H","0,19","0,19",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95257","SINAPI","95257","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","2,01","2,01",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95260","SINAPI","95260","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","0,60","0,60",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95261","SINAPI","95261","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016","H","0,18","0,18",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95262","SINAPI","95262","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","1,68","1,68",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95263","SINAPI","95263","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","4,07","4,07",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95266","SINAPI","95266","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","0,50","0,50",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95267","SINAPI","95267","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016","H","0,05","0,05",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95268","SINAPI","95268","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","0,49","0,49",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95269","SINAPI","95269","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","7,53","7,53",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95272","SINAPI","95272","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","0,49","0,49",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95273","SINAPI","95273","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016","H","0,05","0,05",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95274","SINAPI","95274","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","0,38","0,38",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95275","SINAPI","95275","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","2,69","2,69",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95278","SINAPI","95278","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","0,60","0,60",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95279","SINAPI","95279","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016","H","0,06","0,06",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95280","SINAPI","95280","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","0,58","0,58",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95281","SINAPI","95281","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","7,53","7,53",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95617","SINAPI","95617","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","1,32","1,32",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95618","SINAPI","95618","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016","H","0,15","0,15",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95619","SINAPI","95619","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","1,65","1,65",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95627","SINAPI","95627","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","48,46","48,46",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95628","SINAPI","95628","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016","H","6,72","6,72",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95629","SINAPI","95629","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","60,64","60,64",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95630","SINAPI","95630","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","89,07","89,07",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95698","SINAPI","95698","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","5,36","5,36",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95699","SINAPI","95699","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - JUROS. AF_11/2016","H","0,63","0,63",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95700","SINAPI","95700","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","6,70","6,70",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95701","SINAPI","95701","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","3,31","3,31",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95704","SINAPI","95704","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","45,95","45,95",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95705","SINAPI","95705","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - JUROS. AF_11/2016","H","6,29","6,29",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95706","SINAPI","95706","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","57,51","57,51",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95707","SINAPI","95707","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","4,34","4,34",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95710","SINAPI","95710","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","55,23","55,23",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95711","SINAPI","95711","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H","7,49","7,49",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95712","SINAPI","95712","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","69,04","69,04",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95713","SINAPI","95713","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","89,72","89,72",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95716","SINAPI","95716","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","53,17","53,17",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95717","SINAPI","95717","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H","7,21","7,21",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95718","SINAPI","95718","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","66,47","66,47",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95719","SINAPI","95719","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","89,72","89,72",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95869","SINAPI","95869","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016","H","1,80","1,80",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95870","SINAPI","95870","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016","H","8,97","8,97",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95871","SINAPI","95871","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016","H","272,47","272,47",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 95874","SINAPI","95874","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016","H","10,05","10,05",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96008","SINAPI","96008","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","23,62","23,62",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96009","SINAPI","96009","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","3,27","3,27",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96011","SINAPI","96011","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","25,84","25,84",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96012","SINAPI","96012","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","96,47","96,47",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96015","SINAPI","96015","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","23,40","23,40",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96016","SINAPI","96016","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","3,24","3,24",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96018","SINAPI","96018","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","25,59","25,59",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96019","SINAPI","96019","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","96,47","96,47",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96023","SINAPI","96023","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","18,16","18,16",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96024","SINAPI","96024","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","2,51","2,51",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96026","SINAPI","96026","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","19,86","19,86",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96027","SINAPI","96027","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","67,22","67,22",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96030","SINAPI","96030","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","28,58","28,58",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96031","SINAPI","96031","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017","H","5,54","5,54",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96032","SINAPI","96032","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017","H","4,38","4,38",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96033","SINAPI","96033","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","49,25","49,25",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96034","SINAPI","96034","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","141,48","141,48",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96053","SINAPI","96053","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H","18,38","18,38",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96054","SINAPI","96054","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H","33,20","33,20",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96055","SINAPI","96055","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","H","2,54","2,54",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96056","SINAPI","96056","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H","20,11","20,11",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96057","SINAPI","96057","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H","67,22","67,22",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96060","SINAPI","96060","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","H","3,35","3,35",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96061","SINAPI","96061","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H","41,50","41,50",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96062","SINAPI","96062","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H","39,76","39,76",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96241","SINAPI","96241","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017","H","28,90","28,90",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96242","SINAPI","96242","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017","H","3,92","3,92",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96243","SINAPI","96243","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017","H","36,12","36,12",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96244","SINAPI","96244","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017","H","17,37","17,37",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96301","SINAPI","96301","PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017","H","49,01","49,01",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96457","SINAPI","96457","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017","H","63,69","63,69",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96458","SINAPI","96458","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017","H","67,26","67,26",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96459","SINAPI","96459","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017","H","7,46","7,46",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 96460","SINAPI","96460","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017","H","53,74","53,74",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 98760","SINAPI","98760","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018","H","0,07","0,07",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 98761","SINAPI","98761","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018","H","0,00","0,00",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 98762","SINAPI","98762","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018","H","0,08","0,08",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 98763","SINAPI","98763","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018","H","4,86","4,86",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 99829","SINAPI","99829","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019","H","0,17","0,17",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 99830","SINAPI","99830","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_04/2019","H","0,01","0,01",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 99831","SINAPI","99831","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_04/2019","H","0,11","0,11",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 99832","SINAPI","99832","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","4,68","4,68",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 100637","SINAPI","100637","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H","154,68","154,68",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 100638","SINAPI","100638","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019","H","24,37","24,37",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 100639","SINAPI","100639","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019","H","193,50","193,50",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 100640","SINAPI","100640","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019","H","4.298,40","4.298,40",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 100643","SINAPI","100643","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H","316,94","316,94",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 100644","SINAPI","100644","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019","H","57,05","57,05",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 100645","SINAPI","100645","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019","H","509,49","509,49",null,"AS","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 100646","SINAPI","100646","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019","H","5.373,00","5.373,00",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102270","SINAPI","102270","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021","H","0,79","0,79",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102271","SINAPI","102271","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021","H","0,09","0,09",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102272","SINAPI","102272","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021","H","0,99","0,99",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102273","SINAPI","102273","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021","H","1,80","1,80",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102809","SINAPI","102809","CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","18,63","18,63",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102815","SINAPI","102815","CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","3,60","3,60",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102826","SINAPI","102826","CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","6,76","6,76",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102832","SINAPI","102832","CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","9,01","9,01",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102843","SINAPI","102843","GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","134,32","134,32",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102849","SINAPI","102849","GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","65,67","65,67",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102855","SINAPI","102855","GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","65,67","65,67",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102861","SINAPI","102861","MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","1,32","1,32",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102867","SINAPI","102867","MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","0,72","0,72",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102873","SINAPI","102873","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","119,34","119,34",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102879","SINAPI","102879","PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","179,10","179,10",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102885","SINAPI","102885","PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","1,35","1,35",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102891","SINAPI","102891","PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","1,35","1,35",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102897","SINAPI","102897","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","89,72","89,72",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102903","SINAPI","102903","TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","11,64","11,64",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102909","SINAPI","102909","UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","103,61","103,61",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102915","SINAPI","102915","ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","0,66","0,66",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102927","SINAPI","102927","SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","0,99","0,99",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102933","SINAPI","102933","FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","0,99","0,99",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102939","SINAPI","102939","MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","9,91","9,91",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102945","SINAPI","102945","TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","0,02","0,02",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102951","SINAPI","102951","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","0,66","0,66",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102957","SINAPI","102957","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE  275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021","H","50,92","50,92",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102963","SINAPI","102963","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021","H","84,59","84,59",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102969","SINAPI","102969","COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017'","H","1,34","1,34",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 102985","SINAPI","102985","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2021","H","2,98","2,98",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 103156","SINAPI","103156","MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021","H","2,52","2,52",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 103162","SINAPI","103162","MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021","H","3,15","3,15",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 103168","SINAPI","103168","MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021","H","0,80","0,80",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 103174","SINAPI","103174","MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021","H","2,01","2,01",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 103180","SINAPI","103180","MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021","H","4,63","4,63",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 103223","SINAPI","103223","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2021","H","34,98","34,98",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 103229","SINAPI","103229","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2021","H","57,90","57,90",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 103235","SINAPI","103235","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2021","H","153,66","153,66",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 103241","SINAPI","103241","MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2021","H","9,60","9,60",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 103660","SINAPI","103660","VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2022","H","10,14","10,14",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 103666","SINAPI","103666","BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2022","H","92,65","92,65",null,"C","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 103792","SINAPI","103792","MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2022","H","0,29","0,29",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 103937","SINAPI","103937","CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","1,62","1,62",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 103943","SINAPI","103943","CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","1,62","1,62",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 104087","SINAPI","104087","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H","0,06","0,06",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 104088","SINAPI","104088","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022","H","0,08","0,08",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 104089","SINAPI","104089","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022","H","0,08","0,08",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 104090","SINAPI","104090","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","0,72","0,72",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 104093","SINAPI","104093","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H","0,09","0,09",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 104094","SINAPI","104094","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022","H","0,11","0,11",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 104095","SINAPI","104095","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022","H","0,11","0,11",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 104096","SINAPI","104096","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","0,99","0,99",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 104519","SINAPI","104519","LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022","H","0,67","0,67",null,"CR","0,0000000%","0,0000000%"]
["SINAPI 92259","SINAPI","92259","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","462,77","476,01",null,"AS","17,9412909%","20,2244357%"]
["SINAPI 92260","SINAPI","92260","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","523,88","543,67",null,"AS","23,6886826%","26,4659883%"]
["SINAPI 92261","SINAPI","92261","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","583,13","609,26",null,"AS","28,1099903%","31,1940764%"]
["SINAPI 92262","SINAPI","92262","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","678,53","714,87",null,"AS","33,6060498%","36,9828321%"]
["SINAPI 92539","SINAPI","92539","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","77,70","79,84",null,"CR","17,1826625%","19,4074817%"]
["SINAPI 92540","SINAPI","92540","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","86,83","89,89",null,"CR","22,0696815%","24,7269890%"]
["SINAPI 92541","SINAPI","92541","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","83,84","86,04",null,"CR","16,4635603%","18,5935498%"]
["SINAPI 92542","SINAPI","92542","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","101,48","104,66",null,"CR","19,6171304%","22,0627631%"]
["SINAPI 92543","SINAPI","92543","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","23,48","23,97",null,"CR","13,0676949%","14,8552245%"]
["SINAPI 92544","SINAPI","92544","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","18,69","19,09",null,"CR","13,0785791%","14,9104320%"]
["SINAPI 92545","SINAPI","92545","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.017,35","1.055,13",null,"AS","23,2942703%","26,0398892%"]
["SINAPI 92546","SINAPI","92546","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.249,14","1.299,17",null,"AS","25,1357150%","28,0185687%"]
["SINAPI 92547","SINAPI","92547","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.323,07","1.373,10",null,"AS","23,7309788%","26,5097713%"]
["SINAPI 92548","SINAPI","92548","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.472,48","1.529,06",null,"AS","24,1119095%","26,9194542%"]
["SINAPI 92549","SINAPI","92549","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.836,81","1.917,91",null,"AS","27,7114403%","30,7685889%"]
["SINAPI 92550","SINAPI","92550","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.264,28","2.351,72",null,"AS","24,2376459%","27,0551862%"]
["SINAPI 92551","SINAPI","92551","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.359,28","2.446,72",null,"AS","23,2615809%","26,0046025%"]
["SINAPI 92552","SINAPI","92552","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.564,06","2.661,71",null,"AS","23,9037841%","26,6963242%"]
["SINAPI 92553","SINAPI","92553","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.938,54","3.060,74",null,"AS","26,0968852%","29,0479100%"]
["SINAPI 92554","SINAPI","92554","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.047,43","3.169,63",null,"AS","25,1643306%","28,0499271%"]
["SINAPI 92555","SINAPI","92555","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.002,97","1.040,75",null,"AS","23,6283132%","26,3997539%"]
["SINAPI 92556","SINAPI","92556","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.223,94","1.273,97",null,"AS","25,6533250%","28,5728865%"]
["SINAPI 92557","SINAPI","92557","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.297,87","1.347,90",null,"AS","24,1918207%","27,0054686%"]
["SINAPI 92558","SINAPI","92558","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.458,10","1.514,68",null,"AS","24,3497407%","27,1750614%"]
["SINAPI 92559","SINAPI","92559","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.810,03","1.891,13",null,"AS","28,1214947%","31,2043535%"]
["SINAPI 92560","SINAPI","92560","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.227,81","2.315,25",null,"AS","24,6344671%","27,4814040%"]
["SINAPI 92561","SINAPI","92561","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.323,80","2.411,24",null,"AS","23,6167777%","26,3872816%"]
["SINAPI 92562","SINAPI","92562","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.503,38","2.601,03",null,"AS","24,4832490%","27,3191813%"]
["SINAPI 92563","SINAPI","92563","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.867,58","2.989,78",null,"AS","26,7427180%","29,7373869%"]
["SINAPI 92564","SINAPI","92564","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.960,51","3.082,71",null,"AS","25,9032054%","28,8408759%"]
["SINAPI 92565","SINAPI","92565","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2","38,36","39,73",null,"CR","22,4607329%","25,1453121%"]
["SINAPI 92566","SINAPI","92566","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2","23,90","24,42",null,"CR","13,4623474%","15,2800658%"]
["SINAPI 92567","SINAPI","92567","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2","34,57","35,59",null,"CR","18,5647879%","20,9085778%"]
["SINAPI 100379","SINAPI","100379","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","38,36","39,73",null,"CR","22,4607329%","25,1453121%"]
["SINAPI 100380","SINAPI","100380","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","50,23","52,39",null,"AS","27,1311639%","30,1702697%"]
["SINAPI 100381","SINAPI","100381","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","56,32","59,04",null,"CR","30,4432971%","33,6559687%"]
["SINAPI 100383","SINAPI","100383","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","25,75","26,34",null,"AS","14,2801404%","16,1450381%"]
["SINAPI 100384","SINAPI","100384","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","27,13","27,89",null,"CR","17,4074074%","19,6396396%"]
["SINAPI 100385","SINAPI","100385","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","34,57","35,59",null,"CR","18,5647879%","20,9085778%"]
["SINAPI 100386","SINAPI","100386","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019","M2","43,95","45,49",null,"AS","21,8849840%","24,4870946%"]
["SINAPI 100387","SINAPI","100387","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","53,87","55,85",null,"CR","23,0225200%","25,7583916%"]
["SINAPI 100388","SINAPI","100388","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","19,07","20,07",null,"CR","33,2803391%","36,7018602%"]
["SINAPI 100389","SINAPI","100389","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","16,96","18,07",null,"CR","41,1659726%","44,8102678%"]
["SINAPI 100390","SINAPI","100390","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","22,67","24,06",null,"CR","38,4717903%","42,0744458%"]
["SINAPI 100391","SINAPI","100391","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","19,20","20,54",null,"CR","43,7401781%","47,4302496%"]
["SINAPI 100392","SINAPI","100392","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","15,04","15,83",null,"CR","32,8187919%","36,2014021%"]
["SINAPI 100393","SINAPI","100393","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","19,27","20,50",null,"CR","40,1253918%","43,7959784%"]
["SINAPI 100394","SINAPI","100394","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","17,85","18,95",null,"CR","38,0710659%","41,6887944%"]
["SINAPI 100395","SINAPI","100395","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","22,86","24,47",null,"CR","44,2248572%","47,8867459%"]
["SINAPI 94189","SINAPI","94189","TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","31,30","31,82",null,"CR","10,2728731%","11,8018302%"]
["SINAPI 94192","SINAPI","94192","TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","33,75","34,52",null,"CR","14,2304257%","16,1525029%"]
["SINAPI 94195","SINAPI","94195","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","28,04","28,92",null,"CR","19,6839080%","22,1990257%"]
["SINAPI 94198","SINAPI","94198","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","31,27","32,49",null,"CR","24,2765273%","27,1574389%"]
["SINAPI 94201","SINAPI","94201","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","40,31","41,69",null,"CR","21,6828478%","24,3204233%"]
["SINAPI 94204","SINAPI","94204","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","45,80","47,75",null,"CR","26,7732049%","29,7858942%"]
["SINAPI 94224","SINAPI","94224","EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019","M","25,36","27,49",null,"CR","53,0927836%","56,7616960%"]
["SINAPI 94226","SINAPI","94226","SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","19,83","20,68",null,"CR","26,7712550%","29,8254122%"]
["SINAPI 94232","SINAPI","94232","AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019","UN","2,80","3,09",null,"CR","65,7039712%","68,9542484%"]
["SINAPI 94440","SINAPI","94440","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","28,04","28,92",null,"CR","19,6839080%","22,1990257%"]
["SINAPI 94441","SINAPI","94441","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","31,27","32,49",null,"CR","24,2765273%","27,1574389%"]
["SINAPI 94442","SINAPI","94442","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","28,04","28,92",null,"CR","19,6839080%","22,1990257%"]
["SINAPI 94443","SINAPI","94443","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","31,27","32,49",null,"CR","24,2765273%","27,1574389%"]
["SINAPI 94445","SINAPI","94445","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","40,31","41,69",null,"CR","21,6828478%","24,3204233%"]
["SINAPI 94446","SINAPI","94446","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","45,80","47,75",null,"CR","26,7732049%","29,7858942%"]
["SINAPI 94447","SINAPI","94447","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","40,31","41,69",null,"CR","21,6828478%","24,3204233%"]
["SINAPI 94448","SINAPI","94448","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","45,80","47,75",null,"CR","26,7732049%","29,7858942%"]
["SINAPI 94207","SINAPI","94207","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","49,49","50,12",null,"CR","7,9821717%","9,1418283%"]
["SINAPI 94210","SINAPI","94210","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","52,52","53,22",null,"CR","8,3412865%","9,5668549%"]
["SINAPI 94218","SINAPI","94218","TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS","M2","128,51","129,22",null,"CR","3,3642239%","3,8881573%"]
["SINAPI 94213","SINAPI","94213","TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","79,15","79,61",null,"CR","3,4273428%","3,9859172%"]
["SINAPI 94216","SINAPI","94216","TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","228,82","229,10",null,"CR","0,7475736%","0,8602620%"]
["SINAPI 94219","SINAPI","94219","CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","29,69","31,40",null,"CR","36,2741771%","39,7883937%"]
["SINAPI 94220","SINAPI","94220","CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","46,88","48,59",null,"CR","22,9104157%","25,6510954%"]
["SINAPI 94221","SINAPI","94221","CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","23,31","24,38",null,"CR","28,6023366%","31,7335539%"]
["SINAPI 94222","SINAPI","94222","CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","40,50","41,57",null,"CR","16,4019851%","18,5444874%"]
["SINAPI 94223","SINAPI","94223","CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","86,22","86,54",null,"CR","2,2640195%","2,6145303%"]
["SINAPI 94451","SINAPI","94451","CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","96,17","96,50",null,"CR","2,0607826%","2,4061398%"]
["SINAPI 100325","SINAPI","100325","CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","93,53","93,76",null,"CR","1,4984480%","1,7508273%"]
["SINAPI 100327","SINAPI","100327","RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M","58,11","59,05",null,"CR","10,1724137%","11,6050220%"]
["SINAPI 100328","SINAPI","100328","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","11,85","12,65",null,"CR","42,8815004%","46,5283320%"]
["SINAPI 100329","SINAPI","100329","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","15,09","16,22",null,"CR","47,3965287%","51,0559007%"]
["SINAPI 100330","SINAPI","100330","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","16,06","17,15",null,"CR","42,6054122%","46,3529411%"]
["SINAPI 100331","SINAPI","100331","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","21,58","23,23",null,"CR","48,1101259%","51,8823021%"]
["SINAPI 100434","SINAPI","100434","CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","160,75","161,76",null,"CR","3,8724940%","4,4672689%"]
["SINAPI 100435","SINAPI","100435","RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019","M","65,17","65,85",null,"CR","6,4104534%","7,3786703%"]
["SINAPI 94227","SINAPI","94227","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","64,49","65,63",null,"CR","11,0783095%","12,6392917%"]
["SINAPI 94228","SINAPI","94228","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","87,34","88,90",null,"CR","11,1365982%","12,7084272%"]
["SINAPI 94229","SINAPI","94229","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","168,90","171,68",null,"CR","10,2559544%","11,6947472%"]
["SINAPI 94231","SINAPI","94231","RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","51,58","52,38",null,"CR","9,6209912%","10,9877488%"]
["SINAPI 94449","SINAPI","94449","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","82,66","83,29",null,"CR","4,7740215%","5,4954304%"]
["SINAPI 92255","SINAPI","92255","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","212,47","227,46",null,"AS","44,0938207%","47,7782668%"]
["SINAPI 92256","SINAPI","92256","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","272,62","295,07",null,"AS","51,4937974%","55,1893671%"]
["SINAPI 92257","SINAPI","92257","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","331,71","361,48",null,"AS","56,1108767%","59,7259896%"]
["SINAPI 92258","SINAPI","92258","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","426,76","468,31",null,"AS","60,8457177%","64,3191286%"]
["SINAPI 92568","SINAPI","92568","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","147,73","149,74",null,"CR","8,4609131%","9,6845341%"]
["SINAPI 92569","SINAPI","92569","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","82,21","83,07",null,"CR","6,5302144%","7,5105485%"]
["SINAPI 92570","SINAPI","92570","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","52,11","52,52",null,"CR","4,8827374%","5,5905361%"]
["SINAPI 92571","SINAPI","92571","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","158,98","162,23",null,"CR","12,7864517%","14,5298617%"]
["SINAPI 92572","SINAPI","92572","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","95,29","96,95",null,"CR","10,8681942%","12,4057432%"]
["SINAPI 92573","SINAPI","92573","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","56,93","57,90",null,"CR","10,6087262%","12,0934256%"]
["SINAPI 92574","SINAPI","92574","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","150,34","152,53",null,"CR","9,0412782%","10,3425646%"]
["SINAPI 92575","SINAPI","92575","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","75,29","76,14",null,"CR","7,0525615%","8,0921052%"]
["SINAPI 92576","SINAPI","92576","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","41,16","41,49",null,"CR","4,8210372%","5,5797101%"]
["SINAPI 92577","SINAPI","92577","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","162,08","165,48",null,"CR","13,1530196%","14,9337688%"]
["SINAPI 92578","SINAPI","92578","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","81,86","83,42",null,"CR","11,9158306%","13,5654261%"]
["SINAPI 92579","SINAPI","92579","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","45,03","45,81",null,"CR","10,6634016%","12,1881838%"]
["SINAPI 92580","SINAPI","92580","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","56,44","57,64",null,"CR","13,3724027%","15,1799687%"]
["SINAPI 92581","SINAPI","92581","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","58,61","59,70",null,"CR","11,6812040%","13,2975151%"]
["SINAPI 92582","SINAPI","92582","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","816,56","838,59",null,"AS","16,8455093%","19,0285911%"]
["SINAPI 92584","SINAPI","92584","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","955,33","977,36",null,"AS","14,3980400%","16,3262173%"]
["SINAPI 92586","SINAPI","92586","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.094,09","1.116,12",null,"AS","12,5716479%","14,2960838%"]
["SINAPI 92588","SINAPI","92588","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.396,73","1.429,72",null,"AS","14,7632311%","16,7314902%"]
["SINAPI 92590","SINAPI","92590","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.535,49","1.568,48",null,"AS","13,4289082%","15,2511031%"]
["SINAPI 92592","SINAPI","92592","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.733,35","1.773,66",null,"AS","14,5344811%","16,4766383%"]
["SINAPI 92593","SINAPI","92593","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","KG","13,18","13,48",null,"AS","14,4716692%","16,4547494%"]
["SINAPI 92594","SINAPI","92594","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","2.010,97","2.054,80",null,"AS","13,6194317%","15,4617799%"]
["SINAPI 92596","SINAPI","92596","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","2.250,73","2.306,34",null,"AS","15,4364324%","17,4748819%"]
["SINAPI 92598","SINAPI","92598","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","2.389,49","2.445,10",null,"AS","14,5399450%","16,4830849%"]
["SINAPI 92600","SINAPI","92600","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","2.563,39","2.619,00",null,"AS","13,5534765%","15,3885220%"]
["SINAPI 92602","SINAPI","92602","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015","UN","816,56","838,59",null,"AS","16,8455093%","19,0285911%"]
["SINAPI 92604","SINAPI","92604","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","920,19","942,22",null,"AS","14,9479885%","16,9352441%"]
["SINAPI 92606","SINAPI","92606","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.058,95","1.080,98",null,"AS","12,9889020%","14,7609089%"]
["SINAPI 92608","SINAPI","92608","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.326,46","1.359,45",null,"AS","15,5454518%","17,5964686%"]
["SINAPI 92610","SINAPI","92610","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.465,22","1.498,21",null,"AS","14,0730375%","15,9665155%"]
["SINAPI 92612","SINAPI","92612","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.663,07","1.703,38",null,"AS","15,1487816%","17,1565461%"]
["SINAPI 92614","SINAPI","92614","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.870,43","1.914,26",null,"AS","14,6428972%","16,5970919%"]
["SINAPI 92616","SINAPI","92616","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","2.145,32","2.200,93",null,"AS","16,1949736%","18,3119007%"]
["SINAPI 92618","SINAPI","92618","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","2.284,09","2.339,70",null,"AS","15,2109567%","17,2256964%"]
["SINAPI 92620","SINAPI","92620","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","2.422,84","2.478,45",null,"AS","14,3397877%","16,2612681%"]
["SINAPI 100357","SINAPI","100357","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.057,58","1.095,36",null,"AS","22,4080046%","25,0833219%"]
["SINAPI 100358","SINAPI","100358","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.427,04","1.489,34",null,"AS","27,3965882%","30,4340818%"]
["SINAPI 100359","SINAPI","100359","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.502,53","1.564,83",null,"AS","26,0199293%","28,9656847%"]
["SINAPI 100360","SINAPI","100360","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.666,89","1.735,74",null,"AS","25,9178591%","28,8564036%"]
["SINAPI 100361","SINAPI","100361","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.068,24","2.161,62",null,"AS","28,3328981%","31,4282145%"]
["SINAPI 100362","SINAPI","100362","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.762,80","2.862,52",null,"AS","22,6505657%","25,3448299%"]
["SINAPI 100363","SINAPI","100363","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.855,55","2.955,27",null,"AS","21,9148049%","24,5493277%"]
["SINAPI 100364","SINAPI","100364","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.099,77","3.209,70",null,"AS","22,2561339%","24,9187560%"]
["SINAPI 100365","SINAPI","100365","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.557,36","3.691,81",null,"AS","23,7215042%","26,5000352%"]
["SINAPI 100366","SINAPI","100366","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.804,83","3.939,28",null,"AS","22,1785321%","24,8351759%"]
["SINAPI 100367","SINAPI","100367","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.028,82","1.066,60",null,"AS","23,0345216%","25,7598064%"]
["SINAPI 100368","SINAPI","100368","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.391,56","1.453,86",null,"AS","28,0952175%","31,1769076%"]
["SINAPI 100369","SINAPI","100369","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.467,05","1.529,35",null,"AS","26,6493049%","29,6377678%"]
["SINAPI 100370","SINAPI","100370","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.741,31","1.810,16",null,"AS","24,8100306%","27,6698841%"]
["SINAPI 100371","SINAPI","100371","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.973,61","2.066,99",null,"AS","29,6915460%","32,8672208%"]
["SINAPI 100372","SINAPI","100372","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.600,68","2.700,40",null,"AS","24,0626658%","26,8665560%"]
["SINAPI 100373","SINAPI","100373","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.692,09","2.791,81",null,"AS","23,2455504%","25,9868102%"]
["SINAPI 100374","SINAPI","100374","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.884,04","2.993,97",null,"AS","23,9210491%","26,7144107%"]
["SINAPI 100375","SINAPI","100375","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.236,42","3.370,87",null,"AS","26,0740319%","29,0232715%"]
["SINAPI 100376","SINAPI","100376","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.167,33","3.301,78",null,"AS","26,6428381%","29,6306280%"]
["SINAPI 100377","SINAPI","100377","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","KG","13,54","13,82",null,"AS","12,8742514%","14,7252747%"]
["SINAPI 100378","SINAPI","100378","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","KG","12,74","13,00",null,"AS","13,2165605%","15,0428682%"]
["SINAPI 100382","SINAPI","100382","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","23,90","24,42",null,"CR","13,4623474%","15,2800658%"]
["SINAPI 104314","SINAPI","104314","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019","KG","13,01","13,29",null,"CR","13,2250580%","15,0643451%"]
["SINAPI 94444","SINAPI","94444","TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","914,43","915,31",null,"CR","0,5994115%","0,6971687%"]
["SINAPI 104482","SINAPI","104482","ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022","H","27,61","30,55",null,"CR","66,8358102%","70,0294794%"]
["SINAPI 104184","SINAPI","104184","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PVC PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES. AF_12/2022","UN","33,36","35,43",null,"CR","38,6786786%","42,2511312%"]
["SINAPI 104185","SINAPI","104185","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBAS, À VÁCUO E CENTRÍFUGA, PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBAS). AF_12/2022","UN","23,05","25,54",null,"CR","67,6521740%","70,8120832%"]
["SINAPI 104189","SINAPI","104189","INSTALAÇÃO DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOSA, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022","M3","158,31","162,08",null,"CR","14,9266936%","16,9114924%"]
["SINAPI 104190","SINAPI","104190","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBA PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBA). AF_12/2022","UN","593,87","654,16",null,"CR","63,4892299%","66,8557364%"]
["SINAPI 102661","SINAPI","102661","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","36,72","37,32",null,"AS","10,1068200%","11,6078642%"]
["SINAPI 102662","SINAPI","102662","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","90,11","90,94",null,"CR","5,7298620%","6,6130276%"]
["SINAPI 102663","SINAPI","102663","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","63,87","64,78",null,"CR","8,8979720%","10,2107220%"]
["SINAPI 102664","SINAPI","102664","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","49,83","50,41",null,"CR","7,3529411%","8,4593949%"]
["SINAPI 102665","SINAPI","102665","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021","M","24,16","24,71",null,"CR","14,1962421%","16,1224489%"]
["SINAPI 102666","SINAPI","102666","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","60,79","61,44",null,"AS","6,5335753%","7,5102040%"]
["SINAPI 102668","SINAPI","102668","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","114,18","115,06",null,"CR","4,7451977%","5,4830287%"]
["SINAPI 102669","SINAPI","102669","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","88,20","89,15",null,"CR","6,7318626%","7,7286533%"]
["SINAPI 102670","SINAPI","102670","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","114,28","115,86",null,"AS","8,6296198%","9,8874458%"]
["SINAPI 102672","SINAPI","102672","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","180,93","183,53",null,"CR","9,0163934%","10,3128241%"]
["SINAPI 102673","SINAPI","102673","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","168,57","172,16",null,"CR","13,3706060%","15,1915686%"]
["SINAPI 102674","SINAPI","102674","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","123,78","125,03",null,"AS","6,3700461%","7,3313547%"]
["SINAPI 102676","SINAPI","102676","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","180,89","182,60",null,"CR","5,9781705%","6,8861454%"]
["SINAPI 102677","SINAPI","102677","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","157,22","159,22",null,"CR","7,9714303%","9,1475698%"]
["SINAPI 102678","SINAPI","102678","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","144,80","146,39",null,"CR","6,9099217%","7,9361818%"]
["SINAPI 102679","SINAPI","102679","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","155,35","156,55",null,"CR","4,8577511%","5,6007168%"]
["SINAPI 102680","SINAPI","102680","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","157,04","158,76",null,"AS","6,9198850%","7,9482323%"]
["SINAPI 102681","SINAPI","102681","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","214,14","216,33",null,"CR","6,4520656%","7,4094655%"]
["SINAPI 102683","SINAPI","102683","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","195,58","198,16",null,"CR","8,2902085%","9,4958790%"]
["SINAPI 102684","SINAPI","102684","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","167,57","168,91",null,"AS","5,0113622%","5,7720828%"]
["SINAPI 102685","SINAPI","102685","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","224,68","226,49",null,"CR","5,0425788%","5,8110737%"]
["SINAPI 102687","SINAPI","102687","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","201,27","203,35",null,"CR","6,4818041%","7,4539363%"]
["SINAPI 102688","SINAPI","102688","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","42,44","43,34",null,"AS","13,3080748%","15,1367640%"]
["SINAPI 102689","SINAPI","102689","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","91,86","92,83",null,"CR","6,6550294%","7,6524554%"]
["SINAPI 102690","SINAPI","102690","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","66,51","67,46",null,"AS","8,8687782%","10,1561338%"]
["SINAPI 102693","SINAPI","102693","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","117,52","118,54",null,"CR","5,4134697%","6,2367954%"]
["SINAPI 102694","SINAPI","102694","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","82,31","83,66",null,"AS","10,3086495%","11,7936412%"]
["SINAPI 102696","SINAPI","102696","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","133,36","134,87",null,"CR","7,0655441%","8,1153388%"]
["SINAPI 102697","SINAPI","102697","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","113,40","114,85",null,"AS","7,9324372%","9,0901152%"]
["SINAPI 102703","SINAPI","102703","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","164,46","166,05",null,"CR","6,0500822%","6,9514844%"]
["SINAPI 102704","SINAPI","102704","TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","11,75","11,80",null,"AS","2,0512820%","2,3850085%"]
["SINAPI 102705","SINAPI","102705","TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","61,68","61,73",null,"CR","0,3894207%","0,4540295%"]
["SINAPI 102707","SINAPI","102707","TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","42,87","43,34",null,"CR","6,6869300%","7,6584914%"]
["SINAPI 102708","SINAPI","102708","LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","22,72","24,30",null,"CR","43,6203090%","47,2967395%"]
["SINAPI 102710","SINAPI","102710","JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","56,36","59,52",null,"CR","35,1279317%","38,5870479%"]
["SINAPI 102711","SINAPI","102711","JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","74,23","77,39",null,"CR","26,6621712%","29,6689084%"]
["SINAPI 102712","SINAPI","102712","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","9,93","9,98",null,"CR","2,4291497%","2,8225806%"]
["SINAPI 102713","SINAPI","102713","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","13,69","13,74",null,"CR","1,7595307%","2,0467836%"]
["SINAPI 102715","SINAPI","102715","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","27,17","27,22",null,"CR","0,8849557%","1,0309278%"]
["SINAPI 102716","SINAPI","102716","ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021","M3","147,64","149,19",null,"CR","6,5649372%","7,5493222%"]
["SINAPI 102717","SINAPI","102717","ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021","M3","137,18","138,73",null,"CR","7,0662092%","8,1192263%"]
["SINAPI 102718","SINAPI","102718","ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021","M3","153,96","157,03",null,"CR","12,4772550%","14,1892322%"]
["SINAPI 102719","SINAPI","102719","ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021","M3","143,50","146,57",null,"C","13,3872542%","15,2024028%"]
["SINAPI 102722","SINAPI","102722","DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","55,25","56,23",null,"AS","10,9539354%","12,5244967%"]
["SINAPI 102723","SINAPI","102723","DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","55,78","56,76",null,"AS","10,8496497%","12,4073420%"]
["SINAPI 102724","SINAPI","102724","DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","29,28","30,19",null,"CR","19,5964432%","22,0490716%"]
["SINAPI 102725","SINAPI","102725","DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","28,62","29,53",null,"CR","20,0489853%","22,5423728%"]
["SINAPI 102726","SINAPI","102726","DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","26,67","27,58",null,"CR","21,5170859%","24,1379310%"]
["SINAPI 103653","SINAPI","103653","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","32,47","32,52",null,"CR","0,7402837%","0,8626001%"]
["SINAPI 92743","SINAPI","92743","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M \u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","658,14","673,95",null,"CR","15,0638297%","17,0567370%"]
["SINAPI 92744","SINAPI","92744","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M \u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","624,85","632,50",null,"CR","7,6604123%","8,7805032%"]
["SINAPI 92745","SINAPI","92745","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M \u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","813,44","832,47",null,"CR","14,6668961%","16,6180057%"]
["SINAPI 92746","SINAPI","92746","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","740,50","751,23",null,"CR","9,0932422%","10,3955584%"]
["SINAPI 92747","SINAPI","92747","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","901,74","922,63",null,"CR","14,5224441%","16,4599774%"]
["SINAPI 92748","SINAPI","92748","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M\u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","806,63","819,23",null,"CR","9,7820156%","11,1698490%"]
["SINAPI 92749","SINAPI","92749","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","933,32","948,97",null,"CR","10,5018378%","11,9771081%"]
["SINAPI 92750","SINAPI","92750","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","1.593,39","1.614,87",null,"CR","8,4576083%","9,6764804%"]
["SINAPI 92751","SINAPI","92751","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M    FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","1.976,61","2.001,40",null,"CR","7,8641793%","9,0059613%"]
["SINAPI 92752","SINAPI","92752","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","2.358,24","2.386,23",null,"CR","7,4394639%","8,5244774%"]
["SINAPI 92753","SINAPI","92753","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 2 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","618,77","629,81",null,"AS","11,1736178%","12,7296983%"]
["SINAPI 92754","SINAPI","92754","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M    FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","564,83","574,98",null,"AS","11,2687280%","12,8385783%"]
["SINAPI 92755","SINAPI","92755","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M2","240,03","245,24",null,"CR","13,6168438%","15,4568082%"]
["SINAPI 92756","SINAPI","92756","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M2","272,82","279,01",null,"CR","14,2118389%","16,1131831%"]
["SINAPI 92757","SINAPI","92757","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M2","312,59","319,93",null,"CR","14,6944915%","16,6473807%"]
["SINAPI 92758","SINAPI","92758","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","729,07","740,07",null,"CR","9,4580321%","10,8027027%"]
["SINAPI 91069","SINAPI","91069","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","121,10","124,46",null,"AS","17,3298039%","19,5330112%"]
["SINAPI 91070","SINAPI","91070","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","135,15","138,70",null,"AS","16,4590747%","18,6014592%"]
["SINAPI 91071","SINAPI","91071","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","167,98","175,83",null,"AS","29,2742560%","32,4332023%"]
["SINAPI 91072","SINAPI","91072","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","181,95","190,00",null,"AS","27,7621800%","30,8239759%"]
["SINAPI 91073","SINAPI","91073","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","137,33","142,46",null,"AS","23,4023927%","26,1603375%"]
["SINAPI 91074","SINAPI","91074","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","153,08","158,59",null,"AS","22,5624918%","25,2573738%"]
["SINAPI 91075","SINAPI","91075","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","186,45","196,55",null,"AS","33,9366272%","37,3325182%"]
["SINAPI 91076","SINAPI","91076","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","202,18","212,66",null,"AS","32,5356718%","35,8656744%"]
["SINAPI 91077","SINAPI","91077","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","147,84","150,13",null,"AS","9,7289972%","11,1140760%"]
["SINAPI 91078","SINAPI","91078","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","173,90","176,38",null,"AS","8,9202418%","10,1975925%"]
["SINAPI 91079","SINAPI","91079","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","154,31","157,21",null,"AS","11,7421783%","13,3617943%"]
["SINAPI 91080","SINAPI","91080","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","180,05","183,12",null,"AS","10,6630325%","12,1581710%"]
["SINAPI 91081","SINAPI","91081","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","166,14","170,36",null,"AS","15,8681371%","17,9402774%"]
["SINAPI 91082","SINAPI","91082","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","193,66","198,21",null,"AS","14,6964525%","16,6531932%"]
["SINAPI 91083","SINAPI","91083","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","177,40","182,71",null,"AS","18,7927042%","21,1654423%"]
["SINAPI 91084","SINAPI","91084","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","204,55","210,19",null,"AS","17,2776662%","19,5037149%"]
["SINAPI 91086","SINAPI","91086","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","133,44","137,96",null,"AS","21,2269109%","23,8071029%"]
["SINAPI 91087","SINAPI","91087","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","147,86","152,61",null,"AS","20,1273626%","22,6174849%"]
["SINAPI 91088","SINAPI","91088","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","181,80","191,00",null,"AS","31,7100044%","35,0007865%"]
["SINAPI 91089","SINAPI","91089","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","196,36","205,80",null,"AS","30,1591349%","33,3706388%"]
["SINAPI 91090","SINAPI","91090","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","147,22","153,36",null,"AS","26,1280882%","29,0866326%"]
["SINAPI 91091","SINAPI","91091","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","163,55","170,12",null,"AS","25,1607766%","28,0558172%"]
["SINAPI 91092","SINAPI","91092","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","197,30","208,53",null,"AS","35,6747703%","39,1433784%"]
["SINAPI 91093","SINAPI","91093","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","213,97","225,68",null,"AS","34,2644581%","37,6763375%"]
["SINAPI 91094","SINAPI","91094","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","155,37","158,46",null,"AS","12,4613202%","14,1710384%"]
["SINAPI 91095","SINAPI","91095","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","181,87","185,17",null,"AS","11,3692671%","12,9461388%"]
["SINAPI 91096","SINAPI","91096","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","158,31","161,70",null,"AS","13,3691869%","15,1830514%"]
["SINAPI 91097","SINAPI","91097","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","184,57","188,17",null,"AS","12,1588627%","13,8325616%"]
["SINAPI 91098","SINAPI","91098","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","173,39","178,43",null,"AS","18,1886443%","20,4984283%"]
["SINAPI 91099","SINAPI","91099","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","201,50","206,91",null,"AS","16,8289774%","18,9943863%"]
["SINAPI 91100","SINAPI","91100","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","182,08","187,98",null,"AS","20,3410341%","22,8490757%"]
["SINAPI 91101","SINAPI","91101","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","210,00","216,29",null,"AS","18,7574500%","21,1193926%"]
["SINAPI 93952","SINAPI","93952","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","234,87","248,95",null,"AS","37,5128030%","41,0500040%"]
["SINAPI 93953","SINAPI","93953","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","218,68","231,23",null,"AS","35,9363536%","39,4171978%"]
["SINAPI 93954","SINAPI","93954","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","208,95","220,60",null,"AS","34,9136276%","38,3622648%"]
["SINAPI 93955","SINAPI","93955","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","202,07","213,08",null,"AS","34,1704302%","37,5753012%"]
["SINAPI 93956","SINAPI","93956","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","196,61","207,13",null,"AS","33,5577658%","36,9567321%"]
["SINAPI 93957","SINAPI","93957","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","248,97","263,30",null,"AS","36,0449203%","39,5303699%"]
["SINAPI 93958","SINAPI","93958","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","231,81","244,55",null,"AS","34,3766211%","37,7894348%"]
["SINAPI 93959","SINAPI","93959","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","221,63","233,41",null,"AS","33,3197611%","36,6990207%"]
["SINAPI 93960","SINAPI","93960","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","214,42","225,57",null,"AS","32,5307401%","35,8622222%"]
["SINAPI 93961","SINAPI","93961","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","208,80","219,44",null,"AS","31,9070258%","35,2231714%"]
["SINAPI 93962","SINAPI","93962","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","220,46","234,05",null,"AS","38,5727930%","42,1485479%"]
["SINAPI 93963","SINAPI","93963","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","204,29","216,34",null,"AS","36,9619631%","40,4819277%"]
["SINAPI 93964","SINAPI","93964","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","194,60","205,77",null,"AS","35,9233305%","39,4104750%"]
["SINAPI 93965","SINAPI","93965","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","184,63","194,77",null,"AS","34,4342441%","37,8635778%"]
["SINAPI 93966","SINAPI","93966","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","182,36","192,41",null,"AS","34,5525548%","37,9775866%"]
["SINAPI 93967","SINAPI","93967","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","234,54","248,38",null,"AS","36,9439815%","40,4623577%"]
["SINAPI 93968","SINAPI","93968","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","217,42","229,67",null,"AS","35,2607552%","38,7113672%"]
["SINAPI 93969","SINAPI","93969","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","207,25","218,58",null,"AS","34,1554233%","37,5613335%"]
["SINAPI 93970","SINAPI","93970","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","200,14","210,79",null,"AS","33,3550423%","36,7307143%"]
["SINAPI 93971","SINAPI","93971","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","188,38","198,26",null,"AS","32,9040498%","36,2524016%"]
["SINAPI 95108","SINAPI","95108","EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016","UN","31,06","33,52",null,"CR","50,3414636%","54,0475476%"]
["SINAPI 100332","SINAPI","100332","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019","M2","966,35","975,12",null,"AS","5,9790763%","6,8285782%"]
["SINAPI 100333","SINAPI","100333","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019","M2","594,26","600,74",null,"AS","7,0872274%","8,0955251%"]
["SINAPI 100334","SINAPI","100334","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019","M2","764,89","772,24",null,"AS","6,3149028%","7,2125035%"]
["SINAPI 100335","SINAPI","100335","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019","M2","485,82","491,45",null,"AS","7,5234979%","8,5927108%"]
["SINAPI 100341","SINAPI","100341","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019","M2","36,19","38,16",null,"CR","33,9889196%","37,3883342%"]
["SINAPI 100342","SINAPI","100342","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","15,04","15,48",null,"CR","18,5284280%","20,8062418%"]
["SINAPI 100343","SINAPI","100343","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","14,19","14,50",null,"CR","13,5653409%","15,5447605%"]
["SINAPI 100344","SINAPI","100344","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","12,70","12,92",null,"CR","10,8557844%","12,3831775%"]
["SINAPI 100345","SINAPI","100345","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","10,76","10,91",null,"CR","9,0654205%","10,4051565%"]
["SINAPI 100346","SINAPI","100346","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","10,22","10,32",null,"CR","6,2007874%","7,1150097%"]
["SINAPI 100347","SINAPI","100347","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","11,46","11,52",null,"CR","3,5933391%","4,0976460%"]
["SINAPI 100348","SINAPI","100348","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","11,20","11,24",null,"CR","2,1486123%","2,4977698%"]
["SINAPI 100349","SINAPI","100349","CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019","M3","725,45","728,58",null,"AS","2,7102662%","3,1282600%"]
["SINAPI 102989","SINAPI","102989","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","36,45","37,59",null,"CR","19,5981282%","22,0443021%"]
["SINAPI 102990","SINAPI","102990","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","44,31","45,66",null,"CR","19,0271493%","21,4097496%"]
["SINAPI 102991","SINAPI","102991","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","57,41","59,11",null,"CR","18,5754189%","20,9089367%"]
["SINAPI 102992","SINAPI","102992","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","84,48","86,40",null,"CR","14,1993599%","16,0987482%"]
["SINAPI 102993","SINAPI","102993","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","110,00","112,55",null,"CR","14,5808682%","16,5258382%"]
["SINAPI 102994","SINAPI","102994","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","187,63","190,64",null,"CR","10,0250626%","11,4417677%"]
["SINAPI 102995","SINAPI","102995","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021","M","53,26","55,36",null,"CR","24,6087120%","27,4673439%"]
["SINAPI 102996","SINAPI","102996","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M). AF_08/2021","M","75,39","78,30",null,"CR","24,2077230%","27,0630445%"]
["SINAPI 102997","SINAPI","102997","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF_08/2021","M","101,02","104,58",null,"CR","22,1141439%","24,7578866%"]
["SINAPI 102998","SINAPI","102998","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,074 M; B=0,534 M; H=0,27 M). AF_08/2021","M","96,46","99,97",null,"CR","22,8123051%","25,5139905%"]
["SINAPI 102999","SINAPI","102999","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08/2021","M","122,08","126,49",null,"CR","22,6444517%","25,3524473%"]
["SINAPI 103000","SINAPI","103000","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M; H=0,27 M). AF_08/2021","M","122,58","127,02",null,"CR","22,6573998%","25,3551136%"]
["SINAPI 103001","SINAPI","103001","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","262,50","264,72",null,"CR","5,2557359%","6,0435407%"]
["SINAPI 103002","SINAPI","103002","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","328,03","330,31",null,"CR","4,3853496%","5,0513309%"]
["SINAPI 103003","SINAPI","103003","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","459,12","461,61",null,"CR","3,3878733%","3,9091618%"]
["SINAPI 103005","SINAPI","103005","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021","UN","618,83","637,47",null,"AS","18,8790464%","21,2572308%"]
["SINAPI 103006","SINAPI","103006","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021","UN","842,22","867,83",null,"AS","19,0809737%","21,4716846%"]
["SINAPI 103007","SINAPI","103007","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021","UN","1.116,99","1.149,61",null,"AS","18,3143912%","20,6334691%"]
["SINAPI 97933","SINAPI","97933","CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020","UN","1.067,93","1.072,16",null,"AS","2,4675166%","2,8515708%"]
["SINAPI 97934","SINAPI","97934","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020","UN","2.326,17","2.383,96",null,"AS","15,5438561%","17,5965665%"]
["SINAPI 97935","SINAPI","97935","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020","UN","851,58","868,78",null,"AS","12,6568582%","14,3896253%"]
["SINAPI 97936","SINAPI","97936","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","1.923,01","2.008,33",null,"AS","27,8272256%","30,9081555%"]
["SINAPI 97947","SINAPI","97947","CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020","UN","1.752,42","1.812,79",null,"AS","21,5956462%","24,2047675%"]
["SINAPI 97948","SINAPI","97948","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020","UN","3.231,43","3.341,09",null,"AS","21,2954359%","23,8827966%"]
["SINAPI 97949","SINAPI","97949","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","1.732,41","1.814,34",null,"AS","29,6804471%","32,8585697%"]
["SINAPI 97950","SINAPI","97950","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","3.045,42","3.191,29",null,"AS","30,0704933%","33,2748754%"]
["SINAPI 97951","SINAPI","97951","CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.800,03","2.911,42",null,"AS","24,9690799%","27,8446767%"]
["SINAPI 97952","SINAPI","97952","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","4.844,05","5.034,08",null,"AS","24,6264539%","27,4787912%"]
["SINAPI 97953","SINAPI","97953","CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020","UN","1.288,27","1.329,05",null,"AS","19,8315710%","22,2904994%"]
["SINAPI 97955","SINAPI","97955","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020","UN","2.848,60","2.934,27",null,"AS","18,8704837%","21,2432970%"]
["SINAPI 97956","SINAPI","97956","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","1.360,61","1.423,26",null,"AS","28,8810684%","32,0168061%"]
["SINAPI 97957","SINAPI","97957","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.441,14","2.556,44",null,"AS","29,6446596%","32,8270442%"]
["SINAPI 97961","SINAPI","97961","CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.251,15","2.335,79",null,"AS","23,5928772%","26,3678052%"]
["SINAPI 97973","SINAPI","97973","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","4.265,11","4.420,33",null,"AS","22,8418663%","25,5593246%"]
["SINAPI 97974","SINAPI","97974","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","490,52","501,64",null,"AS","14,1967112%","16,1057740%"]
["SINAPI 97975","SINAPI","97975","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","636,53","648,95",null,"AS","12,2368379%","13,9243827%"]
["SINAPI 97976","SINAPI","97976","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.119,68","1.171,02",null,"AS","28,8031945%","31,9408069%"]
["SINAPI 97977","SINAPI","97977","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.588,62","1.663,96",null,"AS","29,7868583%","32,9777884%"]
["SINAPI 97978","SINAPI","97978","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","958,83","986,91",null,"AS","18,3636363%","20,6947306%"]
["SINAPI 97980","SINAPI","97980","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.040,51","2.134,71",null,"AS","28,9800408%","32,1286761%"]
["SINAPI 97981","SINAPI","97981","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","1.156,99","1.217,73",null,"CR","32,9418378%","36,2881887%"]
["SINAPI 97983","SINAPI","97983","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","514,45","519,00",null,"CR","5,5285469%","6,3571001%"]
["SINAPI 97985","SINAPI","97985","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","1.391,91","1.465,98",null,"CR","33,3994680%","36,7663820%"]
["SINAPI 97987","SINAPI","97987","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","684,26","689,60",null,"CR","4,8858220%","5,6212373%"]
["SINAPI 97988","SINAPI","97988","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.983,89","3.116,59",null,"AS","27,9151136%","30,9980843%"]
["SINAPI 97989","SINAPI","97989","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","1.626,76","1.714,19",null,"CR","33,7255143%","37,1080891%"]
["SINAPI 97991","SINAPI","97991","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","937,73","944,55",null,"CR","4,5537457%","5,2440961%"]
["SINAPI 97992","SINAPI","97992","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.820,01","3.984,45",null,"AS","27,0217603%","30,0477898%"]
["SINAPI 97993","SINAPI","97993","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","1.979,16","2.086,61",null,"CR","34,0668061%","37,4635016%"]
["SINAPI 97994","SINAPI","97994","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.495,54","2.607,58",null,"AS","28,1830670%","31,2861979%"]
["SINAPI 97995","SINAPI","97995","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020","M","1.206,57","1.272,61",null,"CR","34,3389183%","37,7488911%"]
["SINAPI 97996","SINAPI","97996","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.155,42","3.295,93",null,"AS","27,9523720%","31,0399022%"]
["SINAPI 97997","SINAPI","97997","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M","1.440,35","1.519,49",null,"CR","34,4660362%","37,8807336%"]
["SINAPI 97999","SINAPI","97999","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020","M","1.674,20","1.766,42",null,"CR","34,5579402%","37,9750420%"]
["SINAPI 98001","SINAPI","98001","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020","M","1.907,98","2.013,29",null,"CR","34,6272037%","38,0472217%"]
["SINAPI 98002","SINAPI","98002","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.165,23","5.391,16",null,"AS","27,4559594%","30,5126475%"]
["SINAPI 98003","SINAPI","98003","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020","M","2.141,82","2.260,23",null,"CR","34,6805687%","38,1040069%"]
["SINAPI 98005","SINAPI","98005","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020","M","2.375,68","2.507,18",null,"CR","34,7241816%","38,1488797%"]
["SINAPI 98006","SINAPI","98006","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.492,57","6.775,49",null,"AS","27,3486401%","30,3981619%"]
["SINAPI 98007","SINAPI","98007","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M","2.609,46","2.754,05",null,"CR","34,7601886%","38,1858800%"]
["SINAPI 98008","SINAPI","98008","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020_PA","UN","3.905,26","4.073,67",null,"AS","27,0660271%","30,0981858%"]
["SINAPI 98009","SINAPI","98009","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020","M","1.674,20","1.766,42",null,"CR","34,5579402%","37,9750420%"]
["SINAPI 98010","SINAPI","98010","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.760,99","4.963,14",null,"AS","26,6467973%","29,6511463%"]
["SINAPI 98011","SINAPI","98011","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020","M","1.907,98","2.013,29",null,"CR","34,6272037%","38,0472217%"]
["SINAPI 98012","SINAPI","98012","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.592,69","5.828,56",null,"AS","26,4697819%","29,4614281%"]
["SINAPI 98013","SINAPI","98013","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.141,82","2.260,23",null,"CR","34,6805687%","38,1040069%"]
["SINAPI 98014","SINAPI","98014","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.424,31","6.693,92",null,"AS","26,3373792%","29,3204749%"]
["SINAPI 98015","SINAPI","98015","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020","M","2.375,68","2.507,18",null,"CR","34,7241816%","38,1488797%"]
["SINAPI 98016","SINAPI","98016","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.256,11","7.559,46",null,"AS","26,2356926%","29,2120195%"]
["SINAPI 98017","SINAPI","98017","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M","2.609,46","2.754,05",null,"CR","34,7601886%","38,1858800%"]
["SINAPI 98018","SINAPI","98018","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.087,75","8.424,79",null,"AS","26,1554757%","29,1260866%"]
["SINAPI 98019","SINAPI","98019","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020","M","2.866,82","3.025,57",null,"CR","34,7403537%","38,1652255%"]
["SINAPI 98020","SINAPI","98020","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.748,62","5.990,30",null,"AS","26,3861749%","29,3728666%"]
["SINAPI 98021","SINAPI","98021","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020","M","2.165,41","2.284,89",null,"CR","34,6158111%","38,0362295%"]
["SINAPI 98022","SINAPI","98022","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.736,87","7.017,51",null,"AS","26,1422316%","29,1120954%"]
["SINAPI 98023","SINAPI","98023","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020","M","2.399,19","2.531,77",null,"CR","34,6653600%","38,0874478%"]
["SINAPI 98024","SINAPI","98024","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.778,41","8.097,99",null,"AS","25,7837679%","28,7287603%"]
["SINAPI 98025","SINAPI","98025","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020","M","2.633,05","2.778,72",null,"CR","34,7056096%","38,1295611%"]
["SINAPI 98026","SINAPI","98026","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.773,36","9.131,87",null,"AS","25,6453156%","28,5808154%"]
["SINAPI 98027","SINAPI","98027","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M","2.866,82","3.025,57",null,"CR","34,7403537%","38,1652255%"]
["SINAPI 98028","SINAPI","98028","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.768,44","10.165,89",null,"AS","25,5341299%","28,4623350%"]
["SINAPI 98029","SINAPI","98029","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020","M","3.105,49","3.277,55",null,"CR","34,7597786%","38,1854254%"]
["SINAPI 98030","SINAPI","98030","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.946,60","8.263,77",null,"AS","25,0429017%","27,9363828%"]
["SINAPI 98031","SINAPI","98031","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.637,96","2.783,86",null,"CR","34,6940633%","38,1172107%"]
["SINAPI 98032","SINAPI","98032","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.140,28","9.501,72",null,"AS","24,8153706%","27,6922768%"]
["SINAPI 98033","SINAPI","98033","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020","M","2.871,73","3.030,70",null,"CR","34,7301571%","38,1544809%"]
["SINAPI 98034","SINAPI","98034","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.333,99","10.739,76",null,"AS","24,6402005%","27,5038264%"]
["SINAPI 98035","SINAPI","98035","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.105,49","3.277,55",null,"CR","34,7597786%","38,1854254%"]
["SINAPI 98036","SINAPI","98036","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","11.527,64","11.977,76",null,"AS","24,5018734%","27,3553528%"]
["SINAPI 98037","SINAPI","98037","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020","M","3.344,17","3.529,56",null,"CR","34,7768860%","38,2029000%"]
["SINAPI 98038","SINAPI","98038","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.544,90","10.956,04",null,"AS","24,4669145%","27,3182256%"]
["SINAPI 98039","SINAPI","98039","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020","M","3.110,41","3.282,70",null,"CR","34,7499983%","38,1749364%"]
["SINAPI 98040","SINAPI","98040","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","11.915,10","12.375,86",null,"AS","24,2648783%","27,1010253%"]
["SINAPI 98041","SINAPI","98041","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020","M","3.344,17","3.529,56",null,"CR","34,7768860%","38,2029000%"]
["SINAPI 98042","SINAPI","98042","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","13.285,38","13.795,70",null,"AS","24,1043222%","26,9287375%"]
["SINAPI 98043","SINAPI","98043","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020","M","3.582,95","3.781,64",null,"CR","34,7900013%","38,2166683%"]
["SINAPI 98044","SINAPI","98044","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","13.496,39","14.012,08",null,"AS","23,9770197%","26,7918825%"]
["SINAPI 98045","SINAPI","98045","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.582,95","3.781,64",null,"CR","34,7900013%","38,2166683%"]
["SINAPI 98046","SINAPI","98046","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","15.042,98","15.613,55",null,"AS","23,8001138%","26,6015594%"]
["SINAPI 98047","SINAPI","98047","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020","M","3.821,65","4.033,65",null,"CR","34,8029117%","38,2300059%"]
["SINAPI 98048","SINAPI","98048","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","16.800,69","17.431,47",null,"AS","23,5593339%","26,3425428%"]
["SINAPI 98049","SINAPI","98049","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M","4.012,30","4.235,44",null,"CR","34,8874201%","38,3181940%"]
["SINAPI 98050","SINAPI","98050","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","284,39","286,70",null,"CR","5,0746058%","5,8400530%"]
["SINAPI 98051","SINAPI","98051","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","930,23","977,99",null,"CR","32,2168664%","35,5297898%"]
["SINAPI 98405","SINAPI","98405","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.511,50","2.625,52",null,"AS","28,4958506%","31,6141932%"]
["SINAPI 98406","SINAPI","98406","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.828,84","6.083,29",null,"AS","27,3973850%","30,4491950%"]
["SINAPI 98407","SINAPI","98407","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.815,21","3.984,22",null,"AS","27,8037812%","30,8822530%"]
["SINAPI 98408","SINAPI","98408","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.475,04","4.672,53",null,"AS","27,6974027%","30,7694616%"]
["SINAPI 98409","SINAPI","98409","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","389,89","393,69",null,"CR","6,1335523%","7,0401057%"]
["SINAPI 98410","SINAPI","98410","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.231,07","1.260,51",null,"AS","14,9719652%","16,9640231%"]
["SINAPI 99240","SINAPI","99240","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","681,19","686,51",null,"CR","4,8872180%","5,6217760%"]
["SINAPI 99241","SINAPI","99241","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020","M","1.609,80","1.701,55",null,"CR","35,7571312%","39,2225815%"]
["SINAPI 99242","SINAPI","99242","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.896,32","3.028,38",null,"AS","28,6213946%","31,7481268%"]
["SINAPI 99243","SINAPI","99243","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","1.543,82","1.630,65",null,"CR","35,2911822%","38,7385342%"]
["SINAPI 99244","SINAPI","99244","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.655,78","4.857,16",null,"AS","27,1465132%","30,1839349%"]
["SINAPI 99246","SINAPI","99246","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","933,54","940,33",null,"CR","4,5537828%","5,2431707%"]
["SINAPI 99247","SINAPI","99247","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020","M","1.834,11","1.938,89",null,"CR","35,8373430%","39,3050846%"]
["SINAPI 99248","SINAPI","99248","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.714,33","3.877,99",null,"AS","27,6612618%","30,7287159%"]
["SINAPI 99249","SINAPI","99249","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","1.883,32","1.990,07",null,"CR","35,5677031%","39,0252117%"]
["SINAPI 99252","SINAPI","99252","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.440,70","2.552,34",null,"AS","28,7143027%","31,8501299%"]
["SINAPI 99254","SINAPI","99254","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020","M","1.161,11","1.226,82",null,"CR","35,5037797%","38,9610389%"]
["SINAPI 99256","SINAPI","99256","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.468,51","5.703,48",null,"AS","26,9674513%","29,9926047%"]
["SINAPI 99259","SINAPI","99259","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.085,44","3.225,43",null,"AS","28,4833070%","31,6039142%"]
["SINAPI 99261","SINAPI","99261","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M","1.385,43","1.464,16",null,"CR","35,6508234%","39,1125752%"]
["SINAPI 99263","SINAPI","99263","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.058,48","2.176,28",null,"CR","35,8994424%","39,3707013%"]
["SINAPI 99265","SINAPI","99265","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.730,10","3.898,49",null,"AS","28,3340811%","31,4458345%"]
["SINAPI 99266","SINAPI","99266","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020","M","1.609,80","1.701,55",null,"CR","35,7571312%","39,2225815%"]
["SINAPI 99267","SINAPI","99267","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.374,79","4.571,55",null,"AS","28,2282578%","31,3334838%"]
["SINAPI 99268","SINAPI","99268","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","486,60","497,69",null,"AS","14,2751250%","16,1905912%"]
["SINAPI 99269","SINAPI","99269","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020","M","1.834,11","1.938,89",null,"CR","35,8373430%","39,3050846%"]
["SINAPI 99270","SINAPI","99270","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","631,95","644,34",null,"AS","12,2911845%","13,9857313%"]
["SINAPI 99271","SINAPI","99271","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.281,16","6.549,71",null,"AS","26,8339648%","29,8505613%"]
["SINAPI 99272","SINAPI","99272","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.080,27","1.131,32",null,"AS","29,6880655%","32,8776347%"]
["SINAPI 99273","SINAPI","99273","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.518,74","1.593,58",null,"AS","30,9477475%","34,2030661%"]
["SINAPI 99274","SINAPI","99274","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.049,85","5.274,94",null,"AS","27,9795614%","31,0694344%"]
["SINAPI 99275","SINAPI","99275","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","951,14","979,16",null,"AS","18,4755243%","20,8176879%"]
["SINAPI 99276","SINAPI","99276","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020","M","2.282,86","2.413,69",null,"CR","35,9496000%","39,4219370%"]
["SINAPI 99277","SINAPI","99277","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020","M","2.058,48","2.176,28",null,"CR","35,8994424%","39,3707013%"]
["SINAPI 99278","SINAPI","99278","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","388,02","391,81",null,"CR","6,1421830%","7,0505617%"]
["SINAPI 99279","SINAPI","99279","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.698,32","5.951,82",null,"AS","27,9207784%","31,0058860%"]
["SINAPI 99280","SINAPI","99280","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.971,45","2.065,14",null,"AS","29,8364589%","33,0347785%"]
["SINAPI 99281","SINAPI","99281","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020","M","2.282,86","2.413,69",null,"CR","35,9496000%","39,4219370%"]
["SINAPI 99282","SINAPI","99282","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.532,24","2.677,36",null,"CR","35,9517356%","39,4239464%"]
["SINAPI 99283","SINAPI","99283","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","1.091,25","1.151,51",null,"CR","34,6504419%","38,0713615%"]
["SINAPI 99284","SINAPI","99284","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.093,98","7.396,14",null,"AS","26,7313964%","29,7413378%"]
["SINAPI 99285","SINAPI","99285","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_PA","UN","1.300,00","1.334,05",null,"AS","16,4122519%","18,5505548%"]
["SINAPI 99286","SINAPI","99286","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.346,92","6.628,78",null,"AS","27,8718960%","30,9548349%"]
["SINAPI 99287","SINAPI","99287","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.933,92","9.293,86",null,"AS","25,2833972%","28,1943050%"]
["SINAPI 99288","SINAPI","99288","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","512,00","516,54",null,"CR","5,5314576%","6,3620869%"]
["SINAPI 99289","SINAPI","99289","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M","2.507,18","2.651,02",null,"CR","35,9913646%","39,4652426%"]
["SINAPI 99290","SINAPI","99290","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.819,03","3.986,81",null,"AS","27,5745511%","30,6398550%"]
["SINAPI 99291","SINAPI","99291","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M","2.507,18","2.651,02",null,"CR","35,9913646%","39,4652426%"]
["SINAPI 99292","SINAPI","99292","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.432,76","2.546,21",null,"AS","29,2708646%","32,4355271%"]
["SINAPI 99293","SINAPI","99293","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","1.317,57","1.391,10",null,"CR","35,0258972%","38,4623130%"]
["SINAPI 99294","SINAPI","99294","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.906,65","8.242,36",null,"AS","26,6502933%","29,6545764%"]
["SINAPI 99296","SINAPI","99296","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020","M","2.756,55","2.914,67",null,"CR","35,9901137%","39,4634502%"]
["SINAPI 99297","SINAPI","99297","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020","M","2.752,23","2.910,14",null,"CR","35,9959724%","39,4695589%"]
["SINAPI 99298","SINAPI","99298","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.099,91","10.503,97",null,"AS","25,1056800%","28,0033455%"]
["SINAPI 99299","SINAPI","99299","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020","M","2.980,83","3.151,98",null,"CR","36,0216677%","39,4966784%"]
["SINAPI 99300","SINAPI","99300","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","11.265,84","11.714,04",null,"AS","24,9653140%","27,8529886%"]
["SINAPI 99301","SINAPI","99301","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.620,45","5.861,20",null,"AS","26,8842357%","29,9043295%"]
["SINAPI 99302","SINAPI","99302","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020","M","3.209,45","3.393,85",null,"CR","36,0441122%","39,5192953%"]
["SINAPI 99303","SINAPI","99303","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.305,52","10.714,91",null,"AS","24,9293883%","27,8148623%"]
["SINAPI 99304","SINAPI","99304","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020","M","2.985,15","3.156,53",null,"CR","36,0160729%","39,4900481%"]
["SINAPI 99305","SINAPI","99305","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","11.643,95","12.102,73",null,"AS","24,7237990%","27,5940386%"]
["SINAPI 99306","SINAPI","99306","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020","M","3.209,45","3.393,85",null,"CR","36,0441122%","39,5192953%"]
["SINAPI 99307","SINAPI","99307","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020","M","2.079,22","2.198,07",null,"CR","35,8611596%","39,3306962%"]
["SINAPI 99308","SINAPI","99308","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","12.982,47","13.490,57",null,"AS","24,5604150%","27,4189320%"]
["SINAPI 99309","SINAPI","99309","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020","M","3.438,16","3.635,79",null,"CR","36,0620917%","39,5384733%"]
["SINAPI 99310","SINAPI","99310","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","13.188,16","13.701,60",null,"AS","24,4309362%","27,2799784%"]
["SINAPI 99311","SINAPI","99311","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.438,16","3.635,79",null,"CR","36,0620917%","39,5384733%"]
["SINAPI 99312","SINAPI","99312","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.586,36","6.865,89",null,"AS","26,6356313%","29,6390432%"]
["SINAPI 99313","SINAPI","99313","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","14.698,96","15.267,01",null,"AS","24,2505006%","27,0861970%"]
["SINAPI 99314","SINAPI","99314","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020","M","3.666,80","3.877,66",null,"CR","36,0789416%","39,5555578%"]
["SINAPI 99315","SINAPI","99315","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","16.415,56","17.043,52",null,"AS","24,0051123%","26,8225996%"]
["SINAPI 99317","SINAPI","99317","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020","M","2.303,54","2.435,42",null,"CR","35,9148200%","39,3859350%"]
["SINAPI 99318","SINAPI","99318","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","283,55","285,85",null,"CR","5,0753538%","5,8397227%"]
["SINAPI 99319","SINAPI","99319","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","875,24","922,60",null,"CR","33,9524032%","37,3458162%"]
["SINAPI 99320","SINAPI","99320","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.605,54","7.923,86",null,"AS","26,2664948%","29,2449192%"]
["SINAPI 99321","SINAPI","99321","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020","M","2.527,92","2.672,82",null,"CR","35,9584758%","39,4312001%"]
["SINAPI 99322","SINAPI","99322","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.578,14","8.935,23",null,"AS","26,1251684%","29,0943479%"]
["SINAPI 99323","SINAPI","99323","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M","2.752,23","2.910,14",null,"CR","35,9959724%","39,4695589%"]
["SINAPI 99324","SINAPI","99324","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.550,87","9.946,72",null,"AS","26,0120500%","28,9738422%"]
["SINAPI 99325","SINAPI","99325","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020","M","2.980,83","3.151,98",null,"CR","36,0216677%","39,4966784%"]
["SINAPI 99326","SINAPI","99326","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.767,98","8.083,83",null,"AS","25,5140449%","28,4413777%"]
["SINAPI 99327","SINAPI","99327","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M","3.853,20","4.075,17",null,"CR","36,1387822%","39,6176949%"]
["SINAPI 101800","SINAPI","101800","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020","UN","1.520,26","1.570,96",null,"AS","20,9206948%","23,4728265%"]
["SINAPI 101801","SINAPI","101801","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020","UN","1.066,19","1.097,53",null,"AS","18,4278459%","20,7583301%"]
["SINAPI 101806","SINAPI","101806","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","525,16","556,81",null,"AS","37,8740970%","41,4228052%"]
["SINAPI 101807","SINAPI","101807","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","467,73","496,45",null,"AS","38,6068476%","42,1766644%"]
["SINAPI 101808","SINAPI","101808","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","529,70","536,90",null,"AS","8,4930313%","9,7306284%"]
["SINAPI 101809","SINAPI","101809","BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.928,36","3.043,40",null,"AS","24,6731461%","27,5352390%"]
["SINAPI 102139","SINAPI","102139","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.687,95","1.726,40",null,"AS","14,2563871%","16,1673937%"]
["SINAPI 102141","SINAPI","102141","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.598,34","2.653,57",null,"AS","13,3079789%","15,1151120%"]
["SINAPI 102142","SINAPI","102142","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.563,59","2.618,57",null,"AS","13,4258698%","15,2464413%"]
["SINAPI 102457","SINAPI","102457","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA","UN","1.632,93","1.668,92",null,"AS","13,7905867%","15,6514225%"]
["SINAPI 94263","SINAPI","94263","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016","M","35,18","36,81",null,"AS","28,9300998%","32,0512820%"]
["SINAPI 94264","SINAPI","94264","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016","M","38,62","40,55",null,"AS","31,3750974%","34,6372864%"]
["SINAPI 94265","SINAPI","94265","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016","M","47,37","49,10",null,"AS","22,8716645%","25,5823457%"]
["SINAPI 94266","SINAPI","94266","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016","M","51,28","53,36",null,"AS","25,4499217%","28,3781244%"]
["SINAPI 94267","SINAPI","94267","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016","M","56,89","58,72",null,"AS","20,1128150%","22,5828493%"]
["SINAPI 94268","SINAPI","94268","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016","M","61,20","63,43",null,"AS","22,6588081%","25,3712480%"]
["SINAPI 94269","SINAPI","94269","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016","M","82,36","84,55",null,"AS","16,7051952%","18,8670301%"]
["SINAPI 94270","SINAPI","94270","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016","M","88,37","91,11",null,"AS","19,4331065%","21,8605674%"]
["SINAPI 94271","SINAPI","94271","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 30 CM ALTURA. AF_06/2016","M","100,42","103,04",null,"AS","16,4505187%","18,5944790%"]
["SINAPI 94272","SINAPI","94272","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016","M","108,44","111,79",null,"AS","19,4293101%","21,8540080%"]
["SINAPI 94273","SINAPI","94273","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016","M","45,18","47,06",null,"CR","26,0261814%","28,9731572%"]
["SINAPI 94274","SINAPI","94274","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016","M","49,27","51,56",null,"CR","29,1641244%","32,3163622%"]
["SINAPI 94275","SINAPI","94275","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016","M","40,59","42,29",null,"CR","26,2898049%","29,2417061%"]
["SINAPI 94276","SINAPI","94276","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016","M","44,68","46,79",null,"CR","29,7218483%","32,9122055%"]
["SINAPI 94277","SINAPI","94277","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016","M","36,03","37,59",null,"CR","27,3259052%","30,3709634%"]
["SINAPI 94278","SINAPI","94278","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016","M","40,11","42,10",null,"CR","31,1155577%","34,3347639%"]
["SINAPI 94279","SINAPI","94279","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016","M","40,82","42,25",null,"CR","22,1676087%","24,8279136%"]
["SINAPI 94280","SINAPI","94280","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016","M","44,89","46,75",null,"CR","25,9995532%","28,9360789%"]
["SINAPI 94281","SINAPI","94281","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","58,90","61,23",null,"CR","24,8044882%","27,6696647%"]
["SINAPI 94282","SINAPI","94282","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","71,32","74,91",null,"CR","31,6535654%","34,9412079%"]
["SINAPI 94283","SINAPI","94283","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","76,91","79,45",null,"CR","20,7313899%","23,2678256%"]
["SINAPI 94284","SINAPI","94284","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","89,33","93,14",null,"CR","26,7450980%","29,7517997%"]
["SINAPI 94285","SINAPI","94285","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","94,33","97,02",null,"CR","17,8866963%","20,1650335%"]
["SINAPI 94286","SINAPI","94286","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","106,75","110,70",null,"CR","23,2586481%","26,0122921%"]
["SINAPI 94287","SINAPI","94287","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","45,24","47,37",null,"CR","29,4443214%","32,6215644%"]
["SINAPI 94288","SINAPI","94288","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","56,12","59,34",null,"CR","36,1656551%","39,6659355%"]
["SINAPI 94289","SINAPI","94289","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","58,08","60,39",null,"CR","24,9569114%","27,8302668%"]
["SINAPI 94290","SINAPI","94290","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","68,94","72,37",null,"CR","31,1265969%","34,3845089%"]
["SINAPI 94291","SINAPI","94291","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","70,36","72,81",null,"CR","21,7780938%","24,4019796%"]
["SINAPI 94292","SINAPI","94292","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","81,23","84,78",null,"CR","27,4463889%","30,4958677%"]
["SINAPI 94293","SINAPI","94293","EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016","M","190,02","193,91",null,"CR","12,8454856%","14,6033219%"]
["SINAPI 94294","SINAPI","94294","EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016","M","9,30","9,63",null,"CR","23,2711306%","26,1099365%"]
["SINAPI 104491","SINAPI","104491","ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M","3.880,66","3.887,92",null,"CR","1,1720562%","1,3566140%"]
["SINAPI 104492","SINAPI","104492","ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M","4.851,46","4.860,28",null,"CR","1,1382821%","1,3172920%"]
["SINAPI 104494","SINAPI","104494","ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M","6.551,70","6.561,97",null,"CR","0,9826922%","1,1378200%"]
["SINAPI 104497","SINAPI","104497","ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M","7.842,41","7.855,30",null,"AS","1,0285510%","1,1908368%"]
["SINAPI 104515","SINAPI","104515","APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023","M2","28,06","28,11",null,"CR","0,8571428%","0,9985734%"]
["SINAPI 102727","SINAPI","102727","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021","M2","93,30","98,01",null,"CR","31,7620530%","35,0735594%"]
["SINAPI 102728","SINAPI","102728","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","15,40","15,87",null,"CR","19,4244604%","21,8274111%"]
["SINAPI 102729","SINAPI","102729","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","14,45","14,79",null,"CR","14,3754361%","16,4168937%"]
["SINAPI 102730","SINAPI","102730","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","12,90","13,14",null,"CR","11,5715402%","13,2003069%"]
["SINAPI 102731","SINAPI","102731","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","10,89","11,06",null,"CR","9,6296296%","11,1111111%"]
["SINAPI 102732","SINAPI","102732","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","10,31","10,43",null,"CR","6,6471163%","7,6402321%"]
["SINAPI 102733","SINAPI","102733","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","11,52","11,58",null,"CR","3,7587412%","4,4270833%"]
["SINAPI 102734","SINAPI","102734","ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","14,55","14,90",null,"CR","15,3153153%","17,3207036%"]
["SINAPI 102735","SINAPI","102735","ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","13,69","13,93",null,"CR","10,9064112%","12,5180897%"]
["SINAPI 102736","SINAPI","102736","CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021","M3","697,83","702,18",null,"AS","3,9042008%","4,4996154%"]
["SINAPI 102737","SINAPI","102737","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","1.105,88","1.137,67",null,"AS","18,1051082%","20,4174941%"]
["SINAPI 102738","SINAPI","102738","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","2.276,50","2.338,61",null,"AS","17,1850603%","19,4046443%"]
["SINAPI 102739","SINAPI","102739","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","3.823,46","3.924,89",null,"AS","16,7175223%","18,8912644%"]
["SINAPI 102740","SINAPI","102740","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","5.746,22","5.894,51",null,"AS","16,2651402%","18,3934391%"]
["SINAPI 102741","SINAPI","102741","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","8.085,04","8.288,29",null,"AS","15,8421214%","17,9268407%"]
["SINAPI 102742","SINAPI","102742","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","14.034,53","14.377,51",null,"AS","15,4046743%","17,4437122%"]
["SINAPI 102743","SINAPI","102743","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","4.632,24","4.754,46",null,"AS","16,6194210%","18,7848965%"]
["SINAPI 102744","SINAPI","102744","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","6.958,70","7.137,08",null,"AS","16,1494446%","18,2676148%"]
["SINAPI 102745","SINAPI","102745","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","9.805,55","10.050,08",null,"AS","15,7109083%","17,7834549%"]
["SINAPI 102746","SINAPI","102746","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","17.043,70","17.456,19",null,"AS","15,2477982%","17,2718135%"]
["SINAPI 102747","SINAPI","102747","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","8.647,94","8.866,43",null,"AS","15,9123599%","18,0067693%"]
["SINAPI 102748","SINAPI","102748","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","12.131,58","12.430,04",null,"AS","15,4955372%","17,5464776%"]
["SINAPI 102749","SINAPI","102749","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","20.882,84","21.381,35",null,"AS","15,0363500%","17,0385956%"]
["SINAPI 102750","SINAPI","102750","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","2.781,23","2.855,63",null,"AS","16,8555429%","19,0429320%"]
["SINAPI 102751","SINAPI","102751","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","4.857,67","4.981,12",null,"AS","16,0157671%","18,1183559%"]
["SINAPI 102752","SINAPI","102752","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","7.768,86","7.958,71",null,"AS","15,4052551%","17,4441044%"]
["SINAPI 102753","SINAPI","102753","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","11.538,67","11.811,10",null,"AS","14,8830963%","16,8670295%"]
["SINAPI 102754","SINAPI","102754","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","21.999,17","22.500,56",null,"AS","14,3675773%","16,2952839%"]
["SINAPI 102755","SINAPI","102755","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","10.874,72","11.133,22",null,"AS","14,9763806%","16,9718702%"]
["SINAPI 102756","SINAPI","102756","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","16.203,38","16.575,11",null,"AS","14,4540240%","16,3938596%"]
["SINAPI 102757","SINAPI","102757","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","30.228,59","30.897,62",null,"AS","13,9456367%","15,8295069%"]
["SINAPI 102758","SINAPI","102758","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","13.994,97","14.322,57",null,"AS","14,7442616%","16,7158929%"]
["SINAPI 102759","SINAPI","102759","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","20.890,00","21.361,68",null,"AS","14,2239305%","16,1393093%"]
["SINAPI 102760","SINAPI","102760","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","38.610,78","39.451,94",null,"AS","13,7230213%","15,5833355%"]
["SINAPI 102761","SINAPI","102761","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","13.178,01","13.552,37",null,"AS","17,9010352%","20,1920271%"]
["SINAPI 102762","SINAPI","102762","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","20.475,35","21.012,44",null,"AS","16,4358973%","18,6011048%"]
["SINAPI 102763","SINAPI","102763","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","28.514,40","29.238,30",null,"AS","15,9045431%","18,0124664%"]
["SINAPI 102764","SINAPI","102764","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","40.422,61","41.369,33",null,"AS","14,6241772%","16,6122213%"]
["SINAPI 102765","SINAPI","102765","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","16.410,49","16.874,12",null,"AS","17,7956716%","20,0777457%"]
["SINAPI 102766","SINAPI","102766","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","24.875,52","25.523,62",null,"AS","16,3376085%","18,4904455%"]
["SINAPI 102767","SINAPI","102767","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","34.855,88","35.732,95",null,"AS","15,7600629%","17,8502010%"]
["SINAPI 102768","SINAPI","102768","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","48.953,28","50.087,55",null,"AS","14,4691778%","16,4370733%"]
["SINAPI 102769","SINAPI","102769","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","19.029,11","19.553,14",null,"AS","17,3404963%","19,5788308%"]
["SINAPI 102770","SINAPI","102770","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","29.332,33","30.091,91",null,"AS","16,2466555%","18,3879795%"]
["SINAPI 102771","SINAPI","102771","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","41.080,28","42.107,93",null,"AS","15,6694070%","17,7484127%"]
["SINAPI 102772","SINAPI","102772","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","58.086,58","59.416,15",null,"AS","14,2981159%","16,2466112%"]
["SINAPI 102773","SINAPI","102773","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","7.993,32","8.181,70",null,"CR","14,7731084%","16,7350541%"]
["SINAPI 102774","SINAPI","102774","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","7.993,32","8.181,70",null,"CR","14,7731084%","16,7350541%"]
["SINAPI 102775","SINAPI","102775","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","11.942,16","12.225,40",null,"CR","14,8692476%","16,8414644%"]
["SINAPI 102776","SINAPI","102776","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","11.942,16","12.225,40",null,"CR","14,8692476%","16,8414644%"]
["SINAPI 102777","SINAPI","102777","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","18.081,99","18.511,99",null,"CR","14,9096302%","16,8860466%"]
["SINAPI 102778","SINAPI","102778","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","27.104,98","27.563,36",null,"CR","10,5911253%","12,0793165%"]
["SINAPI 102779","SINAPI","102779","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","7.993,32","8.181,70",null,"CR","14,7731084%","16,7350541%"]
["SINAPI 102780","SINAPI","102780","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","9.197,10","9.413,67",null,"CR","14,7606244%","16,7212341%"]
["SINAPI 102781","SINAPI","102781","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","13.639,54","13.962,83",null,"CR","14,8593832%","16,8304624%"]
["SINAPI 102782","SINAPI","102782","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","15.203,77","15.534,46",null,"CR","13,6327927%","15,4714981%"]
["SINAPI 102783","SINAPI","102783","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","20.139,82","20.589,09",null,"CR","13,9835500%","15,8607997%"]
["SINAPI 102784","SINAPI","102784","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","31.616,47","32.089,05",null,"CR","9,3560564%","10,6927669%"]
["SINAPI 102785","SINAPI","102785","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","9.197,10","9.413,67",null,"CR","14,7606244%","16,7212341%"]
["SINAPI 102786","SINAPI","102786","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","10.267,72","10.479,84",null,"CR","12,9447183%","14,7069548%"]
["SINAPI 102787","SINAPI","102787","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","15.203,77","15.534,46",null,"CR","13,6327927%","15,4714981%"]
["SINAPI 102788","SINAPI","102788","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","16.743,02","17.075,00",null,"CR","12,4240302%","14,1273813%"]
["SINAPI 102789","SINAPI","102789","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","22.047,84","22.479,66",null,"CR","12,2724752%","13,9585633%"]
["SINAPI 102790","SINAPI","102790","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","36.544,09","37.132,86",null,"CR","10,0875836%","11,5146979%"]
["SINAPI 102791","SINAPI","102791","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","29.249,68","29.869,99",null,"CR","13,2916145%","15,0927428%"]
["SINAPI 102792","SINAPI","102792","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","47.654,99","48.602,67",null,"CR","12,4614576%","14,1690985%"]
["SINAPI 102793","SINAPI","102793","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","64.269,35","65.444,72",null,"CR","11,4567583%","13,0480957%"]
["SINAPI 102794","SINAPI","102794","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","92.155,71","93.800,06",null,"CR","11,1778012%","12,7362576%"]
["SINAPI 102795","SINAPI","102795","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","31.199,02","31.860,30",null,"CR","13,2834879%","15,0837011%"]
["SINAPI 102796","SINAPI","102796","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","50.412,46","51.405,07",null,"CR","12,3374636%","14,0309529%"]
["SINAPI 102797","SINAPI","102797","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","71.514,79","72.876,79",null,"CR","11,9319112%","13,5786414%"]
["SINAPI 102798","SINAPI","102798","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","87.589,65","89.229,63",null,"CR","11,7302792%","13,3536137%"]
["SINAPI 102799","SINAPI","102799","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","31.857,16","32.534,25",null,"CR","13,3202727%","15,1245779%"]
["SINAPI 102800","SINAPI","102800","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","55.325,54","56.418,54",null,"CR","12,3787428%","14,0768987%"]
["SINAPI 102801","SINAPI","102801","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","77.531,78","78.997,88",null,"CR","11,8466422%","13,4834835%"]
["SINAPI 102802","SINAPI","102802","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","93.006,65","94.748,85",null,"CR","11,7352045%","13,3590771%"]
["SINAPI 101570","SINAPI","101570","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","22,61","24,28",null,"CR","46,2289263%","49,9587118%"]
["SINAPI 101571","SINAPI","101571","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","30,74","33,21",null,"CR","50,3259453%","54,0410133%"]
["SINAPI 101572","SINAPI","101572","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","17,79","19,02",null,"CR","43,7358916%","47,3878627%"]
["SINAPI 101573","SINAPI","101573","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","25,92","27,96",null,"CR","49,3808049%","53,0846485%"]
["SINAPI 101574","SINAPI","101574","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","13,70","14,51",null,"CR","37,1323529%","40,6662040%"]
["SINAPI 101575","SINAPI","101575","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","22,02","23,62",null,"CR","45,8979033%","49,5966029%"]
["SINAPI 101576","SINAPI","101576","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","40,51","42,68",null,"CR","33,4898665%","36,8458108%"]
["SINAPI 101577","SINAPI","101577","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","50,90","54,10",null,"CR","39,4219425%","42,9972247%"]
["SINAPI 101578","SINAPI","101578","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","33,52","35,13",null,"CR","30,0567672%","33,2477901%"]
["SINAPI 101579","SINAPI","101579","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","43,91","46,55",null,"CR","37,7651083%","41,2992041%"]
["SINAPI 101580","SINAPI","101580","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","29,78","30,83",null,"CR","22,1063257%","24,7154471%"]
["SINAPI 101581","SINAPI","101581","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","40,35","42,43",null,"CR","32,4398113%","35,7564314%"]
["SINAPI 101582","SINAPI","101582","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","66,51","69,93",null,"CR","32,2745747%","35,5997709%"]
["SINAPI 101583","SINAPI","101583","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","82,63","87,69",null,"CR","38,4568798%","42,0109564%"]
["SINAPI 101584","SINAPI","101584","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","54,73","57,27",null,"CR","29,1308325%","32,2902097%"]
["SINAPI 101585","SINAPI","101585","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","70,85","75,03",null,"CR","37,0480225%","40,5495531%"]
["SINAPI 101586","SINAPI","101586","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","47,45","49,10",null,"CR","21,9548237%","24,5818033%"]
["SINAPI 101587","SINAPI","101587","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","63,75","67,04",null,"CR","32,5270928%","35,8422939%"]
["SINAPI 101588","SINAPI","101588","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","89,31","93,51",null,"CR","29,4348508%","32,6014779%"]
["SINAPI 101589","SINAPI","101589","ESCORAMENTO DE VALA,TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","130,08","136,29",null,"CR","29,9115044%","33,1031950%"]
["SINAPI 101590","SINAPI","101590","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","67,67","70,80",null,"CR","28,8632326%","31,9937738%"]
["SINAPI 101591","SINAPI","101591","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","108,45","113,58",null,"CR","29,6583564%","32,8396367%"]
["SINAPI 101592","SINAPI","101592","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","47,73","49,76",null,"CR","26,7283042%","29,7542304%"]
["SINAPI 101593","SINAPI","101593","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","88,64","92,70",null,"CR","28,6247033%","31,7558076%"]
["SINAPI 101600","SINAPI","101600","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","16,67","17,51",null,"C","31,4234016%","34,7301951%"]
["SINAPI 101601","SINAPI","101601","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","24,67","25,92",null,"C","31,4076484%","34,7017815%"]
["SINAPI 101602","SINAPI","101602","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","12,37","12,98",null,"C","31,4542483%","34,8096348%"]
["SINAPI 101603","SINAPI","101603","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","20,38","21,39",null,"C","31,5061728%","34,7601128%"]
["SINAPI 101604","SINAPI","101604","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","8,09","8,49",null,"C","31,4861460%","34,8502994%"]
["SINAPI 101605","SINAPI","101605","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","16,09","16,90",null,"C","31,5162907%","34,8240906%"]
["SINAPI 90788","SINAPI","90788","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","825,72","827,40",null,"CR","1,2644583%","1,4649535%"]
["SINAPI 90789","SINAPI","90789","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","827,41","829,25",null,"CR","1,3960571%","1,6160544%"]
["SINAPI 90790","SINAPI","90790","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","853,28","855,30",null,"CR","1,4791200%","1,7106709%"]
["SINAPI 90791","SINAPI","90791","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","999,50","1.002,23",null,"CR","1,7079735%","1,9757324%"]
["SINAPI 90793","SINAPI","90793","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.062,65","1.066,03",null,"CR","1,9894598%","2,2993142%"]
["SINAPI 90794","SINAPI","90794","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","710,43","717,44",null,"CR","6,1893699%","7,1062097%"]
["SINAPI 90795","SINAPI","90795","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","717,55","725,30",null,"CR","6,7663827%","7,7615810%"]
["SINAPI 90796","SINAPI","90796","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","724,68","733,16",null,"CR","7,3287879%","8,4021117%"]
["SINAPI 90797","SINAPI","90797","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","731,81","741,01",null,"CR","7,8833353%","9,0272247%"]
["SINAPI 90798","SINAPI","90798","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.060,94","1.070,48",null,"CR","5,6381975%","6,4792495%"]
["SINAPI 90799","SINAPI","90799","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.094,88","1.105,24",null,"CR","5,9330781%","6,8157961%"]
["SINAPI 90801","SINAPI","90801","BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019","UN","323,85","333,82",null,"CR","19,2130701%","21,6263183%"]
["SINAPI 90806","SINAPI","90806","BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","413,69","431,16",null,"CR","26,4160982%","29,4008446%"]
["SINAPI 90820","SINAPI","90820","PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","395,23","399,90",null,"CR","7,3792894%","8,4588064%"]
["SINAPI 90821","SINAPI","90821","PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","401,68","406,83",null,"CR","8,0079681%","9,1749434%"]
["SINAPI 90822","SINAPI","90822","PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","425,15","430,78",null,"CR","8,2737367%","9,4748328%"]
["SINAPI 90823","SINAPI","90823","PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","504,58","510,70",null,"CR","7,5675889%","8,6735992%"]
["SINAPI 90824","SINAPI","90824","PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","687,79","695,61",null,"CR","7,0956015%","8,1414071%"]
["SINAPI 90825","SINAPI","90825","PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","757,07","765,57",null,"CR","6,9959445%","8,0262315%"]
["SINAPI 90830","SINAPI","90830","FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","187,19","190,84",null,"CR","12,1827411%","13,8581686%"]
["SINAPI 90831","SINAPI","90831","FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","164,70","167,49",null,"CR","10,5940954%","12,0893561%"]
["SINAPI 90841","SINAPI","90841","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.089,87","1.117,11",null,"CR","15,6508321%","17,7236850%"]
["SINAPI 90842","SINAPI","90842","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.098,74","1.126,51",null,"CR","15,8252931%","17,9184434%"]
["SINAPI 90843","SINAPI","90843","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.147,13","1.176,28",null,"CR","15,9141079%","18,0143774%"]
["SINAPI 90844","SINAPI","90844","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.228,98","1.258,67",null,"CR","15,1230596%","17,1394723%"]
["SINAPI 90845","SINAPI","90845","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.409,77","1.441,11",null,"CR","13,9143644%","15,8000708%"]
["SINAPI 90846","SINAPI","90846","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.481,47","1.513,54",null,"CR","13,5420677%","15,3854290%"]
["SINAPI 90847","SINAPI","90847","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","925,17","949,62",null,"CR","16,5516047%","18,7179189%"]
["SINAPI 90848","SINAPI","90848","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","934,04","959,02",null,"CR","16,7483038%","18,9369429%"]
["SINAPI 90849","SINAPI","90849","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","959,94","985,44",null,"CR","16,6423342%","18,8196941%"]
["SINAPI 90850","SINAPI","90850","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.041,79","1.067,83",null,"CR","15,6518146%","17,7262289%"]
["SINAPI 90851","SINAPI","90851","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.222,58","1.250,27",null,"CR","14,1796481%","16,0965810%"]
["SINAPI 90852","SINAPI","90852","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.294,28","1.322,70",null,"CR","13,7387875%","15,6058737%"]
["SINAPI 91009","SINAPI","91009","PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","406,44","411,11",null,"CR","7,1757265%","8,2281098%"]
["SINAPI 91010","SINAPI","91010","PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","413,42","418,57",null,"CR","7,7805196%","8,9175627%"]
["SINAPI 91011","SINAPI","91011","PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","470,64","476,27",null,"CR","7,4739146%","8,5697486%"]
["SINAPI 91012","SINAPI","91012","PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","514,51","520,63",null,"CR","7,4215181%","8,5081450%"]
["SINAPI 91013","SINAPI","91013","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","936,38","960,83",null,"CR","16,3532367%","18,4993437%"]
["SINAPI 91014","SINAPI","91014","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","945,78","970,76",null,"CR","16,5401754%","18,7077284%"]
["SINAPI 91015","SINAPI","91015","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.005,43","1.030,93",null,"CR","15,8886134%","17,9886424%"]
["SINAPI 91016","SINAPI","91016","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.051,72","1.077,76",null,"CR","15,5038833%","17,5627739%"]
["SINAPI 91287","SINAPI","91287","BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019","UN","237,62","247,62",null,"CR","26,2743612%","29,2523326%"]
["SINAPI 91292","SINAPI","91292","BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","327,46","344,96",null,"CR","33,4402884%","36,8208846%"]
["SINAPI 91295","SINAPI","91295","PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","416,14","420,81",null,"CR","7,0084360%","8,0384094%"]
["SINAPI 91296","SINAPI","91296","PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","440,53","445,68",null,"CR","7,3016233%","8,3750364%"]
["SINAPI 91297","SINAPI","91297","PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","477,11","482,74",null,"CR","7,3725473%","8,4548769%"]
["SINAPI 91298","SINAPI","91298","PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.306,75","1.312,38",null,"CR","2,6915541%","3,1097598%"]
["SINAPI 91304","SINAPI","91304","FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","111,95","115,60",null,"CR","20,3735144%","22,8818693%"]
["SINAPI 91317","SINAPI","91317","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.280,42","1.312,52",null,"CR","15,6865810%","17,7616480%"]
["SINAPI 91326","SINAPI","91326","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","880,40","905,93",null,"CR","18,1712739%","20,4991382%"]
["SINAPI 91335","SINAPI","91335","KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.716,51","1.742,04",null,"CR","9,3149598%","10,6560154%"]
["SINAPI 100680","SINAPI","100680","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.110,48","1.138,25",null,"CR","15,6578176%","17,7334833%"]
["SINAPI 100689","SINAPI","100689","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.199,09","1.228,24",null,"CR","15,2239055%","17,2517740%"]
["SINAPI 100691","SINAPI","100691","KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","2.028,73","2.057,88",null,"CR","8,9949647%","10,2938674%"]
["SINAPI 100700","SINAPI","100700","PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019","UN","898,45","916,71",null,"CR","12,7045439%","14,4417290%"]
["SINAPI 100672","SINAPI","100672","JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","784,09","791,11",null,"CR","5,5903473%","6,4246163%"]
["SINAPI 99855","SINAPI","99855","CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2\u0094, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS","M","111,93","116,03",null,"CR","22,9682610%","25,6856994%"]
["SINAPI 94807","SINAPI","94807","PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","489,45","493,12",null,"CR","4,6935022%","5,4028839%"]
["SINAPI 100708","SINAPI","100708","FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019","UN","180,74","185,30",null,"CR","15,7183971%","17,7931332%"]
["SINAPI 102160","SINAPI","102160","INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","209,88","212,24",null,"CR","7,0349363%","8,0690012%"]
["SINAPI 102167","SINAPI","102167","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","501,07","502,82",null,"AS","2,1835891%","2,5279446%"]
["SINAPI 102179","SINAPI","102179","INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2","378,10","383,91",null,"CR","9,5949842%","10,9611526%"]
["SINAPI 102180","SINAPI","102180","INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2","438,18","443,71",null,"CR","7,8863273%","9,0366062%"]
["SINAPI 94569","SINAPI","94569","JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","426,96","433,41",null,"CR","9,4900086%","10,8393141%"]
["SINAPI 101097","SINAPI","101097","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","1.175,63","1.233,45",null,"CR","30,7739500%","34,0222678%"]
["SINAPI 101110","SINAPI","101110","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","978,85","985,41",null,"CR","4,2353880%","4,8848938%"]
["SINAPI 95603","SINAPI","95603","ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_05/2021","UN","49,59","54,75",null,"CR","65,3044711%","68,5897437%"]
["SINAPI 100654","SINAPI","100654","ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019.","M","638,28","641,28",null,"CR","3,0044131%","3,4758689%"]
["SINAPI 100894","SINAPI","100894","ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X44,8 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG","14,32","14,39",null,"AS","3,0345800%","3,6465638%"]
["SINAPI 101176","SINAPI","101176","ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020","M","144,52","151,45",null,"CR","30,0786415%","33,3001394%"]
["SINAPI 102521","SINAPI","102521","ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,40 X 2,50 M. AF_05/2021","UN","116,57","128,69",null,"CR","65,2121630%","68,4971999%"]
["SINAPI 96621","SINAPI","96621","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017","M3","227,54","239,39",null,"AS","32,6928995%","36,0259089%"]
["SINAPI 97089","SINAPI","97089","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021","KG","14,75","14,87",null,"CR","5,2380952%","6,0687795%"]
["SINAPI 97103","SINAPI","97103","EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","270,52","273,49",null,"AS","6,7897801%","7,7916360%"]
["SINAPI 103077","SINAPI","103077","EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","199,95","202,36",null,"AS","7,4644847%","8,5433617%"]
["SINAPI 92268","SINAPI","92268","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020","M2","82,46","82,58",null,"CR","0,9230021%","1,0911736%"]
["SINAPI 92415","SINAPI","92415","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","134,48","140,73",null,"CR","29,1154333%","32,2748309%"]
["SINAPI 92419","SINAPI","92419","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","83,71","87,81",null,"CR","30,6816820%","33,9195979%"]
["SINAPI 92437","SINAPI","92437","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","65,32","69,15",null,"CR","36,7798432%","40,2930935%"]
["SINAPI 92450","SINAPI","92450","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","318,11","328,18",null,"CR","19,8130723%","22,2666259%"]
["SINAPI 92459","SINAPI","92459","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","132,29","137,69",null,"CR","25,4916850%","28,4109149%"]
["SINAPI 92468","SINAPI","92468","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","92,63","97,44",null,"CR","32,4675324%","35,7892570%"]
["SINAPI 92477","SINAPI","92477","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","105,10","109,31",null,"CR","25,0023921%","27,8999172%"]
["SINAPI 92498","SINAPI","92498","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","62,99","66,01",null,"AS","30,0206710%","33,2372572%"]
["SINAPI 92512","SINAPI","92512","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","96,00","99,55",null,"AS","23,1660231%","25,9181004%"]
["SINAPI 92530","SINAPI","92530","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","39,37","40,86",null,"AS","23,7767584%","26,5832106%"]
["SINAPI 92532","SINAPI","92532","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","77,80","80,17",null,"AS","19,1812564%","21,5838121%"]
["SINAPI 96530","SINAPI","96530","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017","M2","191,87","197,80",null,"CR","19,3396964%","21,7595871%"]
["SINAPI 96539","SINAPI","96539","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","122,96","130,17",null,"CR","36,8596791%","40,3707121%"]
["SINAPI 101793","SINAPI","101793","ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M3","27,10","28,11",null,"CR","23,3457249%","26,1196703%"]
["SINAPI 101985","SINAPI","101985","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","193,09","196,73",null,"CR","11,8604530%","13,4971509%"]
["SINAPI 101994","SINAPI","101994","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","210,47","213,95",null,"CR","10,3551561%","11,8142275%"]
["SINAPI 102003","SINAPI","102003","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","251,68","266,11",null,"CR","36,0531762%","39,5333082%"]
["SINAPI 102012","SINAPI","102012","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","189,72","200,69",null,"CR","36,2719738%","39,7604790%"]
["SINAPI 102013","SINAPI","102013","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","174,69","185,08",null,"CR","37,4010781%","40,9243424%"]
["SINAPI 102040","SINAPI","102040","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","420,25","440,07",null,"CR","29,6150543%","32,7981964%"]
["SINAPI 102050","SINAPI","102050","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","207,68","219,86",null,"CR","36,8476897%","40,3543934%"]
["SINAPI 102065","SINAPI","102065","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","162,26","171,10",null,"CR","34,2326213%","37,6324571%"]
["SINAPI 102074","SINAPI","102074","ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3","4.346,98","4.502,18",null,"AS","22,5846024%","25,3195899%"]
["SINAPI 102088","SINAPI","102088","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \u0093X\u0094 E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","229,58","233,23",null,"CR","9,9773341%","11,3909387%"]
["SINAPI 89997","SINAPI","89997","ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021","KG","9,31","9,46",null,"CR","10,5945945%","12,1147715%"]
["SINAPI 91598","SINAPI","91598","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019","KG","10,36","10,50",null,"CR","8,3657587%","9,6836049%"]
["SINAPI 92761","SINAPI","92761","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","13,45","13,68",null,"CR","10,4947526%","12,0117907%"]
["SINAPI 92764","SINAPI","92764","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","9,91","9,97",null,"CR","4,1624365%","4,8387096%"]
["SINAPI 92773","SINAPI","92773","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","9,64","9,70",null,"CR","2,8095733%","3,2124352%"]
["SINAPI 92805","SINAPI","92805","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022","KG","8,68","8,69",null,"CR","0,4613610%","0,5760368%"]
["SINAPI 92882","SINAPI","92882","ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","14,03","14,46",null,"CR","19,1642651%","21,5932914%"]
["SINAPI 92917","SINAPI","92917","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","14,79","15,16",null,"CR","15,6782549%","17,7526595%"]
["SINAPI 95578","SINAPI","95578","MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS","KG","9,81","9,88",null,"CR","4,1109969%","4,8929663%"]
["SINAPI 95944","SINAPI","95944","ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","20,53","21,57",null,"CR","31,5531602%","34,8414179%"]
["SINAPI 95945","SINAPI","95945","ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","16,92","17,52",null,"CR","22,2288438%","25,0000000%"]
["SINAPI 96549","SINAPI","96549","ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","12,06","12,19",null,"CR","6,5778517%","7,5782537%"]
["SINAPI 102923","SINAPI","102923","ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021","KG","8,51","8,59",null,"CR","5,5489964%","6,4327485%"]
["SINAPI 104111","SINAPI","104111","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","20,77","21,93",null,"CR","35,0775193%","38,5039008%"]
["SINAPI 90284","SINAPI","90284","GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","642,71","651,76",null,"CR","8,8325915%","10,1000491%"]
["SINAPI 94969","SINAPI","94969","CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","444,11","451,59",null,"CR","10,5513265%","12,0312742%"]
["SINAPI 96557","SINAPI","96557","CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3","746,49","748,51",null,"AS","1,6987527%","1,9640590%"]
["SINAPI 99437","SINAPI","99437","CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021","M3","767,79","769,84",null,"CR","1,6607401%","1,9213531%"]
["SINAPI 99438","SINAPI","99438","CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021","M3","773,47","776,08",null,"CR","2,1167373%","2,4459708%"]
["SINAPI 102480","SINAPI","102480","CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","588,73","596,37",null,"CR","8,1321668%","9,3092287%"]
["SINAPI 103670","SINAPI","103670","LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022","M3","274,39","301,74",null,"AS","62,5250649%","65,9229547%"]
["SINAPI 103678","SINAPI","103678","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","952,94","975,98",null,"AS","15,1602611%","17,1624737%"]
["SINAPI 103687","SINAPI","103687","CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","1.104,14","1.142,62",null,"AS","21,8606209%","24,4916893%"]
["SINAPI 93182","SINAPI","93182","VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","50,39","51,63",null,"CR","15,5404050%","17,5895128%"]
["SINAPI 93191","SINAPI","93191","VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","45,81","46,95",null,"CR","15,7384987%","17,8364455%"]
["SINAPI 93200","SINAPI","93200","FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016","M","3,39","3,58",null,"CR","34,3558282%","37,7906976%"]
["SINAPI 97735","SINAPI","97735","PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3","2.373,27","2.521,30",null,"AS","39,1833804%","42,7799583%"]
["SINAPI 97738","SINAPI","97738","PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS","M3","4.798,32","5.040,22",null,"AS","31,5717292%","34,8564036%"]
["SINAPI 98621","SINAPI","98621","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M2","179,94","181,41",null,"AS","5,0786040%","5,8449458%"]
["SINAPI 98658","SINAPI","98658","EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M","688,93","712,03",null,"CR","20,8785123%","23,4165608%"]
["SINAPI 100764","SINAPI","100764","VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA","KG","17,81","17,99",null,"AS","6,7236467%","7,6706147%"]
["SINAPI 100773","SINAPI","100773","ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","21,12","21,34",null,"AS","6,0299083%","7,1053886%"]
["SINAPI 103798","SINAPI","103798","CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022","M3","713,37","719,14",null,"AS","5,0751458%","5,8381776%"]
["SINAPI 103932","SINAPI","103932","BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 4 A 9,2 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","540,36","558,39",null,"AS","20,9223867%","23,4770754%"]
["SINAPI 103933","SINAPI","103933","DESCIDA D'ÁGUA RÁPIDA (DAR 03), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","1.644,78","1.681,72",null,"AS","14,0511482%","15,9416315%"]
["SINAPI 104484","SINAPI","104484","COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022","M3","3.815,48","3.961,32",null,"AS","23,9929578%","26,8062999%"]
["SINAPI 98562","SINAPI","98562","IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018","M2","43,63","46,34",null,"CR","38,9565617%","42,5356988%"]
["SINAPI 98557","SINAPI","98557","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018","M2","45,65","47,11",null,"CR","19,9736899%","22,4559167%"]
["SINAPI 98572","SINAPI","98572","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06/2018","M2","55,45","58,08",null,"CR","29,6189272%","32,8103448%"]
["SINAPI 91840","SINAPI","91840","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","12,85","13,61",null,"CR","37,0078740%","40,5646359%"]
["SINAPI 91850","SINAPI","91850","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","10,66","11,29",null,"CR","36,8968779%","40,3932082%"]
["SINAPI 91860","SINAPI","91860","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","12,91","13,81",null,"CR","43,5797665%","47,2727272%"]
["SINAPI 91861","SINAPI","91861","ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","12,27","13,17",null,"CR","45,8640458%","49,5804729%"]
["SINAPI 91870","SINAPI","91870","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","10,84","11,57",null,"CR","41,8518518%","45,5333911%"]
["SINAPI 97670","SINAPI","97670","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","22,54","23,37",null,"CR","22,7960819%","25,5474452%"]
["SINAPI 91877","SINAPI","91877","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","10,48","11,32",null,"CR","50,2392345%","53,9415412%"]
["SINAPI 91887","SINAPI","91887","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","8,23","8,83",null,"CR","45,5214723%","49,3728620%"]
["SINAPI 91901","SINAPI","91901","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","9,92","10,72",null,"CR","50,4048583%","54,0768510%"]
["SINAPI 91914","SINAPI","91914","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","13,56","14,70",null,"CR","52,8148149%","56,4593302%"]
["SINAPI 93016","SINAPI","93016","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","29,60","31,23",null,"CR","34,5867208%","38,0096308%"]
["SINAPI 97562","SINAPI","97562","CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\u0094), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","11,64","12,60",null,"CR","51,8998273%","55,6528663%"]
["SINAPI 91924","SINAPI","91924","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","2,63","2,74",null,"CR","27,3437500%","30,3370786%"]
["SINAPI 91933","SINAPI","91933","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","13,95","14,31",null,"CR","16,4620938%","18,6357243%"]
["SINAPI 92988","SINAPI","92988","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","49,43","49,82",null,"CR","4,9848024%","5,7487437%"]
["SINAPI 101885","SINAPI","101885","CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","9,12","9,14",null,"CR","1,1025358%","1,2114537%"]
["SINAPI 91941","SINAPI","91941","CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","9,45","10,15",null,"CR","47,0085470%","50,6958251%"]
["SINAPI 92870","SINAPI","92870","CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","32,05","34,93",null,"CR","56,0387985%","59,6496267%"]
["SINAPI 95780","SINAPI","95780","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","30,93","32,15",null,"CR","24,6193715%","27,4851978%"]
["SINAPI 95789","SINAPI","95789","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","38,88","40,74",null,"CR","29,9922700%","33,2268370%"]
["SINAPI 95805","SINAPI","95805","CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","20,44","21,58",null,"CR","35,1178781%","38,5581395%"]
["SINAPI 95814","SINAPI","95814","CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","20,53","21,53",null,"CR","30,4943710%","33,7377508%"]
["SINAPI 97885","SINAPI","97885","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020","UN","1.222,59","1.237,88",null,"AS","7,8345466%","8,9809221%"]
["SINAPI 97894","SINAPI","97894","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020","UN","542,88","572,04",null,"AS","33,7212739%","37,1079986%"]
["SINAPI 104402","SINAPI","104402","CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","22,68","24,08",null,"CR","38,5159010%","42,0482930%"]
["SINAPI 93661","SINAPI","93661","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","54,95","55,40",null,"CR","5,1585854%","5,9132007%"]
["SINAPI 93670","SINAPI","93670","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","72,44","73,39",null,"CR","8,1790549%","9,3686076%"]
["SINAPI 93671","SINAPI","93671","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","76,57","77,88",null,"CR","10,6522023%","12,1449685%"]
["SINAPI 101877","SINAPI","101877","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","49,31","50,78",null,"CR","18,5012185%","20,8481262%"]
["SINAPI 101892","SINAPI","101892","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","67,77","68,40",null,"CR","5,8345642%","6,6891100%"]
["SINAPI 101900","SINAPI","101900","DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO  800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","4.295,58","4.301,90",null,"CR","0,9205003%","1,0662928%"]
["SINAPI 91950","SINAPI","91950","SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 4\" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","10,35","10,78",null,"CR","26,0406582%","28,9302325%"]
["SINAPI 91959","SINAPI","91959","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","35,41","37,65",null,"CR","39,4222599%","43,0207778%"]
["SINAPI 91968","SINAPI","91968","INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","57,96","61,78",null,"CR","41,3959917%","45,0421257%"]
["SINAPI 91977","SINAPI","91977","INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","91,26","96,75",null,"CR","37,6344086%","41,1716000%"]
["SINAPI 91978","SINAPI","91978","INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","32,76","34,63",null,"CR","35,6181150%","39,1027496%"]
["SINAPI 91987","SINAPI","91987","CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","37,21","39,25",null,"CR","34,3556631%","37,7551020%"]
["SINAPI 91997","SINAPI","91997","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","28,73","30,56",null,"CR","40,0349040%","43,6351706%"]
["SINAPI 92006","SINAPI","92006","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","31,05","33,00",null,"CR","39,4252502%","43,0133657%"]
["SINAPI 92015","SINAPI","92015","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","50,20","52,98",null,"CR","34,7357926%","38,1636123%"]
["SINAPI 92024","SINAPI","92024","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","50,80","54,24",null,"CR","42,3842364%","46,0417051%"]
["SINAPI 92033","SINAPI","92033","INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","63,80","67,99",null,"CR","41,1930926%","44,8306332%"]
["SINAPI 97586","SINAPI","97586","LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","109,14","110,68",null,"CR","8,8016869%","10,0714221%"]
["SINAPI 97593","SINAPI","97593","LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","102,68","104,34",null,"CR","10,1461988%","11,5853073%"]
["SINAPI 97611","SINAPI","97611","LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","21,02","21,64",null,"CR","18,2513139%","20,6032482%"]
["SINAPI 100903","SINAPI","100903","LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS","UN","27,28","28,19",null,"CR","21,0661764%","23,6486486%"]
["SINAPI 103782","SINAPI","103782","LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","UN","33,06","34,82",null,"CR","33,4646862%","36,8527042%"]
["SINAPI 101497","SINAPI","101497","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.556,44","1.600,99",null,"AS","17,9442452%","20,2346389%"]
["SINAPI 101504","SINAPI","101504","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.913,91","1.957,77",null,"AS","14,3025379%","16,2312745%"]
["SINAPI 101516","SINAPI","101516","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.002,22","1.019,99",null,"CR","10,9785990%","12,5336688%"]
["SINAPI 101525","SINAPI","101525","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","965,99","985,78",null,"CR","12,8549469%","14,6144139%"]
["SINAPI 101526","SINAPI","101526","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.122,41","1.145,97",null,"CR","13,0498455%","14,8451642%"]
["SINAPI 101535","SINAPI","101535","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.479,20","1.500,49",null,"CR","8,9506444%","10,2365149%"]
["SINAPI 101544","SINAPI","101544","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","130,78","133,72",null,"CR","14,0791185%","15,9694679%"]
["SINAPI 101555","SINAPI","101555","ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","8,76","9,25",null,"CR","35,3686635%","38,8888888%"]
["SINAPI 101627","SINAPI","101627","REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","178,64","179,57",null,"CR","3,2474804%","3,7433155%"]
["SINAPI 101640","SINAPI","101640","LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","82,31","82,44",null,"CR","0,9725261%","1,1407766%"]
["SINAPI 101649","SINAPI","101649","LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","51,86","51,99",null,"CR","1,5441034%","1,8094321%"]
["SINAPI 101658","SINAPI","101658","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","666,41","668,55",null,"AS","2,0052231%","2,3189706%"]
["SINAPI 101659","SINAPI","101659","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","762,01","764,15",null,"AS","1,7536030%","2,0287958%"]
["SINAPI 100582","SINAPI","100582","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","597,92","622,35",null,"AS","25,5934556%","28,5149469%"]
["SINAPI 100588","SINAPI","100588","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","690,88","716,34",null,"AS","23,0892849%","25,8224419%"]
["SINAPI 100597","SINAPI","100597","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.025,20","1.061,35",null,"AS","22,0955075%","24,7500494%"]
["SINAPI 100606","SINAPI","100606","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.492,85","1.559,23",null,"AS","27,8718072%","30,9446066%"]
["SINAPI 100615","SINAPI","100615","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.051,11","1.091,81",null,"AS","24,2674559%","27,0920751%"]
["SINAPI 97600","SINAPI","97600","REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","292,81","294,36",null,"CR","3,2965531%","3,8058991%"]
["SINAPI 102105","SINAPI","102105","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","18.576,61","18.622,30",null,"AS","1,5379141%","1,7793355%"]
["SINAPI 103656","SINAPI","103656","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 1000 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022","UN","117.656,91","117.729,29",null,"AS","0,3851117%","0,4463466%"]
["SINAPI 104475","SINAPI","104475","COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022","UN","121,68","129,31",null,"CR","39,7465821%","43,3009099%"]
["SINAPI 96973","SINAPI","96973","CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","57,63","59,60",null,"CR","21,3117606%","23,9320551%"]
["SINAPI 96986","SINAPI","96986","HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN","137,87","139,76",null,"CR","8,5757817%","9,7995705%"]
["SINAPI 101906","SINAPI","101906","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN","746,00","748,15",null,"CR","1,7950505%","2,0759811%"]
["SINAPI 101915","SINAPI","101915","CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2\", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","396,31","396,97",null,"CR","1,0423239%","1,2093726%"]
["SINAPI 98262","SINAPI","98262","CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","3,94","4,25",null,"CR","48,7113402%","52,6190477%"]
["SINAPI 98277","SINAPI","98277","CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","10,52","10,73",null,"CR","12,3326959%","14,1385767%"]
["SINAPI 98278","SINAPI","98278","CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","14,93","15,18",null,"CR","10,7526881%","12,2853368%"]
["SINAPI 98287","SINAPI","98287","CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","1,18","1,24",null,"CR","38,0530973%","41,1764705%"]
["SINAPI 98402","SINAPI","98402","CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","18,08","18,63",null,"CR","18,8333333%","21,2823275%"]
["SINAPI 101799","SINAPI","101799","TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","987,55","994,78",null,"CR","4,5877134%","5,2812547%"]
["SINAPI 103247","SINAPI","103247","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","2.512,29","2.522,86",null,"CR","2,6394981%","3,0481883%"]
["SINAPI 103261","SINAPI","103261","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","11.670,44","11.690,19",null,"CR","1,0625180%","1,2295842%"]
["SINAPI 103270","SINAPI","103270","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","7.371,58","7.390,28",null,"CR","1,5919419%","1,8410843%"]
["SINAPI 103288","SINAPI","103288","RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021","UN","16,87","18,61",null,"CR","65,8021713%","69,0333152%"]
["SINAPI 103289","SINAPI","103289","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021","M","35,67","36,18",null,"AS","8,8045007%","10,0693481%"]
["SINAPI 98297","SINAPI","98297","CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","5,88","5,90",null,"CR","1,8932874%","2,3972602%"]
["SINAPI 89355","SINAPI","89355","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","18,77","20,31",null,"CR","51,2286325%","54,9135803%"]
["SINAPI 89402","SINAPI","89402","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","11,66","12,40",null,"CR","39,8450946%","43,4923201%"]
["SINAPI 89508","SINAPI","89508","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M","16,03","16,73",null,"CR","27,0846394%","30,1501501%"]
["SINAPI 89635","SINAPI","89635","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","48,91","50,83",null,"CR","24,6468781%","27,4965530%"]
["SINAPI 89771","SINAPI","89771","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","54,75","54,89",null,"CR","1,5364916%","1,7879948%"]
["SINAPI 91784","SINAPI","91784","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","43,59","47,06",null,"CR","50,3554503%","54,1173894%"]
["SINAPI 91792","SINAPI","91792","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","60,25","64,80",null,"CR","47,3630831%","51,0992463%"]
["SINAPI 91795","SINAPI","91795","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015","M","68,10","71,18",null,"CR","28,3714629%","31,5940779%"]
["SINAPI 92282","SINAPI","92282","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","214,62","214,98",null,"AS","1,0487554%","1,2145183%"]
["SINAPI 92309","SINAPI","92309","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","201,74","202,83",null,"AS","3,3819299%","3,9060958%"]
["SINAPI 92336","SINAPI","92336","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","124,28","125,72",null,"CR","7,2141706%","8,2630154%"]
["SINAPI 92361","SINAPI","92361","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","148,97","149,85",null,"CR","3,6808167%","4,2404006%"]
["SINAPI 92366","SINAPI","92366","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","98,73","99,74",null,"CR","6,3754307%","7,3241697%"]
["SINAPI 92689","SINAPI","92689","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","60,30","61,30",null,"CR","10,3557180%","11,8214519%"]
["SINAPI 92690","SINAPI","92690","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","85,49","87,21",null,"CR","12,5702905%","14,3070386%"]
["SINAPI 94648","SINAPI","94648","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","10,41","11,03",null,"CR","37,5241779%","41,1121239%"]
["SINAPI 94717","SINAPI","94717","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","35,45","36,02",null,"CR","10,2317693%","11,6550764%"]
["SINAPI 96636","SINAPI","96636","TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","40,09","42,69",null,"AS","40,5398650%","44,1549295%"]
["SINAPI 96648","SINAPI","96648","TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","28,47","29,34",null,"AS","19,0425906%","21,4749061%"]
["SINAPI 96680","SINAPI","96680","TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","93,68","95,04",null,"AS","8,9821638%","10,2663999%"]
["SINAPI 96723","SINAPI","96723","TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","48,05","49,15",null,"AS","14,1755263%","16,0994497%"]
["SINAPI 96732","SINAPI","96732","TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","88,76","90,08",null,"AS","9,2005863%","10,5222222%"]
["SINAPI 96733","SINAPI","96733","TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","123,10","125,25",null,"AS","10,9720416%","12,5079872%"]
["SINAPI 97329","SINAPI","97329","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","70,85","71,14",null,"AS","2,5141242%","2,8981429%"]
["SINAPI 97350","SINAPI","97350","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","227,68","228,04",null,"AS","0,9666080%","1,1230040%"]
["SINAPI 97354","SINAPI","97354","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO\u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","98,52","99,19",null,"AS","4,2563998%","4,9228286%"]
["SINAPI 100791","SINAPI","100791","TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","18,41","19,19",null,"AS","26,5829694%","29,5811518%"]
["SINAPI 100804","SINAPI","100804","TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","25,84","26,65",null,"AS","19,4875776%","21,9420398%"]
["SINAPI 101920","SINAPI","101920","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","181,55","185,49",null,"CR","13,5354092%","15,3729974%"]
["SINAPI 101929","SINAPI","101929","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","186,72","191,19",null,"CR","14,9799089%","16,9683968%"]
["SINAPI 101932","SINAPI","101932","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 3\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","212,62","217,09",null,"CR","13,1545518%","14,9433231%"]
["SINAPI 103836","SINAPI","103836","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","93,50","95,31",null,"AS","12,1267258%","13,8148225%"]
["SINAPI 103979","SINAPI","103979","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","28,75","30,00",null,"CR","27,2917392%","30,3273213%"]
["SINAPI 89360","SINAPI","89360","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,81","9,43",null,"CR","43,7571592%","47,4304068%"]
["SINAPI 89369","SINAPI","89369","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,22","17,06",null,"CR","32,7137546%","36,0800470%"]
["SINAPI 89378","SINAPI","89378","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,45","6,92",null,"CR","46,1658841%","49,8542274%"]
["SINAPI 89387","SINAPI","89387","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","29,53","30,09",null,"CR","11,9524617%","13,5954681%"]
["SINAPI 89394","SINAPI","89394","TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","17,82","18,58",null,"CR","26,4341957%","29,4117647%"]
["SINAPI 89399","SINAPI","89399","TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","23,81","24,74",null,"CR","24,3892165%","27,2690437%"]
["SINAPI 89411","SINAPI","89411","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,67","10,31",null,"CR","41,2500000%","44,9218750%"]
["SINAPI 89421","SINAPI","89421","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,10","11,47",null,"CR","20,5989110%","23,0430958%"]
["SINAPI 89431","SINAPI","89431","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,34","8,84",null,"CR","38,1818181%","41,7808219%"]
["SINAPI 89440","SINAPI","89440","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,95","11,79",null,"CR","48,5740570%","52,3037543%"]
["SINAPI 89494","SINAPI","89494","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,91","12,30",null,"CR","21,0838272%","23,7315875%"]
["SINAPI 89503","SINAPI","89503","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","21,84","22,43",null,"CR","17,0418006%","19,2307692%"]
["SINAPI 89516","SINAPI","89516","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","7,89","8,11",null,"CR","17,5416133%","19,8007471%"]
["SINAPI 89517","SINAPI","89517","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","67,74","68,61",null,"CR","7,9639479%","9,1452742%"]
["SINAPI 89526","SINAPI","89526","CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","38,20","38,64",null,"CR","7,1859428%","8,2447498%"]
["SINAPI 89540","SINAPI","89540","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,05","10,27",null,"CR","13,5406218%","15,4901960%"]
["SINAPI 89553","SINAPI","89553","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","5,39","5,64",null,"CR","28,5178236%","31,5978456%"]
["SINAPI 89560","SINAPI","89560","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","34,20","34,52",null,"CR","5,9185467%","6,7653890%"]
["SINAPI 89569","SINAPI","89569","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","91,71","92,44",null,"CR","4,9874495%","5,7282079%"]
["SINAPI 89581","SINAPI","89581","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","32,86","33,68",null,"CR","15,4573170%","17,5193337%"]
["SINAPI 89593","SINAPI","89593","LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","24,23","24,58",null,"CR","8,8502894%","10,1141924%"]
["SINAPI 89594","SINAPI","89594","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","35,04","35,45",null,"CR","7,0325900%","8,1096354%"]
["SINAPI 89614","SINAPI","89614","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","58,17","58,81",null,"CR","6,9054589%","7,9516431%"]
["SINAPI 89623","SINAPI","89623","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","18,47","19,12",null,"CR","22,2101252%","24,9474789%"]
["SINAPI 89632","SINAPI","89632","TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","120,18","121,30",null,"CR","5,7873261%","6,6732656%"]
["SINAPI 89645","SINAPI","89645","JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","29,49","30,12",null,"CR","13,4308058%","15,2745424%"]
["SINAPI 89654","SINAPI","89654","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","18,27","18,62",null,"CR","11,7453347%","13,3620689%"]
["SINAPI 89663","SINAPI","89663","ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","27,16","27,60",null,"CR","10,0110823%","11,4503816%"]
["SINAPI 89670","SINAPI","89670","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,15","13,65",null,"CR","24,4070390%","27,2994849%"]
["SINAPI 89675","SINAPI","89675","TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","69,95","70,80",null,"CR","7,5998282%","8,7104072%"]
["SINAPI 89684","SINAPI","89684","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","40,31","40,92",null,"CR","9,3664596%","10,6976744%"]
["SINAPI 89694","SINAPI","89694","TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","18,49","19,18",null,"CR","23,2608695%","26,0732984%"]
["SINAPI 89703","SINAPI","89703","TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","43,38","44,23",null,"CR","12,1478060%","13,8391845%"]
["SINAPI 89724","SINAPI","89724","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","9,48","10,08",null,"CR","39,3842887%","42,9570429%"]
["SINAPI 89735","SINAPI","89735","CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","25,10","25,75",null,"CR","16,0671462%","18,1924425%"]
["SINAPI 89743","SINAPI","89743","CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","59,70","60,47",null,"CR","8,0999496%","9,2564994%"]
["SINAPI 89754","SINAPI","89754","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","20,61","21,04",null,"CR","13,0477117%","14,8307105%"]
["SINAPI 89755","SINAPI","89755","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,63","13,08",null,"CR","22,7707006%","25,4419677%"]
["SINAPI 89764","SINAPI","89764","BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","33,59","34,09",null,"CR","9,2808116%","10,6145251%"]
["SINAPI 89778","SINAPI","89778","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","16,73","17,33",null,"CR","22,4894768%","25,2320185%"]
["SINAPI 89790","SINAPI","89790","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","141,77","142,61",null,"CR","3,7050105%","4,2792002%"]
["SINAPI 89797","SINAPI","89797","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","50,53","51,74",null,"CR","14,8830757%","16,8602400%"]
["SINAPI 89809","SINAPI","89809","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","28,03","29,05",null,"CR","22,7272727%","25,4488950%"]
["SINAPI 89818","SINAPI","89818","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","48,02","48,30",null,"CR","3,6302941%","4,1900020%"]
["SINAPI 89828","SINAPI","89828","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","54,30","54,64",null,"CR","3,9071138%","4,5054945%"]
["SINAPI 89829","SINAPI","89829","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","35,76","36,54",null,"CR","13,7051569%","15,5744447%"]
["SINAPI 89842","SINAPI","89842","TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","45,47","46,06",null,"CR","8,0176211%","9,1581466%"]
["SINAPI 89851","SINAPI","89851","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","31,55","32,85",null,"CR","25,7623888%","28,7065283%"]
["SINAPI 89866","SINAPI","89866","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","6,70","7,22",null,"CR","48,4939759%","52,2346369%"]
["SINAPI 92288","SINAPI","92288","COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","26,48","27,02",null,"AS","12,6467247%","14,3970315%"]
["SINAPI 92297","SINAPI","92297","LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","63,02","63,73",null,"AS","7,0044472%","8,0270185%"]
["SINAPI 92312","SINAPI","92312","COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","20,49","21,30",null,"AS","24,6696035%","27,5082430%"]
["SINAPI 92328","SINAPI","92328","COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","34,93","36,35",null,"AS","25,2866972%","28,2291379%"]
["SINAPI 92329","SINAPI","92329","LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","8,29","8,77",null,"AS","36,5735115%","40,0000000%"]
["SINAPI 92347","SINAPI","92347","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","92,14","95,43",null,"CR","22,3392701%","25,0026219%"]
["SINAPI 92356","SINAPI","92356","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","120,65","126,70",null,"CR","31,3241024%","34,6096155%"]
["SINAPI 92375","SINAPI","92375","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","62,26","65,28",null,"CR","30,3215434%","33,5479914%"]
["SINAPI 92384","SINAPI","92384","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","58,91","62,66",null,"CR","39,7688647%","43,3775363%"]
["SINAPI 92637","SINAPI","92637","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","64,43","69,02",null,"CR","44,6067764%","48,3028720%"]
["SINAPI 92642","SINAPI","92642","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","184,91","191,81",null,"CR","23,3149410%","26,0704041%"]
["SINAPI 92670","SINAPI","92670","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","35,00","37,12",null,"CR","37,7682403%","41,3272187%"]
["SINAPI 92671","SINAPI","92671","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","49,14","51,37",null,"CR","28,4375636%","31,5604909%"]
["SINAPI 92680","SINAPI","92680","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","150,17","153,24",null,"CR","12,7448367%","14,4769491%"]
["SINAPI 92694","SINAPI","92694","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","20,84","22,23",null,"CR","41,8111753%","45,5119530%"]
["SINAPI 92703","SINAPI","92703","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","47,17","50,57",null,"CR","44,9819647%","48,6737925%"]
["SINAPI 92894","SINAPI","92894","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","91,44","94,18",null,"CR","18,6453660%","20,9967059%"]
["SINAPI 92904","SINAPI","92904","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","30,68","31,48",null,"CR","16,4924885%","18,6704834%"]
["SINAPI 92913","SINAPI","92913","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","132,47","136,02",null,"CR","16,7736575%","18,9407870%"]
["SINAPI 92930","SINAPI","92930","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","49,26","52,00",null,"CR","34,6271083%","38,0512227%"]
["SINAPI 92931","SINAPI","92931","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","65,88","68,90",null,"CR","28,6539045%","31,7838466%"]
["SINAPI 92940","SINAPI","92940","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","33,42","34,90",null,"CR","27,8609946%","30,9633027%"]
["SINAPI 92950","SINAPI","92950","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","82,65","84,51",null,"CR","14,0954226%","16,0075775%"]
["SINAPI 93057","SINAPI","93057","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","13,38","13,70",null,"AS","14,8009015%","16,7400881%"]
["SINAPI 93066","SINAPI","93066","JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","797,43","797,97",null,"AS","0,4251743%","0,4938147%"]
["SINAPI 93076","SINAPI","93076","CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","20,21","21,02",null,"AS","25,0124069%","27,8758949%"]
["SINAPI 93085","SINAPI","93085","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","14,13","14,89",null,"AS","33,3806818%","36,7924528%"]
["SINAPI 93094","SINAPI","93094","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","78,51","79,12",null,"AS","4,7685834%","5,4796254%"]
["SINAPI 93099","SINAPI","93099","CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","23,00","24,10",null,"AS","29,7863061%","33,0004161%"]
["SINAPI 93107","SINAPI","93107","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","15,15","15,88",null,"AS","30,2325581%","33,4178820%"]
["SINAPI 93116","SINAPI","93116","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","560,19","561,14",null,"AS","1,0497563%","1,2155346%"]
["SINAPI 93125","SINAPI","93125","CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","128,61","129,68",null,"AS","5,1509492%","5,9268405%"]
["SINAPI 94471","SINAPI","94471","COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","70,59","73,04",null,"CR","21,6706850%","24,3009868%"]
["SINAPI 94606","SINAPI","94606","LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","76,64","78,56",null,"AS","15,6327543%","17,6860346%"]
["SINAPI 94614","SINAPI","94614","COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","129,60","132,48",null,"AS","13,8820259%","15,7489236%"]
["SINAPI 94661","SINAPI","94661","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","12,27","12,80",null,"CR","27,2801972%","30,3149606%"]
["SINAPI 94662","SINAPI","94662","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","12,48","13,01",null,"CR","26,8174474%","29,8218435%"]
["SINAPI 94671","SINAPI","94671","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","103,05","104,57",null,"CR","9,1765391%","10,4890420%"]
["SINAPI 94680","SINAPI","94680","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","48,49","49,78",null,"CR","16,6769993%","18,8569128%"]
["SINAPI 94689","SINAPI","94689","TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","13,77","14,50",null,"CR","33,8181818%","37,1980676%"]
["SINAPI 94698","SINAPI","94698","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","69,89","71,62",null,"CR","15,4253795%","17,4587643%"]
["SINAPI 94713","SINAPI","94713","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","242,68","244,13",null,"CR","3,7136262%","4,2817339%"]
["SINAPI 94730","SINAPI","94730","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","55,41","55,88",null,"CR","5,2032520%","5,9845905%"]
["SINAPI 94740","SINAPI","94740","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","9,36","9,88",null,"CR","35,1672060%","38,6734693%"]
["SINAPI 94741","SINAPI","94741","CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","11,93","12,45",null,"CR","27,5337837%","30,6386418%"]
["SINAPI 94756","SINAPI","94756","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","11,77","12,47",null,"CR","37,1257485%","40,6779661%"]
["SINAPI 94766","SINAPI","94766","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","39,14","39,86",null,"CR","11,4380757%","12,9964806%"]
["SINAPI 94775","SINAPI","94775","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","95,62","97,23",null,"CR","10,5913134%","12,0909652%"]
["SINAPI 95694","SINAPI","95694","CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","52,48","53,08",null,"CR","7,1728347%","8,2233119%"]
["SINAPI 96643","SINAPI","96643","TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4   , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","42,03","43,19",null,"AS","17,1673819%","19,3967517%"]
["SINAPI 96658","SINAPI","96658","CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2  , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","14,07","14,46",null,"AS","17,1673819%","19,4154488%"]
["SINAPI 96667","SINAPI","96667","TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","21,78","22,64",null,"AS","24,7579529%","27,6274944%"]
["SINAPI 96686","SINAPI","96686","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","13,23","14,22",null,"AS","46,8441064%","50,6355934%"]
["SINAPI 96694","SINAPI","96694","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","85,11","87,19",null,"AS","15,2905198%","17,3134328%"]
["SINAPI 96703","SINAPI","96703","LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","18,24","19,04",null,"AS","27,2827282%","30,3477344%"]
["SINAPI 96712","SINAPI","96712","TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","28,82","30,42",null,"AS","34,5631743%","37,9947229%"]
["SINAPI 96739","SINAPI","96739","LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","8,62","9,13",null,"AS","37,4562427%","40,9691629%"]
["SINAPI 96748","SINAPI","96748","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","8,16","8,77",null,"AS","46,4197530%","50,1722159%"]
["SINAPI 96757","SINAPI","96757","TÊ MISTURADOR, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","23,16","23,97",null,"AS","21,7316017%","24,3831033%"]
["SINAPI 96804","SINAPI","96804","KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","215,09","218,76",null,"AS","10,6636283%","12,1667962%"]
["SINAPI 96805","SINAPI","96805","KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","236,76","239,27",null,"AS","6,6286438%","7,6045150%"]
["SINAPI 96814","SINAPI","96814","UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","13,55","14,23",null,"AS","31,4306893%","34,6751412%"]
["SINAPI 96823","SINAPI","96823","LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","9,52","9,95",null,"AS","28,5412262%","31,6481294%"]
["SINAPI 96834","SINAPI","96834","LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","38,08","38,84",null,"AS","12,3914759%","14,0866873%"]
["SINAPI 96844","SINAPI","96844","JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","28,31","29,79",null,"AS","32,7079646%","36,0578540%"]
["SINAPI 96856","SINAPI","96856","JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","30,07","31,30",null,"AS","25,9000000%","28,8184438%"]
["SINAPI 96868","SINAPI","96868","TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","26,34","27,21",null,"AS","20,6318995%","23,1761238%"]
["SINAPI 96878","SINAPI","96878","DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","167,71","169,95",null,"AS","8,3641570%","9,5672652%"]
["SINAPI 96879","SINAPI","96879","DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","162,56","164,84",null,"AS","8,7703101%","10,0327749%"]
["SINAPI 97432","SINAPI","97432","ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","84,51","86,71",null,"CR","16,1890099%","18,3077455%"]
["SINAPI 97442","SINAPI","97442","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","357,93","362,31",null,"CR","7,6430807%","8,7623885%"]
["SINAPI 97452","SINAPI","97452","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","236,62","243,36",null,"CR","17,7843551%","20,0657759%"]
["SINAPI 97465","SINAPI","97465","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4\"  X 1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","79,78","81,47",null,"CR","13,1935726%","15,0073746%"]
["SINAPI 97479","SINAPI","97479","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","73,42","75,40",null,"CR","16,8303327%","19,0172642%"]
["SINAPI 97488","SINAPI","97488","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","423,25","428,41",null,"CR","7,6050479%","8,7181881%"]
["SINAPI 97499","SINAPI","97499","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","42,40","43,42",null,"CR","14,9988171%","17,0207852%"]
["SINAPI 97500","SINAPI","97500","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1\" X 3/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","34,10","35,12",null,"CR","18,6635266%","21,0571428%"]
["SINAPI 97512","SINAPI","97512","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","277,47","279,31",null,"CR","4,1280599%","4,7632691%"]
["SINAPI 97525","SINAPI","97525","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","375,69","378,45",null,"CR","4,5742584%","5,2653838%"]
["SINAPI 97534","SINAPI","97534","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","992,72","997,00",null,"CR","2,6938808%","3,1126179%"]
["SINAPI 97549","SINAPI","97549","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","62,47","65,06",null,"CR","25,8499037%","28,8286901%"]
["SINAPI 103807","SINAPI","103807","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\u0094, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","20,88","21,62",null,"AS","22,0835333%","24,6867749%"]
["SINAPI 103816","SINAPI","103816","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","25,86","26,62",null,"AS","18,3191324%","20,6546275%"]
["SINAPI 103826","SINAPI","103826","LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","29,33","31,10",null,"AS","37,6366120%","41,2105602%"]
["SINAPI 103827","SINAPI","103827","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","29,33","31,10",null,"AS","37,6366120%","41,2105602%"]
["SINAPI 103839","SINAPI","103839","CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","16,13","17,20",null,"AS","41,5940224%","45,2422650%"]
["SINAPI 103848","SINAPI","103848","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","10,57","11,29",null,"AS","42,3954372%","45,9893048%"]
["SINAPI 103857","SINAPI","103857","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","20,61","21,26",null,"AS","19,5419103%","22,0122815%"]
["SINAPI 103866","SINAPI","103866","TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","35,03","36,94",null,"AS","33,9914163%","37,3948439%"]
["SINAPI 103883","SINAPI","103883","LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","10,99","11,76",null,"AS","43,7328453%","47,3909324%"]
["SINAPI 103891","SINAPI","103891","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","49,44","50,35",null,"AS","11,3990686%","13,0192804%"]
["SINAPI 103900","SINAPI","103900","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","19,58","20,54",null,"AS","30,7889344%","34,0332031%"]
["SINAPI 103901","SINAPI","103901","TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","22,78","24,31",null,"AS","42,0774647%","45,7319587%"]
["SINAPI 103953","SINAPI","103953","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,68","7,15",null,"CR","43,5897435%","47,3239436%"]
["SINAPI 103966","SINAPI","103966","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,18","9,49",null,"CR","20,9429824%","23,5418875%"]
["SINAPI 103975","SINAPI","103975","TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,96","17,54",null,"CR","21,0775606%","23,6540664%"]
["SINAPI 103990","SINAPI","103990","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","34,34","34,94",null,"CR","10,9165207%","12,4246771%"]
["SINAPI 103999","SINAPI","103999","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,73","12,31",null,"CR","30,5055698%","33,6333878%"]
["SINAPI 104008","SINAPI","104008","TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","30,11","31,34",null,"CR","25,4079254%","28,3429302%"]
["SINAPI 104019","SINAPI","104019","TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","40,09","41,10",null,"CR","15,6171914%","17,6743052%"]
["SINAPI 104020","SINAPI","104020","TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","50,47","51,10",null,"CR","7,8388569%","8,9947089%"]
["SINAPI 104029","SINAPI","104029","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","60,51","61,10",null,"CR","6,0049627%","6,8829891%"]
["SINAPI 104175","SINAPI","104175","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","139,53","141,02",null,"CR","6,6666666%","7,6530250%"]
["SINAPI 104197","SINAPI","104197","CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","27,54","28,76",null,"AS","27,7393520%","30,7880055%"]
["SINAPI 104320","SINAPI","104320","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","10,95","11,50",null,"CR","31,7343173%","35,0877192%"]
["SINAPI 104346","SINAPI","104346","TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","44,36","45,51",null,"CR","16,1508922%","18,2738881%"]
["SINAPI 104356","SINAPI","104356","TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","29,61","29,95",null,"CR","7,1065989%","8,1325301%"]
["SINAPI 97904","SINAPI","97904","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","892,57","939,85",null,"AS","33,2379252%","36,5969875%"]
["SINAPI 97905","SINAPI","97905","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","223,59","236,98",null,"AS","37,6118329%","41,1567654%"]
["SINAPI 98108","SINAPI","98108","CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020","UN","448,96","476,78",null,"AS","38,9288908%","42,5031578%"]
["SINAPI 99264","SINAPI","99264","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","681,81","718,31",null,"AS","33,6058342%","36,9822485%"]
["SINAPI 102595","SINAPI","102595","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021","UN","4,87","5,38",null,"CR","66,3201664%","69,4915255%"]
["SINAPI 102604","SINAPI","102604","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021","UN","10,47","11,58",null,"CR","66,1212705%","69,3379791%"]
["SINAPI 102615","SINAPI","102615","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","1.575,01","1.576,17",null,"CR","0,4584388%","0,5317022%"]
["SINAPI 89707","SINAPI","89707","CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","42,27","44,14",null,"CR","27,6303317%","30,7168784%"]
["SINAPI 86876","SINAPI","86876","TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","282,45","285,07",null,"CR","5,8040298%","6,6666666%"]
["SINAPI 86877","SINAPI","86877","VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2\u0094 X 1.1/2\u0094 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","52,46","53,06",null,"CR","7,1387669%","8,1902245%"]
["SINAPI 86886","SINAPI","86886","ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","39,01","39,53",null,"CR","8,4232152%","9,6300050%"]
["SINAPI 86901","SINAPI","86901","CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","145,99","148,90",null,"CR","12,4785856%","14,1897339%"]
["SINAPI 86911","SINAPI","86911","TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2\u0094 OU 3/4\u0094, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","83,31","83,71",null,"CR","2,9917097%","3,4672405%"]
["SINAPI 86923","SINAPI","86923","TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","565,06","569,47",null,"CR","4,8794306%","5,6147008%"]
["SINAPI 86933","SINAPI","86933","BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","407,56","412,38",null,"CR","7,3876749%","8,4708337%"]
["SINAPI 86942","SINAPI","86942","LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","255,63","258,84",null,"CR","7,8263935%","8,9709864%"]
["SINAPI 95472","SINAPI","95472","VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","733,10","737,42",null,"CR","3,6969837%","4,2586087%"]
["SINAPI 95542","SINAPI","95542","PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","24,95","26,03",null,"CR","27,4005624%","30,4197150%"]
["SINAPI 100852","SINAPI","100852","CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","210,05","211,69",null,"CR","4,8907090%","5,6277465%"]
["SINAPI 100866","SINAPI","100866","BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","317,98","321,24",null,"AS","6,4452203%","7,3977209%"]
["SINAPI 100871","SINAPI","100871","BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","301,99","305,25",null,"AS","6,7865659%","7,7853140%"]
["SINAPI 98055","SINAPI","98055","TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","6.060,06","6.117,62",null,"AS","5,9397799%","6,8255601%"]
["SINAPI 98064","SINAPI","98064","SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","5.223,48","5.275,92",null,"AS","6,2771661%","7,2100093%"]
["SINAPI 98073","SINAPI","98073","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","5.956,55","6.240,01",null,"AS","29,8826959%","33,0836127%"]
["SINAPI 98082","SINAPI","98082","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","3.409,95","3.576,72",null,"AS","30,7157968%","33,9664438%"]
["SINAPI 98089","SINAPI","98089","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","4.709,24","4.937,76",null,"AS","30,4677112%","33,7041229%"]
["SINAPI 98093","SINAPI","98093","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","13.414,08","14.063,43",null,"AS","30,3962557%","33,6298888%"]
["SINAPI 98114","SINAPI","98114","TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","UN","765,86","771,01",null,"CR","4,2080242%","4,8480209%"]
["SINAPI 89969","SINAPI","89969","KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½\", INCLUSIVE CONEXÕES,  ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","41,47","42,57",null,"CR","16,3557063%","18,5464841%"]
["SINAPI 89987","SINAPI","89987","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","94,50","95,53",null,"CR","6,8403218%","7,8646978%"]
["SINAPI 94497","SINAPI","94497","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","106,05","107,28",null,"CR","7,2662074%","8,3387743%"]
["SINAPI 94795","SINAPI","94795","TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","32,21","32,79",null,"CR","11,2632233%","12,8095383%"]
["SINAPI 95253","SINAPI","95253","VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","227,90","229,50",null,"CR","4,3629021%","5,0257170%"]
["SINAPI 99619","SINAPI","99619","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","107,83","108,35",null,"CR","2,9785654%","3,4444547%"]
["SINAPI 99628","SINAPI","99628","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","70,93","71,45",null,"CR","4,5294200%","5,2248214%"]
["SINAPI 103009","SINAPI","103009","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","311,16","313,29",null,"CR","4,2786421%","4,9265644%"]
["SINAPI 103018","SINAPI","103018","VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","300,08","303,85",null,"CR","7,8358830%","8,9765956%"]
["SINAPI 103042","SINAPI","103042","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","30,59","31,11",null,"CR","10,5142482%","12,0128824%"]
["SINAPI 103052","SINAPI","103052","SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  32 MM. AF_08/2021","UN","37,27","40,03",null,"CR","46,5872156%","50,3024194%"]
["SINAPI 95643","SINAPI","95643","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾\u0094), PARA 4 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","569,25","592,22",null,"CR","25,2077513%","28,1101710%"]
["SINAPI 95652","SINAPI","95652","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 (1 ¼\"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","625,87","633,97",null,"CR","8,0904442%","9,2648682%"]
["SINAPI 95653","SINAPI","95653","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 (1 ¼\"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","1.111,17","1.125,57",null,"CR","8,0973080%","9,2715172%"]
["SINAPI 95663","SINAPI","95663","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 (1\") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","917,92","941,63",null,"AS","16,1456914%","18,2590594%"]
["SINAPI 97741","SINAPI","97741","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾\u0094), PARA 1 MEDIDOR \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","163,85","170,66",null,"CR","25,9478600%","28,8997010%"]
["SINAPI 90440","SINAPI","90440","FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","UN","112,52","124,88",null,"CR","68,8228491%","71,9140751%"]
["SINAPI 90453","SINAPI","90453","PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN","2,96","3,17",null,"CR","44,3686006%","47,7564102%"]
["SINAPI 90462","SINAPI","90462","SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015","M","1,68","1,73",null,"CR","17,0731707%","19,0476190%"]
["SINAPI 91168","SINAPI","91168","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M","9,08","9,70",null,"CR","42,7302996%","46,4174454%"]
["SINAPI 91177","SINAPI","91177","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1 1/2\" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","13,85","14,80",null,"CR","43,5729847%","47,2505091%"]
["SINAPI 91184","SINAPI","91184","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","13,11","14,34",null,"CR","58,9409057%","62,4824685%"]
["SINAPI 91188","SINAPI","91188","CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015","UN","7,21","7,81",null,"CR","52,9577465%","56,6233767%"]
["SINAPI 94483","SINAPI","94483","CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4\u0094) E DN RECALQUE 25 (1\u0094), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","1.225,95","1.287,75",null,"CR","31,5011950%","34,7886525%"]
["SINAPI 101803","SINAPI","101803","CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","996,49","1.048,72",null,"AS","32,9315774%","36,2816971%"]
["SINAPI 102117","SINAPI","102117","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","135,41","148,76",null,"CR","61,6675291%","65,1079863%"]
["SINAPI 103517","SINAPI","103517","AQUECEDOR SOLAR COMPACTO, KIT PARA 1 COLETOR SOLAR EM VIDRO TEMPERADO E SERPENTINA EM TUBO DE COBRE COM SUPORTE, RESERVATÓRIO, FIXAÇÕES E TUBOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","5.699,71","5.710,30",null,"CR","1,1607709%","1,3439014%"]
["SINAPI 104034","SINAPI","104034","COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","31,74","33,74",null,"CR","39,3308080%","42,8995840%"]
["SINAPI 104044","SINAPI","104044","ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","12,23","13,20",null,"AS","49,7532894%","53,3943555%"]
["SINAPI 104050","SINAPI","104050","ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","12,27","13,54",null,"CR","65,0819673%","68,3506687%"]
["SINAPI 104060","SINAPI","104060","TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","M","11,21","11,91",null,"AS","39,1928251%","42,8812131%"]
["SINAPI 104063","SINAPI","104063","CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","72,72","74,29",null,"CR","13,4205092%","15,2405336%"]
["SINAPI 104086","SINAPI","104086","TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","M","102,24","104,61",null,"CR","14,4171478%","16,3573751%"]
["SINAPI 96522","SINAPI","96522","ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017","M3","142,85","157,10",null,"C","62,5674067%","65,9640856%"]
["SINAPI 96528","SINAPI","96528","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017","M2","211,44","218,41",null,"CR","20,6607658%","23,1981672%"]
["SINAPI 101126","SINAPI","101126","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3","12,65","12,98",null,"AS","16,4889253%","18,7549880%"]
["SINAPI 101135","SINAPI","101135","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020","M3","14,57","14,97",null,"AS","16,9164882%","19,3347193%"]
["SINAPI 101136","SINAPI","101136","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","13,26","13,60",null,"AS","16,2077104%","18,5156847%"]
["SINAPI 101145","SINAPI","101145","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","14,43","14,78",null,"AS","15,5234657%","17,5475687%"]
["SINAPI 101206","SINAPI","101206","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020","M3","11,60","11,83",null,"CR","11,9613016%","13,7068965%"]
["SINAPI 101213","SINAPI","101213","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","22,62","22,99",null,"CR","9,9642537%","11,3896218%"]
["SINAPI 101225","SINAPI","101225","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020","M3","13,99","14,20",null,"CR","9,5860566%","10,9442060%"]
["SINAPI 101234","SINAPI","101234","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020","M3","15,85","16,12",null,"CR","10,4658583%","11,9824341%"]
["SINAPI 101243","SINAPI","101243","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","23,28","23,59",null,"CR","8,5503472%","9,7644539%"]
["SINAPI 101252","SINAPI","101252","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","17,50","17,74",null,"CR","8,3863504%","9,5374071%"]
["SINAPI 101253","SINAPI","101253","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","22,01","22,32",null,"CR","8,2072443%","9,3297101%"]
["SINAPI 101265","SINAPI","101265","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","29,27","29,75",null,"CR","10,2687801%","11,7886178%"]
["SINAPI 101272","SINAPI","101272","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020","M3","29,66","30,19",null,"CR","10,8695652%","12,4165554%"]
["SINAPI 102361","SINAPI","102361","RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3","38,37","40,54",null,"CR","35,3018029%","38,7734915%"]
["SINAPI 90095","SINAPI","90095","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","5,11","5,27",null,"CR","20,1596806%","22,4806201%"]
["SINAPI 90108","SINAPI","90108","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","6,82","7,14",null,"CR","30,1492537%","33,5227272%"]
["SINAPI 102283","SINAPI","102283","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","12,32","12,76",null,"C","22,7682227%","25,4545454%"]
["SINAPI 102288","SINAPI","102288","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","10,30","10,65",null,"CR","20,0980392%","22,6755218%"]
["SINAPI 102294","SINAPI","102294","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","6,06","6,28",null,"C","22,5210084%","25,4045307%"]
["SINAPI 102303","SINAPI","102303","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","8,43","8,84",null,"CR","30,2774427%","33,5632183%"]
["SINAPI 102312","SINAPI","102312","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","11,60","11,98",null,"CR","20,1044386%","22,7272727%"]
["SINAPI 102321","SINAPI","102321","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","6,26","6,47",null,"CR","19,9346405%","22,4683544%"]
["SINAPI 94304","SINAPI","94304","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","86,57","87,78",null,"AS","8,6250869%","9,8684962%"]
["SINAPI 94310","SINAPI","94310","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","73,94","74,24",null,"AS","2,5929948%","2,9881016%"]
["SINAPI 94338","SINAPI","94338","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","100,31","102,89",null,"AS","16,0000000%","18,1126925%"]
["SINAPI 93362","SINAPI","93362","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","13,85","14,39",null,"AS","24,4641537%","27,3631840%"]
["SINAPI 93363","SINAPI","93363","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","15,04","15,67",null,"AS","26,0367097%","29,0280495%"]
["SINAPI 93372","SINAPI","93372","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","11,80","12,26",null,"AS","24,0000000%","26,8006700%"]
["SINAPI 93381","SINAPI","93381","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","11,16","11,87",null,"AS","40,5355495%","44,2424244%"]
["SINAPI 101616","SINAPI","101616","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020","M2","5,89","6,50",null,"AS","64,1868513%","67,4528302%"]
["SINAPI 103322","SINAPI","103322","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","53,45","55,83",null,"CR","27,8777652%","30,9459702%"]
["SINAPI 103331","SINAPI","103331","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","78,46","83,20",null,"CR","37,9037405%","41,4469724%"]
["SINAPI 89282","SINAPI","89282","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","68,89","71,58",null,"CR","24,5455867%","27,3961102%"]
["SINAPI 89291","SINAPI","89291","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","80,82","84,59",null,"CR","29,2404906%","32,3901977%"]
["SINAPI 89292","SINAPI","89292","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","73,72","77,01",null,"CR","28,0337002%","31,1134235%"]
["SINAPI 89304","SINAPI","89304","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","81,73","85,64",null,"CR","30,0686442%","33,2592419%"]
["SINAPI 89311","SINAPI","89311","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","108,50","114,46",null,"CR","34,5571955%","37,9786675%"]
["SINAPI 103319","SINAPI","103319","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","83,17","87,16",null,"CR","30,0962695%","33,2988862%"]
["SINAPI 103342","SINAPI","103342","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","95,44","99,87",null,"CR","29,1321229%","32,2803850%"]
["SINAPI 89480","SINAPI","89480","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022","M2","126,75","132,26",null,"CR","27,2648290%","30,2929377%"]
["SINAPI 96361","SINAPI","96361","PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS","M2","180,63","184,79",null,"CR","14,3877720%","16,3066428%"]
["SINAPI 96366","SINAPI","96366","PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS","M2","168,07","171,74",null,"CR","13,6301410%","15,4764678%"]
["SINAPI 96373","SINAPI","96373","INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017","M","14,97","15,29",null,"CR","13,0114017%","14,7831800%"]
["SINAPI 101154","SINAPI","101154","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","106,57","109,83",null,"AS","19,1787258%","21,5738123%"]
["SINAPI 101823","SINAPI","101823","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","155,01","166,59",null,"AS","46,8138679%","50,5106333%"]
["SINAPI 101832","SINAPI","101832","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","257,82","269,40",null,"AS","28,1373690%","31,2251643%"]
["SINAPI 101841","SINAPI","101841","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","110,89","112,22",null,"AS","7,4726664%","8,5714285%"]
["SINAPI 101850","SINAPI","101850","REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","61,21","65,23",null,"AS","41,3499344%","44,9738703%"]
["SINAPI 101855","SINAPI","101855","REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","81,69","85,87",null,"AS","31,9877300%","35,2831290%"]
["SINAPI 102098","SINAPI","102098","RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020","M3","1.824,54","1.854,32",null,"AS","10,1442830%","11,5888244%"]
["SINAPI 102988","SINAPI","102988","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","52,20","56,57",null,"AS","52,4577574%","56,1537100%"]
["SINAPI 96397","SINAPI","96397","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","243,54","244,42",null,"AS","2,1497405%","2,4950755%"]
["SINAPI 100569","SINAPI","100569","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 4%)  - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","164,60","165,70",null,"AS","4,1750472%","4,8132227%"]
["SINAPI 92391","SINAPI","92391","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","58,43","58,88",null,"AS","4,7994514%","5,5120789%"]
["SINAPI 93679","SINAPI","93679","EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","78,27","80,01",null,"AS","13,8927977%","15,7677387%"]
["SINAPI 97107","SINAPI","97107","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022","M2","203,89","205,81",null,"AS","5,8890035%","6,7780104%"]
["SINAPI 97117","SINAPI","97117","BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG","20,66","21,30",null,"CR","19,3203883%","21,7882352%"]
["SINAPI 103905","SINAPI","103905","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022","M2","145,21","146,86",null,"AS","7,0619126%","8,1284153%"]
["SINAPI 103906","SINAPI","103906","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022","M2","169,73","171,88",null,"AS","7,8759231%","9,0421187%"]
["SINAPI 103916","SINAPI","103916","EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 18,0 CM. AF_04/2022","M2","187,30","188,95",null,"AS","5,4650664%","6,3183604%"]
["SINAPI 96395","SINAPI","96395","USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020","M3","320,54","320,89",null,"AS","0,6808244%","0,7954580%"]
["SINAPI 88415","SINAPI","88415","APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014","M2","3,18","3,36",null,"C","35,5769230%","39,0909090%"]
["SINAPI 88429","SINAPI","88429","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014","M2","31,20","33,27",null,"CR","41,6131105%","45,2710843%"]
["SINAPI 88496","SINAPI","88496","APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2","27,91","30,28",null,"CR","53,4148095%","57,0576541%"]
["SINAPI 96126","SINAPI","96126","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017","M2","17,95","19,24",null,"CR","44,8603351%","48,5133020%"]
["SINAPI 96135","SINAPI","96135","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017","M2","26,61","28,50",null,"CR","44,7626224%","48,4528832%"]
["SINAPI 102194","SINAPI","102194","LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021","M2","7,69","8,44",null,"CR","61,3071896%","64,7619048%"]
["SINAPI 102208","SINAPI","102208","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","7,77","8,31",null,"CR","44,3005181%","47,9418886%"]
["SINAPI 102220","SINAPI","102220","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","15,30","16,40",null,"C","44,8885976%","48,5626911%"]
["SINAPI 102234","SINAPI","102234","PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","23,15","24,45",null,"CR","35,2508650%","38,7228817%"]
["SINAPI 100724","SINAPI","100724","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","13,34","13,95",null,"CR","29,0225563%","32,1839080%"]
["SINAPI 100735","SINAPI","100735","PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","10,61","11,48",null,"CR","51,6556292%","55,3321679%"]
["SINAPI 100740","SINAPI","100740","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","10,82","11,43",null,"CR","35,8070500%","39,2982456%"]
["SINAPI 100758","SINAPI","100758","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2","47,57","51,46",null,"CR","51,3780771%","55,0651371%"]
["SINAPI 100759","SINAPI","100759","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE","M2","46,64","49,66",null,"C","40,7081545%","44,3168077%"]
["SINAPI 102496","SINAPI","102496","PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021","M","12,50","12,97",null,"CR","23,5909822%","26,3770364%"]
["SINAPI 102507","SINAPI","102507","PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M","5,98","6,29",null,"CR","31,6949152%","34,8949919%"]
["SINAPI 101746","SINAPI","101746","ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020","M2","232,14","233,80",null,"CR","4,4990303%","5,1854704%"]
["SINAPI 87260","SINAPI","87260","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE","M2","131,38","133,07",null,"CR","8,0261955%","9,1879699%"]
["SINAPI 93389","SINAPI","93389","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE","M2","58,70","60,99",null,"CR","24,4755244%","27,3145108%"]
["SINAPI 104599","SINAPI","104599","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE","M2","76,93","80,26",null,"CR","27,1497333%","30,1745635%"]
["SINAPI 104608","SINAPI","104608","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE","M2","187,91","193,52",null,"CR","18,7277082%","21,0803825%"]
["SINAPI 104609","SINAPI","104609","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE","M2","150,09","153,21",null,"CR","13,0257982%","14,7978841%"]
["SINAPI 98685","SINAPI","98685","RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020","M","59,09","60,22",null,"CR","11,9430797%","13,5970744%"]
["SINAPI 101735","SINAPI","101735","PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","443,15","445,89",null,"CR","3,8750592%","4,4636848%"]
["SINAPI 101092","SINAPI","101092","PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020","M2","333,27","338,82",null,"CR","10,4558686%","11,9228952%"]
["SINAPI 96467","SINAPI","96467","RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_02/2023","M","6,64","6,90",null,"CR","24,3161094%","27,2992700%"]
["SINAPI 101747","SINAPI","101747","PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020","M2","79,93","80,33",null,"AS","3,1813627%","3,6760124%"]
["SINAPI 87640","SINAPI","87640","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","48,15","49,94",null,"CR","23,4583333%","26,2100823%"]
["SINAPI 87692","SINAPI","87692","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","54,34","56,60",null,"CR","26,2730627%","29,2242295%"]
["SINAPI 87694","SINAPI","87694","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","142,58","145,12",null,"CR","11,1906767%","12,7465857%"]
["SINAPI 87745","SINAPI","87745","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","52,20","54,96",null,"CR","33,0772185%","36,4349571%"]
["SINAPI 87767","SINAPI","87767","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","61,12","64,50",null,"CR","34,6714730%","38,0900621%"]
["SINAPI 90930","SINAPI","90930","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","85,22","87,82",null,"CR","19,1399365%","21,5458276%"]
["SINAPI 90952","SINAPI","90952","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021","M2","106,00","109,73",null,"CR","22,0627125%","24,7217661%"]
["SINAPI 87878","SINAPI","87878","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","4,71","5,02",null,"CR","42,1397379%","46,1382113%"]
["SINAPI 87882","SINAPI","87882","CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2","6,89","7,05",null,"CR","14,5374449%","16,3793103%"]
["SINAPI 87903","SINAPI","87903","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022","M2","11,54","11,93",null,"CR","21,5223097%","24,1758241%"]
["SINAPI 87904","SINAPI","87904","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","8,09","8,77",null,"CR","52,5657072%","56,2355659%"]
["SINAPI 87412","SINAPI","87412","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","24,35","26,05",null,"CR","44,2109600%","47,9030396%"]
["SINAPI 87421","SINAPI","87421","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","28,30","29,74",null,"CR","32,1289408%","35,4447439%"]
["SINAPI 87430","SINAPI","87430","APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","19,42","20,73",null,"CR","42,1079958%","45,8211856%"]
["SINAPI 87439","SINAPI","87439","APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2","39,48","41,90",null,"CR","38,3481575%","41,8782942%"]
["SINAPI 87537","SINAPI","87537","EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","81,58","83,74",null,"CR","16,5971028%","18,7417772%"]
["SINAPI 87549","SINAPI","87549","EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","23,90","25,30",null,"CR","36,5473684%","40,0318344%"]
["SINAPI 87775","SINAPI","87775","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2","53,44","57,04",null,"CR","42,3372725%","45,9848884%"]
["SINAPI 87777","SINAPI","87777","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2","56,15","59,95",null,"CR","42,5129394%","46,1641317%"]
["SINAPI 87790","SINAPI","87790","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014","M2","93,99","100,23",null,"CR","41,6169578%","45,2447552%"]
["SINAPI 87803","SINAPI","87803","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2","65,76","69,55",null,"CR","36,1407249%","39,6169354%"]
["SINAPI 87817","SINAPI","87817","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","95,76","103,01",null,"CR","47,5313807%","51,2394285%"]
["SINAPI 87828","SINAPI","87828","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","106,29","111,17",null,"CR","28,7746067%","31,8984149%"]
["SINAPI 87839","SINAPI","87839","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","139,10","141,55",null,"CR","11,0455493%","12,5804398%"]
["SINAPI 87848","SINAPI","87848","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","199,55","201,71",null,"CR","6,7739671%","7,7682424%"]
["SINAPI 87857","SINAPI","87857","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","152,06","155,08",null,"CR","12,4646265%","14,1704846%"]
["SINAPI 87858","SINAPI","87858","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","144,23","147,35",null,"CR","13,5748490%","15,4065620%"]
["SINAPI 104206","SINAPI","104206","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","89,80","94,69",null,"AS","34,3003793%","37,6997143%"]
["SINAPI 104213","SINAPI","104213","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","102,84","109,50",null,"AS","40,6137359%","44,2320007%"]
["SINAPI 104222","SINAPI","104222","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","67,98","72,41",null,"CR","40,9579955%","44,5766463%"]
["SINAPI 104231","SINAPI","104231","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","140,15","144,55",null,"CR","19,6414541%","22,0898829%"]
["SINAPI 104240","SINAPI","104240","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","55,91","58,70",null,"AS","31,3486370%","34,6199829%"]
["SINAPI 104249","SINAPI","104249","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","67,91","73,33",null,"CR","50,2361277%","53,9344263%"]
["SINAPI 104258","SINAPI","104258","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","92,58","99,39",null,"CR","46,1438615%","49,8388071%"]
["SINAPI 104260","SINAPI","104260","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","95,02","100,99",null,"AS","39,4517659%","43,0257936%"]
["SINAPI 87269","SINAPI","87269","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2","57,13","59,52",null,"CR","26,3674614%","29,3523969%"]
["SINAPI 93395","SINAPI","93395","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2","50,76","53,26",null,"CR","30,9467455%","34,2040969%"]
["SINAPI 104617","SINAPI","104617","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023","M2","181,59","186,39",null,"CR","16,5766857%","18,7258480%"]
["SINAPI 96109","SINAPI","96109","FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS","M2","43,86","46,86",null,"CR","42,8734582%","46,5484077%"]
["SINAPI 96485","SINAPI","96485","FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS","M2","87,79","90,36",null,"CR","18,2792022%","20,6045172%"]
["SINAPI 104414","SINAPI","104414","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","6,61","7,04",null,"CR","41,0413476%","44,6839080%"]
["SINAPI 104423","SINAPI","104423","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","21,97","23,86",null,"CR","53,9515761%","57,6114382%"]
["SINAPI 104424","SINAPI","104424","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM PLATAFORMA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","20,27","21,97",null,"CR","52,8974740%","56,5356490%"]
["SINAPI 87290","SINAPI","87290","ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","598,20","609,81",null,"CR","12,1762827%","13,8499384%"]
["SINAPI 87304","SINAPI","87304","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","584,57","597,77",null,"CR","14,1654691%","16,0610319%"]
["SINAPI 87320","SINAPI","87320","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","3.699,53","3.709,97",null,"CR","1,7697273%","2,0458937%"]
["SINAPI 87330","SINAPI","87330","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","451,33","460,79",null,"CR","13,1390581%","14,9244660%"]
["SINAPI 87339","SINAPI","87339","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","859,96","891,01",null,"CR","22,6512076%","25,3468169%"]
["SINAPI 87348","SINAPI","87348","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","598,56","618,66",null,"CR","21,0673171%","23,6307791%"]
["SINAPI 87357","SINAPI","87357","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","464,08","472,59",null,"CR","11,4980926%","13,0920634%"]
["SINAPI 87358","SINAPI","87358","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","3.662,25","3.678,36",null,"CR","2,7592628%","3,1851497%"]
["SINAPI 87370","SINAPI","87370","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","691,17","711,16",null,"CR","18,1320986%","20,4333886%"]
["SINAPI 87377","SINAPI","87377","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","656,40","676,13",null,"CR","18,8354129%","21,2039639%"]
["SINAPI 87386","SINAPI","87386","ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","2.001,21","2.013,27",null,"CR","3,7802885%","4,3566805%"]
["SINAPI 87396","SINAPI","87396","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","3.361,05","3.375,21",null,"CR","2,6426422%","3,0510874%"]
["SINAPI 87408","SINAPI","87408","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014","M3","1.737,81","1.747,35",null,"CR","3,4429380%","3,9706749%"]
["SINAPI 95563","SINAPI","95563","ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_03/2020","M3","852,52","870,81",null,"CR","13,4536197%","15,2725936%"]
["SINAPI 100474","SINAPI","100474","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","498,96","505,77",null,"CR","8,5575111%","9,7889928%"]
["SINAPI 100477","SINAPI","100477","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","805,56","826,92",null,"CR","16,6333536%","18,7879447%"]
["SINAPI 100487","SINAPI","100487","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","563,89","573,37",null,"CR","10,5423716%","12,0231637%"]
["SINAPI 100195","SINAPI","100195","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","0,71","0,77",null,"C","58,8235295%","62,6666667%"]
["SINAPI 100204","SINAPI","100204","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","0,11","0,12",null,"AS","37,5000000%","37,5000000%"]
["SINAPI 100213","SINAPI","100213","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","2,47","2,69",null,"C","58,6776860%","62,2641510%"]
["SINAPI 100222","SINAPI","100222","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","10,80","11,80",null,"C","58,0855019%","61,6170213%"]
["SINAPI 100225","SINAPI","100225","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019","LXKM","1,97","2,15",null,"C","58,5492228%","62,0853081%"]
["SINAPI 100241","SINAPI","100241","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","6,01","6,57",null,"C","58,1939800%","61,7151608%"]
["SINAPI 100242","SINAPI","100242","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","17,78","19,42",null,"C","57,9718310%","61,5265601%"]
["SINAPI 100251","SINAPI","100251","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","11,85","12,95",null,"C","58,0016935%","61,5801705%"]
["SINAPI 100260","SINAPI","100260","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","7,81","8,53",null,"C","58,1185568%","61,7196703%"]
["SINAPI 100269","SINAPI","100269","TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN","1,49","1,63",null,"C","58,6206897%","62,5000000%"]
["SINAPI 100277","SINAPI","100277","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","1,93","2,03",null,"AS","34,8066298%","38,5416668%"]
["SINAPI 99802","SINAPI","99802","LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019","M2","0,48","0,52",null,"C","60,0000000%","63,2653062%"]
["SINAPI 99811","SINAPI","99811","LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019","M2","3,19","3,49",null,"C","58,4126985%","62,0289856%"]
["SINAPI 99820","SINAPI","99820","LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019","M2","1,85","1,96",null,"CR","38,6740331%","42,1875000%"]
["SINAPI 99821","SINAPI","99821","LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019","M2","2,88","3,04",null,"CR","36,1403508%","39,5348837%"]
["SINAPI 97013","SINAPI","97013","GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","93,25","95,05",null,"CR","12,1296693%","13,8134344%"]
["SINAPI 97034","SINAPI","97034","GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS POR OBRA). AF_11/2017","M","58,54","60,14",null,"CR","17,1340629%","19,3274513%"]
["SINAPI 97064","SINAPI","97064","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO \u0093TORRE\u0094 (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017","M","24,41","27,30",null,"CR","74,0634006%","76,8211921%"]
["SINAPI 97626","SINAPI","97626","DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","548,28","597,90",null,"CR","56,7290504%","60,3191597%"]
["SINAPI 97636","SINAPI","97636","DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","19,47","20,52",null,"CR","33,5921325%","37,0152184%"]
["SINAPI 97645","SINAPI","97645","REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","31,26","33,59",null,"CR","46,8589743%","50,5517448%"]
["SINAPI 97655","SINAPI","97655","REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","34,81","36,32",null,"CR","27,3120138%","30,3615788%"]
["SINAPI 97657","SINAPI","97657","REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","625,51","657,45",null,"CR","32,0067157%","35,3104938%"]
["SINAPI 97666","SINAPI","97666","REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","8,16","8,98",null,"C","63,4900991%","66,8166480%"]
["SINAPI 93588","SINAPI","93588","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2,87","2,91",null,"CR","10,9090909%","12,1863799%"]
["SINAPI 93597","SINAPI","93597","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,64","1,67",null,"CR","9,0909090%","9,6774193%"]
["SINAPI 95875","SINAPI","95875","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2,27","2,31",null,"CR","10,6481481%","12,2727272%"]
["SINAPI 97915","SINAPI","97915","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","1,07","1,10",null,"CR","15,1515151%","17,6470588%"]
["SINAPI 100943","SINAPI","100943","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","3,94","4,00",null,"CR","8,8772845%","9,8191214%"]
["SINAPI 100955","SINAPI","100955","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","4,69","4,78",null,"AS","11,6228070%","13,1465517%"]
["SINAPI 100956","SINAPI","100956","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","4,08","4,15",null,"AS","11,4213197%","13,1840796%"]
["SINAPI 100973","SINAPI","100973","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","8,68","8,96",null,"CR","19,3624557%","21,8535469%"]
["SINAPI 102332","SINAPI","102332","TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,79","1,81",null,"AS","10,0591715%","10,5882352%"]
["SINAPI 100980","SINAPI","100980","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","5,81","5,92",null,"CR","10,9123434%","12,6315789%"]
["SINAPI 100988","SINAPI","100988","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","9,95","10,08",null,"CR","8,3248730%","9,5190380%"]
["SINAPI 100999","SINAPI","100999","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","5,58","5,70",null,"CR","11,9850187%","13,9194139%"]
["SINAPI 101008","SINAPI","101008","CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020","M3","5,21","5,29",null,"AS","9,2337917%","10,6382978%"]
["SINAPI 101463","SINAPI","101463","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","43,18","44,56",null,"AS","19,8606271%","22,2972972%"]
["SINAPI 101464","SINAPI","101464","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","33,17","34,22",null,"AS","19,8848135%","22,3560517%"]
["SINAPI 101473","SINAPI","101473","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","26,96","27,82",null,"AS","19,8806415%","22,3427331%"]
["SINAPI 101483","SINAPI","101483","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","35,40","36,53",null,"AS","19,8354143%","22,3474436%"]
["SINAPI 101192","SINAPI","101192","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","60,24","62,79",null,"CR","26,5523555%","29,5320236%"]
["SINAPI 101203","SINAPI","101203","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","39,82","42,29",null,"CR","38,8539834%","42,4278277%"]
["SINAPI 98516","SINAPI","98516","PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018","UN","372,67","388,93",null,"AS","27,3156849%","30,3542486%"]
["SINAPI 103946","SINAPI","103946","PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022","M2","18,01","18,36",null,"CR","12,2141662%","13,9890710%"]
["SINAPI 103193","SINAPI","103193","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","1.933,93","1.941,06",null,"AS","2,3120400%","2,6713997%"]
["SINAPI 103195","SINAPI","103195","INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","2.172,93","2.180,27",null,"AS","2,1198160%","2,4484553%"]
["SINAPI 103310","SINAPI","103310","INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021","UN","1.273,48","1.277,28",null,"AS","1,8659295%","2,1579128%"]
["SINAPI 98530","SINAPI","98530","CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018","UN","108,57","118,68",null,"CR","58,2434799%","61,8023942%"]
["SINAPI 88241","SINAPI","88241","AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","24,56","27,16",null,"CR","66,0830619%","69,3298970%"]
["SINAPI 88251","SINAPI","88251","AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","19,49","21,28",null,"CR","57,2601335%","60,8552632%"]
["SINAPI 88262","SINAPI","88262","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","26,11","28,97",null,"C","68,7859058%","71,8674491%"]
["SINAPI 88270","SINAPI","88270","IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","27,58","30,66",null,"CR","69,7969544%","72,8310503%"]
["SINAPI 88285","SINAPI","88285","MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","32,93","37,05",null,"CR","78,2872761%","80,7017544%"]
["SINAPI 88286","SINAPI","88286","MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","33,39","37,58",null,"CR","78,5864032%","80,9739223%"]
["SINAPI 88298","SINAPI","88298","OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,55","31,97",null,"CR","74,9562172%","77,6352831%"]
["SINAPI 88308","SINAPI","88308","PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","27,85","30,98",null,"CR","70,0897667%","73,1116850%"]
["SINAPI 88317","SINAPI","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","34,82","38,93",null,"C","73,6645606%","76,4449012%"]
["SINAPI 88377","SINAPI","88377","OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,97","28,97",null,"CR","72,4682326%","75,3192959%"]
["SINAPI 90773","SINAPI","90773","DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","19,54","22,34",null,"CR","89,9692938%","91,2264996%"]
["SINAPI 91678","SINAPI","91678","ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","79,60","92,00",null,"CR","97,5753769%","97,9021740%"]
["SINAPI 93566","SINAPI","93566","AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.128,58","3.569,34",null,"CR","87,8622251%","89,3610584%"]
["SINAPI 93567","SINAPI","93567","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","19.170,63","22.186,04",null,"CR","98,0989671%","98,3573455%"]
["SINAPI 95309","SINAPI","95309","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,17","0,19",null,"CR","100,0000000%","100,0000000%"]
["SINAPI 95318","SINAPI","95318","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,19","0,23",null,"CR","100,0000000%","100,0000000%"]
["SINAPI 95324","SINAPI","95324","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,27","0,31",null,"CR","100,0000000%","100,0000000%"]
["SINAPI 95339","SINAPI","95339","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,45","0,52",null,"CR","100,0000000%","100,0000000%"]
["SINAPI 95348","SINAPI","95348","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,15","0,17",null,"CR","100,0000000%","100,0000000%"]
["SINAPI 95358","SINAPI","95358","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,36","0,42",null,"CR","100,0000000%","100,0000000%"]
["SINAPI 95367","SINAPI","95367","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,18","0,21",null,"CR","100,0000000%","100,0000000%"]
["SINAPI 95368","SINAPI","95368","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,28","0,32",null,"CR","100,0000000%","100,0000000%"]
["SINAPI 95385","SINAPI","95385","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,21","0,24",null,"CR","100,0000000%","100,0000000%"]
["SINAPI 95388","SINAPI","95388","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,08","0,09",null,"CR","100,0000000%","100,0000000%"]
["SINAPI 95397","SINAPI","95397","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,11","0,13",null,"CR","100,0000000%","100,0000000%"]
["SINAPI 95406","SINAPI","95406","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,25","0,29",null,"C","100,0000000%","100,0000000%"]
["SINAPI 95415","SINAPI","95415","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","190,43","220,96",null,"CR","100,0000000%","100,0000000%"]
["SINAPI 95424","SINAPI","95424","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","33,61","39,00",null,"CR","100,0000000%","100,0000000%"]
["SINAPI 100296","SINAPI","100296","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,14","1,32",null,"CR","100,0000000%","100,0000000%"]
["SINAPI 100298","SINAPI","100298","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,47","0,54",null,"CR","100,0000000%","100,0000000%"]
["SINAPI 100307","SINAPI","100307","MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","23,82","26,30",null,"CR","65,0713686%","68,3650191%"]
["SINAPI 100316","SINAPI","100316","AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","2.836,79","3.230,76",null,"CR","86,6137430%","88,2461093%"]
["SINAPI 100536","SINAPI","100536","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","57,40","66,60",null,"CR","100,0000000%","100,0000000%"]
["SINAPI 101292","SINAPI","101292","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","18,45","21,41",null,"CR","100,0000000%","100,0000000%"]
["SINAPI 101297","SINAPI","101297","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","26,17","30,37",null,"CR","100,0000000%","100,0000000%"]
["SINAPI 101312","SINAPI","101312","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","26,69","30,97",null,"CR","100,0000000%","100,0000000%"]
["SINAPI 101322","SINAPI","101322","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","28,30","32,84",null,"CR","100,0000000%","100,0000000%"]
["SINAPI 101323","SINAPI","101323","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","55,25","64,11",null,"CR","100,0000000%","100,0000000%"]
["SINAPI 101332","SINAPI","101332","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","15,05","17,46",null,"CR","100,0000000%","100,0000000%"]
["SINAPI 101341","SINAPI","101341","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","24,40","28,31",null,"CR","100,0000000%","100,0000000%"]
["SINAPI 101347","SINAPI","101347","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","38,17","44,29",null,"CR","100,0000000%","100,0000000%"]
["SINAPI 101360","SINAPI","101360","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","41,89","48,61",null,"CR","100,0000000%","100,0000000%"]
["SINAPI 101369","SINAPI","101369","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","43,11","50,02",null,"CR","100,0000000%","100,0000000%"]
["SINAPI 101378","SINAPI","101378","AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.780,82","4.094,53",null,"CR","51,7472401%","55,4442146%"]
["SINAPI 101387","SINAPI","101387","AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.528,32","3.842,03",null,"CR","55,4504694%","59,0880342%"]
["SINAPI 101388","SINAPI","101388","AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.477,68","3.788,63",null,"CR","55,7647628%","59,3953488%"]
["SINAPI 101405","SINAPI","101405","ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","13.940,92","16.117,80",null,"CR","97,3858254%","97,7388974%"]
["SINAPI 101409","SINAPI","101409","INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.778,75","7.649,73",null,"CR","80,1326204%","82,3946728%"]
["SINAPI 101418","SINAPI","101418","MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.287,63","7.079,86",null,"CR","78,5808008%","80,9775900%"]
["SINAPI 101427","SINAPI","101427","OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.754,36","5.300,74",null,"CR","71,6731590%","74,5929814%"]
["SINAPI 101436","SINAPI","101436","OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.087,15","5.686,89",null,"CR","73,5262377%","76,3181634%"]
["SINAPI 101445","SINAPI","101445","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.730,60","5.237,09",null,"CR","66,7727139%","69,9861947%"]
["SINAPI 101454","SINAPI","101454","SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","7.769,47","8.737,75",null,"CR","77,7251216%","80,1935281%"]
["SINAPI 101456","SINAPI","101456","TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.160,60","7.087,52",null,"CR","93,8359901%","94,6421316%"]
["SINAPI-I 410","SINAPI-I",410,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM","UN    ","0,16","0,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 39129","SINAPI-I",39129,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E CUNHA DE FIXACAO","UN    ","1,99","1,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 39125","SINAPI-I",39125,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN    ","1,85","1,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 39139","SINAPI-I",39139,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1\"","UN    ","1,08","1,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 11928","SINAPI-I",11928,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA  FITA *12,6 A *14 MM, D = 3\" A 3 3/4\"","UN    ","10,26","10,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 3","SINAPI-I",3,"ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA","L     ","15,79","15,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 43057","SINAPI-I",43057,"ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO","KG    ","9,84","9,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 34449","SINAPI-I",34449,"ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO","KG    ","10,52","10,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 40412","SINAPI-I",40412,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3\")","UN    ","63,34","63,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 62","SINAPI-I",62,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN    ","9,52","9,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 113","SINAPI-I",113,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2\", PARA AGUA FRIA","UN    ","11,56","11,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 100","SINAPI-I",100,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ","47,44","47,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 71","SINAPI-I",71,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ","32,16","32,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 52","SINAPI-I",52,"ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE  60 MM","UN    ","13,27","13,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 119","SINAPI-I",119,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR","UN    ","8,28","8,28",null,"C "]
["SINAPI-I 122","SINAPI-I",122,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR","UN    ","63,71","63,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 132","SINAPI-I",132,"ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L     ","6,53","6,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 40984","SINAPI-I",40984,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)","MES   ","2.567,70","2.979,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 252","SINAPI-I",252,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)","H     ","11,03","12,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 11274","SINAPI-I",11274,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)","UN    ","3,21","3,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 10658","SINAPI-I",10658,"ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS","UN    ","8.364,50","8.364,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 300","SINAPI-I",300,"ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN    ","14,25","14,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 307","SINAPI-I",307,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)","UN    ","46,87","46,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 329","SINAPI-I",329,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA","UN    ","7,78","7,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 39644","SINAPI-I",39644,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3\" (NBR 15715)","UN    ","6,27","6,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 20975","SINAPI-I",20975,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN    ","18,14","18,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 40347","SINAPI-I",40347,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM","UN    ","106,72","106,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 12532","SINAPI-I",12532,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M","UN    ","123,01","123,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 43425","SINAPI-I",43425,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO,  PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN    ","256,38","256,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 6122","SINAPI-I",6122,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)","H     ","23,41","27,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 34482","SINAPI-I",34482,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN    ","11.764,46","11.764,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 34472","SINAPI-I",34472,"AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVATORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RESIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO)","UN    ","5.599,00","5.599,00",null,"C "]
["SINAPI-I 42420","SINAPI-I",42420,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN    ","15.644,99","15.644,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 39560","SINAPI-I",39560,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN    ","12.135,21","12.135,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 39551","SINAPI-I",39551,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN    ","1.767,19","1.767,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 346","SINAPI-I",346,"ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M","KG    ","29,55","29,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 43131","SINAPI-I",43131,"ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)","KG    ","28,98","28,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 34353","SINAPI-I",34353,"ARGAMASSA COLANTE AC II","KG    ","1,49","1,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 135","SINAPI-I",135,"ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)","KG    ","2,91","2,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 36886","SINAPI-I",36886,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO","KG    ","0,83","0,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 1092","SINAPI-I",1092,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN    ","54,54","54,54",null,"C "]
["SINAPI-I 33953","SINAPI-I",33953,"ARQUITETO SENIOR","H     ","129,17","149,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 39210","SINAPI-I",39210,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN    ","1,07","1,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 510","SINAPI-I",510,"ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40)","KG    ","12,87","12,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 40908","SINAPI-I",40908,"AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MENSALISTA)","MES   ","2.447,22","2.839,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 251","SINAPI-I",251,"AUXILIAR DE MECANICO","H     ","16,89","19,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 40931","SINAPI-I",40931,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)","MES   ","5.329,70","6.184,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 36520","SINAPI-I",36520,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)","UN    ","613,16","613,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 10","SINAPI-I",10,"BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L","UN    ","11,65","11,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 1749","SINAPI-I",1749,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M","UN    ","427,35","427,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 38381","SINAPI-I",38381,"BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM","UN    ","10,11","10,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 555","SINAPI-I",555,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M","M     ","11,03","11,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 36207","SINAPI-I",36207,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN    ","391,19","391,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 36218","SINAPI-I",36218,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN    ","136,26","136,26",null,"AS"]
["SINAPI-I 181","SINAPI-I",181,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG    ","303,75","303,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 20001","SINAPI-I",20001,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG    ","176,09","176,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 36398","SINAPI-I",36398,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR","UN    ","24.720,33","24.720,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 7270","SINAPI-I",7270,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)","UN    ","0,80","0,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 34565","SINAPI-I",34565,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)","UN    ","3,84","3,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 34571","SINAPI-I",34571,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)","UN    ","3,17","3,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 34578","SINAPI-I",34578,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN    ","5,50","5,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 674","SINAPI-I",674,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2    ","64,56","64,56",null,"AS"]
["SINAPI-I 38603","SINAPI-I",38603,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN    ","2,34","2,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 34588","SINAPI-I",34588,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN    ","2,53","2,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 36155","SINAPI-I",36155,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL","M2    ","44,73","44,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 735","SINAPI-I",735,"BOMBA CENTRIFUGA  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP  DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H","UN    ","1.850,00","1.850,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 733","SINAPI-I",733,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP  DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H","UN    ","1.054,11","1.054,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 749","SINAPI-I",749,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H","UN    ","9.473,40","9.473,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 44489","SINAPI-I",44489,"BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2  1/2''","UN    ","157.584,77","157.584,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 4374","SINAPI-I",4374,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10","UN    ","0,37","0,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 4350","SINAPI-I",4350,"BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM","UN    ","0,73","0,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 44400","SINAPI-I",44400,"BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","28,26","28,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 768","SINAPI-I",768,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1/2\"","UN    ","15,27","15,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 774","SINAPI-I",774,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"","UN    ","41,99","41,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 780","SINAPI-I",780,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"","UN    ","60,47","60,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 829","SINAPI-I",829,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","0,99","0,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 814","SINAPI-I",814,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","13,09","13,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 39187","SINAPI-I",39187,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","19,13","19,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 39197","SINAPI-I",39197,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","76,85","76,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 39920","SINAPI-I",39920,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\" X 1/2\",  PARA ELETRODUTO","UN    ","6,04","6,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 797","SINAPI-I",797,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2\" X 1\"","UN    ","8,84","8,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 36327","SINAPI-I",36327,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","3,89","3,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 39176","SINAPI-I",39176,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN    ","1,44","1,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 1099","SINAPI-I",1099,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4\"","UN    ","7,95","7,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 39679","SINAPI-I",39679,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2\"","UN    ","68,34","68,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 841","SINAPI-I",841,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG","KG    ","44,12","44,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 44389","SINAPI-I",44389,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM","M     ","5,15","5,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 862","SINAPI-I",862,"CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO","M     ","9,43","9,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 865","SINAPI-I",865,"CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO","M     ","89,64","89,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 996","SINAPI-I",996,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2","M     ","21,47","21,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 39251","SINAPI-I",39251,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2","M     ","0,59","0,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 1014","SINAPI-I",1014,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M     ","2,00","2,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 990","SINAPI-I",990,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2","M     ","143,60","143,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 989","SINAPI-I",989,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M     ","80,56","80,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 34607","SINAPI-I",34607,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M     ","9,05","9,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 34609","SINAPI-I",34609,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M     ","13,17","13,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 39258","SINAPI-I",39258,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2","M     ","7,60","7,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 11901","SINAPI-I",11901,"CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M     ","0,48","0,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 11921","SINAPI-I",11921,"CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO","M     ","11,83","11,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 37733","SINAPI-I",37733,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","38.601,39","38.601,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 4433","SINAPI-I",4433,"CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ","26,59","26,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 34638","SINAPI-I",34638,"CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 750 LITROS, COM TAMPA","UN    ","412,54","412,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 37104","SINAPI-I",37104,"CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA","UN    ","1.563,99","1.563,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 43438","SINAPI-I",43438,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M","UN    ","1.186,97","1.186,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 43094","SINAPI-I",43094,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ","229,40","229,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 20963","SINAPI-I",20963,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN    ","415,34","415,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 10569","SINAPI-I",10569,"CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)","UN    ","3,53","3,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 43104","SINAPI-I",43104,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4\" A 4\"","UN    ","489,95","489,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 39775","SINAPI-I",39775,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM","UN    ","213,94","213,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 1873","SINAPI-I",1873,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN    ","4,20","4,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 1068","SINAPI-I",1068,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN    ","1.867,02","1.867,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 39690","SINAPI-I",39690,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN    ","3.132,24","3.132,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 11717","SINAPI-I",11717,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA","UN    ","43,85","43,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 1117","SINAPI-I",1117,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM","M     ","30,69","30,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 10541","SINAPI-I",10541,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M     ","29,22","29,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 44059","SINAPI-I",44059,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8500 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,40 M, POTENCIA 167 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ","398.400,00","398.400,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 12114","SINAPI-I",12114,"CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM","UN    ","104,25","104,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 658","SINAPI-I",658,"CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ","1,37","1,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 4777","SINAPI-I",4777,"CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8\" E 1/4\"","KG    ","9,60","9,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 587","SINAPI-I",587,"CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1\" X 3/4 \", E = 1/8 \"","KG    ","53,06","53,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 1164","SINAPI-I",1164,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN    ","14,60","14,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 1202","SINAPI-I",1202,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1\",  PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","5,15","5,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 12909","SINAPI-I",12909,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","4,48","4,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 1207","SINAPI-I",1207,"CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN    ","27,44","27,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 10818","SINAPI-I",10818,"CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO","KG    ","46,65","46,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 39636","SINAPI-I",39636,"CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)","M2    ","181,90","181,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 5091","SINAPI-I",5091,"CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE","UN    ","19,67","19,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 14615","SINAPI-I",14615,"CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO","UN    ","3.570,44","3.570,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 4743","SINAPI-I",4743,"CASCALHO DE CAVA","M3    ","59,11","59,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 4235","SINAPI-I",4235,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR","H     ","16,73","19,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 43105","SINAPI-I",43105,"CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)","KG    ","39,59","39,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 1319","SINAPI-I",1319,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 \", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)","KG    ","9,11","9,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 11061","SINAPI-I",11061,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2)","KG    ","16,40","16,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 1340","SINAPI-I",1340,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM","M2    ","45,05","45,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 34741","SINAPI-I",34741,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ","43,16","43,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 34664","SINAPI-I",34664,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ","47,10","47,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 34675","SINAPI-I",34675,"CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ","68,95","68,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 1346","SINAPI-I",1346,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM","M2    ","45,09","45,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 43682","SINAPI-I",43682,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM","M2    ","17,41","17,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 13284","SINAPI-I",13284,"CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40","KG    ","0,80","0,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 1339","SINAPI-I",1339,"COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO","KG    ","39,07","39,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 1414","SINAPI-I",1414,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ","8,48","8,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 40700","SINAPI-I",40700,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 160 E 265 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2750 E 4000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 430 E 550 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4000 E 5500 RPM, VELOCIDADE DETRABALHO ENTRE 20 E 25 M/MIN, POTENCIA ENTRE 7,5 E 9,0 HP","UN    ","14.735,16","14.735,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 13458","SINAPI-I",13458,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)","UN    ","14.002,04","14.002,04",null,"AS"]
["SINAPI-I 36524","SINAPI-I",36524,"COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV","UN    ","187.749,54","187.749,54",null,"AS"]
["SINAPI-I 34348","SINAPI-I",34348,"CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM","M     ","26,13","26,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 38404","SINAPI-I",38404,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ","569,69","569,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 38406","SINAPI-I",38406,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ","620,11","620,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 34485","SINAPI-I",34485,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ","798,89","798,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 2592","SINAPI-I",2592,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN    ","256,12","256,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 2587","SINAPI-I",2587,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN    ","39,62","39,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 2588","SINAPI-I",2588,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN    ","31,47","31,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 2586","SINAPI-I",2586,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN    ","24,02","24,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 2581","SINAPI-I",2581,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN    ","22,99","22,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 39331","SINAPI-I",39331,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN    ","8,70","8,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 39338","SINAPI-I",39338,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN    ","10,93","10,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 12623","SINAPI-I",12623,"CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","M     ","44,04","44,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 39862","SINAPI-I",39862,"CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2\"","UN    ","13,44","13,44",null,"AS"]
["SINAPI-I 2518","SINAPI-I",2518,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ","130,54","130,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 2521","SINAPI-I",2521,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ","55,57","55,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 1599","SINAPI-I",1599,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM","UN    ","13,35","13,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 11858","SINAPI-I",11858,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2","UN    ","38,01","38,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 2527","SINAPI-I",2527,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ","9,81","9,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 39279","SINAPI-I",39279,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN    ","7,92","7,92",null,"AS"]
["SINAPI-I 38851","SINAPI-I",38851,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN    ","19,54","19,54",null,"AS"]
["SINAPI-I 44249","SINAPI-I",44249,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM X 2 1/2\"â\u0080\u009d, PARA AGUA QUENTE","UN    ","315,67","315,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 25399","SINAPI-I",25399,"CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO","UN    ","2.749,85","2.749,85",null,"AS"]
["SINAPI-I 43440","SINAPI-I",43440,"CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA","UN    ","458,64","458,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 1623","SINAPI-I",1623,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ","87,07","87,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 1612","SINAPI-I",1612,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ","82,00","82,00",null,"C "]
["SINAPI-I 11890","SINAPI-I",11890,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M     ","2,92","2,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 39870","SINAPI-I",39870,"COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2\"","UN    ","20,41","20,41",null,"AS"]
["SINAPI-I 12720","SINAPI-I",12720,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN    ","323,14","323,14",null,"AS"]
["SINAPI-I 3462","SINAPI-I",3462,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN    ","10,95","10,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 3449","SINAPI-I",3449,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN    ","242,74","242,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 37438","SINAPI-I",37438,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","250,54","250,54",null,"AS"]
["SINAPI-I 3451","SINAPI-I",3451,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN    ","10,89","10,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 3456","SINAPI-I",3456,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN    ","9,74","9,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 37432","SINAPI-I",37432,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","78,56","78,56",null,"AS"]
["SINAPI-I 1649","SINAPI-I",1649,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN    ","72,05","72,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 1747","SINAPI-I",1747,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 \", DE *56 X 33 X 12* CM","UN    ","176,94","176,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 7219","SINAPI-I",7219,"CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN    ","62,20","62,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 1930","SINAPI-I",1930,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","9,60","9,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 1953","SINAPI-I",1953,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","39,13","39,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 1961","SINAPI-I",1961,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","69,44","69,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 38026","SINAPI-I",38026,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","17,08","17,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 1932","SINAPI-I",1932,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","11,50","11,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 1828","SINAPI-I",1828,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ","139,74","139,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 42694","SINAPI-I",42694,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO","UN    ","573,00","573,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 2625","SINAPI-I",2625,"CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\")","UN    ","21,68","21,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 39277","SINAPI-I",39277,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","14,84","14,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 12034","SINAPI-I",12034,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","4,20","4,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 1819","SINAPI-I",1819,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"","UN    ","56,52","56,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 1782","SINAPI-I",1782,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN    ","47,13","47,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 40423","SINAPI-I",40423,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN    ","54,97","54,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 2634","SINAPI-I",2634,"CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1\")","UN    ","6,62","6,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 1813","SINAPI-I",1813,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"","UN    ","23,55","23,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 1804","SINAPI-I",1804,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN    ","20,65","20,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 1795","SINAPI-I",1795,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4\"","UN    ","21,47","21,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 1799","SINAPI-I",1799,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3\"","UN    ","349,59","349,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 39273","SINAPI-I",39273,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN    ","3,17","3,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 1870","SINAPI-I",1870,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","2,42","2,42",null,"C "]
["SINAPI-I 2633","SINAPI-I",2633,"CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\")","UN    ","5,11","5,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 38370","SINAPI-I",38370,"DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA","UN    ","21,19","21,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 40808","SINAPI-I",40808,"DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (MENSALISTA)","MES   ","3.704,98","4.299,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 44531","SINAPI-I",44531,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 \"","UN    ","94,02","94,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 34734","SINAPI-I",34734,"DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN    ","1.715,33","1.715,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 2374","SINAPI-I",2374,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA","UN    ","369,77","369,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 34686","SINAPI-I",34686,"DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40  ATE 50A","UN    ","12,61","12,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 34606","SINAPI-I",34606,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V","UN    ","90,97","90,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 39468","SINAPI-I",39468,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN    ","162,85","162,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 39477","SINAPI-I",39477,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN    ","122,65","122,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 39450","SINAPI-I",39450,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN    ","148,35","148,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 39460","SINAPI-I",39460,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN    ","185,34","185,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 38871","SINAPI-I",38871,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN    ","24,64","24,64",null,"AS"]
["SINAPI-I 39283","SINAPI-I",39283,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN    ","115,44","115,44",null,"AS"]
["SINAPI-I 2433","SINAPI-I",2433,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS","UN    ","16,09","16,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 7608","SINAPI-I",7608,"DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 \", AGUA FRIA","UN    ","9,95","9,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 10578","SINAPI-I",10578,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM","UN    ","17,36","17,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 2436","SINAPI-I",2436,"ELETRICISTA (HORISTA)","H     ","17,75","20,58",null,"C "]
["SINAPI-I 2681","SINAPI-I",2681,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 \", SEM LUVA","M     ","17,31","17,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 2675","SINAPI-I",2675,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM","M     ","7,55","7,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 2504","SINAPI-I",2504,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4\"), TIPO SEALTUBO","M     ","11,60","11,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 2501","SINAPI-I",2501,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1\"), TIPO SEALTUBO","M     ","15,22","15,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 12060","SINAPI-I",12060,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2 1/2\"","M     ","54,71","54,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 39243","SINAPI-I",39243,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS","M     ","2,74","2,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 2438","SINAPI-I",2438,"ELETROTECNICO (HORISTA)","H     ","23,02","26,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 37537","SINAPI-I",37537,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG    ","16,63","16,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 14250","SINAPI-I",14250,"ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS","KWH   ","1,08","1,08",null,"C "]
["SINAPI-I 2708","SINAPI-I",2708,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR","H     ","145,19","168,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 40939","SINAPI-I",40939,"ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA)","MES   ","16.288,67","18.900,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 34785","SINAPI-I",34785,"ENGENHEIRO SANITARISTA","H     ","77,26","89,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 43497","SINAPI-I",43497,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES   ","189,52","189,52",null,"C "]
["SINAPI-I 43490","SINAPI-I",43490,"EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","1,68","1,68",null,"C "]
["SINAPI-I 38630","SINAPI-I",38630,"EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 9 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 4,3 M, CAPACIDADE PARA 800 L DE TINTA (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","1.228.125,00","1.228.125,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 2723","SINAPI-I",2723,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,62M3, PESO OPERACIONAL 12,61T, POTENCIA LIQUIDA 95HP","UN    ","736.089,94","736.089,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 10902","SINAPI-I",10902,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN    ","94,66","94,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 11359","SINAPI-I",11359,"ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W","UN    ","950,00","950,00",null,"C "]
["SINAPI-I 38095","SINAPI-I",38095,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN    ","3,95","3,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 38092","SINAPI-I",38092,"ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN    ","1,77","1,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 2759","SINAPI-I",2759,"ESPOLETA SIMPLES N 8.","UN    ","10,43","10,43",null,"AS"]
["SINAPI-I 38538","SINAPI-I",38538,"ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)","M     ","71,80","71,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 40863","SINAPI-I",40863,"EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","MES   ","215,56","215,56",null,"C "]
["SINAPI-I 10891","SINAPI-I",10891,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC","UN    ","221,26","221,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 11468","SINAPI-I",11468,"FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM","UN    ","15,19","15,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 43611","SINAPI-I",43611,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA","CJ    ","113,90","113,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 38177","SINAPI-I",38177,"FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS","UN    ","20,65","20,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 11458","SINAPI-I",11458,"FECHO DE SEGURANCA, TIPO BATOM, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS","UN    ","24,65","24,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 43471","SINAPI-I",43471,"FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES   ","92,90","92,90",null,"C "]
["SINAPI-I 43474","SINAPI-I",43474,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES   ","2,54","2,54",null,"C "]
["SINAPI-I 43469","SINAPI-I",43469,"FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","0,08","0,08",null,"C "]
["SINAPI-I 43583","SINAPI-I",43583,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3\" A 4\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO)","UN    ","9,60","9,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 39365","SINAPI-I",39365,"FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)","UN    ","1.126,43","1.126,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 940","SINAPI-I",940,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M     ","5,10","5,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 39432","SINAPI-I",39432,"FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL","M     ","3,00","3,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 14153","SINAPI-I",14153,"FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF","UN    ","96,68","96,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 4310","SINAPI-I",4310,"FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU KALHETAO","UN    ","3,38","3,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 3266","SINAPI-I",3266,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN    ","58,97","58,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 3286","SINAPI-I",3286,"FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)","M2    ","138,97","138,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 39362","SINAPI-I",39362,"FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229)","UN    ","3.630,77","3.630,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 12343","SINAPI-I",12343,"FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V","UN    ","5,40","5,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 3298","SINAPI-I",3298,"FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V","UN    ","47,08","47,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 11597","SINAPI-I",11597,"GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)","UN    ","775,63","775,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 3309","SINAPI-I",3309,"GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M","M3    ","529,68","529,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 40438","SINAPI-I",40438,"GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)","M3    ","310,65","310,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 4021","SINAPI-I",4021,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M","M2    ","10,98","10,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 3315","SINAPI-I",3315,"GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL","KG    ","0,86","0,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 5077","SINAPI-I",5077,"GRAMPO DE ACO POLIDO 7/8 \" X 9","KG    ","22,71","22,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 416","SINAPI-I",416,"GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2","UN    ","12,35","12,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 11732","SINAPI-I",11732,"GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS","UN    ","21,77","21,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 13533","SINAPI-I",13533,"GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 30 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS","UN    ","210.383,49","210.383,49",null,"AS"]
["SINAPI-I 13333","SINAPI-I",13333,"GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS","UN    ","235.357,54","235.357,54",null,"AS"]
["SINAPI-I 14254","SINAPI-I",14254,"GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 80 E 90 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN    ","123.404,50","123.404,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 36888","SINAPI-I",36888,"GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE","M     ","16,01","16,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 3365","SINAPI-I",3365,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 30,4 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  14,30 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","326.373,43","326.373,43",null,"AS"]
["SINAPI-I 3379","SINAPI-I",3379,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR","UN    ","80,74","80,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 10923","SINAPI-I",10923,"HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA CURTA E CAIXA, DN 75 MM","UN    ","3.193,37","3.193,37",null,"AS"]
["SINAPI-I 12773","SINAPI-I",12773,"HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2\", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)","UN    ","180,35","180,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 140","SINAPI-I",140,"IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS","KG    ","16,69","16,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 151","SINAPI-I",151,"IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,  BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES","L     ","24,64","24,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 38112","SINAPI-I",38112,"INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)","UN    ","5,28","5,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 38081","SINAPI-I",38081,"INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ","18,67","18,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 3394","SINAPI-I",3394,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV","UN    ","529,95","529,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 3428","SINAPI-I",3428,"JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)","M2    ","891,00","891,00",null,"C "]
["SINAPI-I 40660","SINAPI-I",40660,"JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)","M2    ","1.077,11","1.077,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 44399","SINAPI-I",44399,"JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO / ALIZAR","UN    ","433,33","433,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 37968","SINAPI-I",37968,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","47,92","47,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 44251","SINAPI-I",44251,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 114 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","202,34","202,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 3533","SINAPI-I",3533,"JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","2,83","2,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 38987","SINAPI-I",38987,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN    ","13,46","13,46",null,"AS"]
["SINAPI-I 38434","SINAPI-I",38434,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","3,69","3,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 3485","SINAPI-I",3485,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","13,72","13,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 3505","SINAPI-I",3505,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","2,71","2,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 3519","SINAPI-I",3519,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","7,93","7,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 3536","SINAPI-I",3536,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","2,51","2,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 3535","SINAPI-I",3535,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","6,11","6,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 39300","SINAPI-I",39300,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN    ","7,97","7,97",null,"AS"]
["SINAPI-I 39306","SINAPI-I",39306,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN    ","13,91","13,91",null,"AS"]
["SINAPI-I 20155","SINAPI-I",20155,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","5,99","5,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 3502","SINAPI-I",3502,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","6,17","6,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 10909","SINAPI-I",10909,"JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","22,20","22,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 20145","SINAPI-I",20145,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","133,76","133,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 14157","SINAPI-I",14157,"JUNCAO 2 GARRAS PARA FITA PERFURADA","UN    ","2,21","2,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 42696","SINAPI-I",42696,"JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO","UN    ","148,16","148,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 38394","SINAPI-I",38394,"KIT ACESSORIOS PARA COMPRESSOR DE AR, 5 PECAS (PISTOLAS PINTURA, LIMPEZA E PULVERIZACAO, CALIBRADOR E MANGUEIRA)","UN    ","325,62","325,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 39356","SINAPI-I",39356,"KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM  FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA MAQUINA E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM)","UN    ","180,70","180,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 39484","SINAPI-I",39484,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)","UN    ","631,84","631,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 39497","SINAPI-I",39497,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ","739,29","739,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 3731","SINAPI-I",3731,"LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL","M2    ","28,30","28,30",null,"C "]
["SINAPI-I 3739","SINAPI-I",3739,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)","M2    ","52,59","52,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 3747","SINAPI-I",3747,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)","M2    ","50,04","50,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 3756","SINAPI-I",3756,"LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V)","UN    ","56,90","56,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 38778","SINAPI-I",38778,"LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT","UN    ","7,48","7,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 3758","SINAPI-I",3758,"LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 400 W (BASE E40)","UN    ","58,99","58,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 11696","SINAPI-I",11696,"LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)","UN    ","162,18","162,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 2354","SINAPI-I",2354,"LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (HORISTA)","H     ","18,90","21,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 44331","SINAPI-I",44331,"LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR","L     ","51,24","51,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 40271","SINAPI-I",40271,"LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M","MES   ","12,93","12,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 10775","SINAPI-I",10775,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)","MES   ","1.300,00","1.300,00",null,"C "]
["SINAPI-I 10776","SINAPI-I",10776,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)","MES   ","1.015,62","1.015,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 7247","SINAPI-I",7247,"LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE","H     ","2,25","2,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 38774","SINAPI-I",38774,"LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS","UN    ","17,33","17,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 38784","SINAPI-I",38784,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)","UN    ","46,34","46,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 13382","SINAPI-I",13382,"LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL 50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400W","UN    ","270,04","270,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 38770","SINAPI-I",38770,"LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)","UN    ","49,62","49,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 37974","SINAPI-I",37974,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","2,15","2,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 12723","SINAPI-I",12723,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN    ","2,78","2,78",null,"AS"]
["SINAPI-I 12724","SINAPI-I",12724,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN    ","5,34","5,34",null,"AS"]
["SINAPI-I 3844","SINAPI-I",3844,"LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM","UN    ","174,30","174,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 3830","SINAPI-I",3830,"LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO","UN    ","197,76","197,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 3825","SINAPI-I",3825,"LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ","12,63","12,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 3939","SINAPI-I",3939,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN    ","21,55","21,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 3916","SINAPI-I",3916,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\"","UN    ","260,89","260,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 3936","SINAPI-I",3936,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1 1/4\"","UN    ","22,89","22,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 3927","SINAPI-I",3927,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"","UN    ","64,27","64,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 12406","SINAPI-I",12406,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN    ","9,00","9,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 3934","SINAPI-I",3934,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 3\"","UN    ","169,10","169,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 39313","SINAPI-I",39313,"LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 X 16 MM","UN    ","17,73","17,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 37986","SINAPI-I",37986,"LUVA DE TRANSICAO DE CPVC X PVC, SOLDAVEL, 22 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","2,12","2,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 40372","SINAPI-I",40372,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN    ","201,33","201,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 1894","SINAPI-I",1894,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","4,58","4,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 2637","SINAPI-I",2637,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\")","UN    ","1,92","1,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 39859","SINAPI-I",39859,"LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 42 MM","UN    ","36,67","36,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 39860","SINAPI-I",39860,"LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM","UN    ","56,27","56,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 3865","SINAPI-I",3865,"LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","20,22","20,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 36324","SINAPI-I",36324,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","2,07","2,07",null,"AS"]
["SINAPI-I 11045","SINAPI-I",11045,"LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ","26,87","26,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 3855","SINAPI-I",3855,"LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2\"","UN    ","5,35","5,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 3905","SINAPI-I",3905,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","10,69","10,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 39299","SINAPI-I",39299,"LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN    ","20,22","20,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 11519","SINAPI-I",11519,"MACANETA ALAVANCA RETA OCA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO APROX DE 15 CM","PAR   ","57,55","57,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 11520","SINAPI-I",11520,"MACANETA ALAVANCA, RETA SIMPLES / OCA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO POPULAR - SOMENTE MACANETAS","PAR   ","26,61","26,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 4006","SINAPI-I",4006,"MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M3    ","2.171,87","2.171,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 21031","SINAPI-I",21031,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN    ","598,51","598,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 37531","SINAPI-I",37531,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES","UN    ","975,00","975,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 42528","SINAPI-I",42528,"MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA,  E = *2* MM","M2    ","8,82","8,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 38544","SINAPI-I",38544,"MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD) ANTICHAMAS, E = 8 MM","M2    ","11,29","11,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 44508","SINAPI-I",44508,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM (NBR 15352)","M2    ","43,58","43,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 44517","SINAPI-I",44517,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,50 MM ( NBR 15352)","M2    ","79,32","79,32",null,"AS"]
["SINAPI-I 43608","SINAPI-I",43608,"MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX","UN    ","52,91","52,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 14535","SINAPI-I",14535,"MAQUINA TIPO PRENSA HIDRAULICA, PARA FABRICACAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS, DN 200 A DN 600 MM X 1000 MM DE COMPRIMENTO, COM MOTOR PRINCIPAL DE 20 CV","UN    ","280.799,79","280.799,79",null,"AS"]
["SINAPI-I 14531","SINAPI-I",14531,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 21 KG","UN    ","23.211,49","23.211,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 43626","SINAPI-I",43626,"MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS","KG    ","2,85","2,85",null,"C "]
["SINAPI-I 34546","SINAPI-I",34546,"MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO","KG    ","5,80","5,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 11082","SINAPI-I",11082,"MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 38 A 25,4 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3    ","2.111,70","2.111,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 38592","SINAPI-I",38592,"MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN    ","2,14","2,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 34771","SINAPI-I",34771,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ","2,02","2,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 34764","SINAPI-I",34764,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ","1,32","1,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 4059","SINAPI-I",4059,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)","M     ","24,90","24,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 34361","SINAPI-I",34361,"METACAULIM DE ALTA REATIVIDADE/CAULIM CALCINADO","KG    ","14,89","14,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 41420","SINAPI-I",41420,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=600 MM X DN=10 MM","UN    ","9,51","9,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 37521","SINAPI-I",37521,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *4.500* KG","UN    ","629.663,71","629.663,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 11771","SINAPI-I",11771,"MISTURADOR DE PAREDE, DE METAL CROMADO, PARA COZINHA, BICA ALTA MOVEL, COM AREJADOR ARTICULADO (REF 1258)","UN    ","453,11","453,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 34761","SINAPI-I",34761,"MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)","H     ","15,02","17,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 36502","SINAPI-I",36502,"MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H","UN    ","2.618,00","2.618,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 36503","SINAPI-I",36503,"MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q: 10/60 A 23/0","UN    ","3.228,31","3.228,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 10512","SINAPI-I",10512,"MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA)","MES   ","3.754,66","4.356,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 4096","SINAPI-I",4096,"MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK","H     ","25,80","29,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 10826","SINAPI-I",10826,"MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM","UN    ","83,33","83,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 4180","SINAPI-I",4180,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN    ","15,98","15,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 4185","SINAPI-I",4185,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"","UN    ","485,49","485,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 4189","SINAPI-I",4189,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN    ","13,22","13,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 40365","SINAPI-I",40365,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN    ","52,55","52,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 40356","SINAPI-I",40356,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN    ","17,95","17,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 39612","SINAPI-I",39612,"NOBREAK TRIFASICO, DE 25 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA","UN    ","221.832,31","221.832,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 4252","SINAPI-I",4252,"OPERADOR DE BATE-ESTACAS","H     ","23,52","27,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 44501","SINAPI-I",44501,"OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO HORISTA","H     ","23,80","27,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 4230","SINAPI-I",4230,"OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)","H     ","23,93","27,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 41033","SINAPI-I",41033,"OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (MENSALISTA)","MES   ","5.317,08","6.169,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 2","SINAPI-I",2,"OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE","M3    ","21,91","21,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 4263","SINAPI-I",4263,"PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG","UN    ","1.067.733,28","1.067.733,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 39637","SINAPI-I",39637,"PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 23 MM","M2    ","102,48","102,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 4276","SINAPI-I",4276,"PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA","UN    ","177,05","177,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 13246","SINAPI-I",13246,"PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16\", COMPRIMENTO 3/4\", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE","UN    ","0,52","0,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 39439","SINAPI-I",39439,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 25 MM","UN    ","0,18","0,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 442","SINAPI-I",442,"PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA","UN    ","6,77","6,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 4343","SINAPI-I",4343,"PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 4\", COM PORCA E ARRUELA","UN    ","5,36","5,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 11056","SINAPI-I",11056,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 \")","UN    ","0,09","0,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 4308","SINAPI-I",4308,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 \" X 230 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN    ","5,71","5,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 4302","SINAPI-I",4302,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 \" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN    ","4,28","4,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 4336","SINAPI-I",4336,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 3\", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA","UN    ","6,06","6,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 20078","SINAPI-I",20078,"PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN    ","26,29","26,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 39604","SINAPI-I",39604,"PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M","UN    ","8,99","8,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 10730","SINAPI-I",10730,"PEDRA ARDOSIA, CINZA, 30  X  30,  E= *1 CM","M2    ","29,00","29,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 4730","SINAPI-I",4730,"PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3    ","95,29","95,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 41065","SINAPI-I",41065,"PEDREIRO (MENSALISTA)","MES   ","3.106,72","3.604,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 41596","SINAPI-I",41596,"PERFIL \"H\" DE ACO LAMINADO, \"HP\" 250 X 62,0","KG    ","13,04","13,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 41598","SINAPI-I",41598,"PERFIL \"H\" DE ACO LAMINADO, \"HP\" 310 X 79,0","KG    ","13,04","13,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 40535","SINAPI-I",40535,"PERFIL \"U\" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM","KG    ","10,36","10,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 39418","SINAPI-I",39418,"PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48  X 3000 MM (L X C)","M     ","8,25","8,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 39428","SINAPI-I",39428,"PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL","M     ","7,18","7,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 38541","SINAPI-I",38541,"PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM","UN    ","4.128.745,06","4.128.745,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 13617","SINAPI-I",13617,"PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS","UN    ","98.707,37","98.707,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 37396","SINAPI-I",37396,"PINO DE ACO LISO 1/4 \", HASTE = *36,5* MM (ACAO DIRETA)","CENTO ","57,51","57,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 444","SINAPI-I",444,"PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM","UN    ","43,63","43,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 4801","SINAPI-I",4801,"PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA","M2    ","84,13","84,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 4786","SINAPI-I",4786,"PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E=  *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)","M2    ","108,50","108,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 40650","SINAPI-I",40650,"PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO)","M2    ","156,24","156,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 38186","SINAPI-I",38186,"PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA","M2    ","633,37","633,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 39417","SINAPI-I",39417,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)","M2    ","28,60","28,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 11062","SINAPI-I",11062,"PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)","M2    ","53,34","53,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 37560","SINAPI-I",37560,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN    ","29,53","29,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 4307","SINAPI-I",4307,"PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO","UN    ","14,04","14,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 10850","SINAPI-I",10850,"PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM","UN    ","43,50","43,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 4890","SINAPI-I",4890,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1\"","UN    ","7,27","7,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 4741","SINAPI-I",4741,"PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3    ","95,77","95,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 11427","SINAPI-I",11427,"POLVORA NEGRA","KG    ","110,86","110,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 39997","SINAPI-I",39997,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4\"","UN    ","0,35","0,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 4982","SINAPI-I",4982,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN    ","313,21","313,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 39024","SINAPI-I",39024,"PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL  PARA VIDROS,  ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM","UN    ","678,60","678,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 5002","SINAPI-I",5002,"PORTA DE MADEIRA QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM","M2    ","691,20","691,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 4977","SINAPI-I",4977,"PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM","M2    ","466,58","466,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 10553","SINAPI-I",10553,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN    ","206,33","206,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 39503","SINAPI-I",39503,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ","UN    ","493,28","493,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 14163","SINAPI-I",14163,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM","UN    ","2.323,80","2.323,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 5035","SINAPI-I",5035,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17","UN    ","1.730,94","1.730,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 41188","SINAPI-I",41188,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 2500 DAN, TIPO C-29","UN    ","12.521,31","12.521,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 5059","SINAPI-I",5059,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17","UN    ","1.122,81","1.122,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 41207","SINAPI-I",41207,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4,5","UN    ","4.687,12","4.687,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 41216","SINAPI-I",41216,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5","UN    ","3.564,31","3.564,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 41218","SINAPI-I",41218,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4,5","UN    ","7.663,79","7.663,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 41197","SINAPI-I",41197,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B","UN    ","1.252,54","1.252,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 4465","SINAPI-I",4465,"PRANCHA NAO APARELHADA  *6 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA","M     ","45,04","45,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 5072","SINAPI-I",5072,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17)","KG    ","35,80","35,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 5069","SINAPI-I",5069,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)","KG    ","20,74","20,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 44074","SINAPI-I",44074,"PRIMER DE POLIURETANO","L     ","493,97","493,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 11737","SINAPI-I",11737,"PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688)","UN    ","10,85","10,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 11738","SINAPI-I",11738,"PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM (NBR 5688)","UN    ","13,68","13,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 38117","SINAPI-I",38117,"PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V (APENAS MODULO)","UN    ","7,54","7,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 12039","SINAPI-I",12039,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ","557,07","557,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 12038","SINAPI-I",12038,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ","490,62","490,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 39806","SINAPI-I",39806,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN","UN    ","239,43","239,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 39800","SINAPI-I",39800,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN","UN    ","66,24","66,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 11709","SINAPI-I",11709,"RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS","UN    ","64,09","64,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 40985","SINAPI-I",40985,"RASTELEIRO (MENSALISTA)","MES   ","2.959,22","3.433,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 44502","SINAPI-I",44502,"RASTELEIRO HORISTA","H     ","16,89","19,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 12317","SINAPI-I",12317,"REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT","UN    ","92,64","92,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 20044","SINAPI-I",20044,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","10,41","10,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 6031","SINAPI-I",6031,"REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4\"","UN    ","25,55","25,55",null,"C "]
["SINAPI-I 11673","SINAPI-I",11673,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO","UN    ","25,48","25,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 11719","SINAPI-I",11719,"REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM","UN    ","19,34","19,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 6027","SINAPI-I",6027,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 \" (REF 1509)","UN    ","685,58","685,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 11753","SINAPI-I",11753,"REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 \" (REF 1400)","UN    ","27,78","27,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 12359","SINAPI-I",12359,"RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A","UN    ","88,63","88,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 36144","SINAPI-I",36144,"RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1","UN    ","1,56","1,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 536","SINAPI-I",536,"REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2","M2    ","26,99","26,99",null,"C "]
["SINAPI-I 6186","SINAPI-I",6186,"RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM","M     ","10,93","10,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 38179","SINAPI-I",38179,"ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO,  ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON","UN    ","46,66","46,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 6069","SINAPI-I",6069,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M","UN    ","183.485,75","183.485,75",null,"AS"]
["SINAPI-I 1116","SINAPI-I",1116,"RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM","M     ","21,73","21,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 37526","SINAPI-I",37526,"SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM","UN    ","2,99","2,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 6076","SINAPI-I",6076,"SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)","M3    ","92,00","92,00",null,"C "]
["SINAPI-I 4417","SINAPI-I",4417,"SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA","M     ","7,40","7,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 7317","SINAPI-I",7317,"SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO","KG    ","45,44","45,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 39392","SINAPI-I",39392,"SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO","UN    ","54,24","54,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 6110","SINAPI-I",6110,"SERRALHEIRO (HORISTA)","H     ","17,75","20,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 6146","SINAPI-I",6146,"SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 \"","UN    ","17,11","17,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 39914","SINAPI-I",39914,"SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM  X COMPRIMENTO 500 MM","KG    ","243,85","243,85",null,"AS"]
["SINAPI-I 20249","SINAPI-I",20249,"SOLEIRA/ TABEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 5 CM, E=  *2,0* CM","M     ","28,31","28,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 11609","SINAPI-I",11609,"SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO","L     ","10,72","10,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 21042","SINAPI-I",21042,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL OU CROMADO, D = 15 MM (1/2\")","UN    ","39,77","39,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 7576","SINAPI-I",7576,"SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16\"","UN    ","256,89","256,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 42436","SINAPI-I",42436,"SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN    ","2.677,55","2.677,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 6182","SINAPI-I",6182,"TABUA DE  MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM","M2    ","244,40","244,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 7543","SINAPI-I",7543,"TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2\"","UN    ","4,76","4,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 41619","SINAPI-I",41619,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM  FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M","UN    ","144,33","144,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 39351","SINAPI-I",39351,"TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ","UN    ","3,66","3,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 38837","SINAPI-I",38837,"TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN    ","7,14","7,14",null,"AS"]
["SINAPI-I 14112","SINAPI-I",14112,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)","UN    ","360,18","360,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 11299","SINAPI-I",11299,"TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)","UN    ","913,86","913,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 14405","SINAPI-I",14405,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L","UN    ","141.902,75","141.902,75",null,"AS"]
["SINAPI-I 44480","SINAPI-I",44480,"TARIFA \"A\" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA","M3    ","20,43","20,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 38014","SINAPI-I",38014,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","71,64","71,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 12738","SINAPI-I",12738,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN    ","138,74","138,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 6299","SINAPI-I",6299,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2\"","UN    ","118,33","118,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 6300","SINAPI-I",6300,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4\"","UN    ","292,20","292,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 7120","SINAPI-I",7120,"TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","8,96","8,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 6309","SINAPI-I",6309,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN    ","131,62","131,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 6313","SINAPI-I",6313,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"","UN    ","183,98","183,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 11493","SINAPI-I",11493,"TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ","37,79","37,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 7131","SINAPI-I",7131,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","18,73","18,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 37448","SINAPI-I",37448,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","483,42","483,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 38874","SINAPI-I",38874,"TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN    ","17,22","17,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 38875","SINAPI-I",38875,"TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN    ","27,30","27,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 36362","SINAPI-I",36362,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","3,45","3,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 7116","SINAPI-I",7116,"TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL","UN    ","3,68","3,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 40419","SINAPI-I",40419,"TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 50 (2\")","UN    ","81,00","81,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 11655","SINAPI-I",11655,"TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","17,01","17,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 7140","SINAPI-I",7140,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","3,91","3,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 3587","SINAPI-I",3587,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN    ","40,84","40,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 40394","SINAPI-I",40394,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN    ","90,39","90,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 40398","SINAPI-I",40398,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN    ","580,42","580,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 20181","SINAPI-I",20181,"TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","115,99","115,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 7153","SINAPI-I",7153,"TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)","H     ","32,81","38,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 34558","SINAPI-I",34558,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM","M     ","3,06","3,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 43127","SINAPI-I",43127,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM","M2    ","38,47","38,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 10927","SINAPI-I",10927,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M","M2    ","31,40","31,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 7161","SINAPI-I",7161,"TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)","M2    ","6,90","6,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 40741","SINAPI-I",40741,"TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM,  RENDIMENTO DE *10* TELHAS/M2","UN    ","2,28","2,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 34468","SINAPI-I",34468,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO)","UN    ","306,63","306,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 7194","SINAPI-I",7194,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","M2    ","29,41","29,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 7234","SINAPI-I",7234,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 3,60 M (SEM AMIANTO)","UN    ","221,88","221,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 7220","SINAPI-I",7220,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 7,40 M (SEM AMIANTO)","UN    ","714,83","714,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 7243","SINAPI-I",7243,"TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM","M2    ","56,72","56,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 1575","SINAPI-I",1575,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6","UN    ","1,76","1,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 39320","SINAPI-I",39320,"TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL","UN    ","17,55","17,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 1586","SINAPI-I",1586,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN    ","6,04","6,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 11839","SINAPI-I",11839,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 300 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN    ","48,65","48,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 38415","SINAPI-I",38415,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V","UN    ","1.060,03","1.060,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 34400","SINAPI-I",34400,"TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 2,5 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C)","UN    ","2,53","2,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 7348","SINAPI-I",7348,"TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO","L     ","15,87","15,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 43650","SINAPI-I",43650,"TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE","L     ","36,36","36,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 7342","SINAPI-I",7342,"TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA","KG    ","2,63","2,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 38103","SINAPI-I",38103,"TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO)","UN    ","12,65","12,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 38076","SINAPI-I",38076,"TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ","13,73","13,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 7592","SINAPI-I",7592,"TOPOGRAFO (HORISTA)","H     ","29,23","33,90",null,"C "]
["SINAPI-I 11767","SINAPI-I",11767,"TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2\", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO","UN    ","172,33","172,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 7602","SINAPI-I",7602,"TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1128)","UN    ","43,44","43,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 11772","SINAPI-I",11772,"TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1167 / 1168)","UN    ","118,27","118,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 12076","SINAPI-I",12076,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN    ","8.291,17","8.291,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 7612","SINAPI-I",7612,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 750 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN    ","83.513,44","83.513,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 36508","SINAPI-I",36508,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA NO VOLANTE DE 200 HP, PESO OPERACIONAL DE 20,1 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,89 M3","UN    ","1.900.363,24","1.900.363,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 11572","SINAPI-I",11572,"TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO","UN    ","31,36","31,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 43605","SINAPI-I",43605,"TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER","M     ","42,35","42,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 21006","SINAPI-I",21006,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M","M     ","87,22","87,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 20989","SINAPI-I",20989,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 14\", E= *11,13 MM, SCHEDULE 40, *94,55 KG/M","M     ","2.345,79","2.345,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 13142","SINAPI-I",13142,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4\", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M","M     ","575,98","575,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 21008","SINAPI-I",21008,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2\"),  E = 2,25 MM,  *1,2* KG/M (NBR 5580)","M     ","21,11","21,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 7698","SINAPI-I",7698,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4\", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)","M     ","51,22","51,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 7700","SINAPI-I",7700,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4\", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)","M     ","27,37","27,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 41785","SINAPI-I",41785,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)","M     ","1.749,29","1.749,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 41781","SINAPI-I",41781,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)","M     ","315,86","315,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 21124","SINAPI-I",21124,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M     ","16,92","16,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 39737","SINAPI-I",39737,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2\" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M     ","27,53","27,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 39749","SINAPI-I",39749,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1 \" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M     ","94,84","94,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 39748","SINAPI-I",39748,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 3/4 \" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M     ","74,55","74,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 39727","SINAPI-I",39727,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 1 1/4 \" (35 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR","M     ","180,78","180,78",null,"AS"]
["SINAPI-I 39661","SINAPI-I",39661,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/16 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS","M     ","12,81","12,81",null,"AS"]
["SINAPI-I 7757","SINAPI-I",7757,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM","M     ","658,05","658,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 7758","SINAPI-I",7758,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM","M     ","953,37","953,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 12569","SINAPI-I",12569,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM","M     ","668,50","668,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 12572","SINAPI-I",12572,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM","M     ","617,22","617,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 12580","SINAPI-I",12580,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM","M     ","528,34","528,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 7754","SINAPI-I",7754,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM","M     ","872,66","872,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 37450","SINAPI-I",37450,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM","M     ","49,11","49,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 7783","SINAPI-I",7783,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM","M     ","44,01","44,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 12584","SINAPI-I",12584,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM","M     ","47,83","47,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 39708","SINAPI-I",39708,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 1/4\", E= 10 MM","M     ","5,85","5,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 39715","SINAPI-I",39715,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 3/4\", E= 10 MM","M     ","2,90","2,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 44545","SINAPI-I",44545,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)","M     ","290,01","290,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 44527","SINAPI-I",44527,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, ( SDR 21 - PN 06 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)","M     ","2.336,24","2.336,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 41697","SINAPI-I",41697,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4'' (450 MM)","M     ","1.412,91","1.412,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 38826","SINAPI-I",38826,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA","M     ","10,53","10,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 38831","SINAPI-I",38831,"TUBO MULTICAMADA PEX, DN 32 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)","M     ","34,90","34,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 38980","SINAPI-I",38980,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M     ","18,86","18,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 38981","SINAPI-I",38981,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M     ","27,21","27,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 38033","SINAPI-I",38033,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM/ DE 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M     ","100,15","100,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 9855","SINAPI-I",9855,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 250 MM, COMPRIMENTO = 2 M","M     ","333,89","333,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 36377","SINAPI-I",36377,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M     ","56,85","56,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 9859","SINAPI-I",9859,"TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4\",  AGUA FRIA PREDIAL","M     ","10,52","10,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 20068","SINAPI-I",20068,"TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)","M     ","12,82","12,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 9871","SINAPI-I",9871,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M     ","43,57","43,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 12430","SINAPI-I",12430,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4\"","UN    ","52,30","52,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 12429","SINAPI-I",12429,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3\"","UN    ","393,42","393,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 12436","SINAPI-I",12436,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 4\"","UN    ","500,87","500,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 9887","SINAPI-I",9887,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2\"","UN    ","95,68","95,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 9905","SINAPI-I",9905,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","6,86","6,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 9909","SINAPI-I",9909,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","151,60","151,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 37994","SINAPI-I",37994,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","109,15","109,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 13892","SINAPI-I",13892,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 80 M3/H, SEM SILO","UN    ","647.029,46","647.029,46",null,"AS"]
["SINAPI-I 11746","SINAPI-I",11746,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 \" (REF 1552-B)","UN    ","76,71","76,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 11751","SINAPI-I",11751,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 \" (REF 1552-B)","UN    ","137,78","137,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 10411","SINAPI-I",10411,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ","209,14","209,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 10412","SINAPI-I",10412,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ","102,79","102,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 10413","SINAPI-I",10413,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ","65,89","65,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 6155","SINAPI-I",6155,"VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 \" X 1.1/2 \", SEM ADAPTADOR","UN    ","21,41","21,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 38111","SINAPI-I",38111,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO)","UN    ","25,31","25,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 4031","SINAPI-I",4031,"VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFICIE 30 A 35 G/M2","M2    ","38,41","38,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 39399","SINAPI-I",39399,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *35* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR","UN    ","1.513,42","1.513,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 10488","SINAPI-I",10488,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H","UN    ","2.524.236,00","2.524.236,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 34389","SINAPI-I",34389,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 4 MM, PINTADO NA COR BRANCA","M2    ","241,50","241,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 10493","SINAPI-I",10493,"VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO","M2    ","241,50","241,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 5031","SINAPI-I",5031,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)","M2    ","438,06","438,06",null,"C "]
["SINAPI-I 4425","SINAPI-I",4425,"VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ","28,76","28,76",null,"CR"]
["SICRO3 0308310","SICRO3","0308310","Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação","un",null,38849.41]
["SICRO3 0308324","SICRO3","0308324","Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação","un",null,19970.05]
["SICRO3 0308319","SICRO3","0308319","Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação","un",null,45104.85]
["SICRO3 0308314","SICRO3","0308314","Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 700 kN - fornecimento e instalação","un",null,7562.43]
["SICRO3 0308257","SICRO3","0308257","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 4.500 kN - fornecimento e instalação","un",null,60628.73]
["SICRO3 0308266","SICRO3","0308266","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 9.000 kN - fornecimento e instalação","un",null,122158.69]
["SICRO3 0308298","SICRO3","0308298","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 6.000 kN - fornecimento e instalação","un",null,57206.67]
["SICRO3 0308304","SICRO3","0308304","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 9.000 kN - fornecimento e instalação","un",null,84776.67]
["SICRO3 0308275","SICRO3","0308275","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação","un",null,28862.55]
["SICRO3 0308284","SICRO3","0308284","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 8.500 kN - fornecimento e instalação","un",null,91162.98]
["SICRO3 0307084","SICRO3","0307084","Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento","m",null,29.61]
["SICRO3 0407818","SICRO3","0407818","Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação","kg",null,13.21]
["SICRO3 0408031","SICRO3","0408031","Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 12,5 mm - fornecimento e instalação","un",null,22.53]
["SICRO3 0606787","SICRO3","0606787","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,31 m e altura = 6,17 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,90 m - areia extraída e brita produzida","m",null,60747.27]
["SICRO3 0607145","SICRO3","0607145","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,77 m e altura = 6,10 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia e brita comerciais","m",null,81254.23]
["SICRO3 0606760","SICRO3","0606760","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,12 m e altura = 2,77 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 5,40 m - areia extraída e brita produzida","m",null,29473.83]
["SICRO3 0607117","SICRO3","0607117","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,99 m e altura = 4,27 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 5,70 m - areia e brita comerciais","m",null,41606.33]
["SICRO3 0606769","SICRO3","0606769","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,47 m e altura = 4,19 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - areia extraída e brita produzida","m",null,40746.02]
["SICRO3 0606771","SICRO3","0606771","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,67 m e altura = 3,99 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - areia extraída e brita produzida","m",null,40174.67]
["SICRO3 0607127","SICRO3","0607127","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,36 m e altura = 4,11 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,70 m - areia e brita comerciais","m",null,43240.83]
["SICRO3 0606779","SICRO3","0606779","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,22 m e altura = 4,70 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - areia extraída e brita produzida","m",null,49244.82]
["SICRO3 0607135","SICRO3","0607135","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,86 m e altura = 6,07 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,20 m - areia e brita comerciais","m",null,60040.94]
["SICRO3 0606835","SICRO3","0606835","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,57 m e altura = 8,44 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia extraída e brita produzida","m",null,72797.77]
["SICRO3 0606849","SICRO3","0606849","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 8,71 m e altura = 9,32 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,00 m - areia e brita comerciais","m",null,83452.33]
["SICRO3 0605609","SICRO3","0605609","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,80 m - brita produzida","m",null,2064.98]
["SICRO3 0605701","SICRO3","0605701","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,20 m - brita comercial","m",null,3063.49]
["SICRO3 0605617","SICRO3","0605617","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,60 m - brita produzida","m",null,3985.45]
["SICRO3 0605706","SICRO3","0605706","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,70 m - brita comercial","m",null,4246.69]
["SICRO3 0605622","SICRO3","0605622","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,10 m - brita produzida","m",null,6162.32]
["SICRO3 0605715","SICRO3","0605715","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,60 m - brita comercial","m",null,12221.93]
["SICRO3 0605463","SICRO3","0605463","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,90 m - brita produzida","m",null,2131.06]
["SICRO3 0605466","SICRO3","0605466","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,20 m - brita produzida","m",null,2859.11]
["SICRO3 0605662","SICRO3","0605662","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,70 m - brita comercial","m",null,4009.98]
["SICRO3 0605475","SICRO3","0605475","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,10 m - brita produzida","m",null,5824.03]
["SICRO3 0605671","SICRO3","0605671","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,60 m - brita comercial","m",null,11332.63]
["SICRO3 0605480","SICRO3","0605480","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,60 m - brita produzida","m",null,11254.76]
["SICRO3 0605720","SICRO3","0605720","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 1,90 m - brita comercial","m",null,9809.4]
["SICRO3 0605637","SICRO3","0605637","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,20 m - brita produzida","m",null,16342.73]
["SICRO3 0605641","SICRO3","0605641","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 4,20 m - brita produzida","m",null,21135.83]
["SICRO3 0605734","SICRO3","0605734","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 5,70 m - brita comercial","m",null,39792.54]
["SICRO3 0605650","SICRO3","0605650","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 7,25 m - brita produzida","m",null,70451.17]
["SICRO3 0605678","SICRO3","0605678","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,30 m - brita comercial","m",null,11228.36]
["SICRO3 0605491","SICRO3","0605491","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,40 m - brita produzida","m",null,16728.33]
["SICRO3 0605493","SICRO3","0605493","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,80 m - brita produzida","m",null,18606.07]
["SICRO3 0605688","SICRO3","0605688","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,00 m - brita comercial","m",null,26524.44]
["SICRO3 0605501","SICRO3","0605501","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,50 m - brita produzida","m",null,52414.87]
["SICRO3 0606435","SICRO3","0606435","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,30 m e altura = 1,60 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 7,20 m - brita comercial","m",null,10648.55]
["SICRO3 0606349","SICRO3","0606349","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,00 m e altura = 2,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,00 m - brita produzida","m",null,13151.1]
["SICRO3 0606444","SICRO3","0606444","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,90 m e altura = 2,45 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 4,60 m - brita comercial","m",null,16761.58]
["SICRO3 0606358","SICRO3","0606358","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,60 m e altura = 3,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,10 m - brita produzida","m",null,19552.98]
["SICRO3 0606363","SICRO3","0606363","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,60 m e altura = 3,40 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,90 m - brita produzida","m",null,30004.41]
["SICRO3 0606454","SICRO3","0606454","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,80 m e altura = 3,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - brita comercial","m",null,36058.9]
["SICRO3 0606368","SICRO3","0606368","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,40 m e altura = 3,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - brita produzida","m",null,52343.22]
["SICRO3 0606482","SICRO3","0606482","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 3,90 m e altura = 3,60 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 9,80 m - brita comercial","m",null,19721.52]
["SICRO3 0606467","SICRO3","0606467","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,40 m e altura = 4,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,60 m - brita produzida","m",null,22363.74]
["SICRO3 0606472","SICRO3","0606472","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,15 m e altura = 4,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,50 m - brita produzida","m",null,31746.85]
["SICRO3 0606496","SICRO3","0606496","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 6,00 m e altura = 5,45 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,30 m - brita comercial","m",null,47837.84]
["SICRO3 0605593","SICRO3","0605593","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m","m",null,7891.72]
["SICRO3 0605851","SICRO3","0605851","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m","m",null,8739.9]
["SICRO3 0605583","SICRO3","0605583","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m","m",null,7856.68]
["SICRO3 0605837","SICRO3","0605837","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 9,60 m","m",null,9625.29]
["SICRO3 0605546","SICRO3","0605546","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,70 m","m",null,10877.22]
["SICRO3 0605507","SICRO3","0605507","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,00 m","m",null,9426.26]
["SICRO3 0605893","SICRO3","0605893","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,90 m","m",null,16204.92]
["SICRO3 0605576","SICRO3","0605576","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,90 m","m",null,12584.02]
["SICRO3 0605820","SICRO3","0605820","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,90 m","m",null,19715.93]
["SICRO3 0605510","SICRO3","0605510","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m","m",null,13137.41]
["SICRO3 0605589","SICRO3","0605589","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,10 m","m",null,17204.61]
["SICRO3 0605746","SICRO3","0605746","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,40 m","m",null,18245.79]
["SICRO3 0605590","SICRO3","0605590","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,80 m","m",null,18702.12]
["SICRO3 0605844","SICRO3","0605844","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,70 m","m",null,22641.38]
["SICRO3 0605533","SICRO3","0605533","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,60 m","m",null,19829.49]
["SICRO3 0605771","SICRO3","0605771","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m","m",null,23270.48]
["SICRO3 0605535","SICRO3","0605535","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m","m",null,25949.72]
["SICRO3 0605517","SICRO3","0605517","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m","m",null,25810.84]
["SICRO3 0605808","SICRO3","0605808","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,20 m","m",null,35067.97]
["SICRO3 0605558","SICRO3","0605558","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,10 m","m",null,41397.56]
["SICRO3 0605811","SICRO3","0605811","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,20 m","m",null,42488.28]
["SICRO3 0605561","SICRO3","0605561","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m","m",null,55158.87]
["SICRO3 0605543","SICRO3","0605543","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,30 m","m",null,51827.48]
["SICRO3 0705317","SICRO3","0705317","Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",null,14867.43]
["SICRO3 0705328","SICRO3","0705328","Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",null,32462.89]
["SICRO3 0705335","SICRO3","0705335","Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",null,42706.23]
["SICRO3 0705338","SICRO3","0705338","Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",null,43921.95]
["SICRO3 0705224","SICRO3","0705224","Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",null,10842.69]
["SICRO3 0705235","SICRO3","0705235","Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",null,19161.58]
["SICRO3 0705243","SICRO3","0705243","Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",null,26762.86]
["SICRO3 0705252","SICRO3","0705252","Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",null,37633.52]
["SICRO3 0705409","SICRO3","0705409","Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",null,24991.14]
["SICRO3 0705416","SICRO3","0705416","Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",null,36234.39]
["SICRO3 0705427","SICRO3","0705427","Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",null,53379.87]
["SICRO3 0705426","SICRO3","0705426","Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",null,47984.19]
["SICRO3 0705259","SICRO3","0705259","Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",null,3724.08]
["SICRO3 0705265","SICRO3","0705265","Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",null,4860.7]
["SICRO3 0705282","SICRO3","0705282","Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,7820.09]
["SICRO3 0705287","SICRO3","0705287","Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",null,7196.17]
["SICRO3 0705290","SICRO3","0705290","Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,8483.72]
["SICRO3 0705311","SICRO3","0705311","Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",null,14993.24]
["SICRO3 0705303","SICRO3","0705303","Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",null,10222.17]
["SICRO3 0705170","SICRO3","0705170","Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,2078.78]
["SICRO3 0705177","SICRO3","0705177","Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",null,3071.84]
["SICRO3 0705194","SICRO3","0705194","Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,4782.01]
["SICRO3 0705199","SICRO3","0705199","Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",null,4605.47]
["SICRO3 0705202","SICRO3","0705202","Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,5288.83]
["SICRO3 0705221","SICRO3","0705221","Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",null,9394.18]
["SICRO3 0705348","SICRO3","0705348","Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",null,5284.14]
["SICRO3 0705351","SICRO3","0705351","Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,5651.71]
["SICRO3 0705354","SICRO3","0705354","Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",null,6731.52]
["SICRO3 0705371","SICRO3","0705371","Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,11059.84]
["SICRO3 0705376","SICRO3","0705376","Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",null,9967.38]
["SICRO3 0705380","SICRO3","0705380","Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",null,12768.51]
["SICRO3 0705400","SICRO3","0705400","Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,19889.81]
["SICRO3 0804217","SICRO3","0804217","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,1618.56]
["SICRO3 0804224","SICRO3","0804224","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,1410.55]
["SICRO3 0804417","SICRO3","0804417","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",null,4165.6]
["SICRO3 0804233","SICRO3","0804233","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,2398.79]
["SICRO3 0804241","SICRO3","0804241","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,2454.96]
["SICRO3 0804249","SICRO3","0804249","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,2676.69]
["SICRO3 0804253","SICRO3","0804253","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,3344.68]
["SICRO3 0804261","SICRO3","0804261","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,3427.36]
["SICRO3 0804266","SICRO3","0804266","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,2961.13]
["SICRO3 0804433","SICRO3","0804433","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",null,10788.39]
["SICRO3 0804435","SICRO3","0804435","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",null,11324.3]
["SICRO3 0804280","SICRO3","0804280","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,4711.97]
["SICRO3 0804289","SICRO3","0804289","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,6353.88]
["SICRO3 0804060","SICRO3","0804060","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,324.76]
["SICRO3 0804073","SICRO3","0804073","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,401.6]
["SICRO3 0804062","SICRO3","0804062","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,325.52]
["SICRO3 0804379","SICRO3","0804379","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",null,977.68]
["SICRO3 0804095","SICRO3","0804095","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,824.89]
["SICRO3 0804082","SICRO3","0804082","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,649.14]
["SICRO3 0804385","SICRO3","0804385","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",null,1924.99]
["SICRO3 0804106","SICRO3","0804106","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,1104.47]
["SICRO3 0804115","SICRO3","0804115","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,1401.18]
["SICRO3 0804103","SICRO3","0804103","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,1333.56]
["SICRO3 0804126","SICRO3","0804126","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,1642.74]
["SICRO3 0804135","SICRO3","0804135","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,2094.83]
["SICRO3 0804122","SICRO3","0804122","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,1629.4]
["SICRO3 0804402","SICRO3","0804402","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",null,3710.2]
["SICRO3 0804146","SICRO3","0804146","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,2270.03]
["SICRO3 0804155","SICRO3","0804155","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,2924.01]
["SICRO3 0804164","SICRO3","0804164","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,3863.03]
["SICRO3 0804166","SICRO3","0804166","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,3879.3]
["SICRO3 0804175","SICRO3","0804175","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,4999.88]
["SICRO3 0804162","SICRO3","0804162","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,3853.95]
["SICRO3 0804442","SICRO3","0804442","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",null,4563.21]
["SICRO3 0804328","SICRO3","0804328","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,2556.43]
["SICRO3 0804334","SICRO3","0804334","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,2903.72]
["SICRO3 0804449","SICRO3","0804449","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",null,7799.64]
["SICRO3 0804342","SICRO3","0804342","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,3276.68]
["SICRO3 0804351","SICRO3","0804351","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,4455.19]
["SICRO3 0804338","SICRO3","0804338","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,3222.18]
["SICRO3 0804458","SICRO3","0804458","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",null,11377.12]
["SICRO3 0804371","SICRO3","0804371","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,7470.15]
["SICRO3 0804368","SICRO3","0804368","Boca de BTTC D = 1,50 m esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,5791.03]
["SICRO3 0804465","SICRO3","0804465","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA1 - areia e brita comerciais","m",null,134.39]
["SICRO3 0804466","SICRO3","0804466","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA1 - areia extraída e brita produzida","m",null,173.08]
["SICRO3 0804479","SICRO3","0804479","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA2 - areia e brita comerciais","m",null,414.59]
["SICRO3 0804480","SICRO3","0804480","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita produzida","m",null,549.52]
["SICRO3 0804473","SICRO3","0804473","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA1 - areia e brita comerciais","m",null,786.97]
["SICRO3 0804186","SICRO3","0804186","Corpo de BDTC D = 0,80 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",null,1409.77]
["SICRO3 0804195","SICRO3","0804195","Corpo de BDTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",null,2092.22]
["SICRO3 0804204","SICRO3","0804204","Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",null,2793.61]
["SICRO3 0804205","SICRO3","0804205","Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",null,2990.5]
["SICRO3 0804014","SICRO3","0804014","Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",null,271.16]
["SICRO3 0804029","SICRO3","0804029","Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",null,613.6]
["SICRO3 0804033","SICRO3","0804033","Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",null,710.93]
["SICRO3 0804042","SICRO3","0804042","Corpo de BSTC D = 1,00 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",null,1014.29]
["SICRO3 0804051","SICRO3","0804051","Corpo de BSTC D = 1,20 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",null,1409.75]
["SICRO3 0804292","SICRO3","0804292","Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",null,2360.37]
["SICRO3 0804301","SICRO3","0804301","Corpo de BTTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",null,3629.08]
["SICRO3 0804309","SICRO3","0804309","Corpo de BTTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",null,4458.37]
["SICRO3 0804312","SICRO3","0804312","Corpo de BTTC D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",null,5017.78]
["SICRO3 0805451","SICRO3","0805451","Dentes para bueiros duplos D = 1,20 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",null,78.35]
["SICRO3 0805440","SICRO3","0805440","Dentes para bueiros simples D = 1,00 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",null,25.76]
["SICRO3 0805457","SICRO3","0805457","Dentes para bueiros triplos D = 1,20 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",null,115.73]
["SICRO3 0903788","SICRO3","0903788","Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro","m²",null,4.63]
["SICRO3 0919250","SICRO3","0919250","Fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l","un",null,555.39]
["SICRO3 0919008","SICRO3","0919008","Montagem e desmontagem da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e bacia de contenção","un",null,96684.08]
["SICRO3 0919012","SICRO3","0919012","Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados","un",null,61687.77]
["SICRO3 0909615","SICRO3","0909615","Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de solos - inclusive demolição","un",null,17510.93]
["SICRO3 1109668","SICRO3","1109668","Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",null,438.05]
["SICRO3 1109697","SICRO3","1109697","Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",null,392.62]
["SICRO3 1109694","SICRO3","1109694","Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:10 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",null,258.8]
["SICRO3 1100658","SICRO3","1100658","Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",null,547.9]
["SICRO3 1106156","SICRO3","1106156","Concreto com 10% de microssílica fck = 45 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",null,602.95]
["SICRO3 1107889","SICRO3","1107889","Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",null,328.18]
["SICRO3 1107892","SICRO3","1107892","Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",null,499.13]
["SICRO3 1106135","SICRO3","1106135","Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",null,305.6]
["SICRO3 1106139","SICRO3","1106139","Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais","m³",null,418.65]
["SICRO3 1116263","SICRO3","1116263","Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais","m³",null,427.12]
["SICRO3 1106382","SICRO3","1106382","Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",null,407.77]
["SICRO3 1103853","SICRO3","1103853","Concreto poroso para tubos de drenagem fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",null,469.5]
["SICRO3 1106061","SICRO3","1106061","Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h","m³",null,55.61]
["SICRO3 1207702","SICRO3","1207702","Concreto fck = 30 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais","m³",null,672.79]
["SICRO3 1207708","SICRO3","1207708","Concreto fck = 30 MPa para projeção via úmida - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",null,609.13]
["SICRO3 1207723","SICRO3","1207723","Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais","m³",null,1365.49]
["SICRO3 1207685","SICRO3","1207685","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe II com seção de 20 a 40 m²","m³",null,963.3]
["SICRO3 1207696","SICRO3","1207696","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe IV com seção de 40 a 60 m²","m³",null,1039.42]
["SICRO3 1207667","SICRO3","1207667","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 60 a 90 m²","m³",null,1227.48]
["SICRO3 1208341","SICRO3","1208341","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe II com seção superior a 90 m²","m³",null,995.17]
["SICRO3 1207666","SICRO3","1207666","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 20 a 40 m²","m³",null,1306.96]
["SICRO3 1207670","SICRO3","1207670","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 60 a 90 m²","m³",null,1352.04]
["SICRO3 1400972","SICRO3","1400972","Corte a plasma manual em chapa de alumínio com espessura de 1,5 mm","m",null,1.62]
["SICRO3 1416202","SICRO3","1416202","Corte de chapas de aço com espessura de 8 mm com maçarico oxiacetileno","m",null,2.1]
["SICRO3 1407067","SICRO3","1407067","Furação de trilho TR45 com utilização de equipamento leve","un",null,2.32]
["SICRO3 1408028","SICRO3","1408028","Solda elétrica manual de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX para beneficiamento de aço naval","kg",null,177.88]
["SICRO3 1505859","SICRO3","1505859","Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão produzida - confecção e assentamento","m³",null,91.99]
["SICRO3 1516309","SICRO3","1516309","Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 460 cm² de área de célula - fornecimento e instalação","m²",null,52.74]
["SICRO3 1516296","SICRO3","1516296","Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 50 kN/m - fornecimento e instalação","m²",null,20.7]
["SICRO3 1506056","SICRO3","1506056","Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia extraída e pedra de mão produzida - confecção e assentamento","m³",null,301.9]
["SICRO3 1607751","SICRO3","1607751","Abertura de rasgos em superfície de concreto medindo 10 x 10 mm para fixação de barras de aço de 8 mm","m",null,6.1]
["SICRO3 1600989","SICRO3","1600989","Demolição de concreto simples com martelete","m³",null,391.6]
["SICRO3 1608024","SICRO3","1608024","Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm","m",null,121.62]
["SICRO3 1600412","SICRO3","1600412","Raspagem e limpeza de terreno plano","m²",null,4.18]
["SICRO3 1716610","SICRO3","1716610","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.000 a 1200 m","m³",null,125.9]
["SICRO3 1716607","SICRO3","1716607","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 400 a 600 m","m³",null,123.42]
["SICRO3 1716632","SICRO3","1716632","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 1.600 a 1.800 m","m³",null,126.67]
["SICRO3 1716640","SICRO3","1716640","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - sem transporte","m³",null,31.53]
["SICRO3 1716641","SICRO3","1716641","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT até 200 m","m³",null,40.96]
["SICRO3 1716622","SICRO3","1716622","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma autoelevatória com três torres de perfuração","m³",null,89.92]
["SICRO3 1716602","SICRO3","1716602","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma montada na obra com três torres de perfuração","m³",null,102.11]
["SICRO3 1817722","SICRO3","1817722","Levantamento hidrométrico com ADCP em rios com velocidade de corrente de 1,0 a 1,5 m/s","km",null,61.78]
["SICRO3 1917531","SICRO3","1917531","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.700 a 10.900 m","m³",null,33.66]
["SICRO3 1917490","SICRO3","1917490","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m","m³",null,6.87]
["SICRO3 1917499","SICRO3","1917499","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m","m³",null,9.85]
["SICRO3 1917505","SICRO3","1917505","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m","m³",null,12.31]
["SICRO3 1917509","SICRO3","1917509","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m","m³",null,13.81]
["SICRO3 1917481","SICRO3","1917481","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",null,4.28]
["SICRO3 1917526","SICRO3","1917526","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.700 a 9.900 m","m³",null,27.26]
["SICRO3 1917225","SICRO3","1917225","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m","m³",null,8.83]
["SICRO3 1917234","SICRO3","1917234","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m","m³",null,13.38]
["SICRO3 1917280","SICRO3","1917280","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m","m³",null,7.13]
["SICRO3 1917288","SICRO3","1917288","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m","m³",null,10.63]
["SICRO3 1917297","SICRO3","1917297","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m","m³",null,17.02]
["SICRO3 1917298","SICRO3","1917298","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m","m³",null,18.09]
["SICRO3 1917306","SICRO3","1917306","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 7.500 a 7.700 m","m³",null,31.35]
["SICRO3 1917371","SICRO3","1917371","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",null,6.02]
["SICRO3 1917383","SICRO3","1917383","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m","m³",null,10.02]
["SICRO3 1917390","SICRO3","1917390","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m","m³",null,13.92]
["SICRO3 1917398","SICRO3","1917398","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.300 a 7.500 m","m³",null,22.22]
["SICRO3 1917406","SICRO3","1917406","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.900 a 9.100 m","m³",null,34.61]
["SICRO3 1917044","SICRO3","1917044","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",null,12.66]
["SICRO3 1917045","SICRO3","1917045","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",null,12.89]
["SICRO3 1901517","SICRO3","1901517","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",null,8.86]
["SICRO3 1917082","SICRO3","1917082","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",null,11.48]
["SICRO3 1917115","SICRO3","1917115","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",null,10.42]
["SICRO3 1917154","SICRO3","1917154","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",null,10.05]
["SICRO3 1917007","SICRO3","1917007","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",null,16.89]
["SICRO3 1917581","SICRO3","1917581","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m","m³",null,8.02]
["SICRO3 1917590","SICRO3","1917590","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m","m³",null,16.52]
["SICRO3 1917593","SICRO3","1917593","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m","m³",null,23.63]
["SICRO3 1917601","SICRO3","1917601","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m","m³",null,53.78]
["SICRO3 1917257","SICRO3","1917257","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",null,11.01]
["SICRO3 1917337","SICRO3","1917337","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",null,7.31]
["SICRO3 1917346","SICRO3","1917346","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m","m³",null,36.55]
["SICRO3 1917446","SICRO3","1917446","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m","m³",null,8.34]
["SICRO3 1917450","SICRO3","1917450","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m","m³",null,12.25]
["SICRO3 1917056","SICRO3","1917056","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",null,11.55]
["SICRO3 1917057","SICRO3","1917057","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",null,11.77]
["SICRO3 1901535","SICRO3","1901535","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",null,7.98]
["SICRO3 1917093","SICRO3","1917093","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",null,10.27]
["SICRO3 1901547","SICRO3","1901547","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",null,12.97]
["SICRO3 1917131","SICRO3","1917131","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",null,9.85]
["SICRO3 1917019","SICRO3","1917019","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",null,15.36]
["SICRO3 1917544","SICRO3","1917544","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m","m³",null,6.98]
["SICRO3 1917553","SICRO3","1917553","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m","m³",null,11.06]
["SICRO3 1917554","SICRO3","1917554","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m","m³",null,12.05]
["SICRO3 1917563","SICRO3","1917563","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m","m³",null,24.08]
["SICRO3 1917572","SICRO3","1917572","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.300 a 7.500 m","m³",null,51.63]
["SICRO3 1917241","SICRO3","1917241","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m","m³",null,8.79]
["SICRO3 1917235","SICRO3","1917235","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",null,5.71]
["SICRO3 1917316","SICRO3","1917316","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m","m³",null,8.32]
["SICRO3 1917325","SICRO3","1917325","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m","m³",null,24.81]
["SICRO3 1917730","SICRO3","1917730","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",null,4.56]
["SICRO3 1917417","SICRO3","1917417","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",null,6.72]
["SICRO3 1917425","SICRO3","1917425","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m","m³",null,10.79]
["SICRO3 1917434","SICRO3","1917434","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m","m³",null,31.58]
["SICRO3 1917733","SICRO3","1917733","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",null,3.95]
["SICRO3 1901555","SICRO3","1901555","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",null,8.1]
["SICRO3 1901559","SICRO3","1901559","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",null,10.85]
["SICRO3 1917088","SICRO3","1917088","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",null,10.77]
["SICRO3 1917157","SICRO3","1917157","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",null,9.11]
["SICRO3 1917158","SICRO3","1917158","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",null,9.21]
["SICRO3 1917197","SICRO3","1917197","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",null,8.87]
["SICRO3 1917624","SICRO3","1917624","Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",null,24.77]
["SICRO3 1917269","SICRO3","1917269","Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",null,23.43]
["SICRO3 1917359","SICRO3","1917359","Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",null,10.27]
["SICRO3 1917736","SICRO3","1917736","Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",null,8.6]
["SICRO3 1901574","SICRO3","1901574","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",null,7.42]
["SICRO3 1901577","SICRO3","1901577","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",null,9.88]
["SICRO3 1917103","SICRO3","1917103","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",null,9.56]
["SICRO3 1901586","SICRO3","1901586","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",null,12.11]
["SICRO3 1917176","SICRO3","1917176","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",null,8.47]
["SICRO3 1917215","SICRO3","1917215","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",null,8.19]
["SICRO3 1917606","SICRO3","1917606","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",null,9.35]
["SICRO3 1917615","SICRO3","1917615","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m","m³",null,31.94]
["SICRO3 1917263","SICRO3","1917263","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",null,10.82]
["SICRO3 1917353","SICRO3","1917353","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",null,16.08]
["SICRO3 1917354","SICRO3","1917354","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m","m³",null,20.77]
["SICRO3 1917463","SICRO3","1917463","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",null,9.68]
["SICRO3 1917461","SICRO3","1917461","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",null,6.69]
["SICRO3 1901590","SICRO3","1901590","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",null,7.43]
["SICRO3 1901599","SICRO3","1901599","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",null,9.97]
["SICRO3 1901601","SICRO3","1901601","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",null,12.2]
["SICRO3 1917136","SICRO3","1917136","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",null,9.45]
["SICRO3 1917206","SICRO3","1917206","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",null,8.04]
["SICRO3 1917207","SICRO3","1917207","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",null,8.13]
["SICRO3 1917030","SICRO3","1917030","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 3.000 m","m³",null,16.45]
["SICRO3 1917631","SICRO3","1917631","Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 600 a 900 m","m³",null,15.38]
["SICRO3 1917652","SICRO3","1917652","Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 2.500 a 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",null,23.53]
["SICRO3 1917661","SICRO3","1917661","Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.400 a 1.600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",null,19.11]
["SICRO3 1917672","SICRO3","1917672","Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.000 a 1.200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",null,18.52]
["SICRO3 1917669","SICRO3","1917669","Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 400 a 600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",null,18]
["SICRO3 1917689","SICRO3","1917689","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.600 a 1.800 m","m³",null,12.75]
["SICRO3 1917690","SICRO3","1917690","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.800 a 2.000 m","m³",null,12.98]
["SICRO3 1917699","SICRO3","1917699","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.000 a 1.200 m","m³",null,10.22]
["SICRO3 1917696","SICRO3","1917696","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 400 a 600 m","m³",null,9.65]
["SICRO3 1917719","SICRO3","1917719","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 3.000 m","m³",null,11.38]
["SICRO3 1901611","SICRO3","1901611","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 1.200 a 1.500 m","m³",null,19.49]
["SICRO3 1901617","SICRO3","1901617","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT de 3.000 m","m³",null,21.77]
["SICRO3 1901621","SICRO3","1901621","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",null,10.65]
["SICRO3 1901624","SICRO3","1901624","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",null,13.21]
["SICRO3 1917073","SICRO3","1917073","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",null,14.61]
["SICRO3 1901633","SICRO3","1901633","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",null,14.93]
["SICRO3 1917146","SICRO3","1917146","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",null,12.58]
["SICRO3 1917185","SICRO3","1917185","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",null,12.52]
["SICRO3 2009618","SICRO3","2009618","Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia extraída","m²",null,115.07]
["SICRO3 2003636","SICRO3","2003636","Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 02 - areia e brita comerciais","un",null,2189.61]
["SICRO3 2003619","SICRO3","2003619","Boca de lobo simples - BLS 02 - areia extraída e brita produzida","un",null,1153.16]
["SICRO3 2003598","SICRO3","2003598","Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia extraída e brita produzida","un",null,189.99]
["SICRO3 2003919","SICRO3","2003919","Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais","un",null,212.87]
["SICRO3 2003926","SICRO3","2003926","Boca de saída para dreno sub-horizontal em material de 2ª categoria - BSD 04 - areia extraída e brita produzida","un",null,20.66]
["SICRO3 2003519","SICRO3","2003519","Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais","un",null,4216.23]
["SICRO3 2003522","SICRO3","2003522","Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida","un",null,3837.73]
["SICRO3 2003489","SICRO3","2003489","Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais","un",null,4921.52]
["SICRO3 2003532","SICRO3","2003532","Caixa coletora de sarjeta - CCS 09 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida","un",null,5864.98]
["SICRO3 2003536","SICRO3","2003536","Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida","un",null,5794.49]
["SICRO3 2003503","SICRO3","2003503","Caixa coletora de sarjeta - CCS 14 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais","un",null,7106.6]
["SICRO3 2003502","SICRO3","2003502","Caixa coletora de sarjeta - CCS 14 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida","un",null,6543.35]
["SICRO3 2003547","SICRO3","2003547","Caixa coletora de sarjeta - CCS 16 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais","un",null,7371.45]
["SICRO3 2003550","SICRO3","2003550","Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida","un",null,7845.41]
["SICRO3 2003555","SICRO3","2003555","Caixa coletora de sarjeta - CCS 20 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais","un",null,8376.26]
["SICRO3 2003738","SICRO3","2003738","Caixa coletora de talvegue - CCT 06 - areia e brita comerciais","un",null,4694.06]
["SICRO3 2003745","SICRO3","2003745","Caixa coletora de talvegue - CCT 10 - areia extraída e brita produzida","un",null,5178.89]
["SICRO3 2003756","SICRO3","2003756","Caixa coletora de talvegue - CCT 15 - areia e brita comerciais","un",null,6784.31]
["SICRO3 2003763","SICRO3","2003763","Caixa coletora de talvegue - CCT 19 - areia extraída e brita produzida","un",null,7162.84]
["SICRO3 2003766","SICRO3","2003766","Caixa coletora de talvegue - CCT 20 - areia e brita comerciais","un",null,7734.22]
["SICRO3 2003647","SICRO3","2003647","Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia extraída e brita produzida","un",null,2548.97]
["SICRO3 2003657","SICRO3","2003657","Caixa de ligação e passagem - CLP 09 - areia extraída e brita produzida","un",null,2299.43]
["SICRO3 2003668","SICRO3","2003668","Caixa de ligação e passagem - CLP 14 - areia e brita comerciais","un",null,2303.96]
["SICRO3 2003675","SICRO3","2003675","Caixa de ligação e passagem - CLP 18 - areia extraída e brita produzida","un",null,4672.6]
["SICRO3 2019776","SICRO3","2019776","Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 400 kN - 100,0 x 14,7 x 18,6 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",null,448.02]
["SICRO3 2019755","SICRO3","2019755","Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - 100,0 x 15,0 x 23,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",null,415.8]
["SICRO3 2019768","SICRO3","2019768","Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 38,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto","m",null,876]
["SICRO3 2019763","SICRO3","2019763","Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 200,0 x 40,0 x 59,5 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",null,4290.84]
["SICRO3 2003813","SICRO3","2003813","Canaleta de concreto - CAU 03 - seção de 30 x 30 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão","m",null,202.59]
["SICRO3 2003714","SICRO3","2003714","Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais","un",null,1472.73]
["SICRO3 2003721","SICRO3","2003721","Chaminé dos poços de visita - CPV 05 - areia extraída e brita produzida","un",null,2402.08]
["SICRO3 2003404","SICRO3","2003404","Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia extraída e brita produzida","m",null,183.95]
["SICRO3 2003415","SICRO3","2003415","Descida d'água de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita comerciais","m",null,862.89]
["SICRO3 2003423","SICRO3","2003423","Descida d'água de aterros em degraus - DAD 10 - areia e brita comerciais","m",null,1350.01]
["SICRO3 2003432","SICRO3","2003432","Descida d'água de aterros em degraus - DAD 15 - areia extraída e brita produzida","m",null,1881.46]
["SICRO3 2003435","SICRO3","2003435","Descida d'água de aterros em degraus - DAD 16 - areia e brita comerciais","m",null,2682.41]
["SICRO3 2003390","SICRO3","2003390","Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia extraída e brita produzida","m",null,146.17]
["SICRO3 2003401","SICRO3","2003401","Descida d'água de cortes em degraus - DCD 03 - areia e brita comerciais","m",null,598.05]
["SICRO3 2003453","SICRO3","2003453","Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",null,1482.79]
["SICRO3 2003462","SICRO3","2003462","Dissipador de energia - DEB 08 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",null,2969.42]
["SICRO3 2003472","SICRO3","2003472","Dissipador de energia - DEB 13 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",null,6850.83]
["SICRO3 2003444","SICRO3","2003444","Dissipador de energia - DES 03 - areia extraída e pedra de mão produzida","un",null,224.95]
["SICRO3 2015641","SICRO3","2015641","Dreno em tubo de aço galvanizado D = 80 mm em OAE - fornecimento e instalação","m",null,115.21]
["SICRO3 2004509","SICRO3","2004509","Dreno longitudinal de pavimento H = 0,40 m - com geocomposto drenante","m",null,32.15]
["SICRO3 2003917","SICRO3","2003917","Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo de concreto perfurado e brita comercial","m",null,123.48]
["SICRO3 2003572","SICRO3","2003572","Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial","m",null,136.1]
["SICRO3 2003562","SICRO3","2003562","Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 - tubo de concreto perfurado, areia extraída e brita produzida - madeira com utilização de 5 vezes","m",null,109.96]
["SICRO3 2003578","SICRO3","2003578","Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial","m",null,164.72]
["SICRO3 2003865","SICRO3","2003865","Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 2ª categoria","m",null,142.97]
["SICRO3 2003925","SICRO3","2003925","Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo de concreto perfurado e brita comercial","m",null,73.01]
["SICRO3 2003387","SICRO3","2003387","Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais","un",null,77.55]
["SICRO3 2004504","SICRO3","2004504","Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria","m³",null,16.11]
["SICRO3 2004522","SICRO3","2004522","Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m² ≤ seção < 0,50 m²","m³",null,11.82]
["SICRO3 2003576","SICRO3","2003576","Lastro de areia extraída - espalhamento manual","m³",null,15.07]
["SICRO3 2003371","SICRO3","2003371","Meio-fio de concreto - MFC 02 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira","m",null,57.73]
["SICRO3 2003374","SICRO3","2003374","Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira","m",null,16.54]
["SICRO3 2003949","SICRO3","2003949","Meio-fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais","m",null,17.07]
["SICRO3 2003953","SICRO3","2003953","Meio-fio de concreto - MFC 08 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais","m",null,53.17]
["SICRO3 2003681","SICRO3","2003681","Poço de visita - PVI 03 - areia extraída e brita produzida","un",null,2251.7]
["SICRO3 2003684","SICRO3","2003684","Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais","un",null,3062.28]
["SICRO3 2003691","SICRO3","2003691","Poço de visita - PVI 08 - areia extraída e brita produzida","un",null,2299.58]
["SICRO3 2003702","SICRO3","2003702","Poço de visita - PVI 13 - areia e brita comerciais","un",null,2997.97]
["SICRO3 2003709","SICRO3","2003709","Poço de visita - PVI 17 - areia extraída e brita produzida","un",null,3952.46]
["SICRO3 2003350","SICRO3","2003350","Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 02 - areia extraída e brita produzida","m",null,67.15]
["SICRO3 2003982","SICRO3","2003982","Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 04 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida","m",null,82.42]
["SICRO3 2003346","SICRO3","2003346","Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 01 - escavação mecânica","m",null,20.88]
["SICRO3 2003320","SICRO3","2003320","Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",null,58.16]
["SICRO3 2003957","SICRO3","2003957","Sarjeta triangular de concreto - STC 02 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",null,81.82]
["SICRO3 2003962","SICRO3","2003962","Sarjeta triangular de concreto - STC 04 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",null,48.87]
["SICRO3 2003332","SICRO3","2003332","Sarjeta triangular de concreto - STC 08 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",null,58.33]
["SICRO3 2003340","SICRO3","2003340","Sarjeta triangular de grama - STG 03 - escavação mecânica","m",null,17.93]
["SICRO3 2003363","SICRO3","2003363","Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 04 - areia e brita comerciais","m",null,471.98]
["SICRO3 2003830","SICRO3","2003830","Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação","m",null,609.93]
["SICRO3 2003780","SICRO3","2003780","Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",null,597.19]
["SICRO3 2003839","SICRO3","2003839","Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,50 m - fornecimento e instalação","m",null,1167.31]
["SICRO3 2003769","SICRO3","2003769","Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",null,201.7]
["SICRO3 2003785","SICRO3","2003785","Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",null,1120.22]
["SICRO3 2003879","SICRO3","2003879","Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",null,405.22]
["SICRO3 2003829","SICRO3","2003829","Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação","m",null,567.06]
["SICRO3 2003884","SICRO3","2003884","Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",null,692.47]
["SICRO3 2003991","SICRO3","2003991","Tubo PEAD para drenagem - D = 1.050 mm - fornecimento e instalação","m",null,1286.38]
["SICRO3 2003985","SICRO3","2003985","Tubo PEAD para drenagem - D = 500 mm - fornecimento e instalação","m",null,352.39]
["SICRO3 2003313","SICRO3","2003313","Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 03 - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",null,123.15]
["SICRO3 2003307","SICRO3","2003307","Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",null,124.63]
["SICRO3 2106293","SICRO3","2106293","Escoramento com perfis metálicos W 150 x 18,0 kg/m a cada metro e chapas de aço - estroncas a cada 2 m não incluídas - profundidade de até 10 m - aço com utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada","m²",null,210.55]
["SICRO3 2106292","SICRO3","2106292","Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",null,158.58]
["SICRO3 2106297","SICRO3","2106297","Estroncas para valas com D = 20 cm - madeira com utilização de 3 vezes","m",null,32.71]
["SICRO3 2306247","SICRO3","2306247","Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm²","m³",null,224.22]
["SICRO3 2306679","SICRO3","2306679","Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.500 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",null,8034.4]
["SICRO3 2306659","SICRO3","2306659","Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.800 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",null,11635.93]
["SICRO3 2306660","SICRO3","2306660","Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 600 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",null,1352.2]
["SICRO3 2306634","SICRO3","2306634","Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",null,1777.35]
["SICRO3 2306669","SICRO3","2306669","Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.100 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",null,3341.87]
["SICRO3 2306645","SICRO3","2306645","Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.000 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",null,4200.3]
["SICRO3 2306675","SICRO3","2306675","Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.300 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",null,5876.23]
["SICRO3 2306147","SICRO3","2306147","Coluna de brita D = 70 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita produzida - confecção e cravação","m",null,70.93]
["SICRO3 2306630","SICRO3","2306630","Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 16 mm - D = 1.600 mm","m",null,11135.43]
["SICRO3 2306609","SICRO3","2306609","Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 900 mm","m",null,1959.58]
["SICRO3 2306620","SICRO3","2306620","Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.200 mm","m",null,4029.43]
["SICRO3 2306621","SICRO3","2306621","Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.300 mm","m",null,5844.55]
["SICRO3 2306709","SICRO3","2306709","Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.300 mm","m",null,3295.9]
["SICRO3 2306704","SICRO3","2306704","Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.100 mm","m",null,5079.01]
["SICRO3 2306692","SICRO3","2306692","Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 700 mm","m",null,4055.31]
["SICRO3 2306717","SICRO3","2306717","Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.600 mm","m",null,591.09]
["SICRO3 2306091","SICRO3","2306091","Estaca broca manual D = 30 cm - confecção","m",null,56.49]
["SICRO3 2306080","SICRO3","2306080","Estaca Franki com fuste apiloado D = 40 cm - confecção","m",null,144.75]
["SICRO3 2306074","SICRO3","2306074","Estaca hélice contínua - confecção","m³",null,199.31]
["SICRO3 2306016","SICRO3","2306016","Estaca prancha metálica com utilização de 10 vezes - fornecimento, cravação até 12 metros","kg",null,1.44]
["SICRO3 2306102","SICRO3","2306102","Estaca pré-moldada de concreto protendido 17 x 17 cm - produzida - sem emenda - cravação","m",null,83.08]
["SICRO3 2306272","SICRO3","2306272","Estaca pré-moldada de concreto protendido 38 x 38 cm - produzida - sem emenda - cravação","m",null,174.44]
["SICRO3 2306067","SICRO3","2306067","Estaca raiz perfurada na rocha com D = 16 cm - confecção","m",null,484.69]
["SICRO3 2306065","SICRO3","2306065","Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção","m",null,174.27]
["SICRO3 2306012","SICRO3","2306012","Estaca Strauss D = 45 cm - confecção","m",null,27.75]
["SICRO3 2306302","SICRO3","2306302","Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 20 x 20 cm","m",null,49.29]
["SICRO3 2306311","SICRO3","2306311","Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 40 x 40 cm","m",null,117.58]
["SICRO3 2306312","SICRO3","2306312","Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 42 x 42 cm","m",null,127.66]
["SICRO3 2408068","SICRO3","2408068","Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço Grau SA3","m²",null,16.2]
["SICRO3 2408057","SICRO3","2408057","Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX","kg",null,100.12]
["SICRO3 2607148","SICRO3","2607148","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 57, bitola larga","un",null,258071.72]
["SICRO3 2607149","SICRO3","2607149","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 57, bitola larga","un",null,283270.42]
["SICRO3 2607228","SICRO3","2607228","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 45, bitola larga","un",null,247135.35]
["SICRO3 2607158","SICRO3","2607158","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, UIC 60, bitola larga","un",null,330942.8]
["SICRO3 2607159","SICRO3","2607159","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, UIC 60, bitola larga","un",null,395398.64]
["SICRO3 2607224","SICRO3","2607224","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, UIC 60, bitola métrica","un",null,344923.02]
["SICRO3 2607206","SICRO3","2607206","Lançamento mecânico de lastro em AMV com descarga da brita por caminhão e espalhamento com carregadeira de pneus","m³",null,146.13]
["SICRO3 2607338","SICRO3","2607338","Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:8, bitola métrica, dormente de madeira","un",null,129.75]
["SICRO3 2607330","SICRO3","2607330","Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:12, bitola larga, dormente de madeira ou concreto","un",null,590.61]
["SICRO3 2607328","SICRO3","2607328","Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:8, bitola larga, dormente de madeira","un",null,414.32]
["SICRO3 2607108","SICRO3","2607108","Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:14, bitola larga","jg",null,136907.22]
["SICRO3 2607094","SICRO3","2607094","Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:12, bitola larga","jg",null,58217.25]
["SICRO3 2607092","SICRO3","2607092","Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:8, bitola larga","jg",null,41099.57]
["SICRO3 2809196","SICRO3","2809196","Demolição de AMV 1:10 TR 45, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",null,3099.35]
["SICRO3 2809191","SICRO3","2809191","Demolição de AMV 1:10 TR 68, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",null,3257.69]
["SICRO3 2809192","SICRO3","2809192","Demolição de AMV 1:12 TR 68, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",null,3664.16]
["SICRO3 2809193","SICRO3","2809193","Demolição de AMV 1:14 TR 68, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",null,4198.85]
["SICRO3 2809173","SICRO3","2809173","Demolição de AMV 1:8 TR 45, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",null,1852.6]
["SICRO3 2809164","SICRO3","2809164","Demolição de via, bitola larga, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",null,26593.27]
["SICRO3 2809217","SICRO3","2809217","Demolição de via, bitola métrica, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",null,22645.72]
["SICRO3 2909381","SICRO3","2909381","Nivelamento de via com grupo gerador/vibrador e levante de até 10 cm - bitola métrica ou larga com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.750 un/km","km",null,5988.09]
["SICRO3 2909380","SICRO3","2909380","Nivelamento de via com grupo gerador/vibrador e levante de até 10 cm - bitola mista com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.667 un/km","km",null,8387.03]
["SICRO3 3009336","SICRO3","3009336","Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR45, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica","un",null,93.48]
["SICRO3 3009339","SICRO3","3009339","Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de TR45, taxa de dormentação de 1.750 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica","un",null,95.96]
["SICRO3 3009076","SICRO3","3009076","Colocação manual de retensor para trilho TR57","un",null,33.97]
["SICRO3 3009280","SICRO3","3009280","Dormente de concreto monobloco, bitola larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com carregadeira","km",null,778470.48]
["SICRO3 3009059","SICRO3","3009059","Dormente de concreto monobloco, bitola métrica, taxa de dormentação de 1.750 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com carregadeira","km",null,617769.31]
["SICRO3 3009084","SICRO3","3009084","Dormente de madeira para ponte, bitola métrica ou larga, para UIC60, fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","un",null,950.59]
["SICRO3 3009229","SICRO3","3009229","Posicionamento mecanizado de trilhos","km",null,170.07]
["SICRO3 3009132","SICRO3","3009132","Pré-alinhamento manual da grade com dormente de madeira","km",null,1242.59]
["SICRO3 3009234","SICRO3","3009234","Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual","km",null,1408525.53]
["SICRO3 3009034","SICRO3","3009034","Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",null,1734111.58]
["SICRO3 3009246","SICRO3","3009246","Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",null,1304866.57]
["SICRO3 3009054","SICRO3","3009054","Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",null,2594217.94]
["SICRO3 3009102","SICRO3","3009102","Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro","un",null,86939.53]
["SICRO3 3009271","SICRO3","3009271","Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",null,3126251.61]
["SICRO3 3009039","SICRO3","3009039","Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",null,2109065.15]
["SICRO3 3009020","SICRO3","3009020","Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual","km",null,3072250.75]
["SICRO3 3009227","SICRO3","3009227","Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","km",null,3914520.42]
["SICRO3 3009044","SICRO3","3009044","Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",null,2463396.65]
["SICRO3 3009268","SICRO3","3009268","Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",null,2421522.55]
["SICRO3 3009291","SICRO3","3009291","Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","km",null,2705932.31]
["SICRO3 3009257","SICRO3","3009257","Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",null,2605371.29]
["SICRO3 3009045","SICRO3","3009045","Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",null,2621460.23]
["SICRO3 3105941","SICRO3","3105941","Fôrma em chapa metálica 1/8\" para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",null,28.62]
["SICRO3 3108150","SICRO3","3108150","Fôrma metálica curva em chapa 3/16\" reforçada com nervuras de 40 mm x 3/16\" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",null,18.65]
["SICRO3 3106552","SICRO3","3106552","Fôrma metálica para Xbloc - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",null,10.65]
["SICRO3 3108015","SICRO3","3108015","Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada","m²",null,172.9]
["SICRO3 3108003","SICRO3","3108003","Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada","m²",null,165.9]
["SICRO3 3205863","SICRO3","3205863","Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento","m³",null,861.11]
["SICRO3 3205869","SICRO3","3205869","Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento","m³",null,644.8]
["SICRO3 3606579","SICRO3","3606579","Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 0 a 300 m","m³",null,22.8]
["SICRO3 3606581","SICRO3","3606581","Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 600 a 900 m","m³",null,23.28]
["SICRO3 3606582","SICRO3","3606582","Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 900 a 1.200 m","m³",null,23.41]
["SICRO3 3606535","SICRO3","3606535","Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.000 a 1.200 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",null,49.42]
["SICRO3 3606549","SICRO3","3606549","Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.500 a 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",null,54.27]
["SICRO3 3606503","SICRO3","3606503","Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.600 a 1.800 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",null,53.81]
["SICRO3 3606513","SICRO3","3606513","Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.800 a 2.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",null,50.89]
["SICRO3 3606523","SICRO3","3606523","Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.000 a 2.500 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",null,48.33]
["SICRO3 3606563","SICRO3","3606563","Fabricação de tetrápode de 12 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais","un",null,2776.76]
["SICRO3 3606567","SICRO3","3606567","Fabricação de Xbloc de 11 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida","un",null,1845.18]
["SICRO3 3606573","SICRO3","3606573","Fabricação de Xbloc de 12 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais","un",null,2741.92]
["SICRO3 3713605","SICRO3","3713605","Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação","m",null,553.01]
["SICRO3 3713904","SICRO3","3713904","Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm","m",null,276.62]
["SICRO3 3713611","SICRO3","3713611","Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção triangular de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,26.2]
["SICRO3 3713606","SICRO3","3713606","Defensa semimaleável dupla - fornecimento e implantação","m",null,691.23]
["SICRO3 3716134","SICRO3","3716134","Fabricação de mourão de concreto suporte - seção triangular de 11 cm - areia extraída e brita produzida","un",null,20.32]
["SICRO3 3713696","SICRO3","3713696","Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.520 mm","un",null,269776.39]
["SICRO3 3713705","SICRO3","3713705","Remoção de defensa metálica","m",null,23.49]
["SICRO3 3713893","SICRO3","3713893","Terminal de ancoragem para barreira dupla de concreto, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 250 mm","m",null,306.1]
["SICRO3 3807863","SICRO3","3807863","Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,5 mm - fornecimento e instalação","un",null,12.3]
["SICRO3 3806418","SICRO3","3806418","Elevação de estruturas de 929 a 1.390 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico","un",null,96.69]
["SICRO3 3806386","SICRO3","3806386","Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação","m",null,743.32]
["SICRO3 3806420","SICRO3","3806420","Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste","un",null,4346.64]
["SICRO3 3806429","SICRO3","3806429","Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 4 a 6 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada","m³",null,16.85]
["SICRO3 3815706","SICRO3","3815706","Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação","m",null,137.13]
["SICRO3 4011443","SICRO3","4011443","Areia asfalto a quente - faixa A - areia extraída","t",null,130.6]
["SICRO3 4011446","SICRO3","4011446","Areia asfalto a quente - faixa B - areia comercial","t",null,199.01]
["SICRO3 4011291","SICRO3","4011291","Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura em usina com material de jazida","m³",null,65.2]
["SICRO3 4011268","SICRO3","4011268","Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial","m³",null,81.16]
["SICRO3 4011560","SICRO3","4011560","Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento executada com vibroacabadora - brita produzida","m³",null,162.62]
["SICRO3 4011453","SICRO3","4011453","Concreto asfáltico - faixa A - areia extraída e brita produzida","t",null,140.89]
["SICRO3 4011461","SICRO3","4011461","Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia e brita comerciais","t",null,206.23]
["SICRO3 4011475","SICRO3","4011475","Concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita produzida","t",null,201.32]
["SICRO3 4015612","SICRO3","4015612","Execução de revestimento primário com material de jazida","m³",null,12.18]
["SICRO3 4011479","SICRO3","4011479","Fresagem contínua de revestimento asfáltico","m³",null,54.09]
["SICRO3 4011391","SICRO3","4011391","Macadame betuminoso por penetração - faixa A - brita produzida","m³",null,127.21]
["SICRO3 4011400","SICRO3","4011400","Macadame betuminoso por penetração com asfalto com polímero - faixa A - brita comercial","m³",null,225.62]
["SICRO3 4011409","SICRO3","4011409","Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita produzida","m²",null,3.32]
["SICRO3 4011492","SICRO3","4011492","Pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial","m³",null,333.52]
["SICRO3 4011421","SICRO3","4011421","Pré-misturado a frio - faixa C - areia extraída e brita produzida","m³",null,202.46]
["SICRO3 4011432","SICRO3","4011432","Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa D - areia e brita comerciais","m³",null,338.55]
["SICRO3 4011435","SICRO3","4011435","Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa II - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",null,129.76]
["SICRO3 4011441","SICRO3","4011441","Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa V - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",null,144.43]
["SICRO3 4011481","SICRO3","4011481","Reciclagem simples com incorporação do revestimento asfáltico à base","m³",null,31.65]
["SICRO3 4011210","SICRO3","4011210","Regularização do subleito com fresagem corte e controle automático de greide","m²",null,1.23]
["SICRO3 4011306","SICRO3","4011306","Sub-base de solo-cal com 7% de cal e mistura na pista com material de jazida","m³",null,94.36]
["SICRO3 4011233","SICRO3","4011233","Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial","m³",null,67.26]
["SICRO3 4011370","SICRO3","4011370","Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial","m²",null,5.28]
["SICRO3 4011355","SICRO3","4011355","Tratamento superficial simples com CAP - brita produzida","m²",null,1]
["SICRO3 4011390","SICRO3","4011390","Tratamento superficial triplo com banho diluído - emulsão com polímero - brita comercial","m²",null,6.26]
["SICRO3 4011389","SICRO3","4011389","Tratamento superficial triplo com banho diluído - emulsão com polímero - brita produzida","m²",null,4.43]
["SICRO3 4011212","SICRO3","4011212","Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico","m²",null,0.06]
["SICRO3 4208163","SICRO3","4208163","Ancoragem fixa para estais de 73 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera","un",null,66540.59]
["SICRO3 4208156","SICRO3","4208156","Ancoragem regulável para estais de 73 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final","un",null,78287.46]
["SICRO3 4208195","SICRO3","4208195","Grua fixa - telescopagem e ancoragem da torre a partir de 60 m com cada elevação de até 18 m - inclusive desmontagem","un",null,12483.17]
["SICRO3 4208212","SICRO3","4208212","Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 61 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",null,33674.3]
["SICRO3 4208221","SICRO3","4208221","Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 43 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",null,25579.23]
["SICRO3 4208230","SICRO3","4208230","Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 31 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",null,16620.8]
["SICRO3 4208231","SICRO3","4208231","Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 37 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",null,19444.37]
["SICRO3 4208133","SICRO3","4208133","Tubo PEAD para estais - D = 225 mm - fornecimento e instalação","m",null,1371.23]
["SICRO3 4413020","SICRO3","4413020","Barreira arbórea para tratamento acústico das áreas lindeiras da faixa de domínio – densidade de plantio de 1,0 m entre mudas","m",null,34.58]
["SICRO3 4413995","SICRO3","4413995","Obtenção de grama para replantio","m²",null,2.69]
["SICRO3 4413947","SICRO3","4413947","Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m","un",null,102.73]
["SICRO3 4413017","SICRO3","4413017","Retentores de sedimentos em fibras vegetais - D = 20 cm","m",null,47.4]
["SICRO3 4507758","SICRO3","4507758","Ancoragem ativa com 15 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",null,1988.27]
["SICRO3 4507766","SICRO3","4507766","Ancoragem ativa com 4 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",null,381.98]
["SICRO3 4507768","SICRO3","4507768","Ancoragem ativa com 6 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",null,560.56]
["SICRO3 4507776","SICRO3","4507776","Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha aderente D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",null,317.89]
["SICRO3 4507785","SICRO3","4507785","Ancoragem passiva com 10 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",null,360.13]
["SICRO3 4507793","SICRO3","4507793","Ancoragem passiva com 22 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",null,1180.47]
["SICRO3 4507801","SICRO3","4507801","Ancoragem passiva com 7 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",null,285.73]
["SICRO3 4507867","SICRO3","4507867","Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",null,103.46]
["SICRO3 4507810","SICRO3","4507810","Ancoragem passiva para lajes com 3 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",null,50.7]
["SICRO3 4507823","SICRO3","4507823","Bainha metálica redonda D = 100 mm para 30 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",null,170.54]
["SICRO3 4508188","SICRO3","4508188","Bainha metálica redonda D = 100 mm para 31 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",null,170.38]
["SICRO3 4508125","SICRO3","4508125","Bainha metálica redonda D = 40 mm para 3 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",null,52.75]
["SICRO3 4507833","SICRO3","4507833","Bainha metálica redonda D = 60 mm para 9 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",null,86.82]
["SICRO3 4508175","SICRO3","4508175","Bainha metálica redonda D = 75 mm para 11 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",null,107.65]
["SICRO3 4508187","SICRO3","4508187","Bainha metálica redonda D = 85 mm para 22 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",null,137.85]
["SICRO3 4507959","SICRO3","4507959","Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","kg",null,17.92]
["SICRO3 4815802","SICRO3","4815802","Calandragem de chapa metálica com espessura de 5 mm","m²",null,15.93]
["SICRO3 4816122","SICRO3","4816122","Confecção de tubos de concreto D = 0,30 m - areia extraída e brita produzida","m",null,32.85]
["SICRO3 4816125","SICRO3","4816125","Confecção de tubos de concreto D = 0,40 m - areia e brita comerciais","m",null,56.21]
["SICRO3 4816109","SICRO3","4816109","Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,40 m - areia extraída e brita produzida","m",null,48.65]
["SICRO3 4805765","SICRO3","4805765","Escavação de vala em material de 3ª categoria","m³",null,200.92]
["SICRO3 4805770","SICRO3","4805770","Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 3 a 4 m","m³",null,100.13]
["SICRO3 4816024","SICRO3","4816024","Operação de mergulho dependente em profundidade de até 30 m - inclusive descompressão","h",null,271.05]
["SICRO3 4816119","SICRO3","4816119","Selo de argila apiloado (solo local)","m³",null,35.05]
["SICRO3 4915636","SICRO3","4915636","Capa selante - pedrisco comercial","m²",null,1]
["SICRO3 4915768","SICRO3","4915768","Corte e remoção de árvores","m³",null,14.47]
["SICRO3 4915650","SICRO3","4915650","Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual","kg",null,340.2]
["SICRO3 4915672","SICRO3","4915672","Limpeza de ponte","m",null,4.12]
["SICRO3 4915759","SICRO3","4915759","Limpeza e remoção de vegetação junto aos aparelhos de apoio de OAE com o uso de herbicida","un",null,6.95]
["SICRO3 4915801","SICRO3","4915801","Mistura betuminosa","m³",null,0]
["SICRO3 4915719","SICRO3","4915719","Recomposição de placa de sinalização","m²",null,33.9]
["SICRO3 4915732","SICRO3","4915732","Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame","m",null,7.45]
["SICRO3 4915593","SICRO3","4915593","Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção quadrada - areia extraída e brita produzida","m",null,28.22]
["SICRO3 4915799","SICRO3","4915799","Remoção de espécimes arbóreos de até 20 m tombados na pista","t",null,44.49]
["SICRO3 4915698","SICRO3","4915698","Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovias","t",null,19.29]
["SICRO3 4915699","SICRO3","4915699","Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia","t",null,29.82]
["SICRO3 4915669","SICRO3","4915669","Remoção mecanizada de camada granular do pavimento","m³",null,7.74]
["SICRO3 4915626","SICRO3","4915626","Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial","m",null,2.15]
["SICRO3 4913704","SICRO3","4913704","Substituição de cartucho de absorção de energia tipo B - fornecimento, instalação e reposicionamento do amortecedor retrátil","un",null,4820.59]
["SICRO3 5213343","SICRO3","5213343","Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","un.dia",null,3.88]
["SICRO3 5213834","SICRO3","5213834","Barreira plástica para canalização de trânsito - 60 x 45 x 60 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","un.dia",null,7.04]
["SICRO3 5213840","SICRO3","5213840","Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - confecção","m²",null,56.86]
["SICRO3 5213349","SICRO3","5213349","Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","m².dia",null,0.84]
["SICRO3 5213356","SICRO3","5213356","Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm","m²",null,40.08]
["SICRO3 5213411","SICRO3","5213411","Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (alto relevo)","m²",null,273.61]
["SICRO3 5213408","SICRO3","5213408","Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm","m²",null,45.4]
["SICRO3 5213405","SICRO3","5213405","Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm","m²",null,53.65]
["SICRO3 5213468","SICRO3","5213468","Placa de advertência em fibra, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",null,207.68]
["SICRO3 5213440","SICRO3","5213440","Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",null,227.89]
["SICRO3 5213449","SICRO3","5213449","Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",null,247.32]
["SICRO3 5213450","SICRO3","5213450","Placa de regulamentação em aço, R2 lado 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",null,344.44]
["SICRO3 5212559","SICRO3","5212559","Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R2 lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","un.dia",null,3.44]
["SICRO3 5213479","SICRO3","5213479","Placa delineador em fibra - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação","un",null,149.8]
["SICRO3 5213366","SICRO3","5213366","Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação","un",null,2476.37]
["SICRO3 5213501","SICRO3","5213501","Placa em aço - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","un",null,3836.68]
["SICRO3 5213377","SICRO3","5213377","Placa em aço - película I + I - chapa recuperada - fornecimento e implantação","m²",null,311.29]
["SICRO3 5213417","SICRO3","5213417","Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção","m²",null,459.69]
["SICRO3 5213552","SICRO3","5213552","Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","un",null,1240.66]
["SICRO3 5213544","SICRO3","5213544","Placa em aço, modulada - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação","un",null,2528.08]
["SICRO3 5213548","SICRO3","5213548","Placa em aço, modulada - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação","un",null,6688.48]
["SICRO3 5213567","SICRO3","5213567","Placa em alumínio composto de 3 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo X + SI - confecção","m²",null,866.78]
["SICRO3 5213435","SICRO3","5213435","Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção","m²",null,710.34]
["SICRO3 5213525","SICRO3","5213525","Placa em fibra - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","un",null,886.7]
["SICRO3 5213537","SICRO3","5213537","Placa em fibra - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação","un",null,4116.36]
["SICRO3 5213482","SICRO3","5213482","Placa em fibra, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação","m²",null,1075.81]
["SICRO3 5213591","SICRO3","5213591","Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida","un",null,93868.52]
["SICRO3 5213718","SICRO3","5213718","Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais","un",null,103712.44]
["SICRO3 5213364","SICRO3","5213364","Remoção de placa de sinalização","m²",null,20.63]
["SICRO3 5213815","SICRO3","5213815","Semipórtico duplo metálico com vão de 2 x 8,3 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 2 x 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais","un",null,95582.43]
["SICRO3 5213769","SICRO3","5213769","Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais","un",null,57669.15]
["SICRO3 5213856","SICRO3","5213856","Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação","un",null,419.31]
["SICRO3 5216111","SICRO3","5216111","Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação","un",null,136.01]
["SICRO3 5219608","SICRO3","5219608","Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação","un",null,38.01]
["SICRO3 5219616","SICRO3","5219616","Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo III - fornecimento e colocação","un",null,29.62]
["SICRO3 5219617","SICRO3","5219617","Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação","un",null,41.02]
["SICRO3 5219633","SICRO3","5219633","Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação","un",null,44.12]
["SICRO3 5213394","SICRO3","5213394","Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação","un",null,35.25]
["SICRO3 5219641","SICRO3","5219641","Tacha refletiva metálica - monodirecional tipo IV - com dois pinos - fornecimento e colocação","un",null,47.08]
["SICRO3 5300996","SICRO3","5300996","Confecção de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,10m - com lastro","un",null,4010.72]
["SICRO3 5301046","SICRO3","5301046","Fornecimento e implantação de suporte duplo em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m - com embarcação","un",null,1335.94]
["SICRO3 5301060","SICRO3","5301060","Fornecimento e implantação de suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m","un",null,4349.36]
["SICRO3 5301043","SICRO3","5301043","Fornecimento e implantação de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4 m - com embarcação","un",null,750.86]
["SICRO3 5301044","SICRO3","5301044","Fornecimento e implantação de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5 m - com embarcação","un",null,1102.13]
["SICRO3 5301069","SICRO3","5301069","Fornecimento e implantação de suporte simples polimérico ecológico maciço quadrado de 10 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m","un",null,2256.83]
["SICRO3 5301018","SICRO3","5301018","Fornecimento e instalação de corrente 1/2\" para sistema de fundeio de boia de sinalização náutica","m",null,101.3]
["SICRO3 5301025","SICRO3","5301025","Fornecimento e instalação de suporte e lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 4 MN em boia","un",null,6152.03]
["SICRO3 5301031","SICRO3","5301031","Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 5 MN em boia","un",null,7398.6]
["SICRO3 5300994","SICRO3","5300994","Pintura com esmalte poliuretano de dois componentes em chapa metálica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura até 35 µm","m²",null,13.55]
["SICRO3 5301009","SICRO3","5301009","Reforma de mangrulho H = 0,90m","un",null,237.8]
["SICRO3 5301075","SICRO3","5301075","Substituição de placa de sinalização náutica em obra de arte especial - equipamentos e mão de obra","un",null,550.71]
["SICRO3 5301076","SICRO3","5301076","Substituição de placa de sinalização náutica em obra de arte especial - equipamentos e mão de obra - com embarcação","un",null,1845.65]
["SICRO3 5405984","SICRO3","5405984","Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 6,61 kg/m³ - material de jazida","m³",null,107.92]
["SICRO3 5405976","SICRO3","5405976","Montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica","m²",null,135.45]
["SICRO3 5406041","SICRO3","5406041","Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 10,0 a 12 m - tipo 1 - areia extraída e brita produzida","m²",null,330.53]
["SICRO3 5406030","SICRO3","5406030","Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 8,0 a 10 m - tipo 2 - areia e brita comerciais","m²",null,373.79]
["SICRO3 5502979","SICRO3","5502979","Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte","m³",null,17.23]
["SICRO3 5502969","SICRO3","5502969","Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 50 a 70 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg","m³",null,30.75]
["SICRO3 5502966","SICRO3","5502966","Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg","m³",null,60.21]
["SICRO3 5501706","SICRO3","5501706","Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria","m³",null,7.25]
["SICRO3 5502142","SICRO3","5502142","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,7.7]
["SICRO3 5501883","SICRO3","5501883","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,12.79]
["SICRO3 5502144","SICRO3","5502144","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,8.03]
["SICRO3 5501886","SICRO3","5501886","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,15.05]
["SICRO3 5502136","SICRO3","5502136","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,6.14]
["SICRO3 5501875","SICRO3","5501875","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,9.53]
["SICRO3 5502138","SICRO3","5502138","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,6.6]
["SICRO3 5502139","SICRO3","5502139","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,6.79]
["SICRO3 5502826","SICRO3","5502826","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,12.84]
["SICRO3 5502642","SICRO3","5502642","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,9.27]
["SICRO3 5502384","SICRO3","5502384","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,17.4]
["SICRO3 5502645","SICRO3","5502645","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,9.77]
["SICRO3 5502387","SICRO3","5502387","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,18.66]
["SICRO3 5502622","SICRO3","5502622","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,11.96]
["SICRO3 5502613","SICRO3","5502613","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,8.98]
["SICRO3 5502405","SICRO3","5502405","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,15.64]
["SICRO3 5502354","SICRO3","5502354","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,17.35]
["SICRO3 5502615","SICRO3","5502615","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,9.42]
["SICRO3 5502747","SICRO3","5502747","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³","m³",null,46.59]
["SICRO3 5502801","SICRO3","5502801","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³","m³",null,44.93]
["SICRO3 5502779","SICRO3","5502779","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³","m³",null,49.35]
["SICRO3 5502768","SICRO3","5502768","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³","m³",null,41.35]
["SICRO3 5502887","SICRO3","5502887","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³","m³",null,49.76]
["SICRO3 5502888","SICRO3","5502888","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³","m³",null,47.11]
["SICRO3 5502932","SICRO3","5502932","Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³","m³",null,20.12]
["SICRO3 5502962","SICRO3","5502962","Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³","m³",null,20.89]
["SICRO3 5502953","SICRO3","5502953","Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³","m³",null,18.77]
["SICRO3 5502955","SICRO3","5502955","Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³","m³",null,19.16]
["SICRO3 5501710","SICRO3","5501710","Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m","m³",null,2.91]
["SICRO3 5605798","SICRO3","5605798","Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação","m",null,92.37]
["SICRO3 5605938","SICRO3","5605938","Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 mm","m",null,21.51]
["SICRO3 5605953","SICRO3","5605953","Protensão de tirante com 6 cordoalhas D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 520 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",null,409.28]
["SICRO3 5605906","SICRO3","5605906","Protensão de tirante permanente autoinjetável de aço D = 50 mm, seção de 1.330 mm², tensão de escoamento = 630 MPa e tensão de ruptura = 740 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",null,587.96]
["SICRO3 5605951","SICRO3","5605951","Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 63 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",null,1682.28]
["SICRO3 5605957","SICRO3","5605957","Tirante permanente protendido autoinjetável de aço D = 40 mm, seção de 684 mm², tensão de escoamento = 440 MPa e tensão de ruptura = 580 MPa - exceto perfuração","m",null,189.4]
["SICRO3 5605962","SICRO3","5605962","Tirante permanente protendido de aço D = 30 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração","m",null,165.89]
["SICRO3 5605969","SICRO3","5605969","Tirante permanente protendido de aço D = 69 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração","m",null,645.57]
["SICRO3 5915369","SICRO3","5915369","Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de 1.000 a 1.250 kN em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t","un",null,6932.9]
["SICRO3 5914652","SICRO3","5914652","Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido","t",null,3.42]
["SICRO3 5915417","SICRO3","5915417","Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em vibroacabadora","t",null,5.4]
["SICRO3 5914353","SICRO3","5914353","Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre","t",null,1.57]
["SICRO3 5915405","SICRO3","5915405","Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre","t",null,6.04]
["SICRO3 5919540","SICRO3","5919540","Carga, manobra e descarga de concreto de cimento em caminhão basculante de 7 m³ - carga em central de concreto de 150 m³/h e descarga em vibroacabadora","t",null,3.27]
["SICRO3 5914339","SICRO3","5914339","Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta em caminhão basculante de 6 m³ - carga com fresadora e descarga livre","t",null,8.9]
["SICRO3 5914686","SICRO3","5914686","Carga, manobra e descarga de materiais metálicos e acessórios diversos com locomotiva diesel-elétrica em vagão fechado com capacidade de 64 t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica","t",null,26.99]
["SICRO3 5915421","SICRO3","5915421","Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga manual","t",null,26.78]
["SICRO3 5914709","SICRO3","5914709","Carga, manobra e descarga de TLS de TR45 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica","t",null,46.76]
["SICRO3 5914688","SICRO3","5914688","Carga, manobra e descarga de TLS de TR45 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga","t",null,45.17]
["SICRO3 5914699","SICRO3","5914699","Carga, manobra e descarga de TLS de UIC60 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica","t",null,32.12]
["SICRO3 5915321","SICRO3","5915321","Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada","tkm",null,0.59]
["SICRO3 5914569","SICRO3","5914569","Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada","tkm",null,0.68]
["SICRO3 5914583","SICRO3","5914583","Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia pavimentada","tkm",null,1.72]
["SICRO3 5914434","SICRO3","5914434","Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada","tkm",null,0.79]
["SICRO3 5915468","SICRO3","5915468","Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia pavimentada","tkm",null,1.42]
["SICRO3 5915450","SICRO3","5915450","Transporte de água com caminhão tanque de 8.000 l - rodovia pavimentada","tkm",null,1.39]
["SICRO3 5901646","SICRO3","5901646","Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³","m³km",null,0.46]
["SICRO3 5901650","SICRO3","5901650","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³","m³km",null,0.87]
["SICRO3 5901651","SICRO3","5901651","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³","m³km",null,0.26]
["SICRO3 5901652","SICRO3","5901652","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³","m³km",null,0.25]
["SICRO3 5901653","SICRO3","5901653","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³","m³km",null,0.55]
["SICRO3 5901654","SICRO3","5901654","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³","m³km",null,0.24]
["SICRO3 5901655","SICRO3","5901655","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³","m³km",null,0.45]
["SICRO3 5901656","SICRO3","5901656","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³","m³km",null,0.4]
["SICRO3 5901657","SICRO3","5901657","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³","m³km",null,0.35]
["SICRO3 5901658","SICRO3","5901658","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³","m³km",null,1.23]
["SICRO3 5901659","SICRO3","5901659","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³","m³km",null,0.88]
["SICRO3 5901660","SICRO3","5901660","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³","m³km",null,0.27]
["SICRO3 5901661","SICRO3","5901661","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³","m³km",null,0.25]
["SICRO3 5901662","SICRO3","5901662","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³","m³km",null,0.55]
["SICRO3 5901663","SICRO3","5901663","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³","m³km",null,0.25]
["SICRO3 5901664","SICRO3","5901664","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³","m³km",null,0.45]
["SICRO3 5901665","SICRO3","5901665","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³","m³km",null,0.4]
["SICRO3 5901666","SICRO3","5901666","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³","m³km",null,0.36]
["SICRO3 5901667","SICRO3","5901667","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³","m³km",null,1.25]
["SICRO3 5914511","SICRO3","5914511","Transporte de barras de trilho de 12 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,0.29]
["SICRO3 5914510","SICRO3","5914510","Transporte de barras de trilho de 12 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,0.25]
["SICRO3 5906597","SICRO3","5906597","Transporte de blocos artificiais de concreto com 10 a 12 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em leito natural","unkm",null,13.34]
["SICRO3 5906598","SICRO3","5906598","Transporte de blocos artificiais de concreto com 10 a 12 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário","unkm",null,10.68]
["SICRO3 5906599","SICRO3","5906599","Transporte de blocos artificiais de concreto com 10 a 12 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada","unkm",null,8.77]
["SICRO3 5906594","SICRO3","5906594","Transporte de blocos artificiais de concreto com 8 a 9 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em leito natural","unkm",null,8.9]
["SICRO3 5906595","SICRO3","5906595","Transporte de blocos artificiais de concreto com 8 a 9 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário","unkm",null,7.12]
["SICRO3 5906596","SICRO3","5906596","Transporte de blocos artificiais de concreto com 8 a 9 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada","unkm",null,5.85]
["SICRO3 5901668","SICRO3","5901668","Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³","m³km",null,0.9]
["SICRO3 5901669","SICRO3","5901669","Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³","m³km",null,0.27]
["SICRO3 5901670","SICRO3","5901670","Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³","m³km",null,0.26]
["SICRO3 5901671","SICRO3","5901671","Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³","m³km",null,0.57]
["SICRO3 5901672","SICRO3","5901672","Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³","m³km",null,0.25]
["SICRO3 5901673","SICRO3","5901673","Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³","m³km",null,0.46]
["SICRO3 5901674","SICRO3","5901674","Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³","m³km",null,0.41]
["SICRO3 5901675","SICRO3","5901675","Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³","m³km",null,0.37]
["SICRO3 5901676","SICRO3","5901676","Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³","m³km",null,1.28]
["SICRO3 5901677","SICRO3","5901677","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³","m³km",null,0.88]
["SICRO3 5901678","SICRO3","5901678","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³","m³km",null,0.27]
["SICRO3 5901679","SICRO3","5901679","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³","m³km",null,0.25]
["SICRO3 5901680","SICRO3","5901680","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³","m³km",null,0.56]
["SICRO3 5901681","SICRO3","5901681","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³","m³km",null,0.25]
["SICRO3 5901682","SICRO3","5901682","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³","m³km",null,0.46]
["SICRO3 5901683","SICRO3","5901683","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³","m³km",null,0.4]
["SICRO3 5901684","SICRO3","5901684","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³","m³km",null,0.36]
["SICRO3 5901685","SICRO3","5901685","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³","m³km",null,1.25]
["SICRO3 5914360","SICRO3","5914360","Transporte de cimento com caminhão distribuidor de 17 m³ - rodovia em leito natural","tkm",null,1.18]
["SICRO3 5914361","SICRO3","5914361","Transporte de cimento com caminhão distribuidor de 17 m³ - rodovia em revestimento primário","tkm",null,0.94]
["SICRO3 5914362","SICRO3","5914362","Transporte de cimento com caminhão distribuidor de 17 m³ - rodovia pavimentada","tkm",null,0.77]
["SICRO3 5914364","SICRO3","5914364","Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural","tkm",null,0.96]
["SICRO3 5914365","SICRO3","5914365","Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário","tkm",null,0.76]
["SICRO3 5914366","SICRO3","5914366","Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada","tkm",null,0.63]
["SICRO3 5914315","SICRO3","5914315","Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m³ - rodovia em leito natural","tkm",null,1.07]
["SICRO3 5914330","SICRO3","5914330","Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m³ - rodovia em revestimento primário","tkm",null,0.86]
["SICRO3 5914345","SICRO3","5914345","Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m³ - rodovia pavimentada","tkm",null,0.71]
["SICRO3 5914367","SICRO3","5914367","Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia em leito natural","tkm",null,1.86]
["SICRO3 5914368","SICRO3","5914368","Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia em revestimento primário","tkm",null,1.49]
["SICRO3 5914369","SICRO3","5914369","Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia pavimentada","tkm",null,1.22]
["SICRO3 5914489","SICRO3","5914489","Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,0.26]
["SICRO3 5914491","SICRO3","5914491","Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,0.29]
["SICRO3 5914490","SICRO3","5914490","Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido de bitola mista com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,0.26]
["SICRO3 5914495","SICRO3","5914495","Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido para AMV de bitola larga ou mista com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,1.72]
["SICRO3 5914494","SICRO3","5914494","Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido para AMV de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,3.86]
["SICRO3 5914487","SICRO3","5914487","Transporte de dormentes de madeira de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,0.25]
["SICRO3 5914488","SICRO3","5914488","Transporte de dormentes de madeira de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,0.29]
["SICRO3 5914493","SICRO3","5914493","Transporte de dormentes de madeira para AMV de bitola larga ou mista com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,6.41]
["SICRO3 5914492","SICRO3","5914492","Transporte de dormentes de madeira para AMV de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,15.36]
["SICRO3 5914482","SICRO3","5914482","Transporte de lastro de brita com locomotiva diesel-elétrica em vagão hopper aberto com capacidade de 45 m³ - bitola métrica","tkm",null,0.68]
["SICRO3 5914483","SICRO3","5914483","Transporte de lastro de brita com locomotiva diesel-elétrica em vagão hopper aberto com capacidade de 63 m³ - bitola larga","tkm",null,0.48]
["SICRO3 5914480","SICRO3","5914480","Transporte de materiais metálicos e acessórios diversos com locomotiva diesel-elétrica em vagão fechado com capacidade de 64 t - bitola métrica","tkm",null,0.71]
["SICRO3 5914481","SICRO3","5914481","Transporte de materiais metálicos e acessórios diversos com locomotiva diesel-elétrica em vagão fechado com capacidade de 99 t - bitola larga","tkm",null,0.46]
["SICRO3 5914485","SICRO3","5914485","Transporte de materiais metálicos para AMV de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,4.41]
["SICRO3 5914486","SICRO3","5914486","Transporte de materiais metálicos para AMV de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,5.53]
["SICRO3 5914484","SICRO3","5914484","Transporte de materiais metálicos para AMV de bitola mista com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,3.82]
["SICRO3 5914620","SICRO3","5914620","Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural","tkm",null,2.88]
["SICRO3 5914621","SICRO3","5914621","Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário","tkm",null,2.3]
["SICRO3 5914622","SICRO3","5914622","Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada","tkm",null,1.89]
["SICRO3 5901695","SICRO3","5901695","Transporte de material de 1ª categoria com batelão autopropelido com capacidade de 300 m³","m³km",null,0.77]
["SICRO3 5901696","SICRO3","5901696","Transporte de material de 1ª categoria com batelão autopropelido com capacidade de 500 m³","m³km",null,0.57]
["SICRO3 5901697","SICRO3","5901697","Transporte de material de 1ª categoria com batelão rebocado com capacidade de 66 m³","m³km",null,2.48]
["SICRO3 5901698","SICRO3","5901698","Transporte de material de 1ª categoria com batelão rebocado montado na obra com capacidade de 66 m³","m³km",null,2.48]
["SICRO3 5916654","SICRO3","5916654","Transporte de material de 3ª categoria com batelão autopropelido com capacidade de 300 m³","m³km",null,1.39]
["SICRO3 5916637","SICRO3","5916637","Transporte de material de 3ª categoria com batelão rebocado com capacidade de 66 m³","m³km",null,7.45]
["SICRO3 5916618","SICRO3","5916618","Transporte de material de 3ª categoria com batelão rebocado montado na obra com capacidade de 66 m³","m³km",null,7.45]
["SICRO3 5914334","SICRO3","5914334","Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em leito natural","tkm",null,1.23]
["SICRO3 5914335","SICRO3","5914335","Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em revestimento primário","tkm",null,0.98]
["SICRO3 5914336","SICRO3","5914336","Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada","tkm",null,0.81]
["SICRO3 5914346","SICRO3","5914346","Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia em leito natural","tkm",null,1.84]
["SICRO3 5914347","SICRO3","5914347","Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia em revestimento primário","tkm",null,1.47]
["SICRO3 5914348","SICRO3","5914348","Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia pavimentada","tkm",null,1.21]
["SICRO3 5914611","SICRO3","5914611","Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia em leito natural","tkm",null,1.99]
["SICRO3 5914613","SICRO3","5914613","Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia em revestimento primário","tkm",null,1.59]
["SICRO3 5914612","SICRO3","5914612","Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada","tkm",null,1.31]
["SICRO3 5901686","SICRO3","5901686","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³","m³km",null,2.55]
["SICRO3 5901687","SICRO3","5901687","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³","m³km",null,0.77]
["SICRO3 5901688","SICRO3","5901688","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³","m³km",null,0.73]
["SICRO3 5901689","SICRO3","5901689","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³","m³km",null,1.61]
["SICRO3 5901690","SICRO3","5901690","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³","m³km",null,0.71]
["SICRO3 5901691","SICRO3","5901691","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³","m³km",null,1.32]
["SICRO3 5901692","SICRO3","5901692","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³","m³km",null,1.17]
["SICRO3 5901693","SICRO3","5901693","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³","m³km",null,1.04]
["SICRO3 5901694","SICRO3","5901694","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³","m³km",null,3.63]
["SICRO3 5914512","SICRO3","5914512","Transporte de TLS TR45 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,1.58]
["SICRO3 5914496","SICRO3","5914496","Transporte de TLS TR45 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,1.22]
["SICRO3 5914513","SICRO3","5914513","Transporte de TLS TR45 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,0.87]
["SICRO3 5914497","SICRO3","5914497","Transporte de TLS TR45 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,0.65]
["SICRO3 5914500","SICRO3","5914500","Transporte de TLS TR57 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,1.24]
["SICRO3 5914498","SICRO3","5914498","Transporte de TLS TR57 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,0.95]
["SICRO3 5914501","SICRO3","5914501","Transporte de TLS TR57 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,0.68]
["SICRO3 5914499","SICRO3","5914499","Transporte de TLS TR57 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,0.51]
["SICRO3 5914504","SICRO3","5914504","Transporte de TLS TR68 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,1.05]
["SICRO3 5914502","SICRO3","5914502","Transporte de TLS TR68 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,0.8]
["SICRO3 5914505","SICRO3","5914505","Transporte de TLS TR68 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,0.57]
["SICRO3 5914503","SICRO3","5914503","Transporte de TLS TR68 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,0.43]
["SICRO3 5914508","SICRO3","5914508","Transporte de TLS UIC60 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,1.17]
["SICRO3 5914506","SICRO3","5914506","Transporte de TLS UIC60 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,0.9]
["SICRO3 5914509","SICRO3","5914509","Transporte de TLS UIC60 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,0.64]
["SICRO3 5914507","SICRO3","5914507","Transporte de TLS UIC60 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,0.48]
["SICRO3 5915491","SICRO3","5915491","Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia em leito natural","km",null,19.24]
["SICRO3 5915492","SICRO3","5915492","Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia em revestimento primário","km",null,15.4]
["SICRO3 5915493","SICRO3","5915493","Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia pavimentada","km",null,12.65]
["SICRO3 5915488","SICRO3","5915488","Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em leito natural","km",null,14.22]
["SICRO3 5915489","SICRO3","5915489","Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em revestimento primário","km",null,11.38]
["SICRO3 5915490","SICRO3","5915490","Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia pavimentada","km",null,9.35]
["SICRO3 5915494","SICRO3","5915494","Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia em leito natural","km",null,32.14]
["SICRO3 5915495","SICRO3","5915495","Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia em revestimento primário","km",null,25.71]
["SICRO3 5915496","SICRO3","5915496","Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia pavimentada","km",null,21.12]
["SICRO3 5915325","SICRO3","5915325","Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em leito natural","km",null,71.22]
["SICRO3 5915326","SICRO3","5915326","Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em revestimento primário","km",null,56.95]
["SICRO3 5915327","SICRO3","5915327","Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia pavimentada","km",null,46.81]
["SICRO3 5915328","SICRO3","5915328","Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia em leito natural","km",null,84.12]
["SICRO3 5915329","SICRO3","5915329","Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia em revestimento primário","km",null,67.27]
["SICRO3 5915330","SICRO3","5915330","Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia pavimentada","km",null,55.29]
["SICRO3 5915331","SICRO3","5915331","Transporte em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia em leito natural","km",null,158.27]
["SICRO3 5915332","SICRO3","5915332","Transporte em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia em revestimento primário","km",null,126.56]
["SICRO3 5915333","SICRO3","5915333","Transporte em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia pavimentada","km",null,104.03]
["SICRO3 5915364","SICRO3","5915364","Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia em leito natural","km",null,178.17]
["SICRO3 5915365","SICRO3","5915365","Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia em revestimento primário","km",null,142.47]
["SICRO3 5915361","SICRO3","5915361","Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia pavimentada","km",null,117.11]
["SICRO3 5919716","SICRO3","5919716","Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t","km",null,221.75]
["SICRO3 5919717","SICRO3","5919717","Transporte fluvial do flutuante","km",null,190.98]
["SICRO3 6106220","SICRO3","6106220","Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação","kg",null,12.22]
["SICRO3 6106218","SICRO3","6106218","Colocação e retirada de campânula de ar comprimido em tubulão com apoio de guindaste","un",null,505.02]
["SICRO3 6106189","SICRO3","6106189","Escavação manual de base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",null,5197.55]
["SICRO3 6106188","SICRO3","6106188","Escavação manual de base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 1ª categoria na profundidade de até 10 m","m³",null,3554.89]
["SICRO3 6106201","SICRO3","6106201","Escavação manual de base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 2ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",null,7783.41]
["SICRO3 6106200","SICRO3","6106200","Escavação manual de base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 2ª categoria na profundidade de até 10 m","m³",null,5569.27]
["SICRO3 6106338","SICRO3","6106338","Escavação manual de base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria a frio na profundidade 10 a 15 m","m³",null,12153.59]
["SICRO3 6106337","SICRO3","6106337","Escavação manual de base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria a frio na profundidade de até 10 m","m³",null,9095.52]
["SICRO3 6106213","SICRO3","6106213","Escavação manual de base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",null,13069.13]
["SICRO3 6106212","SICRO3","6106212","Escavação manual de base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria na profundidade de até 10 m","m³",null,9785.78]
["SICRO3 6106183","SICRO3","6106183","Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",null,291.64]
["SICRO3 6106182","SICRO3","6106182","Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de até 10 m","m³",null,249.98]
["SICRO3 6106194","SICRO3","6106194","Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade até 10 m","m³",null,726.66]
["SICRO3 6106195","SICRO3","6106195","Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",null,805.76]
["SICRO3 6106331","SICRO3","6106331","Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio na profundidade até 10 m","m³",null,1850.48]
["SICRO3 6106332","SICRO3","6106332","Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio na profundidade de 10 a 15 m","m³",null,1970.84]
["SICRO3 6106206","SICRO3","6106206","Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria na profundidade até 10 m","m³",null,2082.2]
["SICRO3 6106207","SICRO3","6106207","Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",null,2219.59]
["SICRO3 6106316","SICRO3","6106316","Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",null,5197.55]
["SICRO3 6106315","SICRO3","6106315","Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido em material de 1ª categoria na profundidade de até 10 m","m³",null,3554.89]
["SICRO3 6106319","SICRO3","6106319","Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido em material de 2ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",null,7783.41]
["SICRO3 6106318","SICRO3","6106318","Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido em material de 2ª categoria na profundidade de até 10 m","m³",null,5562.46]
["SICRO3 6106322","SICRO3","6106322","Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",null,13069.05]
["SICRO3 6106321","SICRO3","6106321","Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria na profundidade de até 10 m","m³",null,9785.79]
["SICRO3 6106222","SICRO3","6106222","Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",null,291.64]
["SICRO3 6106221","SICRO3","6106221","Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de até 10 m","m³",null,249.98]
["SICRO3 6106224","SICRO3","6106224","Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade até 10 m","m³",null,726.66]
["SICRO3 6106225","SICRO3","6106225","Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",null,805.76]
["SICRO3 6106228","SICRO3","6106228","Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria na profundidade até 10 m","m³",null,1792.69]
["SICRO3 6106229","SICRO3","6106229","Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",null,1909.42]
["SICRO3 6106328","SICRO3","6106328","Escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba para rocha em material de 2ª categoria","m³",null,137.51]
["SICRO3 6106330","SICRO3","6106330","Escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba para rocha em material de 3ª categoria","m³",null,683.58]
["SICRO3 6106326","SICRO3","6106326","Escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba para solos em material de 1ª categoria","m³",null,56.74]
["SICRO3 6106324","SICRO3","6106324","Escavação mecânica de fuste de tubulão com Hammer Grab em material de 1ª categoria","m³",null,35.6]
["SICRO3 6106327","SICRO3","6106327","Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para rocha em material de 2ª categoria","m³",null,137.46]
["SICRO3 6106329","SICRO3","6106329","Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para rocha em material de 3ª categoria","m³",null,684.45]
["SICRO3 6106325","SICRO3","6106325","Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para solos em material de 1ª categoria","m³",null,56.88]
["SICRO3 6208126","SICRO3","6208126","Armação de tela de aço eletrossoldada em túneis com auxílio de plataforma pantográfica - confecção e instalação","kg",null,23.74]
["SICRO3 6205797","SICRO3","6205797","Cambotas metálicas treliçadas - confecção e instalação","kg",null,14.07]
["SICRO3 6205791","SICRO3","6205791","Coluna de jet grouting horizontal CCPH em solo - D = 40 cm - perfuração e injeção","m",null,343.14]
["SICRO3 6205792","SICRO3","6205792","Coluna de jet grouting horizontal CCPH em solo - D = 50 cm - perfuração e injeção","m",null,415.53]
["SICRO3 6205793","SICRO3","6205793","Coluna de jet grouting horizontal CCPH em solo - D = 60 cm - perfuração e injeção","m",null,492.89]
["SICRO3 6205796","SICRO3","6205796","Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 100 cm - perfuração e injeção","m",null,886.78]
["SICRO3 6219451","SICRO3","6219451","Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 110 cm - perfuração e injeção","m",null,963.38]
["SICRO3 6219452","SICRO3","6219452","Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 120 cm - perfuração e injeção","m",null,1044.94]
["SICRO3 6205794","SICRO3","6205794","Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 80 cm - perfuração e injeção","m",null,748.5]
["SICRO3 6205795","SICRO3","6205795","Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 90 cm - perfuração e injeção","m",null,815.16]
["SICRO3 6219521","SICRO3","6219521","Desmonte a frio e carga de rocha em túnel com cunha hidráulica - DMT de 0 a 200 m","m³",null,176.74]
["SICRO3 6219527","SICRO3","6219527","Drenagem de túnel com manta drenante de malha de polietileno e geotêxtil em face revestida com argamassa polimérica com espessura de 25 mm","m²",null,403.32]
["SICRO3 6219526","SICRO3","6219526","Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos de túnel - fornecimento e instalação","m",null,58.92]
["SICRO3 6219525","SICRO3","6219525","Dreno não filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos de túnel - fornecimento e instalação","m",null,54.33]
["SICRO3 6219508","SICRO3","6219508","Enfilagem tubular sistema autoperfurante - D = 76 mm","m",null,368.91]
["SICRO3 6219511","SICRO3","6219511","Enfilagem tubular sistema convencional schedule 40 - D = 65 mm","m",null,294.86]
["SICRO3 6219500","SICRO3","6219500","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe I - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m²","m³",null,138.41]
["SICRO3 6219418","SICRO3","6219418","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe I - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m²","m³",null,296.66]
["SICRO3 6219412","SICRO3","6219412","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe I - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m²","m³",null,209.5]
["SICRO3 6219406","SICRO3","6219406","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe I - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m²","m³",null,148.4]
["SICRO3 6219501","SICRO3","6219501","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe II - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m²","m³",null,149.64]
["SICRO3 6219419","SICRO3","6219419","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe II - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m²","m³",null,326.34]
["SICRO3 6219413","SICRO3","6219413","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe II - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m²","m³",null,228.6]
["SICRO3 6219407","SICRO3","6219407","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe II - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m²","m³",null,160.64]
["SICRO3 6219502","SICRO3","6219502","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe III - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m²","m³",null,160.99]
["SICRO3 6219420","SICRO3","6219420","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe III - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m²","m³",null,364.81]
["SICRO3 6219414","SICRO3","6219414","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe III - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m²","m³",null,250.87]
["SICRO3 6219408","SICRO3","6219408","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe III - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m²","m³",null,172.93]
["SICRO3 6219503","SICRO3","6219503","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe IV - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m²","m³",null,185.96]
["SICRO3 6219421","SICRO3","6219421","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe IV - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m²","m³",null,433.07]
["SICRO3 6219415","SICRO3","6219415","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe IV - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m²","m³",null,292.42]
["SICRO3 6219409","SICRO3","6219409","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe IV - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m²","m³",null,201.19]
["SICRO3 6219518","SICRO3","6219518","Escavação subterrânea e carregamento do material do rebaixo em túnel classe I a IV - DMT de 0 a 200 m","m³",null,55.01]
["SICRO3 6219504","SICRO3","6219504","Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe V - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m²","m³",null,123.97]
["SICRO3 6219422","SICRO3","6219422","Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe V - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m²","m³",null,275.9]
["SICRO3 6219416","SICRO3","6219416","Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe V - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m²","m³",null,212.02]
["SICRO3 6219410","SICRO3","6219410","Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe V - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m²","m³",null,147.91]
["SICRO3 6219505","SICRO3","6219505","Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe VI - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m²","m³",null,104.54]
["SICRO3 6219423","SICRO3","6219423","Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe VI - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m²","m³",null,245.28]
["SICRO3 6219417","SICRO3","6219417","Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe VI - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m²","m³",null,185.95]
["SICRO3 6219411","SICRO3","6219411","Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe VI - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m²","m³",null,126.53]
["SICRO3 6219520","SICRO3","6219520","Pré-fissuramento em túnel","m²",null,62.21]
["SICRO3 6219433","SICRO3","6219433","Pregagem da frente com vergalhão de fibra de vidro D = 25 mm com perfuração em D = 75 mm e injeção de calda de cimento","m",null,116.75]
["SICRO3 6205801","SICRO3","6205801","Pregagem da frente em tubo de PVC D = 50 mm com perfuração em D = 100 mm e injeção de argamassa de cimento e areia 1:1","m",null,78.18]
["SICRO3 6219524","SICRO3","6219524","Prego guia para controle de espessura de concreto projetado D = 16 mm em túnel - fornecimento e instalação","un",null,12.3]
["SICRO3 6416036","SICRO3","6416036","Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 0,8 cm até 1,5 cm - brita comercial","m³",null,127.08]
["SICRO3 6416038","SICRO3","6416038","Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 0,8 cm até 1,5 cm - brita produzida","m³",null,70.36]
["SICRO3 6416037","SICRO3","6416037","Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 2,0 cm - brita comercial","m³",null,138.88]
["SICRO3 6416035","SICRO3","6416035","Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 2,0 cm - brita produzida","m³",null,80.47]
["SICRO3 6416076","SICRO3","6416076","Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial","t",null,187.88]
["SICRO3 6416075","SICRO3","6416075","Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia extraída","t",null,110.1]
["SICRO3 6416226","SICRO3","6416226","Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa B - areia comercial","t",null,177.17]
["SICRO3 6416225","SICRO3","6416225","Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa B - areia extraída","t",null,97.7]
["SICRO3 6416084","SICRO3","6416084","Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa A - areia comercial","t",null,180.19]
["SICRO3 6416083","SICRO3","6416083","Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa A - areia extraída","t",null,98.48]
["SICRO3 6416234","SICRO3","6416234","Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa B - areia comercial","t",null,186.18]
["SICRO3 6416233","SICRO3","6416233","Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa B - areia extraída","t",null,105.92]
["SICRO3 6416236","SICRO3","6416236","Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa C - areia comercial","t",null,190.07]
["SICRO3 6416235","SICRO3","6416235","Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa C - areia extraída","t",null,110.85]
["SICRO3 6416040","SICRO3","6416040","Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h","m³",null,194.65]
["SICRO3 6416039","SICRO3","6416039","Usinagem de brita graduada com brita produzida em usina de 300 t/h","m³",null,95.44]
["SICRO3 6416042","SICRO3","6416042","Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita comercial em usina de 300 t/h","m³",null,245.16]
["SICRO3 6416041","SICRO3","6416041","Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita produzida em usina de 300 t/h","m³",null,147.18]
["SICRO3 6416080","SICRO3","6416080","Usinagem de concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais","t",null,179.14]
["SICRO3 6416079","SICRO3","6416079","Usinagem de concreto asfáltico - faixa A - areia extraída e brita produzida","t",null,120.7]
["SICRO3 6416143","SICRO3","6416143","Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais","t",null,184.22]
["SICRO3 6416262","SICRO3","6416262","Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia extraída e brita produzida","t",null,123.76]
["SICRO3 6416078","SICRO3","6416078","Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais","t",null,186.9]
["SICRO3 6416077","SICRO3","6416077","Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia extraída e brita produzida","t",null,122.15]
["SICRO3 6416088","SICRO3","6416088","Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa A - areia e brita comerciais","t",null,180.1]
["SICRO3 6416087","SICRO3","6416087","Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa A - areia extraída e brita produzida","t",null,120.93]
["SICRO3 6416246","SICRO3","6416246","Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia e brita comerciais","t",null,184.76]
["SICRO3 6416245","SICRO3","6416245","Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia extraída e brita produzida","t",null,124.01]
["SICRO3 6416248","SICRO3","6416248","Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais","t",null,194.48]
["SICRO3 6416247","SICRO3","6416247","Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia extraída e brita produzida","t",null,127.41]
["SICRO3 6416214","SICRO3","6416214","Usinagem de concreto asfáltico com borracha (Gap Graded) - brita comercial","t",null,212.46]
["SICRO3 6416218","SICRO3","6416218","Usinagem de concreto asfáltico com borracha (Gap Graded) - brita produzida","t",null,170.48]
["SICRO3 6416211","SICRO3","6416211","Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa A - brita comercial","t",null,211.81]
["SICRO3 6416215","SICRO3","6416215","Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa A - brita produzida","t",null,171.04]
["SICRO3 6416212","SICRO3","6416212","Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa B - brita comercial","t",null,215.48]
["SICRO3 6416216","SICRO3","6416216","Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa B - brita produzida","t",null,175.54]
["SICRO3 6416213","SICRO3","6416213","Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial","t",null,215.17]
["SICRO3 6416217","SICRO3","6416217","Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita produzida","t",null,177.77]
["SICRO3 6416289","SICRO3","6416289","Usinagem de concreto asfáltico reciclado a frio com espuma de asfalto, agregado comercial e cimento","m³",null,109.92]
["SICRO3 6416098","SICRO3","6416098","Usinagem de concreto asfáltico reciclado em usina fixa com adição de material fresado e brita comercial","t",null,152.13]
["SICRO3 6416097","SICRO3","6416097","Usinagem de concreto asfáltico reciclado em usina fixa com adição de material fresado e brita produzida","t",null,121.85]
["SICRO3 6416258","SICRO3","6416258","Usinagem de micro pré-misturado a quente com asfalto polímero - brita comercial","t",null,158.75]
["SICRO3 6416259","SICRO3","6416259","Usinagem de micro pré-misturado a quente com asfalto polímero - brita produzida","t",null,123.01]
["SICRO3 6416074","SICRO3","6416074","Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais","m³",null,249.34]
["SICRO3 6416073","SICRO3","6416073","Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia extraída e brita produzida","m³",null,120.81]
["SICRO3 6416220","SICRO3","6416220","Usinagem de pré-misturado a frio - faixa B - areia e brita comerciais","m³",null,251.81]
["SICRO3 6416219","SICRO3","6416219","Usinagem de pré-misturado a frio - faixa B - areia extraída e brita produzida","m³",null,117.69]
["SICRO3 6416222","SICRO3","6416222","Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais","m³",null,265.7]
["SICRO3 6416221","SICRO3","6416221","Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C - areia extraída e brita produzida","m³",null,133.7]
["SICRO3 6416224","SICRO3","6416224","Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais","m³",null,268.31]
["SICRO3 6416223","SICRO3","6416223","Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia extraída e brita produzida","m³",null,130.59]
["SICRO3 6416082","SICRO3","6416082","Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa A - areia e brita comerciais","m³",null,249.34]
["SICRO3 6416081","SICRO3","6416081","Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa A - areia extraída e brita produzida","m³",null,120.81]
["SICRO3 6416228","SICRO3","6416228","Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa B - areia e brita comerciais","m³",null,251.81]
["SICRO3 6416227","SICRO3","6416227","Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa B - areia extraída e brita produzida","m³",null,117.69]
["SICRO3 6416230","SICRO3","6416230","Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais","m³",null,264.52]
["SICRO3 6416229","SICRO3","6416229","Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa C - areia extraída e brita produzida","m³",null,133.15]
["SICRO3 6416232","SICRO3","6416232","Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa D - areia e brita comerciais","m³",null,267.12]
["SICRO3 6416231","SICRO3","6416231","Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa D - areia extraída e brita produzida","m³",null,130.05]
["SICRO3 6416086","SICRO3","6416086","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa I - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",null,178.15]
["SICRO3 6416085","SICRO3","6416085","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa I - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",null,120.43]
["SICRO3 6416238","SICRO3","6416238","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa II - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",null,169.73]
["SICRO3 6416237","SICRO3","6416237","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa II - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",null,110.22]
["SICRO3 6416240","SICRO3","6416240","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa III - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",null,181.59]
["SICRO3 6416239","SICRO3","6416239","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa III - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",null,118.9]
["SICRO3 6416242","SICRO3","6416242","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa IV - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",null,179.77]
["SICRO3 6416241","SICRO3","6416241","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa IV - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",null,125]
["SICRO3 6416244","SICRO3","6416244","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa V - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",null,179.7]
["SICRO3 6416243","SICRO3","6416243","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa V - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",null,124.6]
["SICRO3 6416250","SICRO3","6416250","Usinagem de solo areia (70% - 30%) - material de jazida e areia comercial","m³",null,73.04]
["SICRO3 6416153","SICRO3","6416153","Usinagem de solo areia (70% - 30%) - material de jazida e areia extraída","m³",null,17.23]
["SICRO3 6416185","SICRO3","6416185","Usinagem de solo brita (70% - 30%) com 3% cimento - material de jazida e brita comercial","m³",null,113.83]
["SICRO3 6416184","SICRO3","6416184","Usinagem de solo brita (70% - 30%) com 3% cimento - material de jazida e brita produzida","m³",null,82.89]
["SICRO3 6416030","SICRO3","6416030","Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h","m³",null,66.76]
["SICRO3 6416029","SICRO3","6416029","Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita produzida em usina de 300 t/h","m³",null,34.86]
["SICRO3 6416056","SICRO3","6416056","Usinagem de solo cimento com 7% de cimento com material de jazida em usina de 300 t/h","m³",null,102.33]
["SICRO3 6416278","SICRO3","6416278","Usinagem de solo escória de aciaria (50% - 50%) com material de jazida em usina de 300 t/h","m³",null,24.88]
["SICRO3 6416047","SICRO3","6416047","Usinagem de solo melhorado com 3% de cimento com material de jazida em usina de 300 t/h","m³",null,50.8]
["SICRO3 6416090","SICRO3","6416090","Usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia e brita comerciais","m³",null,413.43]
["SICRO3 6416089","SICRO3","6416089","Usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia extraída e brita produzida","m³",null,291.05]
["SICRO3 6416094","SICRO3","6416094","Usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial","m³",null,320.18]
["SICRO3 6416093","SICRO3","6416093","Usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo - brita produzida","m³",null,224.05]
["SICRO3 6416092","SICRO3","6416092","Usinagem para sub-base de concreto compactado com rolo - brita comercial","m³",null,265.77]
["SICRO3 6416091","SICRO3","6416091","Usinagem para sub-base de concreto compactado com rolo - brita produzida","m³",null,165.27]
["SICRO3 6817809","SICRO3","6817809","Confecção de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - areia e brita comerciais","m",null,1151.82]
["SICRO3 6817810","SICRO3","6817810","Confecção de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - areia extraída e brita produzida","m",null,1041.33]
["SICRO3 6817811","SICRO3","6817811","Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 1,5 m - areia e brita comerciais","m",null,1233.48]
["SICRO3 6817812","SICRO3","6817812","Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 1,5 m - areia extraída e brita produzida","m",null,1111.35]
["SICRO3 6817813","SICRO3","6817813","Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - tipo I - areia e brita comerciais","m",null,1910.63]
["SICRO3 6817814","SICRO3","6817814","Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - tipo I - areia extraída e brita produzida","m",null,1718.72]
["SICRO3 6817815","SICRO3","6817815","Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - tipo II - areia e brita comerciais","m",null,1629.51]
["SICRO3 6817816","SICRO3","6817816","Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - tipo II - areia extraída e brita produzida","m",null,1437.6]
["SICRO3 6817817","SICRO3","6817817","Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 1,5 m - areia e brita comerciais","m",null,1326.19]
["SICRO3 6817818","SICRO3","6817818","Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 1,5 m - areia extraída e brita produzida","m",null,1193.89]
["SICRO3 6817819","SICRO3","6817819","Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - tipo I - areia e brita comerciais","m",null,2009.72]
["SICRO3 6817820","SICRO3","6817820","Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - tipo I - areia extraída e brita produzida","m",null,1803.27]
["SICRO3 6817821","SICRO3","6817821","Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - tipo II - areia e brita comerciais","m",null,1737.89]
["SICRO3 6817822","SICRO3","6817822","Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - tipo II - areia extraída e brita produzida","m",null,1531.43]
["SICRO3 6817823","SICRO3","6817823","Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 1,5 m - areia e brita comerciais","m",null,1423.9]
["SICRO3 6817824","SICRO3","6817824","Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 1,5 m - areia extraída e brita produzida","m",null,1279.96]
["SICRO3 6817825","SICRO3","6817825","Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - tipo I - areia e brita comerciais","m",null,2047.23]
["SICRO3 6817826","SICRO3","6817826","Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - tipo I - areia extraída e brita produzida","m",null,1826.24]
["SICRO3 6817827","SICRO3","6817827","Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - tipo II - areia e brita comerciais","m",null,1846.26]
["SICRO3 6817828","SICRO3","6817828","Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - tipo II - areia extraída e brita produzida","m",null,1625.27]
["SICRO3 6817753","SICRO3","6817753","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",null,1567.98]
["SICRO3 6817754","SICRO3","6817754","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,1412.42]
["SICRO3 6817755","SICRO3","6817755","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",null,1505.88]
["SICRO3 6817756","SICRO3","6817756","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,1350.31]
["SICRO3 6817763","SICRO3","6817763","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",null,1888.42]
["SICRO3 6817764","SICRO3","6817764","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,1682.63]
["SICRO3 6817765","SICRO3","6817765","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",null,2187.06]
["SICRO3 6817766","SICRO3","6817766","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,1994.61]
["SICRO3 6817757","SICRO3","6817757","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",null,1505.88]
["SICRO3 6817758","SICRO3","6817758","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,1350.31]
["SICRO3 6817759","SICRO3","6817759","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",null,1631.97]
["SICRO3 6817760","SICRO3","6817760","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,1479.06]
["SICRO3 6817761","SICRO3","6817761","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",null,1991.49]
["SICRO3 6817762","SICRO3","6817762","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,1785.7]
["SICRO3 6817767","SICRO3","6817767","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",null,2265.12]
["SICRO3 6817768","SICRO3","6817768","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,2065.94]
["SICRO3 6817769","SICRO3","6817769","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",null,1931.45]
["SICRO3 6817770","SICRO3","6817770","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,1732.27]
["SICRO3 6817777","SICRO3","6817777","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",null,3134.49]
["SICRO3 6817778","SICRO3","6817778","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,2896.23]
["SICRO3 6817779","SICRO3","6817779","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",null,3695.64]
["SICRO3 6817780","SICRO3","6817780","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,3393.93]
["SICRO3 6817771","SICRO3","6817771","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",null,2196.75]
["SICRO3 6817772","SICRO3","6817772","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,2000.97]
["SICRO3 6817773","SICRO3","6817773","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",null,2630.96]
["SICRO3 6817774","SICRO3","6817774","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,2368.01]
["SICRO3 6817775","SICRO3","6817775","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",null,2889.47]
["SICRO3 6817776","SICRO3","6817776","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,2643.56]
["SICRO3 6817781","SICRO3","6817781","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",null,3073.9]
["SICRO3 6817782","SICRO3","6817782","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,2831.1]
["SICRO3 6817783","SICRO3","6817783","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",null,2539.57]
["SICRO3 6817784","SICRO3","6817784","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,2296.77]
["SICRO3 6817791","SICRO3","6817791","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",null,4574.32]
["SICRO3 6817792","SICRO3","6817792","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,4207.87]
["SICRO3 6817793","SICRO3","6817793","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",null,5158.4]
["SICRO3 6817794","SICRO3","6817794","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,4791.94]
["SICRO3 6817785","SICRO3","6817785","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",null,3220.7]
["SICRO3 6817786","SICRO3","6817786","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,2900.58]
["SICRO3 6817787","SICRO3","6817787","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",null,3722.23]
["SICRO3 6817788","SICRO3","6817788","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,3422.86]
["SICRO3 6817789","SICRO3","6817789","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",null,4144.42]
["SICRO3 6817790","SICRO3","6817790","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,3854.36]
["SICRO3 6817795","SICRO3","6817795","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",null,3943.36]
["SICRO3 6817796","SICRO3","6817796","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,3661.83]
["SICRO3 6817797","SICRO3","6817797","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",null,3391.25]
["SICRO3 6817798","SICRO3","6817798","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,3109.72]
["SICRO3 6817805","SICRO3","6817805","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",null,6372.05]
["SICRO3 6817806","SICRO3","6817806","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,5940.85]
["SICRO3 6817807","SICRO3","6817807","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",null,7020.33]
["SICRO3 6817808","SICRO3","6817808","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,6589.13]
["SICRO3 6817799","SICRO3","6817799","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",null,4218.76]
["SICRO3 6817800","SICRO3","6817800","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,3841.48]
["SICRO3 6817801","SICRO3","6817801","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",null,5119.81]
["SICRO3 6817802","SICRO3","6817802","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,4777.95]
["SICRO3 6817803","SICRO3","6817803","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",null,5793.77]
["SICRO3 6817804","SICRO3","6817804","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,5362.57]
["SICRO3 6817885","SICRO3","6817885","Corpo de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais","m",null,1421.79]
["SICRO3 6817886","SICRO3","6817886","Corpo de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraída e brita produzida","m",null,1269.28]
["SICRO3 6817887","SICRO3","6817887","Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais","m",null,1549.43]
["SICRO3 6817888","SICRO3","6817888","Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraída e brita produzida","m",null,1375.33]
["SICRO3 6817889","SICRO3","6817889","Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais","m",null,2268.08]
["SICRO3 6817890","SICRO3","6817890","Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia extraída e brita produzida","m",null,2022.5]
["SICRO3 6817891","SICRO3","6817891","Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia e brita comerciais","m",null,1986.96]
["SICRO3 6817892","SICRO3","6817892","Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia extraída e brita produzida","m",null,1741.38]
["SICRO3 6817893","SICRO3","6817893","Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais","m",null,1728.32]
["SICRO3 6817894","SICRO3","6817894","Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraída e brita produzida","m",null,1531.25]
["SICRO3 6817895","SICRO3","6817895","Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais","m",null,2438.69]
["SICRO3 6817896","SICRO3","6817896","Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia extraída e brita produzida","m",null,2167.15]
["SICRO3 6817897","SICRO3","6817897","Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia e brita comerciais","m",null,2166.86]
["SICRO3 6817898","SICRO3","6817898","Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia extraída e brita produzida","m",null,1895.31]
["SICRO3 6817899","SICRO3","6817899","Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais","m",null,1896.53]
["SICRO3 6817900","SICRO3","6817900","Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraída e brita produzida","m",null,1676.48]
["SICRO3 6817901","SICRO3","6817901","Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais","m",null,2551.53]
["SICRO3 6817902","SICRO3","6817902","Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia extraída e brita produzida","m",null,2252.72]
["SICRO3 6817903","SICRO3","6817903","Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia e brita comerciais","m",null,2350.56]
["SICRO3 6817904","SICRO3","6817904","Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia extraída e brita produzida","m",null,2051.75]
["SICRO3 6817829","SICRO3","6817829","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",null,1900.16]
["SICRO3 6817830","SICRO3","6817830","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,1702.14]
["SICRO3 6817831","SICRO3","6817831","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",null,1838.06]
["SICRO3 6817832","SICRO3","6817832","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,1640.03]
["SICRO3 6817839","SICRO3","6817839","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",null,2227.21]
["SICRO3 6817840","SICRO3","6817840","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,1977.53]
["SICRO3 6817841","SICRO3","6817841","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",null,2525.85]
["SICRO3 6817842","SICRO3","6817842","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,2289.51]
["SICRO3 6817833","SICRO3","6817833","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",null,1838.06]
["SICRO3 6817834","SICRO3","6817834","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,1640.03]
["SICRO3 6817835","SICRO3","6817835","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",null,1964.15]
["SICRO3 6817836","SICRO3","6817836","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,1768.78]
["SICRO3 6817837","SICRO3","6817837","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",null,2330.28]
["SICRO3 6817838","SICRO3","6817838","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,2080.6]
["SICRO3 6817843","SICRO3","6817843","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",null,2667.8]
["SICRO3 6817844","SICRO3","6817844","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,2415.78]
["SICRO3 6817845","SICRO3","6817845","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",null,2334.13]
["SICRO3 6817846","SICRO3","6817846","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,2082.11]
["SICRO3 6817853","SICRO3","6817853","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",null,3548.61]
["SICRO3 6817854","SICRO3","6817854","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,3254.69]
["SICRO3 6817855","SICRO3","6817855","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",null,4111.54]
["SICRO3 6817856","SICRO3","6817856","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,3754.13]
["SICRO3 6817847","SICRO3","6817847","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",null,2604.26]
["SICRO3 6817848","SICRO3","6817848","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,2354.25]
["SICRO3 6817849","SICRO3","6817849","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",null,3040.25]
["SICRO3 6817850","SICRO3","6817850","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,2723.03]
["SICRO3 6817851","SICRO3","6817851","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",null,3303.59]
["SICRO3 6817852","SICRO3","6817852","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,3002.02]
["SICRO3 6817857","SICRO3","6817857","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",null,3557.76]
["SICRO3 6817858","SICRO3","6817858","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,3248.88]
["SICRO3 6817859","SICRO3","6817859","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",null,3023.43]
["SICRO3 6817860","SICRO3","6817860","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,2714.55]
["SICRO3 6817867","SICRO3","6817867","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",null,5071.4]
["SICRO3 6817868","SICRO3","6817868","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,4636.01]
["SICRO3 6817869","SICRO3","6817869","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",null,5660.31]
["SICRO3 6817870","SICRO3","6817870","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,5223.53]
["SICRO3 6817861","SICRO3","6817861","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",null,3706.34]
["SICRO3 6817862","SICRO3","6817862","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,3320.1]
["SICRO3 6817863","SICRO3","6817863","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",null,4212.7]
["SICRO3 6817864","SICRO3","6817864","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,3845.82]
["SICRO3 6817865","SICRO3","6817865","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",null,4634.89]
["SICRO3 6817866","SICRO3","6817866","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,4277.32]
["SICRO3 6817871","SICRO3","6817871","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",null,4527.16]
["SICRO3 6817872","SICRO3","6817872","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,4167.78]
["SICRO3 6817873","SICRO3","6817873","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",null,3975.05]
["SICRO3 6817874","SICRO3","6817874","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,3615.67]
["SICRO3 6817881","SICRO3","6817881","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",null,6968.92]
["SICRO3 6817882","SICRO3","6817882","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,6457.06]
["SICRO3 6817883","SICRO3","6817883","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",null,7622.03]
["SICRO3 6817884","SICRO3","6817884","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,7108.78]
["SICRO3 6817875","SICRO3","6817875","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",null,4809.16]
["SICRO3 6817876","SICRO3","6817876","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,4352.61]
["SICRO3 6817877","SICRO3","6817877","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",null,5710.21]
["SICRO3 6817878","SICRO3","6817878","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,5289.08]
["SICRO3 6817879","SICRO3","6817879","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",null,6390.78]
["SICRO3 6817880","SICRO3","6817880","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,5878.88]
["SICRO3 7119788","SICRO3","7119788","Administração local do Estaleiro Padrão","mês",null,261555.16]
["SICRO3 7119714","SICRO3","7119714","Amarração do sistema de fundeio - profundidade de até 50 m","un",null,1932.73]
["SICRO3 7119715","SICRO3","7119715","Ânodo de sacrifício para proteção do casco - fornecimento e instalação","un",null,1665.39]
["SICRO3 7119678","SICRO3","7119678","Beneficiamento de aço naval para construção de instalações portuárias de pequeno porte - excluso o aço naval","t",null,7880.74]
["SICRO3 7119712","SICRO3","7119712","Cabo de segurança para conexão da ponte - fornecimento e instalação","un",null,13352.95]
["SICRO3 7119694","SICRO3","7119694","Confecção de morto de concreto de 13 t","un",null,8526.9]
["SICRO3 7119695","SICRO3","7119695","Confecção de morto de concreto de 14 t","un",null,9253.59]
["SICRO3 7119696","SICRO3","7119696","Confecção de morto de concreto de 22 t","un",null,14716.87]
["SICRO3 7119697","SICRO3","7119697","Confecção de morto de concreto de 36 t","un",null,23426.56]
["SICRO3 7119698","SICRO3","7119698","Confecção de morto de concreto de 48 t","un",null,29956.71]
["SICRO3 7119688","SICRO3","7119688","Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 13,3 t (peso submerso = 8 t)","un",null,8769.36]
["SICRO3 7119689","SICRO3","7119689","Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 25 t (peso submerso = 15 t)","un",null,16926.52]
["SICRO3 7119690","SICRO3","7119690","Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 30 t (peso submerso = 18 t)","un",null,20192.46]
["SICRO3 7119691","SICRO3","7119691","Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 41,7 t (peso submerso = 25 t)","un",null,27981.93]
["SICRO3 7119692","SICRO3","7119692","Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 45,8 t (peso submerso = 27,5 t)","un",null,30761.46]
["SICRO3 7119693","SICRO3","7119693","Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 58,3 t (peso submerso = 35 t)","un",null,39091.01]
["SICRO3 7119687","SICRO3","7119687","Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 6,7 t (peso submerso = 4 t)","un",null,4638.04]
["SICRO3 7119681","SICRO3","7119681","Confecção de poita de concreto de 13,3 t (peso submerso = 8 t)","un",null,9774.54]
["SICRO3 7119682","SICRO3","7119682","Confecção de poita de concreto de 25 t (peso submerso = 15 t)","un",null,18762.58]
["SICRO3 7119683","SICRO3","7119683","Confecção de poita de concreto de 30 t (peso submerso = 18 t)","un",null,22384.3]
["SICRO3 7119684","SICRO3","7119684","Confecção de poita de concreto de 41,7 t (peso submerso = 25 t)","un",null,30994.11]
["SICRO3 7119685","SICRO3","7119685","Confecção de poita de concreto de 45,8 t (peso submerso = 27,5 t)","un",null,34065.89]
["SICRO3 7119686","SICRO3","7119686","Confecção de poita de concreto de 58,3 t (peso submerso = 35 t)","un",null,43275.6]
["SICRO3 7119680","SICRO3","7119680","Confecção de poita de concreto de 6,7 t (peso submerso = 4 t)","un",null,5155.71]
["SICRO3 7119710","SICRO3","7119710","Defensa de pneus para proteção do flutuante - confecção e instalação","un",null,683.36]
["SICRO3 7107375","SICRO3","7107375","Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 10.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais","un",null,24193.39]
["SICRO3 7107376","SICRO3","7107376","Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 20.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais","un",null,37333.6]
["SICRO3 7107377","SICRO3","7107377","Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais","un",null,54434.08]
["SICRO3 7107374","SICRO3","7107374","Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 5.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais","un",null,17570.12]
["SICRO3 7119708","SICRO3","7119708","Guincho manual para sistema de fundeio com capacidade de tração de 100 kN - fornecimento e instalação","un",null,114852.73]
["SICRO3 7119709","SICRO3","7119709","Guincho manual para sistema de fundeio com capacidade de tração de 200 kN - fornecimento e instalação","un",null,159357.83]
["SICRO3 7119706","SICRO3","7119706","Implantação do sistema naval tipo I - ponte móvel e flutuante principal","un",null,53848.97]
["SICRO3 7119707","SICRO3","7119707","Implantação do sistema naval tipo II - pontes móveis, flutuante intermediário e flutuante principal","un",null,129527.34]
["SICRO3 7119787","SICRO3","7119787","Instalações do Estaleiro Padrão para o beneficiamento de estruturas navais, inclusive mobiliário, equipamentos de informática e de segurança","m²",null,339.68]
["SICRO3 7119647","SICRO3","7119647","Lançamento da embarcação sobre carreira em água","un",null,2715.05]
["SICRO3 7119679","SICRO3","7119679","Lançamento de poita de concreto - peso submerso","t",null,49.33]
["SICRO3 7119711","SICRO3","7119711","Mancal de conexão - confecção e instalação","un",null,1055.41]
["SICRO3 7119713","SICRO3","7119713","Molinete manual para sistema de fundeio com capacidade de tração de 70 kN - fornecimento e instalação","un",null,189907.31]
["SICRO3 7119646","SICRO3","7119646","Transporte interno em estaleiro para movimentação de peças","t",null,1117.48]
["SICRO3 7119699","SICRO3","7119699","Tratamento superficial e pintura da área interna do flutuante (tanques de reserva de flutuabilidade)","m²",null,19.79]
["SICRO3 7119702","SICRO3","7119702","Tratamento superficial e pintura da ponte e demais estruturas metálicas navais - exceto flutuantes","m²",null,58.93]
["SICRO3 7119701","SICRO3","7119701","Tratamento superficial e pintura das obras mortas do flutuante (convés principal, convés superior, casaria e estruturas apoiadas sobre o convés) - exceto piso","m²",null,58.93]
["SICRO3 7119700","SICRO3","7119700","Tratamento superficial e pintura das obras vivas e mortas externas do flutuante (fundo, costados e espelhos de proa e popa)","m²",null,51.92]

{"sheet":"Composições","index":2,"n_rows":159,"n_cols":14,"rows_kept":159,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,14,9,14],[0,1,0,9],[157,8,157,9],[158,8,158,9],[157,4,157,7],[158,4,158,7],[156,1,156,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"COMPOSIÇÕES"]
[]
[]
[null,"",{"$nulls":6},"CUSTO UNIT","CUSTO UNIT"]
[null,"COMPOSIÇÃO","CPU - 01 JD ","PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA, DIMENSÕES 4,00 x 2,50 m","M2    ",407.14000000000004,413.67,"Composições"]
[]
[" ",{"$nulls":4},0,0,null,0,0,0,2,"","Sim"]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,0,{"$error":"#N/A"},""]
[{"$nulls":10},0,null,""]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",null,null,"COEFIC.","DESONERADO","NÃO DESONER.",null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
["COMPOSIÇÃO CPU - 01 JD ","COMPOSIÇÃO","CPU - 01 JD ","PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA, DIMENSÕES 4,00 x 2,50 m","M2    ",407.14000000000004,413.67,null,407.14000000000004,413.67,1,10,"F","Sim"]
[null,"SINAPI","88262","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",26.11,28.97,1,26.11,28.97,1,7132,"F"]
[null,"SINAPI","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",38.76,42.34,2,19.38,21.17,1,7178,"F"]
[null,"SINAPI","94962","CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",4.04,4.13,0.01,404.82,413.45,1,2554,"F"]
[null,"SINAPI-I","4417","SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA","M     ",7.4,7.4,1,7.4,7.4,1,11406,"F"]
[null,"SINAPI-I","4491","PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ",38.6,38.6,4,9.65,9.65,1,11033,"F"]
[null,"SINAPI-I","4813","PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)","M2    ",290,290,1,290,290,1,10994,"F"]
[null,"SINAPI-I","5075","PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)","KG    ",2.23,2.23,0.11,20.34,20.34,1,11185,"F"]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,1,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,1,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,1,{"$error":"#N/A"},""]
[{"$nulls":10},1,null,"F"]
["COMPOSIÇÃO  CPU-02 JD","COMPOSIÇÃO ","CPU-02 JD","ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA","MÊS",22960.190000000002,25964.370000000006,null,22960.190000000002,25964.370000000006,2,10,"F","Sim"]
[null,"SINAPI","90776","ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",3342.9,3834.6,110,30.39,34.86,2,7200,"F"]
[null,"SINAPI","90777","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",3868,4473.6,40,96.7,111.84,2,7201,"F"]
[null,"SINAPI","88326","VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",8483.2,9377.28,352,24.1,26.64,2,7187,"F"]
[null,"SINAPI","90772","AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",2836.8,3238.4,160,17.73,20.24,2,7197,"F"]
[null,"SINAPI","90767","APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",4152,4763.2,160,25.95,29.77,2,7192,"F"]
[null,"SINAPI-I","14250","ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS","KWH   ",216,216,200,1.08,1.08,2,9418,"F"]
[null,"SINAPI-I","44480","TARIFA \"A\" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA","M3    ",61.29,61.29,3,20.43,20.43,2,11564,"F"]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,2,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,2,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,2,{"$error":"#N/A"},""]
[{"$nulls":10},2,null,"F"]
["COMPOSIÇÃO  CPU-03 JD","COMPOSIÇÃO ","CPU-03 JD","LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - ALINHAMENTO, BORDOS E SAÍDAS DE ÁGUA ","M2    ",1.1,1.27,null,1.1,1.27,3,10,"F","Sim"]
[null,"SINAPI","88253","AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",0.54,0.62,0.036,15.22,17.34,3,7125,"F"]
[null,"SINAPI","90781","TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",0.56,0.65,0.018,31.44,36.15,3,7205,"F"]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,3,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,3,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,3,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,3,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,3,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,3,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,3,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,3,{"$error":"#N/A"},""]
[{"$nulls":10},3,null,"F"]
["COMPOSIÇÃO  CPU-04 JD","COMPOSIÇÃO ","CPU-04 JD","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE REPERFILAMENTO COM MOTONIVELADORA - ESP.(2,00 CM)","M3",1409.0700000000002,1414.0400000000002,null,1409.0700000000002,1414.0400000000002,4,11,"F","Sim"]
[null,"SINAPI","5932","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",0.02,0.02,0.0001,278.05,282.84,4,424,"F"]
[null,"SINAPI","5934","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",0.1,0.1,0.001,103.74,108.53,4,568,"F"]
[null,"SINAPI","88314","RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",27.26,30.34,1.1301,24.13,26.85,4,7176,"F"]
[null,"SINAPI","91386","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",11.49,11.64,0.0464,247.78,251.03,4,484,"F"]
[null,"SINAPI","95631","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP",19.06,19.38,0.0805,236.83,240.78,4,522,"F"]
[null,"SINAPI","95632","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",5.28,5.52,0.0607,87.12,91.07,4,666,"F"]
[null,"SINAPI","96155","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI",5.98,6.45,0.1071,55.87,60.31,4,676,"F"]
[null,"SINAPI","96157","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP",4.88,5.03,0.0341,143.2,147.64,4,532,"F"]
[null,"SINAPI","96463","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017","CHP",9.38,9.55,0.0419,224.09,228.04,4,535,"F"]
[null,"SINAPI","96464","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017","CHI",9.22,9.61,0.099,93.14,97.09,4,680,"F"]
[null,"COTAÇÃO"," COTAÇÃO CA 01 JD ","CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ) - FAIXA C - INCL.\nUSINAGEM E INSUMOS (AGREGADOS E ASFALTO).","T",1316.4,1316.4,2.4,548.5,548.5,4,19,"F"]
[{"$nulls":10},4,null,"F"]
["COMPOSIÇÃO  CPU-05 JD","COMPOSIÇÃO ","CPU-05 JD","EXECUÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), CAMADA DE  ROLAMENTO - ESP 5,00 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE","M3",1442,1447.5300000000002,null,1442,1447.5300000000002,5,11,"F","Sim"]
[null,"SINAPI","5835","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",18.68,18.86,0.0464,402.6,406.64,5,407,"F"]
[null,"SINAPI","5837","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",14.37,14.75,0.0949,151.47,155.51,5,551,"F"]
[null,"SINAPI","88314","RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",27.26,30.34,1.1301,24.13,26.85,5,7176,"F"]
[null,"SINAPI","91386","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",11.49,11.64,0.0464,247.78,251.03,5,484,"F"]
[null,"SINAPI","95631","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP",19.06,19.38,0.0805,236.83,240.78,5,522,"F"]
[null,"SINAPI","95632","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",5.28,5.52,0.0607,87.12,91.07,5,666,"F"]
[null,"SINAPI","96155","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI",5.98,6.45,0.1071,55.87,60.31,5,676,"F"]
[null,"SINAPI","96157","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP",4.88,5.03,0.0341,143.2,147.64,5,532,"F"]
[null,"SINAPI","96463","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017","CHP",9.38,9.55,0.0419,224.09,228.04,5,535,"F"]
[null,"SINAPI","96464","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017","CHI",9.22,9.61,0.099,93.14,97.09,5,680,"F"]
[null,"COTAÇÃO"," COTAÇÃO CA 01 JD ","CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ) - FAIXA C - INCL.\nUSINAGEM E INSUMOS (AGREGADOS E ASFALTO).","T",1316.4,1316.4,2.4,548.5,548.5,5,19,"F"]
[{"$nulls":10},5,null,"F"]
["COMPOSIÇÃO  CPU-06 JD","COMPOSIÇÃO ","CPU-06 JD","EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, ANP REGIÃO NORDESTE ","T",3793.2,3793.2,null,3793.2,3793.2,6,10,"F","Sim"]
[null,"COTAÇÃO"," COTAÇÃO CA 02 JD ","EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C","T",3793.2,3793.2,1,3793.2,3793.2,6,20,"F"]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,6,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,6,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,6,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,6,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,6,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,6,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,6,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,6,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,6,{"$error":"#N/A"},""]
[{"$nulls":10},6,null,"F"]
[" ",{"$nulls":4},0,0,null,0,0,7,10,"","Sim"]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,7,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,7,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,7,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,7,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,7,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,7,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,7,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,7,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,7,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,7,{"$error":"#N/A"},""]
[{"$nulls":10},7,null,""]
[" ",{"$nulls":4},0,0,null,0,0,8,10,"","Sim"]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,8,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,8,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,8,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,8,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,8,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,8,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,8,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,8,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,8,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,8,{"$error":"#N/A"},""]
[{"$nulls":10},8,null,""]
[" ",{"$nulls":4},0,0,null,0,0,9,10,"","Sim"]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,9,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,9,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,9,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,9,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,9,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,9,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,9,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,9,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,9,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,9,{"$error":"#N/A"},""]
[{"$nulls":10},9,null,""]
[" ",{"$nulls":4},0,0,null,0,0,10,10,"","Sim"]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,10,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,10,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,10,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,10,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,10,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,10,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,10,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,10,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,10,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,10,{"$error":"#N/A"},""]
[{"$nulls":10},10,null,""]
[" ",{"$nulls":4},0,0,null,0,0,11,10,"","Sim"]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,11,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,11,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,11,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,11,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,11,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,11,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,11,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,11,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,11,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,11,{"$error":"#N/A"},""]
[{"$nulls":10},11,null,""]
[" ",{"$nulls":4},0,0,null,0,0,12,10,"","Sim"]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,12,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,12,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,12,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,12,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,12,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,12,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,12,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,12,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,12,{"$error":"#N/A"},""]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,12,{"$error":"#N/A"},""]
[{"$nulls":10},12,null,""]
["###",{"$nulls":11},"F"]
[null,"Data",null,null,"Responsável Técnico:",{"$nulls":7},"F"]
[{"$nulls":4},"CREA/CAU:",{"$nulls":7},"F"]

{"sheet":"Cotações","index":3,"n_rows":173,"n_cols":13,"rows_kept":173,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[167,3,167,4],[167,5,167,6],[167,7,167,8],[168,3,168,4],[168,5,168,6],[168,7,168,8],[164,3,164,4],[164,5,164,6],[164,7,164,8],[169,3,169,8],[165,3,165,4],[165,5,165,6],[165,7,165,8],[166,3,166,4],[166,5,166,6],[166,7,166,8],[161,5,161,6],[161,7,161,8],[162,5,162,6],[162,7,162,8],[163,3,163,4],[163,5,163,6],[163,7,163,8],[157,3,157,4],[157,5,157,6],[157,7,157,8],[158,3,158,4],[158,5,158,6],[158,7,158,8],[154,3,154,4],[154,5,154,6],[154,7,154,8],[159,3,159,8],[155,3,155,4],[155,5,155,6],[155,7,155,8],[156,3,156,4],[156,5,156,6],[156,7,156,8],[151,5,151,6],[151,7,151,8],[152,5,152,6],[152,7,152,8],[153,3,153,4],[153,5,153,6],[153,7,153,8],[146,7,146,8],[147,3,147,4],[147,5,147,6],[147,7,147,8],[148,3,148,4],[148,5,148,6],[148,7,148,8],[143,7,143,8],[144,3,144,4],[144,5,144,6],[144,7,144,8],[149,3,149,8],[145,3,145,4],[145,5,145,6],[145,7,145,8],[146,3,146,4],[146,5,146,6],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[26,7,26,8],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[30,7,30,8],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[32,7,32,8],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[33,7,33,8],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[35,7,35,8],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[36,7,36,8],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[38,7,38,8],[45,3,45,4],[45,5,45,6],[45,7,45,8],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[39,7,39,8],[41,5,41,6],[41,7,41,8],[42,5,42,6],[42,7,42,8],[43,3,43,4],[43,5,43,6],[43,7,43,8],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[44,7,44,8],[46,3,46,4],[46,5,46,6],[46,7,46,8],[48,3,48,4],[48,5,48,6],[48,7,48,8],[47,3,47,4],[47,5,47,6],[47,7,47,8],[51,5,51,6],[51,7,51,8],[52,5,52,6],[52,7,52,8],[49,3,49,8],[57,3,57,4],[57,5,57,6],[57,7,57,8],[53,3,53,4],[53,5,53,6],[53,7,53,8],[54,3,54,4],[54,5,54,6],[54,7,54,8],[55,3,55,4],[55,5,55,6],[55,7,55,8],[56,3,56,4],[56,5,56,6],[56,7,56,8],[58,3,58,4],[58,5,58,6],[58,7,58,8],[61,5,61,6],[61,7,61,8],[62,5,62,6],[62,7,62,8],[59,3,59,8],[67,3,67,4],[67,5,67,6],[67,7,67,8],[63,3,63,4],[63,5,63,6],[63,7,63,8],[64,3,64,4],[64,5,64,6],[64,7,64,8],[65,3,65,4],[65,5,65,6],[65,7,65,8],[66,3,66,4],[66,5,66,6],[66,7,66,8],[68,3,68,4],[68,5,68,6],[68,7,68,8],[71,5,71,6],[71,7,71,8],[72,5,72,6],[72,7,72,8],[69,3,69,8],[77,3,77,4],[77,5,77,6],[77,7,77,8],[73,3,73,4],[73,5,73,6],[73,7,73,8],[74,3,74,4],[74,5,74,6],[74,7,74,8],[75,3,75,4],[75,5,75,6],[75,7,75,8],[76,3,76,4],[76,5,76,6],[76,7,76,8],[78,3,78,4],[78,5,78,6],[78,7,78,8],[81,5,81,6],[81,7,81,8],[82,5,82,6],[82,7,82,8],[79,3,79,8],[87,3,87,4],[87,5,87,6],[87,7,87,8],[83,3,83,4],[83,5,83,6],[83,7,83,8],[84,3,84,4],[84,5,84,6],[84,7,84,8],[85,3,85,4],[85,5,85,6],[85,7,85,8],[86,3,86,4],[86,5,86,6],[86,7,86,8],[88,3,88,4],[88,5,88,6],[88,7,88,8],[91,5,91,6],[91,7,91,8],[92,5,92,6],[92,7,92,8],[89,3,89,8],[97,3,97,4],[97,5,97,6],[97,7,97,8],[93,3,93,4],[93,5,93,6],[93,7,93,8],[94,3,94,4],[94,5,94,6],[94,7,94,8],[95,3,95,4],[95,5,95,6],[95,7,95,8],[96,3,96,4],[96,5,96,6],[96,7,96,8],[98,3,98,4],[98,5,98,6],[98,7,98,8],[101,5,101,6],[101,7,101,8],[102,5,102,6],[102,7,102,8],[99,3,99,8],[107,3,107,4],[107,5,107,6],[107,7,107,8],[103,3,103,4],[103,5,103,6],[103,7,103,8],[104,3,104,4],[104,5,104,6],[104,7,104,8],[105,3,105,4],[105,5,105,6],[105,7,105,8],[106,3,106,4],[106,5,106,6],[106,7,106,8],[108,3,108,4],[108,5,108,6],[108,7,108,8],[111,5,111,6],[111,7,111,8],[112,5,112,6],[112,7,112,8],[109,3,109,8],[117,3,117,4],[117,5,117,6],[117,7,117,8],[113,3,113,4],[113,5,113,6],[113,7,113,8],[114,3,114,4],[114,5,114,6],[114,7,114,8],[115,3,115,4],[115,5,115,6],[115,7,115,8],[116,3,116,4],[116,5,116,6],[116,7,116,8],[118,3,118,4],[118,5,118,6],[118,7,118,8],[119,3,119,8],[127,7,127,8],[123,3,123,4],[123,5,123,6],[123,7,123,8],[124,3,124,4],[126,5,126,6],[126,7,126,8],[121,5,121,6],[121,7,121,8],[122,5,122,6],[122,7,122,8],[128,7,128,8],[131,5,131,6],[124,5,124,6],[124,7,124,8],[132,7,132,8],[129,3,129,8],[125,3,125,4],[125,5,125,6],[125,7,125,8],[126,3,126,4],[136,3,136,4],[136,5,136,6],[127,3,127,4],[127,5,127,6],[133,7,133,8],[134,3,134,4],[134,5,134,6],[134,7,134,8],[128,3,128,4],[128,5,128,6],[137,5,137,6],[137,7,137,8],[131,7,131,8],[132,5,132,6],[172,6,172,8],[172,4,172,5],[139,3,139,8],[135,3,135,4],[135,5,135,6],[135,7,135,8],[138,5,138,6],[138,7,138,8],[133,3,133,4],[133,5,133,6],[15,3,15,8],[136,7,136,8],[137,3,137,4],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[14,3,14,4],[13,3,13,4],[171,1,171,2],[141,5,141,6],[141,7,141,8],[142,5,142,6],[142,7,142,8],[143,3,143,4],[143,5,143,6],[138,3,138,4],[0,1,0,7],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[9,3,9,4],[12,5,12,6],[12,7,12,8],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[13,7,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"COTAÇÕES",{"$nulls":8},"Mediana"]
[{"$nulls":10},"Média"]
[{"$nulls":10},2]
[]
[]
[null,"COTAÇÃO"," COTAÇÃO CA 01 JD ","CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ) - FAIXA C - INCL.\nUSINAGEM E INSUMOS (AGREGADOS E ASFALTO).","T",548.5,548.5,"Cotações"]
[]
[null,"I001",{"$nulls":6},{"$error":"#DIV/0!"},"I",null,""]
[]
[null,"E001",{"$nulls":7},"E",null,""]
[]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","MÉDIA",null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,""]
["COTAÇÃO ","COTAÇÃO",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,0,1,"","Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":11},""]
[{"$nulls":11},"FILTRO","IMPRIMIR"]
[null,"ÍNDICES DE RETROAÇÃO:",{"$nulls":9},"F"]
[null,"ÍNDICE","NOME DO ÍNDICE","DESCRIÇÃO","DATA BASE","ÍNDICE DT BASE","DT COTAÇÃO","ÍNDICE DT COT.","COEFICIENTE","I",null,"F"]
[null,"I001",{"$nulls":6},{"$error":"#DIV/0!"},"I",null,""]
[null,"I002",{"$nulls":6},{"$error":"#DIV/0!"},"I",null,""]
[null,"I003",{"$nulls":6},{"$error":"#DIV/0!"},"I",null,""]
[null,"EMPRESAS FORNECEDORAS:",{"$nulls":9},"F"]
[null,"EMPRESAS","CNPJ","NOME",null,"FONE",null,"CONTATO",null,"E",null,"F"]
[null,"E001","03.975.131/0001-82","A N D ENGENHARIA LTDA",null,"(75) 99881-9766",null,"VAGNER ALMEIDA FIGUEIREDO ",null,"E",null,"F"]
[null,"E002","30.473.743/0001-40","RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI ",null,"(77) 99968-0022",null,"DÉNER CESÁRIO SILVA MACHADO ",null,"E",null,"F"]
[null,"E003","13.582.689/0001-51","WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA ",null,"(74) 99994-6523",null,"RENATO GARRIDO MEDEIROS ",null,"E",null,"F"]
[null,"E004","02.313.673/0001-27","AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS",null,"https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos",null,"https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos",null,"E",null,"F"]
[null,"E005",{"$nulls":7},"E",null,""]
[null,"E006",{"$nulls":7},"E",null,""]
[null,"E007",{"$nulls":7},"E",null,""]
[null,"E008",{"$nulls":7},"E",null,""]
[null,"E009",{"$nulls":7},"E",null,""]
[null,"E010",{"$nulls":7},"E",null,""]
[null,"E011",{"$nulls":7},"E",null,""]
[null,"E012",{"$nulls":7},"E",null,""]
[null,"E013",{"$nulls":7},"E",null,""]
[null,"E014",{"$nulls":7},"E",null,""]
[null,"E015",{"$nulls":7},"E",null,""]
[null,"COTAÇÕES:",{"$nulls":9},"F"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","MÉDIA",null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,"F"]
["COTAÇÃO  COTAÇÃO CA 01 JD ","COTAÇÃO"," COTAÇÃO CA 01 JD ","CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ) - FAIXA C - INCL.\nUSINAGEM E INSUMOS (AGREGADOS E ASFALTO).","T",548.5,null,null,null,1,5,"F","Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,"F"]
[null,null,"E001","A N D ENGENHARIA LTDA",null,550,null,"09/02/2023",null,"C",null,"F"]
[null,null,"E002","RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI ",null,565,null,"09/02/2023",null,"C",null,"F"]
[null,null,"E003","WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA ",null,530.5,null,"09/02/2023",null,"C",null,"F"]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",{"$nulls":8},"F"]
[{"$nulls":11},"F"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","MÉDIA",null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,"F"]
["COTAÇÃO  COTAÇÃO CA 02 JD ","COTAÇÃO"," COTAÇÃO CA 02 JD ","EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C","T",3793.2,null,null,null,2,5,"F","Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,"F"]
[null,null,"E004","AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS",null,3793.2,null,"05/01/2023",null,"C",null,"F"]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",{"$nulls":8},"F"]
[{"$nulls":11},"F"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","MÉDIA",null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,""]
["COTAÇÃO ","COTAÇÃO",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,3,5,"","Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":11},""]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","MÉDIA",null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,""]
["COTAÇÃO ","COTAÇÃO",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,4,5,"","Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":11},""]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","MÉDIA",null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,""]
["COTAÇÃO ","COTAÇÃO",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,5,5,"","Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":11},""]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","MÉDIA",null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,""]
["COTAÇÃO ","COTAÇÃO",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,6,5,"","Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":11},""]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","MÉDIA",null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,""]
["COTAÇÃO ","COTAÇÃO",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,7,5,"","Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":11},""]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","MÉDIA",null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,""]
["COTAÇÃO ","COTAÇÃO",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,8,5,"","Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":11},""]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","MÉDIA",null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,""]
["COTAÇÃO ","COTAÇÃO",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,9,5,"","Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":11},""]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","MÉDIA",null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,""]
["COTAÇÃO ","COTAÇÃO",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,10,5,"","Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":11},""]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","MÉDIA",null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,""]
["COTAÇÃO ","COTAÇÃO",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,11,5,"","Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":11},""]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","MÉDIA",null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,""]
["COTAÇÃO ","COTAÇÃO",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,12,5,"","Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":11},""]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","MÉDIA",null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,""]
["COTAÇÃO ","COTAÇÃO",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,13,5,"","Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":11},""]
["###",{"$nulls":10},"F"]
[null,"Data",null,null,"Resp. Pesquisa de Mercado:",{"$nulls":6},"F"]

{"sheet":"Relatórios","index":4,"n_rows":12,"n_cols":8,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS"]
[]
[]
[]
["TIPO","ENCARGOS SOCIAIS","ABRANGÊNCIA","LOCALIDADE","VÍNCULO","DATA PREÇOS","DATA DE RT","DATA EMISSÃO"]
["SINAPI","SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,15%(HORA)   71,22%(MÊS)","NACIONAL","SALVADOR","CAIXA REFERENCIAL","02/2023","15/03/2023","15/03/2023"]
["SINAPI-I","HORISTA 115,15  MENSALISTA  71,22",null,"SALVADOR","","02/2023","",""]
["SINAPI","DESONERADOS: 85,51%(HORA)   47,56%(MÊS)","NACIONAL","SALVADOR","CAIXA REFERENCIAL","02/2023","15/03/2023","15/03/2023"]
["SINAPI-I","HORISTA  85,51  MENSALISTA  47,56",null,"SALVADOR","","02/2023","",""]
["SINAPI",null,"NACIONAL",null,"ANALITICO NACIONAL SIPCI","","15/03/2023","15/03/2023"]
["SINAPI",null,"NACIONAL",null,"ANALITICO NACIONAL SIPCI","","15/03/2023","15/03/2023"]
["SICRO3",null,null,"BA","","10/2022","",""]

{"sheet":"Busca","index":5,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[2,1,2,2],[0,1,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"BUSCA"]
[null,"CONTÉM:"]
[null,"NÃO CONTÉM:"]
[null,"RELATÓRIOS:"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","DESONERADO","NÃO DESONERADO",null,"ORIGEM DO PREÇO"]