{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Tutorial","Analitico","Banco","Composições","Cotações","Relatórios","Busca"],"not_rendered":{"charts":0,"images":5,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":63,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Tutorial","index":0,"n_rows":7,"n_cols":1,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":true,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Arquivo REFERÊNCIA"]
["v1.8"]
[]
[]
[]
[]
["Para mais informações, acessar o \"ARQUIVO REFERÊNCIA_Tutorial.pdf\", obtido em conjunto com este documento."]

{"sheet":"Analitico","index":1,"n_rows":46271,"n_cols":5,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0},"flags":["formulas_cached_only"]}
["97141",null,null,"","SINAPI - ANALITICO NACIONAL SIPCI 13/04/2023"]
["97141","SINAPI",5678,"0,0099000"]
["97141","SINAPI",5679,"0,0477000"]
["97141","SINAPI-I",20078,"0,0046000"]
["97141","SINAPI",88246,"0,0905000"]
["97141","SINAPI",88316,"0,0905000"]
["97142",null,null,""]
["97142","SINAPI",5678,"0,0106000"]
["97142","SINAPI",5679,"0,0510000"]
["97142","SINAPI-I",20078,"0,0054000"]
["97142","SINAPI",88246,"0,1045000"]
["97142","SINAPI",88316,"0,1045000"]
["97143",null,null,""]
["97143","SINAPI",5678,"0,0124000"]
["97143","SINAPI",5679,"0,0594000"]
["97143","SINAPI-I",20078,"0,0071000"]
["97143","SINAPI",88246,"0,1396000"]
["97143","SINAPI",88316,"0,1396000"]
["97144",null,null,""]
["97144","SINAPI",5678,"0,0141000"]
["97144","SINAPI",5679,"0,0678000"]
["97144","SINAPI-I",20078,"0,0087000"]
["97144","SINAPI",88246,"0,1747000"]
["97144","SINAPI",88316,"0,1747000"]
["97145",null,null,""]
["97145","SINAPI",5678,"0,0159000"]
["97145","SINAPI",5679,"0,0762000"]
["97145","SINAPI-I",20078,"0,0113000"]
["97145","SINAPI",88246,"0,2097000"]
["97145","SINAPI",88316,"0,2097000"]
["97146",null,null,""]
["97146","SINAPI",5678,"0,0176000"]
["97146","SINAPI",5679,"0,0846000"]
["97146","SINAPI-I",20078,"0,0138000"]
["97146","SINAPI",88246,"0,2448000"]
["97146","SINAPI",88316,"0,2448000"]
["97147",null,null,""]
["97147","SINAPI",5678,"0,0194000"]
["97147","SINAPI",5679,"0,0930000"]
["97147","SINAPI-I",20078,"0,0163000"]
["97147","SINAPI",88246,"0,2799000"]
["97147","SINAPI",88316,"0,2799000"]
["97148",null,null,""]
["97148","SINAPI",5678,"0,0211000"]
["97148","SINAPI",5679,"0,1014000"]
["97148","SINAPI-I",20078,"0,0188000"]
["97148","SINAPI",88246,"0,3150000"]
["97148","SINAPI",88316,"0,3150000"]
["97149",null,null,""]
["97149","SINAPI",5678,"0,0229000"]
["97149","SINAPI",5679,"0,1098000"]
["97149","SINAPI-I",20078,"0,0221000"]
["97149","SINAPI",88246,"0,3501000"]
["97149","SINAPI",88316,"0,3501000"]
["97150",null,null,""]
["97150","SINAPI",5631,"0,0246000"]
["97150","SINAPI",5632,"0,1182000"]
["97150","SINAPI-I",20078,"0,0248000"]
["97150","SINAPI",88246,"0,3851000"]
["97150","SINAPI",88316,"0,3851000"]
["97151",null,null,""]
["97151","SINAPI",5631,"0,0281000"]
["97151","SINAPI",5632,"0,1350000"]
["97151","SINAPI-I",20078,"0,0313000"]
["97151","SINAPI",88246,"0,4553000"]
["97151","SINAPI",88316,"0,4553000"]
["97152",null,null,""]
["97152","SINAPI",5631,"0,0316000"]
["97152","SINAPI",5632,"0,1518000"]
["97152","SINAPI-I",20078,"0,0284000"]
["97152","SINAPI",88246,"0,5255000"]
["97152","SINAPI",88316,"0,5255000"]
["97153",null,null,""]
["97153","SINAPI",5631,"0,0351000"]
["97153","SINAPI",5632,"0,1686000"]
["97153","SINAPI-I",20078,"0,0314000"]
["97153","SINAPI",88246,"0,5956000"]
["97153","SINAPI",88316,"0,5956000"]
["97154",null,null,""]
["97154","SINAPI",5631,"0,0386000"]
["97154","SINAPI",5632,"0,1854000"]
["97154","SINAPI-I",20078,"0,0355000"]
["97154","SINAPI",88246,"0,6658000"]
["97154","SINAPI",88316,"0,6658000"]
["97155",null,null,""]
["97155","SINAPI",5631,"0,0421000"]
["97155","SINAPI",5632,"0,2021000"]
["97155","SINAPI-I",20078,"0,0403000"]
["97155","SINAPI",88246,"0,7359000"]
["97155","SINAPI",88316,"0,7359000"]
["97156",null,null,""]
["97156","SINAPI",5631,"0,0491000"]
["97156","SINAPI",5632,"0,2357000"]
["97156","SINAPI-I",20078,"0,0646000"]
["97156","SINAPI",88246,"0,8762000"]
["97156","SINAPI",88316,"0,8762000"]
["97157",null,null,""]
["97157","SINAPI",5678,"0,0099000"]
["97157","SINAPI",5679,"0,0190000"]
["97157","SINAPI-I",20078,"0,0046000"]
["97157","SINAPI",88246,"0,0548000"]
["97157","SINAPI",88316,"0,0548000"]
["97158",null,null,""]
["97158","SINAPI",5678,"0,0106000"]
["97158","SINAPI",5679,"0,0204000"]
["97158","SINAPI-I",20078,"0,0054000"]
["97158","SINAPI",88246,"0,0633000"]
["97158","SINAPI",88316,"0,0633000"]
["97159",null,null,""]
["97159","SINAPI",5678,"0,0124000"]
["97159","SINAPI",5679,"0,0237000"]
["97159","SINAPI-I",20078,"0,0071000"]
["97159","SINAPI",88246,"0,0845000"]
["97159","SINAPI",88316,"0,0845000"]
["97160",null,null,""]
["97160","SINAPI",5678,"0,0141000"]
["97160","SINAPI",5679,"0,0270000"]
["97160","SINAPI-I",20078,"0,0087000"]
["97160","SINAPI",88246,"0,1057000"]
["97160","SINAPI",88316,"0,1057000"]
["97161",null,null,""]
["97161","SINAPI",5678,"0,0159000"]
["97161","SINAPI",5679,"0,0304000"]
["97161","SINAPI-I",20078,"0,0113000"]
["97161","SINAPI",88246,"0,1270000"]
["97161","SINAPI",88316,"0,1270000"]
["97162",null,null,""]
["97162","SINAPI",5678,"0,0176000"]
["97162","SINAPI",5679,"0,0337000"]
["97162","SINAPI-I",20078,"0,0138000"]
["97162","SINAPI",88246,"0,1482000"]
["97162","SINAPI",88316,"0,1482000"]
["97163",null,null,""]
["97163","SINAPI",5678,"0,0194000"]
["97163","SINAPI",5679,"0,0371000"]
["97163","SINAPI-I",20078,"0,0163000"]
["97163","SINAPI",88246,"0,1694000"]
["97163","SINAPI",88316,"0,1694000"]
["97164",null,null,""]
["97164","SINAPI",5678,"0,0211000"]
["97164","SINAPI",5679,"0,0404000"]
["97164","SINAPI-I",20078,"0,0188000"]
["97164","SINAPI",88246,"0,1907000"]
["97164","SINAPI",88316,"0,1907000"]
["97165",null,null,""]
["97165","SINAPI",5678,"0,0229000"]
["97165","SINAPI",5679,"0,0438000"]
["97165","SINAPI-I",20078,"0,0221000"]
["97165","SINAPI",88246,"0,2119000"]
["97165","SINAPI",88316,"0,2119000"]
["97166",null,null,""]
["97166","SINAPI",5631,"0,0246000"]
["97166","SINAPI",5632,"0,0471000"]
["97166","SINAPI-I",20078,"0,0248000"]
["97166","SINAPI",88246,"0,2331000"]
["97166","SINAPI",88316,"0,2331000"]
["97167",null,null,""]
["97167","SINAPI",5631,"0,0281000"]
["97167","SINAPI",5632,"0,0538000"]
["97167","SINAPI-I",20078,"0,0313000"]
["97167","SINAPI",88246,"0,2756000"]
["97167","SINAPI",88316,"0,2756000"]
["97168",null,null,""]
["97168","SINAPI",5631,"0,0316000"]
["97168","SINAPI",5632,"0,0605000"]
["97168","SINAPI-I",20078,"0,0284000"]
["97168","SINAPI",88246,"0,3181000"]
["97168","SINAPI",88316,"0,3181000"]
["97169",null,null,""]
["97169","SINAPI",5631,"0,0351000"]
["97169","SINAPI",5632,"0,0672000"]
["97169","SINAPI-I",20078,"0,0314000"]
["97169","SINAPI",88246,"0,3605000"]
["97169","SINAPI",88316,"0,3605000"]
["97170",null,null,""]
["97170","SINAPI",5631,"0,0386000"]
["97170","SINAPI",5632,"0,0739000"]
["97170","SINAPI-I",20078,"0,0355000"]
["97170","SINAPI",88246,"0,4030000"]
["97170","SINAPI",88316,"0,4030000"]
["97171",null,null,""]
["97171","SINAPI",5631,"0,0421000"]
["97171","SINAPI",5632,"0,0806000"]
["97171","SINAPI-I",20078,"0,0403000"]
["97171","SINAPI",88246,"0,4455000"]
["97171","SINAPI",88316,"0,4455000"]
["97172",null,null,""]
["97172","SINAPI",5631,"0,0491000"]
["97172","SINAPI",5632,"0,0940000"]
["97172","SINAPI-I",20078,"0,0646000"]
["97172","SINAPI",88246,"0,5304000"]
["97172","SINAPI",88316,"0,5304000"]
["97173",null,null,""]
["97173","SINAPI",5631,"0,0211000"]
["97173","SINAPI",5632,"0,1011000"]
["97173","SINAPI-I",10997,"0,1875000"]
["97173","SINAPI",88246,"0,1083000"]
["97173","SINAPI",88316,"0,1083000"]
["97173","SINAPI",88317,"0,4792000"]
["97174",null,null,""]
["97174","SINAPI",5631,"0,0246000"]
["97174","SINAPI",5632,"0,1179000"]
["97174","SINAPI-I",10997,"0,2187000"]
["97174","SINAPI",88246,"0,1189000"]
["97174","SINAPI",88316,"0,1189000"]
["97174","SINAPI",88317,"0,5590000"]
["97175",null,null,""]
["97175","SINAPI",5631,"0,0281000"]
["97175","SINAPI",5632,"0,1347000"]
["97175","SINAPI-I",10997,"0,2499000"]
["97175","SINAPI",88246,"0,1295000"]
["97175","SINAPI",88316,"0,1295000"]
["97175","SINAPI",88317,"0,6389000"]
["97176",null,null,""]
["97176","SINAPI",5631,"0,0316000"]
["97176","SINAPI",5632,"0,1514000"]
["97176","SINAPI-I",10997,"0,2812000"]
["97176","SINAPI",88246,"0,1401000"]
["97176","SINAPI",88316,"0,1401000"]
["97176","SINAPI",88317,"0,7188000"]
["97177",null,null,""]
["97177","SINAPI",5631,"0,0386000"]
["97177","SINAPI",5632,"0,1850000"]
["97177","SINAPI-I",10997,"0,3437000"]
["97177","SINAPI",88246,"0,1613000"]
["97177","SINAPI",88316,"0,1613000"]
["97177","SINAPI",88317,"0,8785000"]
["97178",null,null,""]
["97178","SINAPI",5631,"0,0456000"]
["97178","SINAPI",5632,"0,2186000"]
["97178","SINAPI-I",10997,"0,4062000"]
["97178","SINAPI",88246,"0,1825000"]
["97178","SINAPI",88316,"0,1825000"]
["97178","SINAPI",88317,"1,0382000"]
["97179",null,null,""]
["97179","SINAPI",5631,"0,0526000"]
["97179","SINAPI",5632,"0,2522000"]
["97179","SINAPI-I",10997,"0,4687000"]
["97179","SINAPI",88246,"0,2036000"]
["97179","SINAPI",88316,"0,2036000"]
["97179","SINAPI",88317,"1,1980000"]
["97180",null,null,""]
["97180","SINAPI",5631,"0,0596000"]
["97180","SINAPI",5632,"0,2858000"]
["97180","SINAPI-I",10997,"0,5311000"]
["97180","SINAPI",88246,"0,2248000"]
["97180","SINAPI",88316,"0,2248000"]
["97180","SINAPI",88317,"1,3577000"]
["97181",null,null,""]
["97181","SINAPI-I",10997,"0,5936000"]
["97181","SINAPI",88246,"0,2460000"]
["97181","SINAPI",88316,"0,2460000"]
["97181","SINAPI",88317,"1,5174000"]
["97181","SINAPI",88907,"0,0666000"]
["97181","SINAPI",88908,"0,3193000"]
["97182",null,null,""]
["97182","SINAPI-I",10997,"0,6561000"]
["97182","SINAPI",88246,"0,2672000"]
["97182","SINAPI",88316,"0,2672000"]
["97182","SINAPI",88317,"1,6771000"]
["97182","SINAPI",88907,"0,0736000"]
["97182","SINAPI",88908,"0,3529000"]
["97183",null,null,""]
["97183","SINAPI",5631,"0,0211000"]
["97183","SINAPI",5632,"0,0403000"]
["97183","SINAPI-I",10997,"0,1875000"]
["97183","SINAPI",88246,"0,0656000"]
["97183","SINAPI",88316,"0,0656000"]
["97183","SINAPI",88317,"0,4792000"]
["97184",null,null,""]
["97184","SINAPI",5631,"0,0246000"]
["97184","SINAPI",5632,"0,0470000"]
["97184","SINAPI-I",10997,"0,2187000"]
["97184","SINAPI",88246,"0,0720000"]
["97184","SINAPI",88316,"0,0720000"]
["97184","SINAPI",88317,"0,5590000"]
["97185",null,null,""]
["97185","SINAPI",5631,"0,0281000"]
["97185","SINAPI",5632,"0,0537000"]
["97185","SINAPI-I",10997,"0,2499000"]
["97185","SINAPI",88246,"0,0784000"]
["97185","SINAPI",88316,"0,0784000"]
["97185","SINAPI",88317,"0,6389000"]
["97186",null,null,""]
["97186","SINAPI",5631,"0,0316000"]
["97186","SINAPI",5632,"0,0604000"]
["97186","SINAPI-I",10997,"0,2812000"]
["97186","SINAPI",88246,"0,0848000"]
["97186","SINAPI",88316,"0,0848000"]
["97186","SINAPI",88317,"0,7188000"]
["97187",null,null,""]
["97187","SINAPI",5631,"0,0386000"]
["97187","SINAPI",5632,"0,0738000"]
["97187","SINAPI-I",10997,"0,3437000"]
["97187","SINAPI",88246,"0,0976000"]
["97187","SINAPI",88316,"0,0976000"]
["97187","SINAPI",88317,"0,8785000"]
["97188",null,null,""]
["97188","SINAPI",5631,"0,0456000"]
["97188","SINAPI",5632,"0,0872000"]
["97188","SINAPI-I",10997,"0,4062000"]
["97188","SINAPI",88246,"0,1104000"]
["97188","SINAPI",88316,"0,1104000"]
["97188","SINAPI",88317,"1,0382000"]
["97189",null,null,""]
["97189","SINAPI",5631,"0,0526000"]
["97189","SINAPI",5632,"0,1005000"]
["97189","SINAPI-I",10997,"0,4687000"]
["97189","SINAPI",88246,"0,1233000"]
["97189","SINAPI",88316,"0,1233000"]
["97189","SINAPI",88317,"1,1980000"]
["97190",null,null,""]
["97190","SINAPI",5631,"0,0596000"]
["97190","SINAPI",5632,"0,1139000"]
["97190","SINAPI-I",10997,"0,5311000"]
["97190","SINAPI",88246,"0,1361000"]
["97190","SINAPI",88316,"0,1361000"]
["97190","SINAPI",88317,"1,3577000"]
["97191",null,null,""]
["97191","SINAPI-I",10997,"0,5936000"]
["97191","SINAPI",88246,"0,1489000"]
["97191","SINAPI",88316,"0,1489000"]
["97191","SINAPI",88317,"1,5174000"]
["97191","SINAPI",88907,"0,0666000"]
["97191","SINAPI",88908,"0,1273000"]
["97192",null,null,""]
["97192","SINAPI-I",10997,"0,6561000"]
["97192","SINAPI",88246,"0,1617000"]
["97192","SINAPI",88316,"0,1617000"]
["97192","SINAPI",88317,"1,6771000"]
["97192","SINAPI",88907,"0,0736000"]
["97192","SINAPI",88908,"0,1407000"]
["90694",null,null,""]
["90694","SINAPI-I",20078,"0,0104000"]
["90694","SINAPI-I",36365,"1,0500000"]
["90694","SINAPI",88246,"0,0753000"]
["90694","SINAPI",88316,"0,0753000"]
["90695",null,null,""]
["90695","SINAPI-I",20078,"0,0146000"]
["90695","SINAPI-I",41936,"1,0500000"]
["90695","SINAPI",88246,"0,0892000"]
["90695","SINAPI",88316,"0,0892000"]
["90696",null,null,""]
["90696","SINAPI-I",20078,"0,0167000"]
["90696","SINAPI-I",41930,"1,0500000"]
["90696","SINAPI",88246,"0,1030000"]
["90696","SINAPI",88316,"0,1030000"]
["90697",null,null,""]
["90697","SINAPI-I",20078,"0,0208000"]
["90697","SINAPI-I",41931,"1,0500000"]
["90697","SINAPI",88246,"0,1169000"]
["90697","SINAPI",88316,"0,1169000"]
["90698",null,null,""]
["90698","SINAPI-I",20078,"0,0250000"]
["90698","SINAPI-I",41932,"1,0500000"]
["90698","SINAPI",88246,"0,1308000"]
["90698","SINAPI",88316,"0,1308000"]
["90699",null,null,""]
["90699","SINAPI-I",20078,"0,0292000"]
["90699","SINAPI-I",41933,"1,0500000"]
["90699","SINAPI",88246,"0,1447000"]
["90699","SINAPI",88316,"0,1447000"]
["90700",null,null,""]
["90700","SINAPI",5678,"0,0283000"]
["90700","SINAPI",5679,"0,0176000"]
["90700","SINAPI-I",20078,"0,0333000"]
["90700","SINAPI-I",41934,"1,0500000"]
["90700","SINAPI",88246,"0,0873000"]
["90700","SINAPI",88316,"0,0873000"]
["90701",null,null,""]
["90701","SINAPI-I",305,"0,1667000"]
["90701","SINAPI-I",20078,"0,0146000"]
["90701","SINAPI-I",38032,"1,0500000"]
["90701","SINAPI",88246,"0,0993000"]
["90701","SINAPI",88316,"0,0993000"]
["90702",null,null,""]
["90702","SINAPI-I",306,"0,1667000"]
["90702","SINAPI-I",20078,"0,0167000"]
["90702","SINAPI-I",38033,"1,0500000"]
["90702","SINAPI",88246,"0,1132000"]
["90702","SINAPI",88316,"0,1132000"]
["90703",null,null,""]
["90703","SINAPI-I",307,"0,1667000"]
["90703","SINAPI-I",20078,"0,0188000"]
["90703","SINAPI-I",38034,"1,0500000"]
["90703","SINAPI",88246,"0,1271000"]
["90703","SINAPI",88316,"0,1271000"]
["90704",null,null,""]
["90704","SINAPI-I",308,"0,1667000"]
["90704","SINAPI-I",20078,"0,0208000"]
["90704","SINAPI-I",38035,"1,0500000"]
["90704","SINAPI",88246,"0,1410000"]
["90704","SINAPI",88316,"0,1410000"]
["90705",null,null,""]
["90705","SINAPI-I",309,"0,1667000"]
["90705","SINAPI-I",20078,"0,0229000"]
["90705","SINAPI-I",38036,"1,0500000"]
["90705","SINAPI",88246,"0,1549000"]
["90705","SINAPI",88316,"0,1549000"]
["90706",null,null,""]
["90706","SINAPI-I",310,"0,1667000"]
["90706","SINAPI",5678,"0,0316000"]
["90706","SINAPI",5679,"0,0196000"]
["90706","SINAPI-I",20078,"0,0250000"]
["90706","SINAPI-I",38037,"1,0500000"]
["90706","SINAPI",88246,"0,0975000"]
["90706","SINAPI",88316,"0,0975000"]
["90708",null,null,""]
["90708","SINAPI",5631,"0,0422000"]
["90708","SINAPI",5632,"0,0262000"]
["90708","SINAPI-I",20078,"0,0694000"]
["90708","SINAPI-I",41782,"1,0500000"]
["90708","SINAPI",88246,"0,1301000"]
["90708","SINAPI",88316,"0,1301000"]
["90724",null,null,""]
["90724","SINAPI",88246,"0,5086000"]
["90724","SINAPI",88316,"0,5086000"]
["90724","SINAPI",88629,"0,0018000"]
["90725",null,null,""]
["90725","SINAPI",88246,"0,6217000"]
["90725","SINAPI",88316,"0,6217000"]
["90725","SINAPI",88629,"0,0025000"]
["90726",null,null,""]
["90726","SINAPI",88246,"0,7348000"]
["90726","SINAPI",88316,"0,7348000"]
["90726","SINAPI",88629,"0,0033000"]
["90727",null,null,""]
["90727","SINAPI",88246,"0,8479000"]
["90727","SINAPI",88316,"0,8479000"]
["90727","SINAPI",88629,"0,0040000"]
["90728",null,null,""]
["90728","SINAPI",88246,"0,9610000"]
["90728","SINAPI",88316,"0,9610000"]
["90728","SINAPI",88629,"0,0047000"]
["90729",null,null,""]
["90729","SINAPI",88246,"1,0741000"]
["90729","SINAPI",88316,"1,0741000"]
["90729","SINAPI",88629,"0,0054000"]
["90730",null,null,""]
["90730","SINAPI",88246,"1,1872000"]
["90730","SINAPI",88316,"1,1872000"]
["90730","SINAPI",88629,"0,0061000"]
["90731",null,null,""]
["90731","SINAPI",88246,"1,3003000"]
["90731","SINAPI",88316,"1,3003000"]
["90731","SINAPI",88629,"0,0068000"]
["90732",null,null,""]
["90732","SINAPI",88246,"1,6396000"]
["90732","SINAPI",88316,"1,6396000"]
["90732","SINAPI",88629,"0,0089000"]
["90733",null,null,""]
["90733","SINAPI",88246,"0,0753000"]
["90733","SINAPI",88316,"0,0753000"]
["90734",null,null,""]
["90734","SINAPI",88246,"0,0892000"]
["90734","SINAPI",88316,"0,0892000"]
["90735",null,null,""]
["90735","SINAPI",88246,"0,1030000"]
["90735","SINAPI",88316,"0,1030000"]
["90736",null,null,""]
["90736","SINAPI",88246,"0,1169000"]
["90736","SINAPI",88316,"0,1169000"]
["90737",null,null,""]
["90737","SINAPI",88246,"0,1308000"]
["90737","SINAPI",88316,"0,1308000"]
["90738",null,null,""]
["90738","SINAPI",88246,"0,1447000"]
["90738","SINAPI",88316,"0,1447000"]
["90739",null,null,""]
["90739","SINAPI",5678,"0,0283000"]
["90739","SINAPI",5679,"0,0176000"]
["90739","SINAPI",88246,"0,0873000"]
["90739","SINAPI",88316,"0,0873000"]
["90740",null,null,""]
["90740","SINAPI",88246,"0,0993000"]
["90740","SINAPI",88316,"0,0993000"]
["90741",null,null,""]
["90741","SINAPI",88246,"0,1132000"]
["90741","SINAPI",88316,"0,1132000"]
["90742",null,null,""]
["90742","SINAPI",88246,"0,1271000"]
["90742","SINAPI",88316,"0,1271000"]
["90743",null,null,""]
["90743","SINAPI",88246,"0,1410000"]
["90743","SINAPI",88316,"0,1410000"]
["90744",null,null,""]
["90744","SINAPI",88246,"0,1549000"]
["90744","SINAPI",88316,"0,1549000"]
["90745",null,null,""]
["90745","SINAPI",5678,"0,0316000"]
["90745","SINAPI",5679,"0,0196000"]
["90745","SINAPI",88246,"0,0975000"]
["90745","SINAPI",88316,"0,0975000"]
["90746",null,null,""]
["90746","SINAPI",88246,"0,0814000"]
["90746","SINAPI",88316,"0,0814000"]
["90747",null,null,""]
["90747","SINAPI",5631,"0,0422000"]
["90747","SINAPI",5632,"0,0262000"]
["90747","SINAPI",88246,"0,1301000"]
["90747","SINAPI",88316,"0,1301000"]
["94869",null,null,""]
["94869","SINAPI-I",20078,"0,0379000"]
["94869","SINAPI-I",41779,"1,0500000"]
["94869","SINAPI",88246,"0,0200000"]
["94869","SINAPI",88316,"0,0200000"]
["94870",null,null,""]
["94870","SINAPI-I",20078,"0,0379000"]
["94870","SINAPI",88246,"0,0200000"]
["94870","SINAPI",88316,"0,0200000"]
["94871",null,null,""]
["94871","SINAPI-I",20078,"0,0417000"]
["94871","SINAPI-I",41780,"1,0500000"]
["94871","SINAPI",88246,"0,0349000"]
["94871","SINAPI",88316,"0,0349000"]
["94872",null,null,""]
["94872","SINAPI-I",20078,"0,0417000"]
["94872","SINAPI",88246,"0,0349000"]
["94872","SINAPI",88316,"0,0349000"]
["94875",null,null,""]
["94875","SINAPI",5631,"0,0638000"]
["94875","SINAPI",5632,"0,0397000"]
["94875","SINAPI-I",20078,"0,1042000"]
["94875","SINAPI-I",41783,"1,0500000"]
["94875","SINAPI",88246,"0,1970000"]
["94875","SINAPI",88316,"0,1970000"]
["94876",null,null,""]
["94876","SINAPI",5631,"0,0638000"]
["94876","SINAPI",5632,"0,0397000"]
["94876","SINAPI-I",20078,"0,1042000"]
["94876","SINAPI",88246,"0,1970000"]
["94876","SINAPI",88316,"0,1970000"]
["94878",null,null,""]
["94878","SINAPI",5631,"0,0749000"]
["94878","SINAPI",5632,"0,0466000"]
["94878","SINAPI-I",20078,"0,1042000"]
["94878","SINAPI",88246,"0,2311000"]
["94878","SINAPI",88316,"0,2311000"]
["94879",null,null,""]
["94879","SINAPI",5631,"0,0917000"]
["94879","SINAPI",5632,"0,0570000"]
["94879","SINAPI-I",20078,"0,2083000"]
["94879","SINAPI-I",41785,"1,0500000"]
["94879","SINAPI",88246,"0,2830000"]
["94879","SINAPI",88316,"0,2830000"]
["94880",null,null,""]
["94880","SINAPI",5631,"0,0917000"]
["94880","SINAPI",5632,"0,0570000"]
["94880","SINAPI-I",20078,"0,2083000"]
["94880","SINAPI",88246,"0,2830000"]
["94880","SINAPI",88316,"0,2830000"]
["94881",null,null,""]
["94881","SINAPI",5631,"0,1088000"]
["94881","SINAPI",5632,"0,0676000"]
["94881","SINAPI-I",20078,"0,2083000"]
["94881","SINAPI-I",41786,"1,0500000"]
["94881","SINAPI",88246,"0,3355000"]
["94881","SINAPI",88316,"0,3355000"]
["94882",null,null,""]
["94882","SINAPI",5631,"0,1088000"]
["94882","SINAPI",5632,"0,0676000"]
["94882","SINAPI-I",20078,"0,2083000"]
["94882","SINAPI",88246,"0,3355000"]
["94882","SINAPI",88316,"0,3355000"]
["94884",null,null,""]
["94884","SINAPI",5631,"0,1434000"]
["94884","SINAPI",5632,"0,0891000"]
["94884","SINAPI-I",20078,"0,2083000"]
["94884","SINAPI",88246,"0,4424000"]
["94884","SINAPI",88316,"0,4424000"]
["97121",null,null,""]
["97121","SINAPI-I",20078,"0,0043000"]
["97121","SINAPI",88246,"0,0426000"]
["97121","SINAPI",88316,"0,0426000"]
["97122",null,null,""]
["97122","SINAPI-I",20078,"0,0075000"]
["97122","SINAPI",88246,"0,0582000"]
["97122","SINAPI",88316,"0,0582000"]
["97123",null,null,""]
["97123","SINAPI-I",20078,"0,0096000"]
["97123","SINAPI",88246,"0,0737000"]
["97123","SINAPI",88316,"0,0737000"]
["97124",null,null,""]
["97124","SINAPI-I",20078,"0,0043000"]
["97124","SINAPI",88246,"0,0176000"]
["97124","SINAPI",88316,"0,0176000"]
["97125",null,null,""]
["97125","SINAPI-I",20078,"0,0075000"]
["97125","SINAPI",88246,"0,0241000"]
["97125","SINAPI",88316,"0,0241000"]
["97126",null,null,""]
["97126","SINAPI-I",20078,"0,0096000"]
["97126","SINAPI",88246,"0,0305000"]
["97126","SINAPI",88316,"0,0305000"]
["102264",null,null,""]
["102264","SINAPI-I",303,"0,1667000"]
["102264","SINAPI-I",9836,"1,0500000"]
["102264","SINAPI-I",20078,"0,0104200"]
["102264","SINAPI",88246,"0,0752800"]
["102264","SINAPI",88316,"0,0752800"]
["102265",null,null,""]
["102265","SINAPI",88246,"2,0920000"]
["102265","SINAPI",88316,"2,0920000"]
["102265","SINAPI",88629,"0,0117000"]
["102266",null,null,""]
["102266","SINAPI",88246,"2,3182000"]
["102266","SINAPI",88316,"2,3182000"]
["102266","SINAPI",88629,"0,0131000"]
["102267",null,null,""]
["102267","SINAPI",88246,"2,6575000"]
["102267","SINAPI",88316,"2,6575000"]
["102267","SINAPI",88629,"0,0153000"]
["102268",null,null,""]
["102268","SINAPI",88246,"2,9968000"]
["102268","SINAPI",88316,"2,9968000"]
["102268","SINAPI",88629,"0,0174000"]
["102269",null,null,""]
["102269","SINAPI",88246,"3,6754000"]
["102269","SINAPI",88316,"3,6754000"]
["102269","SINAPI",88629,"0,0216000"]
["92833",null,null,""]
["92833","SINAPI",5631,"0,0130000"]
["92833","SINAPI",5632,"0,0280000"]
["92833","SINAPI-I",40335,"1,0300000"]
["92833","SINAPI-I",40340,"0,5000000"]
["92833","SINAPI",88246,"0,0610000"]
["92833","SINAPI",88316,"0,1230000"]
["92834",null,null,""]
["92834","SINAPI",5631,"0,0130000"]
["92834","SINAPI",5632,"0,0280000"]
["92834","SINAPI",88246,"0,0610000"]
["92834","SINAPI",88316,"0,1230000"]
["92835",null,null,""]
["92835","SINAPI",5631,"0,0170000"]
["92835","SINAPI",5632,"0,0350000"]
["92835","SINAPI-I",7740,"1,0300000"]
["92835","SINAPI-I",40341,"0,5000000"]
["92835","SINAPI",88246,"0,0780000"]
["92835","SINAPI",88316,"0,1560000"]
["92836",null,null,""]
["92836","SINAPI",5631,"0,0170000"]
["92836","SINAPI",5632,"0,0350000"]
["92836","SINAPI",88246,"0,0780000"]
["92836","SINAPI",88316,"0,1560000"]
["92837",null,null,""]
["92837","SINAPI",5631,"0,0200000"]
["92837","SINAPI",5632,"0,0420000"]
["92837","SINAPI-I",7741,"1,0300000"]
["92837","SINAPI-I",40342,"0,5000000"]
["92837","SINAPI",88246,"0,0950000"]
["92837","SINAPI",88316,"0,1890000"]
["92838",null,null,""]
["92838","SINAPI",5631,"0,0200000"]
["92838","SINAPI",5632,"0,0420000"]
["92838","SINAPI",88246,"0,0950000"]
["92838","SINAPI",88316,"0,1890000"]
["92839",null,null,""]
["92839","SINAPI",5631,"0,0240000"]
["92839","SINAPI",5632,"0,0500000"]
["92839","SINAPI-I",7774,"1,0300000"]
["92839","SINAPI-I",40343,"0,5000000"]
["92839","SINAPI",88246,"0,1110000"]
["92839","SINAPI",88316,"0,2220000"]
["92840",null,null,""]
["92840","SINAPI",5631,"0,0240000"]
["92840","SINAPI",5632,"0,0500000"]
["92840","SINAPI",88246,"0,1110000"]
["92840","SINAPI",88316,"0,2220000"]
["92841",null,null,""]
["92841","SINAPI",5631,"0,0270000"]
["92841","SINAPI",5632,"0,0570000"]
["92841","SINAPI-I",7744,"1,0300000"]
["92841","SINAPI-I",40344,"0,5000000"]
["92841","SINAPI",88246,"0,1280000"]
["92841","SINAPI",88316,"0,2560000"]
["92842",null,null,""]
["92842","SINAPI",5631,"0,0270000"]
["92842","SINAPI",5632,"0,0570000"]
["92842","SINAPI",88246,"0,1280000"]
["92842","SINAPI",88316,"0,2560000"]
["92843",null,null,""]
["92843","SINAPI",5631,"0,0310000"]
["92843","SINAPI",5632,"0,0650000"]
["92843","SINAPI-I",7773,"1,0300000"]
["92843","SINAPI-I",40345,"0,5000000"]
["92843","SINAPI",88246,"0,1440000"]
["92843","SINAPI",88316,"0,2890000"]
["92844",null,null,""]
["92844","SINAPI",5631,"0,0310000"]
["92844","SINAPI",5632,"0,0650000"]
["92844","SINAPI",88246,"0,1440000"]
["92844","SINAPI",88316,"0,2890000"]
["92845",null,null,""]
["92845","SINAPI",5631,"0,0340000"]
["92845","SINAPI",5632,"0,0720000"]
["92845","SINAPI-I",7754,"1,0300000"]
["92845","SINAPI-I",40346,"0,5000000"]
["92845","SINAPI",88246,"0,1610000"]
["92845","SINAPI",88316,"0,3220000"]
["92846",null,null,""]
["92846","SINAPI",5631,"0,0340000"]
["92846","SINAPI",5632,"0,0720000"]
["92846","SINAPI",88246,"0,1610000"]
["92846","SINAPI",88316,"0,3220000"]
["92847",null,null,""]
["92847","SINAPI",5631,"0,0380000"]
["92847","SINAPI",5632,"0,0800000"]
["92847","SINAPI-I",7720,"1,0300000"]
["92847","SINAPI-I",40347,"0,5000000"]
["92847","SINAPI",88246,"0,1780000"]
["92847","SINAPI",88316,"0,3550000"]
["92848",null,null,""]
["92848","SINAPI",5631,"0,0380000"]
["92848","SINAPI",5632,"0,0800000"]
["92848","SINAPI",88246,"0,1780000"]
["92848","SINAPI",88316,"0,3550000"]
["92849",null,null,""]
["92849","SINAPI",5631,"0,0250000"]
["92849","SINAPI",5632,"0,0520000"]
["92849","SINAPI-I",40335,"1,0300000"]
["92849","SINAPI-I",40340,"0,5000000"]
["92849","SINAPI",88246,"0,1160000"]
["92849","SINAPI",88316,"0,2310000"]
["92850",null,null,""]
["92850","SINAPI",5631,"0,0250000"]
["92850","SINAPI",5632,"0,0520000"]
["92850","SINAPI",88246,"0,1160000"]
["92850","SINAPI",88316,"0,2310000"]
["92851",null,null,""]
["92851","SINAPI",5631,"0,0310000"]
["92851","SINAPI",5632,"0,0660000"]
["92851","SINAPI-I",7740,"1,0300000"]
["92851","SINAPI-I",40341,"0,5000000"]
["92851","SINAPI",88246,"0,1470000"]
["92851","SINAPI",88316,"0,2950000"]
["92852",null,null,""]
["92852","SINAPI",5631,"0,0310000"]
["92852","SINAPI",5632,"0,0660000"]
["92852","SINAPI",88246,"0,1470000"]
["92852","SINAPI",88316,"0,2950000"]
["92853",null,null,""]
["92853","SINAPI",5631,"0,0380000"]
["92853","SINAPI",5632,"0,0800000"]
["92853","SINAPI-I",7741,"1,0300000"]
["92853","SINAPI-I",40342,"0,5000000"]
["92853","SINAPI",88246,"0,1790000"]
["92853","SINAPI",88316,"0,3580000"]
["92854",null,null,""]
["92854","SINAPI",5631,"0,0380000"]
["92854","SINAPI",5632,"0,0800000"]
["92854","SINAPI",88246,"0,1790000"]
["92854","SINAPI",88316,"0,3580000"]
["92855",null,null,""]
["92855","SINAPI",5631,"0,0450000"]
["92855","SINAPI",5632,"0,0940000"]
["92855","SINAPI-I",7774,"1,0300000"]
["92855","SINAPI-I",40343,"0,5000000"]
["92855","SINAPI",88246,"0,2110000"]
["92855","SINAPI",88316,"0,4210000"]
["92856",null,null,""]
["92856","SINAPI",5631,"0,0450000"]
["92856","SINAPI",5632,"0,0940000"]
["92856","SINAPI",88246,"0,2110000"]
["92856","SINAPI",88316,"0,4210000"]
["92857",null,null,""]
["92857","SINAPI",5631,"0,0510000"]
["92857","SINAPI",5632,"0,1080000"]
["92857","SINAPI-I",7744,"1,0300000"]
["92857","SINAPI-I",40344,"0,5000000"]
["92857","SINAPI",88246,"0,2420000"]
["92857","SINAPI",88316,"0,4840000"]
["92858",null,null,""]
["92858","SINAPI",5631,"0,0510000"]
["92858","SINAPI",5632,"0,1080000"]
["92858","SINAPI",88246,"0,2420000"]
["92858","SINAPI",88316,"0,4840000"]
["92859",null,null,""]
["92859","SINAPI",5631,"0,0580000"]
["92859","SINAPI",5632,"0,1230000"]
["92859","SINAPI-I",7773,"1,0300000"]
["92859","SINAPI-I",40345,"0,5000000"]
["92859","SINAPI",88246,"0,2740000"]
["92859","SINAPI",88316,"0,5480000"]
["92860",null,null,""]
["92860","SINAPI",5631,"0,0580000"]
["92860","SINAPI",5632,"0,1230000"]
["92860","SINAPI",88246,"0,2740000"]
["92860","SINAPI",88316,"0,5480000"]
["92861",null,null,""]
["92861","SINAPI",5631,"0,0650000"]
["92861","SINAPI",5632,"0,1370000"]
["92861","SINAPI-I",7754,"1,0300000"]
["92861","SINAPI-I",40346,"0,5000000"]
["92861","SINAPI",88246,"0,3050000"]
["92861","SINAPI",88316,"0,6110000"]
["92862",null,null,""]
["92862","SINAPI",5631,"0,0650000"]
["92862","SINAPI",5632,"0,1370000"]
["92862","SINAPI",88246,"0,3050000"]
["92862","SINAPI",88316,"0,6110000"]
["92863",null,null,""]
["92863","SINAPI",5631,"0,0720000"]
["92863","SINAPI",5632,"0,1510000"]
["92863","SINAPI-I",7720,"1,0300000"]
["92863","SINAPI-I",40347,"0,5000000"]
["92863","SINAPI",88246,"0,3370000"]
["92863","SINAPI",88316,"0,6740000"]
["92864",null,null,""]
["92864","SINAPI",5631,"0,0720000"]
["92864","SINAPI",5632,"0,1510000"]
["92864","SINAPI",88246,"0,3370000"]
["92864","SINAPI",88316,"0,6740000"]
["92210",null,null,""]
["92210","SINAPI",5631,"0,0740000"]
["92210","SINAPI",5632,"0,1550000"]
["92210","SINAPI-I",7745,"1,0300000"]
["92210","SINAPI",88246,"0,3460000"]
["92210","SINAPI",88316,"0,6920000"]
["92210","SINAPI",88629,"0,0020000"]
["92211",null,null,""]
["92211","SINAPI",5631,"0,0890000"]
["92211","SINAPI",5632,"0,1880000"]
["92211","SINAPI-I",7714,"1,0300000"]
["92211","SINAPI",88246,"0,4200000"]
["92211","SINAPI",88316,"0,8390000"]
["92211","SINAPI",88629,"0,0030000"]
["92212",null,null,""]
["92212","SINAPI",5631,"0,1050000"]
["92212","SINAPI",5632,"0,2210000"]
["92212","SINAPI-I",7725,"1,0300000"]
["92212","SINAPI",88246,"0,4930000"]
["92212","SINAPI",88316,"0,9860000"]
["92212","SINAPI",88629,"0,0050000"]
["92213",null,null,""]
["92213","SINAPI",5631,"0,1200000"]
["92213","SINAPI",5632,"0,2540000"]
["92213","SINAPI-I",7742,"1,0300000"]
["92213","SINAPI",88246,"0,5670000"]
["92213","SINAPI",88316,"1,1330000"]
["92213","SINAPI",88629,"0,0070000"]
["92214",null,null,""]
["92214","SINAPI",5631,"0,1360000"]
["92214","SINAPI",5632,"0,2870000"]
["92214","SINAPI-I",7750,"1,0300000"]
["92214","SINAPI",88246,"0,6400000"]
["92214","SINAPI",88316,"1,2800000"]
["92214","SINAPI",88629,"0,0120000"]
["92215",null,null,""]
["92215","SINAPI",5631,"0,1520000"]
["92215","SINAPI",5632,"0,3200000"]
["92215","SINAPI-I",7756,"1,0300000"]
["92215","SINAPI",88246,"0,7140000"]
["92215","SINAPI",88316,"1,4270000"]
["92215","SINAPI",88629,"0,0180000"]
["92216",null,null,""]
["92216","SINAPI",5631,"0,1670000"]
["92216","SINAPI",5632,"0,3520000"]
["92216","SINAPI-I",7753,"1,0300000"]
["92216","SINAPI",88246,"0,7870000"]
["92216","SINAPI",88316,"1,5740000"]
["92216","SINAPI",88629,"0,0280000"]
["92219",null,null,""]
["92219","SINAPI",5631,"0,0880000"]
["92219","SINAPI",5632,"0,1860000"]
["92219","SINAPI-I",7745,"1,0300000"]
["92219","SINAPI",88246,"0,4150000"]
["92219","SINAPI",88316,"0,8310000"]
["92219","SINAPI",88629,"0,0020000"]
["92220",null,null,""]
["92220","SINAPI",5631,"0,1070000"]
["92220","SINAPI",5632,"0,2260000"]
["92220","SINAPI-I",7714,"1,0300000"]
["92220","SINAPI",88246,"0,5040000"]
["92220","SINAPI",88316,"1,0080000"]
["92220","SINAPI",88629,"0,0030000"]
["92221",null,null,""]
["92221","SINAPI",5631,"0,1260000"]
["92221","SINAPI",5632,"0,2650000"]
["92221","SINAPI-I",7725,"1,0300000"]
["92221","SINAPI",88246,"0,5930000"]
["92221","SINAPI",88316,"1,1850000"]
["92221","SINAPI",88629,"0,0050000"]
["92222",null,null,""]
["92222","SINAPI",5631,"0,1450000"]
["92222","SINAPI",5632,"0,3050000"]
["92222","SINAPI-I",7742,"1,0300000"]
["92222","SINAPI",88246,"0,6810000"]
["92222","SINAPI",88316,"1,3620000"]
["92222","SINAPI",88629,"0,0070000"]
["92223",null,null,""]
["92223","SINAPI",5631,"0,1630000"]
["92223","SINAPI",5632,"0,3450000"]
["92223","SINAPI-I",7750,"1,0300000"]
["92223","SINAPI",88246,"0,7700000"]
["92223","SINAPI",88316,"1,5390000"]
["92223","SINAPI",88629,"0,0120000"]
["92224",null,null,""]
["92224","SINAPI",5631,"0,1820000"]
["92224","SINAPI",5632,"0,3840000"]
["92224","SINAPI-I",7756,"1,0300000"]
["92224","SINAPI",88246,"0,8580000"]
["92224","SINAPI",88316,"1,7160000"]
["92224","SINAPI",88629,"0,0180000"]
["92226",null,null,""]
["92226","SINAPI",5631,"0,2010000"]
["92226","SINAPI",5632,"0,4240000"]
["92226","SINAPI-I",7753,"1,0300000"]
["92226","SINAPI",88246,"0,9470000"]
["92226","SINAPI",88316,"1,8930000"]
["92226","SINAPI",88629,"0,0280000"]
["92808",null,null,""]
["92808","SINAPI",5631,"0,0580000"]
["92808","SINAPI",5632,"0,1220000"]
["92808","SINAPI",88246,"0,2730000"]
["92808","SINAPI",88316,"0,5450000"]
["92808","SINAPI",88629,"0,0010000"]
["92809",null,null,""]
["92809","SINAPI",5631,"0,0740000"]
["92809","SINAPI",5632,"0,1550000"]
["92809","SINAPI",88246,"0,3460000"]
["92809","SINAPI",88316,"0,6920000"]
["92809","SINAPI",88629,"0,0020000"]
["92810",null,null,""]
["92810","SINAPI",5631,"0,0890000"]
["92810","SINAPI",5632,"0,1880000"]
["92810","SINAPI",88246,"0,4200000"]
["92810","SINAPI",88316,"0,8390000"]
["92810","SINAPI",88629,"0,0030000"]
["92811",null,null,""]
["92811","SINAPI",5631,"0,1050000"]
["92811","SINAPI",5632,"0,2210000"]
["92811","SINAPI",88246,"0,4930000"]
["92811","SINAPI",88316,"0,9860000"]
["92811","SINAPI",88629,"0,0050000"]
["92812",null,null,""]
["92812","SINAPI",5631,"0,1200000"]
["92812","SINAPI",5632,"0,2540000"]
["92812","SINAPI",88246,"0,5670000"]
["92812","SINAPI",88316,"1,1330000"]
["92812","SINAPI",88629,"0,0070000"]
["92813",null,null,""]
["92813","SINAPI",5631,"0,1360000"]
["92813","SINAPI",5632,"0,2870000"]
["92813","SINAPI",88246,"0,6400000"]
["92813","SINAPI",88316,"1,2800000"]
["92813","SINAPI",88629,"0,0120000"]
["92814",null,null,""]
["92814","SINAPI",5631,"0,1520000"]
["92814","SINAPI",5632,"0,3200000"]
["92814","SINAPI",88246,"0,7140000"]
["92814","SINAPI",88316,"1,4270000"]
["92814","SINAPI",88629,"0,0180000"]
["92815",null,null,""]
["92815","SINAPI",5631,"0,1670000"]
["92815","SINAPI",5632,"0,3520000"]
["92815","SINAPI",88246,"0,7870000"]
["92815","SINAPI",88316,"1,5740000"]
["92815","SINAPI",88629,"0,0280000"]
["92816",null,null,""]
["92816","SINAPI",5631,"0,2090000"]
["92816","SINAPI",5632,"0,4405000"]
["92816","SINAPI-I",7757,"1,0300000"]
["92816","SINAPI",88246,"0,9849000"]
["92816","SINAPI",88316,"1,9698000"]
["92816","SINAPI",88629,"0,0350000"]
["92817",null,null,""]
["92817","SINAPI",5631,"0,2090000"]
["92817","SINAPI",5632,"0,4405000"]
["92817","SINAPI",88246,"0,9849000"]
["92817","SINAPI",88316,"1,9698000"]
["92817","SINAPI",88629,"0,0350000"]
["92818",null,null,""]
["92818","SINAPI",5631,"0,2812000"]
["92818","SINAPI",5632,"0,5928000"]
["92818","SINAPI-I",7758,"1,0300000"]
["92818","SINAPI",88246,"1,3254000"]
["92818","SINAPI",88316,"2,6507000"]
["92818","SINAPI",88629,"0,0472000"]
["92819",null,null,""]
["92819","SINAPI",5631,"0,2812000"]
["92819","SINAPI",5632,"0,5928000"]
["92819","SINAPI",88246,"1,3254000"]
["92819","SINAPI",88316,"2,6507000"]
["92819","SINAPI",88629,"0,0472000"]
["92820",null,null,""]
["92820","SINAPI",5631,"0,0690000"]
["92820","SINAPI",5632,"0,1460000"]
["92820","SINAPI",88246,"0,3270000"]
["92820","SINAPI",88316,"0,6540000"]
["92820","SINAPI",88629,"0,0010000"]
["92821",null,null,""]
["92821","SINAPI",5631,"0,0880000"]
["92821","SINAPI",5632,"0,1860000"]
["92821","SINAPI",88246,"0,4150000"]
["92821","SINAPI",88316,"0,8310000"]
["92821","SINAPI",88629,"0,0020000"]
["92822",null,null,""]
["92822","SINAPI",5631,"0,1070000"]
["92822","SINAPI",5632,"0,2260000"]
["92822","SINAPI",88246,"0,5040000"]
["92822","SINAPI",88316,"1,0080000"]
["92822","SINAPI",88629,"0,0030000"]
["92824",null,null,""]
["92824","SINAPI",5631,"0,1260000"]
["92824","SINAPI",5632,"0,2650000"]
["92824","SINAPI",88246,"0,5930000"]
["92824","SINAPI",88316,"1,1850000"]
["92824","SINAPI",88629,"0,0050000"]
["92825",null,null,""]
["92825","SINAPI",5631,"0,1450000"]
["92825","SINAPI",5632,"0,3050000"]
["92825","SINAPI",88246,"0,6810000"]
["92825","SINAPI",88316,"1,3620000"]
["92825","SINAPI",88629,"0,0070000"]
["92826",null,null,""]
["92826","SINAPI",5631,"0,1630000"]
["92826","SINAPI",5632,"0,3450000"]
["92826","SINAPI",88246,"0,7700000"]
["92826","SINAPI",88316,"1,5390000"]
["92826","SINAPI",88629,"0,0120000"]
["92827",null,null,""]
["92827","SINAPI",5631,"0,1820000"]
["92827","SINAPI",5632,"0,3840000"]
["92827","SINAPI",88246,"0,8580000"]
["92827","SINAPI",88316,"1,7160000"]
["92827","SINAPI",88629,"0,0180000"]
["92828",null,null,""]
["92828","SINAPI",5631,"0,2010000"]
["92828","SINAPI",5632,"0,4240000"]
["92828","SINAPI",88246,"0,9470000"]
["92828","SINAPI",88316,"1,8930000"]
["92828","SINAPI",88629,"0,0280000"]
["92829",null,null,""]
["92829","SINAPI",5631,"0,2494000"]
["92829","SINAPI",5632,"0,5260000"]
["92829","SINAPI-I",7757,"1,0300000"]
["92829","SINAPI",88246,"1,1748000"]
["92829","SINAPI",88316,"2,3484000"]
["92829","SINAPI",88629,"0,0347000"]
["92830",null,null,""]
["92830","SINAPI",5631,"0,2494000"]
["92830","SINAPI",5632,"0,5260000"]
["92830","SINAPI",88246,"1,1748000"]
["92830","SINAPI",88316,"2,3484000"]
["92830","SINAPI",88629,"0,0347000"]
["92831",null,null,""]
["92831","SINAPI",5631,"0,3314000"]
["92831","SINAPI",5632,"0,6991000"]
["92831","SINAPI-I",7758,"1,0300000"]
["92831","SINAPI",88246,"1,5615000"]
["92831","SINAPI",88316,"3,1213000"]
["92831","SINAPI",88629,"0,0462000"]
["92832",null,null,""]
["92832","SINAPI",5631,"0,3314000"]
["92832","SINAPI",5632,"0,6991000"]
["92832","SINAPI",88246,"1,5615000"]
["92832","SINAPI",88316,"3,1213000"]
["92832","SINAPI",88629,"0,0462000"]
["95565",null,null,""]
["95565","SINAPI",5631,"0,0580000"]
["95565","SINAPI",5632,"0,1220000"]
["95565","SINAPI-I",40334,"1,0300000"]
["95565","SINAPI",88246,"0,2730000"]
["95565","SINAPI",88316,"0,5450000"]
["95565","SINAPI",88629,"0,0010000"]
["95566",null,null,""]
["95566","SINAPI",5631,"0,0690000"]
["95566","SINAPI",5632,"0,1460000"]
["95566","SINAPI-I",40334,"1,0300000"]
["95566","SINAPI",88246,"0,3270000"]
["95566","SINAPI",88316,"0,6540000"]
["95566","SINAPI",88629,"0,0010000"]
["95567",null,null,""]
["95567","SINAPI",5631,"0,0580000"]
["95567","SINAPI",5632,"0,1220000"]
["95567","SINAPI-I",7796,"1,0300000"]
["95567","SINAPI",88246,"0,2730000"]
["95567","SINAPI",88316,"0,5450000"]
["95567","SINAPI",88629,"0,0010000"]
["95568",null,null,""]
["95568","SINAPI",5631,"0,0740000"]
["95568","SINAPI",5632,"0,1550000"]
["95568","SINAPI-I",7781,"1,0300000"]
["95568","SINAPI",88246,"0,3460000"]
["95568","SINAPI",88316,"0,6920000"]
["95568","SINAPI",88629,"0,0020000"]
["95569",null,null,""]
["95569","SINAPI",5631,"0,0890000"]
["95569","SINAPI",5632,"0,1880000"]
["95569","SINAPI-I",7795,"1,0300000"]
["95569","SINAPI",88246,"0,4200000"]
["95569","SINAPI",88316,"0,8390000"]
["95569","SINAPI",88629,"0,0030000"]
["95570",null,null,""]
["95570","SINAPI",5631,"0,0690000"]
["95570","SINAPI",5632,"0,1460000"]
["95570","SINAPI-I",7796,"1,0300000"]
["95570","SINAPI",88246,"0,3270000"]
["95570","SINAPI",88316,"0,6540000"]
["95570","SINAPI",88629,"0,0010000"]
["95571",null,null,""]
["95571","SINAPI",5631,"0,0880000"]
["95571","SINAPI",5632,"0,1860000"]
["95571","SINAPI-I",7781,"1,0300000"]
["95571","SINAPI",88246,"0,4150000"]
["95571","SINAPI",88316,"0,8310000"]
["95571","SINAPI",88629,"0,0020000"]
["95572",null,null,""]
["95572","SINAPI",5631,"0,1070000"]
["95572","SINAPI",5632,"0,2260000"]
["95572","SINAPI-I",7795,"1,0300000"]
["95572","SINAPI",88246,"0,5040000"]
["95572","SINAPI",88316,"1,0080000"]
["95572","SINAPI",88629,"0,0030000"]
["97127",null,null,""]
["97127","SINAPI-I",20078,"0,0151000"]
["97127","SINAPI",88246,"0,1048000"]
["97127","SINAPI",88316,"0,1048000"]
["97128",null,null,""]
["97128","SINAPI",5678,"0,0086000"]
["97128","SINAPI",5679,"0,0414000"]
["97128","SINAPI-I",20078,"0,0195000"]
["97128","SINAPI",88246,"0,1359000"]
["97128","SINAPI",88316,"0,1359000"]
["97129",null,null,""]
["97129","SINAPI",5678,"0,0106000"]
["97129","SINAPI",5679,"0,0509000"]
["97129","SINAPI-I",20078,"0,0240000"]
["97129","SINAPI",88246,"0,1670000"]
["97129","SINAPI",88316,"0,1670000"]
["97130",null,null,""]
["97130","SINAPI",5678,"0,0126000"]
["97130","SINAPI",5679,"0,0604000"]
["97130","SINAPI-I",20078,"0,0284000"]
["97130","SINAPI",88246,"0,1981000"]
["97130","SINAPI",88316,"0,1981000"]
["97131",null,null,""]
["97131","SINAPI",5678,"0,0146000"]
["97131","SINAPI",5679,"0,0698000"]
["97131","SINAPI-I",20078,"0,0329000"]
["97131","SINAPI",88246,"0,2291000"]
["97131","SINAPI",88316,"0,2291000"]
["97132",null,null,""]
["97132","SINAPI",5678,"0,0165000"]
["97132","SINAPI",5679,"0,0793000"]
["97132","SINAPI-I",20078,"0,0373000"]
["97132","SINAPI",88246,"0,2602000"]
["97132","SINAPI",88316,"0,2602000"]
["97133",null,null,""]
["97133","SINAPI",5678,"0,0205000"]
["97133","SINAPI",5679,"0,0983000"]
["97133","SINAPI-I",20078,"0,0462000"]
["97133","SINAPI",88246,"0,3224000"]
["97133","SINAPI",88316,"0,3224000"]
["97134",null,null,""]
["97134","SINAPI-I",20078,"0,0151000"]
["97134","SINAPI",88246,"0,0433000"]
["97134","SINAPI",88316,"0,0433000"]
["97135",null,null,""]
["97135","SINAPI",5678,"0,0086000"]
["97135","SINAPI",5679,"0,0165000"]
["97135","SINAPI-I",20078,"0,0195000"]
["97135","SINAPI",88246,"0,0562000"]
["97135","SINAPI",88316,"0,0562000"]
["97136",null,null,""]
["97136","SINAPI",5678,"0,0106000"]
["97136","SINAPI",5679,"0,0203000"]
["97136","SINAPI-I",20078,"0,0240000"]
["97136","SINAPI",88246,"0,0690000"]
["97136","SINAPI",88316,"0,0690000"]
["97137",null,null,""]
["97137","SINAPI",5678,"0,0126000"]
["97137","SINAPI",5679,"0,0241000"]
["97137","SINAPI-I",20078,"0,0284000"]
["97137","SINAPI",88246,"0,0819000"]
["97137","SINAPI",88316,"0,0819000"]
["97138",null,null,""]
["97138","SINAPI",5678,"0,0146000"]
["97138","SINAPI",5679,"0,0278000"]
["97138","SINAPI-I",20078,"0,0329000"]
["97138","SINAPI",88246,"0,0947000"]
["97138","SINAPI",88316,"0,0947000"]
["97139",null,null,""]
["97139","SINAPI",5678,"0,0165000"]
["97139","SINAPI",5679,"0,0316000"]
["97139","SINAPI-I",20078,"0,0373000"]
["97139","SINAPI",88246,"0,1076000"]
["97139","SINAPI",88316,"0,1076000"]
["97140",null,null,""]
["97140","SINAPI",5678,"0,0205000"]
["97140","SINAPI",5679,"0,0392000"]
["97140","SINAPI-I",20078,"0,0462000"]
["97140","SINAPI",88246,"0,1333000"]
["97140","SINAPI",88316,"0,1333000"]
["103089",null,null,""]
["103089","SINAPI",5928,"0,0177000"]
["103089","SINAPI",5930,"0,0354000"]
["103089","SINAPI",88248,"0,0342000"]
["103089","SINAPI",88267,"0,1247000"]
["103090",null,null,""]
["103090","SINAPI",5928,"0,0208000"]
["103090","SINAPI",5930,"0,0416000"]
["103090","SINAPI",88248,"0,0421000"]
["103090","SINAPI",88267,"0,1532000"]
["103091",null,null,""]
["103091","SINAPI",5928,"0,0285000"]
["103091","SINAPI",5930,"0,0570000"]
["103091","SINAPI",88248,"0,0617000"]
["103091","SINAPI",88267,"0,2247000"]
["103092",null,null,""]
["103092","SINAPI",5928,"0,0362000"]
["103092","SINAPI",5930,"0,0725000"]
["103092","SINAPI",88248,"0,0813000"]
["103092","SINAPI",88267,"0,2961000"]
["103093",null,null,""]
["103093","SINAPI",5928,"0,0552000"]
["103093","SINAPI",5930,"0,1104000"]
["103093","SINAPI",88248,"0,1248000"]
["103093","SINAPI",88267,"0,4546000"]
["103094",null,null,""]
["103094","SINAPI",5928,"0,0630000"]
["103094","SINAPI",5930,"0,1259000"]
["103094","SINAPI",88248,"0,1444000"]
["103094","SINAPI",88267,"0,5261000"]
["103095",null,null,""]
["103095","SINAPI",5928,"0,0819000"]
["103095","SINAPI",5930,"0,1638000"]
["103095","SINAPI",88248,"0,1879000"]
["103095","SINAPI",88267,"0,6846000"]
["103096",null,null,""]
["103096","SINAPI",5928,"0,0897000"]
["103096","SINAPI",5930,"0,1793000"]
["103096","SINAPI",88248,"0,2075000"]
["103096","SINAPI",88267,"0,7561000"]
["103097",null,null,""]
["103097","SINAPI",5928,"0,1086000"]
["103097","SINAPI",5930,"0,2173000"]
["103097","SINAPI",88248,"0,2511000"]
["103097","SINAPI",88267,"0,9146000"]
["103098",null,null,""]
["103098","SINAPI",5928,"0,1164000"]
["103098","SINAPI",5930,"0,2327000"]
["103098","SINAPI",88248,"0,2707000"]
["103098","SINAPI",88267,"0,9860000"]
["103099",null,null,""]
["103099","SINAPI",5928,"0,1318000"]
["103099","SINAPI",5930,"0,2637000"]
["103099","SINAPI",88248,"0,3099000"]
["103099","SINAPI",88267,"1,1289000"]
["103100",null,null,""]
["103100","SINAPI",5928,"0,1399000"]
["103100","SINAPI",5930,"0,2798000"]
["103100","SINAPI",88248,"0,3333000"]
["103100","SINAPI",88267,"1,2143000"]
["103101",null,null,""]
["103101","SINAPI",5928,"0,1536000"]
["103101","SINAPI",5930,"0,3072000"]
["103101","SINAPI",88248,"0,3688000"]
["103101","SINAPI",88267,"1,3435000"]
["103102",null,null,""]
["103102","SINAPI",5928,"0,1769000"]
["103102","SINAPI",5930,"0,3538000"]
["103102","SINAPI",88248,"0,4247000"]
["103102","SINAPI",88267,"1,5470000"]
["103103",null,null,""]
["103103","SINAPI",5928,"0,1906000"]
["103103","SINAPI",5930,"0,3812000"]
["103103","SINAPI",88248,"0,4601000"]
["103103","SINAPI",88267,"1,6762000"]
["103104",null,null,""]
["103104","SINAPI",5928,"0,2276000"]
["103104","SINAPI",5930,"0,4552000"]
["103104","SINAPI",88248,"0,5515000"]
["103104","SINAPI",88267,"2,0090000"]
["103105",null,null,""]
["103105","SINAPI",5928,"0,0882000"]
["103105","SINAPI",5930,"0,1764000"]
["103105","SINAPI",88248,"0,0956000"]
["103105","SINAPI",88267,"0,3482000"]
["103106",null,null,""]
["103106","SINAPI",5928,"0,1021000"]
["103106","SINAPI",5930,"0,2042000"]
["103106","SINAPI",88248,"0,1251000"]
["103106","SINAPI",88267,"0,4557000"]
["103107",null,null,""]
["103107","SINAPI",5928,"0,1368000"]
["103107","SINAPI",5930,"0,2736000"]
["103107","SINAPI",88248,"0,1989000"]
["103107","SINAPI",88267,"0,7247000"]
["103108",null,null,""]
["103108","SINAPI",5928,"0,1715000"]
["103108","SINAPI",5930,"0,3430000"]
["103108","SINAPI",88248,"0,2728000"]
["103108","SINAPI",88267,"0,9936000"]
["103109",null,null,""]
["103109","SINAPI",5928,"0,2714000"]
["103109","SINAPI",5930,"0,5428000"]
["103109","SINAPI",88248,"0,4853000"]
["103109","SINAPI",88267,"1,7679000"]
["103110",null,null,""]
["103110","SINAPI",5928,"0,3061000"]
["103110","SINAPI",5930,"0,6122000"]
["103110","SINAPI",88248,"0,5591000"]
["103110","SINAPI",88267,"2,0368000"]
["103111",null,null,""]
["103111","SINAPI",5928,"0,4060000"]
["103111","SINAPI",5930,"0,8120000"]
["103111","SINAPI",88248,"0,7717000"]
["103111","SINAPI",88267,"2,8111000"]
["103112",null,null,""]
["103112","SINAPI",5928,"0,4407000"]
["103112","SINAPI",5930,"0,8814000"]
["103112","SINAPI",88248,"0,8455000"]
["103112","SINAPI",88267,"3,0800000"]
["103113",null,null,""]
["103113","SINAPI",5928,"0,5406000"]
["103113","SINAPI",5930,"1,0812000"]
["103113","SINAPI",88248,"1,0580000"]
["103113","SINAPI",88267,"3,8543000"]
["103114",null,null,""]
["103114","SINAPI",5928,"0,5753000"]
["103114","SINAPI",5930,"1,1506000"]
["103114","SINAPI",88248,"1,1319000"]
["103114","SINAPI",88267,"4,1232000"]
["103115",null,null,""]
["103115","SINAPI",5928,"0,6447000"]
["103115","SINAPI",5930,"1,2894000"]
["103115","SINAPI",88248,"1,2795000"]
["103115","SINAPI",88267,"4,6611000"]
["103116",null,null,""]
["103116","SINAPI",5928,"0,7793000"]
["103116","SINAPI",5930,"1,5586000"]
["103116","SINAPI",88248,"1,5659000"]
["103116","SINAPI",88267,"5,7043000"]
["103117",null,null,""]
["103117","SINAPI",5928,"0,8487000"]
["103117","SINAPI",5930,"1,6974000"]
["103117","SINAPI",88248,"1,7136000"]
["103117","SINAPI",88267,"6,2422000"]
["103118",null,null,""]
["103118","SINAPI",5928,"0,9833000"]
["103118","SINAPI",5930,"1,9666000"]
["103118","SINAPI",88248,"1,9999000"]
["103118","SINAPI",88267,"7,2854000"]
["103119",null,null,""]
["103119","SINAPI",5928,"1,0527000"]
["103119","SINAPI",5930,"2,1054000"]
["103119","SINAPI",88248,"2,1476000"]
["103119","SINAPI",88267,"7,8233000"]
["103120",null,null,""]
["103120","SINAPI",5928,"1,2567000"]
["103120","SINAPI",5930,"2,5134000"]
["103120","SINAPI",88248,"2,5816000"]
["103120","SINAPI",88267,"9,4044000"]
["103121",null,null,""]
["103121","SINAPI",5928,"0,1107000"]
["103121","SINAPI",5930,"0,2214000"]
["103121","SINAPI",88248,"0,1434000"]
["103121","SINAPI",88267,"0,5222000"]
["103122",null,null,""]
["103122","SINAPI",5928,"0,1315000"]
["103122","SINAPI",5930,"0,2630000"]
["103122","SINAPI",88248,"0,1877000"]
["103122","SINAPI",88267,"0,6836000"]
["103123",null,null,""]
["103123","SINAPI",5928,"0,1836000"]
["103123","SINAPI",5930,"0,3671000"]
["103123","SINAPI",88248,"0,2984000"]
["103123","SINAPI",88267,"1,0870000"]
["103124",null,null,""]
["103124","SINAPI",5928,"0,2356000"]
["103124","SINAPI",5930,"0,4712000"]
["103124","SINAPI",88248,"0,4091000"]
["103124","SINAPI",88267,"1,4904000"]
["103125",null,null,""]
["103125","SINAPI",5928,"0,3855000"]
["103125","SINAPI",5930,"0,7709000"]
["103125","SINAPI",88248,"0,7280000"]
["103125","SINAPI",88267,"2,6518000"]
["103126",null,null,""]
["103126","SINAPI",5928,"0,4375000"]
["103126","SINAPI",5930,"0,8750000"]
["103126","SINAPI",88248,"0,8387000"]
["103126","SINAPI",88267,"3,0552000"]
["103127",null,null,""]
["103127","SINAPI",5928,"0,5874000"]
["103127","SINAPI",5930,"1,1747000"]
["103127","SINAPI",88248,"1,1575000"]
["103127","SINAPI",88267,"4,2166000"]
["103128",null,null,""]
["103128","SINAPI",5928,"0,6394000"]
["103128","SINAPI",5930,"1,2788000"]
["103128","SINAPI",88248,"1,2683000"]
["103128","SINAPI",88267,"4,6201000"]
["103129",null,null,""]
["103129","SINAPI",5928,"0,7893000"]
["103129","SINAPI",5930,"1,5785000"]
["103129","SINAPI",88248,"1,5871000"]
["103129","SINAPI",88267,"5,7815000"]
["103130",null,null,""]
["103130","SINAPI",5928,"0,8413000"]
["103130","SINAPI",5930,"1,6826000"]
["103130","SINAPI",88248,"1,6978000"]
["103130","SINAPI",88267,"6,1849000"]
["103131",null,null,""]
["103131","SINAPI",5928,"0,9454000"]
["103131","SINAPI",5930,"1,8908000"]
["103131","SINAPI",88248,"1,9193000"]
["103131","SINAPI",88267,"6,9917000"]
["103132",null,null,""]
["103132","SINAPI",5928,"1,1473000"]
["103132","SINAPI",5930,"2,2946000"]
["103132","SINAPI",88248,"2,3488000"]
["103132","SINAPI",88267,"8,5565000"]
["103133",null,null,""]
["103133","SINAPI",5928,"1,2514000"]
["103133","SINAPI",5930,"2,5028000"]
["103133","SINAPI",88248,"2,5703000"]
["103133","SINAPI",88267,"9,3633000"]
["103134",null,null,""]
["103134","SINAPI",5928,"1,4533000"]
["103134","SINAPI",5930,"2,9066000"]
["103134","SINAPI",88248,"2,9999000"]
["103134","SINAPI",88267,"10,9282000"]
["103135",null,null,""]
["103135","SINAPI",5928,"1,5574000"]
["103135","SINAPI",5930,"3,1148000"]
["103135","SINAPI",88248,"3,2214000"]
["103135","SINAPI",88267,"11,7350000"]
["103136",null,null,""]
["103136","SINAPI",5928,"1,8634000"]
["103136","SINAPI",5930,"3,7268000"]
["103136","SINAPI",88248,"3,8724000"]
["103136","SINAPI",88267,"14,1066000"]
["103137",null,null,""]
["103137","SINAPI",5928,"0,0658000"]
["103137","SINAPI",5930,"0,1315000"]
["103137","SINAPI",88248,"0,0478000"]
["103137","SINAPI",88267,"0,1741000"]
["103138",null,null,""]
["103138","SINAPI",5928,"0,0727000"]
["103138","SINAPI",5930,"0,1454000"]
["103138","SINAPI",88248,"0,0626000"]
["103138","SINAPI",88267,"0,2279000"]
["103139",null,null,""]
["103139","SINAPI",5928,"0,0901000"]
["103139","SINAPI",5930,"0,1801000"]
["103139","SINAPI",88248,"0,0995000"]
["103139","SINAPI",88267,"0,3623000"]
["103140",null,null,""]
["103140","SINAPI",5928,"0,1074000"]
["103140","SINAPI",5930,"0,2148000"]
["103140","SINAPI",88248,"0,1364000"]
["103140","SINAPI",88267,"0,4968000"]
["103141",null,null,""]
["103141","SINAPI",5928,"0,1574000"]
["103141","SINAPI",5930,"0,3147000"]
["103141","SINAPI",88248,"0,2427000"]
["103141","SINAPI",88267,"0,8839000"]
["103142",null,null,""]
["103142","SINAPI",5928,"0,1747000"]
["103142","SINAPI",5930,"0,3494000"]
["103142","SINAPI",88248,"0,2796000"]
["103142","SINAPI",88267,"1,0184000"]
["103143",null,null,""]
["103143","SINAPI",5928,"0,2247000"]
["103143","SINAPI",5930,"0,4493000"]
["103143","SINAPI",88248,"0,3858000"]
["103143","SINAPI",88267,"1,4055000"]
["103144",null,null,""]
["103144","SINAPI",5928,"0,2420000"]
["103144","SINAPI",5930,"0,4840000"]
["103144","SINAPI",88248,"0,4228000"]
["103144","SINAPI",88267,"1,5400000"]
["103145",null,null,""]
["103145","SINAPI",5928,"0,2920000"]
["103145","SINAPI",5930,"0,5839000"]
["103145","SINAPI",88248,"0,5290000"]
["103145","SINAPI",88267,"1,9272000"]
["103146",null,null,""]
["103146","SINAPI",5928,"0,3093000"]
["103146","SINAPI",5930,"0,6186000"]
["103146","SINAPI",88248,"0,5659000"]
["103146","SINAPI",88267,"2,0616000"]
["103147",null,null,""]
["103147","SINAPI",5928,"0,3440000"]
["103147","SINAPI",5930,"0,6880000"]
["103147","SINAPI",88248,"0,6398000"]
["103147","SINAPI",88267,"2,3306000"]
["103148",null,null,""]
["103148","SINAPI",5928,"0,4113000"]
["103148","SINAPI",5930,"0,8226000"]
["103148","SINAPI",88248,"0,7829000"]
["103148","SINAPI",88267,"2,8522000"]
["103149",null,null,""]
["103149","SINAPI",5928,"0,4460000"]
["103149","SINAPI",5930,"0,8920000"]
["103149","SINAPI",88248,"0,8568000"]
["103149","SINAPI",88267,"3,1211000"]
["103150",null,null,""]
["103150","SINAPI",5928,"0,5130000"]
["103150","SINAPI",5930,"1,0270000"]
["103150","SINAPI",88248,"1,0000000"]
["103150","SINAPI",88267,"3,6427000"]
["103151",null,null,""]
["103151","SINAPI",5928,"0,5480000"]
["103151","SINAPI",5930,"1,0960000"]
["103151","SINAPI",88248,"1,0738000"]
["103151","SINAPI",88267,"3,9117000"]
["103152",null,null,""]
["103152","SINAPI",5928,"0,6500000"]
["103152","SINAPI",5930,"1,3000000"]
["103152","SINAPI",88248,"1,2908000"]
["103152","SINAPI",88267,"4,7022000"]
["103372",null,null,""]
["103372","SINAPI-I",9813,"1,0000000"]
["103372","SINAPI",88246,"0,0034000"]
["103372","SINAPI",88316,"0,0068000"]
["103373",null,null,""]
["103373","SINAPI-I",9815,"1,0000000"]
["103373","SINAPI",88246,"0,0054000"]
["103373","SINAPI",88316,"0,0108000"]
["103376",null,null,""]
["103376","SINAPI-I",44526,"1,0000000"]
["103376","SINAPI",88246,"0,0186000"]
["103376","SINAPI",88316,"0,0371000"]
["103377",null,null,""]
["103377","SINAPI-I",44545,"1,0000000"]
["103377","SINAPI",88246,"0,0270000"]
["103377","SINAPI",88316,"0,0540000"]
["103379",null,null,""]
["103379","SINAPI-I",44547,"1,0000000"]
["103379","SINAPI",88246,"0,0338000"]
["103379","SINAPI",88316,"0,0675000"]
["103383",null,null,""]
["103383","SINAPI",5928,"0,0110000"]
["103383","SINAPI",5930,"0,0314000"]
["103383","SINAPI-I",44519,"1,0000000"]
["103383","SINAPI",88246,"0,0125000"]
["103383","SINAPI",88316,"0,0250000"]
["103385",null,null,""]
["103385","SINAPI",5928,"0,0210000"]
["103385","SINAPI",5930,"0,0602000"]
["103385","SINAPI-I",44520,"1,0000000"]
["103385","SINAPI",88246,"0,0240000"]
["103385","SINAPI",88316,"0,0479000"]
["103387",null,null,""]
["103387","SINAPI",5928,"0,0328000"]
["103387","SINAPI",5930,"0,0940000"]
["103387","SINAPI-I",44522,"1,0000000"]
["103387","SINAPI",88246,"0,0374000"]
["103387","SINAPI",88316,"0,0748000"]
["103389",null,null,""]
["103389","SINAPI",5928,"0,0481000"]
["103389","SINAPI",5930,"0,1380000"]
["103389","SINAPI-I",44523,"1,0000000"]
["103389","SINAPI",88246,"0,0549000"]
["103389","SINAPI",88316,"0,1098000"]
["103391",null,null,""]
["103391","SINAPI",5928,"0,0682000"]
["103391","SINAPI",5930,"0,1955000"]
["103391","SINAPI-I",44542,"1,0000000"]
["103391","SINAPI",88246,"0,0778000"]
["103391","SINAPI",88316,"0,1556000"]
["103392",null,null,""]
["103392","SINAPI",5928,"0,0800000"]
["103392","SINAPI",5930,"0,2293000"]
["103392","SINAPI-I",44525,"1,0000000"]
["103392","SINAPI",88246,"0,0912000"]
["103392","SINAPI",88316,"0,1825000"]
["103393",null,null,""]
["103393","SINAPI",5928,"0,0918000"]
["103393","SINAPI",5930,"0,2631000"]
["103393","SINAPI-I",44543,"1,0000000"]
["103393","SINAPI",88246,"0,1047000"]
["103393","SINAPI",88316,"0,2094000"]
["103394",null,null,""]
["103394","SINAPI",5928,"0,1154000"]
["103394","SINAPI",5930,"0,3308000"]
["103394","SINAPI-I",44518,"1,0000000"]
["103394","SINAPI",88246,"0,1316000"]
["103394","SINAPI",88316,"0,2632000"]
["103395",null,null,""]
["103395","SINAPI",5928,"0,1390000"]
["103395","SINAPI",5930,"0,3984000"]
["103395","SINAPI-I",44544,"1,0000000"]
["103395","SINAPI",88246,"0,1585000"]
["103395","SINAPI",88316,"0,3171000"]
["103396",null,null,""]
["103396","SINAPI",5928,"0,1626000"]
["103396","SINAPI",5930,"0,4661000"]
["103396","SINAPI-I",44546,"1,0000000"]
["103396","SINAPI",88246,"0,1855000"]
["103396","SINAPI",88316,"0,3709000"]
["103397",null,null,""]
["103397","SINAPI",88246,"0,0577000"]
["103397","SINAPI",88316,"0,1155000"]
["103398",null,null,""]
["103398","SINAPI",88246,"0,0924000"]
["103398","SINAPI",88316,"0,1848000"]
["103399",null,null,""]
["103399","SINAPI",88246,"0,1819000"]
["103399","SINAPI",88316,"0,3637000"]
["103400",null,null,""]
["103400","SINAPI",88246,"0,2598000"]
["103400","SINAPI",88316,"0,5196000"]
["103401",null,null,""]
["103401","SINAPI",88246,"0,3176000"]
["103401","SINAPI",88316,"0,6351000"]
["103402",null,null,""]
["103402","SINAPI",88246,"0,4619000"]
["103402","SINAPI",88316,"0,9238000"]
["103403",null,null,""]
["103403","SINAPI",88246,"0,5196000"]
["103403","SINAPI",88316,"1,0393000"]
["103404",null,null,""]
["103404","SINAPI",88246,"0,5774000"]
["103404","SINAPI",88316,"1,1547000"]
["103405",null,null,""]
["103405","SINAPI",88246,"0,6495000"]
["103405","SINAPI",88316,"1,2991000"]
["103406",null,null,""]
["103406","SINAPI",88246,"0,7217000"]
["103406","SINAPI",88316,"1,4434000"]
["103407",null,null,""]
["103407","SINAPI",88246,"0,8083000"]
["103407","SINAPI",88316,"1,6166000"]
["103408",null,null,""]
["103408","SINAPI",88246,"0,9094000"]
["103408","SINAPI",88316,"1,8187000"]
["103409",null,null,""]
["103409","SINAPI",88246,"1,0248000"]
["103409","SINAPI",88316,"2,0497000"]
["103410",null,null,""]
["103410","SINAPI",88246,"1,1547000"]
["103410","SINAPI",88316,"2,3095000"]
["103411",null,null,""]
["103411","SINAPI",88246,"0,1155000"]
["103411","SINAPI",88316,"0,2309000"]
["103412",null,null,""]
["103412","SINAPI",88246,"0,1848000"]
["103412","SINAPI",88316,"0,3695000"]
["103413",null,null,""]
["103413","SINAPI",88246,"0,3637000"]
["103413","SINAPI",88316,"0,7275000"]
["103414",null,null,""]
["103414","SINAPI",88246,"0,5196000"]
["103414","SINAPI",88316,"1,0393000"]
["103415",null,null,""]
["103415","SINAPI",88246,"0,6351000"]
["103415","SINAPI",88316,"1,2702000"]
["103416",null,null,""]
["103416","SINAPI",88246,"0,9238000"]
["103416","SINAPI",88316,"1,8476000"]
["103417",null,null,""]
["103417","SINAPI",88246,"1,0393000"]
["103417","SINAPI",88316,"2,0785000"]
["103418",null,null,""]
["103418","SINAPI",88246,"1,1547000"]
["103418","SINAPI",88316,"2,3095000"]
["103419",null,null,""]
["103419","SINAPI",88246,"1,2991000"]
["103419","SINAPI",88316,"2,5982000"]
["103420",null,null,""]
["103420","SINAPI",88246,"1,4434000"]
["103420","SINAPI",88316,"2,8868000"]
["103421",null,null,""]
["103421","SINAPI",88246,"1,6166000"]
["103421","SINAPI",88316,"3,2333000"]
["103422",null,null,""]
["103422","SINAPI",88246,"1,8187000"]
["103422","SINAPI",88316,"3,6374000"]
["103423",null,null,""]
["103423","SINAPI",88246,"2,0497000"]
["103423","SINAPI",88316,"4,0993000"]
["103424",null,null,""]
["103424","SINAPI",88246,"2,3095000"]
["103424","SINAPI",88316,"4,6189000"]
["103425",null,null,""]
["103425","SINAPI-I",37424,"1,0000000"]
["103425","SINAPI",88246,"0,0577000"]
["103425","SINAPI",88316,"0,1155000"]
["103426",null,null,""]
["103426","SINAPI-I",37425,"1,0000000"]
["103426","SINAPI",88246,"0,0924000"]
["103426","SINAPI",88316,"0,1848000"]
["103427",null,null,""]
["103427","SINAPI-I",37426,"1,0000000"]
["103427","SINAPI",88246,"0,1819000"]
["103427","SINAPI",88316,"0,3637000"]
["103428",null,null,""]
["103428","SINAPI-I",37428,"1,0000000"]
["103428","SINAPI",88246,"0,5774000"]
["103428","SINAPI",88316,"1,1547000"]
["103429",null,null,""]
["103429","SINAPI-I",37429,"1,0000000"]
["103429","SINAPI",88246,"1,1547000"]
["103429","SINAPI",88316,"2,3095000"]
["103430",null,null,""]
["103430","SINAPI-I",37435,"1,0000000"]
["103430","SINAPI",88246,"0,0924000"]
["103430","SINAPI",88316,"0,1848000"]
["103431",null,null,""]
["103431","SINAPI-I",37437,"1,0000000"]
["103431","SINAPI",88246,"0,1819000"]
["103431","SINAPI",88316,"0,3637000"]
["103432",null,null,""]
["103432","SINAPI-I",37439,"1,0000000"]
["103432","SINAPI",88246,"0,5774000"]
["103432","SINAPI",88316,"1,1547000"]
["103433",null,null,""]
["103433","SINAPI-I",37430,"1,0000000"]
["103433","SINAPI",88246,"0,0577000"]
["103433","SINAPI",88316,"0,1155000"]
["103434",null,null,""]
["103434","SINAPI-I",37431,"1,0000000"]
["103434","SINAPI",88246,"0,0924000"]
["103434","SINAPI",88316,"0,1848000"]
["103435",null,null,""]
["103435","SINAPI-I",37432,"1,0000000"]
["103435","SINAPI",88246,"0,1819000"]
["103435","SINAPI",88316,"0,3637000"]
["103436",null,null,""]
["103436","SINAPI-I",37434,"1,0000000"]
["103436","SINAPI",88246,"0,5774000"]
["103436","SINAPI",88316,"1,1547000"]
["103437",null,null,""]
["103437","SINAPI-I",37440,"1,0000000"]
["103437","SINAPI",88246,"0,3637000"]
["103437","SINAPI",88316,"0,7275000"]
["103438",null,null,""]
["103438","SINAPI-I",37441,"1,0000000"]
["103438","SINAPI",88246,"0,3637000"]
["103438","SINAPI",88316,"0,7275000"]
["103439",null,null,""]
["103439","SINAPI-I",37442,"1,0000000"]
["103439","SINAPI",88246,"0,3637000"]
["103439","SINAPI",88316,"0,7275000"]
["103440",null,null,""]
["103440","SINAPI-I",37446,"1,0000000"]
["103440","SINAPI",88246,"1,1547000"]
["103440","SINAPI",88316,"2,3095000"]
["103441",null,null,""]
["103441","SINAPI-I",37447,"1,0000000"]
["103441","SINAPI",88246,"1,1547000"]
["103441","SINAPI",88316,"2,3095000"]
["103442",null,null,""]
["103442","SINAPI-I",37448,"1,0000000"]
["103442","SINAPI",88246,"1,1547000"]
["103442","SINAPI",88316,"2,3095000"]
["93206",null,null,""]
["93206","SINAPI-I",3080,"0,0555000"]
["93206","SINAPI-I",3097,"0,0370000"]
["93206","SINAPI-I",10886,"0,0185000"]
["93206","SINAPI-I",10891,"0,0185000"]
["93206","SINAPI-I",11587,"0,8695000"]
["93206","SINAPI",86888,"0,0370000"]
["93206","SINAPI",86934,"0,0185000"]
["93206","SINAPI",86943,"0,0370000"]
["93206","SINAPI",87548,"0,0592000"]
["93206","SINAPI",87777,"1,4720000"]
["93206","SINAPI",87885,"1,9022000"]
["93206","SINAPI",87903,"1,4720000"]
["93206","SINAPI",88489,"3,3151000"]
["93206","SINAPI",89171,"0,0776000"]
["93206","SINAPI",89173,"1,9022000"]
["93206","SINAPI",89482,"0,0370000"]
["93206","SINAPI",89711,"0,1331000"]
["93206","SINAPI",89712,"0,1202000"]
["93206","SINAPI",89714,"0,1412000"]
["93206","SINAPI",89724,"0,0740000"]
["93206","SINAPI",89726,"0,0555000"]
["93206","SINAPI",89731,"0,0185000"]
["93206","SINAPI",89748,"0,0555000"]
["93206","SINAPI",89784,"0,0555000"]
["93206","SINAPI",89796,"0,0370000"]
["93206","SINAPI",89957,"0,0924000"]
["93206","SINAPI",90443,"0,0961000"]
["93206","SINAPI",90447,"1,6639000"]
["93206","SINAPI",90456,"0,3698000"]
["93206","SINAPI",90457,"0,0185000"]
["93206","SINAPI",90466,"1,7600000"]
["93206","SINAPI",90820,"0,0370000"]
["93206","SINAPI",90822,"0,0555000"]
["93206","SINAPI",91170,"0,5084000"]
["93206","SINAPI",91341,"0,0311000"]
["93206","SINAPI",91831,"0,5084000"]
["93206","SINAPI",91852,"1,6639000"]
["93206","SINAPI",91924,"1,3588000"]
["93206","SINAPI",91926,"3,3278000"]
["93206","SINAPI",91928,"1,9412000"]
["93206","SINAPI",91937,"0,1664000"]
["93206","SINAPI",91939,"0,0555000"]
["93206","SINAPI",91940,"0,0740000"]
["93206","SINAPI",91941,"0,2219000"]
["93206","SINAPI",91945,"0,0555000"]
["93206","SINAPI",92000,"0,0740000"]
["93206","SINAPI",92008,"0,1479000"]
["93206","SINAPI",92023,"0,1294000"]
["93206","SINAPI",92543,"1,3539000"]
["93206","SINAPI",92981,"0,1849000"]
["93206","SINAPI",93205,"0,9444000"]
["93206","SINAPI",93358,"0,0368000"]
["93206","SINAPI",94210,"1,3539000"]
["93206","SINAPI",94559,"0,0277000"]
["93206","SINAPI",95240,"0,0085000"]
["93206","SINAPI",95241,"1,2256000"]
["93206","SINAPI",96985,"0,0370000"]
["93206","SINAPI",96995,"0,0094000"]
["93206","SINAPI",97586,"0,1109000"]
["93206","SINAPI",97593,"0,0740000"]
["93206","SINAPI",97611,"0,0370000"]
["93206","SINAPI",97612,"0,0370000"]
["93206","SINAPI",97886,"0,0370000"]
["93206","SINAPI",97906,"0,0185000"]
["93206","SINAPI",98283,"0,5916000"]
["93206","SINAPI",100556,"0,0185000"]
["93206","SINAPI",100665,"0,0924000"]
["93206","SINAPI",101165,"0,0377000"]
["93206","SINAPI",101875,"0,0185000"]
["93206","SINAPI",101891,"0,1664000"]
["93206","SINAPI",103328,"2,3238000"]
["93207",null,null,""]
["93207","SINAPI-I",3080,"0,0578000"]
["93207","SINAPI-I",3097,"0,0385000"]
["93207","SINAPI-I",10886,"0,0193000"]
["93207","SINAPI-I",10891,"0,0193000"]
["93207","SINAPI-I",11587,"0,9938000"]
["93207","SINAPI",86888,"0,0385000"]
["93207","SINAPI",86934,"0,0193000"]
["93207","SINAPI",86943,"0,0385000"]
["93207","SINAPI",87548,"0,0385000"]
["93207","SINAPI",87885,"0,2047000"]
["93207","SINAPI",88489,"4,4976000"]
["93207","SINAPI",89171,"0,0806000"]
["93207","SINAPI",89173,"0,2047000"]
["93207","SINAPI",89482,"0,0385000"]
["93207","SINAPI",89711,"0,1388000"]
["93207","SINAPI",89712,"0,1253000"]
["93207","SINAPI",89714,"0,1472000"]
["93207","SINAPI",89724,"0,0771000"]
["93207","SINAPI",89726,"0,0578000"]
["93207","SINAPI",89731,"0,0193000"]
["93207","SINAPI",89748,"0,0578000"]
["93207","SINAPI",89784,"0,0578000"]
["93207","SINAPI",89796,"0,0385000"]
["93207","SINAPI",89957,"0,0964000"]
["93207","SINAPI",90443,"0,1002000"]
["93207","SINAPI",90466,"0,1002000"]
["93207","SINAPI",90820,"0,0385000"]
["93207","SINAPI",90822,"0,0578000"]
["93207","SINAPI",91170,"0,5300000"]
["93207","SINAPI",91173,"1,7344000"]
["93207","SINAPI",91341,"0,0324000"]
["93207","SINAPI",91862,"0,5300000"]
["93207","SINAPI",91870,"1,7344000"]
["93207","SINAPI",91911,"0,1927000"]
["93207","SINAPI",91924,"1,4165000"]
["93207","SINAPI",91926,"3,4689000"]
["93207","SINAPI",91928,"2,0235000"]
["93207","SINAPI",91937,"0,1734000"]
["93207","SINAPI",91945,"0,0578000"]
["93207","SINAPI",92000,"0,0771000"]
["93207","SINAPI",92008,"0,1542000"]
["93207","SINAPI",92023,"0,1349000"]
["93207","SINAPI",92543,"1,3621000"]
["93207","SINAPI",92981,"0,1927000"]
["93207","SINAPI",93358,"0,0233000"]
["93207","SINAPI",94210,"1,3621000"]
["93207","SINAPI",94559,"0,0289000"]
["93207","SINAPI",95240,"0,0054000"]
["93207","SINAPI",95241,"1,3559000"]
["93207","SINAPI",95805,"0,2891000"]
["93207","SINAPI",95811,"0,1349000"]
["93207","SINAPI",96985,"0,0385000"]
["93207","SINAPI",96995,"0,0060000"]
["93207","SINAPI",97586,"0,1156000"]
["93207","SINAPI",97593,"0,0771000"]
["93207","SINAPI",97611,"0,0385000"]
["93207","SINAPI",97612,"0,0385000"]
["93207","SINAPI",97886,"0,0385000"]
["93207","SINAPI",97906,"0,0193000"]
["93207","SINAPI",98283,"0,6167000"]
["93207","SINAPI",98441,"0,2979000"]
["93207","SINAPI",98442,"0,3429000"]
["93207","SINAPI",98443,"0,1581000"]
["93207","SINAPI",98444,"0,1820000"]
["93207","SINAPI",98445,"0,4654000"]
["93207","SINAPI",98446,"0,3629000"]
["93207","SINAPI",98447,"0,2470000"]
["93207","SINAPI",98448,"0,1926000"]
["93207","SINAPI",100556,"0,0193000"]
["93207","SINAPI",100665,"0,0964000"]
["93207","SINAPI",101165,"0,0239000"]
["93207","SINAPI",101875,"0,0193000"]
["93207","SINAPI",101891,"0,1734000"]
["93207","SINAPI",103328,"0,1023000"]
["93208",null,null,""]
["93208","SINAPI-I",4513,"3,4844000"]
["93208","SINAPI-I",6193,"3,9174000"]
["93208","SINAPI-I",10886,"0,0252000"]
["93208","SINAPI-I",10891,"0,0252000"]
["93208","SINAPI-I",11455,"0,0252000"]
["93208","SINAPI-I",11587,"1,0000000"]
["93208","SINAPI",88262,"0,9794000"]
["93208","SINAPI",88489,"3,7457000"]
["93208","SINAPI",91170,"0,2518000"]
["93208","SINAPI",91173,"0,2266000"]
["93208","SINAPI",91341,"0,0634000"]
["93208","SINAPI",91862,"0,2518000"]
["93208","SINAPI",91870,"0,2266000"]
["93208","SINAPI",91911,"0,0755000"]
["93208","SINAPI",91924,"0,6219000"]
["93208","SINAPI",91926,"0,6798000"]
["93208","SINAPI",91937,"0,1259000"]
["93208","SINAPI",92000,"0,0504000"]
["93208","SINAPI",92025,"0,0252000"]
["93208","SINAPI",92543,"1,4396000"]
["93208","SINAPI",93358,"0,0262000"]
["93208","SINAPI",94210,"1,4396000"]
["93208","SINAPI",94559,"0,0755000"]
["93208","SINAPI",95240,"0,0060000"]
["93208","SINAPI",95241,"1,4396000"]
["93208","SINAPI",95805,"0,0504000"]
["93208","SINAPI",95811,"0,0252000"]
["93208","SINAPI",96995,"0,0067000"]
["93208","SINAPI",97586,"0,1007000"]
["93208","SINAPI",97593,"0,0252000"]
["93208","SINAPI",97611,"0,0252000"]
["93208","SINAPI",98441,"0,3517000"]
["93208","SINAPI",98442,"0,4048000"]
["93208","SINAPI",98443,"0,0281000"]
["93208","SINAPI",98444,"0,0323000"]
["93208","SINAPI",98445,"0,5495000"]
["93208","SINAPI",98446,"0,4284000"]
["93208","SINAPI",98447,"0,0439000"]
["93208","SINAPI",98448,"0,0342000"]
["93208","SINAPI",101165,"0,0269000"]
["93208","SINAPI",101876,"0,0252000"]
["93208","SINAPI",101891,"0,0504000"]
["93209",null,null,""]
["93209","SINAPI-I",4513,"3,3158000"]
["93209","SINAPI-I",6193,"3,7278000"]
["93209","SINAPI-I",10886,"0,0240000"]
["93209","SINAPI-I",10891,"0,0240000"]
["93209","SINAPI-I",11455,"0,0240000"]
["93209","SINAPI-I",11587,"0,8963000"]
["93209","SINAPI",87777,"1,3462000"]
["93209","SINAPI",87794,"0,2940000"]
["93209","SINAPI",87885,"1,9037000"]
["93209","SINAPI",87892,"0,2940000"]
["93209","SINAPI",87903,"1,3462000"]
["93209","SINAPI",88262,"0,9320000"]
["93209","SINAPI",88489,"3,5438000"]
["93209","SINAPI",89173,"1,9037000"]
["93209","SINAPI",90447,"0,2156000"]
["93209","SINAPI",90456,"0,0719000"]
["93209","SINAPI",90457,"0,0240000"]
["93209","SINAPI",90466,"0,2156000"]
["93209","SINAPI",91170,"0,2396000"]
["93209","SINAPI",91341,"0,0604000"]
["93209","SINAPI",91831,"0,2396000"]
["93209","SINAPI",91852,"0,2156000"]
["93209","SINAPI",91924,"0,5918000"]
["93209","SINAPI",91926,"0,6469000"]
["93209","SINAPI",91940,"0,0240000"]
["93209","SINAPI",91941,"0,0479000"]
["93209","SINAPI",92000,"0,0479000"]
["93209","SINAPI",92025,"0,0240000"]
["93209","SINAPI",92543,"1,4269000"]
["93209","SINAPI",93205,"0,7068000"]
["93209","SINAPI",93358,"0,0276000"]
["93209","SINAPI",94210,"1,4269000"]
["93209","SINAPI",94559,"0,0719000"]
["93209","SINAPI",95240,"0,0065000"]
["93209","SINAPI",95241,"1,3239000"]
["93209","SINAPI",96995,"0,0072000"]
["93209","SINAPI",97586,"0,0958000"]
["93209","SINAPI",97593,"0,0958000"]
["93209","SINAPI",97611,"0,0958000"]
["93209","SINAPI",101165,"0,0283000"]
["93209","SINAPI",101876,"0,0240000"]
["93209","SINAPI",101891,"0,0479000"]
["93209","SINAPI",103328,"1,7719000"]
["93210",null,null,""]
["93210","SINAPI-I",3080,"0,0268000"]
["93210","SINAPI-I",10886,"0,0268000"]
["93210","SINAPI-I",10891,"0,0268000"]
["93210","SINAPI-I",11587,"1,0000000"]
["93210","SINAPI-I",37525,"1,2782000"]
["93210","SINAPI",86934,"0,0268000"]
["93210","SINAPI",86943,"0,0268000"]
["93210","SINAPI",88262,"1,1155000"]
["93210","SINAPI",88489,"1,4293000"]
["93210","SINAPI",89711,"0,0886000"]
["93210","SINAPI",89714,"0,1423000"]
["93210","SINAPI",89724,"0,0537000"]
["93210","SINAPI",89957,"0,0537000"]
["93210","SINAPI",90822,"0,0268000"]
["93210","SINAPI",91170,"0,3221000"]
["93210","SINAPI",97586,"0,1611000"]
["93210","SINAPI",98445,"0,2264000"]
["93211","SINAPI",92543,"1,4378000"]
["93212","SINAPI-I",43777,"0,0447618"]
["93212","SINAPI",89784,"0,0174000"]
["93212","SINAPI",91924,"1,2530000"]
["93212","SINAPI",98441,"0,2612000"]
["93213","SINAPI-I",3670,"0,0334000"]
["93213","SINAPI",90447,"0,1754000"]
["93213","SINAPI",100860,"0,0668000"]
["93243","SINAPI",89972,"1,0000000"]
["93582","SINAPI",94210,"1,2467000"]
["93583","SINAPI",91173,"0,4638000"]
["93583","SINAPI",98442,"0,1111000"]
["93584","SINAPI",95241,"1,5110000"]
["98441","SINAPI",91692,"0,0082000"]
["98443","SINAPI",91693,"0,0359000"]
["98445","SINAPI-I",4433,"1,8033000"]
["98447","SINAPI-I",5061,"0,0628000"]
["98449","SINAPI",88262,"0,8869000"]
["98451","SINAPI-I",5061,"0,1034000"]
["98453","SINAPI",88262,"1,3821000"]
["98458","SINAPI",91692,"0,0044000"]
["98460","SINAPI",88239,"0,0745000"]
["98462","SINAPI-I",21138,"79,2000000"]
["5678","SINAPI",88857,"1,0000000"]
["5811",null,null,""]
["5824",null,null,""]
["5855","SINAPI",89013,"1,0000000"]
["5879","SINAPI",88303,"1,0000000"]
["5894","SINAPI",5754,"1,0000000"]
["5909","SINAPI",88569,"1,0000000"]
["5940","SINAPI",53858,"1,0000000"]
["6259","SINAPI",53882,"1,0000000"]
["73417","SINAPI",73303,"1,0000000"]
["83362","SINAPI",91468,"1,0000000"]
["88386","SINAPI",88389,"1,0000000"]
["88433","SINAPI",88436,"1,0000000"]
["88907","SINAPI",88903,"1,0000000"]
["89032","SINAPI",89030,"1,0000000"]
["89278",null,null,""]
["89876","SINAPI",89874,"1,0000000"]
["90631","SINAPI",90628,"1,0000000"]
["90662","SINAPI",90658,"1,0000000"]
["90674",null,null,""]
["90692","SINAPI",90688,"1,0000000"]
["91277","SINAPI",91274,"1,0000000"]
["91533","SINAPI",91529,"1,0000000"]
["91692","SINAPI",91689,"1,0000000"]
["92112","SINAPI",92110,"1,0000000"]
["92242","SINAPI",88283,"1,0000000"]
["92966","SINAPI",88298,"1,0000000"]
["93402","SINAPI",88286,"1,0000000"]
["93427","SINAPI",93424,"1,0000000"]
["95121",null,null,""]
["95139","SINAPI",95137,"1,0000000"]
["95264","SINAPI",95263,"1,0000000"]
["95620","SINAPI",88298,"1,0000000"]
["95708","SINAPI",95707,"1,0000000"]
["96035","SINAPI",96031,"1,0000000"]
["96245","SINAPI",88294,"1,0000000"]
["96463","SINAPI",96457,"1,0000000"]
["102275","SINAPI",102272,"1,0000000"]
["5681","SINAPI",88294,"1,0000000"]
["5826","SINAPI",89266,"1,0000000"]
["5877","SINAPI",89012,"1,0000000"]
["5903","SINAPI",91396,"1,0000000"]
["5934","SINAPI",89228,"1,0000000"]
["5961",null,null,""]
["7043","SINAPI",7045,"1,0000000"]
["84013","SINAPI",88294,"1,0000000"]
["88831",null,null,""]
["89243","SINAPI",89237,"1,0000000"]
["89877",null,null,""]
["90638","SINAPI",90633,"1,0000000"]
["90675",null,null,""]
["90973","SINAPI",90968,"1,0000000"]
["91285","SINAPI",91279,"1,0000000"]
["91646",null,null,""]
["92243",null,null,""]
["93225","SINAPI",93220,"1,0000000"]
["93288",null,null,""]
["93428","SINAPI",93423,"1,0000000"]
["95128",null,null,""]
["95277",null,null,""]
["96021","SINAPI",96015,"1,0000000"]
["96156","SINAPI",96054,"1,0000000"]
["99834","SINAPI",99830,"1,0000000"]
["104098","SINAPI",104094,"1,0000000"]
["5668",null,null,""]
["5711","SINAPI-I",4221,"14,8800000"]
["5763","SINAPI-I",37758,"0,0000643"]
["7038",null,null,""]
["7052","SINAPI-I",14489,"0,0000074"]
["7063","SINAPI-I",36511,"0,0000533"]
["53810",null,null,""]
["53863",null,null,""]
["73303",null,null,""]
["88387","SINAPI-I",37544,"0,0000640"]
["88401",null,null,""]
["88437","SINAPI-I",2705,"1,0600000"]
["88835",null,null,""]
["88853","SINAPI-I",36502,"0,0000640"]
["88904",null,null,""]
["89033",null,null,""]
["89214","SINAPI-I",37597,"0,0000429"]
["89231",null,null,""]
["89241","SINAPI-I",10488,"0,0000072"]
["89260","SINAPI-I",3363,"0,0000073"]
["89268","SINAPI-I",44475,"0,0000072"]
["89881","SINAPI-I",37744,"0,0000849"]
["90623","SINAPI-I",40791,"0,0000800"]
["90636",null,null,""]
["90660","SINAPI-I",39009,"0,0000700"]
["90665",null,null,""]
["90676","SINAPI-I",44061,"0,0000342"]
["90971",null,null,""]
["90995","SINAPI-I",4221,"13,7600000"]
["91274","SINAPI-I",1442,"0,0000074"]
["91355",null,null,""]
["91368","SINAPI-I",37733,"0,0000074"]
["91383","SINAPI-I",37734,"0,0000849"]
["91484","SINAPI-I",37754,"0,0000057"]
["91631",null,null,""]
["91644","SINAPI-I",4221,"50,3400000"]
["92101","SINAPI-I",37768,"0,0000720"]
["92114","SINAPI-I",38411,"0,0001440"]
["92141",null,null,""]
["92963",null,null,""]
["93232","SINAPI-I",4222,"0,7700000"]
["93277",null,null,""]
["93284",null,null,""]
["93405","SINAPI-I",39813,"0,0000074"]
["93418","SINAPI-I",36500,"0,0000072"]
["93435",null,null,""]
["95136","SINAPI-I",10742,"0,0000320"]
["95256",null,null,""]
["95272","SINAPI-I",13954,"0,0000640"]
["95618",null,null,""]
["95705",null,null,""]
["95716","SINAPI-I",40636,"0,0000560"]
["96023","SINAPI-I",36529,"0,0000533"]
["96033",null,null,""]
["96056","SINAPI-I",13726,"0,0000583"]
["96457",null,null,""]
["99829","SINAPI-I",746,"0,0000720"]
["100644",null,null,""]
["102832","SINAPI-I",2705,"8,5000000"]
["102933",null,null,""]
["103223",null,null,""]
["104088","SINAPI-I",38415,"0,0000756"]
["92259","SINAPI-I",5075,"1,1250000"]
["92261","SINAPI",93288,"0,1570000"]
["92539","SINAPI",88262,"0,3670000"]
["92543","SINAPI",88239,"0,0650000"]
["92546","SINAPI-I",4425,"9,5000000"]
["92548","SINAPI-I",4400,"3,5000000"]
["92550",null,null,""]
["92551","SINAPI-I",6193,"3,0000000"]
["92552","SINAPI",88239,"4,3230000"]
["92554","SINAPI-I",4472,"13,0000000"]
["92558","SINAPI-I",39027,"1,6500000"]
["92560","SINAPI-I",4415,"2,5000000"]
["92561","SINAPI",88262,"18,7350000"]
["92563","SINAPI-I",4400,"9,0000000"]
["92566","SINAPI-I",4425,"0,2220000"]
["92566","SINAPI-I",5075,"0,1200000"]
["100381","SINAPI",93281,"0,0080000"]
["100385","SINAPI-I",4425,"0,1850000"]
["100387",null,null,""]
["100389","SINAPI-I",4430,"0,3910000"]
["100392","SINAPI-I",4408,"2,5720000"]
["100394","SINAPI",88262,"0,1800000"]
["94192","SINAPI",93282,"0,0215000"]
["94440","SINAPI",88316,"0,2530000"]
["94442","SINAPI",93281,"0,0240000"]
["94447","SINAPI-I",7173,"0,0275000"]
["94207","SINAPI",93281,"0,0050000"]
["94218","SINAPI",93281,"0,0025000"]
["94219","SINAPI",93281,"0,0063000"]
["100325",null,null,""]
["100328","SINAPI",88323,"0,1330000"]
["100331","SINAPI",88316,"0,4070000"]
["94227","SINAPI",93281,"0,0132000"]
["94228","SINAPI-I",40783,"1,0500000"]
["94231","SINAPI-I",5061,"0,0060000"]
["92568","SINAPI-I",40535,"2,2780000"]
["92569","SINAPI",88316,"0,0890000"]
["92571","SINAPI-I",40839,"0,0050000"]
["92573","SINAPI",93281,"0,0035000"]
["92575","SINAPI-I",40535,"2,6080000"]
["92577","SINAPI-I",40424,"0,2000000"]
["92579","SINAPI",88278,"0,1430000"]
["92586","SINAPI-I",40598,"61,5600000"]
["92592","SINAPI-I",40598,"92,3400000"]
["92594","SINAPI",88278,"2,8440000"]
["92600",null,null,""]
["92606",null,null,""]
["92616","SINAPI",88278,"2,8440000"]
["100357","SINAPI-I",21142,"1,0000000"]
["100358","SINAPI-I",21142,"1,0000000"]
["100360","SINAPI",88262,"14,9880000"]
["100362","SINAPI-I",40623,"2,0000000"]
["100363","SINAPI",92261,"1,0000000"]
["100366","SINAPI-I",40623,"2,0000000"]
["100368","SINAPI",88262,"14,9880000"]
["100370","SINAPI-I",21142,"1,0000000"]
["100372","SINAPI-I",6193,"3,0000000"]
["100373","SINAPI",88239,"5,1880000"]
["100375","SINAPI-I",4472,"11,5000000"]
["100376","SINAPI-I",40623,"2,0000000"]
["94444","SINAPI",93282,"0,0333000"]
["104190","SINAPI",88247,"14,8500000"]
["102663","SINAPI",90106,"0,1600000"]
["102666","SINAPI",88316,"0,2105000"]
["102670","SINAPI",5679,"0,0776000"]
["102673","SINAPI-I",367,"0,6804000"]
["102678","SINAPI",5679,"0,0683000"]
["102680","SINAPI-I",4021,"4,6000000"]
["102683","SINAPI",5678,"0,0260000"]
["102685","SINAPI",5678,"0,0325000"]
["102688","SINAPI-I",367,"0,1674000"]
["102690","SINAPI-I",4718,"0,1674000"]
["102694","SINAPI",88316,"0,2184000"]
["102705","SINAPI",88309,"0,0049000"]
["102711","SINAPI",88309,"0,3822000"]
["102717","SINAPI-I",4718,"1,1000000"]
["102723","SINAPI-I",4021,"2,3000000"]
["102725","SINAPI-I",9837,"0,5000000"]
["92743","SINAPI",5631,"0,1580000"]
["92747","SINAPI-I",4011,"0,4560000"]
["92749","SINAPI-I",4730,"1,3000000"]
["92750","SINAPI",88309,"4,4410000"]
["92752","SINAPI-I",5063,"0,0040000"]
["92754","SINAPI",5631,"0,2100000"]
["92758","SINAPI-I",4730,"1,3000000"]
["91069","SINAPI-I",370,"0,1000000"]
["91071","SINAPI",88309,"0,4071000"]
["91072","SINAPI",88297,"0,8364000"]
["91073","SINAPI",88830,"0,0427000"]
["91074","SINAPI",88830,"0,0610000"]
["91075","SINAPI",90650,"0,0906000"]
["91076","SINAPI",89509,"0,1250000"]
["91078","SINAPI",90979,"0,0524000"]
["91079","SINAPI-I",4720,"0,0571000"]
["91080","SINAPI",90982,"0,1002000"]
["91081","SINAPI",91001,"0,1638000"]
["91083","SINAPI-I",4720,"0,0571000"]
["91084","SINAPI-I",1379,"51,2202000"]
["91086","SINAPI",88297,"0,5475000"]
["91088","SINAPI",88831,"0,4354000"]
["91089","SINAPI",88830,"0,0610000"]
["91090","SINAPI",90651,"0,2974000"]
["91091","SINAPI",88377,"0,4007000"]
["91092","SINAPI",90657,"0,5033000"]
["91093","SINAPI",90656,"0,0906000"]
["91096","SINAPI-I",370,"0,1114000"]
["91097","SINAPI-I",39014,"5,8732000"]
["91098","SINAPI-I",4720,"0,0571000"]
["91099","SINAPI-I",4720,"0,0690000"]
["91100","SINAPI",88316,"0,9161000"]
["91101","SINAPI",88309,"0,3251000"]
["93952","SINAPI",90637,"0,0450000"]
["93953","SINAPI",100981,"0,0079000"]
["93954","SINAPI",90638,"0,1973000"]
["93955","SINAPI",90625,"0,1009000"]
["93956","SINAPI-I",39013,"0,4167000"]
["93956","SINAPI",100981,"0,0079000"]
["93958","SINAPI",90644,"0,2325000"]
["93959","SINAPI",88297,"0,7080000"]
["93960","SINAPI",6259,"0,1009000"]
["93961",null,null,""]
["93961","SINAPI",90643,"0,0163000"]
["93962","SINAPI",90626,"0,1608000"]
["93964","SINAPI",6260,"0,1201000"]
["93965","SINAPI",5631,"0,0039000"]
["93965","SINAPI",90650,"0,1005000"]
["93966","SINAPI",88316,"0,6236000"]
["93967","SINAPI-I",44480,"1,0714000"]
["93968","SINAPI-I",44480,"1,0714000"]
["93969","SINAPI",90638,"0,2003000"]
["93970","SINAPI",90625,"0,1005000"]
["93971","SINAPI-I",39013,"0,4167000"]
["95108","SINAPI",88316,"0,4950000"]
["100334",null,null,""]
["100341","SINAPI-I",4491,"0,4200000"]
["100344","SINAPI-I",43132,"0,0250000"]
["102991","SINAPI-I",10542,"1,0300000"]
["102994","SINAPI",88316,"0,6174000"]
["102997","SINAPI",94964,"0,1537000"]
["103000",null,null,""]
["103003","SINAPI",88629,"0,0061000"]
["103006",null,null,""]
["97933","SINAPI",88309,"0,4182000"]
["97935","SINAPI",88309,"1,7040000"]
["97936","SINAPI",101625,"0,1125000"]
["97947","SINAPI-I",6193,"0,6348000"]
["97948","SINAPI",96536,"1,2400000"]
["97949","SINAPI",89995,"0,0800000"]
["97950","SINAPI",89998,"3,9488000"]
["97952","SINAPI",88309,"29,2332000"]
["97953","SINAPI",5679,"0,0438000"]
["97955","SINAPI-I",25067,"62,4007000"]
["97956","SINAPI-I",4517,"0,2112000"]
["97957","SINAPI-I",4491,"0,2664000"]
["97957","SINAPI",89998,"3,9488000"]
["97973","SINAPI",87316,"0,0896000"]
["97974","SINAPI",100475,"0,0290000"]
["97976","SINAPI-I",4517,"0,2695000"]
["97977","SINAPI-I",5069,"0,0239000"]
["97978","SINAPI",5678,"0,2377000"]
["97980","SINAPI",5679,"0,1402000"]
["97981","SINAPI",89998,"0,7753000"]
["97988","SINAPI",89998,"2,3260000"]
["97988","SINAPI",97738,"0,0221000"]
["97992","SINAPI",89998,"2,9075000"]
["97994",null,null,""]
["97994","SINAPI",100475,"0,4057000"]
["97996","SINAPI-I",4517,"0,4356000"]
["97999","SINAPI",89998,"2,0978000"]
["98002","SINAPI",87316,"0,0708000"]
["98003","SINAPI-I",25067,"103,9500000"]
["98005","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["98006","SINAPI",89998,"6,6636000"]
["98008",null,null,""]
["98008","SINAPI",100475,"0,6379000"]
["98011","SINAPI",87316,"0,0655000"]
["98012","SINAPI",88309,"29,4944000"]
["98013","SINAPI",89995,"0,0677000"]
["98014","SINAPI",89993,"0,0598000"]
["98016",null,null,""]
["98017","SINAPI",88309,"29,6695000"]
["98018","SINAPI",100475,"1,3397000"]
["98020","SINAPI-I",6193,"1,9872000"]
["98021","SINAPI-I",25067,"103,9500000"]
["98022","SINAPI-I",6193,"2,1942000"]
["98023","SINAPI",89993,"0,0598000"]
["98024","SINAPI",88908,"0,7201000"]
["98026","SINAPI",100475,"1,4441000"]
["98028","SINAPI-I",4517,"0,8976000"]
["98028","SINAPI",97738,"0,0221000"]
["98030","SINAPI-I",25067,"237,3043000"]
["98031","SINAPI-I",660,"28,3500000"]
["98032","SINAPI",88907,"0,4160000"]
["98034","SINAPI",89998,"7,8976000"]
["98035","SINAPI",100475,"0,9222000"]
["98036","SINAPI",97738,"0,0221000"]
["98038","SINAPI-I",4491,"0,7548000"]
["98038","SINAPI",97738,"0,0221000"]
["98040","SINAPI",92767,"67,7544000"]
["98042","SINAPI",88907,"0,6038000"]
["98043","SINAPI",89998,"4,5658000"]
["98044","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["98045","SINAPI",89998,"4,5658000"]
["98046","SINAPI",97736,"2,5316000"]
["98048","SINAPI-I",2692,"0,0449000"]
["98051",null,null,""]
["98405","SINAPI",89995,"0,0628000"]
["98406","SINAPI-I",25067,"134,4846000"]
["98407","SINAPI-I",5069,"0,0445000"]
["98407","SINAPI",101624,"0,9108000"]
["98408","SINAPI",89998,"4,8126000"]
["98410","SINAPI",88316,"1,1895000"]
["99242","SINAPI",94970,"0,4657000"]
["99244","SINAPI-I",25067,"116,1570000"]
["99246","SINAPI",5678,"0,2265000"]
["99248","SINAPI",88316,"16,2864000"]
["99248","SINAPI",101623,"0,7389000"]
["99252","SINAPI",5679,"0,2024000"]
["99256","SINAPI",88907,"0,2301000"]
["99259","SINAPI",87316,"0,0456000"]
["99261","SINAPI",88309,"15,9336000"]
["99265","SINAPI-I",4491,"0,4218000"]
["99265","SINAPI",97736,"0,4616000"]
["99267","SINAPI-I",4491,"0,4773000"]
["99268","SINAPI",5679,"0,1505000"]
["99271","SINAPI-I",5069,"0,0620000"]
["99272","SINAPI-I",4517,"0,2695000"]
["99273",null,null,""]
["99273","SINAPI",96536,"0,3770000"]
["99274","SINAPI",92767,"27,4244000"]
["99276",null,null,""]
["99279","SINAPI",88316,"26,2650000"]
["99280","SINAPI-I",7258,"381,1866000"]
["99280","SINAPI",92767,"7,7048000"]
["99283","SINAPI",87316,"0,0264000"]
["99284","SINAPI",88316,"29,5369000"]
["99285","SINAPI-I",12547,"1,0000000"]
["99286","SINAPI",88908,"0,5176000"]
["99288","SINAPI",88628,"0,0181000"]
["99290","SINAPI-I",5069,"0,0445000"]
["99291","SINAPI",87316,"0,0907000"]
["99292","SINAPI",87316,"0,0296000"]
["99294","SINAPI-I",660,"61,9500000"]
["99294","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["99298","SINAPI",88316,"36,7309000"]
["99299","SINAPI",89995,"0,0984000"]
["99300","SINAPI",89993,"0,0598000"]
["99301","SINAPI",88316,"23,4909000"]
["99302","SINAPI",88628,"0,9966000"]
["99303","SINAPI",88907,"0,4786000"]
["99305","SINAPI",88907,"0,5412000"]
["99307","SINAPI",87316,"0,0739000"]
["99308","SINAPI",88309,"57,3136000"]
["99309","SINAPI",89993,"0,0598000"]
["99310","SINAPI",88908,"1,2492000"]
["99312",null,null,""]
["99312","SINAPI",89998,"6,0466000"]
["99314","SINAPI",89998,"4,8743000"]
["99315","SINAPI",97736,"2,8616000"]
["99318","SINAPI",88316,"0,2356000"]
["99320","SINAPI-I",4491,"0,6438000"]
["99321","SINAPI-I",660,"28,3500000"]
["99322","SINAPI-I",25067,"242,9848000"]
["99324","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["99325","SINAPI",89998,"3,9488000"]
["99326","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["101800","SINAPI-I",4517,"0,1496000"]
["101801","SINAPI-I",4491,"0,1554000"]
["101807","SINAPI-I",4491,"0,1184000"]
["101809","SINAPI-I",2692,"0,0163000"]
["101809","SINAPI",101624,"0,7392000"]
["102141","SINAPI",97738,"0,0221000"]
["102457","SINAPI",5678,"0,3338000"]
["94263","SINAPI",88631,"0,0020000"]
["94266",null,null,""]
["94270","SINAPI",88243,"0,2170000"]
["94270","SINAPI",88631,"0,0040000"]
["94275","SINAPI-I",370,"0,0070000"]
["94278",null,null,""]
["94281","SINAPI-I",6189,"0,1250000"]
["94283","SINAPI",88316,"0,5430000"]
["94286","SINAPI",88316,"0,8460000"]
["94292","SINAPI-I",6189,"0,0830000"]
["104491","SINAPI",5632,"0,0999000"]
["104494","SINAPI",88316,"1,2959000"]
["104497","SINAPI",88629,"0,0490000"]
["102728","SINAPI",88245,"0,1206000"]
["102732","SINAPI-I",39017,"0,2120000"]
["102738","SINAPI",96620,"0,2015000"]
["102740","SINAPI",102729,"5,7876000"]
["102742","SINAPI",102728,"260,5621000"]
["102744","SINAPI",102727,"14,7615000"]
["102746","SINAPI",102730,"38,3227000"]
["102748","SINAPI",102729,"24,6969000"]
["102750","SINAPI",102734,"8,2939000"]
["102755",null,null,""]
["102756","SINAPI",102736,"7,8993000"]
["102759","SINAPI",102727,"28,1385000"]
["102761","SINAPI",96620,"0,9583000"]
["102762","SINAPI",102736,"8,5952000"]
["102764","SINAPI",102736,"17,8326000"]
["102768","SINAPI",102736,"21,4544000"]
["102771","SINAPI",102727,"91,7339000"]
["102772","SINAPI",102727,"113,6851000"]
["102777","SINAPI",92756,"12,0000000"]
["102783","SINAPI",92756,"14,0000000"]
["102788","SINAPI",92744,"8,7500000"]
["102798","SINAPI",92743,"46,7500000"]
["101570","SINAPI-I",6189,"0,2173000"]
["101573","SINAPI-I",5061,"0,0096000"]
["101576","SINAPI-I",21138,"0,0543000"]
["101579","SINAPI",88262,"0,7281000"]
["101581","SINAPI-I",5061,"0,0344000"]
["101584","SINAPI-I",5061,"0,0420000"]
["101589","SINAPI-I",21138,"0,1086000"]
["101591","SINAPI-I",43692,"0,0612000"]
["101600","SINAPI",88316,"0,2921000"]
["101605",null,null,""]
["90791","SINAPI-I",39500,"1,0000000"]
["90795","SINAPI",88309,"1,7060000"]
["90806",null,null,""]
["90823",null,null,""]
["90825","SINAPI",88316,"1,1640000"]
["90843","SINAPI",90822,"1,0000000"]
["90846","SINAPI",100659,"10,2000000"]
["90851",null,null,""]
["91011","SINAPI-I",2432,"3,0000000"]
["91292","SINAPI",88629,"0,0223000"]
["91297","SINAPI-I",11055,"19,8000000"]
["91306","SINAPI",88316,"0,3840000"]
["91313","SINAPI",90821,"1,0000000"]
["91317","SINAPI",91292,"1,0000000"]
["91321","SINAPI",91292,"1,0000000"]
["91331","SINAPI",91292,"1,0000000"]
["91336","SINAPI",91299,"1,0000000"]
["100675","SINAPI-I",38124,"1,1620000"]
["100680","SINAPI",91010,"1,0000000"]
["100683","SINAPI",100659,"10,0000000"]
["100690","SINAPI",91297,"1,0000000"]
["100695","SINAPI",88309,"0,1660000"]
["100699",null,null,""]
["100712",null,null,""]
["100667","SINAPI-I",3428,"1,0000000"]
["100669","SINAPI-I",20017,"2,4000000"]
["100672","SINAPI-I",4430,"1,1189000"]
["99837","SINAPI-I",21012,"1,0290000"]
["99837","SINAPI",88315,"5,5100000"]
["99861",null,null,""]
["90838","SINAPI",88629,"0,0422000"]
["94805","SINAPI-I",7568,"8,8000000"]
["100702","SINAPI",88309,"0,2820000"]
["100710",null,null,""]
["102153","SINAPI",88325,"0,6460000"]
["102156","SINAPI",88316,"0,3830000"]
["102159","SINAPI-I",39961,"0,2310000"]
["102162","SINAPI-I",20259,"7,2870000"]
["102165","SINAPI",88316,"0,6090000"]
["102169","SINAPI-I",20259,"2,9750000"]
["102178",null,null,""]
["102180","SINAPI-I",10506,"1,0000000"]
["102183","SINAPI-I",3104,"2,0000000"]
["102190","SINAPI",88316,"0,3900000"]
["94570","SINAPI-I",39961,"0,6233000"]
["94589",null,null,""]
["101096","SINAPI",95576,"2,5850000"]
["101099","SINAPI",94971,"1,1300000"]
["101100","SINAPI",100973,"1,2500000"]
["101102","SINAPI",90681,"0,1830000"]
["101104","SINAPI-I",38405,"1,2200000"]
["101105","SINAPI",90778,"0,7230000"]
["101107","SINAPI",88313,"5,6500000"]
["101110","SINAPI",90776,"0,3030000"]
["101111","SINAPI",100973,"1,2500000"]
["101113","SINAPI",90778,"0,3960000"]
["95605",null,null,""]
["95609","SINAPI",92716,"0,2001000"]
["100652","SINAPI",95584,"0,4916000"]
["100656","SINAPI",88316,"0,1340000"]
["100658","SINAPI",89843,"0,0570000"]
["100890","SINAPI",89218,"0,0023000"]
["100893","SINAPI",88317,"0,0052000"]
["100897","SINAPI",95579,"1,3913000"]
["100898","SINAPI",90778,"0,0075000"]
["101176","SINAPI",88316,"1,3300000"]
["95241","SINAPI",88309,"0,2718000"]
["96620","SINAPI",88316,"1,4830000"]
["96624","SINAPI-I",4718,"1,1300000"]
["97086","SINAPI-I",2692,"0,0170000"]
["97089",null,null,""]
["97092","SINAPI-I",43132,"0,0110000"]
["97103","SINAPI",96624,"0,1000000"]
["100324","SINAPI",88316,"0,3430000"]
["103073","SINAPI",97093,"8,9600000"]
["103076",null,null,""]
["103079",null,null,""]
["92263","SINAPI-I",4517,"9,2370000"]
["92268",null,null,""]
["92270","SINAPI",91693,"0,2240000"]
["92273","SINAPI-I",5068,"0,0230000"]
["92415","SINAPI",88239,"0,2060000"]
["92417","SINAPI-I",40304,"0,0190000"]
["92421","SINAPI-I",40287,"0,7850000"]
["92425","SINAPI",88262,"1,2370000"]
["92435","SINAPI-I",2692,"0,0040000"]
["92439",null,null,""]
["92443","SINAPI-I",40275,"0,3930000"]
["92446","SINAPI-I",6193,"0,9130000"]
["92448","SINAPI",92270,"0,4190000"]
["92450","SINAPI",88262,"2,3570000"]
["92455","SINAPI-I",2692,"0,0100000"]
["92457","SINAPI-I",40304,"0,0490000"]
["92459","SINAPI-I",40304,"0,0490000"]
["92461","SINAPI",88262,"1,3080000"]
["92463","SINAPI",88262,"0,8840000"]
["92465","SINAPI-I",40304,"0,0490000"]
["92470","SINAPI-I",40275,"1,7390000"]
["92470","SINAPI",88262,"1,5900000"]
["92473","SINAPI",92272,"1,6940000"]
["92476","SINAPI-I",10749,"1,1860000"]
["92478","SINAPI-I",2692,"0,0040000"]
["92480","SINAPI-I",40287,"0,4740000"]
["92490","SINAPI-I",2692,"0,0080000"]
["92494","SINAPI-I",10749,"0,3970000"]
["92498","SINAPI",92267,"0,1220000"]
["92504",null,null,""]
["92508","SINAPI",88239,"0,2180000"]
["92514",null,null,""]
["92524","SINAPI",88239,"0,1590000"]
["92530","SINAPI",88239,"0,0850000"]
["92536",null,null,""]
["96252","SINAPI-I",5068,"0,3560000"]
["96258","SINAPI",88239,"0,3190000"]
["96529","SINAPI-I",40304,"0,0100000"]
["96531","SINAPI-I",6189,"2,0410000"]
["96533","SINAPI",91693,"0,0280000"]
["96536","SINAPI-I",6189,"1,0080000"]
["96538","SINAPI-I",2692,"0,0100000"]
["96539","SINAPI-I",20247,"0,0070000"]
["96540","SINAPI",91692,"0,0230000"]
["96542","SINAPI-I",20247,"0,0040000"]
["101793","SINAPI",101791,"0,5450000"]
["101973",null,null,""]
["101975","SINAPI-I",2692,"0,0170000"]
["101980","SINAPI-I",10749,"1,8640000"]
["101983","SINAPI-I",10749,"1,8640000"]
["101986","SINAPI-I",4491,"3,8790000"]
["101988","SINAPI-I",20247,"0,0340000"]
["101992","SINAPI",88239,"0,2100000"]
["101994","SINAPI-I",20247,"0,0360000"]
["101996","SINAPI",91692,"0,0410000"]
["101998","SINAPI-I",20247,"0,0370000"]
["102001","SINAPI",101987,"0,9400000"]
["102003","SINAPI-I",2692,"0,0100000"]
["102008","SINAPI",92273,"3,3710000"]
["102011","SINAPI",88262,"3,1360000"]
["102014","SINAPI-I",2692,"0,0170000"]
["102016","SINAPI-I",40304,"0,0930000"]
["102037","SINAPI-I",40304,"0,0930000"]
["102039","SINAPI",92273,"3,5350000"]
["102045","SINAPI-I",2692,"0,0040000"]
["102047","SINAPI",101999,"0,9100000"]
["102050","SINAPI-I",2692,"0,0040000"]
["102059","SINAPI-I",2692,"0,0170000"]
["102061","SINAPI-I",10749,"1,1710000"]
["102063","SINAPI",88262,"2,6270000"]
["102066","SINAPI",88262,"5,5210000"]
["102072",null,null,""]
["102075","SINAPI",102010,"7,5700000"]
["102079",null,null,""]
["102087","SINAPI",91692,"0,0670000"]
["102088","SINAPI",91693,"0,1390000"]
["102090","SINAPI",88239,"0,1890000"]
["103763",null,null,""]
["89999",null,null,""]
["91594","SINAPI-I",43132,"0,0105000"]
["91598",null,null,""]
["91600","SINAPI",88245,"0,1160000"]
["92759","SINAPI",88238,"0,0175000"]
["92762","SINAPI",88238,"0,0064000"]
["92769",null,null,""]
["92772","SINAPI",88238,"0,0023000"]
["92799","SINAPI-I",43059,"1,0700000"]
["92803","SINAPI",88238,"0,0014000"]
["92877","SINAPI-I",43054,"1,1100000"]
["92882","SINAPI-I",39017,"0,9700000"]
["92888","SINAPI",92881,"1,0000000"]
["92916","SINAPI",92801,"1,0000000"]
["92923",null,null,""]
["95577",null,null,""]
["95579","SINAPI",92805,"1,0000000"]
["95582","SINAPI",95448,"1,0000000"]
["95946",null,null,""]
["95948","SINAPI",92805,"1,0000000"]
["96546","SINAPI",88245,"0,0890000"]
["96550","SINAPI-I",39017,"0,0960000"]
["100067","SINAPI-I",43132,"0,0110000"]
["102922","SINAPI",88238,"0,0299000"]
["104109","SINAPI-I",39017,"0,7430000"]
["89993",null,null,""]
["90279",null,null,""]
["90280","SINAPI",88831,"0,4933000"]
["90283","SINAPI-I",367,"0,6333000"]
["90285","SINAPI-I",132,"2,0977000"]
["94965","SINAPI",88831,"0,7103000"]
["94967","SINAPI-I",4721,"0,5606000"]
["94970","SINAPI",88316,"2,0267000"]
["94972","SINAPI",88377,"1,2400000"]
["96555",null,null,""]
["96557","SINAPI",90587,"0,0930000"]
["99432","SINAPI",88262,"0,1120000"]
["99438","SINAPI-I",34872,"1,1500000"]
["102473","SINAPI",88830,"0,7756000"]
["102476","SINAPI",88830,"0,7320000"]
["102478","SINAPI-I",4734,"0,5766000"]
["102481",null,null,""]
["102483","SINAPI-I",370,"0,6982000"]
["103184",null,null,""]
["103671","SINAPI",88309,"0,3990000"]
["103674",null,null,""]
["103676","SINAPI",88309,"3,4420000"]
["103679","SINAPI",88309,"1,3200000"]
["103683","SINAPI",90587,"0,4770000"]
["103684","SINAPI",90586,"0,1200000"]
["101964",null,null,""]
["101166","SINAPI",88309,"8,3440000"]
["93182","SINAPI-I",2692,"0,0060000"]
["93184",null,null,""]
["93185","SINAPI",94970,"0,0240000"]
["93188","SINAPI-I",4491,"1,2220000"]
["93192","SINAPI",88309,"0,2790000"]
["93192","SINAPI",92800,"0,3080000"]
["93196","SINAPI",92801,"0,4900000"]
["93199",null,null,""]
["93203","SINAPI-I",38124,"0,4120000"]
["97733",null,null,""]
["97734","SINAPI",88309,"31,5459000"]
["97737",null,null,""]
["97738","SINAPI-I",2692,"0,0667000"]
["97739","SINAPI-I",1358,"8,4225000"]
["97740","SINAPI-I",20247,"0,2954000"]
["98615","SINAPI",90680,"0,0785000"]
["98617","SINAPI",90681,"0,0244000"]
["98621","SINAPI",90680,"0,0544000"]
["98623","SINAPI",90681,"0,0188000"]
["98625","SINAPI",88309,"0,0591000"]
["98626","SINAPI",100973,"0,2945000"]
["98656","SINAPI",91692,"0,1201000"]
["98658","SINAPI-I",4509,"1,9250000"]
["98751","SINAPI-I",10998,"2,2700000"]
["100764","SINAPI-I",43082,"1,0910000"]
["100765","SINAPI",100719,"0,0227000"]
["100768","SINAPI-I",1330,"0,1374660"]
["100769","SINAPI",100719,"0,0285000"]
["100771","SINAPI",88278,"0,0830000"]
["100773","SINAPI",88240,"0,0018000"]
["100776","SINAPI",88278,"0,0097000"]
["100777","SINAPI",100716,"0,0461000"]
["103795","SINAPI",88239,"0,8413000"]
["103797","SINAPI",88245,"0,1461000"]
["103801","SINAPI",90586,"0,4391000"]
["103929","SINAPI",103801,"1,0000000"]
["104469",null,null,""]
["104471","SINAPI",100775,"0,4943000"]
["104483","SINAPI",92763,"7,7137000"]
["104484","SINAPI",92415,"2,4194000"]
["104484","SINAPI",103669,"0,2491000"]
["104485","SINAPI",92763,"10,5226000"]
["104487","SINAPI",92759,"2,6967000"]
["104488",null,null,""]
["104488","SINAPI",103672,"0,1235000"]
["104490","SINAPI",92764,"1,7753000"]
["104490","SINAPI",103675,"0,7660000"]
["98555","SINAPI",88270,"0,5320000"]
["98554","SINAPI",88243,"0,1170000"]
["98566",null,null,""]
["98570","SINAPI-I",10931,"1,0500000"]
["98573","SINAPI",88309,"0,8390000"]
["91835","SINAPI",91170,"1,0000000"]
["91840","SINAPI-I",39247,"1,1000000"]
["91849",null,null,""]
["91853","SINAPI",88247,"0,1240000"]
["91857","SINAPI",88264,"0,1490000"]
["91864","SINAPI",88247,"0,1390000"]
["91867","SINAPI",88247,"0,0940000"]
["91871","SINAPI-I",2674,"1,0170000"]
["93010","SINAPI",88247,"0,1542000"]
["97670","SINAPI",88247,"0,1721000"]
["91877","SINAPI",88264,"0,1860000"]
["91884",null,null,""]
["91889","SINAPI-I",40409,"1,0000000"]
["91896","SINAPI",88247,"0,2780000"]
["91910",null,null,""]
["91917","SINAPI-I",1884,"1,0000000"]
["93014","SINAPI",88247,"0,2579000"]
["93018","SINAPI",88264,"0,3365000"]
["97559",null,null,""]
["91924","SINAPI",88264,"0,0230000"]
["91928","SINAPI-I",981,"1,2434000"]
["91932","SINAPI-I",21127,"0,0094000"]
["92984","SINAPI-I",996,"1,0150000"]
["92992","SINAPI",88264,"0,1228000"]
["92998","SINAPI",88247,"0,2025000"]
["101885",null,null,""]
["101889","SINAPI-I",996,"1,0270000"]
["91940",null,null,""]
["92868","SINAPI-I",2556,"1,0000000"]
["92872","SINAPI",88247,"0,1690000"]
["95779","SINAPI",88264,"0,2301000"]
["95782","SINAPI",88247,"0,2550000"]
["95795","SINAPI-I",2574,"1,0000000"]
["95801","SINAPI",88247,"0,4008000"]
["95805","SINAPI",88264,"0,2397000"]
["95814","SINAPI",88247,"0,2093000"]
["95818","SINAPI-I",11950,"2,0000000"]
["97883","SINAPI",88316,"0,0508000"]
["97885","SINAPI",97735,"0,0847000"]
["97887","SINAPI",101619,"0,0490000"]
["97890","SINAPI",100475,"0,1595000"]
["97894",null,null,""]
["104398","SINAPI-I",11950,"2,0000000"]
["104401","SINAPI",88247,"0,2422000"]
["104405",null,null,""]
["93656","SINAPI-I",1571,"1,0000000"]
["93659","SINAPI",88247,"0,1892000"]
["93663","SINAPI",88264,"0,1325000"]
["93671","SINAPI",88247,"0,2734000"]
["97359","SINAPI",88247,"3,6602000"]
["101876","SINAPI",88264,"0,3259000"]
["101880","SINAPI",87367,"0,0192000"]
["101883","SINAPI",88264,"0,5335000"]
["101894",null,null,""]
["101901","SINAPI",88264,"0,1428000"]
["101946",null,null,""]
["91947","SINAPI-I",38099,"1,0000000"]
["91951","SINAPI",88264,"0,1070000"]
["91959","SINAPI",91958,"1,0000000"]
["91962",null,null,""]
["91972","SINAPI-I",38112,"2,0000000"]
["91978",null,null,""]
["91982","SINAPI",88264,"0,2320000"]
["91988","SINAPI",88264,"0,2320000"]
["91993","SINAPI",91991,"1,0000000"]
["91998","SINAPI",88247,"0,2420000"]
["92010","SINAPI-I",38101,"3,0000000"]
["92015","SINAPI-I",38102,"3,0000000"]
["92021","SINAPI",91950,"1,0000000"]
["92025","SINAPI",92024,"1,0000000"]
["92030",null,null,""]
["92034","SINAPI",88264,"0,7410000"]
["97593",null,null,""]
["97596","SINAPI",88264,"0,5644000"]
["97610","SINAPI",88247,"0,0690000"]
["97615","SINAPI",88247,"0,1033000"]
["97617","SINAPI-I",12295,"2,0000000"]
["100903","SINAPI",88247,"0,1033000"]
["103782","SINAPI",88264,"0,3700000"]
["101489","SINAPI",96977,"1,9500000"]
["101490","SINAPI",91872,"6,0500000"]
["101491","SINAPI",88247,"0,3897000"]
["101492","SINAPI-I",11950,"4,0000000"]
["101493",null,null,""]
["101493","SINAPI",96977,"1,9500000"]
["101495","SINAPI",88264,"2,8463000"]
["101496","SINAPI-I",34643,"1,0000000"]
["101497","SINAPI-I",11864,"1,0000000"]
["101497","SINAPI",100578,"1,0000000"]
["101498","SINAPI",96977,"1,9500000"]
["101499","SINAPI",91872,"6,0500000"]
["101501","SINAPI-I",34643,"1,0000000"]
["101501","SINAPI",91919,"1,0000000"]
["101502","SINAPI",96986,"1,0000000"]
["101503","SINAPI",91885,"1,0000000"]
["101504","SINAPI",88264,"2,9102000"]
["101505","SINAPI-I",14153,"0,0600000"]
["101506","SINAPI-I",11864,"1,0000000"]
["101507","SINAPI",96986,"1,0000000"]
["101508","SINAPI",91886,"1,0000000"]
["101509","SINAPI",88264,"2,9102000"]
["101510","SINAPI-I",14153,"0,0600000"]
["101511","SINAPI-I",4346,"3,0000000"]
["101511","SINAPI",96986,"1,0000000"]
["101514","SINAPI-I",11864,"1,0000000"]
["101515","SINAPI",93659,"1,0000000"]
["101517",null,null,""]
["101518","SINAPI",87367,"0,0080000"]
["101519","SINAPI",97668,"6,3000000"]
["101521","SINAPI-I",34643,"1,0000000"]
["101523","SINAPI",93666,"1,0000000"]
["101525","SINAPI",96977,"1,9500000"]
["101527","SINAPI-I",11864,"1,0000000"]
["101528","SINAPI",93666,"1,0000000"]
["101530",null,null,""]
["101531","SINAPI-I",39809,"1,0000000"]
["101532","SINAPI",97668,"6,3000000"]
["101535","SINAPI",97668,"6,3000000"]
["101538","SINAPI-I",39996,"0,1664000"]
["101540","SINAPI",88264,"1,1202000"]
["101543","SINAPI-I",1092,"1,0000000"]
["101546","SINAPI-I",3406,"1,0000000"]
["101553","SINAPI",88247,"0,0174427"]
["101562","SINAPI-I",996,"1,0401000"]
["101630","SINAPI",88247,"0,2776000"]
["101633","SINAPI",88264,"0,0335000"]
["101642",null,null,""]
["101649","SINAPI-I",3757,"1,0000000"]
["101650","SINAPI-I",3758,"1,0000000"]
["101654",null,null,""]
["101660","SINAPI-I",42249,"1,0000000"]
["101664","SINAPI",88247,"0,3675000"]
["102085","SINAPI",88264,"0,6690000"]
["100581","SINAPI-I",863,"10,5000000"]
["100585","SINAPI",5928,"0,0800000"]
["100588","SINAPI",88264,"7,1470000"]
["100593","SINAPI",5928,"0,0900000"]
["100600","SINAPI",5928,"0,0760000"]
["100603","SINAPI-I",863,"9,0000000"]
["100606","SINAPI",88264,"14,8750000"]
["100609","SINAPI",88247,"4,7150000"]
["100612","SINAPI",5928,"0,0790000"]
["100619","SINAPI-I",12388,"1,0000000"]
["100621","SINAPI",88247,"0,9310000"]
["97600","SINAPI",88264,"0,4165000"]
["97605","SINAPI-I",38193,"1,0000000"]
["102103","SINAPI",5928,"0,1760400"]
["102107","SINAPI-I",7620,"1,0000000"]
["104473","SINAPI",91855,"1,2429000"]
["104475",null,null,""]
["104477","SINAPI",91855,"1,2429000"]
["104479","SINAPI",91845,"1,6140000"]
["96971",null,null,""]
["96974","SINAPI",88247,"0,3251000"]
["96978","SINAPI",88247,"0,0407000"]
["103491",null,null,""]
["101905","SINAPI",88248,"0,4574000"]
["101909","SINAPI",88267,"0,4574000"]
["101912","SINAPI-I",37555,"1,0000000"]
["101915","SINAPI",88267,"0,1416000"]
["98263","SINAPI-I",11903,"1,0500000"]
["98273",null,null,""]
["98275","SINAPI-I",11906,"1,0500000"]
["98282","SINAPI-I",11903,"1,0500000"]
["98286","SINAPI",88247,"0,1694000"]
["98291","SINAPI",88264,"0,0238000"]
["98402",null,null,""]
["101795","SINAPI",5679,"0,0753000"]
["101799","SINAPI",88628,"0,0072000"]
["103245","SINAPI-I",11976,"6,0000000"]
["103247","SINAPI-I",42425,"1,0000000"]
["103249","SINAPI",100308,"2,3334000"]
["103251","SINAPI-I",11976,"6,0000000"]
["103253","SINAPI-I",43184,"1,0000000"]
["103257","SINAPI-I",37591,"2,0000000"]
["103259","SINAPI-I",4374,"6,0000000"]
["103261","SINAPI-I",1570,"10,0000000"]
["103262","SINAPI-I",37591,"2,0000000"]
["103264","SINAPI-I",43188,"1,0000000"]
["103266","SINAPI-I",1570,"10,0000000"]
["103268","SINAPI",100308,"3,9711000"]
["103271","SINAPI-I",37591,"2,0000000"]
["103273",null,null,""]
["103274","SINAPI-I",39997,"8,0000000"]
["103276","SINAPI-I",39996,"1,2800000"]
["103278","SINAPI",93287,"0,4118000"]
["101936","SINAPI-I",3458,"3,0000000"]
["98299",null,null,""]
["98304","SINAPI-I",39597,"1,0000000"]
["100553",null,null,""]
["89355","SINAPI-I",9867,"1,0493000"]
["89402","SINAPI-I",38383,"0,0370000"]
["89447","SINAPI",88267,"0,0235000"]
["89511","SINAPI",88248,"0,2939000"]
["89580","SINAPI",88267,"0,1309000"]
["89711",null,null,""]
["89714","SINAPI-I",38383,"0,0247000"]
["89771",null,null,""]
["89800",null,null,""]
["91784","SINAPI",89355,"0,8245000"]
["91785","SINAPI",90443,"0,2006000"]
["91786","SINAPI",89492,"0,1564000"]
["91787","SINAPI",89572,"0,0289000"]
["91788","SINAPI",91191,"0,0418000"]
["91790",null,null,""]
["91791","SINAPI",89591,"0,0051000"]
["91793","SINAPI",89813,"0,0278000"]
["91795","SINAPI",89851,"0,0178000"]
["92276",null,null,""]
["92280","SINAPI-I",12748,"1,0225000"]
["92284","SINAPI",88248,"0,1071000"]
["92306","SINAPI-I",12743,"1,0225000"]
["92324","SINAPI",88267,"0,5772000"]
["92337","SINAPI",88267,"0,3460000"]
["92342","SINAPI",88248,"0,5200000"]
["92360","SINAPI",88317,"0,0640000"]
["92366","SINAPI",88267,"0,2150000"]
["92646","SINAPI",88267,"0,1140000"]
["92688","SINAPI",88248,"0,2970000"]
["94462",null,null,""]
["94604","SINAPI-I",12749,"0,9140000"]
["94650","SINAPI-I",38383,"0,0110000"]
["94653","SINAPI",88267,"0,3070000"]
["94720",null,null,""]
["96636","SINAPI",104092,"0,1746000"]
["96648",null,null,""]
["96669","SINAPI",88248,"0,1173000"]
["96672","SINAPI",104091,"0,1443000"]
["96676","SINAPI",88248,"0,1313000"]
["96679","SINAPI",104091,"0,1603000"]
["96721","SINAPI",88267,"0,1530000"]
["96727",null,null,""]
["96730",null,null,""]
["96798","SINAPI-I",38787,"1,0440000"]
["97327","SINAPI-I",39738,"1,0211000"]
["97330","SINAPI",88267,"0,0640000"]
["97335",null,null,""]
["97350","SINAPI",88267,"0,0760000"]
["97355",null,null,""]
["97535","SINAPI-I",40626,"1,0390000"]
["100788","SINAPI",88248,"1,6462000"]
["100801","SINAPI-I",38830,"1,0216000"]
["100803","SINAPI",88267,"0,1980000"]
["101920",null,null,""]
["101923","SINAPI-I",7307,"0,0105000"]
["101926","SINAPI-I",6300,"1,0000000"]
["101930","SINAPI-I",3148,"0,0452000"]
["101933",null,null,""]
["101935","SINAPI",88267,"1,9090000"]
["103837",null,null,""]
["103978","SINAPI",88248,"0,2240000"]
["104195",null,null,""]
["89358","SINAPI",88267,"0,1311000"]
["89361","SINAPI-I",1926,"1,0000000"]
["89364","SINAPI-I",1956,"1,0000000"]
["89366","SINAPI",88248,"0,1416000"]
["89372","SINAPI-I",3854,"1,0000000"]
["89375","SINAPI-I",9905,"1,0000000"]
["89378","SINAPI",88248,"0,1013000"]
["89380","SINAPI-I",38383,"0,0371000"]
["89383",null,null,""]
["89385","SINAPI-I",20083,"0,0070000"]
["89389","SINAPI-I",20083,"0,0095000"]
["89395",null,null,""]
["89397","SINAPI-I",20083,"0,0105000"]
["89400","SINAPI-I",20083,"0,0143000"]
["89405","SINAPI",88267,"0,1172000"]
["89408","SINAPI-I",20083,"0,0080000"]
["89411","SINAPI-I",122,"0,0071000"]
["89416","SINAPI",88248,"0,1621000"]
["89419","SINAPI",88248,"0,0844000"]
["89424","SINAPI-I",122,"0,0071000"]
["89426","SINAPI-I",38383,"0,0331000"]
["89429","SINAPI-I",38383,"0,0281000"]
["89432",null,null,""]
["89435",null,null,""]
["89438","SINAPI-I",38383,"0,0390000"]
["89443","SINAPI",88267,"0,2161000"]
["89481","SINAPI",88267,"0,0706000"]
["89490","SINAPI-I",1927,"1,0000000"]
["89494","SINAPI-I",1957,"1,0000000"]
["89497","SINAPI",88248,"0,1047000"]
["89503","SINAPI-I",1959,"1,0000000"]
["89506","SINAPI-I",3477,"1,0000000"]
["89510","SINAPI",88248,"0,1506000"]
["89514","SINAPI",88248,"0,0475000"]
["89518",null,null,""]
["89520","SINAPI",88248,"0,0607000"]
["89527","SINAPI-I",1953,"1,0000000"]
["89529","SINAPI",88267,"0,1288000"]
["89532","SINAPI-I",20083,"0,0095000"]
["89540","SINAPI-I",38383,"0,0108000"]
["89544",null,null,""]
["89547","SINAPI-I",122,"0,0167000"]
["89551","SINAPI",88267,"0,0524000"]
["89554","SINAPI-I",299,"1,0000000"]
["89557","SINAPI-I",298,"1,0000000"]
["89559","SINAPI",88248,"0,0858000"]
["89562","SINAPI-I",122,"0,0106000"]
["89565","SINAPI-I",20078,"0,1125000"]
["89571","SINAPI-I",20078,"0,1725000"]
["89574","SINAPI-I",20139,"1,0000000"]
["89577","SINAPI",88248,"0,0847000"]
["89582","SINAPI-I",20150,"1,0000000"]
["89587",null,null,""]
["89591","SINAPI",88267,"0,4713000"]
["89597","SINAPI-I",38383,"0,0222000"]
["89600","SINAPI-I",20078,"0,0750000"]
["89609","SINAPI",88267,"0,1000000"]
["89612","SINAPI",88267,"0,1224000"]
["89615","SINAPI-I",9907,"1,0000000"]
["89622",null,null,""]
["89623","SINAPI-I",38383,"0,0236000"]
["89629","SINAPI-I",122,"0,0388000"]
["89632","SINAPI-I",122,"0,0424000"]
["89639","SINAPI-I",21114,"0,0533000"]
["89642","SINAPI",88248,"0,1395000"]
["89646","SINAPI",88267,"0,1645000"]
["89650","SINAPI-I",21114,"0,1333000"]
["89658",null,null,""]
["89661","SINAPI",88267,"0,0930000"]
["89666","SINAPI-I",38001,"1,0000000"]
["89669","SINAPI",88248,"0,1819000"]
["89672","SINAPI",88267,"0,1097000"]
["89675","SINAPI",88248,"0,1819000"]
["89679",null,null,""]
["89685","SINAPI",88267,"0,2316000"]
["89690",null,null,""]
["89691","SINAPI",88267,"0,1470000"]
["89696","SINAPI-I",20078,"0,1525000"]
["89699","SINAPI",88267,"0,5402000"]
["89703",null,null,""]
["89721","SINAPI",88248,"0,1247000"]
["89726","SINAPI-I",3516,"1,0000000"]
["89729",null,null,""]
["89732","SINAPI-I",20078,"0,0500000"]
["89735","SINAPI-I",20078,"0,0500000"]
["89738","SINAPI",88248,"0,0831000"]
["89742","SINAPI-I",1951,"1,0000000"]
["89750","SINAPI-I",301,"2,0000000"]
["89753","SINAPI",88248,"0,0919000"]
["89757","SINAPI",88248,"0,0981000"]
["89761",null,null,""]
["89765","SINAPI-I",21114,"0,1200000"]
["89769","SINAPI",88248,"0,2311000"]
["89780","SINAPI-I",37966,"1,0000000"]
["89782","SINAPI-I",7116,"1,0000000"]
["89786","SINAPI-I",20078,"0,1125000"]
["89789","SINAPI",88267,"0,1365000"]
["89794",null,null,""]
["89797",null,null,""]
["89803","SINAPI-I",20078,"0,0500000"]
["89810",null,null,""]
["89812","SINAPI",88267,"0,2172000"]
["89816","SINAPI",88248,"0,0624000"]
["89819","SINAPI-I",297,"2,0000000"]
["89823","SINAPI",88248,"0,1448000"]
["89826","SINAPI",88267,"0,0677000"]
["89833","SINAPI",88267,"0,2896000"]
["89837","SINAPI",88267,"0,0906000"]
["89841","SINAPI-I",21114,"0,4000000"]
["89845","SINAPI",88248,"0,1824000"]
["89851","SINAPI-I",20078,"0,1150000"]
["89856","SINAPI-I",3899,"1,0000000"]
["89867",null,null,""]
["89869","SINAPI-I",20083,"0,0120000"]
["89981","SINAPI",88267,"0,0524000"]
["92287","SINAPI",88267,"0,0890000"]
["92290","SINAPI-I",12732,"0,0176000"]
["92293","SINAPI-I",12732,"0,0048000"]
["92298","SINAPI",88267,"0,1854000"]
["92301","SINAPI-I",12736,"1,0000000"]
["92304","SINAPI-I",38383,"0,1854000"]
["92312","SINAPI-I",39897,"0,0012000"]
["92315",null,null,""]
["92318",null,null,""]
["92329","SINAPI-I",39897,"0,0007000"]
["92332","SINAPI-I",39897,"0,0011000"]
["92344",null,null,""]
["92346","SINAPI",88267,"0,7020000"]
["92350","SINAPI-I",3447,"1,0000000"]
["92355","SINAPI-I",3148,"0,0350000"]
["92369","SINAPI-I",7307,"0,0030000"]
["92373",null,null,""]
["92375","SINAPI",88267,"0,6440000"]
["92379","SINAPI-I",4182,"1,0000000"]
["92382","SINAPI-I",3148,"0,0130000"]
["92385",null,null,""]
["92388","SINAPI-I",7307,"0,0060000"]
["92635","SINAPI",88267,"1,2420000"]
["92644","SINAPI-I",6322,"1,0000000"]
["92659","SINAPI-I",3148,"0,0170000"]
["92662",null,null,""]
["92665","SINAPI-I",7307,"0,0070000"]
["92668","SINAPI-I",3914,"1,0000000"]
["92674","SINAPI",88267,"0,5060000"]
["92678","SINAPI-I",3470,"1,0000000"]
["92681","SINAPI-I",3148,"0,0200000"]
["92683","SINAPI-I",6297,"1,0000000"]
["92692","SINAPI-I",4177,"1,0000000"]
["92695","SINAPI-I",3148,"0,0110000"]
["92698","SINAPI",88248,"0,2590000"]
["92705","SINAPI-I",3148,"0,0160000"]
["92890","SINAPI",88248,"0,7020000"]
["92893","SINAPI-I",9888,"1,0000000"]
["92896","SINAPI-I",7307,"0,0070000"]
["92899","SINAPI",88267,"0,3180000"]
["92903","SINAPI-I",3148,"0,0350000"]
["92909",null,null,""]
["92912","SINAPI-I",7307,"0,0070000"]
["92918","SINAPI-I",3938,"1,0000000"]
["92926","SINAPI",88267,"0,5330000"]
["92929","SINAPI",88248,"0,5820000"]
["92932","SINAPI-I",7307,"0,0060000"]
["92936",null,null,""]
["92942","SINAPI-I",7307,"0,0040000"]
["92944",null,null,""]
["92948","SINAPI",88248,"0,3620000"]
["92951","SINAPI-I",7307,"0,0080000"]
["93050","SINAPI",88267,"0,0593000"]
["93055","SINAPI-I",12732,"0,0048000"]
["93060","SINAPI-I",39897,"0,0016000"]
["93063","SINAPI-I",39897,"0,0021000"]
["93066",null,null,""]
["93069","SINAPI-I",39897,"0,0060000"]
["93071","SINAPI-I",38383,"0,1121000"]
["93074","SINAPI",88248,"0,1495000"]
["93077","SINAPI-I",39870,"1,0000000"]
["93082","SINAPI",88248,"0,0996000"]
["93085","SINAPI-I",12732,"0,0038000"]
["93088",null,null,""]
["93090","SINAPI-I",12732,"0,0064000"]
["93093","SINAPI-I",3148,"0,0042000"]
["93099","SINAPI-I",39880,"1,0000000"]
["93102","SINAPI-I",39881,"1,0000000"]
["93105","SINAPI-I",38383,"0,0515000"]
["93107","SINAPI",88248,"0,1559000"]
["93110","SINAPI-I",3148,"0,0042000"]
["93112","SINAPI",88267,"0,1559000"]
["93115","SINAPI-I",12732,"0,0064000"]
["93120","SINAPI",88267,"0,0805000"]
["93123","SINAPI-I",12732,"0,0084000"]
["93126","SINAPI-I",12732,"0,0300000"]
["94465","SINAPI-I",7307,"0,0030000"]
["94468","SINAPI-I",4208,"1,0000000"]
["94471","SINAPI",88267,"0,5220000"]
["94478","SINAPI-I",6299,"1,0000000"]
["94608",null,null,""]
["94614",null,null,""]
["94616","SINAPI-I",38383,"0,0610000"]
["94618","SINAPI",88267,"0,6680000"]
["94656",null,null,""]
["94659","SINAPI-I",20080,"0,0400000"]
["94662","SINAPI-I",20080,"0,0710000"]
["94664","SINAPI",88248,"0,1840000"]
["94667","SINAPI-I",3865,"1,0000000"]
["94670","SINAPI-I",103,"1,0000000"]
["94672","SINAPI-I",38383,"0,0120000"]
["94675","SINAPI-I",38383,"0,0120000"]
["94678","SINAPI",88267,"0,1710000"]
["94683","SINAPI-I",20083,"0,0410000"]
["94686","SINAPI-I",20083,"0,0760000"]
["94688","SINAPI",88267,"0,1590000"]
["94691","SINAPI-I",20080,"0,0600000"]
["94694","SINAPI-I",20080,"0,1070000"]
["94699","SINAPI",88267,"0,6460000"]
["94702","SINAPI",88267,"0,6460000"]
["94705","SINAPI-I",20080,"0,0460000"]
["94707",null,null,""]
["94715","SINAPI-I",38383,"0,0310000"]
["94726","SINAPI",88267,"0,0750000"]
["94734","SINAPI",88248,"0,1710000"]
["94739","SINAPI",88267,"0,3450000"]
["94743","SINAPI-I",122,"0,0080000"]
["94750","SINAPI-I",37961,"1,0000000"]
["94756","SINAPI",88267,"0,1490000"]
["94760","SINAPI-I",122,"0,0290000"]
["94765","SINAPI",88248,"0,1530000"]
["94772",null,null,""]
["94783","SINAPI-I",95,"1,0000000"]
["94789","SINAPI-I",38383,"0,0310000"]
["94863",null,null,""]
["95694","SINAPI-I",20078,"0,1150000"]
["96637","SINAPI-I",36360,"1,0000000"]
["96650","SINAPI",104091,"0,0850000"]
["96654","SINAPI-I",38435,"1,0000000"]
["96658","SINAPI-I",38998,"1,0000000"]
["96662","SINAPI",88248,"0,0849000"]
["96665","SINAPI",104091,"0,1133000"]
["96685","SINAPI-I",36349,"1,0000000"]
["96689","SINAPI",88248,"0,2546000"]
["96696",null,null,""]
["96699",null,null,""]
["96703","SINAPI-I",38442,"1,0000000"]
["96707","SINAPI",104098,"0,0934000"]
["96710",null,null,""]
["96713","SINAPI-I",38458,"1,0000000"]
["96738","SINAPI",88248,"0,0860000"]
["96743","SINAPI",88267,"0,1680000"]
["96748",null,null,""]
["96753","SINAPI-I",38438,"1,0000000"]
["96757","SINAPI",88248,"0,1720000"]
["96761","SINAPI",88267,"0,3350000"]
["96808","SINAPI-I",39296,"1,0000000"]
["96812","SINAPI-I",38846,"1,0000000"]
["96816",null,null,""]
["96820","SINAPI",88248,"0,2365000"]
["96824","SINAPI-I",39279,"1,0000000"]
["96830",null,null,""]
["96836",null,null,""]
["96844","SINAPI-I",38941,"1,0000000"]
["96849",null,null,""]
["96855","SINAPI-I",39302,"1,0000000"]
["96861","SINAPI-I",3148,"0,0021000"]
["96865",null,null,""]
["96870",null,null,""]
["96878","SINAPI",88267,"0,5490000"]
["97425","SINAPI",88248,"0,2620000"]
["97428","SINAPI-I",7307,"0,0020000"]
["97432","SINAPI-I",40412,"1,0000000"]
["97435",null,null,""]
["97438","SINAPI",88248,"0,7010000"]
["97447","SINAPI-I",11002,"0,0670000"]
["97452",null,null,""]
["97455","SINAPI",88248,"0,8480000"]
["97458","SINAPI-I",40397,"1,0000000"]
["97461","SINAPI-I",11002,"0,0180000"]
["97465","SINAPI",88267,"0,1920000"]
["97477","SINAPI-I",11002,"0,0890000"]
["97478","SINAPI",88248,"0,4810000"]
["97483","SINAPI-I",40386,"1,0000000"]
["97486","SINAPI-I",11002,"0,0390000"]
["97489","SINAPI",88267,"0,7210000"]
["97492","SINAPI",88248,"0,3840000"]
["97496",null,null,""]
["97506","SINAPI",88248,"0,1510000"]
["97511","SINAPI-I",40372,"1,0000000"]
["97515","SINAPI",88317,"0,2430000"]
["97519","SINAPI-I",40384,"1,0000000"]
["97522","SINAPI-I",40385,"1,0000000"]
["97525","SINAPI",88317,"0,3130000"]
["97532","SINAPI-I",40397,"1,0000000"]
["97537","SINAPI",88317,"0,1140000"]
["97543","SINAPI",88267,"0,3810000"]
["97547","SINAPI",88248,"0,1720000"]
["97551",null,null,""]
["97553","SINAPI",88317,"0,3920000"]
["103807","SINAPI-I",3148,"0,0042000"]
["103811",null,null,""]
["103813","SINAPI-I",38383,"0,1883000"]
["103816","SINAPI-I",38383,"0,0810000"]
["103818","SINAPI-I",39897,"0,0003500"]
["103821",null,null,""]
["103824",null,null,""]
["103829","SINAPI-I",38383,"0,1883000"]
["103832",null,null,""]
["103834","SINAPI-I",38383,"0,2825000"]
["103839","SINAPI",88267,"0,2286000"]
["103842","SINAPI",88248,"0,3046000"]
["103844","SINAPI",88267,"0,2074000"]
["103850","SINAPI-I",39872,"1,0000000"]
["103853","SINAPI-I",38383,"0,1015000"]
["103855","SINAPI",88248,"0,2031000"]
["103858","SINAPI-I",39864,"1,0000000"]
["103862","SINAPI-I",38383,"0,1233000"]
["103863","SINAPI-I",3148,"0,0042000"]
["103866",null,null,""]
["103877","SINAPI-I",38383,"0,0644000"]
["103880","SINAPI-I",12732,"0,0024000"]
["103882","SINAPI-I",39897,"0,0016000"]
["103885",null,null,""]
["103887","SINAPI",88267,"0,1177000"]
["103890","SINAPI-I",38383,"0,0644000"]
["103895","SINAPI-I",38383,"0,0728000"]
["103898","SINAPI-I",39874,"1,0000000"]
["103900","SINAPI",88248,"0,2057500"]
["103903","SINAPI",88248,"0,4369000"]
["103949","SINAPI-I",122,"0,0071000"]
["103951","SINAPI-I",38383,"0,0371000"]
["103954","SINAPI-I",38383,"0,0281000"]
["103962","SINAPI-I",122,"0,0071000"]
["103966","SINAPI-I",38383,"0,0149000"]
["103968",null,null,""]
["103972","SINAPI",88267,"0,1035000"]
["103976","SINAPI",88267,"0,1424000"]
["103981","SINAPI-I",3502,"1,0000000"]
["103986","SINAPI",88267,"0,2294000"]
["103990","SINAPI",88267,"0,1280000"]
["103993","SINAPI-I",812,"1,0000000"]
["103996","SINAPI-I",3847,"1,0000000"]
["103998","SINAPI",88267,"0,1218000"]
["104001",null,null,""]
["104007","SINAPI-I",122,"0,0159000"]
["104009","SINAPI-I",38383,"0,0469000"]
["104014",null,null,""]
["104017","SINAPI",88267,"0,2388000"]
["104022","SINAPI-I",21114,"0,2400000"]
["104026","SINAPI-I",37985,"1,0000000"]
["104168","SINAPI-I",20152,"1,0000000"]
["104169","SINAPI",88248,"0,2601000"]
["104174","SINAPI-I",299,"1,0000000"]
["104176","SINAPI",88248,"0,3468000"]
["104191","SINAPI-I",36327,"1,0000000"]
["104196","SINAPI",88248,"0,1093000"]
["104317","SINAPI",88267,"0,1051000"]
["104320","SINAPI",88267,"0,1182000"]
["104323","SINAPI-I",7138,"1,0000000"]
["104341","SINAPI-I",20086,"1,0000000"]
["104345","SINAPI-I",20078,"0,1400000"]
["104347","SINAPI",88248,"0,2446000"]
["104351","SINAPI",88248,"0,0419000"]
["104357","SINAPI-I",1200,"1,0000000"]
["97897","SINAPI",5678,"0,0436000"]
["97900","SINAPI",87316,"0,0041000"]
["97901","SINAPI",94970,"0,0419000"]
["97902","SINAPI",97735,"0,0448000"]
["97904","SINAPI",101616,"1,6900000"]
["97906","SINAPI",88309,"3,5684000"]
["97907","SINAPI",101616,"1,2100000"]
["98102",null,null,""]
["98104","SINAPI",94970,"0,0223000"]
["98106","SINAPI-I",4491,"0,1184000"]
["98107","SINAPI-I",2692,"0,0027000"]
["98108","SINAPI",88316,"3,6423000"]
["99253","SINAPI",5678,"0,0087000"]
["99255","SINAPI-I",7258,"168,2190000"]
["99257","SINAPI",88309,"8,4539000"]
["99258","SINAPI",94970,"0,0419000"]
["99260","SINAPI",97735,"0,0448000"]
["99264","SINAPI-I",4491,"0,1776000"]
["102595","SINAPI",88267,"0,1093000"]
["102602","SINAPI",88267,"0,1957000"]
["102607","SINAPI",88248,"0,1510000"]
["102611","SINAPI",88267,"0,1151000"]
["102619","SINAPI-I",37106,"1,0000000"]
["102619","SINAPI",93287,"0,2634000"]
["102622","SINAPI",94688,"1,0000000"]
["89495",null,null,""]
["89708","SINAPI-I",20083,"0,1040000"]
["104326","SINAPI-I",20083,"0,0075000"]
["104328","SINAPI",88267,"0,4231000"]
["86874","SINAPI-I",37329,"0,0390000"]
["86878","SINAPI-I",3146,"0,0480000"]
["86886","SINAPI-I",11683,"1,0000000"]
["86889","SINAPI-I",11795,"1,0050000"]
["86894","SINAPI-I",37329,"0,0936000"]
["86899","SINAPI-I",37590,"2,0000000"]
["86903","SINAPI-I",10426,"1,0000000"]
["86906","SINAPI-I",13415,"1,0000000"]
["86916","SINAPI-I",3146,"0,0365000"]
["86922","SINAPI",86877,"1,0000000"]
["86924","SINAPI",86879,"1,0000000"]
["86929","SINAPI",86913,"1,0000000"]
["86934",null,null,""]
["86938",null,null,""]
["86941","SINAPI",86915,"1,0000000"]
["95469","SINAPI",88316,"0,3495000"]
["95543","SINAPI",88316,"0,1992000"]
["100848",null,null,""]
["100852","SINAPI-I",4823,"0,3460000"]
["100858",null,null,""]
["100859","SINAPI",88267,"2,1153000"]
["100867","SINAPI-I",36205,"1,0000000"]
["100871","SINAPI",88267,"0,9485000"]
["100875",null,null,""]
["98052","SINAPI",101623,"0,1539000"]
["98054","SINAPI",88628,"0,0858000"]
["98056","SINAPI-I",12567,"6,0000000"]
["98060","SINAPI",5678,"1,1378000"]
["98061",null,null,""]
["98063","SINAPI",5678,"0,6001000"]
["98065","SINAPI",5679,"1,7069000"]
["98066","SINAPI",87316,"0,0882000"]
["98067","SINAPI",88309,"41,4192000"]
["98069","SINAPI",87316,"0,2230000"]
["98070","SINAPI",5679,"0,4164000"]
["98071","SINAPI-I",6193,"2,8980000"]
["98072","SINAPI-I",4720,"0,5139000"]
["98073","SINAPI-I",6193,"1,5732000"]
["98073","SINAPI",101624,"0,3150000"]
["98075","SINAPI",94970,"1,6901000"]
["98076","SINAPI",94970,"2,0022000"]
["98077","SINAPI",88628,"3,0166000"]
["98078","SINAPI",96536,"1,0400000"]
["98080","SINAPI",5679,"1,0206000"]
["98081","SINAPI",89995,"0,3120000"]
["98083","SINAPI-I",25067,"146,7938000"]
["98084","SINAPI-I",25067,"209,7938000"]
["98085","SINAPI-I",4517,"0,8976000"]
["98086","SINAPI-I",4491,"0,7992000"]
["98086","SINAPI",97735,"0,7280000"]
["98087","SINAPI",94970,"2,0022000"]
["98088","SINAPI",88628,"0,3624000"]
["98090","SINAPI",5678,"0,6925000"]
["98091","SINAPI-I",4720,"4,2720000"]
["98092","SINAPI-I",4517,"0,9240000"]
["98092","SINAPI",89993,"0,1196000"]
["98093","SINAPI",88316,"49,9645000"]
["98094","SINAPI",88316,"12,5664000"]
["98099","SINAPI",97735,"0,3332000"]
["98109","SINAPI",5678,"0,0079000"]
["98111","SINAPI-I",34643,"1,0000000"]
["89957","SINAPI",89366,"1,0000000"]
["89351","SINAPI-I",3148,"0,0106000"]
["89973",null,null,""]
["89973","SINAPI",89645,"1,0000000"]
["94489","SINAPI-I",20083,"0,0095000"]
["94492","SINAPI-I",20083,"0,0180000"]
["94496","SINAPI-I",3148,"0,0168000"]
["94499","SINAPI",88248,"0,4546000"]
["94793","SINAPI",88267,"0,3131000"]
["94797","SINAPI-I",3148,"0,0066000"]
["95248","SINAPI-I",11748,"1,0000000"]
["95253",null,null,""]
["99624","SINAPI-I",10405,"1,0000000"]
["99628","SINAPI",88248,"0,1102000"]
["99632",null,null,""]
["99635","SINAPI-I",10228,"1,0000000"]
["103011","SINAPI",88248,"0,0742000"]
["103019","SINAPI-I",10904,"1,0000000"]
["103038","SINAPI",88248,"0,2021000"]
["103041","SINAPI-I",3148,"0,0084000"]
["103045","SINAPI-I",3148,"0,0084000"]
["103048","SINAPI",88248,"0,0860000"]
["103051","SINAPI-I",3148,"0,0132000"]
["95637","SINAPI-I",3457,"4,0000000"]
["95639","SINAPI-I",4181,"2,0000000"]
["95641","SINAPI-I",20083,"0,2090000"]
["95643","SINAPI-I",3529,"8,0000000"]
["95644","SINAPI-I",9869,"3,0252000"]
["95646","SINAPI-I",3536,"6,0000000"]
["95647","SINAPI-I",820,"4,0000000"]
["95650","SINAPI-I",37957,"6,0000000"]
["95652","SINAPI-I",122,"0,1188000"]
["95653","SINAPI-I",38029,"0,9553000"]
["95655",null,null,""]
["95657","SINAPI",88267,"1,4010000"]
["95659","SINAPI-I",38973,"1,1715000"]
["95663","SINAPI-I",38434,"6,0000000"]
["95664","SINAPI-I",44177,"4,0000000"]
["95666","SINAPI-I",44173,"4,0000000"]
["95668","SINAPI-I",38982,"1,3844000"]
["95670","SINAPI-I",38434,"4,0000000"]
["95671","SINAPI-I",44177,"3,0000000"]
["97741","SINAPI-I",38383,"0,4460000"]
["90440",null,null,""]
["90445","SINAPI",88248,"0,0840000"]
["90454",null,null,""]
["90455","SINAPI",88248,"0,0230000"]
["90460","SINAPI",88267,"0,0540000"]
["90470",null,null,""]
["91169","SINAPI-I",398,"0,7160000"]
["91174","SINAPI",88248,"0,0090000"]
["91177","SINAPI-I",11976,"0,9790000"]
["91180",null,null,""]
["91182","SINAPI-I",4350,"5,0580000"]
["91189","SINAPI",88248,"0,1000000"]
["94480","SINAPI-I",4194,"1,0000000"]
["94481","SINAPI-I",3447,"1,0000000"]
["94481","SINAPI",88267,"15,7440000"]
["94483",null,null,""]
["94483","SINAPI-I",21010,"0,3120000"]
["96560","SINAPI",88267,"0,1530000"]
["101802","SINAPI-I",25067,"62,7938000"]
["101803","SINAPI",5679,"0,0729000"]
["101803","SINAPI",94970,"0,1163000"]
["101805","SINAPI-I",4517,"0,2464000"]
["102111","SINAPI",88247,"0,6330000"]
["102113","SINAPI",88247,"0,6330000"]
["102118","SINAPI-I",736,"1,0000000"]
["102121","SINAPI",88248,"3,0647000"]
["102123","SINAPI",88248,"3,2890000"]
["102138","SINAPI",88264,"0,6330000"]
["103522","SINAPI",88267,"2,4633000"]
["104032","SINAPI",88246,"0,3107000"]
["104043",null,null,""]
["104050","SINAPI-I",108,"1,0000000"]
["104053","SINAPI",88246,"0,1251000"]
["104059","SINAPI",88246,"0,1898000"]
["104112","SINAPI",104058,"1,0000000"]
["104118","SINAPI",93358,"1,4518000"]
["104122",null,null,""]
["104065",null,null,""]
["104084","SINAPI-I",42685,"1,0000000"]
["104124","SINAPI",104062,"1,0000000"]
["104142",null,null,""]
["96520",null,null,""]
["96524","SINAPI",88309,"3,2390000"]
["96528","SINAPI-I",40304,"0,0440000"]
["101122","SINAPI",5857,"0,0094000"]
["101126","SINAPI",5847,"0,0048000"]
["101130","SINAPI",5851,"0,0151000"]
["101133","SINAPI",88844,"0,0302000"]
["101136","SINAPI",88316,"0,0131000"]
["101140",null,null,""]
["101146","SINAPI",88316,"0,0131000"]
["101150",null,null,""]
["101152","SINAPI",100975,"1,3000000"]
["101207","SINAPI",89883,"0,0209000"]
["101211","SINAPI",5631,"0,0114000"]
["101215","SINAPI",89883,"0,0342000"]
["101217","SINAPI",5632,"0,0027000"]
["101223","SINAPI",89877,"0,0189000"]
["101226","SINAPI",89883,"0,0343000"]
["101230","SINAPI",5631,"0,0096000"]
["101233",null,null,""]
["101235","SINAPI",89877,"0,0161000"]
["101239","SINAPI",5632,"0,0022000"]
["101245","SINAPI",89877,"0,0131000"]
["101249","SINAPI",88316,"0,0082000"]
["101252",null,null,""]
["101254","SINAPI",91387,"0,0165000"]
["101258","SINAPI",5632,"0,0032000"]
["101261","SINAPI",88316,"0,0126000"]
["101267","SINAPI",91386,"0,0270000"]
["101271","SINAPI",5631,"0,0107000"]
["101274",null,null,""]
["101275","SINAPI",91387,"0,0184000"]
["102361",null,null,""]
["90087","SINAPI",88907,"0,0238000"]
["90105","SINAPI",5678,"0,0324000"]
["102276",null,null,""]
["102281","SINAPI",88316,"0,0286000"]
["102285","SINAPI",5632,"0,0356000"]
["102289","SINAPI",88908,"0,0281000"]
["102295",null,null,""]
["102299","SINAPI",5679,"0,0670000"]
["102308","SINAPI",88316,"0,0813000"]
["102314",null,null,""]
["102318","SINAPI",5631,"0,0198000"]
["102323","SINAPI",5679,"0,0754000"]
["102327","SINAPI",88316,"0,0761000"]
["94307","SINAPI",5901,"0,0060000"]
["94309","SINAPI",88316,"0,0310000"]
["94315","SINAPI-I",6079,"1,2500000"]
["94316","SINAPI",91533,"0,1690000"]
["94319","SINAPI",91534,"0,2540000"]
["94328","SINAPI",91533,"0,0610000"]
["94331","SINAPI-I",368,"1,2500000"]
["94339","SINAPI",5901,"0,0060000"]
["94341","SINAPI",5679,"0,0250000"]
["96386",null,null,""]
["93361","SINAPI",5632,"0,0490000"]
["93364","SINAPI",5632,"0,0350000"]
["93366","SINAPI",95606,"1,0000000"]
["93372","SINAPI",5631,"0,0250000"]
["93375","SINAPI",5678,"0,0350000"]
["93377","SINAPI",91533,"0,0610000"]
["93380",null,null,""]
["97916",null,null,""]
["101617",null,null,""]
["101620","SINAPI",91533,"0,0325000"]
["101624","SINAPI",91533,"0,0325000"]
["103322","SINAPI",88316,"0,2950000"]
["103325","SINAPI",88316,"0,4300000"]
["103328","SINAPI-I",34557,"0,4200000"]
["103331","SINAPI-I",37395,"0,0100000"]
["103333","SINAPI",88309,"2,2000000"]
["103357","SINAPI-I",34557,"0,4200000"]
["89290",null,null,""]
["89298","SINAPI-I",34781,"1,4400000"]
["89306","SINAPI",88316,"0,6000000"]
["101162",null,null,""]
["103317","SINAPI",88309,"0,7300000"]
["103320","SINAPI",88309,"1,1300000"]
["103340","SINAPI-I",34555,"13,6000000"]
["103342","SINAPI",88309,"1,1300000"]
["89455","SINAPI-I",38600,"0,9500000"]
["89464","SINAPI",88626,"0,0125000"]
["89478",null,null,""]
["101164","SINAPI",88316,"2,1000000"]
["96360",null,null,""]
["96361","SINAPI-I",39443,"0,9149000"]
["96363","SINAPI-I",37586,"0,0290000"]
["96364","SINAPI-I",39431,"2,5027000"]
["96366",null,null,""]
["96367","SINAPI-I",39422,"2,8999000"]
["96368","SINAPI",88316,"0,2205000"]
["96373","SINAPI",88316,"0,0157000"]
["102235","SINAPI",88325,"1,0880000"]
["102255","SINAPI-I",44476,"1,0000000"]
["102257","SINAPI",88316,"0,6330000"]
["101155","SINAPI-I",34547,"0,4600000"]
["101816","SINAPI",91277,"0,0113000"]
["101825","SINAPI",91534,"0,8450000"]
["101829","SINAPI",91534,"0,8450000"]
["101832","SINAPI",91533,"0,2050000"]
["101837","SINAPI",88316,"0,1333000"]
["101838","SINAPI",5869,"0,1179000"]
["101841","SINAPI-I",4721,"0,8252000"]
["101846","SINAPI",5869,"0,1179000"]
["101848","SINAPI",88316,"0,1333000"]
["101852","SINAPI",5684,"0,0031000"]
["101856","SINAPI-I",4741,"0,0064000"]
["101858","SINAPI",88260,"0,1022000"]
["101860","SINAPI",88316,"0,2552000"]
["101863","SINAPI",91277,"0,0041000"]
["101867","SINAPI",97635,"1,0000000"]
["101870","SINAPI",88316,"0,3353000"]
["100576",null,null,""]
["96388","SINAPI",5684,"0,0030000"]
["96389","SINAPI",89036,"0,0200000"]
["96392","SINAPI",5921,"0,0060000"]
["96396","SINAPI",96393,"1,0000000"]
["96398","SINAPI",88316,"0,0300000"]
["96399","SINAPI",73436,"0,0040000"]
["100564","SINAPI",96464,"0,0350000"]
["100566","SINAPI-I",1379,"93,0230000"]
["100568","SINAPI",5923,"0,0320000"]
["100569","SINAPI",89036,"0,0320000"]
["100570","SINAPI",96463,"0,0050000"]
["100572","SINAPI",5903,"0,0460000"]
["100573","SINAPI",5923,"0,0420000"]
["101767","SINAPI",5923,"0,0417000"]
["101768","SINAPI",5932,"0,0059000"]
["92394",null,null,""]
["92395","SINAPI",91278,"0,1081000"]
["92397","SINAPI",91283,"0,0038000"]
["92400","SINAPI",88316,"0,3249000"]
["92403","SINAPI",91277,"0,0041000"]
["92406","SINAPI-I",40529,"1,0040000"]
["97104","SINAPI-I",4517,"0,1554700"]
["97104","SINAPI",97120,"0,3046900"]
["97106","SINAPI-I",2692,"0,0024000"]
["97107","SINAPI-I",4517,"0,1554700"]
["97107","SINAPI",97120,"0,4570400"]
["97108","SINAPI",97114,"0,1600000"]
["97109","SINAPI",97115,"0,0910700"]
["97112","SINAPI",97092,"3,7320000"]
["97116",null,null,""]
["97120","SINAPI-I",34,"1,0111100"]
["101170","SINAPI",5684,"0,0031000"]
["103904","SINAPI-I",4517,"0,1554670"]
["103905","SINAPI-I",2692,"0,0019220"]
["103907","SINAPI-I",6193,"0,1943330"]
["103908","SINAPI-I",34495,"0,2119280"]
["103909","SINAPI-I",4517,"0,1554670"]
["103909","SINAPI",97120,"0,4570370"]
["103912",null,null,""]
["103912","SINAPI",97115,"0,0910740"]
["103915","SINAPI",88262,"0,0320060"]
["103916","SINAPI",97092,"3,1100000"]
["103917","SINAPI",97093,"4,4800000"]
["104432",null,null,""]
["104433","SINAPI",91278,"0,1179000"]
["103696","SINAPI",102197,"0,9900000"]
["95995","SINAPI",95632,"0,0607000"]
["96393","SINAPI",95121,"0,0063000"]
["96394","SINAPI-I",4721,"0,1467000"]
["88413",null,null,""]
["88417","SINAPI-I",38877,"1,9380000"]
["88426","SINAPI",88310,"0,1230000"]
["88432","SINAPI",88316,"0,0930000"]
["88494","SINAPI",88316,"0,1850000"]
["95625","SINAPI",88316,"0,1500000"]
["96128","SINAPI-I",43651,"1,0430400"]
["96132","SINAPI",88310,"0,3340000"]
["96135","SINAPI-I",3767,"0,1000000"]
["102201","SINAPI-I",3767,"0,5000000"]
["102207","SINAPI-I",43776,"0,1065000"]
["102220","SINAPI-I",5318,"0,0125000"]
["102228","SINAPI-I",7288,"0,1954000"]
["100716","SINAPI-I",36785,"0,1600000"]
["100720","SINAPI-I",7307,"0,1062000"]
["100725","SINAPI",88310,"0,5266000"]
["100730",null,null,""]
["100742",null,null,""]
["100749","SINAPI",88310,"0,5266000"]
["100754","SINAPI-I",43649,"0,0792000"]
["100761","SINAPI",88310,"1,0531000"]
["102491","SINAPI-I",7348,"0,4270000"]
["102496",null,null,""]
["102506","SINAPI",88310,"0,2390000"]
["102509","SINAPI-I",12815,"0,0120000"]
["102520","SINAPI-I",6085,"0,1600000"]
["101750","SINAPI",87298,"0,0530000"]
["87246","SINAPI-I",1287,"1,0810000"]
["87249","SINAPI",88256,"0,8064000"]
["87259","SINAPI-I",21108,"1,0717000"]
["87262","SINAPI",88256,"0,8038000"]
["93389","SINAPI-I",1297,"1,0818000"]
["104593",null,null,""]
["104596","SINAPI-I",38195,"1,1544000"]
["104600","SINAPI",88256,"1,0128000"]
["104605","SINAPI",88256,"1,5126000"]
["104609","SINAPI-I",21108,"1,1217600"]
["98672",null,null,""]
["98680","SINAPI",88316,"0,1950000"]
["98686",null,null,""]
["101090",null,null,""]
["101726","SINAPI-I",3733,"1,0300000"]
["101734","SINAPI",88309,"0,7535000"]
["101737",null,null,""]
["101092","SINAPI-I",10841,"1,1600000"]
["98697","SINAPI-I",4829,"1,0400000"]
["88648","SINAPI",88316,"0,0286000"]
["96467","SINAPI",88256,"0,0726000"]
["94993","SINAPI-I",4517,"0,4500000"]
["94995","SINAPI-I",5068,"0,0240000"]
["104626","SINAPI-I",34493,"1,2315000"]
["87623","SINAPI",88316,"0,1070000"]
["87634",null,null,""]
["87640","SINAPI-I",7334,"0,2100000"]
["87644","SINAPI",88316,"0,1360000"]
["87702","SINAPI",88309,"0,2990000"]
["87737","SINAPI-I",1379,"0,5000000"]
["87745","SINAPI",88309,"0,5610000"]
["87749","SINAPI",87399,"0,0431000"]
["87759","SINAPI",88309,"0,5890000"]
["87768","SINAPI",88316,"0,3080000"]
["90932",null,null,""]
["90940","SINAPI",87301,"0,0661000"]
["90944","SINAPI-I",38545,"1,4350000"]
["90953","SINAPI",88316,"0,2950000"]
["94779","SINAPI",87745,"0,1119000"]
["87878","SINAPI",88309,"0,0681000"]
["87885","SINAPI",88316,"0,0146000"]
["87897",null,null,""]
["87897","SINAPI",90669,"0,0690000"]
["87908","SINAPI",87313,"0,0037000"]
["104410","SINAPI",90668,"0,0012000"]
["87414","SINAPI-I",3315,"17,0737900"]
["87421","SINAPI",88269,"0,4509700"]
["87530","SINAPI",87369,"0,0376000"]
["87537","SINAPI",88309,"0,5400000"]
["87543","SINAPI",88316,"0,0250000"]
["87549",null,null,""]
["87556",null,null,""]
["87775","SINAPI-I",37411,"0,1388000"]
["87781","SINAPI",87369,"0,0421000"]
["87792","SINAPI-I",37411,"0,1581000"]
["87797","SINAPI",88309,"0,6000000"]
["87803","SINAPI",88316,"0,6000000"]
["87808","SINAPI-I",37411,"0,1581000"]
["87815","SINAPI",87369,"0,0393000"]
["87820","SINAPI",88309,"1,2790000"]
["87829","SINAPI",87292,"0,0481000"]
["87838","SINAPI",88309,"0,5990000"]
["87842","SINAPI",88309,"0,9210000"]
["87847",null,null,""]
["87851","SINAPI",88309,"0,6370000"]
["87855","SINAPI",88316,"0,7190000"]
["90409","SINAPI",88309,"0,6600000"]
["104205","SINAPI-I",37411,"0,1388000"]
["104207","SINAPI",88316,"0,3720000"]
["104210","SINAPI",88309,"0,5310000"]
["104213","SINAPI",87292,"0,0493000"]
["104216",null,null,""]
["104224",null,null,""]
["104227",null,null,""]
["104230","SINAPI",88316,"0,9610000"]
["104233","SINAPI",88316,"0,3630000"]
["104236","SINAPI",90669,"0,2569000"]
["104242","SINAPI",88316,"0,5320000"]
["104247","SINAPI",88316,"0,4710000"]
["104252","SINAPI",87292,"0,0293000"]
["104256",null,null,""]
["104259","SINAPI",88316,"1,1330000"]
["104264","SINAPI",88309,"1,3970000"]
["104630","SINAPI-I",3315,"17,0737900"]
["87265","SINAPI-I",1381,"4,9100000"]
["87271","SINAPI",88316,"0,3413000"]
["88788","SINAPI",88316,"0,5980000"]
["93395","SINAPI-I",1381,"4,9100000"]
["104611","SINAPI-I",1381,"6,8500000"]
["104614",null,null,""]
["104617","SINAPI-I",37595,"4,9100000"]
["96112","SINAPI-I",20212,"1,6671000"]
["96109","SINAPI-I",20250,"0,0078000"]
["96113","SINAPI-I",3315,"0,9964000"]
["96114","SINAPI",88316,"0,3628000"]
["96111","SINAPI-I",39427,"2,4018000"]
["96111","SINAPI",88278,"0,5672000"]
["91519","SINAPI",88316,"0,0660000"]
["104414",null,null,""]
["104418","SINAPI-I",37595,"0,0860000"]
["104423","SINAPI",88309,"0,5600000"]
["87281",null,null,""]
["87284","SINAPI-I",1379,"284,8000000"]
["87289","SINAPI-I",1106,"141,0700000"]
["87296","SINAPI-I",370,"1,2100000"]
["87299","SINAPI",88377,"3,3000000"]
["87304","SINAPI",88831,"3,3700000"]
["87308","SINAPI",88316,"0,7700000"]
["87313","SINAPI",88830,"1,0100000"]
["87317","SINAPI-I",1379,"345,1600000"]
["87325","SINAPI",88377,"4,6900000"]
["87328","SINAPI-I",43617,"0,0550000"]
["87329","SINAPI-I",43617,"0,0610000"]
["87333","SINAPI-I",1106,"137,0300000"]
["87335","SINAPI",88377,"4,9600000"]
["87337","SINAPI",88392,"3,7400000"]
["87341",null,null,""]
["87347","SINAPI-I",370,"1,4000000"]
["87349","SINAPI",88393,"0,6100000"]
["87353",null,null,""]
["87355","SINAPI",88399,"1,5300000"]
["87359","SINAPI-I",367,"0,8100000"]
["87361",null,null,""]
["87366","SINAPI",88316,"11,1400000"]
["87371",null,null,""]
["87375",null,null,""]
["87379","SINAPI-I",367,"0,8200000"]
["87383","SINAPI",88377,"3,5000000"]
["87386","SINAPI",88386,"0,9400000"]
["87390","SINAPI",88377,"2,1400000"]
["87397","SINAPI-I",37553,"2006,3100000"]
["87405","SINAPI",88433,"0,5000000"]
["88626","SINAPI",88377,"3,8800000"]
["88629","SINAPI",88316,"8,5700000"]
["95563","SINAPI",88316,"4,9900000"]
["100465","SINAPI",88392,"2,6900000"]
["100474",null,null,""]
["100478",null,null,""]
["100481",null,null,""]
["100483","SINAPI",88404,"4,6100000"]
["100487",null,null,""]
["100489","SINAPI-I",370,"1,0700000"]
["100196","SINAPI",88316,"0,0612000"]
["100204","SINAPI",90686,"0,0004000"]
["100211","SINAPI",88316,"0,3213000"]
["100219","SINAPI",90686,"0,0015000"]
["100226","SINAPI",88316,"0,0321000"]
["100243",null,null,""]
["100255",null,null,""]
["100263","SINAPI",88316,"0,1007000"]
["100274",null,null,""]
["100281","SINAPI",88316,"0,0120000"]
["99802",null,null,""]
["99810","SINAPI-I",44329,"0,0060000"]
["99821","SINAPI-I",44331,"0,0110000"]
["97010","SINAPI-I",5068,"0,0389000"]
["97012","SINAPI-I",37525,"0,3500000"]
["97013","SINAPI",91693,"0,0094000"]
["97016","SINAPI-I",5068,"0,0389000"]
["97018","SINAPI-I",3993,"0,1188000"]
["97034","SINAPI",88262,"0,3699000"]
["97041","SINAPI",88262,"0,7403000"]
["97062","SINAPI-I",411,"0,8945000"]
["97067",null,null,""]
["97621","SINAPI",88316,"4,7697000"]
["97627","SINAPI",88316,"6,5785000"]
["97634","SINAPI",88256,"0,1055000"]
["97647",null,null,""]
["97653","SINAPI",88316,"0,6316000"]
["97656","SINAPI",92716,"1,4465000"]
["97659","SINAPI",92716,"0,6581000"]
["97665","SINAPI",88316,"0,0359000"]
["99059","SINAPI-I",10567,"0,5500000"]
["99061","SINAPI-I",7356,"0,0290000"]
["93595","SINAPI",91386,"0,0061000"]
["95426",null,null,""]
["95877",null,null,""]
["97913","SINAPI",67827,"0,0065000"]
["100940","SINAPI",89883,"0,0139000"]
["100947","SINAPI",5824,"0,0093000"]
["100960","SINAPI",5901,"0,0105000"]
["100974","SINAPI",5942,"0,0105000"]
["100966",null,null,""]
["101019","SINAPI",5824,"1,7161000"]
["100978",null,null,""]
["100981","SINAPI",5632,"0,0151000"]
["100990","SINAPI",91387,"0,0092000"]
["100995",null,null,""]
["100998","SINAPI",5632,"0,0070000"]
["101003","SINAPI",89877,"0,0104000"]
["101009","SINAPI",5928,"0,1407000"]
["101017","SINAPI",5928,"0,0812000"]
["101465",null,null,""]
["101474","SINAPI",88316,"0,1575000"]
["101480",null,null,""]
["101485","SINAPI",5928,"0,4021000"]
["101188","SINAPI-I",43130,"0,0072000"]
["101191","SINAPI-I",43130,"0,0287000"]
["101193","SINAPI",94962,"0,0090000"]
["101200","SINAPI-I",5076,"0,0096000"]
["101204","SINAPI-I",21138,"0,8800000"]
["102363","SINAPI-I",7698,"0,8701000"]
["98510","SINAPI",88316,"0,7272000"]
["98520","SINAPI-I",38125,"2,5000000"]
["98524","SINAPI",88316,"0,0718000"]
["103185","SINAPI",88309,"3,3528000"]
["103192","SINAPI",88309,"1,6898000"]
["103194","SINAPI",88316,"0,8449000"]
["103207","SINAPI-I",4721,"0,0012000"]
["103208","SINAPI",5795,"0,0583000"]
["103210","SINAPI",87298,"0,0032000"]
["103310",null,null,""]
["98526","SINAPI",5678,"0,1333000"]
["98531","SINAPI",88316,"3,6775000"]
["98534","SINAPI",88316,"5,2190000"]
["88239","SINAPI-I",6117,"1,0000000"]
["88241","SINAPI-I",37372,"1,0000000"]
["88246","SINAPI-I",37371,"1,0000000"]
["88249",null,null,""]
["88251","SINAPI-I",252,"1,0000000"]
["88253",null,null,""]
["88256","SINAPI-I",43489,"1,0000000"]
["88258","SINAPI",95326,"1,0000000"]
["88262","SINAPI-I",37370,"1,0000000"]
["88266","SINAPI-I",37373,"1,0000000"]
["88269","SINAPI-I",37372,"1,0000000"]
["88270","SINAPI-I",12873,"1,0000000"]
["88274","SINAPI-I",37373,"1,0000000"]
["88277","SINAPI-I",37372,"1,0000000"]
["88279","SINAPI-I",43484,"1,0000000"]
["88285","SINAPI-I",4097,"1,0000000"]
["88288","SINAPI-I",43469,"1,0000000"]
["88292","SINAPI-I",37373,"1,0000000"]
["88294","SINAPI-I",37372,"1,0000000"]
["88296","SINAPI-I",37372,"1,0000000"]
["88298","SINAPI-I",37373,"1,0000000"]
["88300","SINAPI",95363,"1,0000000"]
["88306","SINAPI-I",37370,"1,0000000"]
["88308","SINAPI-I",4751,"1,0000000"]
["88310","SINAPI-I",37372,"1,0000000"]
["88312","SINAPI-I",37371,"1,0000000"]
["88314","SINAPI-I",37371,"1,0000000"]
["88316","SINAPI-I",37373,"1,0000000"]
["88320","SINAPI-I",37371,"1,0000000"]
["88324","SINAPI-I",37373,"1,0000000"]
["88326","SINAPI-I",37373,"1,0000000"]
["88441","SINAPI-I",37372,"1,0000000"]
["90767","SINAPI-I",6122,"1,0000000"]
["90769","SINAPI-I",43462,"1,0000000"]
["90776","SINAPI-I",4083,"1,0000000"]
["90779","SINAPI-I",2708,"1,0000000"]
["90781","SINAPI-I",43469,"1,0000000"]
["93558","SINAPI-I",10512,"1,0000000"]
["93560","SINAPI-I",43481,"1,0000000"]
["93563",null,null,""]
["93566",null,null,""]
["93571","SINAPI-I",43474,"1,0000000"]
["94296","SINAPI-I",43481,"1,0000000"]
["95315",null,null,""]
["95323","SINAPI-I",532,"0,0087200"]
["95335",null,null,""]
["95348","SINAPI-I",4094,"0,0053400"]
["95364","SINAPI-I",4248,"0,0087200"]
["95375",null,null,""]
["95384","SINAPI-I",6175,"0,0121100"]
["95395",null,null,""]
["95403","SINAPI-I",2707,"0,0154900"]
["95412",null,null,""]
["95422","SINAPI-I",40818,"0,0167500"]
["100300","SINAPI-I",34392,"1,0000000"]
["100303",null,null,""]
["100305","SINAPI-I",34779,"1,0000000"]
["100307","SINAPI-I",37372,"1,0000000"]
["100310",null,null,""]
["100316","SINAPI-I",43494,"1,0000000"]
["100533","SINAPI-I",37373,"1,0000000"]
["101286","SINAPI-I",40912,"0,0091100"]
["101295",null,null,""]
["101311",null,null,""]
["101314","SINAPI-I",40923,"0,0294700"]
["101324",null,null,""]
["101334","SINAPI-I",40925,"0,0218400"]
["101354",null,null,""]
["101362","SINAPI-I",40985,"0,0040200"]
["101373",null,null,""]
["101375","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101377","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101381","SINAPI-I",40911,"1,0000000"]
["101383","SINAPI-I",41078,"1,0000000"]
["101386","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101388",null,null,""]
["101390","SINAPI-I",43498,"1,0000000"]
["101392","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101395","SINAPI-I",40913,"1,0000000"]
["101400","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101402","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101402","SINAPI",101316,"1,0000000"]
["101403",null,null,""]
["101403","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101403","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101403","SINAPI-I",40938,"1,0000000"]
["101403","SINAPI-I",43474,"1,0000000"]
["101403","SINAPI-I",43498,"1,0000000"]
["101403","SINAPI",101317,"1,0000000"]
["101404",null,null,""]
["101404","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101404","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101404","SINAPI-I",40939,"1,0000000"]
["101404","SINAPI-I",43474,"1,0000000"]
["101404","SINAPI-I",43498,"1,0000000"]
["101404","SINAPI",101318,"1,0000000"]
["101405",null,null,""]
["101405","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101405","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101405","SINAPI-I",40940,"1,0000000"]
["101405","SINAPI-I",43474,"1,0000000"]
["101405","SINAPI-I",43498,"1,0000000"]
["101405","SINAPI",101319,"1,0000000"]
["101407",null,null,""]
["101407","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101407","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101407","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101407","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101407","SINAPI-I",41075,"1,0000000"]
["101407","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101407","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101407","SINAPI",101322,"1,0000000"]
["101408",null,null,""]
["101408","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101408","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101408","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101408","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101408","SINAPI-I",41076,"1,0000000"]
["101408","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101408","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101408","SINAPI",101323,"1,0000000"]
["101409",null,null,""]
["101409","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101409","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101409","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101409","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101409","SINAPI-I",40929,"1,0000000"]
["101409","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101409","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101409","SINAPI",101325,"1,0000000"]
["101410",null,null,""]
["101410","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101410","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101410","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101410","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101410","SINAPI-I",41077,"1,0000000"]
["101410","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101410","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101410","SINAPI",101326,"1,0000000"]
["101411",null,null,""]
["101411","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101411","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101411","SINAPI-I",40932,"1,0000000"]
["101411","SINAPI-I",43470,"1,0000000"]
["101411","SINAPI-I",43494,"1,0000000"]
["101411","SINAPI",101327,"1,0000000"]
["101412",null,null,""]
["101412","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101412","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101412","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101412","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101412","SINAPI-I",40977,"1,0000000"]
["101412","SINAPI-I",43480,"1,0000000"]
["101412","SINAPI-I",43504,"1,0000000"]
["101412","SINAPI",101329,"1,0000000"]
["101413",null,null,""]
["101413","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101413","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101413","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101413","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101413","SINAPI-I",40916,"1,0000000"]
["101413","SINAPI-I",43471,"1,0000000"]
["101413","SINAPI-I",43495,"1,0000000"]
["101413","SINAPI",101330,"1,0000000"]
["101414",null,null,""]
["101414","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101414","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101414","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101414","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101414","SINAPI-I",41067,"1,0000000"]
["101414","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101414","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101414","SINAPI",101331,"1,0000000"]
["101415",null,null,""]
["101415","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101415","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101415","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101415","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101415","SINAPI-I",40974,"1,0000000"]
["101415","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101415","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101415","SINAPI",101333,"1,0000000"]
["101416",null,null,""]
["101416","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101416","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101416","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101416","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101416","SINAPI-I",40925,"1,0000000"]
["101416","SINAPI-I",43472,"1,0000000"]
["101416","SINAPI-I",43496,"1,0000000"]
["101416","SINAPI",101334,"1,0000000"]
["101417",null,null,""]
["101417","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101417","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101417","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101417","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101417","SINAPI-I",40924,"1,0000000"]
["101417","SINAPI-I",43472,"1,0000000"]
["101417","SINAPI-I",43496,"1,0000000"]
["101417","SINAPI",101303,"1,0000000"]
["101418",null,null,""]
["101418","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101418","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101418","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101418","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101418","SINAPI-I",40983,"1,0000000"]
["101418","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101418","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101418","SINAPI",101308,"1,0000000"]
["101419",null,null,""]
["101419","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101419","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101419","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101419","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101419","SINAPI-I",40921,"1,0000000"]
["101419","SINAPI-I",43472,"1,0000000"]
["101419","SINAPI-I",43496,"1,0000000"]
["101419","SINAPI",101320,"1,0000000"]
["101420",null,null,""]
["101420","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101420","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101420","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101420","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101420","SINAPI-I",41038,"1,0000000"]
["101420","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101420","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101420","SINAPI",101324,"1,0000000"]
["101421",null,null,""]
["101421","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101421","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101421","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101421","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101421","SINAPI-I",40988,"1,0000000"]
["101421","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101421","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101421","SINAPI",101328,"1,0000000"]
["101422",null,null,""]
["101422","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101422","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101422","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101422","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101422","SINAPI-I",40990,"1,0000000"]
["101422","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101422","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101422","SINAPI",101332,"1,0000000"]
["101423",null,null,""]
["101423","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101423","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101423","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101423","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101423","SINAPI-I",40994,"1,0000000"]
["101423","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101423","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101423","SINAPI",101335,"1,0000000"]
["101424",null,null,""]
["101424","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101424","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101424","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101424","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101424","SINAPI-I",40992,"1,0000000"]
["101424","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101424","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101424","SINAPI",101336,"1,0000000"]
["101425",null,null,""]
["101425","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101425","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101425","SINAPI-I",41094,"1,0000000"]
["101425","SINAPI-I",43481,"1,0000000"]
["101425","SINAPI-I",43505,"1,0000000"]
["101425","SINAPI",101337,"1,0000000"]
["101426",null,null,""]
["101426","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101426","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101426","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101426","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101426","SINAPI-I",40980,"1,0000000"]
["101426","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101426","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101426","SINAPI",101338,"1,0000000"]
["101427",null,null,""]
["101427","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101427","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101427","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101427","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101427","SINAPI-I",41031,"1,0000000"]
["101427","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101427","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101427","SINAPI",101339,"1,0000000"]
["101428",null,null,""]
["101428","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101428","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101428","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101428","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101428","SINAPI-I",40986,"1,0000000"]
["101428","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101428","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101428","SINAPI",101340,"1,0000000"]
["101429",null,null,""]
["101429","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101429","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101429","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101429","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101429","SINAPI-I",40978,"1,0000000"]
["101429","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101429","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101429","SINAPI",101341,"1,0000000"]
["101430",null,null,""]
["101430","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101430","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101430","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101430","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101430","SINAPI-I",41043,"1,0000000"]
["101430","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101430","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101430","SINAPI",101342,"1,0000000"]
["101431",null,null,""]
["101431","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101431","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101431","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101431","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101431","SINAPI-I",40987,"1,0000000"]
["101431","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101431","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101431","SINAPI",101343,"1,0000000"]
["101432",null,null,""]
["101432","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101432","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101432","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101432","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101432","SINAPI-I",40981,"1,0000000"]
["101432","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101432","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101432","SINAPI",101344,"1,0000000"]
["101433",null,null,""]
["101433","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101433","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101433","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101433","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101433","SINAPI-I",41036,"1,0000000"]
["101433","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101433","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101433","SINAPI",101345,"1,0000000"]
["101434",null,null,""]
["101434","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101434","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101434","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101434","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101434","SINAPI-I",40979,"1,0000000"]
["101434","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101434","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101434","SINAPI",101346,"1,0000000"]
["101435",null,null,""]
["101435","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101435","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101435","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101435","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101435","SINAPI-I",40998,"1,0000000"]
["101435","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101435","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101435","SINAPI",101347,"1,0000000"]
["101436",null,null,""]
["101436","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101436","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101436","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101436","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101436","SINAPI-I",40982,"1,0000000"]
["101436","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101436","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101436","SINAPI",101348,"1,0000000"]
["101437",null,null,""]
["101437","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101437","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101437","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101437","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101437","SINAPI-I",41026,"1,0000000"]
["101437","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101437","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101437","SINAPI",101349,"1,0000000"]
["101438",null,null,""]
["101438","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101438","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101438","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101438","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101438","SINAPI-I",41024,"1,0000000"]
["101438","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101438","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101438","SINAPI",101350,"1,0000000"]
["101439",null,null,""]
["101439","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101439","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101439","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101439","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101439","SINAPI-I",41033,"1,0000000"]
["101439","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101439","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101439","SINAPI",101351,"1,0000000"]
["101440",null,null,""]
["101440","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101440","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101440","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101440","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101440","SINAPI-I",41040,"1,0000000"]
["101440","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101440","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101440","SINAPI",101352,"1,0000000"]
["101441",null,null,""]
["101441","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101441","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101441","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101441","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101441","SINAPI-I",41012,"1,0000000"]
["101441","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101441","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101441","SINAPI",101353,"1,0000000"]
["101442",null,null,""]
["101442","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101442","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101442","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101442","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101442","SINAPI-I",41002,"1,0000000"]
["101442","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101442","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101442","SINAPI",101354,"1,0000000"]
["101443",null,null,""]
["101443","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101443","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101443","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101443","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101443","SINAPI-I",41001,"1,0000000"]
["101443","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101443","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101443","SINAPI",101355,"1,0000000"]
["101444",null,null,""]
["101444","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101444","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101444","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101444","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101444","SINAPI-I",41066,"1,0000000"]
["101444","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101444","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101444","SINAPI",101356,"1,0000000"]
["101445",null,null,""]
["101445","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101445","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101445","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101445","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101445","SINAPI-I",41065,"1,0000000"]
["101445","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101445","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101445","SINAPI",101357,"1,0000000"]
["101446",null,null,""]
["101446","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101446","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101446","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101446","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101446","SINAPI-I",41079,"1,0000000"]
["101446","SINAPI-I",43478,"1,0000000"]
["101446","SINAPI-I",43502,"1,0000000"]
["101446","SINAPI",101358,"1,0000000"]
["101447",null,null,""]
["101447","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101447","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101447","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101447","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101447","SINAPI-I",41082,"1,0000000"]
["101447","SINAPI-I",43478,"1,0000000"]
["101447","SINAPI-I",43502,"1,0000000"]
["101447","SINAPI",101359,"1,0000000"]
["101448",null,null,""]
["101448","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101448","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101448","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101448","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101448","SINAPI-I",41081,"1,0000000"]
["101448","SINAPI-I",43478,"1,0000000"]
["101448","SINAPI-I",43502,"1,0000000"]
["101448","SINAPI",101360,"1,0000000"]
["101449",null,null,""]
["101449","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101449","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101449","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101449","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101449","SINAPI-I",41091,"1,0000000"]
["101449","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101449","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101449","SINAPI",101361,"1,0000000"]
["101450",null,null,""]
["101450","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101450","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101450","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101450","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101450","SINAPI-I",40985,"1,0000000"]
["101450","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101450","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101450","SINAPI",101362,"1,0000000"]
["101451",null,null,""]
["101451","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101451","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101451","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101451","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101451","SINAPI-I",40910,"1,0000000"]
["101451","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101451","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101451","SINAPI",101363,"1,0000000"]
["101452",null,null,""]
["101452","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101452","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101452","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101452","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101452","SINAPI-I",41084,"1,0000000"]
["101452","SINAPI-I",43479,"1,0000000"]
["101452","SINAPI-I",43503,"1,0000000"]
["101452","SINAPI",101364,"1,0000000"]
["101453",null,null,""]
["101453","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101453","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101453","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101453","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101453","SINAPI-I",41087,"1,0000000"]
["101453","SINAPI-I",43480,"1,0000000"]
["101453","SINAPI-I",43504,"1,0000000"]
["101453","SINAPI",101365,"1,0000000"]
["101454",null,null,""]
["101454","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101454","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101454","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101454","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101454","SINAPI-I",41088,"1,0000000"]
["101454","SINAPI-I",43480,"1,0000000"]
["101454","SINAPI-I",43504,"1,0000000"]
["101454","SINAPI",101366,"1,0000000"]
["101455",null,null,""]
["101455","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101455","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101455","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101455","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101455","SINAPI-I",41070,"1,0000000"]
["101455","SINAPI-I",43471,"1,0000000"]
["101455","SINAPI-I",43495,"1,0000000"]
["101455","SINAPI",101367,"1,0000000"]
["101456",null,null,""]
["101456","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101456","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101456","SINAPI-I",41089,"1,0000000"]
["101456","SINAPI-I",43470,"1,0000000"]
["101456","SINAPI-I",43494,"1,0000000"]
["101456","SINAPI",101368,"1,0000000"]
["101457",null,null,""]
["101457","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101457","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101457","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101457","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101457","SINAPI-I",41092,"1,0000000"]
["101457","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101457","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101457","SINAPI",101369,"1,0000000"]
["101458",null,null,""]
["101458","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101458","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101458","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101458","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101458","SINAPI-I",41097,"1,0000000"]
["101458","SINAPI-I",43471,"1,0000000"]
["101458","SINAPI-I",43495,"1,0000000"]
["101458","SINAPI",101370,"1,0000000"]
["101459",null,null,""]
["101459","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101459","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101459","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101459","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101459","SINAPI-I",41073,"1,0000000"]
["101459","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101459","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101459","SINAPI",101371,"1,0000000"]
["101460",null,null,""]
["101460","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101460","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101460","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101460","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101460","SINAPI-I",41096,"1,0000000"]
["101460","SINAPI-I",43479,"1,0000000"]

{"sheet":"Banco","index":2,"n_rows":28106,"n_cols":8,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,3]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0},"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"BANCO DE CUSTOS - REFERÊNCIA 1.8"]
[null,"DATA PREÇO / RT (SINAPI):",null,"LOCALIDADE / DATA EMISSÃO (SINAPI):"]
[null,"03/2023",null,"SALVADOR"]
[null,"13/04/2023",null,"13/04/2023"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","DESONERADO","NÃO DESONERADO"]
[]
["SINAPI 97141","SINAPI","97141","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","10,38","11,30","SINAPI - CAIXA REFERENCIAL 13/04/2023"]
["SINAPI 97142","SINAPI","97142","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","11,60","12,63"]
["SINAPI 97143","SINAPI","97143","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","14,65","15,99"]
["SINAPI 97144","SINAPI","97144","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","17,69","19,34"]
["SINAPI 97145","SINAPI","97145","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","20,77","22,71"]
["SINAPI 97146","SINAPI","97146","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","23,81","26,06"]
["SINAPI 97147","SINAPI","97147","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","26,90","29,44"]
["SINAPI 97148","SINAPI","97148","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","29,93","32,80"]
["SINAPI 97149","SINAPI","97149","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","33,03","36,19"]
["SINAPI 97150","SINAPI","97150","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","40,12","43,60"]
["SINAPI 97151","SINAPI","97151","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","46,88","50,96"]
["SINAPI 97152","SINAPI","97152","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","53,38","58,06"]
["SINAPI 97153","SINAPI","97153","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","60,03","65,31"]
["SINAPI 97154","SINAPI","97154","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","66,71","72,61"]
["SINAPI 97155","SINAPI","97155","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","73,39","79,89"]
["SINAPI 97156","SINAPI","97156","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","87,17","94,91"]
["SINAPI 97157","SINAPI","97157","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","6,27","6,80"]
["SINAPI 97158","SINAPI","97158","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","7,02","7,62"]
["SINAPI 97159","SINAPI","97159","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","8,88","9,65"]
["SINAPI 97160","SINAPI","97160","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","10,71","11,68"]
["SINAPI 97161","SINAPI","97161","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","12,61","13,74"]
["SINAPI 97162","SINAPI","97162","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","14,46","15,78"]
["SINAPI 97163","SINAPI","97163","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","16,35","17,85"]
["SINAPI 97164","SINAPI","97164","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","18,21","19,89"]
["SINAPI 97165","SINAPI","97165","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","20,11","21,96"]
["SINAPI 97166","SINAPI","97166","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","24,47","26,51"]
["SINAPI 97167","SINAPI","97167","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","28,61","31,01"]
["SINAPI 97168","SINAPI","97168","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","32,51","35,25"]
["SINAPI 97169","SINAPI","97169","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","36,55","39,65"]
["SINAPI 97170","SINAPI","97170","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","40,62","44,10"]
["SINAPI 97171","SINAPI","97171","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","44,72","48,55"]
["SINAPI 97172","SINAPI","97172","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","53,31","57,85"]
["SINAPI 97173","SINAPI","97173","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","43,36","46,66"]
["SINAPI 97174","SINAPI","97174","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","50,13","53,93"]
["SINAPI 97175","SINAPI","97175","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","56,90","61,18"]
["SINAPI 97176","SINAPI","97176","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","63,66","68,41"]
["SINAPI 97177","SINAPI","97177","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\u0092\u0092) OU DN 1100 MM (44\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","77,16","82,94"]
["SINAPI 97178","SINAPI","97178","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\u0092\u0092) OU DN 1300 MM (52\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","90,71","97,43"]
["SINAPI 97179","SINAPI","97179","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","104,23","111,96"]
["SINAPI 97180","SINAPI","97180","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\u0092\u0092) OU DN 1700 MM (68\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","117,75","126,46"]
["SINAPI 97181","SINAPI","97181","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\u0092\u0092) OU DN 1900 MM (76\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","135,81","145,52"]
["SINAPI 97182","SINAPI","97182","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\u0092\u0092) OU DN 2100 MM (84\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","149,83","160,50"]
["SINAPI 97183","SINAPI","97183","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","35,37","38,09"]
["SINAPI 97184","SINAPI","97184","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","40,99","44,13"]
["SINAPI 97185","SINAPI","97185","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","46,61","50,17"]
["SINAPI 97186","SINAPI","97186","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","52,22","56,20"]
["SINAPI 97187","SINAPI","97187","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40  ) OU DN 1100 MM (44  ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","63,44","68,27"]
["SINAPI 97188","SINAPI","97188","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\u0092\u0092) OU DN 1300 MM (52\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","74,68","80,32"]
["SINAPI 97189","SINAPI","97189","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","85,92","92,39"]
["SINAPI 97190","SINAPI","97190","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\u0092\u0092) OU DN 1700 MM (68\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","97,14","104,46"]
["SINAPI 97191","SINAPI","97191","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\u0092\u0092) OU DN 1900 MM (76\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","111,74","119,90"]
["SINAPI 97192","SINAPI","97192","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\u0092\u0092) OU DN 2100 MM (84\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","123,32","132,32"]
["SINAPI 90694","SINAPI","90694","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","47,30","47,86"]
["SINAPI 90695","SINAPI","90695","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","89,03","89,69"]
["SINAPI 90696","SINAPI","90696","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","147,99","148,76"]
["SINAPI 90697","SINAPI","90697","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","228,91","229,77"]
["SINAPI 90698","SINAPI","90698","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA,  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","349,10","350,07"]
["SINAPI 90699","SINAPI","90699","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","490,72","491,79"]
["SINAPI 90700","SINAPI","90700","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","571,98","572,82"]
["SINAPI 90701","SINAPI","90701","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","70,76","71,50"]
["SINAPI 90702","SINAPI","90702","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","116,27","117,12"]
["SINAPI 90703","SINAPI","90703","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","181,82","182,76"]
["SINAPI 90704","SINAPI","90704","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","270,49","271,53"]
["SINAPI 90705","SINAPI","90705","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","351,28","352,43"]
["SINAPI 90706","SINAPI","90706","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","464,26","465,19"]
["SINAPI 90708","SINAPI","90708","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","753,15","754,42"]
["SINAPI 90724","SINAPI","90724","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","32,69","36,50"]
["SINAPI 90725","SINAPI","90725","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","40,17","44,84"]
["SINAPI 90726","SINAPI","90726","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","47,71","53,23"]
["SINAPI 90727","SINAPI","90727","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","55,20","61,57"]
["SINAPI 90728","SINAPI","90728","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","62,68","69,90"]
["SINAPI 90729","SINAPI","90729","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","70,15","78,23"]
["SINAPI 90730","SINAPI","90730","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","77,63","86,55"]
["SINAPI 90731","SINAPI","90731","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","85,11","94,89"]
["SINAPI 90732","SINAPI","90732","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","107,53","119,88"]
["SINAPI 90733","SINAPI","90733","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","4,65","5,21"]
["SINAPI 90734","SINAPI","90734","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","5,52","6,18"]
["SINAPI 90735","SINAPI","90735","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","6,37","7,14"]
["SINAPI 90736","SINAPI","90736","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","7,23","8,09"]
["SINAPI 90737","SINAPI","90737","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","8,09","9,06"]
["SINAPI 90738","SINAPI","90738","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","8,95","10,02"]
["SINAPI 90739","SINAPI","90739","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","10,92","11,76"]
["SINAPI 90740","SINAPI","90740","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","6,14","6,88"]
["SINAPI 90741","SINAPI","90741","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","7,00","7,85"]
["SINAPI 90742","SINAPI","90742","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","7,86","8,80"]
["SINAPI 90743","SINAPI","90743","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","8,73","9,77"]
["SINAPI 90744","SINAPI","90744","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","9,58","10,73"]
["SINAPI 90745","SINAPI","90745","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","12,19","13,12"]
["SINAPI 90746","SINAPI","90746","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","5,03","5,63"]
["SINAPI 90747","SINAPI","90747","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","19,35","20,62"]
["SINAPI 94869","SINAPI","94869","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","132,65","132,79"]
["SINAPI 94870","SINAPI","94870","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","2,23","2,37"]
["SINAPI 94871","SINAPI","94871","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","207,58","207,84"]
["SINAPI 94872","SINAPI","94872","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","3,25","3,51"]
["SINAPI 94875","SINAPI","94875","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","1.222,63","1.224,53"]
["SINAPI 94876","SINAPI","94876","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","32,07","33,97"]
["SINAPI 94878","SINAPI","94878","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","37,15","39,39"]
["SINAPI 94879","SINAPI","94879","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","1.881,68","1.884,41"]
["SINAPI 94880","SINAPI","94880","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","47,65","50,38"]
["SINAPI 94881","SINAPI","94881","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","2.590,24","2.593,48"]
["SINAPI 94882","SINAPI","94882","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","55,49","58,73"]
["SINAPI 94884","SINAPI","94884","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","71,39","75,66"]
["SINAPI 97121","SINAPI","97121","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","2,74","3,06"]
["SINAPI 97122","SINAPI","97122","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","3,79","4,21"]
["SINAPI 97123","SINAPI","97123","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","4,80","5,35"]
["SINAPI 97124","SINAPI","97124","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","1,19","1,32"]
["SINAPI 97125","SINAPI","97125","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","1,67","1,85"]
["SINAPI 97126","SINAPI","97126","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","2,12","2,36"]
["SINAPI 102264","SINAPI","102264","TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","21,30","21,86"]
["SINAPI 102265","SINAPI","102265","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","137,44","153,19"]
["SINAPI 102266","SINAPI","102266","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","152,41","169,85"]
["SINAPI 102267","SINAPI","102267","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","174,90","194,91"]
["SINAPI 102268","SINAPI","102268","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","197,33","219,90"]
["SINAPI 102269","SINAPI","102269","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","242,19","269,88"]
["SINAPI 92833","SINAPI","92833","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","196,39","197,15"]
["SINAPI 92834","SINAPI","92834","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","10,21","10,97"]
["SINAPI 92835","SINAPI","92835","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","206,19","207,13"]
["SINAPI 92836","SINAPI","92836","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","13,05","13,99"]
["SINAPI 92837","SINAPI","92837","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","362,78","363,91"]
["SINAPI 92838","SINAPI","92838","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","15,68","16,81"]
["SINAPI 92839","SINAPI","92839","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","443,71","445,06"]
["SINAPI 92840","SINAPI","92840","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","18,56","19,91"]
["SINAPI 92841","SINAPI","92841","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","577,78","579,30"]
["SINAPI 92842","SINAPI","92842","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","21,22","22,74"]
["SINAPI 92843","SINAPI","92843","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","599,24","600,99"]
["SINAPI 92844","SINAPI","92844","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","24,08","25,83"]
["SINAPI 92845","SINAPI","92845","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","885,65","887,59"]
["SINAPI 92846","SINAPI","92846","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","26,71","28,65"]
["SINAPI 92847","SINAPI","92847","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","911,10","913,25"]
["SINAPI 92848","SINAPI","92848","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","29,64","31,79"]
["SINAPI 92849","SINAPI","92849","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","205,52","206,91"]
["SINAPI 92850","SINAPI","92850","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","19,34","20,73"]
["SINAPI 92851","SINAPI","92851","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","217,56","219,33"]
["SINAPI 92852","SINAPI","92852","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","24,42","26,19"]
["SINAPI 92853","SINAPI","92853","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","376,84","379,00"]
["SINAPI 92854","SINAPI","92854","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","29,74","31,90"]
["SINAPI 92855","SINAPI","92855","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","460,21","462,74"]
["SINAPI 92856","SINAPI","92856","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","35,06","37,59"]
["SINAPI 92857","SINAPI","92857","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","596,68","599,59"]
["SINAPI 92858","SINAPI","92858","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","40,12","43,03"]
["SINAPI 92859","SINAPI","92859","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","620,71","624,01"]
["SINAPI 92860","SINAPI","92860","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","45,55","48,85"]
["SINAPI 92861","SINAPI","92861","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","909,77","913,44"]
["SINAPI 92862","SINAPI","92862","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","50,83","54,50"]
["SINAPI 92863","SINAPI","92863","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","937,60","941,67"]
["SINAPI 92864","SINAPI","92864","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","56,14","60,21"]
["SINAPI 92210","SINAPI","92210","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","168,22","172,42"]
["SINAPI 92211","SINAPI","92211","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","202,36","207,45"]
["SINAPI 92212","SINAPI","92212","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","296,80","302,82"]
["SINAPI 92213","SINAPI","92213","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","387,02","393,96"]
["SINAPI 92214","SINAPI","92214","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","466,29","474,18"]
["SINAPI 92215","SINAPI","92215","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","535,09","543,96"]
["SINAPI 92216","SINAPI","92216","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","561,83","571,76"]
["SINAPI 92219","SINAPI","92219","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","179,59","184,62"]
["SINAPI 92220","SINAPI","92220","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","216,41","222,52"]
["SINAPI 92221","SINAPI","92221","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","313,30","320,52"]
["SINAPI 92222","SINAPI","92222","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","406,17","414,49"]
["SINAPI 92223","SINAPI","92223","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","487,74","497,20"]
["SINAPI 92224","SINAPI","92224","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","558,88","569,50"]
["SINAPI 92226","SINAPI","92226","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","588,47","600,33"]
["SINAPI 92808","SINAPI","92808","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","46,02","49,33"]
["SINAPI 92809","SINAPI","92809","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","59,00","63,20"]
["SINAPI 92810","SINAPI","92810","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","71,82","76,91"]
["SINAPI 92811","SINAPI","92811","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","85,45","91,47"]
["SINAPI 92812","SINAPI","92812","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","98,94","105,88"]
["SINAPI 92813","SINAPI","92813","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","114,63","122,52"]
["SINAPI 92814","SINAPI","92814","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","131,04","139,91"]
["SINAPI 92815","SINAPI","92815","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","149,78","159,71"]
["SINAPI 92816","SINAPI","92816","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","802,85","815,26"]
["SINAPI 92817","SINAPI","92817","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","187,44","199,85"]
["SINAPI 92818","SINAPI","92818","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","1.143,89","1.160,60"]
["SINAPI 92819","SINAPI","92819","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","252,30","269,01"]
["SINAPI 92820","SINAPI","92820","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","54,92","58,88"]
["SINAPI 92821","SINAPI","92821","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","70,37","75,40"]
["SINAPI 92822","SINAPI","92822","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","85,87","91,98"]
["SINAPI 92824","SINAPI","92824","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","101,95","109,17"]
["SINAPI 92825","SINAPI","92825","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","118,09","126,41"]
["SINAPI 92826","SINAPI","92826","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","136,08","145,54"]
["SINAPI 92827","SINAPI","92827","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","154,83","165,45"]
["SINAPI 92828","SINAPI","92828","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","176,42","188,28"]
["SINAPI 92829","SINAPI","92829","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","834,26","848,97"]
["SINAPI 92830","SINAPI","92830","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","218,85","233,56"]
["SINAPI 92831","SINAPI","92831","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","1.182,53","1.202,06"]
["SINAPI 92832","SINAPI","92832","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","290,94","310,47"]
["SINAPI 95565","SINAPI","95565","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","142,80","146,11"]
["SINAPI 95566","SINAPI","95566","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","151,70","155,66"]
["SINAPI 95567","SINAPI","95567","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","105,76","109,07"]
["SINAPI 95568","SINAPI","95568","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","129,59","133,79"]
["SINAPI 95569","SINAPI","95569","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","176,88","181,97"]
["SINAPI 95570","SINAPI","95570","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","114,66","118,62"]
["SINAPI 95571","SINAPI","95571","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","140,96","145,99"]
["SINAPI 95572","SINAPI","95572","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","190,93","197,04"]
["SINAPI 97127","SINAPI","97127","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","6,87","7,66"]
["SINAPI 97128","SINAPI","97128","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","12,97","14,19"]
["SINAPI 97129","SINAPI","97129","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","15,95","17,45"]
["SINAPI 97130","SINAPI","97130","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","18,94","20,72"]
["SINAPI 97131","SINAPI","97131","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","21,91","23,97"]
["SINAPI 97132","SINAPI","97132","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","24,87","27,22"]
["SINAPI 97133","SINAPI","97133","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","30,83","33,72"]
["SINAPI 97134","SINAPI","97134","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","3,08","3,39"]
["SINAPI 97135","SINAPI","97135","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","6,39","6,92"]
["SINAPI 97136","SINAPI","97136","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","7,86","8,50"]
["SINAPI 97137","SINAPI","97137","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","9,34","10,10"]
["SINAPI 97138","SINAPI","97138","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","10,81","11,69"]
["SINAPI 97139","SINAPI","97139","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","12,27","13,28"]
["SINAPI 97140","SINAPI","97140","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","15,21","16,45"]
["SINAPI 103089","SINAPI","103089","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","11,16","11,82"]
["SINAPI 103090","SINAPI","103090","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","13,33","14,15"]
["SINAPI 103091","SINAPI","103091","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","18,74","19,91"]
["SINAPI 103092","SINAPI","103092","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","24,16","25,68"]
["SINAPI 103093","SINAPI","103093","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","36,94","39,26"]
["SINAPI 103094","SINAPI","103094","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","42,40","45,08"]
["SINAPI 103095","SINAPI","103095","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","55,16","58,64"]
["SINAPI 103096","SINAPI","103096","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","60,61","64,44"]
["SINAPI 103097","SINAPI","103097","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","73,37","78,01"]
["SINAPI 103098","SINAPI","103098","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","78,81","83,81"]
["SINAPI 103099","SINAPI","103099","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","89,65","95,36"]
["SINAPI 103100","SINAPI","103100","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","95,68","101,78"]
["SINAPI 103101","SINAPI","103101","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","105,38","112,12"]
["SINAPI 103102","SINAPI","103102","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","121,36","129,12"]
["SINAPI 103103","SINAPI","103103","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","131,06","139,45"]
["SINAPI 103104","SINAPI","103104","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","156,75","166,79"]
["SINAPI 103105","SINAPI","103105","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","46,88","49,25"]
["SINAPI 103106","SINAPI","103106","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","55,97","58,90"]
["SINAPI 103107","SINAPI","103107","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","78,67","82,99"]
["SINAPI 103108","SINAPI","103108","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","101,37","107,09"]
["SINAPI 103109","SINAPI","103109","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","166,73","176,47"]
["SINAPI 103110","SINAPI","103110","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","189,43","200,56"]
["SINAPI 103111","SINAPI","103111","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","254,77","269,95"]
["SINAPI 103112","SINAPI","103112","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","277,47","294,03"]
["SINAPI 103113","SINAPI","103113","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","342,82","363,42"]
["SINAPI 103114","SINAPI","103114","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","365,52","387,51"]
["SINAPI 103115","SINAPI","103115","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","410,92","435,71"]
["SINAPI 103116","SINAPI","103116","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","498,97","529,19"]
["SINAPI 103117","SINAPI","103117","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","544,36","577,39"]
["SINAPI 103118","SINAPI","103118","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","632,41","670,86"]
["SINAPI 103119","SINAPI","103119","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","677,81","719,06"]
["SINAPI 103120","SINAPI","103120","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","811,27","860,74"]
["SINAPI 103121","SINAPI","103121","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","61,60","64,85"]
["SINAPI 103122","SINAPI","103122","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","75,20","79,31"]
["SINAPI 103123","SINAPI","103123","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","109,28","115,48"]
["SINAPI 103124","SINAPI","103124","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","143,30","151,61"]
["SINAPI 103125","SINAPI","103125","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","241,35","255,69"]
["SINAPI 103126","SINAPI","103126","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","275,37","291,82"]
["SINAPI 103127","SINAPI","103127","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","373,42","395,90"]
["SINAPI 103128","SINAPI","103128","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","407,45","432,03"]
["SINAPI 103129","SINAPI","103129","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","505,49","536,12"]
["SINAPI 103130","SINAPI","103130","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","539,53","572,24"]
["SINAPI 103131","SINAPI","103131","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","607,62","644,54"]
["SINAPI 103132","SINAPI","103132","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","739,68","784,76"]
["SINAPI 103133","SINAPI","103133","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","807,79","857,05"]
["SINAPI 103134","SINAPI","103134","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","939,86","997,27"]
["SINAPI 103135","SINAPI","103135","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","1.007,97","1.069,56"]
["SINAPI 103136","SINAPI","103136","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","1.208,12","1.282,08"]
["SINAPI 103137","SINAPI","103137","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","32,21","33,67"]
["SINAPI 103138","SINAPI","103138","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","36,75","38,48"]
["SINAPI 103139","SINAPI","103139","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","48,11","50,53"]
["SINAPI 103140","SINAPI","103140","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","59,43","62,56"]
["SINAPI 103141","SINAPI","103141","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","92,13","97,28"]
["SINAPI 103142","SINAPI","103142","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","103,47","109,31"]
["SINAPI 103143","SINAPI","103143","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","136,16","144,02"]
["SINAPI 103144","SINAPI","103144","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","147,49","156,05"]
["SINAPI 103145","SINAPI","103145","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","180,18","190,75"]
["SINAPI 103146","SINAPI","103146","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","191,53","202,78"]
["SINAPI 103147","SINAPI","103147","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","214,21","226,89"]
["SINAPI 103148","SINAPI","103148","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","258,24","273,63"]
["SINAPI 103149","SINAPI","103149","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","280,94","297,72"]
["SINAPI 103150","SINAPI","103150","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","324,91","344,42"]
["SINAPI 103151","SINAPI","103151","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","347,67","368,57"]
["SINAPI 103152","SINAPI","103152","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","414,39","439,40"]
["SINAPI 103372","SINAPI","103372","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","5,88","5,91"]
["SINAPI 103373","SINAPI","103373","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","11,51","11,56"]
["SINAPI 103376","SINAPI","103376","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","136,61","136,79"]
["SINAPI 103377","SINAPI","103377","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","292,21","292,45"]
["SINAPI 103379","SINAPI","103379","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","454,84","455,15"]
["SINAPI 103383","SINAPI","103383","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","1.113,85","1.114,13"]
["SINAPI 103385","SINAPI","103385","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","1.795,85","1.796,40"]
["SINAPI 103387","SINAPI","103387","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","3.150,60","3.151,49"]
["SINAPI 103389","SINAPI","103389","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","4.685,48","4.686,76"]
["SINAPI 103391","SINAPI","103391","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","3.085,90","3.087,74"]
["SINAPI 103392","SINAPI","103392","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","5.044,50","5.046,64"]
["SINAPI 103393","SINAPI","103393","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","5.563,78","5.566,23"]
["SINAPI 103394","SINAPI","103394","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","4.122,69","4.125,78"]
["SINAPI 103395","SINAPI","103395","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","2.050,36","2.054,08"]
["SINAPI 103396","SINAPI","103396","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1600 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","1.385,61","1.389,96"]
["SINAPI 103397","SINAPI","103397","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","4,69","5,23"]
["SINAPI 103398","SINAPI","103398","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","7,53","8,38"]
["SINAPI 103399","SINAPI","103399","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","14,82","16,51"]
["SINAPI 103400","SINAPI","103400","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","21,19","23,59"]
["SINAPI 103401","SINAPI","103401","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","25,89","28,83"]
["SINAPI 103402","SINAPI","103402","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","37,67","41,95"]
["SINAPI 103403","SINAPI","103403","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","42,38","47,19"]
["SINAPI 103404","SINAPI","103404","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","47,08","52,44"]
["SINAPI 103405","SINAPI","103405","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","52,97","58,99"]
["SINAPI 103406","SINAPI","103406","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","58,86","65,54"]
["SINAPI 103407","SINAPI","103407","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","65,92","73,40"]
["SINAPI 103408","SINAPI","103408","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","74,17","82,59"]
["SINAPI 103409","SINAPI","103409","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","83,58","93,07"]
["SINAPI 103410","SINAPI","103410","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","94,18","104,87"]
["SINAPI 103411","SINAPI","103411","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","9,41","10,48"]
["SINAPI 103412","SINAPI","103412","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","15,07","16,78"]
["SINAPI 103413","SINAPI","103413","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","29,66","33,02"]
["SINAPI 103414","SINAPI","103414","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","42,38","47,19"]
["SINAPI 103415","SINAPI","103415","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","51,79","57,68"]
["SINAPI 103416","SINAPI","103416","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","75,34","83,90"]
["SINAPI 103417","SINAPI","103417","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","84,77","94,39"]
["SINAPI 103418","SINAPI","103418","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","94,18","104,87"]
["SINAPI 103419","SINAPI","103419","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","105,96","117,99"]
["SINAPI 103420","SINAPI","103420","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","117,73","131,09"]
["SINAPI 103421","SINAPI","103421","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","131,86","146,82"]
["SINAPI 103422","SINAPI","103422","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","148,34","165,18"]
["SINAPI 103423","SINAPI","103423","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","167,19","186,17"]
["SINAPI 103424","SINAPI","103424","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","188,38","209,76"]
["SINAPI 103425","SINAPI","103425","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","17,40","17,94"]
["SINAPI 103426","SINAPI","103426","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","21,23","22,08"]
["SINAPI 103427","SINAPI","103427","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","42,48","44,17"]
["SINAPI 103428","SINAPI","103428","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","274,52","279,88"]
["SINAPI 103429","SINAPI","103429","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","2.970,34","2.981,03"]
["SINAPI 103430","SINAPI","103430","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","36,97","37,82"]
["SINAPI 103431","SINAPI","103431","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","65,08","66,77"]
["SINAPI 103432","SINAPI","103432","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","1.685,12","1.690,48"]
["SINAPI 103433","SINAPI","103433","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","36,09","36,63"]
["SINAPI 103434","SINAPI","103434","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","50,12","50,97"]
["SINAPI 103435","SINAPI","103435","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","93,38","95,07"]
["SINAPI 103436","SINAPI","103436","COTOVELO 90 GRAUS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","2.383,14","2.388,50"]
["SINAPI 103437","SINAPI","103437","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","193,56","196,92"]
["SINAPI 103438","SINAPI","103438","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","193,56","196,92"]
["SINAPI 103439","SINAPI","103439","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","227,07","230,43"]
["SINAPI 103440","SINAPI","103440","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","441,18","451,87"]
["SINAPI 103441","SINAPI","103441","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","446,61","457,30"]
["SINAPI 103442","SINAPI","103442","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","577,60","588,29"]
["SINAPI 93206","SINAPI","93206","EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","1.141,35","1.190,63"]
["SINAPI 93207","SINAPI","93207","EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","1.118,46","1.148,03"]
["SINAPI 93208","SINAPI","93208","EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016","M2","914,97","936,78"]
["SINAPI 93209","SINAPI","93209","EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016","M2","952,67","990,03"]
["SINAPI 93210","SINAPI","93210","EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","606,15","624,51"]
["SINAPI 93211","SINAPI","93211","EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","605,83","628,46"]
["SINAPI 93212","SINAPI","93212","EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016","M2","1.011,97","1.042,30"]
["SINAPI 93213","SINAPI","93213","EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016","M2","1.042,81","1.082,78"]
["SINAPI 93214","SINAPI","93214","EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA","UN","6.202,27","6.250,55"]
["SINAPI 93243","SINAPI","93243","EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA","UN","9.593,99","9.657,77"]
["SINAPI 93582","SINAPI","93582","EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016","M2","281,30","288,69"]
["SINAPI 93583","SINAPI","93583","EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016","M2","460,06","472,22"]
["SINAPI 93584","SINAPI","93584","EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016","M2","887,72","911,24"]
["SINAPI 93585","SINAPI","93585","EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016","M2","1.184,53","1.212,42"]
["SINAPI 98441","SINAPI","98441","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","144,97","147,93"]
["SINAPI 98442","SINAPI","98442","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","148,25","151,54"]
["SINAPI 98443","SINAPI","98443","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","125,95","127,56"]
["SINAPI 98444","SINAPI","98444","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","128,28","130,14"]
["SINAPI 98445","SINAPI","98445","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","176,32","180,62"]
["SINAPI 98446","SINAPI","98446","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","228,57","235,56"]
["SINAPI 98447","SINAPI","98447","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","149,82","152,28"]
["SINAPI 98448","SINAPI","98448","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","190,43","194,83"]
["SINAPI 98449","SINAPI","98449","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","181,14","184,63"]
["SINAPI 98450","SINAPI","98450","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","185,91","189,92"]
["SINAPI 98451","SINAPI","98451","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","159,30","161,14"]
["SINAPI 98452","SINAPI","98452","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","162,17","164,34"]
["SINAPI 98453","SINAPI","98453","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","218,20","223,62"]
["SINAPI 98454","SINAPI","98454","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","284,23","293,84"]
["SINAPI 98455","SINAPI","98455","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","188,87","192,15"]
["SINAPI 98456","SINAPI","98456","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","242,33","248,92"]
["SINAPI 98458","SINAPI","98458","TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018","M2","139,29","141,65"]
["SINAPI 98459","SINAPI","98459","TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018","M2","118,25","120,45"]
["SINAPI 98460","SINAPI","98460","PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_05/2018","M2","167,10","168,17"]
["SINAPI 98461","SINAPI","98461","ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_PS","UN","5.432,79","5.461,83"]
["SINAPI 98462","SINAPI","98462","ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_PS","UN","8.151,21","8.195,09"]
["SINAPI 5631","SINAPI","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","213,71","217,93"]
["SINAPI 5678","SINAPI","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","154,18","158,40"]
["SINAPI 5680","SINAPI","5680","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","141,29","145,51"]
["SINAPI 5684","SINAPI","5684","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","165,46","169,41"]
["SINAPI 5689","SINAPI","5689","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","6,60","6,60"]
["SINAPI 5795","SINAPI","5795","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","33,00","36,42"]
["SINAPI 5811","SINAPI","5811","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","191,65","194,90"]
["SINAPI 5823","SINAPI","5823","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","204,64","215,38"]
["SINAPI 5824","SINAPI","5824","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","207,37","210,82"]
["SINAPI 5835","SINAPI","5835","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","397,31","401,35"]
["SINAPI 5839","SINAPI","5839","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","9,92","9,92"]
["SINAPI 5843","SINAPI","5843","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","178,97","183,41"]
["SINAPI 5847","SINAPI","5847","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","263,58","268,02"]
["SINAPI 5851","SINAPI","5851","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","251,55","255,99"]
["SINAPI 5855","SINAPI","5855","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","652,28","656,72"]
["SINAPI 5863","SINAPI","5863","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","22,68","22,68"]
["SINAPI 5867","SINAPI","5867","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","165,98","169,93"]
["SINAPI 5875","SINAPI","5875","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","142,31","146,53"]
["SINAPI 5879","SINAPI","5879","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","146,87","150,82"]
["SINAPI 5882","SINAPI","5882","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","112,21","114,03"]
["SINAPI 5890","SINAPI","5890","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","197,03","200,48"]
["SINAPI 5894","SINAPI","5894","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","204,61","208,06"]
["SINAPI 5901","SINAPI","5901","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","309,62","313,07"]
["SINAPI 5909","SINAPI","5909","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP","30,99","32,81"]
["SINAPI 5921","SINAPI","5921","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","5,17","5,17"]
["SINAPI 5928","SINAPI","5928","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","270,94","275,13"]
["SINAPI 5932","SINAPI","5932","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","280,00","284,79"]
["SINAPI 5940","SINAPI","5940","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","215,33","220,23"]
["SINAPI 5944","SINAPI","5944","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","257,82","262,72"]
["SINAPI 5953","SINAPI","5953","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","60,92","60,92"]
["SINAPI 6259","SINAPI","6259","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","250,91","254,36"]
["SINAPI 6879","SINAPI","6879","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP","215,22","219,17"]
["SINAPI 7030","SINAPI","7030","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","274,15","274,15"]
["SINAPI 7042","SINAPI","7042","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","24,73","24,73"]
["SINAPI 7049","SINAPI","7049","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","227,31","231,26"]
["SINAPI 67826","SINAPI","67826","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","173,62","176,87"]
["SINAPI 73417","SINAPI","73417","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","195,25","195,25"]
["SINAPI 73436","SINAPI","73436","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","232,33","244,18"]
["SINAPI 73467","SINAPI","73467","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","241,21","244,66"]
["SINAPI 73536","SINAPI","73536","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","20,95","20,95"]
["SINAPI 83362","SINAPI","83362","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","257,03","260,48"]
["SINAPI 83765","SINAPI","83765","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","105,58","109,69"]
["SINAPI 87445","SINAPI","87445","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","5,36","5,36"]
["SINAPI 88386","SINAPI","88386","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","5,30","5,30"]
["SINAPI 88393","SINAPI","88393","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","7,35","7,35"]
["SINAPI 88399","SINAPI","88399","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","3,87","3,87"]
["SINAPI 88418","SINAPI","88418","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","14,34","14,34"]
["SINAPI 88433","SINAPI","88433","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","18,64","18,64"]
["SINAPI 88830","SINAPI","88830","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","2,07","2,07"]
["SINAPI 88843","SINAPI","88843","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","212,31","216,75"]
["SINAPI 88907","SINAPI","88907","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","252,62","256,84"]
["SINAPI 89021","SINAPI","89021","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","2,62","2,62"]
["SINAPI 89028","SINAPI","89028","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","184,54","184,54"]
["SINAPI 89032","SINAPI","89032","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","191,95","196,39"]
["SINAPI 89035","SINAPI","89035","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","136,93","141,37"]
["SINAPI 89225","SINAPI","89225","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","5,72","5,72"]
["SINAPI 89234","SINAPI","89234","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","606,49","610,53"]
["SINAPI 89242","SINAPI","89242","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","1.426,21","1.430,25"]
["SINAPI 89250","SINAPI","89250","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","1.236,07","1.240,11"]
["SINAPI 89257","SINAPI","89257","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","343,50","347,54"]
["SINAPI 89272","SINAPI","89272","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","203,64","206,76"]
["SINAPI 89278","SINAPI","89278","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","12,55","12,55"]
["SINAPI 89843","SINAPI","89843","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","217,16","224,74"]
["SINAPI 89876","SINAPI","89876","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP","306,70","309,95"]
["SINAPI 89883","SINAPI","89883","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP","339,47","342,72"]
["SINAPI 90586","SINAPI","90586","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","1,40","1,40"]
["SINAPI 90625","SINAPI","90625","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","9,24","9,24"]
["SINAPI 90631","SINAPI","90631","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","149,48","153,35"]
["SINAPI 90637","SINAPI","90637","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","16,12","16,12"]
["SINAPI 90643","SINAPI","90643","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","27,01","27,01"]
["SINAPI 90650","SINAPI","90650","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","11,61","11,61"]
["SINAPI 90656","SINAPI","90656","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","15,98","15,98"]
["SINAPI 90662","SINAPI","90662","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","16,65","16,65"]
["SINAPI 90668","SINAPI","90668","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","32,42","32,42"]
["SINAPI 90674","SINAPI","90674","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","688,85","692,72"]
["SINAPI 90680","SINAPI","90680","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","406,04","409,91"]
["SINAPI 90686","SINAPI","90686","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","154,98","159,88"]
["SINAPI 90692","SINAPI","90692","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","144,29","149,19"]
["SINAPI 90964","SINAPI","90964","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","32,34","32,34"]
["SINAPI 90972","SINAPI","90972","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","79,01","79,01"]
["SINAPI 90979","SINAPI","90979","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","204,05","204,05"]
["SINAPI 90991","SINAPI","90991","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","207,85","212,07"]
["SINAPI 90999","SINAPI","90999","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","104,38","104,38"]
["SINAPI 91031","SINAPI","91031","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","249,15","252,60"]
["SINAPI 91277","SINAPI","91277","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","9,81","9,81"]
["SINAPI 91283","SINAPI","91283","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","10,65","10,65"]
["SINAPI 91386","SINAPI","91386","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","252,08","255,33"]
["SINAPI 91533","SINAPI","91533","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","39,29","43,16"]
["SINAPI 91634","SINAPI","91634","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","230,65","234,84"]
["SINAPI 91645","SINAPI","91645","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","463,11","467,70"]
["SINAPI 91692","SINAPI","91692","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","32,96","36,83"]
["SINAPI 92043","SINAPI","92043","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","11,48","11,48"]
["SINAPI 92106","SINAPI","92106","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","338,16","341,61"]
["SINAPI 92112","SINAPI","92112","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","3,68","3,68"]
["SINAPI 92118","SINAPI","92118","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","0,44","0,44"]
["SINAPI 92138","SINAPI","92138","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","96,68","100,12"]
["SINAPI 92145","SINAPI","92145","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","80,36","83,80"]
["SINAPI 92242","SINAPI","92242","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","404,93","409,52"]
["SINAPI 92716","SINAPI","92716","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","105,43","105,43"]
["SINAPI 92960","SINAPI","92960","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","18,93","18,93"]
["SINAPI 92966","SINAPI","92966","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","33,13","36,55"]
["SINAPI 93224","SINAPI","93224","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016","CHP","1.023,37","1.027,24"]
["SINAPI 93233","SINAPI","93233","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","5,60","5,60"]
["SINAPI 93272","SINAPI","93272","GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","92,52","95,64"]
["SINAPI 93281","SINAPI","93281","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","30,16","33,61"]
["SINAPI 93287","SINAPI","93287","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","323,91","327,03"]
["SINAPI 93402","SINAPI","93402","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","265,40","269,59"]
["SINAPI 93408","SINAPI","93408","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","97,26","101,03"]
["SINAPI 93415","SINAPI","93415","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","15,58","15,58"]
["SINAPI 93421","SINAPI","93421","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","77,69","77,69"]
["SINAPI 93427","SINAPI","93427","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","176,71","176,71"]
["SINAPI 93433","SINAPI","93433","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","2.610,29","2.621,03"]
["SINAPI 93439","SINAPI","93439","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","237,98","248,72"]
["SINAPI 95121","SINAPI","95121","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","304,99","315,73"]
["SINAPI 95127","SINAPI","95127","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","218,55","222,42"]
["SINAPI 95133","SINAPI","95133","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","167,62","171,46"]
["SINAPI 95139","SINAPI","95139","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","0,05","0,05"]
["SINAPI 95212","SINAPI","95212","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_08/2016","CHP","151,90","155,02"]
["SINAPI 95258","SINAPI","95258","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","32,50","35,92"]
["SINAPI 95264","SINAPI","95264","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","7,19","7,19"]
["SINAPI 95270","SINAPI","95270","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","9,65","9,65"]
["SINAPI 95276","SINAPI","95276","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","3,61","3,61"]
["SINAPI 95282","SINAPI","95282","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","9,85","9,85"]
["SINAPI 95620","SINAPI","95620","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","31,79","35,21"]
["SINAPI 95631","SINAPI","95631","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","235,56","239,51"]
["SINAPI 95702","SINAPI","95702","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","47,84","51,71"]
["SINAPI 95708","SINAPI","95708","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","147,40","151,27"]
["SINAPI 95714","SINAPI","95714","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","259,49","263,71"]
["SINAPI 95720","SINAPI","95720","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","254,48","258,70"]
["SINAPI 95872","SINAPI","95872","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016","CHP","299,68","299,68"]
["SINAPI 96013","SINAPI","96013","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","187,81","192,25"]
["SINAPI 96020","SINAPI","96020","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","187,29","191,73"]
["SINAPI 96028","SINAPI","96028","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","145,25","149,69"]
["SINAPI 96035","SINAPI","96035","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","261,00","264,25"]
["SINAPI 96157","SINAPI","96157","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP","145,77","150,21"]
["SINAPI 96158","SINAPI","96158","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP","158,26","163,16"]
["SINAPI 96245","SINAPI","96245","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017","CHP","122,29","126,51"]
["SINAPI 96463","SINAPI","96463","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017","CHP","221,85","225,80"]
["SINAPI 98764","SINAPI","98764","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018","CHP","5,01","5,01"]
["SINAPI 99833","SINAPI","99833","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019","CHP","4,98","4,98"]
["SINAPI 100641","SINAPI","100641","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019","CHP","4.800,54","4.804,00"]
["SINAPI 100647","SINAPI","100647","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019","CHP","6.411,27","6.414,73"]
["SINAPI 102275","SINAPI","102275","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021","CHP","32,29","35,71"]
["SINAPI 104091","SINAPI","104091","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP","0,93","0,93"]
["SINAPI 104097","SINAPI","104097","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP","1,29","1,29"]
["SINAPI 5632","SINAPI","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","87,98","92,20"]
["SINAPI 5679","SINAPI","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","66,16","70,38"]
["SINAPI 5681","SINAPI","5681","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","62,55","66,77"]
["SINAPI 5685","SINAPI","5685","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","67,75","71,70"]
["SINAPI 5690","SINAPI","5690","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","4,10","4,10"]
["SINAPI 5806","SINAPI","5806","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","0,19","0,19"]
["SINAPI 5826","SINAPI","5826","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","54,16","57,61"]
["SINAPI 5829","SINAPI","5829","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","144,42","155,16"]
["SINAPI 5837","SINAPI","5837","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","148,35","152,39"]
["SINAPI 5841","SINAPI","5841","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","4,72","4,72"]
["SINAPI 5845","SINAPI","5845","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","58,05","62,49"]
["SINAPI 5849","SINAPI","5849","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","83,79","88,23"]
["SINAPI 5853","SINAPI","5853","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","84,09","88,53"]
["SINAPI 5857","SINAPI","5857","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","195,93","200,37"]
["SINAPI 5865","SINAPI","5865","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","10,80","10,80"]
["SINAPI 5869","SINAPI","5869","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","75,92","79,87"]
["SINAPI 5877","SINAPI","5877","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","65,02","69,24"]
["SINAPI 5881","SINAPI","5881","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","80,87","84,82"]
["SINAPI 5884","SINAPI","5884","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","44,91","46,73"]
["SINAPI 5892","SINAPI","5892","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","50,66","54,11"]
["SINAPI 5896","SINAPI","5896","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","52,80","56,25"]
["SINAPI 5903","SINAPI","5903","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","65,37","68,82"]
["SINAPI 5911","SINAPI","5911","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI","23,88","25,70"]
["SINAPI 5923","SINAPI","5923","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","3,21","3,21"]
["SINAPI 5930","SINAPI","5930","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","66,99","71,18"]
["SINAPI 5934","SINAPI","5934","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","103,74","108,53"]
["SINAPI 5942","SINAPI","5942","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","88,65","93,55"]
["SINAPI 5946","SINAPI","5946","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","108,32","113,22"]
["SINAPI 5952","SINAPI","5952","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","30,65","34,07"]
["SINAPI 5954","SINAPI","5954","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","6,09","6,09"]
["SINAPI 5961","SINAPI","5961","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","53,39","56,64"]
["SINAPI 6260","SINAPI","6260","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","55,18","58,63"]
["SINAPI 6880","SINAPI","6880","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI","87,91","91,86"]
["SINAPI 7031","SINAPI","7031","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","5,96","5,96"]
["SINAPI 7043","SINAPI","7043","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","0,23","0,23"]
["SINAPI 7050","SINAPI","7050","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","81,59","85,54"]
["SINAPI 67827","SINAPI","67827","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","54,34","57,59"]
["SINAPI 73395","SINAPI","73395","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","8,33","8,33"]
["SINAPI 83766","SINAPI","83766","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","45,92","50,03"]
["SINAPI 84013","SINAPI","84013","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","85,48","89,70"]
["SINAPI 87446","SINAPI","87446","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","0,51","0,51"]
["SINAPI 88392","SINAPI","88392","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","1,00","1,00"]
["SINAPI 88398","SINAPI","88398","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","1,20","1,20"]
["SINAPI 88404","SINAPI","88404","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","0,95","0,95"]
["SINAPI 88430","SINAPI","88430","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","6,24","6,24"]
["SINAPI 88438","SINAPI","88438","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","8,27","8,27"]
["SINAPI 88831","SINAPI","88831","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","0,38","0,38"]
["SINAPI 88844","SINAPI","88844","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","74,62","79,06"]
["SINAPI 88908","SINAPI","88908","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","94,11","98,33"]
["SINAPI 89022","SINAPI","89022","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","0,30","0,30"]
["SINAPI 89027","SINAPI","89027","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","4,84","4,84"]
["SINAPI 89031","SINAPI","89031","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","72,85","77,29"]
["SINAPI 89036","SINAPI","89036","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","51,88","56,32"]
["SINAPI 89218","SINAPI","89218","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","95,20","102,78"]
["SINAPI 89226","SINAPI","89226","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","1,55","1,55"]
["SINAPI 89235","SINAPI","89235","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","191,21","195,25"]
["SINAPI 89243","SINAPI","89243","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","403,47","407,51"]
["SINAPI 89251","SINAPI","89251","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","354,83","358,87"]
["SINAPI 89258","SINAPI","89258","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","127,41","131,45"]
["SINAPI 89273","SINAPI","89273","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","93,11","96,23"]
["SINAPI 89279","SINAPI","89279","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","1,89","1,89"]
["SINAPI 89877","SINAPI","89877","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI","70,40","73,65"]
["SINAPI 89884","SINAPI","89884","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI","72,73","75,98"]
["SINAPI 90587","SINAPI","90587","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","0,50","0,50"]
["SINAPI 90626","SINAPI","90626","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","2,80","2,80"]
["SINAPI 90632","SINAPI","90632","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","86,84","90,71"]
["SINAPI 90638","SINAPI","90638","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","4,80","4,80"]
["SINAPI 90644","SINAPI","90644","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","7,17","7,17"]
["SINAPI 90651","SINAPI","90651","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","0,68","0,68"]
["SINAPI 90657","SINAPI","90657","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","4,66","4,66"]
["SINAPI 90663","SINAPI","90663","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","5,00","5,00"]
["SINAPI 90669","SINAPI","90669","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","8,17","8,17"]
["SINAPI 90675","SINAPI","90675","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","286,43","290,30"]
["SINAPI 90681","SINAPI","90681","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","166,48","170,35"]
["SINAPI 90687","SINAPI","90687","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","67,66","72,56"]
["SINAPI 90693","SINAPI","90693","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","68,60","73,50"]
["SINAPI 90965","SINAPI","90965","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","8,13","8,13"]
["SINAPI 90973","SINAPI","90973","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","8,15","8,15"]
["SINAPI 90982","SINAPI","90982","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","20,71","20,71"]
["SINAPI 91001","SINAPI","91001","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","9,68","9,68"]
["SINAPI 91032","SINAPI","91032","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","58,78","62,23"]
["SINAPI 91278","SINAPI","91278","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","0,57","0,57"]
["SINAPI 91285","SINAPI","91285","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","0,93","0,93"]
["SINAPI 91387","SINAPI","91387","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","61,57","64,82"]
["SINAPI 91395","SINAPI","91395","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","51,93","55,38"]
["SINAPI 91486","SINAPI","91486","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","60,09","63,54"]
["SINAPI 91534","SINAPI","91534","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","32,21","36,08"]
["SINAPI 91635","SINAPI","91635","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","60,03","64,22"]
["SINAPI 91646","SINAPI","91646","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","87,72","92,31"]
["SINAPI 91693","SINAPI","91693","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","31,46","35,33"]
["SINAPI 92044","SINAPI","92044","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","6,54","6,54"]
["SINAPI 92107","SINAPI","92107","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","79,12","82,57"]
["SINAPI 92113","SINAPI","92113","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","1,11","1,11"]
["SINAPI 92119","SINAPI","92119","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","0,27","0,27"]
["SINAPI 92139","SINAPI","92139","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","44,88","48,32"]
["SINAPI 92146","SINAPI","92146","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","34,57","38,01"]
["SINAPI 92243","SINAPI","92243","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","73,71","78,30"]
["SINAPI 92717","SINAPI","92717","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","0,20","0,20"]
["SINAPI 92961","SINAPI","92961","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","4,78","4,78"]
["SINAPI 92967","SINAPI","92967","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","30,71","34,13"]
["SINAPI 93225","SINAPI","93225","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016","CHI","427,99","431,86"]
["SINAPI 93234","SINAPI","93234","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","0,47","0,47"]
["SINAPI 93244","SINAPI","93244","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","69,18","73,13"]
["SINAPI 93274","SINAPI","93274","GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","57,43","60,55"]
["SINAPI 93282","SINAPI","93282","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","29,06","32,51"]
["SINAPI 93288","SINAPI","93288","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","154,56","157,68"]
["SINAPI 93403","SINAPI","93403","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","64,24","68,43"]
["SINAPI 93409","SINAPI","93409","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","39,67","43,44"]
["SINAPI 93416","SINAPI","93416","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","0,39","0,39"]
["SINAPI 93422","SINAPI","93422","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","5,24","5,24"]
["SINAPI 93428","SINAPI","93428","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","7,42","7,42"]
["SINAPI 93434","SINAPI","93434","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","253,16","263,90"]
["SINAPI 93440","SINAPI","93440","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","115,57","126,31"]
["SINAPI 95122","SINAPI","95122","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","174,23","184,97"]
["SINAPI 95128","SINAPI","95128","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","50,29","54,16"]
["SINAPI 95140","SINAPI","95140","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","0,03","0,03"]
["SINAPI 95213","SINAPI","95213","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_08/2016","CHI","84,93","88,05"]
["SINAPI 95259","SINAPI","95259","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","30,41","33,83"]
["SINAPI 95265","SINAPI","95265","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","0,79","0,79"]
["SINAPI 95271","SINAPI","95271","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","0,55","0,55"]
["SINAPI 95277","SINAPI","95277","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","0,54","0,54"]
["SINAPI 95283","SINAPI","95283","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","0,66","0,66"]
["SINAPI 95621","SINAPI","95621","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","30,08","33,50"]
["SINAPI 95632","SINAPI","95632","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","85,52","89,47"]
["SINAPI 95703","SINAPI","95703","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","37,58","41,45"]
["SINAPI 95709","SINAPI","95709","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","84,53","88,40"]
["SINAPI 95715","SINAPI","95715","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","97,39","101,61"]
["SINAPI 95721","SINAPI","95721","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","95,00","99,22"]
["SINAPI 95873","SINAPI","95873","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016","CHI","11,85","11,85"]
["SINAPI 96014","SINAPI","96014","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","62,56","67,00"]
["SINAPI 96021","SINAPI","96021","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","62,29","66,73"]
["SINAPI 96029","SINAPI","96029","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","56,12","60,56"]
["SINAPI 96036","SINAPI","96036","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","66,38","69,63"]
["SINAPI 96155","SINAPI","96155","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","56,39","60,83"]
["SINAPI 96156","SINAPI","96156","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017","CHI","75,14","80,04"]
["SINAPI 96159","SINAPI","96159","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","83,10","86,94"]
["SINAPI 96246","SINAPI","96246","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017","CHI","67,32","71,54"]
["SINAPI 96464","SINAPI","96464","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017","CHI","91,36","95,31"]
["SINAPI 98765","SINAPI","98765","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018","CHI","0,07","0,07"]
["SINAPI 99834","SINAPI","99834","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_04/2019","CHI","0,18","0,18"]
["SINAPI 100642","SINAPI","100642","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019","CHI","207,84","211,30"]
["SINAPI 100648","SINAPI","100648","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019","CHI","402,78","406,24"]
["SINAPI 102274","SINAPI","102274","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021","CHI","29,46","32,88"]
["SINAPI 104092","SINAPI","104092","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI","0,13","0,13"]
["SINAPI 104098","SINAPI","104098","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI","0,19","0,19"]
["SINAPI 5089","SINAPI","5089","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","40,92","40,92"]
["SINAPI 5627","SINAPI","5627","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","47,94","47,94"]
["SINAPI 5628","SINAPI","5628","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014","H","6,50","6,50"]
["SINAPI 5629","SINAPI","5629","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","59,93","59,93"]
["SINAPI 5630","SINAPI","5630","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","65,80","65,80"]
["SINAPI 5658","SINAPI","5658","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","2,50","2,50"]
["SINAPI 5664","SINAPI","5664","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","35,91","35,91"]
["SINAPI 5667","SINAPI","5667","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","31,94","31,94"]
["SINAPI 5668","SINAPI","5668","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","46,80","46,80"]
["SINAPI 5674","SINAPI","5674","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","39,36","39,36"]
["SINAPI 5692","SINAPI","5692","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","0,19","0,19"]
["SINAPI 5693","SINAPI","5693","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","20,57","20,57"]
["SINAPI 5695","SINAPI","5695","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","34,82","34,82"]
["SINAPI 5703","SINAPI","5703","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","25,22","25,22"]
["SINAPI 5705","SINAPI","5705","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","34,25","34,25"]
["SINAPI 5707","SINAPI","5707","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","63,19","63,19"]
["SINAPI 5710","SINAPI","5710","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","158,05","158,05"]
["SINAPI 5711","SINAPI","5711","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","90,91","90,91"]
["SINAPI 5714","SINAPI","5714","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","16,26","16,26"]
["SINAPI 5715","SINAPI","5715","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","68,79","68,79"]
["SINAPI 5718","SINAPI","5718","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","108,51","108,51"]
["SINAPI 5721","SINAPI","5721","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","95,74","95,74"]
["SINAPI 5722","SINAPI","5722","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","221,42","221,42"]
["SINAPI 5724","SINAPI","5724","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","55,32","55,32"]
["SINAPI 5727","SINAPI","5727","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","11,88","11,88"]
["SINAPI 5729","SINAPI","5729","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","48,33","48,33"]
["SINAPI 5730","SINAPI","5730","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","41,73","41,73"]
["SINAPI 5735","SINAPI","5735","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","34,65","34,65"]
["SINAPI 5736","SINAPI","5736","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","42,64","42,64"]
["SINAPI 5738","SINAPI","5738","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","42,97","42,97"]
["SINAPI 5739","SINAPI","5739","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","53,78","53,78"]
["SINAPI 5741","SINAPI","5741","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","39,14","39,14"]
["SINAPI 5742","SINAPI","5742","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","28,16","28,16"]
["SINAPI 5747","SINAPI","5747","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","161,48","161,48"]
["SINAPI 5751","SINAPI","5751","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","29,92","29,92"]
["SINAPI 5754","SINAPI","5754","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","32,85","32,85"]
["SINAPI 5763","SINAPI","5763","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","47,76","47,76"]
["SINAPI 5765","SINAPI","5765","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H","4,24","4,24"]
["SINAPI 5766","SINAPI","5766","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H","2,87","2,87"]
["SINAPI 5779","SINAPI","5779","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","90,79","90,79"]
["SINAPI 5787","SINAPI","5787","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","71,85","71,85"]
["SINAPI 5797","SINAPI","5797","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","6,69","6,69"]
["SINAPI 5800","SINAPI","5800","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","0,29","0,29"]
["SINAPI 7032","SINAPI","7032","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","5,06","5,06"]
["SINAPI 7033","SINAPI","7033","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_06/2014","H","0,90","0,90"]
["SINAPI 7034","SINAPI","7034","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","6,32","6,32"]
["SINAPI 7035","SINAPI","7035","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","261,87","261,87"]
["SINAPI 7038","SINAPI","7038","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014","H","49,15","49,15"]
["SINAPI 7039","SINAPI","7039","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014","H","6,82","6,82"]
["SINAPI 7040","SINAPI","7040","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H","61,51","61,51"]
["SINAPI 7044","SINAPI","7044","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","0,21","0,21"]
["SINAPI 7045","SINAPI","7045","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014","H","0,02","0,02"]
["SINAPI 7046","SINAPI","7046","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","0,23","0,23"]
["SINAPI 7047","SINAPI","7047","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","24,27","24,27"]
["SINAPI 7051","SINAPI","7051","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","43,60","43,60"]
["SINAPI 7052","SINAPI","7052","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014","H","6,05","6,05"]
["SINAPI 7053","SINAPI","7053","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","54,56","54,56"]
["SINAPI 7054","SINAPI","7054","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","91,16","91,16"]
["SINAPI 7058","SINAPI","7058","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","19,79","19,79"]
["SINAPI 7059","SINAPI","7059","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","3,95","3,95"]
["SINAPI 7060","SINAPI","7060","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","36,07","36,07"]
["SINAPI 7061","SINAPI","7061","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","83,21","83,21"]
["SINAPI 7063","SINAPI","7063","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","20,29","20,29"]
["SINAPI 7064","SINAPI","7064","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014","H","2,81","2,81"]
["SINAPI 7065","SINAPI","7065","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","22,19","22,19"]
["SINAPI 7066","SINAPI","7066","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","98,73","98,73"]
["SINAPI 53786","SINAPI","53786","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","52,11","52,11"]
["SINAPI 53788","SINAPI","53788","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","58,35","58,35"]
["SINAPI 53792","SINAPI","53792","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","103,44","103,44"]
["SINAPI 53794","SINAPI","53794","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","35,00","35,00"]
["SINAPI 53797","SINAPI","53797","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","118,96","118,96"]
["SINAPI 53804","SINAPI","53804","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","5,20","5,20"]
["SINAPI 53806","SINAPI","53806","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","71,28","71,28"]
["SINAPI 53810","SINAPI","53810","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","71,72","71,72"]
["SINAPI 53814","SINAPI","53814","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","234,93","234,93"]
["SINAPI 53817","SINAPI","53817","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","63,78","63,78"]
["SINAPI 53818","SINAPI","53818","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","9,49","9,49"]
["SINAPI 53827","SINAPI","53827","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","116,45","116,45"]
["SINAPI 53829","SINAPI","53829","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","118,96","118,96"]
["SINAPI 53831","SINAPI","53831","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","196,49","196,49"]
["SINAPI 53840","SINAPI","53840","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","2,82","2,82"]
["SINAPI 53841","SINAPI","53841","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","1,96","1,96"]
["SINAPI 53849","SINAPI","53849","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","85,47","85,47"]
["SINAPI 53857","SINAPI","53857","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","80,00","80,00"]
["SINAPI 53858","SINAPI","53858","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","46,68","46,68"]
["SINAPI 53861","SINAPI","53861","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","77,65","77,65"]
["SINAPI 53863","SINAPI","53863","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","2,35","2,35"]
["SINAPI 53865","SINAPI","53865","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","48,14","48,14"]
["SINAPI 53866","SINAPI","53866","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","2,03","2,03"]
["SINAPI 53882","SINAPI","53882","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","34,25","34,25"]
["SINAPI 55263","SINAPI","55263","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H","65,80","65,80"]
["SINAPI 73303","SINAPI","73303","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","7,06","7,06"]
["SINAPI 73307","SINAPI","73307","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","6,30","6,30"]
["SINAPI 73309","SINAPI","73309","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","32,70","32,70"]
["SINAPI 73311","SINAPI","73311","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","181,89","181,89"]
["SINAPI 73313","SINAPI","73313","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016","H","4,54","4,54"]
["SINAPI 73315","SINAPI","73315","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","58,35","58,35"]
["SINAPI 73335","SINAPI","73335","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","31,22","31,22"]
["SINAPI 73340","SINAPI","73340","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","158,06","158,06"]
["SINAPI 83361","SINAPI","83361","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","38,88","38,88"]
["SINAPI 83761","SINAPI","83761","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","9,41","9,41"]
["SINAPI 83762","SINAPI","83762","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","8,40","8,40"]
["SINAPI 83763","SINAPI","83763","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","51,26","51,26"]
["SINAPI 83764","SINAPI","83764","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016","H","1,69","1,69"]
["SINAPI 87026","SINAPI","87026","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H","0,39","0,39"]
["SINAPI 87441","SINAPI","87441","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","0,46","0,46"]
["SINAPI 87442","SINAPI","87442","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_06/2014","H","0,05","0,05"]
["SINAPI 87443","SINAPI","87443","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","0,58","0,58"]
["SINAPI 87444","SINAPI","87444","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","4,27","4,27"]
["SINAPI 88387","SINAPI","88387","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","0,90","0,90"]
["SINAPI 88389","SINAPI","88389","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014","H","0,10","0,10"]
["SINAPI 88390","SINAPI","88390","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","0,99","0,99"]
["SINAPI 88391","SINAPI","88391","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","3,31","3,31"]
["SINAPI 88394","SINAPI","88394","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","1,08","1,08"]
["SINAPI 88395","SINAPI","88395","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_06/2014","H","0,12","0,12"]
["SINAPI 88396","SINAPI","88396","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","1,18","1,18"]
["SINAPI 88397","SINAPI","88397","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","4,97","4,97"]
["SINAPI 88400","SINAPI","88400","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","0,85","0,85"]
["SINAPI 88401","SINAPI","88401","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_06/2014","H","0,10","0,10"]
["SINAPI 88402","SINAPI","88402","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","0,93","0,93"]
["SINAPI 88403","SINAPI","88403","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","1,99","1,99"]
["SINAPI 88419","SINAPI","88419","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","5,58","5,58"]
["SINAPI 88422","SINAPI","88422","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H","0,66","0,66"]
["SINAPI 88425","SINAPI","88425","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","6,98","6,98"]
["SINAPI 88427","SINAPI","88427","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","1,12","1,12"]
["SINAPI 88434","SINAPI","88434","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","7,40","7,40"]
["SINAPI 88435","SINAPI","88435","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H","0,87","0,87"]
["SINAPI 88436","SINAPI","88436","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","9,25","9,25"]
["SINAPI 88437","SINAPI","88437","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","1,12","1,12"]
["SINAPI 88569","SINAPI","88569","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014","H","3,63","3,63"]
["SINAPI 88570","SINAPI","88570","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014","H","0,60","0,60"]
["SINAPI 88826","SINAPI","88826","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","0,34","0,34"]
["SINAPI 88827","SINAPI","88827","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014","H","0,04","0,04"]
["SINAPI 88828","SINAPI","88828","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","0,37","0,37"]
["SINAPI 88829","SINAPI","88829","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","1,32","1,32"]
["SINAPI 88832","SINAPI","88832","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","45,74","45,74"]
["SINAPI 88834","SINAPI","88834","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014","H","6,20","6,20"]
["SINAPI 88835","SINAPI","88835","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","57,18","57,18"]
["SINAPI 88836","SINAPI","88836","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","65,19","65,19"]
["SINAPI 88839","SINAPI","88839","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","32,38","32,38"]
["SINAPI 88840","SINAPI","88840","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014","H","7,29","7,29"]
["SINAPI 88841","SINAPI","88841","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","57,90","57,90"]
["SINAPI 88842","SINAPI","88842","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","79,79","79,79"]
["SINAPI 88847","SINAPI","88847","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","20,88","20,88"]
["SINAPI 88848","SINAPI","88848","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014","H","4,38","4,38"]
["SINAPI 88853","SINAPI","88853","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","0,17","0,17"]
["SINAPI 88854","SINAPI","88854","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014","H","0,02","0,02"]
["SINAPI 88855","SINAPI","88855","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","3,60","3,60"]
["SINAPI 88856","SINAPI","88856","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H","0,50","0,50"]
["SINAPI 88857","SINAPI","88857","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","28,73","28,73"]
["SINAPI 88858","SINAPI","88858","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H","3,89","3,89"]
["SINAPI 88859","SINAPI","88859","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","25,55","25,55"]
["SINAPI 88860","SINAPI","88860","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H","3,46","3,46"]
["SINAPI 88900","SINAPI","88900","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","53,34","53,34"]
["SINAPI 88902","SINAPI","88902","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014","H","7,23","7,23"]
["SINAPI 88903","SINAPI","88903","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","66,68","66,68"]
["SINAPI 88904","SINAPI","88904","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","91,83","91,83"]
["SINAPI 89009","SINAPI","89009","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","40,11","40,11"]
["SINAPI 89010","SINAPI","89010","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","9,03","9,03"]
["SINAPI 89011","SINAPI","89011","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","27,72","27,72"]
["SINAPI 89012","SINAPI","89012","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","3,76","3,76"]
["SINAPI 89013","SINAPI","89013","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","131,41","131,41"]
["SINAPI 89014","SINAPI","89014","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","29,57","29,57"]
["SINAPI 89015","SINAPI","89015","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","4,16","4,16"]
["SINAPI 89016","SINAPI","89016","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014","H","0,56","0,56"]
["SINAPI 89017","SINAPI","89017","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","39,87","39,87"]
["SINAPI 89018","SINAPI","89018","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","8,97","8,97"]
["SINAPI 89019","SINAPI","89019","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","0,27","0,27"]
["SINAPI 89020","SINAPI","89020","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014","H","0,03","0,03"]
["SINAPI 89023","SINAPI","89023","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","4,11","4,11"]
["SINAPI 89024","SINAPI","89024","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_06/2014","H","0,73","0,73"]
["SINAPI 89025","SINAPI","89025","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","5,14","5,14"]
["SINAPI 89026","SINAPI","89026","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","174,56","174,56"]
["SINAPI 89029","SINAPI","89029","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","30,94","30,94"]
["SINAPI 89030","SINAPI","89030","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","6,96","6,96"]
["SINAPI 89033","SINAPI","89033","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","14,87","14,87"]
["SINAPI 89034","SINAPI","89034","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014","H","2,06","2,06"]
["SINAPI 89128","SINAPI","89128","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","44,80","44,80"]
["SINAPI 89129","SINAPI","89129","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014","H","6,08","6,08"]
["SINAPI 89130","SINAPI","89130","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","62,12","62,12"]
["SINAPI 89131","SINAPI","89131","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014","H","8,43","8,43"]
["SINAPI 89210","SINAPI","89210","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","31,45","31,45"]
["SINAPI 89211","SINAPI","89211","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014","H","4,36","4,36"]
["SINAPI 89212","SINAPI","89212","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","28,91","28,91"]
["SINAPI 89213","SINAPI","89213","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014","H","4,55","4,55"]
["SINAPI 89214","SINAPI","89214","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","27,14","27,14"]
["SINAPI 89215","SINAPI","89215","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","94,82","94,82"]
["SINAPI 89221","SINAPI","89221","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","1,39","1,39"]
["SINAPI 89222","SINAPI","89222","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014","H","0,16","0,16"]
["SINAPI 89223","SINAPI","89223","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","1,52","1,52"]
["SINAPI 89224","SINAPI","89224","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","2,65","2,65"]
["SINAPI 89228","SINAPI","89228","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","56,48","56,48"]
["SINAPI 89229","SINAPI","89229","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014","H","10,16","10,16"]
["SINAPI 89230","SINAPI","89230","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","137,14","137,14"]
["SINAPI 89231","SINAPI","89231","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014","H","21,73","21,73"]
["SINAPI 89232","SINAPI","89232","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","244,63","244,63"]
["SINAPI 89233","SINAPI","89233","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","170,65","170,65"]
["SINAPI 89236","SINAPI","89236","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","320,37","320,37"]
["SINAPI 89237","SINAPI","89237","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014","H","50,76","50,76"]
["SINAPI 89238","SINAPI","89238","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","571,46","571,46"]
["SINAPI 89239","SINAPI","89239","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","451,28","451,28"]
["SINAPI 89240","SINAPI","89240","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","98,32","98,32"]
["SINAPI 89241","SINAPI","89241","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014","H","17,69","17,69"]
["SINAPI 89246","SINAPI","89246","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","278,38","278,38"]
["SINAPI 89247","SINAPI","89247","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014","H","44,11","44,11"]
["SINAPI 89248","SINAPI","89248","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","496,56","496,56"]
["SINAPI 89249","SINAPI","89249","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","384,68","384,68"]
["SINAPI 89253","SINAPI","89253","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","80,57","80,57"]
["SINAPI 89254","SINAPI","89254","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014","H","14,50","14,50"]
["SINAPI 89255","SINAPI","89255","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","129,52","129,52"]
["SINAPI 89256","SINAPI","89256","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","86,57","86,57"]
["SINAPI 89259","SINAPI","89259","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","25,21","25,21"]
["SINAPI 89260","SINAPI","89260","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014","H","4,68","4,68"]
["SINAPI 89262","SINAPI","89262","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","42,47","42,47"]
["SINAPI 89264","SINAPI","89264","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","18,63","18,63"]
["SINAPI 89265","SINAPI","89265","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","3,81","3,81"]
["SINAPI 89266","SINAPI","89266","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,02","3,02"]
["SINAPI 89267","SINAPI","89267","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","50,32","50,32"]
["SINAPI 89268","SINAPI","89268","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014","H","9,05","9,05"]
["SINAPI 89269","SINAPI","89269","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014","H","7,17","7,17"]
["SINAPI 89270","SINAPI","89270","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","80,90","80,90"]
["SINAPI 89271","SINAPI","89271","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","29,63","29,63"]
["SINAPI 89274","SINAPI","89274","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","1,69","1,69"]
["SINAPI 89275","SINAPI","89275","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014","H","0,20","0,20"]
["SINAPI 89276","SINAPI","89276","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","2,11","2,11"]
["SINAPI 89277","SINAPI","89277","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","8,55","8,55"]
["SINAPI 89280","SINAPI","89280","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","38,62","38,62"]
["SINAPI 89281","SINAPI","89281","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014","H","5,36","5,36"]
["SINAPI 89870","SINAPI","89870","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H","32,21","32,21"]
["SINAPI 89871","SINAPI","89871","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H","5,98","5,98"]
["SINAPI 89872","SINAPI","89872","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H","4,74","4,74"]
["SINAPI 89873","SINAPI","89873","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H","56,24","56,24"]
["SINAPI 89874","SINAPI","89874","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014","H","180,06","180,06"]
["SINAPI 89878","SINAPI","89878","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H","34,08","34,08"]
["SINAPI 89879","SINAPI","89879","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H","6,24","6,24"]
["SINAPI 89880","SINAPI","89880","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H","4,94","4,94"]
["SINAPI 89881","SINAPI","89881","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H","59,00","59,00"]
["SINAPI 89882","SINAPI","89882","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014","H","207,74","207,74"]
["SINAPI 90582","SINAPI","90582","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","0,45","0,45"]
["SINAPI 90583","SINAPI","90583","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015","H","0,05","0,05"]
["SINAPI 90584","SINAPI","90584","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","0,35","0,35"]
["SINAPI 90585","SINAPI","90585","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","0,55","0,55"]
["SINAPI 90621","SINAPI","90621","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","2,51","2,51"]
["SINAPI 90622","SINAPI","90622","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - JUROS. AF_06/2015","H","0,29","0,29"]
["SINAPI 90623","SINAPI","90623","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","3,13","3,13"]
["SINAPI 90624","SINAPI","90624","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","3,31","3,31"]
["SINAPI 90627","SINAPI","90627","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","48,80","48,80"]
["SINAPI 90628","SINAPI","90628","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - JUROS. AF_06/2015","H","6,68","6,68"]
["SINAPI 90629","SINAPI","90629","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","61,07","61,07"]
["SINAPI 90630","SINAPI","90630","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","1,57","1,57"]
["SINAPI 90633","SINAPI","90633","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","4,29","4,29"]
["SINAPI 90634","SINAPI","90634","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015","H","0,51","0,51"]
["SINAPI 90635","SINAPI","90635","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","4,69","4,69"]
["SINAPI 90636","SINAPI","90636","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","6,63","6,63"]
["SINAPI 90639","SINAPI","90639","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","6,41","6,41"]
["SINAPI 90640","SINAPI","90640","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015","H","0,76","0,76"]
["SINAPI 90641","SINAPI","90641","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","7,01","7,01"]
["SINAPI 90642","SINAPI","90642","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","12,83","12,83"]
["SINAPI 90646","SINAPI","90646","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","0,61","0,61"]
["SINAPI 90647","SINAPI","90647","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","0,07","0,07"]
["SINAPI 90648","SINAPI","90648","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","0,66","0,66"]
["SINAPI 90649","SINAPI","90649","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","10,27","10,27"]
["SINAPI 90652","SINAPI","90652","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","4,17","4,17"]
["SINAPI 90653","SINAPI","90653","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","0,49","0,49"]
["SINAPI 90654","SINAPI","90654","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","4,56","4,56"]
["SINAPI 90655","SINAPI","90655","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","6,76","6,76"]
["SINAPI 90658","SINAPI","90658","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","4,47","4,47"]
["SINAPI 90659","SINAPI","90659","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","0,53","0,53"]
["SINAPI 90660","SINAPI","90660","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","4,89","4,89"]
["SINAPI 90661","SINAPI","90661","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","6,76","6,76"]
["SINAPI 90664","SINAPI","90664","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","7,18","7,18"]
["SINAPI 90665","SINAPI","90665","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_06/2015","H","0,99","0,99"]
["SINAPI 90666","SINAPI","90666","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","8,98","8,98"]
["SINAPI 90667","SINAPI","90667","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","15,27","15,27"]
["SINAPI 90670","SINAPI","90670","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","223,98","223,98"]
["SINAPI 90671","SINAPI","90671","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015","H","31,09","31,09"]
["SINAPI 90672","SINAPI","90672","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","280,29","280,29"]
["SINAPI 90673","SINAPI","90673","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","122,13","122,13"]
["SINAPI 90676","SINAPI","90676","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","106,15","106,15"]
["SINAPI 90677","SINAPI","90677","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015","H","16,22","16,22"]
["SINAPI 90678","SINAPI","90678","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","145,90","145,90"]
["SINAPI 90679","SINAPI","90679","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","93,66","93,66"]
["SINAPI 90682","SINAPI","90682","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","26,72","26,72"]
["SINAPI 90683","SINAPI","90683","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_06/2015","H","3,17","3,17"]
["SINAPI 90684","SINAPI","90684","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","29,22","29,22"]
["SINAPI 90685","SINAPI","90685","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","58,10","58,10"]
["SINAPI 90688","SINAPI","90688","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","28,00","28,00"]
["SINAPI 90689","SINAPI","90689","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015","H","2,83","2,83"]
["SINAPI 90690","SINAPI","90690","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","35,00","35,00"]
["SINAPI 90691","SINAPI","90691","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","40,69","40,69"]
["SINAPI 90957","SINAPI","90957","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","5,35","5,35"]
["SINAPI 90958","SINAPI","90958","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015","H","0,74","0,74"]
["SINAPI 90960","SINAPI","90960","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","7,14","7,14"]
["SINAPI 90961","SINAPI","90961","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015","H","0,99","0,99"]
["SINAPI 90962","SINAPI","90962","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","8,94","8,94"]
["SINAPI 90963","SINAPI","90963","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","15,27","15,27"]
["SINAPI 90968","SINAPI","90968","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","7,16","7,16"]
["SINAPI 90969","SINAPI","90969","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015","H","0,99","0,99"]
["SINAPI 90970","SINAPI","90970","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","8,97","8,97"]
["SINAPI 90971","SINAPI","90971","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","61,89","61,89"]
["SINAPI 90975","SINAPI","90975","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","18,19","18,19"]
["SINAPI 90976","SINAPI","90976","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015","H","2,52","2,52"]
["SINAPI 90977","SINAPI","90977","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","22,77","22,77"]
["SINAPI 90978","SINAPI","90978","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","160,57","160,57"]
["SINAPI 90992","SINAPI","90992","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","8,50","8,50"]
["SINAPI 90993","SINAPI","90993","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015","H","1,18","1,18"]
["SINAPI 90994","SINAPI","90994","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","10,63","10,63"]
["SINAPI 90995","SINAPI","90995","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","84,07","84,07"]
["SINAPI 91021","SINAPI","91021","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H","12,75","12,75"]
["SINAPI 91026","SINAPI","91026","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","21,98","21,98"]
["SINAPI 91027","SINAPI","91027","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015","H","4,52","4,52"]
["SINAPI 91028","SINAPI","91028","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H","3,58","3,58"]
["SINAPI 91029","SINAPI","91029","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","40,56","40,56"]
["SINAPI 91030","SINAPI","91030","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","149,81","149,81"]
["SINAPI 91273","SINAPI","91273","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,50","0,50"]
["SINAPI 91274","SINAPI","91274","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015","H","0,07","0,07"]
["SINAPI 91275","SINAPI","91275","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","0,63","0,63"]
["SINAPI 91276","SINAPI","91276","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","8,61","8,61"]
["SINAPI 91279","SINAPI","91279","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,84","0,84"]
["SINAPI 91280","SINAPI","91280","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - JUROS. AF_08/2015","H","0,09","0,09"]
["SINAPI 91281","SINAPI","91281","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","1,05","1,05"]
["SINAPI 91282","SINAPI","91282","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","8,67","8,67"]
["SINAPI 91354","SINAPI","91354","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","15,96","15,96"]
["SINAPI 91355","SINAPI","91355","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014","H","3,35","3,35"]
["SINAPI 91356","SINAPI","91356","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","2,65","2,65"]
["SINAPI 91359","SINAPI","91359","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","19,68","19,68"]
["SINAPI 91360","SINAPI","91360","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","3,80","3,80"]
["SINAPI 91361","SINAPI","91361","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,00","3,00"]
["SINAPI 91367","SINAPI","91367","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","19,10","19,10"]
["SINAPI 91368","SINAPI","91368","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","3,81","3,81"]
["SINAPI 91369","SINAPI","91369","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,01","3,01"]
["SINAPI 91375","SINAPI","91375","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","17,52","17,52"]
["SINAPI 91376","SINAPI","91376","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014","H","3,67","3,67"]
["SINAPI 91377","SINAPI","91377","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","2,91","2,91"]
["SINAPI 91380","SINAPI","91380","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","25,12","25,12"]
["SINAPI 91381","SINAPI","91381","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","5,01","5,01"]
["SINAPI 91382","SINAPI","91382","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,97","3,97"]
["SINAPI 91383","SINAPI","91383","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","45,71","45,71"]
["SINAPI 91384","SINAPI","91384","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","144,80","144,80"]
["SINAPI 91390","SINAPI","91390","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","17,00","17,00"]
["SINAPI 91391","SINAPI","91391","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","3,48","3,48"]
["SINAPI 91392","SINAPI","91392","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","2,75","2,75"]
["SINAPI 91396","SINAPI","91396","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","27,17","27,17"]
["SINAPI 91397","SINAPI","91397","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014","H","5,30","5,30"]
["SINAPI 91398","SINAPI","91398","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","4,20","4,20"]
["SINAPI 91402","SINAPI","91402","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,13","3,13"]
["SINAPI 91466","SINAPI","91466","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","3,71","3,71"]
["SINAPI 91467","SINAPI","91467","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","161,48","161,48"]
["SINAPI 91468","SINAPI","91468","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","23,12","23,12"]
["SINAPI 91469","SINAPI","91469","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015","H","4,61","4,61"]
["SINAPI 91484","SINAPI","91484","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","3,66","3,66"]
["SINAPI 91485","SINAPI","91485","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","158,06","158,06"]
["SINAPI 91529","SINAPI","91529","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,75","0,75"]
["SINAPI 91530","SINAPI","91530","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015","H","0,10","0,10"]
["SINAPI 91531","SINAPI","91531","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","0,93","0,93"]
["SINAPI 91532","SINAPI","91532","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","6,15","6,15"]
["SINAPI 91629","SINAPI","91629","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","19,92","19,92"]
["SINAPI 91630","SINAPI","91630","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015","H","3,75","3,75"]
["SINAPI 91631","SINAPI","91631","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","2,97","2,97"]
["SINAPI 91632","SINAPI","91632","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","33,94","33,94"]
["SINAPI 91633","SINAPI","91633","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","136,68","136,68"]
["SINAPI 91640","SINAPI","91640","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","37,86","37,86"]
["SINAPI 91641","SINAPI","91641","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015","H","7,76","7,76"]
["SINAPI 91642","SINAPI","91642","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","6,16","6,16"]
["SINAPI 91643","SINAPI","91643","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","67,82","67,82"]
["SINAPI 91644","SINAPI","91644","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","307,57","307,57"]
["SINAPI 91688","SINAPI","91688","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,09","0,09"]
["SINAPI 91689","SINAPI","91689","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - JUROS. AF_08/2015","H","0,01","0,01"]
["SINAPI 91690","SINAPI","91690","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","0,06","0,06"]
["SINAPI 91691","SINAPI","91691","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","1,44","1,44"]
["SINAPI 92040","SINAPI","92040","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","5,92","5,92"]
["SINAPI 92041","SINAPI","92041","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015","H","0,62","0,62"]
["SINAPI 92042","SINAPI","92042","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","4,94","4,94"]
["SINAPI 92101","SINAPI","92101","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","39,00","39,00"]
["SINAPI 92102","SINAPI","92102","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_11/2015","H","6,34","6,34"]
["SINAPI 92103","SINAPI","92103","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H","5,08","5,08"]
["SINAPI 92104","SINAPI","92104","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","62,55","62,55"]
["SINAPI 92105","SINAPI","92105","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","196,49","196,49"]
["SINAPI 92108","SINAPI","92108","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","1,00","1,00"]
["SINAPI 92109","SINAPI","92109","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_11/2015","H","0,11","0,11"]
["SINAPI 92110","SINAPI","92110","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","1,25","1,25"]
["SINAPI 92111","SINAPI","92111","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","1,32","1,32"]
["SINAPI 92114","SINAPI","92114","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","0,25","0,25"]
["SINAPI 92115","SINAPI","92115","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_11/2015","H","0,02","0,02"]
["SINAPI 92116","SINAPI","92116","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","0,17","0,17"]
["SINAPI 92133","SINAPI","92133","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","12,66","12,66"]
["SINAPI 92134","SINAPI","92134","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015","H","2,00","2,00"]
["SINAPI 92135","SINAPI","92135","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H","1,58","1,58"]
["SINAPI 92136","SINAPI","92136","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","15,82","15,82"]
["SINAPI 92137","SINAPI","92137","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","35,98","35,98"]
["SINAPI 92140","SINAPI","92140","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","4,63","4,63"]
["SINAPI 92141","SINAPI","92141","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015","H","0,73","0,73"]
["SINAPI 92142","SINAPI","92142","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H","0,57","0,57"]
["SINAPI 92143","SINAPI","92143","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","5,79","5,79"]
["SINAPI 92144","SINAPI","92144","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","40,00","40,00"]
["SINAPI 92237","SINAPI","92237","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","27,64","27,64"]
["SINAPI 92238","SINAPI","92238","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015","H","5,65","5,65"]
["SINAPI 92239","SINAPI","92239","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015","H","4,48","4,48"]
["SINAPI 92240","SINAPI","92240","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","49,25","49,25"]
["SINAPI 92241","SINAPI","92241","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H","281,97","281,97"]
["SINAPI 92712","SINAPI","92712","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","0,18","0,18"]
["SINAPI 92713","SINAPI","92713","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015","H","0,02","0,02"]
["SINAPI 92714","SINAPI","92714","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","0,23","0,23"]
["SINAPI 92715","SINAPI","92715","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H","105,00","105,00"]
["SINAPI 92956","SINAPI","92956","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","4,28","4,28"]
["SINAPI 92957","SINAPI","92957","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015","H","0,50","0,50"]
["SINAPI 92958","SINAPI","92958","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","4,68","4,68"]
["SINAPI 92959","SINAPI","92959","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H","9,47","9,47"]
["SINAPI 92963","SINAPI","92963","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","1,93","1,93"]
["SINAPI 92964","SINAPI","92964","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015","H","0,23","0,23"]
["SINAPI 92965","SINAPI","92965","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","2,42","2,42"]
["SINAPI 93220","SINAPI","93220","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016","H","348,28","348,28"]
["SINAPI 93221","SINAPI","93221","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016","H","48,35","48,35"]
["SINAPI 93222","SINAPI","93222","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016","H","435,85","435,85"]
["SINAPI 93223","SINAPI","93223","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016","H","159,53","159,53"]
["SINAPI 93229","SINAPI","93229","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","0,42","0,42"]
["SINAPI 93230","SINAPI","93230","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016","H","0,05","0,05"]
["SINAPI 93231","SINAPI","93231","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","0,53","0,53"]
["SINAPI 93232","SINAPI","93232","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","4,60","4,60"]
["SINAPI 93235","SINAPI","93235","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016","H","1,27","1,27"]
["SINAPI 93238","SINAPI","93238","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016","H","1,31","1,31"]
["SINAPI 93239","SINAPI","93239","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016","H","5,96","5,96"]
["SINAPI 93240","SINAPI","93240","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","12,22","12,22"]
["SINAPI 93267","SINAPI","93267","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M \u0096 DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","25,90","25,90"]
["SINAPI 93269","SINAPI","93269","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   JUROS. AF_03/2016","H","4,96","4,96"]
["SINAPI 93270","SINAPI","93270","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","25,18","25,18"]
["SINAPI 93271","SINAPI","93271","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","9,91","9,91"]
["SINAPI 93277","SINAPI","93277","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","0,30","0,30"]
["SINAPI 93278","SINAPI","93278","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016","H","0,03","0,03"]
["SINAPI 93279","SINAPI","93279","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","0,28","0,28"]
["SINAPI 93280","SINAPI","93280","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","0,82","0,82"]
["SINAPI 93283","SINAPI","93283","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","96,78","96,78"]
["SINAPI 93284","SINAPI","93284","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016","H","17,42","17,42"]
["SINAPI 93285","SINAPI","93285","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","155,57","155,57"]
["SINAPI 93286","SINAPI","93286","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","13,78","13,78"]
["SINAPI 93296","SINAPI","93296","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H","13,79","13,79"]
["SINAPI 93397","SINAPI","93397","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","22,98","22,98"]
["SINAPI 93398","SINAPI","93398","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016","H","4,39","4,39"]
["SINAPI 93399","SINAPI","93399","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV \u0096 IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H","3,48","3,48"]
["SINAPI 93400","SINAPI","93400","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","39,68","39,68"]
["SINAPI 93401","SINAPI","93401","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","161,48","161,48"]
["SINAPI 93404","SINAPI","93404","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","7,88","7,88"]
["SINAPI 93405","SINAPI","93405","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016","H","1,03","1,03"]
["SINAPI 93406","SINAPI","93406","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","9,45","9,45"]
["SINAPI 93407","SINAPI","93407","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","48,14","48,14"]
["SINAPI 93411","SINAPI","93411","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","0,33","0,33"]
["SINAPI 93412","SINAPI","93412","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016","H","0,06","0,06"]
["SINAPI 93413","SINAPI","93413","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","0,30","0,30"]
["SINAPI 93414","SINAPI","93414","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","14,89","14,89"]
["SINAPI 93417","SINAPI","93417","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","4,44","4,44"]
["SINAPI 93418","SINAPI","93418","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016","H","0,80","0,80"]
["SINAPI 93419","SINAPI","93419","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","3,96","3,96"]
["SINAPI 93420","SINAPI","93420","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","68,49","68,49"]
["SINAPI 93423","SINAPI","93423","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","6,29","6,29"]
["SINAPI 93424","SINAPI","93424","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016","H","1,13","1,13"]
["SINAPI 93425","SINAPI","93425","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","5,61","5,61"]
["SINAPI 93426","SINAPI","93426","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","163,68","163,68"]
["SINAPI 93429","SINAPI","93429","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","125,93","125,93"]
["SINAPI 93430","SINAPI","93430","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_03/2016","H","19,84","19,84"]
["SINAPI 93431","SINAPI","93431","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","157,53","157,53"]
["SINAPI 93432","SINAPI","93432","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","2.199,60","2.199,60"]
["SINAPI 93435","SINAPI","93435","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","7,07","7,07"]
["SINAPI 93436","SINAPI","93436","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_03/2016","H","1,11","1,11"]
["SINAPI 93437","SINAPI","93437","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","7,73","7,73"]
["SINAPI 93438","SINAPI","93438","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","114,68","114,68"]
["SINAPI 95114","SINAPI","95114","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","1,88","1,88"]
["SINAPI 95115","SINAPI","95115","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016","H","0,22","0,22"]
["SINAPI 95116","SINAPI","95116","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","31,99","31,99"]
["SINAPI 95117","SINAPI","95117","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016","H","5,04","5,04"]
["SINAPI 95118","SINAPI","95118","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","57,75","57,75"]
["SINAPI 95119","SINAPI","95119","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016","H","9,09","9,09"]
["SINAPI 95120","SINAPI","95120","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","67,57","67,57"]
["SINAPI 95123","SINAPI","95123","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","16,36","16,36"]
["SINAPI 95124","SINAPI","95124","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016","H","2,57","2,57"]
["SINAPI 95125","SINAPI","95125","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","17,90","17,90"]
["SINAPI 95126","SINAPI","95126","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","150,36","150,36"]
["SINAPI 95129","SINAPI","95129","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","43,83","43,83"]
["SINAPI 95130","SINAPI","95130","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016","H","8,12","8,12"]
["SINAPI 95131","SINAPI","95131","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","51,59","51,59"]
["SINAPI 95132","SINAPI","95132","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","32,93","32,93"]
["SINAPI 95136","SINAPI","95136","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","0,03","0,03"]
["SINAPI 95137","SINAPI","95137","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016","H","0,00","0,00"]
["SINAPI 95138","SINAPI","95138","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","0,02","0,02"]
["SINAPI 95208","SINAPI","95208","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M \u0096 DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016","H","52,17","52,17"]
["SINAPI 95209","SINAPI","95209","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M \u0096 JUROS. AF_08/2016","H","6,19","6,19"]
["SINAPI 95210","SINAPI","95210","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M \u0096 MANUTENÇÃO. AF_08/2016","H","57,06","57,06"]
["SINAPI 95211","SINAPI","95211","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016","H","9,91","9,91"]
["SINAPI 95217","SINAPI","95217","PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016","H","0,66","0,66"]
["SINAPI 95255","SINAPI","95255","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","1,67","1,67"]
["SINAPI 95256","SINAPI","95256","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016","H","0,19","0,19"]
["SINAPI 95257","SINAPI","95257","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","2,09","2,09"]
["SINAPI 95260","SINAPI","95260","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","0,60","0,60"]
["SINAPI 95261","SINAPI","95261","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016","H","0,19","0,19"]
["SINAPI 95262","SINAPI","95262","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","1,74","1,74"]
["SINAPI 95263","SINAPI","95263","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","4,66","4,66"]
["SINAPI 95266","SINAPI","95266","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","0,50","0,50"]
["SINAPI 95267","SINAPI","95267","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016","H","0,05","0,05"]
["SINAPI 95268","SINAPI","95268","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","0,49","0,49"]
["SINAPI 95269","SINAPI","95269","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","8,61","8,61"]
["SINAPI 95272","SINAPI","95272","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","0,49","0,49"]
["SINAPI 95273","SINAPI","95273","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016","H","0,05","0,05"]
["SINAPI 95274","SINAPI","95274","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","0,38","0,38"]
["SINAPI 95275","SINAPI","95275","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","2,69","2,69"]
["SINAPI 95278","SINAPI","95278","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","0,60","0,60"]
["SINAPI 95279","SINAPI","95279","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016","H","0,06","0,06"]
["SINAPI 95280","SINAPI","95280","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","0,58","0,58"]
["SINAPI 95281","SINAPI","95281","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","8,61","8,61"]
["SINAPI 95617","SINAPI","95617","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","1,37","1,37"]
["SINAPI 95618","SINAPI","95618","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016","H","0,16","0,16"]
["SINAPI 95619","SINAPI","95619","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","1,71","1,71"]
["SINAPI 95627","SINAPI","95627","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","47,05","47,05"]
["SINAPI 95628","SINAPI","95628","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016","H","6,53","6,53"]
["SINAPI 95629","SINAPI","95629","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","58,88","58,88"]
["SINAPI 95630","SINAPI","95630","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","91,16","91,16"]
["SINAPI 95698","SINAPI","95698","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","5,56","5,56"]
["SINAPI 95699","SINAPI","95699","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - JUROS. AF_11/2016","H","0,66","0,66"]
["SINAPI 95700","SINAPI","95700","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","6,95","6,95"]
["SINAPI 95701","SINAPI","95701","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","3,31","3,31"]
["SINAPI 95704","SINAPI","95704","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","46,77","46,77"]
["SINAPI 95705","SINAPI","95705","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - JUROS. AF_11/2016","H","6,40","6,40"]
["SINAPI 95706","SINAPI","95706","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","58,53","58,53"]
["SINAPI 95707","SINAPI","95707","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","4,34","4,34"]
["SINAPI 95710","SINAPI","95710","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","56,22","56,22"]
["SINAPI 95711","SINAPI","95711","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H","7,63","7,63"]
["SINAPI 95712","SINAPI","95712","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","70,27","70,27"]
["SINAPI 95713","SINAPI","95713","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","91,83","91,83"]
["SINAPI 95716","SINAPI","95716","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","54,12","54,12"]
["SINAPI 95717","SINAPI","95717","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H","7,34","7,34"]
["SINAPI 95718","SINAPI","95718","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","67,65","67,65"]
["SINAPI 95719","SINAPI","95719","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","91,83","91,83"]
["SINAPI 95869","SINAPI","95869","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016","H","1,80","1,80"]
["SINAPI 95870","SINAPI","95870","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016","H","8,97","8,97"]
["SINAPI 95871","SINAPI","95871","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016","H","278,86","278,86"]
["SINAPI 95874","SINAPI","95874","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016","H","10,05","10,05"]
["SINAPI 96008","SINAPI","96008","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","24,25","24,25"]
["SINAPI 96009","SINAPI","96009","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","3,36","3,36"]
["SINAPI 96011","SINAPI","96011","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","26,52","26,52"]
["SINAPI 96012","SINAPI","96012","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","98,73","98,73"]
["SINAPI 96015","SINAPI","96015","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","24,02","24,02"]
["SINAPI 96016","SINAPI","96016","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","3,32","3,32"]
["SINAPI 96018","SINAPI","96018","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","26,27","26,27"]
["SINAPI 96019","SINAPI","96019","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","98,73","98,73"]
["SINAPI 96023","SINAPI","96023","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","18,60","18,60"]
["SINAPI 96024","SINAPI","96024","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","2,57","2,57"]
["SINAPI 96026","SINAPI","96026","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","20,34","20,34"]
["SINAPI 96027","SINAPI","96027","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","68,79","68,79"]
["SINAPI 96030","SINAPI","96030","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","28,88","28,88"]
["SINAPI 96031","SINAPI","96031","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017","H","5,60","5,60"]
["SINAPI 96032","SINAPI","96032","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017","H","4,43","4,43"]
["SINAPI 96033","SINAPI","96033","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","49,82","49,82"]
["SINAPI 96034","SINAPI","96034","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","144,80","144,80"]
["SINAPI 96053","SINAPI","96053","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H","18,83","18,83"]
["SINAPI 96054","SINAPI","96054","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H","33,94","33,94"]
["SINAPI 96055","SINAPI","96055","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","H","2,61","2,61"]
["SINAPI 96056","SINAPI","96056","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H","20,59","20,59"]
["SINAPI 96057","SINAPI","96057","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H","68,79","68,79"]
["SINAPI 96060","SINAPI","96060","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","H","3,43","3,43"]
["SINAPI 96061","SINAPI","96061","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H","42,43","42,43"]
["SINAPI 96062","SINAPI","96062","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H","40,69","40,69"]
["SINAPI 96241","SINAPI","96241","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017","H","29,75","29,75"]
["SINAPI 96242","SINAPI","96242","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017","H","4,03","4,03"]
["SINAPI 96243","SINAPI","96243","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017","H","37,19","37,19"]
["SINAPI 96244","SINAPI","96244","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017","H","17,78","17,78"]
["SINAPI 96301","SINAPI","96301","PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017","H","50,16","50,16"]
["SINAPI 96457","SINAPI","96457","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017","H","65,19","65,19"]
["SINAPI 96458","SINAPI","96458","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017","H","65,30","65,30"]
["SINAPI 96459","SINAPI","96459","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017","H","7,24","7,24"]
["SINAPI 96460","SINAPI","96460","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017","H","52,18","52,18"]
["SINAPI 98760","SINAPI","98760","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018","H","0,07","0,07"]
["SINAPI 98761","SINAPI","98761","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018","H","0,00","0,00"]
["SINAPI 98762","SINAPI","98762","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018","H","0,08","0,08"]
["SINAPI 98763","SINAPI","98763","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018","H","4,86","4,86"]
["SINAPI 99829","SINAPI","99829","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019","H","0,17","0,17"]
["SINAPI 99830","SINAPI","99830","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_04/2019","H","0,01","0,01"]
["SINAPI 99831","SINAPI","99831","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_04/2019","H","0,12","0,12"]
["SINAPI 99832","SINAPI","99832","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","4,68","4,68"]
["SINAPI 100637","SINAPI","100637","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H","154,68","154,68"]
["SINAPI 100638","SINAPI","100638","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019","H","24,37","24,37"]
["SINAPI 100639","SINAPI","100639","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019","H","193,50","193,50"]
["SINAPI 100640","SINAPI","100640","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019","H","4.399,20","4.399,20"]
["SINAPI 100643","SINAPI","100643","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H","316,94","316,94"]
["SINAPI 100644","SINAPI","100644","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019","H","57,05","57,05"]
["SINAPI 100645","SINAPI","100645","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019","H","509,49","509,49"]
["SINAPI 100646","SINAPI","100646","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019","H","5.499,00","5.499,00"]
["SINAPI 102270","SINAPI","102270","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021","H","0,82","0,82"]
["SINAPI 102271","SINAPI","102271","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021","H","0,09","0,09"]
["SINAPI 102272","SINAPI","102272","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021","H","1,03","1,03"]
["SINAPI 102273","SINAPI","102273","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021","H","1,80","1,80"]
["SINAPI 102809","SINAPI","102809","CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","18,76","18,76"]
["SINAPI 102815","SINAPI","102815","CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","3,60","3,60"]
["SINAPI 102826","SINAPI","102826","CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","6,76","6,76"]
["SINAPI 102832","SINAPI","102832","CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","9,01","9,01"]
["SINAPI 102843","SINAPI","102843","GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","137,47","137,47"]
["SINAPI 102849","SINAPI","102849","GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","67,21","67,21"]
["SINAPI 102855","SINAPI","102855","GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","67,21","67,21"]
["SINAPI 102861","SINAPI","102861","MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","1,32","1,32"]
["SINAPI 102867","SINAPI","102867","MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","0,72","0,72"]
["SINAPI 102873","SINAPI","102873","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","122,13","122,13"]
["SINAPI 102879","SINAPI","102879","PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","183,30","183,30"]
["SINAPI 102885","SINAPI","102885","PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","1,35","1,35"]
["SINAPI 102891","SINAPI","102891","PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","1,35","1,35"]
["SINAPI 102897","SINAPI","102897","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","91,83","91,83"]
["SINAPI 102903","SINAPI","102903","TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","11,91","11,91"]
["SINAPI 102909","SINAPI","102909","UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","103,61","103,61"]
["SINAPI 102915","SINAPI","102915","ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","0,66","0,66"]
["SINAPI 102927","SINAPI","102927","SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","0,99","0,99"]
["SINAPI 102933","SINAPI","102933","FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","0,99","0,99"]
["SINAPI 102939","SINAPI","102939","MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","9,91","9,91"]
["SINAPI 102945","SINAPI","102945","TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","0,02","0,02"]
["SINAPI 102951","SINAPI","102951","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","0,66","0,66"]
["SINAPI 102957","SINAPI","102957","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE  275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021","H","52,11","52,11"]
["SINAPI 102963","SINAPI","102963","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021","H","86,57","86,57"]
["SINAPI 102969","SINAPI","102969","COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017'","H","1,34","1,34"]
["SINAPI 102985","SINAPI","102985","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2021","H","3,05","3,05"]
["SINAPI 103156","SINAPI","103156","MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021","H","2,52","2,52"]
["SINAPI 103162","SINAPI","103162","MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021","H","3,15","3,15"]
["SINAPI 103168","SINAPI","103168","MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021","H","0,80","0,80"]
["SINAPI 103174","SINAPI","103174","MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021","H","2,01","2,01"]
["SINAPI 103180","SINAPI","103180","MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021","H","4,63","4,63"]
["SINAPI 103223","SINAPI","103223","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2021","H","35,80","35,80"]
["SINAPI 103229","SINAPI","103229","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2021","H","59,26","59,26"]
["SINAPI 103235","SINAPI","103235","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2021","H","157,27","157,27"]
["SINAPI 103241","SINAPI","103241","MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2021","H","9,60","9,60"]
["SINAPI 103660","SINAPI","103660","VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2022","H","11,60","11,60"]
["SINAPI 103666","SINAPI","103666","BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2022","H","94,82","94,82"]
["SINAPI 103792","SINAPI","103792","MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2022","H","0,29","0,29"]
["SINAPI 103937","SINAPI","103937","CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","1,62","1,62"]
["SINAPI 103943","SINAPI","103943","CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","1,62","1,62"]
["SINAPI 104087","SINAPI","104087","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H","0,06","0,06"]
["SINAPI 104088","SINAPI","104088","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022","H","0,07","0,07"]
["SINAPI 104089","SINAPI","104089","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022","H","0,08","0,08"]
["SINAPI 104090","SINAPI","104090","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","0,72","0,72"]
["SINAPI 104093","SINAPI","104093","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H","0,09","0,09"]
["SINAPI 104094","SINAPI","104094","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022","H","0,10","0,10"]
["SINAPI 104095","SINAPI","104095","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022","H","0,11","0,11"]
["SINAPI 104096","SINAPI","104096","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","0,99","0,99"]
["SINAPI 104519","SINAPI","104519","LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022","H","0,67","0,67"]
["SINAPI 92259","SINAPI","92259","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","467,32","481,32"]
["SINAPI 92260","SINAPI","92260","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","530,84","551,79"]
["SINAPI 92261","SINAPI","92261","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","592,42","620,11"]
["SINAPI 92262","SINAPI","92262","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","691,57","730,11"]
["SINAPI 92539","SINAPI","92539","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","78,35","80,60"]
["SINAPI 92540","SINAPI","92540","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","87,82","91,04"]
["SINAPI 92541","SINAPI","92541","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","84,53","86,85"]
["SINAPI 92542","SINAPI","92542","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","102,52","105,86"]
["SINAPI 92543","SINAPI","92543","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","23,65","24,17"]
["SINAPI 92544","SINAPI","92544","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","18,83","19,25"]
["SINAPI 92545","SINAPI","92545","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.030,91","1.070,96"]
["SINAPI 92546","SINAPI","92546","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.267,20","1.320,27"]
["SINAPI 92547","SINAPI","92547","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.341,13","1.394,20"]
["SINAPI 92548","SINAPI","92548","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.492,95","1.552,97"]
["SINAPI 92549","SINAPI","92549","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.866,29","1.952,36"]
["SINAPI 92550","SINAPI","92550","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.296,09","2.388,90"]
["SINAPI 92551","SINAPI","92551","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.391,09","2.483,90"]
["SINAPI 92552","SINAPI","92552","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.599,62","2.703,28"]
["SINAPI 92553","SINAPI","92553","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.983,12","3.112,84"]
["SINAPI 92554","SINAPI","92554","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.092,01","3.221,73"]
["SINAPI 92555","SINAPI","92555","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.016,53","1.056,58"]
["SINAPI 92556","SINAPI","92556","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.242,00","1.295,07"]
["SINAPI 92557","SINAPI","92557","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.315,93","1.369,00"]
["SINAPI 92558","SINAPI","92558","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.478,57","1.538,59"]
["SINAPI 92559","SINAPI","92559","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.839,51","1.925,58"]
["SINAPI 92560","SINAPI","92560","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.259,62","2.352,43"]
["SINAPI 92561","SINAPI","92561","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.355,61","2.448,42"]
["SINAPI 92562","SINAPI","92562","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.538,94","2.642,60"]
["SINAPI 92563","SINAPI","92563","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.912,16","3.041,88"]
["SINAPI 92564","SINAPI","92564","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.005,09","3.134,81"]
["SINAPI 92565","SINAPI","92565","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2","38,85","40,30"]
["SINAPI 92566","SINAPI","92566","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2","24,08","24,61"]
["SINAPI 92567","SINAPI","92567","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2","34,93","36,00"]
["SINAPI 100379","SINAPI","100379","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","38,85","40,30"]
["SINAPI 100380","SINAPI","100380","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","51,02","53,32"]
["SINAPI 100381","SINAPI","100381","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","57,30","60,18"]
["SINAPI 100383","SINAPI","100383","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","25,96","26,59"]
["SINAPI 100384","SINAPI","100384","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","27,40","28,18"]
["SINAPI 100385","SINAPI","100385","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","34,93","36,00"]
["SINAPI 100386","SINAPI","100386","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019","M2","44,50","46,13"]
["SINAPI 100387","SINAPI","100387","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","54,57","56,66"]
["SINAPI 100388","SINAPI","100388","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","19,37","20,42"]
["SINAPI 100389","SINAPI","100389","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","17,33","18,50"]
["SINAPI 100390","SINAPI","100390","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","23,11","24,57"]
["SINAPI 100391","SINAPI","100391","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","19,69","21,11"]
["SINAPI 100392","SINAPI","100392","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","15,27","16,10"]
["SINAPI 100393","SINAPI","100393","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","19,71","21,01"]
["SINAPI 100394","SINAPI","100394","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","18,21","19,35"]
["SINAPI 100395","SINAPI","100395","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","23,45","25,15"]
["SINAPI 94189","SINAPI","94189","TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","31,39","31,92"]
["SINAPI 94192","SINAPI","94192","TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","33,90","34,70"]
["SINAPI 94195","SINAPI","94195","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","27,66","28,57"]
["SINAPI 94198","SINAPI","94198","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","30,98","32,23"]
["SINAPI 94201","SINAPI","94201","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","39,88","41,30"]
["SINAPI 94204","SINAPI","94204","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","45,52","47,54"]
["SINAPI 94224","SINAPI","94224","EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019","M","25,93","28,16"]
["SINAPI 94226","SINAPI","94226","SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","19,77","20,66"]
["SINAPI 94232","SINAPI","94232","AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019","UN","2,91","3,22"]
["SINAPI 94440","SINAPI","94440","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","27,66","28,57"]
["SINAPI 94441","SINAPI","94441","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","30,98","32,23"]
["SINAPI 94442","SINAPI","94442","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","27,66","28,57"]
["SINAPI 94443","SINAPI","94443","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","30,98","32,23"]
["SINAPI 94445","SINAPI","94445","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","39,88","41,30"]
["SINAPI 94446","SINAPI","94446","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","45,52","47,54"]
["SINAPI 94447","SINAPI","94447","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","39,88","41,30"]
["SINAPI 94448","SINAPI","94448","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","45,52","47,54"]
["SINAPI 94207","SINAPI","94207","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","50,57","51,23"]
["SINAPI 94210","SINAPI","94210","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","53,68","54,40"]
["SINAPI 94218","SINAPI","94218","TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS","M2","131,61","132,34"]
["SINAPI 94213","SINAPI","94213","TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","78,28","78,76"]
["SINAPI 94216","SINAPI","94216","TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","225,65","225,95"]
["SINAPI 94219","SINAPI","94219","CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","29,93","31,70"]
["SINAPI 94220","SINAPI","94220","CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","47,33","49,10"]
["SINAPI 94221","SINAPI","94221","CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","23,36","24,45"]
["SINAPI 94222","SINAPI","94222","CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","40,76","41,85"]
["SINAPI 94223","SINAPI","94223","CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","87,87","88,20"]
["SINAPI 94451","SINAPI","94451","CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","98,07","98,41"]
["SINAPI 100325","SINAPI","100325","CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","95,37","95,61"]
["SINAPI 100327","SINAPI","100327","RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M","58,68","59,66"]
["SINAPI 100328","SINAPI","100328","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","11,95","12,78"]
["SINAPI 100329","SINAPI","100329","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","15,27","16,46"]
["SINAPI 100330","SINAPI","100330","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","16,20","17,32"]
["SINAPI 100331","SINAPI","100331","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","21,88","23,59"]
["SINAPI 100434","SINAPI","100434","CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","161,76","162,79"]
["SINAPI 100435","SINAPI","100435","RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019","M","66,74","67,44"]
["SINAPI 94227","SINAPI","94227","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","64,86","66,04"]
["SINAPI 94228","SINAPI","94228","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","87,87","89,48"]
["SINAPI 94229","SINAPI","94229","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","169,90","172,79"]
["SINAPI 94231","SINAPI","94231","RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","52,10","52,93"]
["SINAPI 94449","SINAPI","94449","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","82,82","83,48"]
["SINAPI 92255","SINAPI","92255","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","212,86","227,89"]
["SINAPI 92256","SINAPI","92256","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","273,09","295,60"]
["SINAPI 92257","SINAPI","92257","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","332,27","362,11"]
["SINAPI 92258","SINAPI","92258","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","427,47","469,10"]
["SINAPI 92568","SINAPI","92568","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","164,64","166,65"]
["SINAPI 92569","SINAPI","92569","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","92,07","92,94"]
["SINAPI 92570","SINAPI","92570","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","58,66","59,07"]
["SINAPI 92571","SINAPI","92571","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","176,06","179,32"]
["SINAPI 92572","SINAPI","92572","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","106,10","107,76"]
["SINAPI 92573","SINAPI","92573","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","63,53","64,50"]
["SINAPI 92574","SINAPI","92574","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","167,43","169,62"]
["SINAPI 92575","SINAPI","92575","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","84,21","85,06"]
["SINAPI 92576","SINAPI","92576","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","46,28","46,61"]
["SINAPI 92577","SINAPI","92577","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","179,43","182,83"]
["SINAPI 92578","SINAPI","92578","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","90,90","92,47"]
["SINAPI 92579","SINAPI","92579","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","50,18","50,97"]
["SINAPI 92580","SINAPI","92580","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","62,76","63,96"]
["SINAPI 92581","SINAPI","92581","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","65,35","66,44"]
["SINAPI 92582","SINAPI","92582","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","892,72","914,80"]
["SINAPI 92584","SINAPI","92584","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.050,95","1.073,03"]
["SINAPI 92586","SINAPI","92586","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.209,19","1.231,27"]
["SINAPI 92588","SINAPI","92588","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.541,23","1.574,30"]
["SINAPI 92590","SINAPI","92590","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.699,47","1.732,54"]
["SINAPI 92592","SINAPI","92592","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.916,88","1.957,28"]
["SINAPI 92593","SINAPI","92593","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","KG","14,57","14,88"]
["SINAPI 92594","SINAPI","92594","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","2.228,74","2.272,66"]
["SINAPI 92596","SINAPI","92596","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","2.488,95","2.544,66"]
["SINAPI 92598","SINAPI","92598","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","2.647,19","2.702,90"]
["SINAPI 92600","SINAPI","92600","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","2.845,47","2.901,18"]
["SINAPI 92602","SINAPI","92602","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015","UN","892,72","914,80"]
["SINAPI 92604","SINAPI","92604","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.010,91","1.032,99"]
["SINAPI 92606","SINAPI","92606","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.169,15","1.191,23"]
["SINAPI 92608","SINAPI","92608","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.461,15","1.494,22"]
["SINAPI 92610","SINAPI","92610","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.619,39","1.652,46"]
["SINAPI 92612","SINAPI","92612","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.836,80","1.877,20"]
["SINAPI 92614","SINAPI","92614","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","2.068,58","2.112,50"]
["SINAPI 92616","SINAPI","92616","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","2.368,83","2.424,54"]
["SINAPI 92618","SINAPI","92618","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","2.527,07","2.582,78"]
["SINAPI 92620","SINAPI","92620","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","2.685,30","2.741,01"]
["SINAPI 100357","SINAPI","100357","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.071,14","1.111,19"]
["SINAPI 100358","SINAPI","100358","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.449,61","1.515,71"]
["SINAPI 100359","SINAPI","100359","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.525,10","1.591,20"]
["SINAPI 100360","SINAPI","100360","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.691,87","1.764,92"]
["SINAPI 100361","SINAPI","100361","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.102,24","2.201,33"]
["SINAPI 100362","SINAPI","100362","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.799,13","2.904,96"]
["SINAPI 100363","SINAPI","100363","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.891,88","2.997,71"]
["SINAPI 100364","SINAPI","100364","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.139,85","3.256,53"]
["SINAPI 100365","SINAPI","100365","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.606,43","3.749,18"]
["SINAPI 100366","SINAPI","100366","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.853,90","3.996,65"]
["SINAPI 100367","SINAPI","100367","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.042,38","1.082,43"]
["SINAPI 100368","SINAPI","100368","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.414,13","1.480,23"]
["SINAPI 100369","SINAPI","100369","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.489,62","1.555,72"]
["SINAPI 100370","SINAPI","100370","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.766,29","1.839,34"]
["SINAPI 100371","SINAPI","100371","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.007,61","2.106,70"]
["SINAPI 100372","SINAPI","100372","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.637,01","2.742,84"]
["SINAPI 100373","SINAPI","100373","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.728,42","2.834,25"]
["SINAPI 100374","SINAPI","100374","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.924,12","3.040,80"]
["SINAPI 100375","SINAPI","100375","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.285,49","3.428,24"]
["SINAPI 100376","SINAPI","100376","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.216,40","3.359,15"]
["SINAPI 100377","SINAPI","100377","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","KG","14,95","15,24"]
["SINAPI 100378","SINAPI","100378","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","KG","14,13","14,40"]
["SINAPI 100382","SINAPI","100382","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","24,08","24,61"]
["SINAPI 104314","SINAPI","104314","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019","KG","14,47","14,75"]
["SINAPI 94444","SINAPI","94444","TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","913,87","914,78"]
["SINAPI 104482","SINAPI","104482","ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022","H","28,71","31,83"]
["SINAPI 104184","SINAPI","104184","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PVC PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES. AF_12/2022","UN","34,95","37,13"]
["SINAPI 104185","SINAPI","104185","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBAS, À VÁCUO E CENTRÍFUGA, PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBAS). AF_12/2022","UN","23,96","26,60"]
["SINAPI 104189","SINAPI","104189","INSTALAÇÃO DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOSA, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022","M3","159,34","163,26"]
["SINAPI 104190","SINAPI","104190","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBA PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBA). AF_12/2022","UN","615,93","679,88"]
["SINAPI 102661","SINAPI","102661","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","36,85","37,47"]
["SINAPI 102662","SINAPI","102662","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","90,63","91,49"]
["SINAPI 102663","SINAPI","102663","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","63,44","64,38"]
["SINAPI 102664","SINAPI","102664","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","48,51","49,11"]
["SINAPI 102665","SINAPI","102665","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021","M","24,55","25,12"]
["SINAPI 102666","SINAPI","102666","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","59,47","60,12"]
["SINAPI 102668","SINAPI","102668","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","113,25","114,15"]
["SINAPI 102669","SINAPI","102669","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","86,27","87,25"]
["SINAPI 102670","SINAPI","102670","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","114,52","116,12"]
["SINAPI 102672","SINAPI","102672","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","181,75","184,41"]
["SINAPI 102673","SINAPI","102673","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","168,45","172,10"]
["SINAPI 102674","SINAPI","102674","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","123,95","125,23"]
["SINAPI 102676","SINAPI","102676","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","181,46","183,21"]
["SINAPI 102677","SINAPI","102677","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","156,85","158,89"]
["SINAPI 102678","SINAPI","102678","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","142,64","144,28"]
["SINAPI 102679","SINAPI","102679","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","153,36","154,59"]
["SINAPI 102680","SINAPI","102680","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","154,90","156,65"]
["SINAPI 102681","SINAPI","102681","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","212,39","214,62"]
["SINAPI 102683","SINAPI","102683","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","192,88","195,52"]
["SINAPI 102684","SINAPI","102684","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","165,60","166,96"]
["SINAPI 102685","SINAPI","102685","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","223,10","224,93"]
["SINAPI 102687","SINAPI","102687","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","198,71","200,82"]
["SINAPI 102688","SINAPI","102688","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","42,64","43,58"]
["SINAPI 102689","SINAPI","102689","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","92,68","93,69"]
["SINAPI 102690","SINAPI","102690","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","65,26","66,24"]
["SINAPI 102693","SINAPI","102693","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","116,63","117,68"]
["SINAPI 102694","SINAPI","102694","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","82,49","83,86"]
["SINAPI 102696","SINAPI","102696","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","133,88","135,42"]
["SINAPI 102697","SINAPI","102697","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","111,94","113,41"]
["SINAPI 102703","SINAPI","102703","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","163,34","164,97"]
["SINAPI 102704","SINAPI","102704","TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","11,77","11,80"]
["SINAPI 102705","SINAPI","102705","TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","62,04","62,07"]
["SINAPI 102707","SINAPI","102707","TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","42,35","42,81"]
["SINAPI 102708","SINAPI","102708","LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","23,11","24,73"]
["SINAPI 102710","SINAPI","102710","JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","57,21","60,46"]
["SINAPI 102711","SINAPI","102711","JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","75,18","78,43"]
["SINAPI 102712","SINAPI","102712","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","9,31","9,34"]
["SINAPI 102713","SINAPI","102713","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","12,80","12,83"]
["SINAPI 102715","SINAPI","102715","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","25,38","25,41"]
["SINAPI 102716","SINAPI","102716","ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021","M3","147,81","149,39"]
["SINAPI 102717","SINAPI","102717","ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021","M3","139,06","140,64"]
["SINAPI 102718","SINAPI","102718","ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021","M3","154,65","157,82"]
["SINAPI 102719","SINAPI","102719","ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021","M3","145,90","149,07"]
["SINAPI 102722","SINAPI","102722","DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","53,83","54,83"]
["SINAPI 102723","SINAPI","102723","DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","54,36","55,36"]
["SINAPI 102724","SINAPI","102724","DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","28,94","29,87"]
["SINAPI 102725","SINAPI","102725","DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","28,30","29,23"]
["SINAPI 102726","SINAPI","102726","DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","26,35","27,28"]
["SINAPI 103653","SINAPI","103653","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","30,31","30,34"]
["SINAPI 92743","SINAPI","92743","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M \u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","664,58","681,04"]
["SINAPI 92744","SINAPI","92744","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M \u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","628,62","636,55"]
["SINAPI 92745","SINAPI","92745","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M \u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","821,02","840,81"]
["SINAPI 92746","SINAPI","92746","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","745,43","756,61"]
["SINAPI 92747","SINAPI","92747","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","910,09","931,83"]
["SINAPI 92748","SINAPI","92748","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M\u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","812,37","825,48"]
["SINAPI 92749","SINAPI","92749","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","939,18","955,44"]
["SINAPI 92750","SINAPI","92750","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","1.600,99","1.623,35"]
["SINAPI 92751","SINAPI","92751","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M    FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","1.985,31","2.011,11"]
["SINAPI 92752","SINAPI","92752","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","2.368,00","2.397,11"]
["SINAPI 92753","SINAPI","92753","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 2 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","621,91","633,37"]
["SINAPI 92754","SINAPI","92754","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M    FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","567,97","578,54"]
["SINAPI 92755","SINAPI","92755","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M2","241,36","246,80"]
["SINAPI 92756","SINAPI","92756","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M2","274,59","281,02"]
["SINAPI 92757","SINAPI","92757","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M2","314,91","322,52"]
["SINAPI 92758","SINAPI","92758","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","734,45","746,01"]
["SINAPI 91069","SINAPI","91069","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","123,66","127,04"]
["SINAPI 91070","SINAPI","91070","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","137,86","141,45"]
["SINAPI 91071","SINAPI","91071","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","171,45","179,41"]
["SINAPI 91072","SINAPI","91072","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","185,59","193,76"]
["SINAPI 91073","SINAPI","91073","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","139,96","145,13"]
["SINAPI 91074","SINAPI","91074","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","155,86","161,41"]
["SINAPI 91075","SINAPI","91075","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","190,00","200,26"]
["SINAPI 91076","SINAPI","91076","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","205,90","216,55"]
["SINAPI 91077","SINAPI","91077","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","143,43","145,74"]
["SINAPI 91078","SINAPI","91078","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","168,50","171,01"]
["SINAPI 91079","SINAPI","91079","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","150,10","153,04"]
["SINAPI 91080","SINAPI","91080","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","174,88","178,00"]
["SINAPI 91081","SINAPI","91081","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","161,85","166,10"]
["SINAPI 91082","SINAPI","91082","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","188,38","192,96"]
["SINAPI 91083","SINAPI","91083","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","173,45","178,85"]
["SINAPI 91084","SINAPI","91084","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","199,66","205,39"]
["SINAPI 91086","SINAPI","91086","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","136,14","140,70"]
["SINAPI 91087","SINAPI","91087","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","150,74","155,53"]
["SINAPI 91088","SINAPI","91088","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","185,50","194,85"]
["SINAPI 91089","SINAPI","91089","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","200,26","209,85"]
["SINAPI 91090","SINAPI","91090","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","149,94","156,12"]
["SINAPI 91091","SINAPI","91091","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","166,46","173,07"]
["SINAPI 91092","SINAPI","91092","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","201,01","212,42"]
["SINAPI 91093","SINAPI","91093","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","217,89","229,77"]
["SINAPI 91094","SINAPI","91094","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","151,03","154,15"]
["SINAPI 91095","SINAPI","91095","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","176,58","179,91"]
["SINAPI 91096","SINAPI","91096","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","154,13","157,57"]
["SINAPI 91097","SINAPI","91097","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","179,44","183,09"]
["SINAPI 91098","SINAPI","91098","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","169,15","174,22"]
["SINAPI 91099","SINAPI","91099","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","196,31","201,75"]
["SINAPI 91100","SINAPI","91100","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","178,18","184,17"]
["SINAPI 91101","SINAPI","91101","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","205,15","211,52"]
["SINAPI 93952","SINAPI","93952","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","237,40","251,60"]
["SINAPI 93953","SINAPI","93953","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","220,98","233,66"]
["SINAPI 93954","SINAPI","93954","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","211,11","222,89"]
["SINAPI 93955","SINAPI","93955","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","204,12","215,26"]
["SINAPI 93956","SINAPI","93956","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","198,56","209,22"]
["SINAPI 93957","SINAPI","93957","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","251,30","265,79"]
["SINAPI 93958","SINAPI","93958","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","233,91","246,79"]
["SINAPI 93959","SINAPI","93959","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","223,57","235,49"]
["SINAPI 93960","SINAPI","93960","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","216,29","227,57"]
["SINAPI 93961","SINAPI","93961","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","210,55","221,33"]
["SINAPI 93962","SINAPI","93962","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","222,78","236,48"]
["SINAPI 93963","SINAPI","93963","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","206,40","218,59"]
["SINAPI 93964","SINAPI","93964","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","196,58","207,87"]
["SINAPI 93965","SINAPI","93965","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","186,47","196,74"]
["SINAPI 93966","SINAPI","93966","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","184,13","194,29"]
["SINAPI 93967","SINAPI","93967","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","236,67","250,65"]
["SINAPI 93968","SINAPI","93968","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","219,34","231,71"]
["SINAPI 93969","SINAPI","93969","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","209,04","220,48"]
["SINAPI 93970","SINAPI","93970","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","201,79","212,55"]
["SINAPI 93971","SINAPI","93971","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","189,85","199,85"]
["SINAPI 95108","SINAPI","95108","EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016","UN","31,78","34,37"]
["SINAPI 100332","SINAPI","100332","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019","M2","1.066,06","1.075,60"]
["SINAPI 100333","SINAPI","100333","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019","M2","646,66","653,66"]
["SINAPI 100334","SINAPI","100334","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019","M2","839,21","847,21"]
["SINAPI 100335","SINAPI","100335","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019","M2","524,67","530,76"]
["SINAPI 100341","SINAPI","100341","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019","M2","36,85","38,94"]
["SINAPI 100342","SINAPI","100342","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","15,00","15,48"]
["SINAPI 100343","SINAPI","100343","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","14,09","14,42"]
["SINAPI 100344","SINAPI","100344","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","12,60","12,83"]
["SINAPI 100345","SINAPI","100345","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","10,65","10,81"]
["SINAPI 100346","SINAPI","100346","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","10,08","10,19"]
["SINAPI 100347","SINAPI","100347","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","11,27","11,34"]
["SINAPI 100348","SINAPI","100348","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","11,01","11,05"]
["SINAPI 100349","SINAPI","100349","CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019","M3","688,61","691,94"]
["SINAPI 102989","SINAPI","102989","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","36,37","37,56"]
["SINAPI 102990","SINAPI","102990","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","44,20","45,60"]
["SINAPI 102991","SINAPI","102991","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","57,22","59,01"]
["SINAPI 102992","SINAPI","102992","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","83,94","85,95"]
["SINAPI 102993","SINAPI","102993","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","109,33","112,00"]
["SINAPI 102994","SINAPI","102994","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","185,90","189,03"]
["SINAPI 102995","SINAPI","102995","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021","M","53,98","56,14"]
["SINAPI 102996","SINAPI","102996","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M). AF_08/2021","M","76,38","79,39"]
["SINAPI 102997","SINAPI","102997","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF_08/2021","M","102,27","105,93"]
["SINAPI 102998","SINAPI","102998","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,074 M; B=0,534 M; H=0,27 M). AF_08/2021","M","97,66","101,28"]
["SINAPI 102999","SINAPI","102999","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08/2021","M","123,59","128,13"]
["SINAPI 103000","SINAPI","103000","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M; H=0,27 M). AF_08/2021","M","124,10","128,67"]
["SINAPI 103001","SINAPI","103001","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","263,15","265,45"]
["SINAPI 103002","SINAPI","103002","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","328,70","331,10"]
["SINAPI 103003","SINAPI","103003","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","459,84","462,43"]
["SINAPI 103005","SINAPI","103005","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021","UN","624,43","643,90"]
["SINAPI 103006","SINAPI","103006","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021","UN","850,25","876,99"]
["SINAPI 103007","SINAPI","103007","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021","UN","1.127,22","1.161,24"]
["SINAPI 97933","SINAPI","97933","CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020","UN","977,61","981,92"]
["SINAPI 97934","SINAPI","97934","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020","UN","2.258,45","2.318,20"]
["SINAPI 97935","SINAPI","97935","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020","UN","807,27","825,13"]
["SINAPI 97936","SINAPI","97936","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","1.947,76","2.036,30"]
["SINAPI 97947","SINAPI","97947","CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020","UN","1.729,18","1.792,09"]
["SINAPI 97948","SINAPI","97948","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020","UN","3.181,08","3.295,45"]
["SINAPI 97949","SINAPI","97949","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","1.757,87","1.843,31"]
["SINAPI 97950","SINAPI","97950","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","3.090,42","3.242,56"]
["SINAPI 97951","SINAPI","97951","CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.792,69","2.908,86"]
["SINAPI 97952","SINAPI","97952","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","4.818,34","5.016,49"]
["SINAPI 97953","SINAPI","97953","CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020","UN","1.258,60","1.301,09"]
["SINAPI 97955","SINAPI","97955","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020","UN","2.791,04","2.880,16"]
["SINAPI 97956","SINAPI","97956","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","1.380,07","1.445,28"]
["SINAPI 97957","SINAPI","97957","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.476,52","2.596,59"]
["SINAPI 97961","SINAPI","97961","CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.235,36","2.323,52"]
["SINAPI 97973","SINAPI","97973","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","4.228,96","4.390,51"]
["SINAPI 97974","SINAPI","97974","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","470,91","482,44"]
["SINAPI 97975","SINAPI","97975","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","605,91","618,81"]
["SINAPI 97976","SINAPI","97976","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.137,33","1.190,87"]
["SINAPI 97977","SINAPI","97977","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.615,31","1.693,88"]
["SINAPI 97978","SINAPI","97978","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","931,37","960,52"]
["SINAPI 97980","SINAPI","97980","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.072,31","2.170,45"]
["SINAPI 97981","SINAPI","97981","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","1.179,19","1.242,52"]
["SINAPI 97983","SINAPI","97983","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","475,58","480,23"]
["SINAPI 97985","SINAPI","97985","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","1.418,60","1.495,87"]
["SINAPI 97987","SINAPI","97987","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","631,31","636,80"]
["SINAPI 97988","SINAPI","97988","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.027,94","3.166,19"]
["SINAPI 97989","SINAPI","97989","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","1.657,94","1.749,18"]
["SINAPI 97991","SINAPI","97991","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","864,39","871,38"]
["SINAPI 97992","SINAPI","97992","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.874,28","4.045,52"]
["SINAPI 97993","SINAPI","97993","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","2.017,10","2.129,25"]
["SINAPI 97994","SINAPI","97994","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.531,66","2.648,33"]
["SINAPI 97995","SINAPI","97995","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020","M","1.228,90","1.297,80"]
["SINAPI 97996","SINAPI","97996","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.200,72","3.347,06"]
["SINAPI 97997","SINAPI","97997","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M","1.467,13","1.549,69"]
["SINAPI 97999","SINAPI","97999","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020","M","1.705,46","1.801,68"]
["SINAPI 98001","SINAPI","98001","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020","M","1.943,69","2.053,57"]
["SINAPI 98002","SINAPI","98002","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.239,23","5.474,47"]
["SINAPI 98003","SINAPI","98003","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020","M","2.182,01","2.305,55"]
["SINAPI 98005","SINAPI","98005","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020","M","2.420,33","2.557,55"]
["SINAPI 98006","SINAPI","98006","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.585,23","6.879,76"]
["SINAPI 98007","SINAPI","98007","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M","2.658,56","2.809,45"]
["SINAPI 98008","SINAPI","98008","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020_PA","UN","3.959,59","4.134,90"]
["SINAPI 98009","SINAPI","98009","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020","M","1.705,46","1.801,68"]
["SINAPI 98010","SINAPI","98010","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.827,33","5.037,71"]
["SINAPI 98011","SINAPI","98011","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020","M","1.943,69","2.053,57"]
["SINAPI 98012","SINAPI","98012","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.670,14","5.915,63"]
["SINAPI 98013","SINAPI","98013","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.182,01","2.305,55"]
["SINAPI 98014","SINAPI","98014","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.512,89","6.793,46"]
["SINAPI 98015","SINAPI","98015","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020","M","2.420,33","2.557,55"]
["SINAPI 98016","SINAPI","98016","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.355,77","7.671,45"]
["SINAPI 98017","SINAPI","98017","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M","2.658,56","2.809,45"]
["SINAPI 98018","SINAPI","98018","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.198,55","8.549,27"]
["SINAPI 98019","SINAPI","98019","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020","M","2.920,88","3.086,54"]
["SINAPI 98020","SINAPI","98020","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.826,67","6.078,18"]
["SINAPI 98021","SINAPI","98021","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020","M","2.206,10","2.330,76"]
["SINAPI 98022","SINAPI","98022","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.827,59","7.119,56"]
["SINAPI 98023","SINAPI","98023","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020","M","2.444,34","2.582,68"]
["SINAPI 98024","SINAPI","98024","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.883,59","8.216,08"]
["SINAPI 98025","SINAPI","98025","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020","M","2.682,65","2.834,66"]
["SINAPI 98026","SINAPI","98026","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.891,43","9.264,41"]
["SINAPI 98027","SINAPI","98027","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M","2.920,88","3.086,54"]
["SINAPI 98028","SINAPI","98028","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.899,35","10.312,82"]
["SINAPI 98029","SINAPI","98029","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020","M","3.164,12","3.343,67"]
["SINAPI 98030","SINAPI","98030","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.051,44","8.381,31"]
["SINAPI 98031","SINAPI","98031","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.687,67","2.839,92"]
["SINAPI 98032","SINAPI","98032","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.259,86","9.635,82"]
["SINAPI 98033","SINAPI","98033","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020","M","2.925,91","3.091,80"]
["SINAPI 98034","SINAPI","98034","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.468,36","10.890,38"]
["SINAPI 98035","SINAPI","98035","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.164,12","3.343,67"]
["SINAPI 98036","SINAPI","98036","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","11.676,80","12.144,89"]
["SINAPI 98037","SINAPI","98037","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020","M","3.407,38","3.600,82"]
["SINAPI 98038","SINAPI","98038","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.681,20","11.108,77"]
["SINAPI 98039","SINAPI","98039","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020","M","3.169,14","3.348,93"]
["SINAPI 98040","SINAPI","98040","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","12.067,97","12.547,08"]
["SINAPI 98041","SINAPI","98041","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020","M","3.407,38","3.600,82"]
["SINAPI 98042","SINAPI","98042","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","13.454,84","13.985,47"]
["SINAPI 98043","SINAPI","98043","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020","M","3.650,70","3.858,06"]
["SINAPI 98044","SINAPI","98044","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","13.667,72","14.203,95"]
["SINAPI 98045","SINAPI","98045","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.650,70","3.858,06"]
["SINAPI 98046","SINAPI","98046","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","15.232,68","15.825,92"]
["SINAPI 98047","SINAPI","98047","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020","M","3.893,98","4.115,21"]
["SINAPI 98048","SINAPI","98048","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","17.010,70","17.666,49"]
["SINAPI 98049","SINAPI","98049","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M","4.088,20","4.321,04"]
["SINAPI 98050","SINAPI","98050","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","262,29","264,66"]
["SINAPI 98051","SINAPI","98051","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","947,90","997,69"]
["SINAPI 98405","SINAPI","98405","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.549,64","2.668,42"]
["SINAPI 98406","SINAPI","98406","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.912,19","6.177,07"]
["SINAPI 98407","SINAPI","98407","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.869,72","4.045,70"]
["SINAPI 98408","SINAPI","98408","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.538,78","4.744,40"]
["SINAPI 98409","SINAPI","98409","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","361,10","365,01"]
["SINAPI 98410","SINAPI","98410","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.192,38","1.222,81"]
["SINAPI 99240","SINAPI","99240","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","628,09","633,55"]
["SINAPI 99241","SINAPI","99241","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020","M","1.637,70","1.733,45"]
["SINAPI 99242","SINAPI","99242","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.935,80","3.073,41"]
["SINAPI 99243","SINAPI","99243","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","1.570,68","1.661,32"]
["SINAPI 99244","SINAPI","99244","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.716,64","4.926,24"]
["SINAPI 99246","SINAPI","99246","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","859,98","866,94"]
["SINAPI 99247","SINAPI","99247","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020","M","1.865,98","1.975,31"]
["SINAPI 99248","SINAPI","99248","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.763,08","3.933,55"]
["SINAPI 99249","SINAPI","99249","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","1.916,26","2.027,71"]
["SINAPI 99252","SINAPI","99252","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.473,96","2.590,23"]
["SINAPI 99254","SINAPI","99254","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020","M","1.181,07","1.249,63"]
["SINAPI 99256","SINAPI","99256","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.539,49","5.784,06"]
["SINAPI 99259","SINAPI","99259","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.127,09","3.272,91"]
["SINAPI 99261","SINAPI","99261","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M","1.409,35","1.491,50"]
["SINAPI 99263","SINAPI","99263","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.094,32","2.217,26"]
["SINAPI 99265","SINAPI","99265","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.780,18","3.955,53"]
["SINAPI 99266","SINAPI","99266","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020","M","1.637,70","1.733,45"]
["SINAPI 99267","SINAPI","99267","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.433,30","4.638,19"]
["SINAPI 99268","SINAPI","99268","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","466,78","478,29"]
["SINAPI 99269","SINAPI","99269","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020","M","1.865,98","1.975,31"]
["SINAPI 99270","SINAPI","99270","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","601,09","613,95"]
["SINAPI 99271","SINAPI","99271","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.362,27","6.641,79"]
["SINAPI 99272","SINAPI","99272","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.095,86","1.149,11"]
["SINAPI 99273","SINAPI","99273","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.541,79","1.619,85"]
["SINAPI 99274","SINAPI","99274","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.117,84","5.352,23"]
["SINAPI 99275","SINAPI","99275","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","923,28","952,37"]
["SINAPI 99276","SINAPI","99276","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020","M","2.322,67","2.459,21"]
["SINAPI 99277","SINAPI","99277","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020","M","2.094,32","2.217,26"]
["SINAPI 99278","SINAPI","99278","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","359,14","363,03"]
["SINAPI 99279","SINAPI","99279","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.774,86","6.038,79"]
["SINAPI 99280","SINAPI","99280","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.999,65","2.097,28"]
["SINAPI 99281","SINAPI","99281","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020","M","2.322,67","2.459,21"]
["SINAPI 99282","SINAPI","99282","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.576,43","2.727,90"]
["SINAPI 99283","SINAPI","99283","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","1.110,02","1.172,87"]
["SINAPI 99284","SINAPI","99284","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.185,18","7.499,67"]
["SINAPI 99285","SINAPI","99285","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_PA","UN","1.261,03","1.296,20"]
["SINAPI 99286","SINAPI","99286","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.431,99","6.725,45"]
["SINAPI 99287","SINAPI","99287","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.042,75","9.417,19"]
["SINAPI 99288","SINAPI","99288","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","473,00","477,64"]
["SINAPI 99289","SINAPI","99289","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M","2.550,95","2.701,09"]
["SINAPI 99290","SINAPI","99290","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.868,86","4.043,54"]
["SINAPI 99291","SINAPI","99291","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M","2.550,95","2.701,09"]
["SINAPI 99292","SINAPI","99292","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.466,79","2.585,00"]
["SINAPI 99293","SINAPI","99293","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","1.340,39","1.417,11"]
["SINAPI 99294","SINAPI","99294","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.008,00","8.357,40"]
["SINAPI 99296","SINAPI","99296","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020","M","2.804,72","2.969,76"]
["SINAPI 99297","SINAPI","99297","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020","M","2.800,31","2.965,13"]
["SINAPI 99298","SINAPI","99298","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.222,07","10.642,38"]
["SINAPI 99299","SINAPI","99299","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.032,95","3.211,59"]
["SINAPI 99300","SINAPI","99300","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","11.401,35","11.867,52"]
["SINAPI 99301","SINAPI","99301","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.691,83","5.942,39"]
["SINAPI 99302","SINAPI","99302","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020","M","3.265,63","3.458,09"]
["SINAPI 99303","SINAPI","99303","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.429,34","10.855,16"]
["SINAPI 99304","SINAPI","99304","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020","M","3.037,35","3.216,22"]
["SINAPI 99305","SINAPI","99305","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","11.782,68","12.259,81"]
["SINAPI 99306","SINAPI","99306","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020","M","3.265,63","3.458,09"]
["SINAPI 99307","SINAPI","99307","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020","M","2.115,41","2.239,45"]
["SINAPI 99308","SINAPI","99308","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","13.136,13","13.664,54"]
["SINAPI 99309","SINAPI","99309","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020","M","3.498,36","3.704,66"]
["SINAPI 99310","SINAPI","99310","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","13.343,42","13.877,39"]
["SINAPI 99311","SINAPI","99311","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.498,36","3.704,66"]
["SINAPI 99312","SINAPI","99312","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.669,23","6.960,10"]
["SINAPI 99313","SINAPI","99313","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","14.870,72","15.461,44"]
["SINAPI 99314","SINAPI","99314","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020","M","3.731,05","3.951,15"]
["SINAPI 99315","SINAPI","99315","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","16.605,48","17.258,45"]
["SINAPI 99317","SINAPI","99317","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020","M","2.343,70","2.481,34"]
["SINAPI 99318","SINAPI","99318","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","261,41","263,77"]
["SINAPI 99319","SINAPI","99319","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","890,04","939,43"]
["SINAPI 99320","SINAPI","99320","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.701,71","8.032,93"]
["SINAPI 99321","SINAPI","99321","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020","M","2.572,04","2.723,28"]
["SINAPI 99322","SINAPI","99322","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.686,03","9.057,59"]
["SINAPI 99323","SINAPI","99323","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M","2.800,31","2.965,13"]
["SINAPI 99324","SINAPI","99324","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.670,43","10.082,31"]
["SINAPI 99325","SINAPI","99325","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020","M","3.032,95","3.211,59"]
["SINAPI 99326","SINAPI","99326","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.863,50","8.192,05"]
["SINAPI 99327","SINAPI","99327","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M","3.920,79","4.152,47"]
["SINAPI 101800","SINAPI","101800","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020","UN","1.536,12","1.588,99"]
["SINAPI 101801","SINAPI","101801","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020","UN","1.075,84","1.108,51"]
["SINAPI 101806","SINAPI","101806","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","534,76","567,79"]
["SINAPI 101807","SINAPI","101807","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","476,41","506,39"]
["SINAPI 101808","SINAPI","101808","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","493,96","501,46"]
["SINAPI 101809","SINAPI","101809","BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.966,46","3.086,61"]
["SINAPI 102139","SINAPI","102139","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.634,58","1.674,32"]
["SINAPI 102141","SINAPI","102141","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.513,88","2.570,93"]
["SINAPI 102142","SINAPI","102142","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.477,33","2.534,12"]
["SINAPI 102457","SINAPI","102457","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA","UN","1.577,12","1.614,32"]
["SINAPI 94263","SINAPI","94263","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016","M","34,68","36,36"]
["SINAPI 94264","SINAPI","94264","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016","M","38,17","40,18"]
["SINAPI 94265","SINAPI","94265","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016","M","46,28","48,08"]
["SINAPI 94266","SINAPI","94266","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016","M","50,26","52,43"]
["SINAPI 94267","SINAPI","94267","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016","M","55,45","57,35"]
["SINAPI 94268","SINAPI","94268","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016","M","59,86","62,15"]
["SINAPI 94269","SINAPI","94269","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016","M","79,85","82,15"]
["SINAPI 94270","SINAPI","94270","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016","M","86,01","88,86"]
["SINAPI 94271","SINAPI","94271","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 30 CM ALTURA. AF_06/2016","M","97,34","100,08"]
["SINAPI 94272","SINAPI","94272","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016","M","105,52","109,00"]
["SINAPI 94273","SINAPI","94273","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016","M","45,72","47,67"]
["SINAPI 94274","SINAPI","94274","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016","M","49,92","52,31"]
["SINAPI 94275","SINAPI","94275","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016","M","41,08","42,85"]
["SINAPI 94276","SINAPI","94276","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016","M","45,28","47,49"]
["SINAPI 94277","SINAPI","94277","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016","M","36,47","38,11"]
["SINAPI 94278","SINAPI","94278","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016","M","40,68","42,75"]
["SINAPI 94279","SINAPI","94279","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016","M","41,22","42,73"]
["SINAPI 94280","SINAPI","94280","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016","M","45,42","47,36"]
["SINAPI 94281","SINAPI","94281","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","57,86","60,30"]
["SINAPI 94282","SINAPI","94282","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","70,66","74,42"]
["SINAPI 94283","SINAPI","94283","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","75,09","77,75"]
["SINAPI 94284","SINAPI","94284","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","87,88","91,86"]
["SINAPI 94285","SINAPI","94285","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","91,71","94,53"]
["SINAPI 94286","SINAPI","94286","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","104,51","108,64"]
["SINAPI 94287","SINAPI","94287","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","44,73","46,95"]
["SINAPI 94288","SINAPI","94288","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","55,91","59,29"]
["SINAPI 94289","SINAPI","94289","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","57,04","59,46"]
["SINAPI 94290","SINAPI","94290","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","68,23","71,80"]
["SINAPI 94291","SINAPI","94291","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","68,80","71,35"]
["SINAPI 94292","SINAPI","94292","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","79,98","83,69"]
["SINAPI 94293","SINAPI","94293","EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016","M","183,66","187,73"]
["SINAPI 94294","SINAPI","94294","EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016","M","9,43","9,78"]
["SINAPI 104491","SINAPI","104491","ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M","3.537,35","3.544,89"]
["SINAPI 104492","SINAPI","104492","ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M","4.421,25","4.430,40"]
["SINAPI 104494","SINAPI","104494","ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M","5.968,42","5.979,11"]
["SINAPI 104497","SINAPI","104497","ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M","7.149,67","7.163,04"]
["SINAPI 104515","SINAPI","104515","APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023","M2","26,20","26,24"]
["SINAPI 102727","SINAPI","102727","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021","M2","94,63","99,64"]
["SINAPI 102728","SINAPI","102728","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","15,37","15,89"]
["SINAPI 102729","SINAPI","102729","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","14,37","14,72"]
["SINAPI 102730","SINAPI","102730","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","12,80","13,06"]
["SINAPI 102731","SINAPI","102731","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","10,79","10,96"]
["SINAPI 102732","SINAPI","102732","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","10,18","10,30"]
["SINAPI 102733","SINAPI","102733","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","11,33","11,40"]
["SINAPI 102734","SINAPI","102734","ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","14,49","14,87"]
["SINAPI 102735","SINAPI","102735","ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","13,56","13,81"]
["SINAPI 102736","SINAPI","102736","CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021","M3","663,33","667,87"]
["SINAPI 102737","SINAPI","102737","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","1.095,12","1.129,13"]
["SINAPI 102738","SINAPI","102738","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","2.250,52","2.316,99"]
["SINAPI 102739","SINAPI","102739","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","3.776,25","3.884,93"]
["SINAPI 102740","SINAPI","102740","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","5.670,32","5.829,34"]
["SINAPI 102741","SINAPI","102741","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","7.971,83","8.189,89"]
["SINAPI 102742","SINAPI","102742","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","13.826,63","14.194,87"]
["SINAPI 102743","SINAPI","102743","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","4.575,59","4.706,28"]
["SINAPI 102744","SINAPI","102744","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","6.867,28","7.058,15"]
["SINAPI 102745","SINAPI","102745","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","9.668,60","9.930,36"]
["SINAPI 102746","SINAPI","102746","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","16.791,09","17.232,90"]
["SINAPI 102747","SINAPI","102747","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","8.531,93","8.765,48"]
["SINAPI 102748","SINAPI","102748","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","11.959,23","12.278,43"]
["SINAPI 102749","SINAPI","102749","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","20.568,66","21.102,07"]
["SINAPI 102750","SINAPI","102750","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","2.747,78","2.827,47"]
["SINAPI 102751","SINAPI","102751","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","4.791,36","4.923,77"]
["SINAPI 102752","SINAPI","102752","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","7.653,68","7.857,54"]
["SINAPI 102753","SINAPI","102753","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","11.356,01","11.648,78"]
["SINAPI 102754","SINAPI","102754","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","21.630,49","22.169,68"]
["SINAPI 102755","SINAPI","102755","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","10.707,07","10.984,14"]
["SINAPI 102756","SINAPI","102756","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","15.937,29","16.336,04"]
["SINAPI 102757","SINAPI","102757","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","29.704,50","30.422,68"]
["SINAPI 102758","SINAPI","102758","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","13.774,89","14.125,73"]
["SINAPI 102759","SINAPI","102759","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","20.540,50","21.046,08"]
["SINAPI 102760","SINAPI","102760","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","37.930,12","38.832,17"]
["SINAPI 102761","SINAPI","102761","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","13.043,14","13.443,87"]
["SINAPI 102762","SINAPI","102762","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","20.224,22","20.793,31"]
["SINAPI 102763","SINAPI","102763","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","28.150,38","28.918,12"]
["SINAPI 102764","SINAPI","102764","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","39.830,89","40.828,50"]
["SINAPI 102765","SINAPI","102765","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","16.239,32","16.734,58"]
["SINAPI 102766","SINAPI","102766","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","24.564,61","25.251,33"]
["SINAPI 102767","SINAPI","102767","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","34.408,67","35.338,39"]
["SINAPI 102768","SINAPI","102768","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","48.237,13","49.432,39"]
["SINAPI 102769","SINAPI","102769","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","18.814,24","19.373,47"]
["SINAPI 102770","SINAPI","102770","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","28.960,80","29.765,73"]
["SINAPI 102771","SINAPI","102771","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","40.546,07","41.635,03"]
["SINAPI 102772","SINAPI","102772","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","57.232,98","58.633,75"]
["SINAPI 102773","SINAPI","102773","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","8.062,54","8.258,52"]
["SINAPI 102774","SINAPI","102774","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","8.062,54","8.258,52"]
["SINAPI 102775","SINAPI","102775","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","12.050,02","12.344,76"]
["SINAPI 102776","SINAPI","102776","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","12.050,02","12.344,76"]
["SINAPI 102777","SINAPI","102777","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","18.248,13","18.695,64"]
["SINAPI 102778","SINAPI","102778","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","27.290,01","27.766,03"]
["SINAPI 102779","SINAPI","102779","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","8.062,54","8.258,52"]
["SINAPI 102780","SINAPI","102780","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","9.276,30","9.501,60"]
["SINAPI 102781","SINAPI","102781","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","13.762,21","14.098,62"]
["SINAPI 102782","SINAPI","102782","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","15.330,57","15.674,52"]
["SINAPI 102783","SINAPI","102783","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","20.314,92","20.782,32"]
["SINAPI 102784","SINAPI","102784","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","31.810,95","32.301,22"]
["SINAPI 102785","SINAPI","102785","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","9.276,30","9.501,60"]
["SINAPI 102786","SINAPI","102786","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","10.346,22","10.566,72"]
["SINAPI 102787","SINAPI","102787","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","15.330,57","15.674,52"]
["SINAPI 102788","SINAPI","102788","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","16.871,95","17.217,05"]
["SINAPI 102789","SINAPI","102789","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","22.219,89","22.668,79"]
["SINAPI 102790","SINAPI","102790","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","36.781,39","37.392,54"]
["SINAPI 102791","SINAPI","102791","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","29.490,86","30.135,98"]
["SINAPI 102792","SINAPI","102792","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","48.030,31","49.015,57"]
["SINAPI 102793","SINAPI","102793","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","64.740,11","65.961,40"]
["SINAPI 102794","SINAPI","102794","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","92.830,65","94.539,19"]
["SINAPI 102795","SINAPI","102795","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","31.452,71","32.140,37"]
["SINAPI 102796","SINAPI","102796","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","50.801,71","51.833,54"]
["SINAPI 102797","SINAPI","102797","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","72.047,91","73.463,37"]
["SINAPI 102798","SINAPI","102798","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","88.242,48","89.946,78"]
["SINAPI 102799","SINAPI","102799","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","32.117,29","32.821,41"]
["SINAPI 102800","SINAPI","102800","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","55.750,98","56.887,14"]
["SINAPI 102801","SINAPI","102801","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","78.103,06","79.626,58"]
["SINAPI 102802","SINAPI","102802","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","93.691,06","95.501,45"]
["SINAPI 101570","SINAPI","101570","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","23,13","24,89"]
["SINAPI 101571","SINAPI","101571","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","31,52","34,11"]
["SINAPI 101572","SINAPI","101572","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","18,18","19,47"]
["SINAPI 101573","SINAPI","101573","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","26,55","28,70"]
["SINAPI 101574","SINAPI","101574","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","13,95","14,80"]
["SINAPI 101575","SINAPI","101575","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","22,51","24,20"]
["SINAPI 101576","SINAPI","101576","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","41,20","43,47"]
["SINAPI 101577","SINAPI","101577","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","51,91","55,27"]
["SINAPI 101578","SINAPI","101578","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","34,03","35,72"]
["SINAPI 101579","SINAPI","101579","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","44,74","47,52"]
["SINAPI 101580","SINAPI","101580","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","30,11","31,22"]
["SINAPI 101581","SINAPI","101581","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","41,00","43,20"]
["SINAPI 101582","SINAPI","101582","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","67,60","71,20"]
["SINAPI 101583","SINAPI","101583","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","84,24","89,56"]
["SINAPI 101584","SINAPI","101584","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","55,53","58,21"]
["SINAPI 101585","SINAPI","101585","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","72,17","76,58"]
["SINAPI 101586","SINAPI","101586","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","47,97","49,72"]
["SINAPI 101587","SINAPI","101587","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","64,79","68,26"]
["SINAPI 101588","SINAPI","101588","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","90,63","94,86"]
["SINAPI 101589","SINAPI","101589","ESCORAMENTO DE VALA,TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","131,97","138,25"]
["SINAPI 101590","SINAPI","101590","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","68,68","71,83"]
["SINAPI 101591","SINAPI","101591","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","110,03","115,22"]
["SINAPI 101592","SINAPI","101592","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","48,40","50,46"]
["SINAPI 101593","SINAPI","101593","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","89,90","93,99"]
["SINAPI 101600","SINAPI","101600","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","16,91","17,77"]
["SINAPI 101601","SINAPI","101601","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","25,05","26,30"]
["SINAPI 101602","SINAPI","101602","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","12,54","13,17"]
["SINAPI 101603","SINAPI","101603","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","20,67","21,70"]
["SINAPI 101604","SINAPI","101604","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","8,21","8,61"]
["SINAPI 101605","SINAPI","101605","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","16,33","17,15"]
["SINAPI 90788","SINAPI","90788","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","826,25","828,01"]
["SINAPI 90789","SINAPI","90789","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","828,00","829,93"]
["SINAPI 90790","SINAPI","90790","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","853,92","856,04"]
["SINAPI 90791","SINAPI","90791","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.000,36","1.003,24"]
["SINAPI 90793","SINAPI","90793","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.063,72","1.067,27"]
["SINAPI 90794","SINAPI","90794","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","712,69","720,05"]
["SINAPI 90795","SINAPI","90795","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","720,05","728,18"]
["SINAPI 90796","SINAPI","90796","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","727,41","736,30"]
["SINAPI 90797","SINAPI","90797","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","734,76","744,42"]
["SINAPI 90798","SINAPI","90798","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.064,01","1.074,01"]
["SINAPI 90799","SINAPI","90799","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.098,20","1.109,09"]
["SINAPI 90801","SINAPI","90801","BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019","UN","324,52","334,96"]
["SINAPI 90806","SINAPI","90806","BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","416,78","435,10"]
["SINAPI 90820","SINAPI","90820","PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","390,77","395,67"]
["SINAPI 90821","SINAPI","90821","PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","397,37","402,77"]
["SINAPI 90822","SINAPI","90822","PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","420,99","426,89"]
["SINAPI 90823","SINAPI","90823","PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","500,58","506,99"]
["SINAPI 90824","SINAPI","90824","PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","684,33","692,52"]
["SINAPI 90825","SINAPI","90825","PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","753,83","762,72"]
["SINAPI 90830","SINAPI","90830","FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","188,35","192,17"]
["SINAPI 90831","SINAPI","90831","FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","165,58","168,51"]
["SINAPI 90841","SINAPI","90841","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.089,09","1.117,74"]
["SINAPI 90842","SINAPI","90842","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.098,11","1.127,31"]
["SINAPI 90843","SINAPI","90843","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.146,92","1.177,56"]
["SINAPI 90844","SINAPI","90844","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.228,92","1.260,12"]
["SINAPI 90845","SINAPI","90845","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.410,26","1.443,19"]
["SINAPI 90846","SINAPI","90846","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.482,17","1.515,85"]
["SINAPI 90847","SINAPI","90847","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","923,51","949,23"]
["SINAPI 90848","SINAPI","90848","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","932,53","958,80"]
["SINAPI 90849","SINAPI","90849","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","958,57","985,39"]
["SINAPI 90850","SINAPI","90850","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.040,57","1.067,95"]
["SINAPI 90851","SINAPI","90851","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.221,91","1.251,02"]
["SINAPI 90852","SINAPI","90852","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.293,82","1.323,68"]
["SINAPI 91009","SINAPI","91009","PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","401,98","406,88"]
["SINAPI 91010","SINAPI","91010","PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","409,11","414,51"]
["SINAPI 91011","SINAPI","91011","PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","466,48","472,38"]
["SINAPI 91012","SINAPI","91012","PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","510,51","516,92"]
["SINAPI 91013","SINAPI","91013","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","934,72","960,44"]
["SINAPI 91014","SINAPI","91014","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","944,27","970,54"]
["SINAPI 91015","SINAPI","91015","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.004,06","1.030,88"]
["SINAPI 91016","SINAPI","91016","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.050,50","1.077,88"]
["SINAPI 91287","SINAPI","91287","BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019","UN","239,24","249,72"]
["SINAPI 91292","SINAPI","91292","BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","331,50","349,86"]
["SINAPI 91295","SINAPI","91295","PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","411,68","416,58"]
["SINAPI 91296","SINAPI","91296","PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","436,22","441,62"]
["SINAPI 91297","SINAPI","91297","PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","472,95","478,85"]
["SINAPI 91298","SINAPI","91298","PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.403,17","1.409,07"]
["SINAPI 91299","SINAPI","91299","PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.953,09","1.961,28"]
["SINAPI 91304","SINAPI","91304","FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","113,11","116,93"]
["SINAPI 91305","SINAPI","91305","FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","113,82","116,75"]
["SINAPI 91306","SINAPI","91306","FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","165,58","168,51"]
["SINAPI 91307","SINAPI","91307","FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","96,36","99,29"]
["SINAPI 91312","SINAPI","91312","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","915,19","943,88"]
["SINAPI 91313","SINAPI","91313","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","905,98","935,22"]
["SINAPI 91314","SINAPI","91314","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","948,00","978,68"]
["SINAPI 91315","SINAPI","91315","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.029,23","1.060,48"]
["SINAPI 91316","SINAPI","91316","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.211,34","1.244,31"]
["SINAPI 91317","SINAPI","91317","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.282,48","1.316,21"]
["SINAPI 91318","SINAPI","91318","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","801,37","827,13"]
["SINAPI 91319","SINAPI","91319","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","809,62","835,93"]
["SINAPI 91320","SINAPI","91320","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","834,89","861,75"]
["SINAPI 91321","SINAPI","91321","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","916,12","943,55"]
["SINAPI 91322","SINAPI","91322","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.098,23","1.127,38"]
["SINAPI 91323","SINAPI","91323","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.169,37","1.199,28"]
["SINAPI 91324","SINAPI","91324","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","812,58","838,34"]
["SINAPI 91325","SINAPI","91325","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","821,36","847,67"]
["SINAPI 91326","SINAPI","91326","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","880,38","907,24"]
["SINAPI 91327","SINAPI","91327","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","926,05","953,48"]
["SINAPI 91328","SINAPI","91328","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","944,42","970,14"]
["SINAPI 91329","SINAPI","91329","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","822,28","848,04"]
["SINAPI 91330","SINAPI","91330","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","971,38","997,65"]
["SINAPI 91331","SINAPI","91331","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","848,47","874,78"]
["SINAPI 100676","SINAPI","100676","BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019","UN","198,83","207,16"]
["SINAPI 100691","SINAPI","100691","KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","2.129,10","2.159,74"]
["SINAPI 100698","SINAPI","100698","RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN","78,66","86,72"]
["SINAPI 94588","SINAPI","94588","CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","67,73","69,11"]
["SINAPI 99862","SINAPI","99862","GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4\". AF_04/2019","M2","662,83","703,41"]
["SINAPI 100706","SINAPI","100706","CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019","UN","70,21","74,74"]
["SINAPI 102168","SINAPI","102168","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","519,59","520,94"]
["SINAPI 102178","SINAPI","102178","INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2","2.928,27","2.933,54"]
["SINAPI 94589","SINAPI","94589","CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","18,51","19,92"]
["SINAPI 101100","SINAPI","101100","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","967,70","989,45"]
["SINAPI 95604","SINAPI","95604","ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 100 CM. AF_05/2021","UN","77,43","85,49"]
["SINAPI 100651","SINAPI","100651","ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019","M","141,26","142,93"]
["SINAPI 101175","SINAPI","101175","ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020","M","116,48","122,95"]
["SINAPI 96616","SINAPI","96616","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017","M3","662,18","693,20"]
["SINAPI 97091","SINAPI","97091","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021","KG","14,78","14,89"]
["SINAPI 100323","SINAPI","100323","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019","M3","159,70","163,49"]
["SINAPI 92265","SINAPI","92265","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020","M2","118,05","122,32"]
["SINAPI 92431","SINAPI","92431","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","56,93","59,72"]
["SINAPI 92445","SINAPI","92445","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","59,14","62,83"]
["SINAPI 92461","SINAPI","92461","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","195,20","202,83"]
["SINAPI 92474","SINAPI","92474","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","242,29","247,85"]
["SINAPI 92486","SINAPI","92486","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","163,77","173,42"]
["SINAPI 92526","SINAPI","92526","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","42,25","43,97"]
["SINAPI 96252","SINAPI","96252","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017","M2","252,89","261,16"]
["SINAPI 96541","SINAPI","96541","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","193,93","208,96"]
["SINAPI 101985","SINAPI","101985","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","193,34","197,17"]
["SINAPI 101994","SINAPI","101994","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","209,99","213,64"]
["SINAPI 102010","SINAPI","102010","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","263,95","279,07"]
["SINAPI 102017","SINAPI","102017","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","253,79","269,51"]
["SINAPI 102051","SINAPI","102051","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","184,96","196,80"]
["SINAPI 102066","SINAPI","102066","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","493,48","517,14"]
["SINAPI 102088","SINAPI","102088","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \u0093X\u0094 E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","230,15","233,99"]
["SINAPI 91596","SINAPI","91596","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019","KG","11,08","11,20"]
["SINAPI 91603","SINAPI","91603","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019","KG","11,52","11,68"]
["SINAPI 92801","SINAPI","92801","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022","KG","10,86","10,97"]
["SINAPI 92878","SINAPI","92878","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022","KG","10,69","10,71"]
["SINAPI 92917","SINAPI","92917","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","14,72","15,11"]
["SINAPI 95592","SINAPI","95592","MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","16,59","17,34"]
["SINAPI 95948","SINAPI","95948","ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","9,37","9,40"]
["SINAPI 96550","SINAPI","96550","ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","11,55","11,63"]
["SINAPI 104108","SINAPI","104108","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","13,67","14,02"]
["SINAPI 94968","SINAPI","94968","CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","405,22","413,06"]
["SINAPI 94971","SINAPI","94971","CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","513,05","520,40"]
["SINAPI 102474","SINAPI","102474","CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","601,28","610,11"]
["SINAPI 102481","SINAPI","102481","CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","637,76","645,52"]
["SINAPI 103678","SINAPI","103678","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","919,20","943,03"]
["SINAPI 98577","SINAPI","98577","TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_06/2018","M","46,88","50,88"]
["SINAPI 93188","SINAPI","93188","VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","88,98","91,82"]
["SINAPI 93204","SINAPI","93204","CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016","M","65,86","68,22"]
["SINAPI 97738","SINAPI","97738","PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS","M3","4.865,14","5.117,70"]
["SINAPI 98750","SINAPI","98750","SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018","M","105,02","111,89"]
["SINAPI 100772","SINAPI","100772","CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA","KG","19,94","20,42"]
["SINAPI 103795","SINAPI","103795","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022","M2","81,73","86,15"]
["SINAPI 104467","SINAPI","104467","COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF_11/2022","KG","44,32","45,12"]
["SINAPI 104484","SINAPI","104484","COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022","M3","3.805,26","3.958,98"]
["SINAPI 98546","SINAPI","98546","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018","M2","110,31","113,76"]
["SINAPI 98566","SINAPI","98566","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018","M2","66,96","70,14"]
["SINAPI 91845","SINAPI","91845","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","7,64","8,00"]
["SINAPI 91863","SINAPI","91863","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","10,56","11,16"]
["SINAPI 91870","SINAPI","91870","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","11,73","12,56"]
["SINAPI 97669","SINAPI","97669","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","17,69","18,46"]
["SINAPI 91880","SINAPI","91880","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","7,78","8,45"]
["SINAPI 91908","SINAPI","91908","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","15,49","16,68"]
["SINAPI 93020","SINAPI","93020","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","26,86","28,81"]
["SINAPI 104395","SINAPI","104395","CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","19,18","20,27"]
["SINAPI 92986","SINAPI","92986","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","34,83","35,18"]
["SINAPI 92994","SINAPI","92994","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","117,48","118,21"]
["SINAPI 92866","SINAPI","92866","CAIXA SEXTAVADA 3\" X 3\", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","12,32","13,45"]
["SINAPI 95777","SINAPI","95777","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","25,10","26,27"]
["SINAPI 95804","SINAPI","95804","CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","19,59","20,68"]
["SINAPI 95811","SINAPI","95811","CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","17,29","18,08"]
["SINAPI 97890","SINAPI","97890","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020","UN","756,79","798,75"]
["SINAPI 93656","SINAPI","93656","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","12,61","12,95"]
["SINAPI 93663","SINAPI","93663","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","56,12","56,80"]
["SINAPI 101876","SINAPI","101876","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","73,51","75,25"]
["SINAPI 101883","SINAPI","101883","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","565,41","568,39"]
["SINAPI 91949","SINAPI","91949","SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 4\" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","17,55","18,68"]
["SINAPI 91963","SINAPI","91963","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","65,75","70,16"]
["SINAPI 91970","SINAPI","91970","INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","64,35","68,56"]
["SINAPI 91986","SINAPI","91986","CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","32,46","34,28"]
["SINAPI 91993","SINAPI","91993","TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","42,59","45,84"]
["SINAPI 92014","SINAPI","92014","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","48,11","51,15"]
["SINAPI 92028","SINAPI","92028","INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","41,29","44,19"]
["SINAPI 92035","SINAPI","92035","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","64,83","69,24"]
["SINAPI 97609","SINAPI","97609","LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","14,78","15,43"]
["SINAPI 97616","SINAPI","97616","LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS","UN","46,48","47,46"]
["SINAPI 103782","SINAPI","103782","LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","UN","33,94","35,81"]
["SINAPI 101497","SINAPI","101497","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.599,88","1.648,06"]
["SINAPI 101517","SINAPI","101517","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","735,80","752,92"]
["SINAPI 101524","SINAPI","101524","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.392,32","1.414,24"]
["SINAPI 101540","SINAPI","101540","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","173,47","177,21"]
["SINAPI 101563","SINAPI","101563","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","32,30","32,31"]
["SINAPI 101626","SINAPI","101626","REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","117,70","118,68"]
["SINAPI 101650","SINAPI","101650","LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","52,93","53,06"]
["SINAPI 101657","SINAPI","101657","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","520,53","522,75"]
["SINAPI 100583","SINAPI","100583","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","552,13","569,76"]
["SINAPI 100592","SINAPI","100592","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","762,29","791,28"]
["SINAPI 100605","SINAPI","100605","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","991,50","1.031,35"]
["SINAPI 97601","SINAPI","97601","REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","309,55","311,19"]
["SINAPI 102104","SINAPI","102104","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","16.397,41","16.444,43"]
["SINAPI 104479","SINAPI","104479","COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022","UN","111,92","118,43"]
["SINAPI 96985","SINAPI","96985","HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN","89,45","90,73"]
["SINAPI 101909","SINAPI","101909","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN","286,65","288,92"]
["SINAPI 98268","SINAPI","98268","CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","12,87","13,41"]
["SINAPI 98275","SINAPI","98275","CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","2,77","2,82"]
["SINAPI 98291","SINAPI","98291","CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","2,91","3,03"]
["SINAPI 103245","SINAPI","103245","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","1.821,45","1.832,51"]
["SINAPI 103254","SINAPI","103254","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","3.796,15","3.808,63"]
["SINAPI 103270","SINAPI","103270","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","7.510,98","7.530,55"]
["SINAPI 103277","SINAPI","103277","AR CONDICIONADO SPLITÃO 10 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","24.914,92","24.951,07"]
["SINAPI 98301","SINAPI","98301","PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","620,13","651,57"]
["SINAPI 100554","SINAPI","100554","CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","4,62","4,98"]
["SINAPI 89511","SINAPI","89511","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M","37,84","39,30"]
["SINAPI 89771","SINAPI","89771","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","54,80","54,95"]
["SINAPI 89849","SINAPI","89849","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M","55,78","57,32"]
["SINAPI 91789","SINAPI","91789","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","49,91","50,90"]
["SINAPI 92307","SINAPI","92307","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","74,11","74,98"]
["SINAPI 92338","SINAPI","92338","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","157,19","160,62"]
["SINAPI 92342","SINAPI","92342","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","142,25","144,83"]
["SINAPI 92656","SINAPI","92656","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","176,43","178,29"]
["SINAPI 94463","SINAPI","94463","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2\u0094), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","135,81","138,70"]
["SINAPI 94716","SINAPI","94716","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","23,11","23,72"]
["SINAPI 96672","SINAPI","96672","TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","51,59","52,63"]
["SINAPI 96679","SINAPI","96679","TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","59,02","60,18"]
["SINAPI 96729","SINAPI","96729","TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","28,57","29,48"]
["SINAPI 96798","SINAPI","96798","TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","M","8,83","9,13"]
["SINAPI 97347","SINAPI","97347","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","93,72","93,96"]
["SINAPI 100792","SINAPI","100792","TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","27,57","28,55"]
["SINAPI 100803","SINAPI","100803","TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","17,92","18,64"]
["SINAPI 101926","SINAPI","101926","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","404,00","412,31"]
["SINAPI 101933","SINAPI","101933","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","192,33","197,06"]
["SINAPI 103869","SINAPI","103869","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","72,81","75,05"]
["SINAPI 104316","SINAPI","104316","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","22,40","23,76"]
["SINAPI 89377","SINAPI","89377","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,90","10,33"]
["SINAPI 89394","SINAPI","89394","TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","18,08","18,88"]
["SINAPI 89404","SINAPI","89404","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,81","7,39"]
["SINAPI 89426","SINAPI","89426","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,08","9,57"]
["SINAPI 89430","SINAPI","89430","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,17","12,62"]
["SINAPI 89490","SINAPI","89490","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,85","7,19"]
["SINAPI 89510","SINAPI","89510","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","25,97","26,72"]
["SINAPI 89519","SINAPI","89519","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","45,81","46,73"]
["SINAPI 89545","SINAPI","89545","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","16,63","16,82"]
["SINAPI 89553","SINAPI","89553","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","5,50","5,76"]
["SINAPI 89567","SINAPI","89567","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","79,45","80,31"]
["SINAPI 89587","SINAPI","89587","CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","48,97","50,32"]
["SINAPI 89596","SINAPI","89596","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,04","10,41"]
["SINAPI 89610","SINAPI","89610","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","18,91","19,37"]
["SINAPI 89626","SINAPI","89626","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","29,17","29,93"]
["SINAPI 89652","SINAPI","89652","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,34","11,71"]
["SINAPI 89659","SINAPI","89659","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,93","16,39"]
["SINAPI 89676","SINAPI","89676","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","33,57","34,09"]
["SINAPI 89683","SINAPI","89683","TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","278,69","280,24"]
["SINAPI 89701","SINAPI","89701","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","195,79","198,90"]
["SINAPI 89731","SINAPI","89731","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","14,78","15,46"]
["SINAPI 89738","SINAPI","89738","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","15,47","15,89"]
["SINAPI 89756","SINAPI","89756","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","21,34","21,83"]
["SINAPI 89763","SINAPI","89763","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","50,56","51,11"]
["SINAPI 89785","SINAPI","89785","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","26,41","27,32"]
["SINAPI 89806","SINAPI","89806","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","21,65","22,28"]
["SINAPI 89813","SINAPI","89813","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","5,64","5,75"]
["SINAPI 89830","SINAPI","89830","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","38,34","39,17"]
["SINAPI 89837","SINAPI","89837","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","119,93","120,38"]
["SINAPI 89867","SINAPI","89867","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","7,71","8,26"]
["SINAPI 89868","SINAPI","89868","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","5,29","5,65"]
["SINAPI 92301","SINAPI","92301","TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","66,98","67,94"]
["SINAPI 92329","SINAPI","92329","LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","8,45","8,96"]
["SINAPI 92345","SINAPI","92345","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","67,07","70,28"]
["SINAPI 92358","SINAPI","92358","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","247,59","255,11"]
["SINAPI 92377","SINAPI","92377","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","90,91","94,56"]
["SINAPI 92642","SINAPI","92642","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","200,67","207,97"]
["SINAPI 92662","SINAPI","92662","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","39,97","41,64"]
["SINAPI 92678","SINAPI","92678","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","123,18","126,14"]
["SINAPI 92700","SINAPI","92700","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","33,76","35,97"]
["SINAPI 92705","SINAPI","92705","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","41,82","44,76"]
["SINAPI 92907","SINAPI","92907","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","71,13","74,34"]
["SINAPI 92914","SINAPI","92914","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","144,71","148,47"]
["SINAPI 92938","SINAPI","92938","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","28,04","29,53"]
["SINAPI 92947","SINAPI","92947","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","58,02","59,82"]
["SINAPI 93062","SINAPI","93062","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","25,87","26,30"]
["SINAPI 93079","SINAPI","93079","CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","28,44","29,40"]
["SINAPI 93086","SINAPI","93086","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","503,76","504,33"]
["SINAPI 93104","SINAPI","93104","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","17,91","18,34"]
["SINAPI 93117","SINAPI","93117","TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2\" X 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","55,83","56,53"]
["SINAPI 94467","SINAPI","94467","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","83,48","85,20"]
["SINAPI 94612","SINAPI","94612","LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","390,86","393,08"]
["SINAPI 94622","SINAPI","94622","TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","190,08","194,13"]
["SINAPI 94668","SINAPI","94668","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","54,24","55,84"]
["SINAPI 94673","SINAPI","94673","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","10,20","10,80"]
["SINAPI 94694","SINAPI","94694","TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","24,72","25,84"]
["SINAPI 94715","SINAPI","94715","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","297,47","298,99"]
["SINAPI 94730","SINAPI","94730","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","55,60","56,09"]
["SINAPI 94738","SINAPI","94738","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM X 4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","1.423,22","1.424,93"]
["SINAPI 94762","SINAPI","94762","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","230,38","233,81"]
["SINAPI 94790","SINAPI","94790","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","318,89","320,41"]
["SINAPI 95237","SINAPI","95237","LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","23,79","24,28"]
["SINAPI 96658","SINAPI","96658","CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2  , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","14,70","15,11"]
["SINAPI 96665","SINAPI","96665","TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","10,87","11,68"]
["SINAPI 96703","SINAPI","96703","LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","19,03","19,88"]
["SINAPI 96716","SINAPI","96716","TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","156,13","159,62"]
["SINAPI 96737","SINAPI","96737","LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","6,15","6,57"]
["SINAPI 96757","SINAPI","96757","TÊ MISTURADOR, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","24,20","25,05"]
["SINAPI 96764","SINAPI","96764","TÊ, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","302,06","306,36"]
["SINAPI 96817","SINAPI","96817","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 1\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","28,81","30,05"]
["SINAPI 96826","SINAPI","96826","LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","11,24","11,77"]
["SINAPI 96846","SINAPI","96846","JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","32,11","33,79"]
["SINAPI 96866","SINAPI","96866","TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","57,78","60,08"]
["SINAPI 96874","SINAPI","96874","DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 3/4\" X 3 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","49,61","51,77"]
["SINAPI 97435","SINAPI","97435","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","204,94","208,00"]
["SINAPI 97450","SINAPI","97450","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","403,04","408,66"]
["SINAPI 97467","SINAPI","97467","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","84,02","86,20"]
["SINAPI 97487","SINAPI","97487","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","398,39","403,71"]
["SINAPI 97494","SINAPI","97494","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","347,92","353,36"]
["SINAPI 97522","SINAPI","97522","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","142,02","144,07"]
["SINAPI 97534","SINAPI","97534","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","993,56","997,97"]
["SINAPI 97550","SINAPI","97550","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","101,98","107,16"]
["SINAPI 103815","SINAPI","103815","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","11,26","12,07"]
["SINAPI 103822","SINAPI","103822","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","53,61","54,99"]
["SINAPI 103845","SINAPI","103845","COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","38,51","40,35"]
["SINAPI 103849","SINAPI","103849","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","25,59","26,34"]
["SINAPI 103867","SINAPI","103867","TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","49,72","52,17"]
["SINAPI 103889","SINAPI","103889","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","17,06","18,02"]
["SINAPI 103896","SINAPI","103896","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","22,77","23,85"]
["SINAPI 103903","SINAPI","103903","TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","46,96","49,13"]
["SINAPI 103972","SINAPI","103972","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","28,27","28,78"]
["SINAPI 103990","SINAPI","103990","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","34,45","35,09"]
["SINAPI 103997","SINAPI","103997","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","38,33","39,09"]
["SINAPI 104015","SINAPI","104015","TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,57","16,40"]
["SINAPI 104023","SINAPI","104023","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","37,44","38,42"]
["SINAPI 104171","SINAPI","104171","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","94,64","95,50"]
["SINAPI 104320","SINAPI","104320","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","11,15","11,73"]
["SINAPI 104344","SINAPI","104344","TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","40,66","41,82"]
["SINAPI 97898","SINAPI","97898","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020","UN","780,92","792,02"]
["SINAPI 97906","SINAPI","97906","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","422,80","447,99"]
["SINAPI 99257","SINAPI","99257","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","879,35","928,39"]
["SINAPI 102604","SINAPI","102604","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021","UN","10,88","12,05"]
["SINAPI 102611","SINAPI","102611","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","419,47","420,03"]
["SINAPI 89707","SINAPI","89707","CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","42,61","44,59"]
["SINAPI 104329","SINAPI","104329","CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","67,66","69,75"]
["SINAPI 86889","SINAPI","86889","BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","595,40","601,73"]
["SINAPI 86900","SINAPI","86900","CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","189,19","190,91"]
["SINAPI 86924","SINAPI","86924","TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","533,97","538,60"]
["SINAPI 86940","SINAPI","86940","LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","1.030,75","1.040,86"]
["SINAPI 93442","SINAPI","93442","BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2\u0094 OU 3/4\u0094, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","1.038,40","1.049,24"]
["SINAPI 95546","SINAPI","95546","KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","112,65","119,54"]
["SINAPI 100860","SINAPI","100860","CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","91,23","92,86"]
["SINAPI 98055","SINAPI","98055","TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","5.638,68","5.698,17"]
["SINAPI 98062","SINAPI","98062","SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","2.767,27","2.801,95"]
["SINAPI 98078","SINAPI","98078","SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","4.105,02","4.293,52"]
["SINAPI 98091","SINAPI","98091","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","9.888,84","10.381,65"]
["SINAPI 98111","SINAPI","98111","CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020","UN","43,99","44,78"]
["SINAPI 89987","SINAPI","89987","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","96,73","97,83"]
["SINAPI 94495","SINAPI","94495","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","62,90","63,64"]
["SINAPI 95248","SINAPI","95248","VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","53,73","54,09"]
["SINAPI 99630","SINAPI","99630","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","123,59","124,59"]
["SINAPI 99635","SINAPI","99635","VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","375,97","380,55"]
["SINAPI 103042","SINAPI","103042","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","32,39","32,93"]
["SINAPI 103049","SINAPI","103049","REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","25,76","26,16"]
["SINAPI 95647","SINAPI","95647","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1\u0094), PARA 4 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","790,05","817,51"]
["SINAPI 95657","SINAPI","95657","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 (¾\") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","257,42","264,37"]
["SINAPI 95674","SINAPI","95674","HIDRÔMETRO DN 20 (½\u0094), 3,0 M³/H \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","196,22","198,48"]
["SINAPI 90452","SINAPI","90452","PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN","14,07","14,69"]
["SINAPI 90459","SINAPI","90459","QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM). AF_05/2015","UN","39,22","43,64"]
["SINAPI 91172","SINAPI","91172","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M","6,01","6,43"]
["SINAPI 91185","SINAPI","91185","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","7,63","8,33"]
["SINAPI 95541","SINAPI","95541","FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016","UN","4,78","5,31"]
["SINAPI 102116","SINAPI","102116","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","1.302,59","1.316,71"]
["SINAPI 102136","SINAPI","102136","INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020","UN","68,57","75,69"]
["SINAPI 103522","SINAPI","103522","RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 800 L COM 4 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","12.328,87","12.349,26"]
["SINAPI 104050","SINAPI","104050","ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","12,29","13,56"]
["SINAPI 104065","SINAPI","104065","CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","153,99","155,61"]
["SINAPI 104076","SINAPI","104076","SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","52,46","54,91"]
["SINAPI 96528","SINAPI","96528","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017","M2","213,12","220,50"]
["SINAPI 101120","SINAPI","101120","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3","6,73","6,99"]
["SINAPI 101136","SINAPI","101136","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","13,48","13,83"]
["SINAPI 101148","SINAPI","101148","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","14,77","15,14"]
["SINAPI 101210","SINAPI","101210","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020","M3","16,51","16,77"]
["SINAPI 101230","SINAPI","101230","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020","M3","10,40","10,59"]
["SINAPI 101237","SINAPI","101237","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","21,11","21,41"]
["SINAPI 101253","SINAPI","101253","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","22,38","22,65"]
["SINAPI 101269","SINAPI","101269","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","18,85","19,19"]
["SINAPI 102355","SINAPI","102355","DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL \u0096  EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3","199,92","211,38"]
["SINAPI 90102","SINAPI","90102","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","12,44","13,04"]
["SINAPI 102277","SINAPI","102277","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE  4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","10,01","10,37"]
["SINAPI 102293","SINAPI","102293","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","6,33","6,55"]
["SINAPI 102301","SINAPI","102301","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","13,81","14,47"]
["SINAPI 102319","SINAPI","102319","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","6,76","6,97"]
["SINAPI 94309","SINAPI","94309","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","76,58","77,04"]
["SINAPI 94327","SINAPI","94327","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","91,05","92,24"]
["SINAPI 93362","SINAPI","93362","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","14,04","14,59"]
["SINAPI 93374","SINAPI","93374","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","28,85","30,98"]
["SINAPI 101616","SINAPI","101616","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020","M2","6,05","6,67"]
["SINAPI 103326","SINAPI","103326","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","87,53","91,65"]
["SINAPI 103333","SINAPI","103333","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","115,10","124,07"]
["SINAPI 103318","SINAPI","103318","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","83,60","87,71"]
["SINAPI 89453","SINAPI","89453","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022","M2","70,25","72,60"]
["SINAPI 101161","SINAPI","101161","ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","184,64","192,91"]
["SINAPI 96371","SINAPI","96371","PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS","M2","88,48","90,67"]
["SINAPI 102256","SINAPI","102256","TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021","M2","724,37","746,97"]
["SINAPI 101816","SINAPI","101816","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","70,88","74,24"]
["SINAPI 101835","SINAPI","101835","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","281,17","293,10"]
["SINAPI 101855","SINAPI","101855","REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","82,51","86,80"]
["SINAPI 101862","SINAPI","101862","REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","35,31","38,32"]
["SINAPI 96391","SINAPI","96391","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","126,91","127,64"]
["SINAPI 100564","SINAPI","100564","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","108,23","109,35"]
["SINAPI 92398","SINAPI","92398","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2","76,05","77,33"]
["SINAPI 97109","SINAPI","97109","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_04/2022","M2","248,20","250,53"]
["SINAPI 97117","SINAPI","97117","BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG","20,85","21,52"]
["SINAPI 103913","SINAPI","103913","EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022","M2","126,22","127,57"]
["SINAPI 104433","SINAPI","104433","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE  22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","64,30","65,49"]
["SINAPI 88413","SINAPI","88413","APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014","M2","4,51","4,83"]
["SINAPI 95305","SINAPI","95305","TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016","M2","13,23","13,93"]
["SINAPI 96126","SINAPI","96126","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017","M2","18,74","20,09"]
["SINAPI 102203","SINAPI","102203","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","9,92","10,64"]
["SINAPI 102213","SINAPI","102213","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","19,84","21,28"]
["SINAPI 102230","SINAPI","102230","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","23,57","25,31"]
["SINAPI 100722","SINAPI","100722","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","23,98","26,04"]
["SINAPI 100746","SINAPI","100746","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","24,33","26,39"]
["SINAPI 102489","SINAPI","102489","PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021","M2","26,42","27,79"]
["SINAPI 102499","SINAPI","102499","ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021","M2","3,06","3,19"]
["SINAPI 87246","SINAPI","87246","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE","M2","63,85","66,26"]
["SINAPI 87251","SINAPI","87251","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE","M2","50,14","51,14"]
["SINAPI 104598","SINAPI","104598","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE","M2","146,28","148,22"]
["SINAPI 104605","SINAPI","104605","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE","M2","95,10","100,24"]
["SINAPI 98689","SINAPI","98689","SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020","M","85,67","87,83"]
["SINAPI 101733","SINAPI","101733","PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","277,44","280,32"]
["SINAPI 88648","SINAPI","88648","RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023","M","7,22","7,50"]
["SINAPI 87633","SINAPI","87633","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","99,47","100,97"]
["SINAPI 87682","SINAPI","87682","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","48,11","50,16"]
["SINAPI 87747","SINAPI","87747","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","56,60","59,69"]
["SINAPI 88472","SINAPI","88472","CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","39,83","40,39"]
["SINAPI 90942","SINAPI","90942","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","94,26","97,58"]
["SINAPI 87887","SINAPI","87887","CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022","M2","15,93","16,47"]
["SINAPI 87896","SINAPI","87896","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","5,46","5,79"]
["SINAPI 87413","SINAPI","87413","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2","29,48","31,77"]
["SINAPI 87427","SINAPI","87427","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023","M2","46,05","48,95"]
["SINAPI 87547","SINAPI","87547","MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","25,69","27,29"]
["SINAPI 87781","SINAPI","87781","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2","74,07","79,17"]
["SINAPI 87791","SINAPI","87791","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022","M2","146,17","151,21"]
["SINAPI 87813","SINAPI","87813","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","91,38","98,79"]
["SINAPI 87823","SINAPI","87823","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_068/2022","M2","131,08","141,69"]
["SINAPI 87838","SINAPI","87838","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","199,92","202,93"]
["SINAPI 89049","SINAPI","89049","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2","24,19","25,90"]
["SINAPI 104204","SINAPI","104204","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","75,55","79,99"]
["SINAPI 104220","SINAPI","104220","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","54,52","57,62"]
["SINAPI 104227","SINAPI","104227","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","128,37","132,46"]
["SINAPI 104243","SINAPI","104243","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","112,34","115,32"]
["SINAPI 104249","SINAPI","104249","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","69,40","75,06"]
["SINAPI 104631","SINAPI","104631","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2","40,96","43,79"]
["SINAPI 87245","SINAPI","87245","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023","M2","209,57","214,87"]
["SINAPI 104612","SINAPI","104612","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2","74,16","77,13"]
["SINAPI 99054","SINAPI","99054","ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS","M2","55,73","59,98"]
["SINAPI 96116","SINAPI","96116","FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS","M2","81,72","83,98"]
["SINAPI 104423","SINAPI","104423","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","22,60","24,59"]
["SINAPI 87286","SINAPI","87286","ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","635,03","650,51"]
["SINAPI 87310","SINAPI","87310","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","468,57","481,47"]
["SINAPI 87327","SINAPI","87327","ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","499,07","516,59"]
["SINAPI 87341","SINAPI","87341","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","681,14","690,57"]
["SINAPI 87357","SINAPI","87357","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","467,87","476,39"]
["SINAPI 87364","SINAPI","87364","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","3.666,31","3.675,20"]
["SINAPI 87380","SINAPI","87380","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","3.872,71","3.892,49"]
["SINAPI 87397","SINAPI","87397","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","3.372,70","3.383,24"]
["SINAPI 88626","SINAPI","88626","ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","602,74","614,38"]
["SINAPI 100474","SINAPI","100474","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","503,17","509,99"]
["SINAPI 100483","SINAPI","100483","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","698,10","716,13"]
["SINAPI 100198","SINAPI","100198","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","0,25","0,27"]
["SINAPI 100206","SINAPI","100206","TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019","M3XKM","970,19","1.060,05"]
["SINAPI 100224","SINAPI","100224","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","3,03","3,20"]
["SINAPI 100240","SINAPI","100240","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 50 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","3,66","3,99"]
["SINAPI 100247","SINAPI","100247","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","3,05","3,33"]
["SINAPI 100267","SINAPI","100267","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN","1,51","1,65"]
["SINAPI 100275","SINAPI","100275","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","16,50","18,03"]
["SINAPI 99803","SINAPI","99803","LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2","1,90","2,08"]
["SINAPI 99819","SINAPI","99819","LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019","M2","15,45","16,87"]
["SINAPI 99826","SINAPI","99826","LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2","1,41","1,54"]
["SINAPI 97016","SINAPI","97016","GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","59,41","60,54"]
["SINAPI 97054","SINAPI","97054","INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017","UN","25,04","26,16"]
["SINAPI 97637","SINAPI","97637","REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","3,01","3,34"]
["SINAPI 97640","SINAPI","97640","REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","1,90","2,11"]
["SINAPI 97661","SINAPI","97661","REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M","0,62","0,69"]
["SINAPI 99058","SINAPI","99058","LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018","UN","10,22","11,57"]
["SINAPI 93598","SINAPI","93598","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,44","1,46"]
["SINAPI 100937","SINAPI","100937","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","8,20","8,40"]
["SINAPI 100944","SINAPI","100944","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","3,44","3,48"]
["SINAPI 100960","SINAPI","100960","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","3,54","3,58"]
["SINAPI 100975","SINAPI","100975","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","8,48","8,65"]
["SINAPI 100985","SINAPI","100985","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","6,87","7,05"]
["SINAPI 100999","SINAPI","100999","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","5,67","5,78"]
["SINAPI 101006","SINAPI","101006","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020","M3","20,15","20,45"]
["SINAPI 101468","SINAPI","101468","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","16,03","16,53"]
["SINAPI 101475","SINAPI","101475","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","17,38","17,92"]
["SINAPI 101198","SINAPI","101198","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","83,27","87,52"]
["SINAPI 101199","SINAPI","101199","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","84,22","88,47"]
["SINAPI 98504","SINAPI","98504","PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018","M2","14,02","14,38"]
["SINAPI 103207","SINAPI","103207","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","2.529,21","2.539,82"]
["SINAPI 103314","SINAPI","103314","INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","M2","267,44","270,61"]
["SINAPI 98535","SINAPI","98535","PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018","UN","1.279,06","1.349,43"]
["SINAPI 88247","SINAPI","88247","AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","20,45","22,40"]
["SINAPI 88270","SINAPI","88270","IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,71","31,96"]
["SINAPI 88292","SINAPI","88292","OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,55","31,97"]
["SINAPI 88299","SINAPI","88299","OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","31,56","35,46"]
["SINAPI 88321","SINAPI","88321","TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","37,08","42,68"]
["SINAPI 90768","SINAPI","90768","ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","71,30","82,39"]
["SINAPI 90780","SINAPI","90780","MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","43,67","50,25"]
["SINAPI 93561","SINAPI","93561","DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.266,66","4.891,41"]
["SINAPI 95310","SINAPI","95310","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,17","0,20"]
["SINAPI 95317","SINAPI","95317","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,22","0,25"]
["SINAPI 95334","SINAPI","95334","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,78","0,91"]
["SINAPI 95355","SINAPI","95355","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,18","0,21"]
["SINAPI 95362","SINAPI","95362","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,21","0,24"]
["SINAPI 95378","SINAPI","95378","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,25","0,28"]
["SINAPI 95386","SINAPI","95386","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,33","0,38"]
["SINAPI 95402","SINAPI","95402","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,44","1,67"]
["SINAPI 95421","SINAPI","95421","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","148,52","172,34"]
["SINAPI 100291","SINAPI","100291","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,18","0,20"]
["SINAPI 100307","SINAPI","100307","MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","24,72","27,34"]
["SINAPI 100314","SINAPI","100314","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","170,30","197,61"]
["SINAPI 101292","SINAPI","101292","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","18,89","21,92"]
["SINAPI 101308","SINAPI","101308","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","44,60","51,75"]
["SINAPI 101315","SINAPI","101315","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","104,01","120,69"]
["SINAPI 101332","SINAPI","101332","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","15,05","17,46"]
["SINAPI 101339","SINAPI","101339","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","22,24","25,80"]
["SINAPI 101351","SINAPI","101351","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","34,93","40,53"]
["SINAPI 101361","SINAPI","101361","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","36,73","42,62"]
["SINAPI 101381","SINAPI","101381","ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.890,32","5.422,41"]
["SINAPI 101388","SINAPI","101388","AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.523,54","3.841,85"]
["SINAPI 101405","SINAPI","101405","ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","13.940,92","16.117,80"]
["SINAPI 101422","SINAPI","101422","MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.106,36","5.709,18"]
["SINAPI 101428","SINAPI","101428","OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.635,21","5.162,48"]
["SINAPI 101448","SINAPI","101448","PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.672,19","6.289,16"]
["SINAPI 101455","SINAPI","101455","TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.857,05","5.389,14"]
["SINAPI-I 395","SINAPI-I",395,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN    ","3,75","3,75"]
["SINAPI-I 396","SINAPI-I",396,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN    ","4,32","4,32"]
["SINAPI-I 39143","SINAPI-I",39143,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2\"","UN    ","3,22","3,22"]
["SINAPI-I 42405","SINAPI-I",42405,"ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG    ","12,27","12,27"]
["SINAPI-I 43057","SINAPI-I",43057,"ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO","KG    ","9,65","9,65"]
["SINAPI-I 44259","SINAPI-I",44259,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 54 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN    ","79,51","79,51"]
["SINAPI-I 113","SINAPI-I",113,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2\", PARA AGUA FRIA","UN    ","11,51","11,51"]
["SINAPI-I 82","SINAPI-I",82,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ","209,39","209,39"]
["SINAPI-I 39719","SINAPI-I",39719,"ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL","L     ","167,33","167,33"]
["SINAPI-I 119","SINAPI-I",119,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR","UN    ","8,36","8,36"]
["SINAPI-I 4319","SINAPI-I",4319,"AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO","UN    ","1,92","1,92"]
["SINAPI-I 41085","SINAPI-I",41085,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)","MES   ","2.073,67","2.406,17"]
["SINAPI-I 38467","SINAPI-I",38467,"ALICATE DE PRESSAO 11 \" PARA SOLDA, TIPO C","UN    ","66,04","66,04"]
["SINAPI-I 298","SINAPI-I",298,"ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN    ","3,19","3,19"]
["SINAPI-I 307","SINAPI-I",307,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)","UN    ","47,27","47,27"]
["SINAPI-I 20975","SINAPI-I",20975,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN    ","18,14","18,14"]
["SINAPI-I 40342","SINAPI-I",40342,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM","UN    ","37,06","37,06"]
["SINAPI-I 43443","SINAPI-I",43443,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN    ","271,58","271,58"]
["SINAPI-I 11814","SINAPI-I",11814,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO  RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN    ","7.509,78","7.509,78"]
["SINAPI-I 34477","SINAPI-I",34477,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN    ","12.596,53","12.596,53"]
["SINAPI-I 42421","SINAPI-I",42421,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN    ","19.323,73","19.323,73"]
["SINAPI-I 43194","SINAPI-I",43194,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN    ","1.633,87","1.633,87"]
["SINAPI-I 3312","SINAPI-I",3312,"ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM","KG    ","26,17","26,17"]
["SINAPI-I 43130","SINAPI-I",43130,"ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)","KG    ","24,95","24,95"]
["SINAPI-I 130","SINAPI-I",130,"ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE","KG    ","3,82","3,82"]
["SINAPI-I 6079","SINAPI-I",6079,"ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3    ","51,68","51,68"]
["SINAPI-I 34760","SINAPI-I",34760,"ARQUITETO PAISAGISTA","H     ","68,58","79,54"]
["SINAPI-I 40331","SINAPI-I",40331,"ASSENTADOR DE MANILHAS","H     ","34,59","40,12"]
["SINAPI-I 34551","SINAPI-I",34551,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA)","H     ","11,68","13,55"]
["SINAPI-I 532","SINAPI-I",532,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA","H     ","30,44","35,30"]
["SINAPI-I 36520","SINAPI-I",36520,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)","UN    ","609,42","609,42"]
["SINAPI-I 1750","SINAPI-I",1750,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M","UN    ","591,58","591,58"]
["SINAPI-I 563","SINAPI-I",563,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M","M     ","25,82","25,82"]
["SINAPI-I 36209","SINAPI-I",36209,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN    ","454,57","454,57"]
["SINAPI-I 183","SINAPI-I",183,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG    ","224,95","224,95"]
["SINAPI-I 10537","SINAPI-I",10537,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR","UN    ","7.298,77","7.298,77"]
["SINAPI-I 34556","SINAPI-I",34556,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN    ","3,41","3,41"]
["SINAPI-I 25070","SINAPI-I",25070,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN    ","3,14","3,14"]
["SINAPI-I 44171","SINAPI-I",44171,"BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10","UN    ","21,01","21,01"]
["SINAPI-I 11981","SINAPI-I",11981,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E)","UN    ","26,72","26,72"]
["SINAPI-I 40515","SINAPI-I",40515,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE 60 CM X 45 CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL","M2    ","105,64","105,64"]
["SINAPI-I 733","SINAPI-I",733,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP  DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H","UN    ","1.099,04","1.099,04"]
["SINAPI-I 738","SINAPI-I",738,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2\" X 1 1/2\", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H","UN    ","2.819,37","2.819,37"]
["SINAPI-I 44489","SINAPI-I",44489,"BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2  1/2''","UN    ","164.301,93","164.301,93"]
["SINAPI-I 4376","SINAPI-I",4376,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8","UN    ","0,19","0,19"]
["SINAPI-I 39890","SINAPI-I",39890,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM","UN    ","33,46","33,46"]
["SINAPI-I 771","SINAPI-I",771,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"","UN    ","29,01","29,01"]
["SINAPI-I 786","SINAPI-I",786,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"","UN    ","127,14","127,14"]
["SINAPI-I 814","SINAPI-I",814,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","13,03","13,03"]
["SINAPI-I 39186","SINAPI-I",39186,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","20,69","20,69"]
["SINAPI-I 39203","SINAPI-I",39203,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","66,77","66,77"]
["SINAPI-I 796","SINAPI-I",796,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\" X 3/4\"","UN    ","7,48","7,48"]
["SINAPI-I 12616","SINAPI-I",12616,"CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN    ","16,46","16,46"]
["SINAPI-I 37399","SINAPI-I",37399,"CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO","UN    ","12,90","12,90"]
["SINAPI-I 25004","SINAPI-I",25004,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG","KG    ","44,51","44,51"]
["SINAPI-I 857","SINAPI-I",857,"CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO","M     ","16,11","16,11"]
["SINAPI-I 993","SINAPI-I",993,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M     ","1,74","1,74"]
["SINAPI-I 977","SINAPI-I",977,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2","M     ","64,10","64,10"]
["SINAPI-I 39236","SINAPI-I",39236,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M     ","82,64","82,64"]
["SINAPI-I 1007","SINAPI-I",1007,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2","M     ","43,22","43,22"]
["SINAPI-I 34622","SINAPI-I",34622,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M     ","18,94","18,94"]
["SINAPI-I 39262","SINAPI-I",39262,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2","M     ","46,94","46,94"]
["SINAPI-I 11920","SINAPI-I",11920,"CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO","M     ","7,49","7,49"]
["SINAPI-I 4430","SINAPI-I",4430,"CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA","M     ","13,60","13,60"]
["SINAPI-I 43981","SINAPI-I",43981,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA","UN    ","6.694,29","6.694,29"]
["SINAPI-I 43434","SINAPI-I",43434,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN    ","103,46","103,46"]
["SINAPI-I 41629","SINAPI-I",41629,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN    ","372,46","372,46"]
["SINAPI-I 41476","SINAPI-I",41476,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM","UN    ","119,90","119,90"]
["SINAPI-I 2556","SINAPI-I",2556,"CAIXA DE LUZ \"4 X 2\" EM ACO ESMALTADA","UN    ","1,67","1,67"]
["SINAPI-I 20253","SINAPI-I",20253,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM","UN    ","78,11","78,11"]
["SINAPI-I 14055","SINAPI-I",14055,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ","713,75","713,75"]
["SINAPI-I 39809","SINAPI-I",39809,"CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ","174,58","174,58"]
["SINAPI-I 4759","SINAPI-I",4759,"CALCETEIRO (HORISTA)","H     ","18,82","21,83"]
["SINAPI-I 1119","SINAPI-I",1119,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM","M     ","19,62","19,62"]
["SINAPI-I 1159","SINAPI-I",1159,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4","UN    ","263.758,50","263.758,50"]
["SINAPI-I 38597","SINAPI-I",38597,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN    ","3,53","3,53"]
["SINAPI-I 586","SINAPI-I",586,"CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 \", E = 3 /16 \"","M     ","31,19","31,19"]
["SINAPI-I 36331","SINAPI-I",36331,"CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","2,41","2,41"]
["SINAPI-I 20089","SINAPI-I",20089,"CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","63,34","63,34"]
["SINAPI-I 1633","SINAPI-I",1633,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA","UN    ","170,91","170,91"]
["SINAPI-I 39360","SINAPI-I",39360,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTALACAO HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, LARGURA *360* MM X ALTURA *470* MM (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)","UN    ","22,47","22,47"]
["SINAPI-I 37728","SINAPI-I",37728,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","16.279,72","16.279,72"]
["SINAPI-I 4744","SINAPI-I",4744,"CASCALHO DE RIO","M3    ","96,03","96,03"]
["SINAPI-I 40424","SINAPI-I",40424,"CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)","KG    ","10,06","10,06"]
["SINAPI-I 11051","SINAPI-I",11051,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)","KG    ","13,67","13,67"]
["SINAPI-I 1334","SINAPI-I",1334,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 \" (15,88 MM) 124,49 KG/M2","KG    ","11,18","11,18"]
["SINAPI-I 34666","SINAPI-I",34666,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ","88,32","88,32"]
["SINAPI-I 43125","SINAPI-I",43125,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM","M2    ","178,85","178,85"]
["SINAPI-I 20971","SINAPI-I",20971,"CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 2 1/2\", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN    ","25,14","25,14"]
["SINAPI-I 36148","SINAPI-I",36148,"CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS","UN    ","69,36","69,36"]
["SINAPI-I 1427","SINAPI-I",1427,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ","13,88","13,88"]
["SINAPI-I 11135","SINAPI-I",11135,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM","M2    ","69,35","69,35"]
["SINAPI-I 34347","SINAPI-I",34347,"CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM","M     ","18,68","18,68"]
["SINAPI-I 38404","SINAPI-I",38404,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ","538,62","538,62"]
["SINAPI-I 34481","SINAPI-I",34481,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ","661,07","661,07"]
["SINAPI-I 14053","SINAPI-I",14053,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN    ","13,60","13,60"]
["SINAPI-I 2591","SINAPI-I",2591,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN    ","11,65","11,65"]
["SINAPI-I 2586","SINAPI-I",2586,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN    ","22,40","22,40"]
["SINAPI-I 39331","SINAPI-I",39331,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN    ","8,63","8,63"]
["SINAPI-I 39334","SINAPI-I",39334,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN    ","7,74","7,74"]
["SINAPI-I 38996","SINAPI-I",38996,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN    ","19,35","19,35"]
["SINAPI-I 39863","SINAPI-I",39863,"CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2\"","UN    ","13,54","13,54"]
["SINAPI-I 11821","SINAPI-I",11821,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2","UN    ","8,85","8,85"]
["SINAPI-I 2527","SINAPI-I",2527,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ","9,15","9,15"]
["SINAPI-I 2484","SINAPI-I",2484,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ","33,46","33,46"]
["SINAPI-I 38428","SINAPI-I",38428,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE","UN    ","19,89","19,89"]
["SINAPI-I 3104","SINAPI-I",3104,"CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO","CJ    ","177,24","177,24"]
["SINAPI-I 1627","SINAPI-I",1627,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ","424,67","424,67"]
["SINAPI-I 39270","SINAPI-I",39270,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2","M     ","2,19","2,19"]
["SINAPI-I 11280","SINAPI-I",11280,"CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14\") OU 450 MM (18\") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO","UN    ","12.710,31","12.710,31"]
["SINAPI-I 12403","SINAPI-I",12403,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN    ","31,59","31,59"]
["SINAPI-I 3445","SINAPI-I",3445,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN    ","30,59","30,59"]
["SINAPI-I 3443","SINAPI-I",3443,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN    ","21,73","21,73"]
["SINAPI-I 3456","SINAPI-I",3456,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN    ","10,83","10,83"]
["SINAPI-I 43590","SINAPI-I",43590,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA COM CHAVE, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR","UN    ","151,37","151,37"]
["SINAPI-I 7216","SINAPI-I",7216,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)","UN    ","73,57","73,57"]
["SINAPI-I 37972","SINAPI-I",37972,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","6,44","6,44"]
["SINAPI-I 39866","SINAPI-I",39866,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN    ","17,57","17,57"]
["SINAPI-I 1865","SINAPI-I",1865,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN    ","153,24","153,24"]
["SINAPI-I 1827","SINAPI-I",1827,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ","98,53","98,53"]
["SINAPI-I 1880","SINAPI-I",1880,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN    ","2,88","2,88"]
["SINAPI-I 2626","SINAPI-I",2626,"CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\")","UN    ","29,61","29,61"]
["SINAPI-I 1776","SINAPI-I",1776,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"","UN    ","51,12","51,12"]
["SINAPI-I 1820","SINAPI-I",1820,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"","UN    ","27,13","27,13"]
["SINAPI-I 40414","SINAPI-I",40414,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")","UN    ","45,53","45,53"]
["SINAPI-I 1789","SINAPI-I",1789,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"","UN    ","82,88","82,88"]
["SINAPI-I 1807","SINAPI-I",1807,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN    ","313,00","313,00"]
["SINAPI-I 1798","SINAPI-I",1798,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2\"","UN    ","133,52","133,52"]
["SINAPI-I 1874","SINAPI-I",1874,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","4,15","4,15"]
["SINAPI-I 2619","SINAPI-I",2619,"CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN    ","66,84","66,84"]
["SINAPI-I 40806","SINAPI-I",40806,"DESENHISTA COPISTA (MENSALISTA)","MES   ","3.063,69","3.554,93"]
["SINAPI-I 38140","SINAPI-I",38140,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM","UN    ","22,80","22,80"]
["SINAPI-I 34734","SINAPI-I",34734,"DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN    ","1.668,63","1.668,63"]
["SINAPI-I 34686","SINAPI-I",34686,"DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40  ATE 50A","UN    ","12,27","12,27"]
["SINAPI-I 39473","SINAPI-I",39473,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN    ","106,95","106,95"]
["SINAPI-I 39480","SINAPI-I",39480,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN    ","299,06","299,06"]
["SINAPI-I 39460","SINAPI-I",39460,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN    ","180,29","180,29"]
["SINAPI-I 38869","SINAPI-I",38869,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN    ","18,88","18,88"]
["SINAPI-I 2433","SINAPI-I",2433,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS","UN    ","15,42","15,42"]
["SINAPI-I 10579","SINAPI-I",10579,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM","UN    ","20,73","20,73"]
["SINAPI-I 11002","SINAPI-I",11002,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM","KG    ","33,82","33,82"]
["SINAPI-I 2675","SINAPI-I",2675,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM","M     ","7,74","7,74"]
["SINAPI-I 40402","SINAPI-I",40402,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 40 MM","M     ","3,48","3,48"]
["SINAPI-I 2687","SINAPI-I",2687,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM","M     ","1,93","1,93"]
["SINAPI-I 39245","SINAPI-I",39245,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS","M     ","7,31","7,31"]
["SINAPI-I 37532","SINAPI-I",37532,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG    ","16,13","16,13"]
["SINAPI-I 2708","SINAPI-I",2708,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR","H     ","145,19","168,39"]
["SINAPI-I 40938","SINAPI-I",40938,"ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA)","MES   ","25.619,42","29.727,28"]
["SINAPI-I 43489","SINAPI-I",43489,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","1,17","1,17"]
["SINAPI-I 43490","SINAPI-I",43490,"EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","1,68","1,68"]
["SINAPI-I 10685","SINAPI-I",10685,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP","UN    ","856.245,65","856.245,65"]
["SINAPI-I 10902","SINAPI-I",10902,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN    ","94,66","94,66"]
["SINAPI-I 38367","SINAPI-I",38367,"ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM","UN    ","21,23","21,23"]
["SINAPI-I 11557","SINAPI-I",11557,"ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA MINIMA 6 MM, LARGURA *43*MM, ALTURA *230*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR","PAR   ","36,11","36,11"]
["SINAPI-I 38538","SINAPI-I",38538,"ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)","M     ","75,30","75,30"]
["SINAPI-I 3074","SINAPI-I",3074,"EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 75/ DE 85 MM (NBR 10351)","UN    ","91,49","91,49"]
["SINAPI-I 11469","SINAPI-I",11469,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL","UN    ","15,18","15,18"]
["SINAPI-I 43610","SINAPI-I",43610,"FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS)","CJ    ","85,43","85,43"]
["SINAPI-I 43461","SINAPI-I",43461,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","0,32","0,32"]
["SINAPI-I 43466","SINAPI-I",43466,"FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","1,68","1,68"]
["SINAPI-I 43586","SINAPI-I",43586,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES)","UN    ","9,71","9,71"]
["SINAPI-I 39014","SINAPI-I",39014,"FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA","KG    ","11,02","11,02"]
["SINAPI-I 12815","SINAPI-I",12815,"FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M","UN    ","8,97","8,97"]
["SINAPI-I 14153","SINAPI-I",14153,"FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF","UN    ","96,68","96,68"]
["SINAPI-I 3271","SINAPI-I",3271,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN    ","205,95","205,95"]
["SINAPI-I 39364","SINAPI-I",39364,"FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *10000* LITROS (NBR 7229)","UN    ","10.917,98","10.917,98"]
["SINAPI-I 12344","SINAPI-I",12344,"FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V","UN    ","3,56","3,56"]
["SINAPI-I 3311","SINAPI-I",3311,"GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,65 M","M3    ","500,21","500,21"]
["SINAPI-I 34800","SINAPI-I",34800,"GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO DE 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 x 1,0 x 1,0 M (C X L X A)","M3    ","466,29","466,29"]
["SINAPI-I 4020","SINAPI-I",4020,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 26 KN/M","M2    ","20,62","20,62"]
["SINAPI-I 11837","SINAPI-I",11837,"GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2","UN    ","78,73","78,73"]
["SINAPI-I 1564","SINAPI-I",1564,"GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS","UN    ","15,04","15,04"]
["SINAPI-I 11795","SINAPI-I",11795,"GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM","M2    ","445,28","445,28"]
["SINAPI-I 39586","SINAPI-I",39586,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN    ","178.250,93","178.250,93"]
["SINAPI-I 40527","SINAPI-I",40527,"GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE DE 1,6 T, COM 20 M DE CABO DE ACO (AQUISICAO)","UN    ","2.405,29","2.405,29"]
["SINAPI-I 44475","SINAPI-I",44475,"GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO  4 X 4","UN    ","1.258.165,24","1.258.165,24"]
["SINAPI-I 10921","SINAPI-I",10921,"HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)","UN    ","5.965,00","5.965,00"]
["SINAPI-I 12770","SINAPI-I",12770,"HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1\", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)","UN    ","850,95","850,95"]
["SINAPI-I 2701","SINAPI-I",2701,"INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)","H     ","30,66","35,56"]
["SINAPI-I 38077","SINAPI-I",38077,"INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ","12,48","12,48"]
["SINAPI-I 3394","SINAPI-I",3394,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV","UN    ","529,95","529,95"]
["SINAPI-I 34364","SINAPI-I",34364,"JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN    ","370,00","370,00"]
["SINAPI-I 3423","SINAPI-I",3423,"JANELA MAXIM AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA  PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)","M2    ","923,10","923,10"]
["SINAPI-I 21118","SINAPI-I",21118,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","3,15","3,15"]
["SINAPI-I 36348","SINAPI-I",36348,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","2,13","2,13"]
["SINAPI-I 38434","SINAPI-I",38434,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","3,87","3,87"]
["SINAPI-I 3522","SINAPI-I",3522,"JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4\", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","2,50","2,50"]
["SINAPI-I 3532","SINAPI-I",3532,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","19,20","19,20"]
["SINAPI-I 3540","SINAPI-I",3540,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","5,15","5,15"]
["SINAPI-I 38916","SINAPI-I",38916,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN    ","29,25","29,25"]
["SINAPI-I 20149","SINAPI-I",20149,"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","6,75","6,75"]
["SINAPI-I 12032","SINAPI-I",12032,"JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO","JG    ","54,34","54,34"]
["SINAPI-I 10911","SINAPI-I",10911,"JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","18,47","18,47"]
["SINAPI-I 39872","SINAPI-I",39872,"JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM","UN    ","428,41","428,41"]
["SINAPI-I 3672","SINAPI-I",3672,"JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA)","M     ","1,29","1,29"]
["SINAPI-I 39486","SINAPI-I",39486,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ","515,67","515,67"]
["SINAPI-I 39499","SINAPI-I",39499,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA , NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ","1.198,11","1.198,11"]
["SINAPI-I 3736","SINAPI-I",3736,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)","M2    ","43,25","43,25"]
["SINAPI-I 38780","SINAPI-I",38780,"LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)","UN    ","12,53","12,53"]
["SINAPI-I 38193","SINAPI-I",38193,"LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)","UN    ","6,08","6,08"]
["SINAPI-I 20270","SINAPI-I",20270,"LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA COLORIDA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)","UN    ","100,70","100,70"]
["SINAPI-I 37773","SINAPI-I",37773,"LIMPADORA DE SUCCAO TANQUE 7000 L, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","199.554,62","199.554,62"]
["SINAPI-I 13192","SINAPI-I",13192,"LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR PARA CONCRETO, POTENCIA 1.400 W, PRATO DIAMANTADO DE 5''","UN    ","5.735,16","5.735,16"]
["SINAPI-I 40287","SINAPI-I",40287,"LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8\", INCLUINDO PORCA E FLANGE","MES   ","5,00","5,00"]
["SINAPI-I 39833","SINAPI-I",39833,"LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *260* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL","H     ","33,18","33,18"]
["SINAPI-I 38889","SINAPI-I",38889,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)","UN    ","35,12","35,12"]
["SINAPI-I 12232","SINAPI-I",12232,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)","UN    ","21,94","21,94"]
["SINAPI-I 12266","SINAPI-I",12266,"LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)","UN    ","75,46","75,46"]
["SINAPI-I 37975","SINAPI-I",37975,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","4,78","4,78"]
["SINAPI-I 3843","SINAPI-I",3843,"LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM","UN    ","374,93","374,93"]
["SINAPI-I 37985","SINAPI-I",37985,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","26,56","26,56"]
["SINAPI-I 3893","SINAPI-I",3893,"LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","18,56","18,56"]
["SINAPI-I 1899","SINAPI-I",1899,"LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL","UN    ","0,94","0,94"]
["SINAPI-I 3922","SINAPI-I",3922,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1/2\"","UN    ","23,40","23,40"]
["SINAPI-I 40355","SINAPI-I",40355,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS,  3/4 \" X 1/2\"","UN    ","17,40","17,40"]
["SINAPI-I 3850","SINAPI-I",3850,"LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","12,60","12,60"]
["SINAPI-I 40366","SINAPI-I",40366,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN    ","63,58","63,58"]
["SINAPI-I 1895","SINAPI-I",1895,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","23,86","23,86"]
["SINAPI-I 2643","SINAPI-I",2643,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN    ","7,47","7,47"]
["SINAPI-I 3867","SINAPI-I",3867,"LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","76,74","76,74"]
["SINAPI-I 3883","SINAPI-I",3883,"LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","1,58","1,58"]
["SINAPI-I 20169","SINAPI-I",20169,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","11,89","11,89"]
["SINAPI-I 39292","SINAPI-I",39292,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN    ","7,19","7,19"]
["SINAPI-I 39299","SINAPI-I",39299,"LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN    ","20,22","20,22"]
["SINAPI-I 4119","SINAPI-I",4119,"MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ","55,82","55,82"]
["SINAPI-I 37456","SINAPI-I",37456,"MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16\" X1 MM","M     ","1,75","1,75"]
["SINAPI-I 20260","SINAPI-I",20260,"MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8\", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)","UN    ","16,17","16,17"]
["SINAPI-I 39700","SINAPI-I",39700,"MANTA ANTIRRUIDO DE POLIESTER (PET) PARA CONTRAPISO E = *8* MM","M2    ","28,22","28,22"]
["SINAPI-I 44508","SINAPI-I",44508,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM (NBR 15352)","M2    ","43,58","43,58"]
["SINAPI-I 44516","SINAPI-I",44516,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,00 MM ( NBR 15352)","M2    ","63,60","63,60"]
["SINAPI-I 40403","SINAPI-I",40403,"MAQUINA TRANSFORMADORA MONOFASICA PARA SOLDA ELETRICA, TENSAO DE 220 V, FREQUENCIA DE 60 HZ, FAIXA DE CORRENTE ENTRE 80 A (+/- 10 A) E 250 A, POTENCIA ENTRE 14,00 KVA E 15,0 KVA, CICLO DE TRABALHO ENTRE 10% E 20% A 250 A","UN    ","543,58","543,58"]
["SINAPI-I 38120","SINAPI-I",38120,"MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS","KG    ","153,43","153,43"]
["SINAPI-I 41388","SINAPI-I",41388,"MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2\"","M     ","54,92","54,92"]
["SINAPI-I 38595","SINAPI-I",38595,"MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN    ","2,11","2,11"]
["SINAPI-I 34788","SINAPI-I",34788,"MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN    ","1,27","1,27"]
["SINAPI-I 4061","SINAPI-I",4061,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 12/18* CM (H X L1/L2)","UN    ","31,01","31,01"]
["SINAPI-I 41419","SINAPI-I",41419,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO,Â  FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=300 MM X DN=10 MM","UN    ","6,85","6,85"]
["SINAPI-I 37521","SINAPI-I",37521,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *4.500* KG","UN    ","648.183,23","648.183,23"]
["SINAPI-I 11499","SINAPI-I",11499,"MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX","UN    ","955,18","955,18"]
["SINAPI-I 14252","SINAPI-I",14252,"MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 6,0HP, BOCAIS 3\" X 3\", HM/Q = 5 MCA / 24 M3/H A 52,5 MCA / 5,0 M3/H","UN    ","2.186,92","2.186,92"]
["SINAPI-I 40990","SINAPI-I",40990,"MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA)","MES   ","3.744,55","4.344,96"]
["SINAPI-I 358","SINAPI-I",358,"MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *1* M","UN    ","61,66","61,66"]
["SINAPI-I 4177","SINAPI-I",4177,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN    ","5,90","5,90"]
["SINAPI-I 4188","SINAPI-I",4188,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN    ","14,70","14,70"]
["SINAPI-I 4202","SINAPI-I",4202,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"","UN    ","142,14","142,14"]
["SINAPI-I 39609","SINAPI-I",39609,"NOBREAK TRIFASICO, DE 10 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA","UN    ","75.382,05","75.382,05"]
["SINAPI-I 4253","SINAPI-I",4253,"OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO","H     ","21,22","24,61"]
["SINAPI-I 40998","SINAPI-I",40998,"OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (MENSALISTA)","MES   ","4.190,27","4.862,15"]
["SINAPI-I 4248","SINAPI-I",4248,"OPERADOR DE PA CARREGADEIRA","H     ","30,36","35,22"]
["SINAPI-I 38402","SINAPI-I",38402,"PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO","UN    ","11,03","11,03"]
["SINAPI-I 4273","SINAPI-I",4273,"PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA","UN    ","314,86","314,86"]
["SINAPI-I 4356","SINAPI-I",4356,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM","UN    ","0,30","0,30"]
["SINAPI-I 11953","SINAPI-I",11953,"PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA","UN    ","3,76","3,76"]
["SINAPI-I 432","SINAPI-I",432,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA","UN    ","15,02","15,02"]
["SINAPI-I 4299","SINAPI-I",4299,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 \" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN    ","1,50","1,50"]
["SINAPI-I 40839","SINAPI-I",40839,"PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8\" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 \" (25,4 MM)","CENTO ","130,77","130,77"]
["SINAPI-I 4385","SINAPI-I",4385,"PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)","MIL   ","960,37","960,37"]
["SINAPI-I 10730","SINAPI-I",10730,"PEDRA ARDOSIA, CINZA, 30  X  30,  E= *1 CM","M2    ","41,09","41,09"]
["SINAPI-I 4727","SINAPI-I",4727,"PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","M3    ","88,23","88,23"]
["SINAPI-I 34744","SINAPI-I",34744,"PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL","M2    ","26,97","26,97"]
["SINAPI-I 43665","SINAPI-I",43665,"PERFIL \"U\" DE ACO LAMINADO, \"U\" 102 X 9,3","KG    ","11,71","11,71"]
["SINAPI-I 39420","SINAPI-I",39420,"PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)","M     ","10,34","10,34"]
["SINAPI-I 38541","SINAPI-I",38541,"PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM","UN    ","4.202.363,48","4.202.363,48"]
["SINAPI-I 40435","SINAPI-I",40435,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10\"","UN    ","877.651,79","877.651,79"]
["SINAPI-I 4783","SINAPI-I",4783,"PINTOR (HORISTA)","H     ","18,79","21,79"]
["SINAPI-I 4786","SINAPI-I",4786,"PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E=  *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)","M2    ","120,00","120,00"]
["SINAPI-I 40652","SINAPI-I",40652,"PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)","M2    ","170,88","170,88"]
["SINAPI-I 39417","SINAPI-I",39417,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)","M2    ","28,66","28,66"]
["SINAPI-I 43741","SINAPI-I",43741,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)","M2    ","23,16","23,16"]
["SINAPI-I 4309","SINAPI-I",4309,"PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 KALHETA","UN    ","8,21","8,21"]
["SINAPI-I 42438","SINAPI-I",42438,"PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN    ","2.072,34","2.072,34"]
["SINAPI-I 41091","SINAPI-I",41091,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA)","MES   ","2.193,25","2.544,92"]
["SINAPI-I 4337","SINAPI-I",4337,"PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8\"","UN    ","2,95","2,95"]
["SINAPI-I 5088","SINAPI-I",5088,"PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3  1/2\"","UN    ","6,66","6,66"]
["SINAPI-I 4943","SINAPI-I",4943,"PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)","M2    ","743,99","743,99"]
["SINAPI-I 11365","SINAPI-I",11365,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN    ","196,04","196,04"]
["SINAPI-I 21102","SINAPI-I",21102,"PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA","UN    ","23,18","23,18"]
["SINAPI-I 5045","SINAPI-I",5045,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14","UN    ","1.505,48","1.505,48"]
["SINAPI-I 41185","SINAPI-I",41185,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23","UN    ","5.210,05","5.210,05"]
["SINAPI-I 41191","SINAPI-I",41191,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29","UN    ","8.584,52","8.584,52"]
["SINAPI-I 41217","SINAPI-I",41217,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0","UN    ","5.714,85","5.714,85"]
["SINAPI-I 12388","SINAPI-I",12388,"POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M","UN    ","295,85","295,85"]
["SINAPI-I 11844","SINAPI-I",11844,"PRANCHA  APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ","54,20","54,20"]
["SINAPI-I 5078","SINAPI-I",5078,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12)","KG    ","21,44","21,44"]
["SINAPI-I 5075","SINAPI-I",5075,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)","KG    ","20,34","20,34"]
["SINAPI-I 11738","SINAPI-I",11738,"PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM (NBR 5688)","UN    ","13,40","13,40"]
["SINAPI-I 13396","SINAPI-I",13396,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ","782,38","782,38"]
["SINAPI-I 39756","SINAPI-I",39756,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ","392,64","392,64"]
["SINAPI-I 39799","SINAPI-I",39799,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR,  PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN","UN    ","40,31","40,31"]
["SINAPI-I 21059","SINAPI-I",21059,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM","UN    ","68,46","68,46"]
["SINAPI-I 1086","SINAPI-I",1086,"REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W","UN    ","26,45","26,45"]
["SINAPI-I 20047","SINAPI-I",20047,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","55,57","55,57"]
["SINAPI-I 6034","SINAPI-I",6034,"REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM","UN    ","16,97","16,97"]
["SINAPI-I 11678","SINAPI-I",11678,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO","UN    ","140,10","140,10"]
["SINAPI-I 6017","SINAPI-I",6017,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 \" (REF 1509)","UN    ","76,15","76,15"]
["SINAPI-I 10640","SINAPI-I",10640,"REGUA VIBRATORIA DE CONCRETO TRELICADA, EQUIPADA COM MOTOR A GASOLINA DE 9 HP","UN    ","15.196,43","15.196,43"]
["SINAPI-I 37329","SINAPI-I",37329,"REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR","KG    ","98,93","98,93"]
["SINAPI-I 10857","SINAPI-I",10857,"RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM","M     ","16,55","16,55"]
["SINAPI-I 14513","SINAPI-I",14513,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M","UN    ","613.566,62","613.566,62"]
["SINAPI-I 38393","SINAPI-I",38393,"ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)","UN    ","15,90","15,90"]
["SINAPI-I 20214","SINAPI-I",20214,"RUFO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA (SEM AMIANTO)","UN    ","61,30","61,30"]
["SINAPI-I 4512","SINAPI-I",4512,"SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ","2,29","2,29"]
["SINAPI-I 37741","SINAPI-I",37741,"SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)","UN    ","136.279,72","136.279,72"]
["SINAPI-I 40269","SINAPI-I",40269,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MODELO PICA-PAU, DIAMETRO DE 350 MM. CARACTERISTICAS DO MOTOR: TRIFASICO, POTENCIA DE 5 HP, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN    ","5.577,44","5.577,44"]
["SINAPI-I 39961","SINAPI-I",39961,"SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G","UN    ","21,26","21,26"]
["SINAPI-I 12295","SINAPI-I",12295,"SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS","UN    ","2,69","2,69"]
["SINAPI-I 21041","SINAPI-I",21041,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4\")","UN    ","39,53","39,53"]
["SINAPI-I 11033","SINAPI-I",11033,"SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO","UN    ","7,85","7,85"]
["SINAPI-I 3993","SINAPI-I",3993,"TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M2    ","124,22","124,22"]
["SINAPI-I 41613","SINAPI-I",41613,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E = 0,05 M","UN    ","106,91","106,91"]
["SINAPI-I 41619","SINAPI-I",41619,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM  FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M","UN    ","131,05","131,05"]
["SINAPI-I 2662","SINAPI-I",2662,"TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4\" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)","UN    ","14,10","14,10"]
["SINAPI-I 37737","SINAPI-I",37737,"TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","61.375,66","61.375,66"]
["SINAPI-I 37589","SINAPI-I",37589,"TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM","UN    ","332,06","332,06"]
["SINAPI-I 38016","SINAPI-I",38016,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","195,85","195,85"]
["SINAPI-I 12738","SINAPI-I",12738,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN    ","137,90","137,90"]
["SINAPI-I 20183","SINAPI-I",20183,"TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","50,85","50,85"]
["SINAPI-I 6311","SINAPI-I",6311,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/4\"","UN    ","204,53","204,53"]
["SINAPI-I 39325","SINAPI-I",39325,"TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","6,88","6,88"]
["SINAPI-I 37420","SINAPI-I",37420,"TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ","44,27","44,27"]
["SINAPI-I 37447","SINAPI-I",37447,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","352,43","352,43"]
["SINAPI-I 38462","SINAPI-I",38462,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","261,85","261,85"]
["SINAPI-I 7137","SINAPI-I",7137,"TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","10,31","10,31"]
["SINAPI-I 40419","SINAPI-I",40419,"TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 50 (2\")","UN    ","81,00","81,00"]
["SINAPI-I 7141","SINAPI-I",7141,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","9,51","9,51"]
["SINAPI-I 3585","SINAPI-I",3585,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN    ","22,60","22,60"]
["SINAPI-I 40398","SINAPI-I",40398,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN    ","580,42","580,42"]
["SINAPI-I 20179","SINAPI-I",20179,"TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","44,02","44,02"]
["SINAPI-I 37411","SINAPI-I",37411,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM","M2    ","18,41","18,41"]
["SINAPI-I 10917","SINAPI-I",10917,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM","M2    ","8,58","8,58"]
["SINAPI-I 34630","SINAPI-I",34630,"TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, COM GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA SOLO REFORCADO","UN    ","1.238,72","1.238,72"]
["SINAPI-I 34486","SINAPI-I",34486,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO)","UN    ","417,01","417,01"]
["SINAPI-I 7197","SINAPI-I",7197,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN    ","127,17","127,17"]
["SINAPI-I 40740","SINAPI-I",40740,"TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)","M2    ","186,86","186,86"]
["SINAPI-I 11067","SINAPI-I",11067,"TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,5 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM)","UN    ","536,51","536,51"]
["SINAPI-I 39321","SINAPI-I",39321,"TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL","UN    ","22,06","22,06"]
["SINAPI-I 1590","SINAPI-I",1590,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN    ","15,27","15,27"]
["SINAPI-I 34401","SINAPI-I",34401,"TIJOLO CERAMICO LAMINADO 5,5 X 11 X 23 CM (L X A X C)","UN    ","1,64","1,64"]
["SINAPI-I 7314","SINAPI-I",7314,"TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR","L     ","65,00","65,00"]
["SINAPI-I 7306","SINAPI-I",7306,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO","L     ","44,06","44,06"]
["SINAPI-I 38105","SINAPI-I",38105,"TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO)","UN    ","8,94","8,94"]
["SINAPI-I 38076","SINAPI-I",38076,"TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ","14,56","14,56"]
["SINAPI-I 39702","SINAPI-I",39702,"TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM SENSOR DE APROXIMACAO ELETRICO, BIVOLT","UN    ","2.073,66","2.073,66"]
["SINAPI-I 13416","SINAPI-I",13416,"TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1158)","UN    ","79,55","79,55"]
["SINAPI-I 12076","SINAPI-I",12076,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN    ","9.012,14","9.012,14"]
["SINAPI-I 7625","SINAPI-I",7625,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3","UN    ","1.282.109,97","1.282.109,97"]
["SINAPI-I 43605","SINAPI-I",43605,"TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER","M     ","41,83","41,83"]
["SINAPI-I 40624","SINAPI-I",40624,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2\", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M","M     ","99,25","99,25"]
["SINAPI-I 20994","SINAPI-I",20994,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6\", E= *10,97 MM, SCHEDULE 80, *42,56 KG/M","M     ","974,30","974,30"]
["SINAPI-I 21008","SINAPI-I",21008,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2\"),  E = 2,25 MM,  *1,2* KG/M (NBR 5580)","M     ","22,55","22,55"]
["SINAPI-I 36365","SINAPI-I",36365,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)","M     ","40,37","40,37"]
["SINAPI-I 41932","SINAPI-I",41932,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)","M     ","324,15","324,15"]
["SINAPI-I 38030","SINAPI-I",38030,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M     ","120,57","120,57"]
["SINAPI-I 39750","SINAPI-I",39750,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1 1/4 \" (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M     ","142,38","142,38"]
["SINAPI-I 12713","SINAPI-I",12713,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M     ","29,58","29,58"]
["SINAPI-I 12749","SINAPI-I",12749,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 79 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M     ","378,24","378,24"]
["SINAPI-I 13256","SINAPI-I",13256,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM","M     ","560,42","560,42"]
["SINAPI-I 7760","SINAPI-I",7760,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM","M     ","106,91","106,91"]
["SINAPI-I 12572","SINAPI-I",12572,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM","M     ","560,42","560,42"]
["SINAPI-I 7773","SINAPI-I",7773,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM","M     ","522,57","522,57"]
["SINAPI-I 7775","SINAPI-I",7775,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM","M     ","642,32","642,32"]
["SINAPI-I 7783","SINAPI-I",7783,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM","M     ","43,27","43,27"]
["SINAPI-I 9813","SINAPI-I",9813,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)","M     ","5,61","5,61"]
["SINAPI-I 44546","SINAPI-I",44546,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1600 MM X 49,0 MM PAREDE, ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)","M     ","1.295,22","1.295,22"]
["SINAPI-I 41988","SINAPI-I",41988,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16'' (450 MM)","M     ","7.151,68","7.151,68"]
["SINAPI-I 38051","SINAPI-I",38051,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2\") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)","M     ","7,06","7,06"]
["SINAPI-I 38975","SINAPI-I",38975,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM","M     ","50,15","50,15"]
["SINAPI-I 38036","SINAPI-I",38036,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM/ DE 355 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M     ","312,58","312,58"]
["SINAPI-I 9825","SINAPI-I",9825,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)","M     ","34,02","34,02"]
["SINAPI-I 9837","SINAPI-I",9837,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)","M     ","14,19","14,19"]
["SINAPI-I 9866","SINAPI-I",9866,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1\", AGUA FRIA PREDIAL","M     ","21,89","21,89"]
["SINAPI-I 12427","SINAPI-I",12427,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2\"","UN    ","270,47","270,47"]
["SINAPI-I 12439","SINAPI-I",12439,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3/4\"","UN    ","78,18","78,18"]
["SINAPI-I 9885","SINAPI-I",9885,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4\"","UN    ","33,59","33,59"]
["SINAPI-I 9897","SINAPI-I",9897,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","28,48","28,48"]
["SINAPI-I 37990","SINAPI-I",37990,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","14,63","14,63"]
["SINAPI-I 11781","SINAPI-I",11781,"VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 \" E ACABAMENTO METALICO CROMADO","UN    ","269,68","269,68"]
["SINAPI-I 11746","SINAPI-I",11746,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 \" (REF 1552-B)","UN    ","78,39","78,39"]
["SINAPI-I 10412","SINAPI-I",10412,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ","108,53","108,53"]
["SINAPI-I 6156","SINAPI-I",6156,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4 \" X 1.1/2 \", SEM UNHO E SEM LADRAO","UN    ","6,52","6,52"]
["SINAPI-I 38109","SINAPI-I",38109,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO)","UN    ","62,42","62,42"]
["SINAPI-I 13475","SINAPI-I",13475,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)","UN    ","4.283,62","4.283,62"]
["SINAPI-I 10489","SINAPI-I",10489,"VIDRACEIRO (HORISTA)","H     ","12,48","14,47"]
["SINAPI-I 10493","SINAPI-I",10493,"VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO","M2    ","256,66","256,66"]
["SINAPI-I 10505","SINAPI-I",10505,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO","M2    ","247,89","247,89"]
["SINAPI-I 41096","SINAPI-I",41096,"VIGIA DIURNO (MENSALISTA)","MES   ","1.967,26","2.282,70"]
["SICRO 0308310","SICRO","0308310","Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação","un",null,37422.4]
["SICRO 0308254","SICRO","0308254","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 3.000 kN - fornecimento e instalação","un",null,15810.38]
["SICRO 0308266","SICRO","0308266","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 9.000 kN - fornecimento e instalação","un",null,115083.16]
["SICRO 0308292","SICRO","0308292","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 3.000 kN - fornecimento e instalação","un",null,29258.57]
["SICRO 0308287","SICRO","0308287","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação","un",null,114449.88]
["SICRO 0308277","SICRO","0308277","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 5.000 kN - fornecimento e instalação","un",null,56803.57]
["SICRO 0408039","SICRO","0408039","Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 20 mm - fornecimento e instalação","un",null,44.61]
["SICRO 0607139","SICRO","0607139","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,31 m e altura = 6,17 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,90 m - areia e brita comerciais","m",null,61766.24]
["SICRO 0606792","SICRO","0606792","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,57 m e altura = 5,41 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,10 m - areia extraída e brita produzida","m",null,72841.24]
["SICRO 0607114","SICRO","0607114","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,55 m e altura = 3,56 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 4,90 m - areia e brita comerciais","m",null,34652.89]
["SICRO 0607118","SICRO","0607118","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,01 m e altura = 3,63 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 4,60 m - areia e brita comerciais","m",null,37278.95]
["SICRO 0606772","SICRO","0606772","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,08 m e altura = 4,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,80 m - areia extraída e brita produzida","m",null,45247.06]
["SICRO 0606784","SICRO","0606784","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,68 m e altura = 5,23 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,90 m - areia extraída e brita produzida","m",null,53255.26]
["SICRO 0606843","SICRO","0606843","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,31 m e altura = 7,87 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,80 m - areia e brita comerciais","m",null,70565.15]
["SICRO 0606851","SICRO","0606851","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 9,15 m e altura = 9,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,70 m - areia e brita comerciais","m",null,84989.7]
["SICRO 0605697","SICRO","0605697","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,80 m - brita comercial","m",null,2093.08]
["SICRO 0605618","SICRO","0605618","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,70 m - brita produzida","m",null,4189.38]
["SICRO 0605708","SICRO","0605708","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,90 m - brita comercial","m",null,5538.13]
["SICRO 0605651","SICRO","0605651","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,60 m - brita comercial","m",null,1517.53]
["SICRO 0605463","SICRO","0605463","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,90 m - brita produzida","m",null,2131.55]
["SICRO 0605471","SICRO","0605471","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,70 m - brita produzida","m",null,3952.67]
["SICRO 0605668","SICRO","0605668","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,30 m - brita comercial","m",null,6417.59]
["SICRO 0605482","SICRO","0605482","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,80 m - brita produzida","m",null,12456.55]
["SICRO 0605639","SICRO","0605639","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,65 m - brita produzida","m",null,18539.77]
["SICRO 0605731","SICRO","0605731","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 4,80 m - brita comercial","m",null,29410.15]
["SICRO 0605674","SICRO","0605674","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,50 m - brita comercial","m",null,7309.52]
["SICRO 0605490","SICRO","0605490","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,20 m - brita produzida","m",null,15794.81]
["SICRO 0605687","SICRO","0605687","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,80 m - brita comercial","m",null,25633.96]
["SICRO 0606433","SICRO","0606433","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 1,95 m e altura = 1,40 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,40 m - brita comercial","m",null,8803.65]
["SICRO 0606346","SICRO","0606346","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,55 m e altura = 1,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,50 m - brita produzida","m",null,11239.13]
["SICRO 0606354","SICRO","0606354","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,90 m e altura = 2,45 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 4,60 m - brita produzida","m",null,16627.96]
["SICRO 0606448","SICRO","0606448","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,60 m e altura = 3,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,10 m - brita comercial","m",null,19723.37]
["SICRO 0606367","SICRO","0606367","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,25 m e altura = 3,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - brita produzida","m",null,38432.22]
["SICRO 0606465","SICRO","0606465","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,20 m e altura = 3,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 9,10 m - brita produzida","m",null,20746.95]
["SICRO 0606488","SICRO","0606488","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,70 m e altura = 4,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,90 m - brita comercial","m",null,28638.54]
["SICRO 0606496","SICRO","0606496","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 6,00 m e altura = 5,45 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,30 m - brita comercial","m",null,47830.91]
["SICRO 0605504","SICRO","0605504","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m","m",null,5990.47]
["SICRO 0605816","SICRO","0605816","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m","m",null,9837.46]
["SICRO 0605853","SICRO","0605853","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 8,00 m","m",null,11928.94]
["SICRO 0605527","SICRO","0605527","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,00 m","m",null,10395.98]
["SICRO 0605598","SICRO","0605598","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,90 m","m",null,17180.4]
["SICRO 0605899","SICRO","0605899","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m","m",null,22880.69]
["SICRO 0605589","SICRO","0605589","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,10 m","m",null,17171.16]
["SICRO 0605512","SICRO","0605512","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,80 m","m",null,15685.3]
["SICRO 0605887","SICRO","0605887","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,70 m","m",null,25209.22]
["SICRO 0605533","SICRO","0605533","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,60 m","m",null,19800.21]
["SICRO 0605515","SICRO","0605515","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m","m",null,22637.39]
["SICRO 0605809","SICRO","0605809","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,10 m","m",null,37095.38]
["SICRO 0605558","SICRO","0605558","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,10 m","m",null,41477.5]
["SICRO 0605522","SICRO","0605522","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,50 m","m",null,42411.9]
["SICRO 0605814","SICRO","0605814","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,80 m","m",null,55019.15]
["SICRO 0705323","SICRO","0705323","Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",null,21690.56]
["SICRO 0705337","SICRO","0705337","Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",null,39671.62]
["SICRO 0705228","SICRO","0705228","Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",null,12218.57]
["SICRO 0705244","SICRO","0705244","Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",null,27131.67]
["SICRO 0705253","SICRO","0705253","Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",null,41749.73]
["SICRO 0705415","SICRO","0705415","Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",null,31699.82]
["SICRO 0705433","SICRO","0705433","Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",null,84386.72]
["SICRO 0705269","SICRO","0705269","Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",null,5577.48]
["SICRO 0705275","SICRO","0705275","Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",null,6093.02]
["SICRO 0705284","SICRO","0705284","Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,7298.58]
["SICRO 0705310","SICRO","0705310","Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,13786.45]
["SICRO 0705306","SICRO","0705306","Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,12376.79]
["SICRO 0705182","SICRO","0705182","Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,3314.68]
["SICRO 0705198","SICRO","0705198","Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,4229.1]
["SICRO 0705203","SICRO","0705203","Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",null,5775.02]
["SICRO 0705348","SICRO","0705348","Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",null,5299.25]
["SICRO 0705354","SICRO","0705354","Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",null,6745.49]
["SICRO 0705366","SICRO","0705366","Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",null,9457.27]
["SICRO 0705382","SICRO","0705382","Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",null,14082.88]
["SICRO 0705398","SICRO","0705398","Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,18378.87]
["SICRO 0804224","SICRO","0804224","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,1428.07]
["SICRO 0804226","SICRO","0804226","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,1469.4]
["SICRO 0804242","SICRO","0804242","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,2060.36]
["SICRO 0804249","SICRO","0804249","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,2704.4]
["SICRO 0804426","SICRO","0804426","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",null,5196.71]
["SICRO 0804265","SICRO","0804265","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,3576.37]
["SICRO 0804435","SICRO","0804435","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",null,11398.57]
["SICRO 0804439","SICRO","0804439","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",null,15908.11]
["SICRO 0804060","SICRO","0804060","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,329.22]
["SICRO 0804078","SICRO","0804078","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,374.07]
["SICRO 0804085","SICRO","0804085","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,795.91]
["SICRO 0804082","SICRO","0804082","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,657.01]
["SICRO 0804108","SICRO","0804108","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,1126.47]
["SICRO 0804115","SICRO","0804115","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,1415.96]
["SICRO 0804395","SICRO","0804395","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",null,3165.26]
["SICRO 0804130","SICRO","0804130","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,1689.67]
["SICRO 0804398","SICRO","0804398","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",null,3617.63]
["SICRO 0804157","SICRO","0804157","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,3011.19]
["SICRO 0804142","SICRO","0804142","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,2274.56]
["SICRO 0804173","SICRO","0804173","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,4977.26]
["SICRO 0804415","SICRO","0804415","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",null,11791.35]
["SICRO 0804322","SICRO","0804322","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,2433.16]
["SICRO 0804444","SICRO","0804444","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",null,5146.79]
["SICRO 0804450","SICRO","0804450","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",null,6644.25]
["SICRO 0804349","SICRO","0804349","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,4359.88]
["SICRO 0804356","SICRO","0804356","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,5422.67]
["SICRO 0804375","SICRO","0804375","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,8118.44]
["SICRO 0804359","SICRO","0804359","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,6863.56]
["SICRO 0804468","SICRO","0804468","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita produzida","m",null,317.58]
["SICRO 0804471","SICRO","0804471","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA1 - areia e brita comerciais","m",null,489.84]
["SICRO 0804180","SICRO","0804180","Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",null,1110.78]
["SICRO 0804191","SICRO","0804191","Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",null,1838.54]
["SICRO 0804202","SICRO","0804202","Corpo de BDTC D = 1,20 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",null,2580.37]
["SICRO 0804022","SICRO","0804022","Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",null,409.4]
["SICRO 0804029","SICRO","0804029","Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",null,627.7]
["SICRO 0804045","SICRO","0804045","Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",null,1243.68]
["SICRO 0804292","SICRO","0804292","Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",null,2324.29]
["SICRO 0804303","SICRO","0804303","Corpo de BTTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",null,3677.46]
["SICRO 0805449","SICRO","0805449","Dentes para bueiros duplos D = 1,00 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",null,67.53]
["SICRO 0805436","SICRO","0805436","Dentes para bueiros simples D = 0,60 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",null,16.97]
["SICRO 0909620","SICRO","0909620","Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial","m²",null,119.34]
["SICRO 0919247","SICRO","0919247","Cobertura em chapas zincadas com espessura de 0,43 mm - utilização 2 vezes","m²",null,40.1]
["SICRO 0919012","SICRO","0919012","Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados","un",null,61662.23]
["SICRO 1109666","SICRO","1109666","Argamassa de cimento e areia 1:2 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",null,564.72]
["SICRO 1109672","SICRO","1109672","Argamassa de cimento e areia com aditivo aglutinante 1:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",null,424.6]
["SICRO 1110000","SICRO","1110000","Concreto","m³",null,0]
["SICRO 1100658","SICRO","1100658","Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",null,548.72]
["SICRO 1108114","SICRO","1108114","Concreto com 8% de microssílica fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",null,563.35]
["SICRO 1107890","SICRO","1107890","Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",null,474.78]
["SICRO 1107907","SICRO","1107907","Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",null,479.14]
["SICRO 1116263","SICRO","1116263","Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais","m³",null,423.25]
["SICRO 1103853","SICRO","1103853","Concreto poroso para tubos de drenagem fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",null,467.26]
["SICRO 1207702","SICRO","1207702","Concreto fck = 30 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais","m³",null,664.56]
["SICRO 1207710","SICRO","1207710","Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em pisos","m³",null,883.18]
["SICRO 1207691","SICRO","1207691","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe III com seção de 20 a 40 m²","m³",null,1016.38]
["SICRO 1208353","SICRO","1208353","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe IV com seção superior a 90 m²","m³",null,952.99]
["SICRO 1208341","SICRO","1208341","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe II com seção superior a 90 m²","m³",null,987.78]
["SICRO 1207665","SICRO","1207665","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 40 a 60 m²","m³",null,1265.96]
["SICRO 1400973","SICRO","1400973","Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno","m",null,1.41]
["SICRO 1416257","SICRO","1416257","Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm","m",null,239.1]
["SICRO 1400978","SICRO","1400978","Solda tipo MIG/MAG manual","kg",null,184.07]
["SICRO 1516306","SICRO","1516306","Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 289 cm² de área de célula - fornecimento e instalação","m²",null,76.14]
["SICRO 1505847","SICRO","1505847","Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, e H = 20 cm com altura de 4 a 6 m - confecção e assentamento","m²",null,184.5]
["SICRO 1600438","SICRO","1600438","Demolição de concreto armado","m³",null,564.59]
["SICRO 1608144","SICRO","1608144","Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44 mm","m",null,203.85]
["SICRO 1600400","SICRO","1600400","Preparo e regularização de terreno em desnível","m²",null,4.86]
["SICRO 1716617","SICRO","1716617","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 3.000 m","m³",null,126.1]
["SICRO 1716628","SICRO","1716628","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 800 a 1.000 m","m³",null,117.29]
["SICRO 1716651","SICRO","1716651","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 2.000 a 2.500 m","m³",null,43.08]
["SICRO 1716639","SICRO","1716639","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 4,0 m² - perfuração e detonação - plataforma com duas torres de perfuração","m³",null,52.19]
["SICRO 1917483","SICRO","1917483","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",null,4.65]
["SICRO 1917493","SICRO","1917493","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m","m³",null,7.61]
["SICRO 1917499","SICRO","1917499","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m","m³",null,9.65]
["SICRO 1917514","SICRO","1917514","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.300 a 7.500 m","m³",null,15.9]
["SICRO 1917737","SICRO","1917737","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",null,4]
["SICRO 1917226","SICRO","1917226","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m","m³",null,9.18]
["SICRO 1917281","SICRO","1917281","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m","m³",null,7.6]
["SICRO 1917291","SICRO","1917291","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m","m³",null,12.28]
["SICRO 1917302","SICRO","1917302","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 6.700 a 6.900 m","m³",null,24.17]
["SICRO 1917273","SICRO","1917273","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",null,4.58]
["SICRO 1917381","SICRO","1917381","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m","m³",null,9.24]
["SICRO 1917388","SICRO","1917388","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m","m³",null,12.46]
["SICRO 1917365","SICRO","1917365","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",null,4.09]
["SICRO 1901519","SICRO","1901519","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",null,8.87]
["SICRO 1901525","SICRO","1901525","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",null,11.84]
["SICRO 1917115","SICRO","1917115","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",null,10.76]
["SICRO 1917152","SICRO","1917152","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",null,10.15]
["SICRO 1917580","SICRO","1917580","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",null,7.4]
["SICRO 1917596","SICRO","1917596","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m","m³",null,32.6]
["SICRO 1917576","SICRO","1917576","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",null,5.48]
["SICRO 1917337","SICRO","1917337","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",null,7.25]
["SICRO 1917344","SICRO","1917344","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m","m³",null,24.53]
["SICRO 1917454","SICRO","1917454","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m","m³",null,23.88]
["SICRO 1901536","SICRO","1901536","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",null,7.91]
["SICRO 1901543","SICRO","1901543","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",null,10.52]
["SICRO 1901547","SICRO","1901547","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",null,13.36]
["SICRO 1917163","SICRO","1917163","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",null,9.06]
["SICRO 1917204","SICRO","1917204","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",null,8.88]
["SICRO 1917545","SICRO","1917545","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",null,7.23]
["SICRO 1917565","SICRO","1917565","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m","m³",null,28.27]
["SICRO 1917240","SICRO","1917240","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",null,8.28]
["SICRO 1917247","SICRO","1917247","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m","m³",null,12.26]
["SICRO 1917319","SICRO","1917319","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m","m³",null,10.42]
["SICRO 1917326","SICRO","1917326","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m","m³",null,29.14]
["SICRO 1917426","SICRO","1917426","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m","m³",null,11.61]
["SICRO 1917433","SICRO","1917433","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m","m³",null,27.84]
["SICRO 1917054","SICRO","1917054","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",null,13.24]
["SICRO 1901566","SICRO","1901566","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",null,13.61]
["SICRO 1901569","SICRO","1901569","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",null,13.8]
["SICRO 1917198","SICRO","1917198","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",null,9.2]
["SICRO 1917623","SICRO","1917623","Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",null,19.35]
["SICRO 1917358","SICRO","1917358","Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque até 500 m","m³",null,7.22]
["SICRO 1917477","SICRO","1917477","Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",null,32.94]
["SICRO 1901573","SICRO","1901573","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",null,7.58]
["SICRO 1901587","SICRO","1901587","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",null,12.55]
["SICRO 1917144","SICRO","1917144","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",null,9.82]
["SICRO 1917034","SICRO","1917034","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",null,16.38]
["SICRO 1917609","SICRO","1917609","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",null,12.44]
["SICRO 1917260","SICRO","1917260","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",null,6.59]
["SICRO 1917465","SICRO","1917465","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",null,12.79]
["SICRO 1917472","SICRO","1917472","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m","m³",null,41.26]
["SICRO 1901589","SICRO","1901589","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",null,7.97]
["SICRO 1917097","SICRO","1917097","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",null,10.05]
["SICRO 1917173","SICRO","1917173","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",null,9.21]
["SICRO 1917030","SICRO","1917030","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 3.000 m","m³",null,17.11]
["SICRO 1917638","SICRO","1917638","Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 2.700 a 3.000 m","m³",null,19.32]
["SICRO 1917648","SICRO","1917648","Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.400 a 1.600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",null,19.92]
["SICRO 1917664","SICRO","1917664","Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 2.000 a 2.500 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",null,19.57]
["SICRO 1917678","SICRO","1917678","Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 2.500 a 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",null,19.49]
["SICRO 1917686","SICRO","1917686","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.000 a 1.200 m","m³",null,10.86]
["SICRO 1917695","SICRO","1917695","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 200 a 400 m","m³",null,8.41]
["SICRO 1917713","SICRO","1917713","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.200 a 1.400 m","m³",null,9.91]
["SICRO 1901613","SICRO","1901613","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 1.800 a 2.100 m","m³",null,19.88]
["SICRO 1901623","SICRO","1901623","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",null,11.4]
["SICRO 1917073","SICRO","1917073","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",null,15.11]
["SICRO 1917113","SICRO","1917113","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",null,15.11]
["SICRO 1917150","SICRO","1917150","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",null,14.09]
["SICRO 2003867","SICRO","2003867","Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kN/m","m²",null,17.06]
["SICRO 2003637","SICRO","2003637","Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 03 - areia extraída e brita produzida","un",null,2453.67]
["SICRO 2003598","SICRO","2003598","Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia extraída e brita produzida","un",null,193.73]
["SICRO 2003516","SICRO","2003516","Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida","un",null,3973.77]
["SICRO 2003521","SICRO","2003521","Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais","un",null,4197.23]
["SICRO 2003529","SICRO","2003529","Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais","un",null,5328.28]
["SICRO 2003497","SICRO","2003497","Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais","un",null,5952.69]
["SICRO 2003503","SICRO","2003503","Caixa coletora de sarjeta - CCS 14 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais","un",null,7185.55]
["SICRO 2003511","SICRO","2003511","Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais","un",null,8201.5]
["SICRO 2003552","SICRO","2003552","Caixa coletora de sarjeta - CCS 19 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida","un",null,7884.93]
["SICRO 2003741","SICRO","2003741","Caixa coletora de talvegue - CCT 08 - areia extraída e brita produzida","un",null,4420.26]
["SICRO 2003743","SICRO","2003743","Caixa coletora de talvegue - CCT 09 - areia extraída e brita produzida","un",null,5278.61]
["SICRO 2003763","SICRO","2003763","Caixa coletora de talvegue - CCT 19 - areia extraída e brita produzida","un",null,7249.56]
["SICRO 2003653","SICRO","2003653","Caixa de ligação e passagem - CLP 07 - areia extraída e brita produzida","un",null,1786]
["SICRO 2003662","SICRO","2003662","Caixa de ligação e passagem - CLP 11 - areia e brita comerciais","un",null,3949.21]
["SICRO 2019782","SICRO","2019782","Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 57,9 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",null,885.91]
["SICRO 2019778","SICRO","2019778","Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 400 kN - 100,0 x 34,9 x 29,4 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",null,2003.1]
["SICRO 2019768","SICRO","2019768","Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 38,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto","m",null,910.04]
["SICRO 2003799","SICRO","2003799","Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",null,60.34]
["SICRO 2003715","SICRO","2003715","Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia extraída e brita produzida","un",null,1722.24]
["SICRO 2003724","SICRO","2003724","Chaminé dos poços de visita - CPV 06 - areia e brita comerciais","un",null,2785.46]
["SICRO 2003421","SICRO","2003421","Descida d'água de aterros em degraus - DAD 09 - areia e brita comerciais","m",null,1089.55]
["SICRO 2003433","SICRO","2003433","Descida d'água de aterros em degraus - DAD 15 - areia e brita comerciais","m",null,2308.3]
["SICRO 2003438","SICRO","2003438","Descida d'água de aterros em degraus - DAD 18 - areia extraída e brita produzida","m",null,3016.33]
["SICRO 2003402","SICRO","2003402","Descida d'água de cortes em degraus - DCD 04 - areia extraída e brita produzida","m",null,696.94]
["SICRO 2003454","SICRO","2003454","Dissipador de energia - DEB 04 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",null,1764.74]
["SICRO 2003469","SICRO","2003469","Dissipador de energia - DEB 11 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",null,4590.53]
["SICRO 2015642","SICRO","2015642","Dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação","m",null,152.65]
["SICRO 2003915","SICRO","2003915","Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo de concreto perfurado e brita comercial","m",null,112.65]
["SICRO 2003573","SICRO","2003573","Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 02 - tubo PEAD e areia comercial","m",null,144.07]
["SICRO 2003562","SICRO","2003562","Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 - tubo de concreto perfurado, areia extraída e brita produzida - madeira com utilização de 5 vezes","m",null,114.62]
["SICRO 2004506","SICRO","2004506","Dreno profundo H = 1,0 m - com geocomposto drenante - inclusive escavação e reaterro","m",null,56.18]
["SICRO 2003384","SICRO","2003384","Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia extraída e brita produzida","un",null,46.47]
["SICRO 2003819","SICRO","2003819","Envelope de brita 15 x 15 cm para tubos enterrados com diâmetro externo de 75 a 110 mm","m",null,6.41]
["SICRO 2003850","SICRO","2003850","Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual","m³",null,151.04]
["SICRO 2003371","SICRO","2003371","Meio-fio de concreto - MFC 02 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira","m",null,88.36]
["SICRO 2003950","SICRO","2003950","Meio-fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida","m",null,13.71]
["SICRO 2003951","SICRO","2003951","Meio-fio de concreto - MFC 07 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais","m",null,29.02]
["SICRO 2003688","SICRO","2003688","Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais","un",null,4565.44]
["SICRO 2003704","SICRO","2003704","Poço de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais","un",null,3011.82]
["SICRO 2003709","SICRO","2003709","Poço de visita - PVI 17 - areia extraída e brita produzida","un",null,4014.88]
["SICRO 2003982","SICRO","2003982","Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 140-35 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida","m",null,104.75]
["SICRO 2003933","SICRO","2003933","Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 60-20 - escavação mecânica","m",null,7.49]
["SICRO 2003283","SICRO","2003283","Sarjeta triangular de concreto - STC 100-21 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",null,77.59]
["SICRO 2003318","SICRO","2003318","Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",null,66.81]
["SICRO 2003270","SICRO","2003270","Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",null,56.16]
["SICRO 2003301","SICRO","2003301","Sarjeta triangular sem revestimento - STT 80-15 - escavação mecânica","m",null,7.03]
["SICRO 2003362","SICRO","2003362","Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 04 - areia extraída e brita produzida","m",null,431.96]
["SICRO 2003772","SICRO","2003772","Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",null,275.58]
["SICRO 2003889","SICRO","2003889","Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",null,825.88]
["SICRO 2003890","SICRO","2003890","Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",null,1020]
["SICRO 2003770","SICRO","2003770","Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",null,270.93]
["SICRO 2003783","SICRO","2003783","Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",null,1085.89]
["SICRO 2003996","SICRO","2003996","Tubo PEAD para drenagem - D = 2.500 mm - fornecimento e instalação","m",null,14673.43]
["SICRO 2003988","SICRO","2003988","Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalação","m",null,751.71]
["SICRO 2003305","SICRO","2003305","Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica","m",null,41.26]
["SICRO 2108166","SICRO","2108166","Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada","m³",null,29.87]
["SICRO 2106295","SICRO","2106295","Estroncas para valas com D = 15 cm - madeira com utilização de 3 vezes","m",null,21.53]
["SICRO 2306681","SICRO","2306681","Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.700 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",null,8208.05]
["SICRO 2306658","SICRO","2306658","Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",null,11675.1]
["SICRO 2306636","SICRO","2306636","Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 900 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",null,2180.55]
["SICRO 2306670","SICRO","2306670","Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",null,3389.09]
["SICRO 2306677","SICRO","2306677","Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.500 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",null,5979.37]
["SICRO 2306630","SICRO","2306630","Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 16 mm - D = 1.600 mm","m",null,11283.49]
["SICRO 2306607","SICRO","2306607","Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 700 mm","m",null,1593.94]
["SICRO 2306612","SICRO","2306612","Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 800 mm","m",null,2532.16]
["SICRO 2306718","SICRO","2306718","Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.600 mm","m",null,3006.53]
["SICRO 2306710","SICRO","2306710","Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.300 mm","m",null,4744.46]
["SICRO 2306705","SICRO","2306705","Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm","m",null,384.86]
["SICRO 2306122","SICRO","2306122","Estaca duplo trilho TR 68 - com emenda - fornecimento e cravação","m",null,770.97]
["SICRO 2306074","SICRO","2306074","Estaca hélice contínua - confecção","m³",null,193.35]
["SICRO 2306103","SICRO","2306103","Estaca pré-moldada de concreto protendido 20 x 20 cm - produzida - sem emenda - cravação","m",null,92.83]
["SICRO 2306097","SICRO","2306097","Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 35 t - comercial - sem emenda - fornecimento e cravação","m",null,136.27]
["SICRO 2306181","SICRO","2306181","Estaca raiz perfurada na rocha com D = 45 cm - confecção","m",null,1953.46]
["SICRO 2306127","SICRO","2306127","Estaca triplo trilho TR 68 - com emenda - fornecimento e cravação","m",null,1142.21]
["SICRO 2306306","SICRO","2306306","Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 26 x 26 cm","m",null,64.55]
["SICRO 2419705","SICRO","2419705","Pintura com epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm","m²",null,9.73]
["SICRO 2607152","SICRO","2607152","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 68, bitola larga","un",null,390209.44]
["SICRO 2607162","SICRO","2607162","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 45, bitola mista","un",null,339631.69]
["SICRO 2607154","SICRO","2607154","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 68, bitola larga","un",null,470003.82]
["SICRO 2607216","SICRO","2607216","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, TR 57, bitola métrica","un",null,413471.28]
["SICRO 2607344","SICRO","2607344","Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola larga, dormente de madeira ou concreto","un",null,222.63]
["SICRO 2607342","SICRO","2607342","Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto","un",null,254.03]
["SICRO 2607337","SICRO","2607337","Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola mista, dormente de madeira ou concreto","un",null,1315.93]
["SICRO 2607093","SICRO","2607093","Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:10, bitola larga","jg",null,55627.17]
["SICRO 2607090","SICRO","2607090","Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:14, bitola métrica","jg",null,31932.24]
["SICRO 2809175","SICRO","2809175","Demolição de AMV 1:12 TR 45, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",null,2379.7]
["SICRO 2809198","SICRO","2809198","Demolição de AMV 1:14 TR 45, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",null,3951.51]
["SICRO 2809182","SICRO","2809182","Demolição de AMV 1:8 TR 45, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",null,2396.85]
["SICRO 2809161","SICRO","2809161","Demolição de via, bitola métrica, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",null,23474.39]
["SICRO 2809168","SICRO","2809168","Demolição de via, bitola mista, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 68, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",null,30167.13]
["SICRO 3009344","SICRO","3009344","Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR68, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica","un",null,94.37]
["SICRO 3009348","SICRO","3009348","Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de UIC60, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica","un",null,179.5]
["SICRO 3009004","SICRO","3009004","Dormente de concreto monobloco protendido bitola larga - confecção","un",null,449.41]
["SICRO 3009064","SICRO","3009064","Dormente de concreto monobloco, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com pórtico","km",null,1111476.64]
["SICRO 3009072","SICRO","3009072","Dormente de madeira, bitola larga ou mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km - posicionamento mecanizado com carregadeira","km",null,818304.69]
["SICRO 3009132","SICRO","3009132","Pré-alinhamento manual da grade com dormente de madeira","km",null,1242.5]
["SICRO 3009304","SICRO","3009304","Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",null,2225243.75]
["SICRO 3009046","SICRO","3009046","Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",null,1777663.84]
["SICRO 3009289","SICRO","3009289","Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","km",null,2481934.13]
["SICRO 3009247","SICRO","3009247","Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",null,1835175.33]
["SICRO 3009047","SICRO","3009047","Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",null,2392714.45]
["SICRO 3009248","SICRO","3009248","Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",null,2150358.63]
["SICRO 3009319","SICRO","3009319","Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual","km",null,3266102.43]
["SICRO 3009299","SICRO","3009299","Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",null,2049849.48]
["SICRO 3009269","SICRO","3009269","Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",null,2608301.81]
["SICRO 3105941","SICRO","3105941","Fôrma em chapa metálica 1/8\" para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",null,28.34]
["SICRO 3108009","SICRO","3108009","Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",null,85.04]
["SICRO 3103303","SICRO","3103303","Fôrmas de tábuas de pinho para drenos - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",null,41]
["SICRO 3205868","SICRO","3205868","Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento","m³",null,864.92]
["SICRO 3606584","SICRO","3606584","Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",null,23.71]
["SICRO 3606581","SICRO","3606581","Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 600 a 900 m","m³",null,23.23]
["SICRO 3606545","SICRO","3606545","Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.400 a 1.600 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",null,48.83]
["SICRO 3606503","SICRO","3606503","Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.600 a 1.800 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",null,52.96]
["SICRO 3606518","SICRO","3606518","Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.000 a 1.200 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",null,45.3]
["SICRO 3606559","SICRO","3606559","Fabricação de tetrápode de 8 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais","un",null,1871.83]
["SICRO 3606567","SICRO","3606567","Fabricação de Xbloc de 11 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida","un",null,1852.77]
["SICRO 3713904","SICRO","3713904","Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm","m",null,276.71]
["SICRO 3713824","SICRO","3713824","Confecção de barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm","m",null,231.88]
["SICRO 3716133","SICRO","3716133","Fabricação de mourão de concreto esticador - seção triangular de 15 cm - areia e brita comercias","un",null,31.72]
["SICRO 3713699","SICRO","3713699","Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.980 mm","un",null,312608.33]
["SICRO 3713690","SICRO","3713690","Terminal de ancoragem de defensa metálica em barreira New Jersey - fornecimento e implantação","un",null,580.29]
["SICRO 3806418","SICRO","3806418","Elevação de estruturas de 929 a 1.390 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico","un",null,98.26]
["SICRO 3806397","SICRO","3806397","Fabricação de superestrutura metálica para passarela PL-30 - exceto piso de concreto","un",null,391862.28]
["SICRO 3806403","SICRO","3806403","Limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço","m²",null,9.03]
["SICRO 3806430","SICRO","3806430","Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 6 a 8 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada","m³",null,10.56]
["SICRO 4011444","SICRO","4011444","Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial","t",null,207.27]
["SICRO 4011449","SICRO","4011449","Areia asfalto a quente com asfalto polímero - faixa B - areia extraída","t",null,125.32]
["SICRO 4011277","SICRO","4011277","Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita produzida","m³",null,163.4]
["SICRO 4011458","SICRO","4011458","Concreto asfáltico - faixa B - areia extraída e brita produzida","t",null,143.64]
["SICRO 4011460","SICRO","4011460","Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia extraída e brita produzida","t",null,143.91]
["SICRO 4016007","SICRO","4016007","Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³","m³",null,4.77]
["SICRO 4011402","SICRO","4011402","Lama asfáltica - faixa I - areia e brita comerciais","m²",null,0.88]
["SICRO 4011410","SICRO","4011410","Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita comercial","m²",null,4.16]
["SICRO 4011354","SICRO","4011354","Pintura de ligação - emulsão com polímero","m²",null,0.29]
["SICRO 4011424","SICRO","4011424","Pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais","m³",null,343.35]
["SICRO 4011440","SICRO","4011440","Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa IV - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",null,199.38]
["SICRO 4011488","SICRO","4011488","Reciclagem com espuma asfáltica e incorporação do revestimento asfáltico à base com adição de cimento","m³",null,54.05]
["SICRO 4011210","SICRO","4011210","Regularização do subleito com fresagem corte e controle automático de greide","m²",null,1.21]
["SICRO 4011371","SICRO","4011371","Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita produzida","m²",null,4.08]
["SICRO 4011370","SICRO","4011370","Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial","m²",null,5.29]
["SICRO 4011365","SICRO","4011365","Tratamento superficial simples com banho diluído com emulsão com polímero - brita produzida","m²",null,1.49]
["SICRO 4011385","SICRO","4011385","Tratamento superficial triplo com CAP com polímero - brita produzida","m²",null,3.32]
["SICRO 4208151","SICRO","4208151","Ancoragem regulável para estais de 19 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final","un",null,22854.62]
["SICRO 4208203","SICRO","4208203","Ancoragem regulável para estais de 43 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final","un",null,50845.19]
["SICRO 4208212","SICRO","4208212","Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 61 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",null,38127.46]
["SICRO 4208219","SICRO","4208219","Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 31 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",null,18813.87]
["SICRO 4208235","SICRO","4208235","Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 73 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",null,47544.37]
["SICRO 4208238","SICRO","4208238","Tubo PEAD para estais - D = 280 mm - fornecimento e instalação","m",null,1963.99]
["SICRO 4413905","SICRO","4413905","Hidrossemeadura","m²",null,6.46]
["SICRO 4413017","SICRO","4413017","Retentores de sedimentos em fibras vegetais - D = 20 cm","m",null,47.17]
["SICRO 4507756","SICRO","4507756","Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",null,1520.37]
["SICRO 4507771","SICRO","4507771","Ancoragem ativa com 7 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",null,820.34]
["SICRO 4507782","SICRO","4507782","Ancoragem ativa para lajes com 4 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",null,1553.27]
["SICRO 4507795","SICRO","4507795","Ancoragem passiva com 27 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",null,1569.62]
["SICRO 4507867","SICRO","4507867","Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",null,108.02]
["SICRO 4507851","SICRO","4507851","Bainha metálica ovalizada seção 19 x 36 mm para 1 cordoalha D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",null,50.91]
["SICRO 4507826","SICRO","4507826","Bainha metálica redonda D = 120 mm para 30 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",null,216.47]
["SICRO 4507835","SICRO","4507835","Bainha metálica redonda D = 65 mm para 12 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",null,108.62]
["SICRO 4507841","SICRO","4507841","Bainha metálica redonda D = 75 mm para 18 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",null,122.06]
["SICRO 4507958","SICRO","4507958","Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","kg",null,17.58]
["SICRO 4816019","SICRO","4816019","Areia extraída com escavadeira hidráulica de longo alcance","m³",null,7.85]
["SICRO 4816022","SICRO","4816022","Confecção de tubos de concreto D = 0,50 m - areia e brita comerciais","m",null,80.22]
["SICRO 4816102","SICRO","4816102","Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,30 m - areia e brita comerciais","m",null,40.21]
["SICRO 4805770","SICRO","4805770","Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 3 a 4 m","m³",null,100.13]
["SICRO 4816010","SICRO","4816010","Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira","m³",null,36.4]
["SICRO 4915724","SICRO","4915724","Caiação mecanizada com fixador de cal","m²",null,1.79]
["SICRO 4915790","SICRO","4915790","Limpeza de emulsão asfáltica ou asfalto diluído derramados na pista - remoção com minicarregadeira com vassoura e descarga livre","t",null,247.54]
["SICRO 4915634","SICRO","4915634","Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro acima de 1,00 até 1,50 m","m",null,64.24]
["SICRO 4915801","SICRO","4915801","Mistura betuminosa","m³",null,0]
["SICRO 4915729","SICRO","4915729","Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção triangular - mourão - areia e brita comerciais","m",null,19.28]
["SICRO 4915595","SICRO","4915595","Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção triangular - areia extraída e brita produzida","m",null,28.15]
["SICRO 4915746","SICRO","4915746","Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição mecânica e corte com serra","m³",null,275.23]
["SICRO 4915796","SICRO","4915796","Remoção de veículos de pequeno porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes","un",null,319.06]
["SICRO 4915626","SICRO","4915626","Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial","m",null,2.08]
["SICRO 4913703","SICRO","4913703","Substituição de cartucho de absorção de energia tipo A - fornecimento e instalação, e reposicionamento do amortecedor retrátil","un",null,5614.62]
["SICRO 5213345","SICRO","5213345","Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","un.dia",null,5.64]
["SICRO 5213383","SICRO","5213383","Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","un.dia",null,0.85]
["SICRO 5214012","SICRO","5214012","Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm","m²",null,29.38]
["SICRO 5213413","SICRO","5213413","Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm","m²",null,68.54]
["SICRO 5214003","SICRO","5214003","Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm","m²",null,58.77]
["SICRO 5212560","SICRO","5212560","Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","un.dia",null,4.03]
["SICRO 5213442","SICRO","5213442","Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",null,604.29]
["SICRO 5213458","SICRO","5213458","Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",null,562.25]
["SICRO 5213372","SICRO","5213372","Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação","un",null,1276.49]
["SICRO 5213509","SICRO","5213509","Placa em aço - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação","un",null,3313.43]
["SICRO 5213379","SICRO","5213379","Placa em aço - película III + III - chapa recuperada - fornecimento e implantação","m²",null,438.05]
["SICRO 5213414","SICRO","5213414","Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção","m²",null,551.58]
["SICRO 5213566","SICRO","5213566","Placa em aço, modulada - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação","un",null,8123.73]
["SICRO 5213426","SICRO","5213426","Placa em alumínio composto de 3 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção","m²",null,687.61]
["SICRO 5213432","SICRO","5213432","Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção","m²",null,497.02]
["SICRO 5213539","SICRO","5213539","Placa em fibra - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação","un",null,6122.37]
["SICRO 5213422","SICRO","5213422","Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção","m²",null,552.01]
["SICRO 5213830","SICRO","5213830","Remoção de sinalização horizontal por fresagem","m²",null,3.69]
["SICRO 5213630","SICRO","5213630","Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais","un",null,52912.87]
["SICRO 5213864","SICRO","5213864","Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação","un",null,475.22]
["SICRO 5213859","SICRO","5213859","Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação","un",null,441.34]
["SICRO 5219609","SICRO","5219609","Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo III - fornecimento e colocação","un",null,34.28]
["SICRO 5219628","SICRO","5219628","Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo I - fornecimento e colocação","un",null,40.17]
["SICRO 5219629","SICRO","5219629","Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação","un",null,49.8]
["SICRO 5219644","SICRO","5219644","Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação","un",null,76.41]
["SICRO 5300999","SICRO","5300999","Confecção de mangrulho H = 0,90m","un",null,898.02]
["SICRO 5301042","SICRO","5301042","Fornecimento e implantação de suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m - com embarcação","un",null,5436.56]
["SICRO 5301061","SICRO","5301061","Fornecimento e implantação de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4 m","un",null,221.11]
["SICRO 5301022","SICRO","5301022","Fornecimento e instalação de conjunto de acessórios para sistema de fundeio de boia de amarração náutica com 4 manilhas","un",null,976.01]
["SICRO 5301029","SICRO","5301029","Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 3 MN em boia","un",null,3650.17]
["SICRO 5301086","SICRO","5301086","Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 8 MN em obra de arte especial - com embarcação","un",null,9021.86]
["SICRO 5301009","SICRO","5301009","Reforma de mangrulho H = 0,90m","un",null,243.73]
["SICRO 5301035","SICRO","5301035","Substituição de placa de sinalização náutica em margem - equipamentos e mão de obra","un",null,105.42]
["SICRO 5405971","SICRO","5405971","Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 6 a 8 ligações - areia e brita comerciais","m³",null,1683.38]
["SICRO 5406037","SICRO","5406037","Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 6,0 a 8 m - tipo 1 - areia extraída e brita produzida","m²",null,332.19]
["SICRO 5405987","SICRO","5405987","Travador de madeira para escama de concreto armado - utilização de 10 vezes","un",null,10.45]
["SICRO 5502969","SICRO","5502969","Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 50 a 70 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg","m³",null,32.79]
["SICRO 5502964","SICRO","5502964","Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 50 a 70 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg","m³",null,19.48]
["SICRO 5501883","SICRO","5501883","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,12.55]
["SICRO 5502119","SICRO","5502119","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,10.37]
["SICRO 5501912","SICRO","5501912","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,12.34]
["SICRO 5501875","SICRO","5501875","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,9.37]
["SICRO 5502112","SICRO","5502112","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,7.5]
["SICRO 5502835","SICRO","5502835","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,9.34]
["SICRO 5502642","SICRO","5502642","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,9.09]
["SICRO 5502594","SICRO","5502594","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,12.91]
["SICRO 5502387","SICRO","5502387","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,18.36]
["SICRO 5502353","SICRO","5502353","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,16.7]
["SICRO 5502640","SICRO","5502640","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,8.81]
["SICRO 5502615","SICRO","5502615","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,9.24]
["SICRO 5502802","SICRO","5502802","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³","m³",null,44.9]
["SICRO 5502753","SICRO","5502753","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³","m³",null,51.84]
["SICRO 5502772","SICRO","5502772","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³","m³",null,44.3]
["SICRO 5502931","SICRO","5502931","Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³","m³",null,19.83]
["SICRO 5502962","SICRO","5502962","Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³","m³",null,20.76]
["SICRO 5502889","SICRO","5502889","Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³","m³",null,25.99]
["SICRO 5501711","SICRO","5501711","Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m com motoscraper","m³",null,9.66]
["SICRO 5605896","SICRO","5605896","Grampo de aço CA-50 D = 20 mm para solo grampeado com capacidade de 80 kN - fornecimento, perfuração e instalação","m",null,62.47]
["SICRO 5605906","SICRO","5605906","Protensão de tirante permanente autoinjetável de aço D = 50 mm, seção de 1.330 mm², tensão de escoamento = 630 MPa e tensão de ruptura = 740 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",null,623.54]
["SICRO 5605932","SICRO","5605932","Tirante de barra de aço ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 19 mm, tensão de escoamento = 686 MPa e tensão de ruptura = 789 MPa - fornecimento, perfuração e instalação","m",null,120.5]
["SICRO 5605881","SICRO","5605881","Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 500 MPa e tensão de ruptura = 550 MPa - exceto perfuração","m",null,241.09]
["SICRO 5605968","SICRO","5605968","Tirante permanente protendido de aço D = 63 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração","m",null,576.67]
["SICRO 5915409","SICRO","5915409","Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga em distribuidor rebocável","t",null,8.47]
["SICRO 5915414","SICRO","5915414","Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga livre","t",null,2.77]
["SICRO 5914646","SICRO","5914646","Carga, manobra e descarga de concreto asfáltico com borracha em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora","t",null,8.6]
["SICRO 5914679","SICRO","5914679","Carga, manobra e descarga de jogo de dormentes de concreto para AMV de bitola métrica, qualquer abertura, com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica","t",null,59.56]
["SICRO 5915474","SICRO","5915474","Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais","t",null,30.29]
["SICRO 5914709","SICRO","5914709","Carga, manobra e descarga de TLS de TR45 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica","t",null,46.03]
["SICRO 5914689","SICRO","5914689","Carga, manobra e descarga de TLS de TR57 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga","t",null,32.76]
["SICRO 5901638","SICRO","5901638","Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário","tkm",null,0.7]
["SICRO 5914583","SICRO","5914583","Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia pavimentada","tkm",null,1.68]
["SICRO 5914404","SICRO","5914404","Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em leito natural","tkm",null,1.18]
["SICRO 5914639","SICRO","5914639","Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário","tkm",null,0.71]
["SICRO 5901643","SICRO","5901643","Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³","m³km",null,0.26]
["SICRO 5901660","SICRO","5901660","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³","m³km",null,0.27]
["SICRO 5901665","SICRO","5901665","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³","m³km",null,0.41]
["SICRO 5901677","SICRO","5901677","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³","m³km",null,0.92]
["SICRO 5901684","SICRO","5901684","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³","m³km",null,0.37]
["SICRO 5914490","SICRO","5914490","Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido de bitola mista com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,0.25]
["SICRO 5914480","SICRO","5914480","Transporte de materiais metálicos e acessórios diversos com locomotiva diesel-elétrica em vagão fechado com capacidade de 64 t - bitola métrica","tkm",null,0.68]
["SICRO 5914336","SICRO","5914336","Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada","tkm",null,0.79]
["SICRO 5914512","SICRO","5914512","Transporte de TLS TR45 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,1.54]
["SICRO 5914499","SICRO","5914499","Transporte de TLS TR57 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",null,0.5]
["SICRO 5915495","SICRO","5915495","Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia em revestimento primário","km",null,25.07]
["SICRO 5915361","SICRO","5915361","Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia pavimentada","km",null,116.26]
["SICRO 6106221","SICRO","6106221","Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de até 10 m","m³",null,252.31]
["SICRO 6205793","SICRO","6205793","Coluna de jet grouting horizontal CCPH em solo - D = 60 cm - perfuração e injeção","m",null,490.89]
["SICRO 6219527","SICRO","6219527","Drenagem de túnel com manta drenante de malha de polietileno e geotêxtil em face revestida com argamassa polimérica com espessura de 25 mm","m²",null,393.33]
["SICRO 6219409","SICRO","6219409","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe IV - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m²","m³",null,213.73]
["SICRO 6219524","SICRO","6219524","Prego guia para controle de espessura de concreto projetado D = 16 mm em túnel - fornecimento e instalação","un",null,12.26]
["SICRO 6416084","SICRO","6416084","Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa A - areia comercial","t",null,176.79]
["SICRO 6416088","SICRO","6416088","Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa A - areia e brita comerciais","t",null,178.78]
["SICRO 6416218","SICRO","6416218","Usinagem de concreto asfáltico com borracha (Gap Graded) - brita produzida","t",null,168.64]
["SICRO 6416082","SICRO","6416082","Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa A - areia e brita comerciais","m³",null,251.67]
["SICRO 6416229","SICRO","6416229","Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa C - areia extraída e brita produzida","m³",null,138.01]
["SICRO 6416030","SICRO","6416030","Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h","m³",null,66.89]
["SICRO 6817814","SICRO","6817814","Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - tipo I - areia extraída e brita produzida","m",null,1705.38]
["SICRO 6817821","SICRO","6817821","Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - tipo II - areia e brita comerciais","m",null,1724.12]
["SICRO 6817761","SICRO","6817761","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",null,1975.82]
["SICRO 6817780","SICRO","6817780","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,3372.76]
["SICRO 6817793","SICRO","6817793","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",null,5127.66]
["SICRO 6817790","SICRO","6817790","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,3827.33]
["SICRO 6817886","SICRO","6817886","Corpo de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraída e brita produzida","m",null,1260.09]
["SICRO 6817893","SICRO","6817893","Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais","m",null,1719.09]
["SICRO 6817831","SICRO","6817831","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",null,1825.12]
["SICRO 6817848","SICRO","6817848","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,2336.88]
["SICRO 6817859","SICRO","6817859","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",null,3003.32]
["SICRO 6817881","SICRO","6817881","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",null,6937.08]
["SICRO 6817878","SICRO","6817878","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,5261.33]
["SICRO 7119689","SICRO","7119689","Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 25 t (peso submerso = 15 t)","un",null,17002.1]
["SICRO 7119707","SICRO","7119707","Implantação do sistema naval tipo II - pontes móveis, flutuante intermediário e flutuante principal","un",null,126255.69]
["SICRO 7119699","SICRO","7119699","Tratamento superficial e pintura da área interna do flutuante (tanques de reserva de flutuabilidade)","m²",null,20.05]
["ORSE 17","ORSE",17,"Demolição de reboco","m2",null,8.12]
["ORSE 24","ORSE",24,"Demolição de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado","m",null,24.47]
["ORSE 44","ORSE",44,"Retirada e reassentamento de lanternim","m2",null,73.09]
["ORSE 63","ORSE",63,"Banco em madeira l= 2.20m para refeitório de obra","un",null,288.67]
["ORSE 71","ORSE",71,"Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação","m3",null,49]
["ORSE 88","ORSE",88,"Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos","m2",null,69.26]
["ORSE 95","ORSE",95,"Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado","m3",null,544.07]
["ORSE 106","ORSE",106,"Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 02 usos, inclusive escoramento","m2",null,123.71]
["ORSE 121","ORSE",121,"Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022","m2",null,94.58]
["ORSE 151","ORSE",151,"Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09","m2",null,42.65]
["ORSE 160","ORSE",160,"Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06","m2",null,58.67]
["ORSE 192","ORSE",192,"Coluna em alvenaria de tijolo maciço seção 20cm x 20cm - R1","m",null,55.14]
["ORSE 206","ORSE",206,"Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, faixa aparelhada para terminal de ripões, l=10cm","m",null,38.38]
["ORSE 214","ORSE",214,"Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ peças 5cm x 14cm e ripão 3,5cm x 5,5cm, p/ telha onduline 0,95 x 2,00 x 0,028 m","m2",null,78.09]
["ORSE 248","ORSE",248,"Emassamento de beiral de telha ceramica","m",null,6.97]
["ORSE 257","ORSE",257,"Placa de ventilação para cobertura com telha canalete 49","un",null,11.76]
["ORSE 304","ORSE",304,"Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm","m",null,37.51]
["ORSE 332","ORSE",332,"Poste de concreto duplo T (DT)  9/300 - fornecimento e assentamento","un",null,1043.56]
["ORSE 337","ORSE",337,"Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril","un",null,260.16]
["ORSE 364","ORSE",364,"Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4\")","un",null,11.13]
["ORSE 371","ORSE",371,"Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4\")","un",null,2.05]
["ORSE 391","ORSE",391,"Condulete em alumínio tipo t de 3/4\"","un",null,27.29]
["ORSE 401","ORSE",401,"Fio rígido isolado em pvc  4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c","m",null,7.97]
["ORSE 414","ORSE",414,"Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 300mm², 0,6/ 1kv/ 70°","m",null,319.4]
["ORSE 440","ORSE",440,"Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletroduto de 1 1/2\" e 4 condutores de 10,0 mm2. Rev 01","m",null,56.08]
["ORSE 447","ORSE",447,"Base de fusível tipo nh 04 até 1250a, para quadro de distribuição de energia","un",null,2012.98]
["ORSE 465","ORSE",465,"Seccionador fusível tipo nh tripolar até 630a, manobra s/ carga p/ quadro de dist de energia","un",null,5169.6]
["ORSE 472","ORSE",472,"Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida","un",null,84.69]
["ORSE 508","ORSE",508,"Tampa de ferro fundido tipo R1 (385x630)mm, padrão Telemar, inclusive instalação","un",null,342.39]
["ORSE 541","ORSE",541,"Luminária fluorescente embutir com aletas 4 x 32 w (tecnolux - ref.fle 817/432 ou similar)","un",null,663.51]
["ORSE 555","ORSE",555,"Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 2 x 20 w","un",null,24.7]
["ORSE 587","ORSE",587,"Ignitor p/ lâmpadas de vapor de sódio, tensão partida  1300 v (phillips ref 126689 ou similar)","un",null,41.32]
["ORSE 590","ORSE",590,"Reator para lâmpada de vapor de sódio 250 w","un",null,290.89]
["ORSE 613","ORSE",613,"Projetor retangular (tecnolux - ref. bw - 90 ou similar), inclusive reator e lâmpada vapor de mercúrio de 250 w","un",null,615.9]
["ORSE 630","ORSE",630,"Revisão de ponto de tomada de força tipo 2","pt",null,155.99]
["ORSE 637","ORSE",637,"Ponto embutido cigarra campainha em caixa 4\" x 2\" c/ eletroduto pvc sanfonado amarelo 1ª  Ø 3/4\"","un",null,205.13]
["ORSE 644","ORSE",644,"Ponto de interruptor 01 seção com tomada conjugada (1S + 1T) aparente, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm","un",null,229.56]
["ORSE 667","ORSE",667,"Grupo gerador sincrono, automático 350kva-220/127v - Fornecimento -  Rev 01 - 09/2021","un",null,514077.96]
["ORSE 682","ORSE",682,"Entrada para rede telefônica - Rev 03_10/2022","un",null,593.5]
["ORSE 693","ORSE",693,"Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4\"","un",null,167.03]
["ORSE 726","ORSE",726,"Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar)","un",null,5.21]
["ORSE 736","ORSE",736,"Fornecimento e instalação de grampo de sustentação dlp (ref. 308 88 pial legrand ou similar)","un",null,5.13]
["ORSE 760","ORSE",760,"Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 2\" (ref. vl 33 ge valemam ou similar)","un",null,14]
["ORSE 777","ORSE",777,"Caixa octogonal 4\" x 4\", em pvc, p/ ponto de luz embutido","un",null,10.47]
["ORSE 788","ORSE",788,"Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida","un",null,33.55]
["ORSE 809","ORSE",809,"Fornecimento e instalação de ventilador de teto, 04 palhetas","un",null,155.64]
["ORSE 820","ORSE",820,"Pára-raio de linha pev m-175-13 da voltts ou similar","un",null,70.67]
["ORSE 839","ORSE",839,"Luva redução ferro galvanizado d = 60 mm (2\") x 48 mm (1 1/2\")","un",null,53.69]
["ORSE 851","ORSE",851,"Luva redução ferro galvanizado d = 88 mm (3\") x 60 mm (2\")","un",null,123.93]
["ORSE 886","ORSE",886,"Tubo aço galvanizado c/costura 1\" (25mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,65mm, 2,11kg/m, NBR-5580","m",null,49.1]
["ORSE 902","ORSE",902,"Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de     4\"","un",null,272.54]
["ORSE 909","ORSE",909,"Fornecimento e assentamento de joelho 45 de ferro galvanizado de     2\"","un",null,68.24]
["ORSE 926","ORSE",926,"Fornecimento e assentamento de curva 45 de ferro galvanizado de     1\"","un",null,42.69]
["ORSE 939","ORSE",939,"Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de     2\"","un",null,50.35]
["ORSE 952","ORSE",952,"Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de   3/4\"","un",null,25.04]
["ORSE 968","ORSE",968,"Fornecimento e assentamento de junção de ferro galvanizado de     3\"","un",null,451.48]
["ORSE 976","ORSE",976,"Fornecimento e assentamento de cap de ferro galvanizado de     2\"","un",null,42.58]
["ORSE 997","ORSE",997,"Fornecimento e assentamento de flange sextavado de ferro galvanizado de     3\"","un",null,163.63]
["ORSE 1014","ORSE",1014,"Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 2\" x 1 1/2\"","un",null,90.52]
["ORSE 1023","ORSE",1023,"Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2\" x 1 1/2\"","un",null,42.65]
["ORSE 1039","ORSE",1039,"Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 11/4\"","un",null,15.32]
["ORSE 1046","ORSE",1046,"Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 110mm x 4\"","un",null,71.23]
["ORSE 1067","ORSE",1067,"Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 60mm x 2\"  Rev. 01 -  10/2022","un",null,46.7]
["ORSE 1072","ORSE",1072,"Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm","un",null,5.44]
["ORSE 1089","ORSE",1089,"Bucha de redução longa de pvc rigido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm","un",null,38.08]
["ORSE 1096","ORSE",1096,"Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm","un",null,7.73]
["ORSE 1112","ORSE",1112,"Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm","un",null,28.61]
["ORSE 1119","ORSE",1119,"Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm","un",null,24.49]
["ORSE 1141","ORSE",1141,"Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 85mm","un",null,129.25]
["ORSE 1155","ORSE",1155,"Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm","un",null,34.37]
["ORSE 1162","ORSE",1162,"Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm","un",null,39.65]
["ORSE 1179","ORSE",1179,"Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50 x 20mm","un",null,23.48]
["ORSE 1186","ORSE",1186,"Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 85 x 75mm","un",null,76.56]
["ORSE 1201","ORSE",1201,"Revisão de ponto de água tipo 2","un",null,77.69]
["ORSE 1226","ORSE",1226,"Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1 1/2\"","un",null,71.46]
["ORSE 1234","ORSE",1234,"Bucha de redução de pvc rígido roscável  diâm = 1 1/2\" x 1/2\"","un",null,10.54]
["ORSE 1256","ORSE",1256,"Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4\"","un",null,15.26]
["ORSE 1263","ORSE",1263,"Curva de 90º de pvc rígido  roscável  diâm = 4\"","un",null,67.41]
["ORSE 1277","ORSE",1277,"Joelho de 45º de pvc rígido roscável  diâm = 1 1/2\"","un",null,24.29]
["ORSE 1301","ORSE",1301,"Luva de correr de pvc rígido roscável  diâm = 1 1/2\"","un",null,57.95]
["ORSE 1308","ORSE",1308,"Luva de pvc rígido roscável  diâm = 2 1/2\"  Rev. 01 - 10/2022","un",null,33.31]
["ORSE 1324","ORSE",1324,"Tê de 90º de pvc rígido roscável  diâm = 2\"","un",null,67.71]
["ORSE 1331","ORSE",1331,"União de pvc rígido roscável  diâm = 3/4\", p/ água","un",null,13.68]
["ORSE 1353","ORSE",1353,"Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4\"","un",null,183.57]
["ORSE 1357","ORSE",1357,"Fornecimento e instalação de curva 90º curta pvc, junta elástica, ponta/bolsa, ø = 40mm","un",null,12.93]
["ORSE 1377","ORSE",1377,"Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 22mm x 15mm","un",null,18.61]
["ORSE 1419","ORSE",1419,"Tê  de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 66mm (2 1/2\")","un",null,410.66]
["ORSE 1448","ORSE",1448,"Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros","un",null,1012.03]
["ORSE 1473","ORSE",1473,"Válvula retenção horizontal, bronze, d = 13 mm (1/2\")","un",null,90.73]
["ORSE 1477","ORSE",1477,"Válvula retenção horizontal, bronze, d = 38 mm (1 1/2\")","un",null,226.68]
["ORSE 1503","ORSE",1503,"Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado","un",null,215.17]
["ORSE 1515","ORSE",1515,"Fornecimento e instalação de mangueira de algodão para incêndio1 1/2\"com 15m","un",null,595.91]
["ORSE 1532","ORSE",1532,"Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm","m",null,37.73]
["ORSE 1552","ORSE",1552,"Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm","un",null,24.55]
["ORSE 1560","ORSE",1560,"Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm  Rev.01 -  10/2022","un",null,28.46]
["ORSE 1574","ORSE",1574,"Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm","un",null,20.09]
["ORSE 1581","ORSE",1581,"Plug em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm  Rev. 01 - 10/2022","un",null,13.64]
["ORSE 1597","ORSE",1597,"Adaptador para válvula de pia e lavatório, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm  Rev. 01 - 10/2022","un",null,5.42]
["ORSE 1605","ORSE",1605,"Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2\"","un",null,7.91]
["ORSE 1626","ORSE",1626,"Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm","un",null,20.17]
["ORSE 1640","ORSE",1640,"Junção dupla em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm","un",null,78.05]
["ORSE 1647","ORSE",1647,"Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm","un",null,18.82]
["ORSE 1663","ORSE",1663,"Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm","un",null,45.89]
["ORSE 1670","ORSE",1670,"Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm","un",null,15.07]
["ORSE 1683","ORSE",1683,"Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)","pt",null,122.18]
["ORSE 1708","ORSE",1708,"Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros)","un",null,504.6]
["ORSE 1717","ORSE",1717,"Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m","un",null,15803.56]
["ORSE 1735","ORSE",1735,"Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de  1,50 x 1,00 x 1,00 m","un",null,1703.82]
["ORSE 1742","ORSE",1742,"Sumidouro paredes com  blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 3,00 x 1,50 x 1,00 m","un",null,3674.91]
["ORSE 1765","ORSE",1765,"Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de correr, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros","m2",null,699.17]
["ORSE 1800","ORSE",1800,"Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m - fornecimento","un",null,1075.9]
["ORSE 1808","ORSE",1808,"Remoção e reassentamento de janela de madeira (inclusive fornecimento de chpauz,caixão e ferragens  exclusive fornecimento da janela) - Rev 01",null,null,446.37]
["ORSE 1818","ORSE",1818,"Porta em pvc, sanfonada, 0.60 x 2.10 m, cor branca, instalada","un",null,171.26]
["ORSE 1858","ORSE",1858,"Remoção de tela galvanizada","m2",null,3.25]
["ORSE 1881","ORSE",1881,"Vidro liso fumê 4mm - Rev 01_10/2021","m2",null,239.99]
["ORSE 1882","ORSE",1882,"Vidro liso fumê 6mm - Rev 01_10/2021","m2",null,360]
["ORSE 1911","ORSE",1911,"Cantoneira alumínio anodizado cor fosca, 1 1/2\" x 1 1/2\" x 1/8\"","m",null,45.79]
["ORSE 1921","ORSE",1921,"Revestimento cerâmico para parede, 9.5 x 9.5 cm, pei-3, linha arq neve, Portobello, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço","m2",null,52.15]
["ORSE 1944","ORSE",1944,"Forro de madeira lambri pau d'arco, e = 6,4 mm,  inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado","m2",null,141.37]
["ORSE 1979","ORSE",1979,"Isolamento acústico c/ painel  em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar)","m2",null,58.36]
["ORSE 1998","ORSE",1998,"Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento almofadado ASTRA TPK, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação cromado e engate plástico","un",null,430.38]
["ORSE 2033","ORSE",2033,"Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar","un",null,59.19]
["ORSE 2045","ORSE",2045,"Porta sabão liquido de plástico","un",null,88.06]
["ORSE 2064","ORSE",2064,"Assentamento de cuba inox em bancada de mármore, inclusive fornecimento e assentamento de engate, sifão, valvula e torneira. Exclusive fornecimento da cuba inox. Rev 02","un",null,339.7]
["ORSE 2091","ORSE",2091,"Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plastica ou similares","un",null,236.51]
["ORSE 2105","ORSE",2105,"Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.","un",null,909.08]
["ORSE 2175","ORSE",2175,"Pavimentação em áreas não sujeitas a tráfego, com placas de concreto simples 40 x 40 x 3 cm, sobre colchão areia e = 3 cm, rejuntadas com arg. traço t4","m2",null,64.77]
["ORSE 2189","ORSE",2189,"Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 12,5cm, tela dupla soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - R04","m²",null,200.23]
["ORSE 2227","ORSE",2227,"Piso elevado c/  placa de aço preenchida com concreto celular, revestido com paviflex e=3,2mm c/ pedestais telescópico galv. à fogo, dim.600 x 600 x 30mm","m2",null,650]
["ORSE 2239","ORSE",2239,"Piso em ladrilho hidráulico \"trottoir\" 20 x 20 cm, sobre base niveladora de argamassa","m2",null,67.78]
["ORSE 2260","ORSE",2260,"Rodapé alta resistência, h = 10 cm","m",null,29]
["ORSE 2282","ORSE",2282,"Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico","m2",null,7.65]
["ORSE 2289","ORSE",2289,"Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores","m2",null,21.54]
["ORSE 2314","ORSE",2314,"Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1","m2",null,16.24]
["ORSE 2329","ORSE",2329,"Aplicação de tinta automotiva - 2 demãos","m2",null,24.24]
["ORSE 2345","ORSE",2345,"Valvula de esfera em bronze d =  3/4\" (fornecimento)","un",null,48.24]
["ORSE 2381","ORSE",2381,"Cerca com estaca de madeira sabiá ou Similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c/ 9 fios arame farpado","m",null,56.66]
["ORSE 2393","ORSE",2393,"Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira (2/3 verde e 1/3 em fórmica brilhante)","m2",null,193.67]
["ORSE 2427","ORSE",2427,"Rede para trave de futebol de salão (Futsal)","par",null,279.68]
["ORSE 2428","ORSE",2428,"Rede para tênis oficial, 5 lonas (4 lonas pvc + 1 lona couro sintetico) med:12,80x1,08m","un",null,847.98]
["ORSE 2459","ORSE",2459,"Demarcação de campo de futebol com utilização de cal","m",null,3.33]
["ORSE 2476","ORSE",2476,"Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm     1/2\" a 1\"","m",null,6.09]
["ORSE 2492","ORSE",2492,"Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m","un",null,36.76]
["ORSE 2500","ORSE",2500,"Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m","m3",null,97.96]
["ORSE 2518","ORSE",2518,"Aterro de valas ou áreas, sem aquisição de material de base, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória","m3",null,44]
["ORSE 2540","ORSE",2540,"Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definido e dmt 1001 a 1200m. Rev 01","t",null,6.09]
["ORSE 2549","ORSE",2549,"Demarcação de lotes com piquetes/estacas de madeira seção 5x5cm, com altura de 50cm","un",null,10.03]
["ORSE 2569","ORSE",2569,"Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo-areia na pista, com material da própria escavação, exclusive areia)","m3",null,7.97]
["ORSE 2576","ORSE",2576,"Sub-base de solo cimento, com mistura em usina (exclusive material de sub-base, inclusive cimento)","m3",null,143.12]
["ORSE 2605","ORSE",2605,"Locação de serviços de pavimentação","m2",null,1.44]
["ORSE 2636","ORSE",2636,"Tampa de inspeção em chapa xadrez 3/16\" - 1,25x1,25m, inclusive pintura epoxi - Rev. 02","un",null,1579.94]
["ORSE 2644","ORSE",2644,"Conjunto moto-bomba com motor de 1/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4\", recalque=3/4\", pr. máx. 15 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (14-1,5)(11-2,6)(8-3,3)(5-3,9)(2-4,4), inclusive chave de partida direta","un",null,2102.32]
["ORSE 2660","ORSE",2660,"Apiloamento manual de fundo de vala","m2",null,24.47]
["ORSE 2667","ORSE",2667,"Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm","m",null,51.49]
["ORSE 2687","ORSE",2687,"Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 2.40m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1","un",null,3951.47]
["ORSE 2691","ORSE",2691,"Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1.40m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1","un",null,3386.56]
["ORSE 2709","ORSE",2709,"Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.40m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1","un",null,3860.54]
["ORSE 2725","ORSE",2725,"Complemento de altura para poço de visita em alvenaria com tijolos maciços esp. = 0,20m.","m2",null,216.36]
["ORSE 2732","ORSE",2732,"Poço de visita em alvenaria tij.maciços esp.=0,20m dim.int.=0,80x0,80x1,40 laje superior concreto armado esp.=0,15m, inclusive tampão td-600 - R1","un",null,2487.17]
["ORSE 2753","ORSE",2753,"Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1,80x1,80x2,40m","un",null,11900.66]
["ORSE 2766","ORSE",2766,"Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=30cm","m",null,40.5]
["ORSE 2780","ORSE",2780,"Dreno sub-superficial dss 01","m",null,86]
["ORSE 2796","ORSE",2796,"Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.50 x 0.50 x 0.80m","un",null,404.75]
["ORSE 2803","ORSE",2803,"Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m,  dim. int. =  0.80 x 0.80 x 1.60m","un",null,1872.61]
["ORSE 2823","ORSE",2823,"Boca de lobo dupla, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura entre 1,01 e 1,50m - R1","un",null,3567.42]
["ORSE 2837","ORSE",2837,"Fornecimento de alça preformada de alumínio p/ ca 4 awg","un",null,11.88]
["ORSE 2849","ORSE",2849,"Cabo de aluminio nu asc/ca 7 fios - 1/0 awg - fornecimento","kg",null,47.54]
["ORSE 2857","ORSE",2857,"Fornecimento de chapa de estai, furo 8 mm","un",null,9]
["ORSE 2876","ORSE",2876,"Fornecimento de fio de alumínio recozido p/ amarração 4 awg","kg",null,43.86]
["ORSE 2898","ORSE",2898,"Fornecimento de manilha sapatilha em liga de alumínio","un",null,14.29]
["ORSE 2906","ORSE",2906,"Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 150mm","un",null,13.25]
["ORSE 2924","ORSE",2924,"Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 350mm","un",null,22]
["ORSE 2931","ORSE",2931,"Fornecimento de pino \"u\" p/ isolador","un",null,20]
["ORSE 2949","ORSE",2949,"Fornecimento de reator para lâmpada vapor de mercúrio 80w/220v, afp, uso externo","un",null,67.9]
["ORSE 2956","ORSE",2956,"Fornecimento de transformador monofásico c/ deriv. 10 kva 13800/230/115v","un",null,5567.46]
["ORSE 2973","ORSE",2973,"Instalação de chave seccionadora s37 400a (siemens ou similar) - Rev 01","un",null,128.18]
["ORSE 2991","ORSE",2991,"Mão-de-obra para implantação de chave fusível monopolar 13,8kv 100a","un",null,16.96]
["ORSE 2998","ORSE",2998,"Lançamento, nivelamento e tensionamento de condutores até bitola 477mcm","km",null,0.76]
["ORSE 3014","ORSE",3014,"Remoção de estrutura b3","un",null,32.7]
["ORSE 3021","ORSE",3021,"Remoção de chave seccionadora tripolar tipo basculante 13,8kv","un",null,205.75]
["ORSE 3042","ORSE",3042,"Deslocamento de estrutura b3","un",null,87.21]
["ORSE 3056","ORSE",3056,"Deslocamento de relé foto-elétrico em poste","un",null,59.35]
["ORSE 3064","ORSE",3064,"Poste de concreto duplo T (DT) 16/600 - fornecimento e assentamento","un",null,4365.47]
["ORSE 3080","ORSE",3080,"Enrocamento com pedra bruta arrumada manualmente","m3",null,352.8]
["ORSE 3088","ORSE",3088,"Revestimento em paredes com argamassa projetada, traço t-1 (1:3) - cimento / areia","m3",null,1313.25]
["ORSE 3101","ORSE",3101,"Manuseio de equipamentos, peças e conexões de 1,81 a 2,70 t","t",null,1101.6]
["ORSE 3123","ORSE",3123,"Junta flangeada em ferro fundido diam 1200 mm","un",null,241.87]
["ORSE 3130","ORSE",3130,"Luva de raspa","pa",null,11.25]
["ORSE 3138","ORSE",3138,"Piso concredur, cor vermelha, dimensões 33 x 33 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, exclusive regularização de base ou Similar","m²",null,71.41]
["ORSE 3167","ORSE",3167,"Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m","un",null,1862.77]
["ORSE 3197","ORSE",3197,"Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2\" x 1/2\"","un",null,33.65]
["ORSE 3202","ORSE",3202,"Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d =  1\"","un",null,47.93]
["ORSE 3231","ORSE",3231,"Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,40 x 0,50 m","m",null,320.21]
["ORSE 3240","ORSE",3240,"Demolição de piso de alta resistência","m2",null,18.34]
["ORSE 3256","ORSE",3256,"Arestamento de vãos","m",null,14.03]
["ORSE 3267","ORSE",3267,"Fornecimento e assentamento de canaleta de concreto armado com grelha (0,50 x 0,40 m)","m",null,547.72]
["ORSE 3281","ORSE",3281,"Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4\"","pt",null,181]
["ORSE 3301","ORSE",3301,"Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 2,5 mm2","un",null,0.29]
["ORSE 3308","ORSE",3308,"Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte","m3",null,516.08]
["ORSE 3327","ORSE",3327,"Fornecimento de elo fusível tipo 12 h, comp.= 500mm","un",null,15.6]
["ORSE 3340","ORSE",3340,"Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x70+70mm2","m",null,52.8]
["ORSE 3356","ORSE",3356,"Forma curva para estruturas, em compensado resinado de 10mm , 01 uso, inclusive escoramento","m2",null,249.07]
["ORSE 3387","ORSE",3387,"Montagem e desmontagem de escoramento metalico tipo Sistema Topec, para lajes nervuradas, ref: SH Fôrmas ou similar","m2",null,8.69]
["ORSE 3400","ORSE",3400,"Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x  50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)","m",null,56.21]
["ORSE 3419","ORSE",3419,"Chapa em policarbonato mr-10, cor cristal, ge, espessura 6.0 mm","m2",null,1497.17]
["ORSE 3444","ORSE",3444,"Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m","un",null,1993.16]
["ORSE 3458","ORSE",3458,"Madeiramento em muiracatiara, ou cereijeira, faixa aparelhada com 6 x 14 cm, fixada em parede com parafuso e bucha","m",null,63.39]
["ORSE 3486","ORSE",3486,"Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas de 1,80m, hu(e) = 2,50 m, ht(e) =3,00 m, escoras a cada 12,60 m, com 12 fios de arame farpado","m",null,114.8]
["ORSE 3494","ORSE",3494,"Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m - fornecimento","un",null,193.29]
["ORSE 3548","ORSE",3548,"Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2\", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2\", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta","m2",null,421.9]
["ORSE 3553","ORSE",3553,"Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2\"), barra horizontal intermediária (1 1/2\") e barra horizontal superior (2 1/2\")","m",null,262.16]
["ORSE 3627","ORSE",3627,"Reassentamento de janelas/basculantes de madeira","m2",null,73.09]
["ORSE 3651","ORSE",3651,"Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima com pigmento \"Xadrez\" ou similar","m2",null,21.91]
["ORSE 3659","ORSE",3659,"Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico","un",null,736.14]
["ORSE 3685","ORSE",3685,"Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar","un",null,84.06]
["ORSE 3694","ORSE",3694,"Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 140 (1190), 1/2\" ou similar","un",null,83.36]
["ORSE 3708","ORSE",3708,"Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar","un",null,134.07]
["ORSE 3731","ORSE",3731,"Vidro laminado 6mm (3+3mm) incolor","m2",null,750]
["ORSE 3739","ORSE",3739,"Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015","m2",null,41.48]
["ORSE 3751","ORSE",3751,"Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peças 7cm x 5cm (espaçamento 0,50 m) e ripa 10 x 1,5 cm (espaçamento 0,375 m), exclusive peças principais","m2",null,134.39]
["ORSE 3768","ORSE",3768,"Fornecimento e instalaçõa de isolador de pino de vidro multi-corpo p/ 25 kv","un",null,65.31]
["ORSE 3797","ORSE",3797,"Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 70°c","m",null,6.78]
["ORSE 3804","ORSE",3804,"Botão de comando duplo","un",null,115.27]
["ORSE 3828","ORSE",3828,"Motor elétrico trifásico, baixa rotação, 5CV","un",null,1214.42]
["ORSE 3841","ORSE",3841,"Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1","m2",null,15.97]
["ORSE 3905","ORSE",3905,"Restauro - Desmontagem de forro artístico de madeira - REV 02_02/2022","m2",null,166.33]
["ORSE 3918","ORSE",3918,"Instalação Elétrica aparente/simplificada, p/ Casa de 02 Quartos - Padrão SECPAST - Rev - 01","un",null,1590.84]
["ORSE 3937","ORSE",3937,"Restauro - Desobstrução de galerias de xilófagos em retábulo artístico","m2",null,73.36]
["ORSE 3957","ORSE",3957,"Proteção de paredes de valas com tela soldada galvanizada retangular malha 15x5cm, pranchas de madeira de 5x18cm a cada 2.50m e escoras tubulares metálicas (Reutilização  5 vezes)","m2",null,20.89]
["ORSE 3968","ORSE",3968,"Limpeza de superfícies com aplicação de 01 demão de aguarrás","M2",null,12.01]
["ORSE 3996","ORSE",3996,"Terminal de compressão para cabo de  95 mm2 - Fornecimento","Un",null,7.92]
["ORSE 4010","ORSE",4010,"Eletroduto pvc roscavel, d=1 \" - Fornecimento","M",null,7.24]
["ORSE 4020","ORSE",4020,"Luva pvc rigido roscavel  d=2 \" - Fornecimento  Rev. 01 - 10/2022","Un",null,11.4]
["ORSE 4040","ORSE",4040,"Luva pvc rigido roscavel  d= 1/2\" - Fornecimento","Un",null,1.69]
["ORSE 4050","ORSE",4050,"Restauro - Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de verniz Paraloid B72 ou similar -  Rev. 03  02/2022","m2",null,193.56]
["ORSE 4084","ORSE",4084,"Peça de eucalipto tratado, d=  5 a 7cm, L = 2,00m - Fornecimento","un",null,16.68]
["ORSE 4088","ORSE",4088,"Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm, L = 3,00m - Fornecimento","un",null,123.84]
["ORSE 4114","ORSE",4114,"Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo bianco ou similar (com abertura de até 3mm) Rev 01 09/2022","m",null,14.16]
["ORSE 4139","ORSE",4139,"Conector estribo pressão para cabo Al 1/0 CAA, fornecimento","un",null,17.7]
["ORSE 4150","ORSE",4150,"Conector cunha 4 x 4 AWG CAA, fornecimento","un",null,35.96]
["ORSE 4183","ORSE",4183,"Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar seção  25mm², 0,6/ 1kv/ 70° - fornecimento","m",null,21.34]
["ORSE 4196","ORSE",4196,"Ignitor para lâmpada vapor metálico de 400W, fornecimento","un",null,27.3]
["ORSE 4218","ORSE",4218,"Prensa cabo de 3/4\", fornecimento","un",null,4.1]
["ORSE 4229","ORSE",4229,"Eletroduto pvc roscavel, d=4\" x 6m, fornecimento","Un",null,299.4]
["ORSE 4256","ORSE",4256,"Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 3\", fixada com tubo de aço galvanizado 2\", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto fixação e mureta","m2",null,223.17]
["ORSE 4285","ORSE",4285,"Anel guia 1 1/2\"","un",null,5.18]
["ORSE 4302","ORSE",4302,"Alambrado (ht=1,80m) com tela galvanizada 3\" x 3\" (h=1,40m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m,  mureta em alvenaria (h=0,40m) revestida e pintada com hidracor","m",null,237.71]
["ORSE 4328","ORSE",4328,"Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor  ou similar - R2","m2",null,16.72]
["ORSE 4340","ORSE",4340,"Colunas para sustentação de cobertura em chapa metálica de aço carbono ASTM-A36, e=3/16\", inclusive 01 demão de primer anti-corrosivo","kg",null,43.35]
["ORSE 4365","ORSE",4365,"Restauro - Nivelamento em esquadrias de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola","m2",null,193.66]
["ORSE 4372","ORSE",4372,"Manta em polietileno de alta densidade - PAD, densidade 0,08kg/m2, rolo c/ 30m x1m, TYVEK ou similar","m2",null,50.2]
["ORSE 4403","ORSE",4403,"Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1,50x1,50x1,50m","un",null,6743.12]
["ORSE 4432","ORSE",4432,"Lâmpada vapor metálico de 150 w","un",null,50.3]
["ORSE 4441","ORSE",4441,"Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux cardinal, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04","m2",null,68.76]
["ORSE 4487","ORSE",4487,"Remoção e Fornecimento com Assentamento de Ripas Massaranduba 5 x1,5cm","m",null,9.89]
["ORSE 4494","ORSE",4494,"Desmontagem e ré-montagem de terças constituidas de peças serradas 7cm x 12cm","m",null,21.89]
["ORSE 4516","ORSE",4516,"Restauro - Remoção de revestimento deteriorado","m²",null,24.47]
["ORSE 4535","ORSE",4535,"Curva de inversão 200x50 mm","un",null,84.65]
["ORSE 4547","ORSE",4547,"Escavação de vala prof. 1,50 a 3,00m, material de 1ª categoria c/ escavadeira hidraúlica","m3",null,3.71]
["ORSE 4565","ORSE",4565,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª  categoria, com carregadeira, dmt 201a 400m","m3",null,9.46]
["ORSE 4572","ORSE",4572,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª  categoria, com carregadeira, dmt 1601 a 1800m","m3",null,12.63]
["ORSE 4600","ORSE",4600,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª  categoria, com carregadeira, dmt 1001 a 1200m","m3",null,17.02]
["ORSE 4614","ORSE",4614,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª  categoria,  com escavadeira hidraúlica, dmt 1401  a 1600m","m3",null,13.33]
["ORSE 4621","ORSE",4621,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª  categoria, com perfuratriz sobre esteiras, dmt 201 a 400m","m3",null,53.31]
["ORSE 4629","ORSE",4629,"Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento","m",null,221.51]
["ORSE 4651","ORSE",4651,"Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1","m2",null,27.81]
["ORSE 4679","ORSE",4679,"Sondagem com lâmina d'água","m",null,61.54]
["ORSE 4690","ORSE",4690,"Ensaio - Índice de forma","un",null,230.77]
["ORSE 4736","ORSE",4736,"Calha de concreto, com grelha de ferro, seção 0,20 x 0,20m","m",null,254.72]
["ORSE 4761","ORSE",4761,"Recuperação de armadura p/ vigas 15x50cm, 4Ø10mm,  incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam=18cm  (para casos de ferragens totalmente expostas)","m",null,37.42]
["ORSE 4779","ORSE",4779,"Recuperação de armadura p/ pilares 30x30cm, 8Ø12,5mm,  incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam.=15cm (para casos de ferragens totalmente expostas)","m",null,68.31]
["ORSE 4810","ORSE",4810,"Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 14cm x 25cm, com abertura de encaixes","m",null,313.68]
["ORSE 4818","ORSE",4818,"Fornecimento e implantação de estaca de concreto pré-moldada, h = 2,10m","un",null,99.77]
["ORSE 4838","ORSE",4838,"Mão-de-obra para implantação de chave à óleo","un",null,336.56]
["ORSE 4845","ORSE",4845,"Mão-de-obra para implantação de estrutura U1","un",null,20.74]
["ORSE 4864","ORSE",4864,"Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base","m2",null,111.38]
["ORSE 4873","ORSE",4873,"Colocação de telha cerâmica","m2",null,26.42]
["ORSE 4897","ORSE",4897,"Soleira em granito vitória, l = 15 cm, e = 2 cm","m",null,76.11]
["ORSE 4920","ORSE",4920,"Ponte de aderência com adesivo base acrílica","m²",null,15.75]
["ORSE 4927","ORSE",4927,"Jateamento para remoção de crostas no concreto","m²",null,11.94]
["ORSE 4949","ORSE",4949,"Transição compactada em areia, incluindo fornecimento de material e os serviços de descarga ou lançamento, espalhamento e compactação (ensecadeira, barragem, etc)","m³",null,124.73]
["ORSE 4963","ORSE",4963,"Fornecimento e assentamento de tubo em aço inox 2 1/2\"","m",null,115.12]
["ORSE 4984","ORSE",4984,"Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, pré-pintada e = 0,6 mm - Re. 02","m2",null,187.07]
["ORSE 5005","ORSE",5005,"Demolição de madeiramento de telhado de fibro-cimento 4mm e reassentamento para telha de fibro-cimento 8mm","m2",null,36.54]
["ORSE 5015","ORSE",5015,"Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, mureta h=40cm pintada com tinta hidracor, altura total=2,50m, exclusive pintura da grade - (padrão CEHOP) - Rev 05_12/2021","m2",null,715.22]
["ORSE 5038","ORSE",5038,"Remoção de telha dupla de alumínio, ondulada, esp = 0,7 mm, pré pintada em duas faces, com preenchimento de lã de vidro 50mm","m2",null,15.31]
["ORSE 5057","ORSE",5057,"Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas,  inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga \"U\" de 2\" - fornecimento e montagem","m2",null,505.25]
["ORSE 5070","ORSE",5070,"Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMATANE HS BRILHANTE, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R1","m2",null,24.67]
["ORSE 5098","ORSE",5098,"Fornecimento e Assentamento de Bucha de Redução em Ferro Galvanizado DN 1.1/2\" x 1\"","un",null,47.32]
["ORSE 5106","ORSE",5106,"Sondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas com Pavimentação em Paralelepípedos","un",null,292.56]
["ORSE 5126","ORSE",5126,"Desmontagem de tubos em fº fº,  junta com flanges , diam. =   150 mm","m",null,6.19]
["ORSE 5129","ORSE",5129,"Remoção de adutora / rede em fº fº,  junta elástica , diam. =   150 mm","m",null,6.23]
["ORSE 5141","ORSE",5141,"Remoção de adutora / rede em fº fº,  junta elástica , diam. =   900 mm","m",null,47.48]
["ORSE 5164","ORSE",5164,"Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 15 diam. = 100mm","m",null,76.77]
["ORSE 5173","ORSE",5173,"Fornecimento de adaptador de pvc junta elástica a luva de fibrocimento, diam. =  100mm","un",null,173.52]
["ORSE 5182","ORSE",5182,"Fornecimento de cruzeta de pvc junta elástica, com bolsas, diam. =   50mm - Rev 01","un",null,24.07]
["ORSE 5200","ORSE",5200,"Fornecimento de luva de correr de pvc junta elástica, diam. =   50mm","un",null,22.17]
["ORSE 5216","ORSE",5216,"Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=     50 mm","un",null,5.2]
["ORSE 5226","ORSE",5226,"Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   500 mm","un",null,40.28]
["ORSE 5242","ORSE",5242,"Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.=     80 mm","un",null,6.1]
["ORSE 5249","ORSE",5249,"Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.=   400 mm","un",null,38.18]
["ORSE 5265","ORSE",5265,"Assentamento de conexões em ferro fundido, junta travada externa, diam.=   800 mm","un",null,128.79]
["ORSE 5285","ORSE",5285,"Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   250 mm","un",null,19.85]
["ORSE 5291","ORSE",5291,"Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   600 mm","un",null,45.1]
["ORSE 5307","ORSE",5307,"Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.=  80 mm, L=5,80m","un",null,31.42]
["ORSE 5314","ORSE",5314,"Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200 mm, L=2,00m","un",null,27.78]
["ORSE 5330","ORSE",5330,"Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.=   500 mm","m",null,13.29]
["ORSE 5342","ORSE",5342,"Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.=   700 mm","m",null,70.19]
["ORSE 5356","ORSE",5356,"Assentamento de tubos em ferro fundido, junta travada externa, diam.= 1000 mm","m",null,155.47]
["ORSE 5372","ORSE",5372,"Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 300mm, L=5,80m","un",null,120.93]
["ORSE 5379","ORSE",5379,"Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 450mm, L=2,00m","un",null,58.43]
["ORSE 5399","ORSE",5399,"Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.=1000mm, L=5,80m","un",null,630.7]
["ORSE 5411","ORSE",5411,"Fornecimento de luva de correr de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. =  250mm","un",null,419.93]
["ORSE 5427","ORSE",5427,"Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, classe k 9, diam. =  100mm","m",null,507.61]
["ORSE 5487","ORSE",5487,"Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. =  100mm","un",null,390.02]
["ORSE 5500","ORSE",5500,"Fornecimento de luva com bolsas junta elástica, de ferro fundido, diam. =  300mm","un",null,1270.69]
["ORSE 5579","ORSE",5579,"Fornecimento de luva de correr junta mecânica, em ferro fundido, diam. =  300mm","un",null,1877.18]
["ORSE 5592","ORSE",5592,"Fornecimento de curva 22º 30', em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. =  100mm","un",null,519.45]
["ORSE 5623","ORSE",5623,"Fornecimento de extremidade em ferro fundido, com aba de vedação, ponta / flange pn 10 / 16, diam. =  100mm","un",null,734.07]
["ORSE 5633","ORSE",5633,"Fornecimento de extremidade em ferro fundido, ponta para junta elástica, mecânica ou travada interna / flange pn 10, diam. =  300mm","un",null,1302.85]
["ORSE 5667","ORSE",5667,"Fornecimento de redução excentrica em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. =  100 x   80mm","un",null,668.05]
["ORSE 5705","ORSE",5705,"Fornecimento de toco em ferro fundido com flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, diam. =  100mm","un",null,746.83]
["ORSE 5805","ORSE",5805,"Fornecimento de curva 22º 30', em ferro fundido, com flanges pn 25, diam. =  250mm","un",null,2425.66]
["ORSE 5911","ORSE",5911,"Fornecimento de junta gibault em ferro fundido, diam. =  300mm","un",null,1236.58]
["ORSE 5918","ORSE",5918,"Assentamento de adaptador de flange de grande tolerância \"ultra quick\", em ferro fundido, DN  300mm - tipo K","un",null,29.79]
["ORSE 5934","ORSE",5934,"Assentamento de luva de grande tolerância tipo \"maxi ggs\", em ferro fundido, tipo H","un",null,23.8]
["ORSE 5949","ORSE",5949,"Fornecimento de tubo de polietileno de alta densidade (pead), PE80, pn12,5 , sdr-11, d=110mm x 10,0mm - Rev 01_11/2021","m",null,135.11]
["ORSE 5969","ORSE",5969,"Caixa para ventosas em adutoras c/ DN 50 a 100mm","un",null,1732.06]
["ORSE 5997","ORSE",5997,"Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo \"euro 24\", diam. =  100mm","un",null,670.48]
["ORSE 6013","ORSE",6013,"Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. =  350mm a 450mm","un",null,16.76]
["ORSE 6029","ORSE",6029,"Logotipo da DESO em Estruturas Térreas","un",null,831.48]
["ORSE 6037","ORSE",6037,"Assentamento de válvulas de controle, diam. =  200mm a 300mm","un",null,33.35]
["ORSE 6050","ORSE",6050,"Assentamento de válvula de alívio em ferro fundido com flanges, diam. =  200mm a 300mm","un",null,33.3]
["ORSE 6077","ORSE",6077,"Fornecimento de hidrômetro diam. = 3/4\", vazão = 1,5m3/h","un",null,92.5]
["ORSE 6084","ORSE",6084,"Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com Fornecimento de Material, exceto Mureta e Hidrômetro - Rev 03_10/2022","un",null,228.94]
["ORSE 6103","ORSE",6103,"Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 200mm","m",null,0.9]
["ORSE 6110","ORSE",6110,"Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN  150 mm","m",null,2.85]
["ORSE 6132","ORSE",6132,"Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 150mm, pavimentação em asfalto","un",null,699.82]
["ORSE 6166","ORSE",6166,"Religação corte grande consumidor com hidrômetro 10m3 de capacidade, com cavalete","un",null,68.99]
["ORSE 6173","ORSE",6173,"Religação de corte grande consumidor com hidrômetro 30 a 50m3 de capacidade","un",null,23.32]
["ORSE 6191","ORSE",6191,"Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)","m²",null,0.5]
["ORSE 6198","ORSE",6198,"Acompanhamento Técnico p/ Poço até 100m","un",null,1888.59]
["ORSE 6227","ORSE",6227,"Perfuração em Sedimento - Perfuração de Alargamento em 14.3/4\"","m",null,195.33]
["ORSE 6228","ORSE",6228,"Perfuração em Sedimento - Perfuração de Alargamento em 12.1/4\"","m",null,252.87]
["ORSE 6249","ORSE",6249,"Revestimento Tubo Liso Aço SCH-20 em 8\"","m",null,699.32]
["ORSE 6256","ORSE",6256,"Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 150mm","m",null,147.75]
["ORSE 6273","ORSE",6273,"Redução DN 250 x 200mm PVC, Geomecânico Stand","un",null,859.9]
["ORSE 6286","ORSE",6286,"Tampa de Poço Cap Macho Stand em 206mm","un",null,175.49]
["ORSE 6296","ORSE",6296,"Pré-Filtro Comum - Cascalho de Quartzo Arredondado","m3",null,1502.45]
["ORSE 6322","ORSE",6322,"Laje e berço de concreto para tubos de 200mm","m",null,88.64]
["ORSE 6329","ORSE",6329,"Laje e berço de concreto para tubos de 800mm","m",null,264]
["ORSE 6348","ORSE",6348,"Assentamento de conexão de pvc je para esgoto sanitário 01 ou 02 bolsas diam. = 75 ou 100 mm","un",null,1.82]
["ORSE 6365","ORSE",6365,"Assentamento de tubo de concreto junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 1200mm","m",null,223.2]
["ORSE 6380","ORSE",6380,"Fornecimento e Assentamento de Tampão de ferro dúctil diam. = 600mm em poço de visita e Caixas de Passagem","un",null,798.28]
["ORSE 6399","ORSE",6399,"Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e bolsa, DN 250mm","m",null,3.7]
["ORSE 6406","ORSE",6406,"Conserto de caixa de inspeção com demolição da existente","un",null,181.04]
["ORSE 6423","ORSE",6423,"Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.=  250 mm","m",null,5.14]
["ORSE 6430","ORSE",6430,"Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.=  700 mm","m",null,8.51]
["ORSE 6477","ORSE",6477,"Remanejamento de ligação predial dn 100 x 1/2\", em paralelepípedos - Rev 01_10/2022","un",null,213.77]
["ORSE 6490","ORSE",6490,"Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 250mm, pavimentação em paralelepípedos - Rev 01_11/2021","un",null,1184.07]
["ORSE 6497","ORSE",6497,"Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn   80mm, pavimentação em asfalto sobre paralelepípedos","un",null,1225.9]
["ORSE 6513","ORSE",6513,"Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 250mm, pavimentação em asfalto sobre paralelepípedos","un",null,3229.99]
["ORSE 6520","ORSE",6520,"Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 200mm, pavimentação em piçarra (base)","un",null,924.34]
["ORSE 6542","ORSE",6542,"Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 16, diam. =  200mm, L=1,00m","un",null,3439.88]
["ORSE 6720","ORSE",6720,"Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. =  300mm, L=2,00m","un",null,6683.43]
["ORSE 6952","ORSE",6952,"Fornecimento de Válvula Controladora de Nível DN 150mm","un",null,3711.61]
["ORSE 6980","ORSE",6980,"Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, tipo euro 23,  pn16, diam  = 150mm","un",null,1233.08]
["ORSE 7027","ORSE",7027,"Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo c e cabeçote pn 10, diam  = 250mm","un",null,12291.48]
["ORSE 7047","ORSE",7047,"Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo k e cabeçote,  pn 16, diam  = 100mm","un",null,6695.75]
["ORSE 7062","ORSE",7062,"Fornecimento de ventosa flange móvel diam 50mm","un",null,752.31]
["ORSE 7069","ORSE",7069,"Fornecimento de ventosa tríplice função,  pn 16, diam  = 100mm","un",null,2638.12]
["ORSE 7076","ORSE",7076,"Fornecimento de ventosa tríplice função,  pn 25, diam  = 50mm","un",null,1778.26]
["ORSE 7116","ORSE",7116,"Assentamento de Tampão para Terminal de Inspeção e Limpeza (TIL), DN 150mm","un",null,231.99]
["ORSE 7130","ORSE",7130,"Suporte em aço tipo mão-francesa para fixação de tubos DN 500mm em pontes","un",null,681.28]
["ORSE 7149","ORSE",7149,"Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.40 x 2.10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens","un",null,1246.86]
["ORSE 7168","ORSE",7168,"Fornecimento e cravação de estaca pré-moldada de 23x23cmx8m em concreto protendido  - fck=> 40 Mpa - aço CP-175 e CA-60 - carga máxima de 70 t, exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estaca","un",null,852.37]
["ORSE 7176","ORSE",7176,"Execução de pintura asfáltica de ligação, exclusive fornecimento de ligante","m2",null,0.23]
["ORSE 7209","ORSE",7209,"Guarda-corpo em peça de madeira massaranduba 10 x 10 cm, alt = 1,00m, espaçamento entre as colunas de 1,00m e peça vertical de 10 x 10 cm","m2",null,582.77]
["ORSE 7228","ORSE",7228,"Remoção de banco de concreto pré-moldado","un",null,17.45]
["ORSE 7238","ORSE",7238,"Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.60 x 0.60 x 0.15m","un",null,224.01]
["ORSE 7291","ORSE",7291,"Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar","m2",null,32.86]
["ORSE 7301","ORSE",7301,"Escoramento de valas tipo Contínuo Simples","m2",null,49.15]
["ORSE 7322","ORSE",7322,"Sinalização para deficientes - faixa para degraus em borracha, dim 200 x 30mm","un",null,5.64]
["ORSE 7330","ORSE",7330,"Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CI00, da Philips, exclusive reator e lâmpada","un",null,294.1]
["ORSE 7352","ORSE",7352,"Cuba de sobrepor oval (deca ref.L65), acabamento GE-17, com sifão cromado (astra ref SC5), engate cromado (deca), válvula cromada (deca ref1602)  ou similares, exclusive torneira","un",null,539.58]
["ORSE 7380","ORSE",7380,"Fornecimento e instalção de isolador suporte pedestal de uso interno com prensa fio, em porcelana tipo pilar cor branca, classe tensão 15 kV","un",null,227.91]
["ORSE 7387","ORSE",7387,"Preparo de substrato (superfície de concreto) por lixamento elétrico","m2",null,8.79]
["ORSE 7407","ORSE",7407,"Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento","m2",null,60.66]
["ORSE 7415","ORSE",7415,"Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento","m2",null,62.95]
["ORSE 7429","ORSE",7429,"Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 14mm, 12 usos, inclusive escoramento","m2",null,40.95]
["ORSE 7445","ORSE",7445,"Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 17mm, 07 usos, inclusive escoramento","m2",null,54.16]
["ORSE 7452","ORSE",7452,"Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento","m2",null,55.4]
["ORSE 7472","ORSE",7472,"Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusive escoramento","m2",null,42.63]
["ORSE 7484","ORSE",7484,"Forma plana para pilares, em compensado resinado de 18mm, 01 uso, inclusive escoramento","m2",null,192.41]
["ORSE 7494","ORSE",7494,"Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 17mm, 02 usos, inclusive escoramento","m2",null,128.53]
["ORSE 7512","ORSE",7512,"Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento","m2",null,114.8]
["ORSE 7519","ORSE",7519,"Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento","m2",null,36.12]
["ORSE 7539","ORSE",7539,"Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 14mm, 12 usos, inclusive escoramento","m2",null,32.96]
["ORSE 7543","ORSE",7543,"Forma plana para lajes, em compensado resinado de 18mm, 04 usos, inclusive escoramento","m2",null,59.72]
["ORSE 7564","ORSE",7564,"Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento","m2",null,48.27]
["ORSE 7571","ORSE",7571,"Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento","m2",null,153.35]
["ORSE 7587","ORSE",7587,"Cimbramento de madeira com barrotes seção 6x6cm, para estruturas altas ou Reservatórios, sem rampa","m3",null,51.85]
["ORSE 7600","ORSE",7600,"Disjuntor termomagnetico tripolar 400 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA","un",null,1707.59]
["ORSE 7634","ORSE",7634,"Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio","un",null,77.73]
["ORSE 7654","ORSE",7654,"Piso alta resistencia, e=10mm, aplicado em degraus de escada (piso e espelho), polido até o esmeril 400","m",null,16.95]
["ORSE 7664","ORSE",7664,"Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio","un",null,84.3]
["ORSE 7687","ORSE",7687,"Estaca metálica de 4 tubos de aço Ø 31/2\" - espessurada parede = 5,74 - peso = 13,56 kg/m","m",null,804.69]
["ORSE 7694","ORSE",7694,"Assentamento de piso em assoalho de madeira lei","m2",null,36.54]
["ORSE 7724","ORSE",7724,"Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial  em Tubo Galvanizado 2\"","par",null,8112.56]
["ORSE 7743","ORSE",7743,"Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B","un",null,47.95]
["ORSE 7753","ORSE",7753,"Tampa em chapa metálica de 1/8\", inclusive tratamento e pintura em esmalte ou óleo - Rev. 01","m2",null,428.59]
["ORSE 7775","ORSE",7775,"Planta - Hibisco vermelho (Hibiscus rosa-sinensis), fornecimento e plantio","un",null,22.24]
["ORSE 7783","ORSE",7783,"Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de madeira conforme projeto","un",null,7991.28]
["ORSE 7804","ORSE",7804,"Luva plastica para canaleta 110x20mm, \"sistema X\", ref.304 05, Pial Legrand ou similar","un",null,7.11]
["ORSE 7836","ORSE",7836,"Conector femea de cobre, solda e rosca, 22mm x 3/4\" (instal.gás)","un",null,21.69]
["ORSE 7846","ORSE",7846,"Soleira em granito verde ubatuba, l = 18 cm, e = 2 cm","m",null,107.68]
["ORSE 7873","ORSE",7873,"Disjuntor termomagnetico tripolar  25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)","un",null,70.63]
["ORSE 7880","ORSE",7880,"Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)","un",null,45.31]
["ORSE 7904","ORSE",7904,"Clips 3/8\" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 - Rev - 02","un",null,14.75]
["ORSE 7911","ORSE",7911,"Disjuntor termomagnetico tripolar  10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA","un",null,70.63]
["ORSE 7933","ORSE",7933,"Terminal de compressão para cabo de 240 mm2 - fornecimento e instalação","un",null,46.65]
["ORSE 7942","ORSE",7942,"Sinalizador audio-visual com lâmpada para garagem, ref. PB03F9A","un",null,248.98]
["ORSE 7991","ORSE",7991,"Demolição de rufo de concreto","m",null,4.1]
["ORSE 8012","ORSE",8012,"Luminária externa tipo arandela, ref:CWA-377,Tecnolux ou similar,p/fixação em parede, c/globo leitoso, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26w","un",null,465.25]
["ORSE 8015","ORSE",8015,"Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, 90º, diâm = 15mm (1/2\")","un",null,11.64]
["ORSE 8040","ORSE",8040,"Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de tinta Coral ou similar - Rev 02","M2",null,10.61]
["ORSE 8070","ORSE",8070,"Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  25mm²  - 0,6Kv/1Kv/90°","m",null,29.26]
["ORSE 8106","ORSE",8106,"Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros","un",null,2149.39]
["ORSE 8182","ORSE",8182,"Sistema de automação para porta de aluminio c/vidro, deslizante, 2 folhas, dimensão do trilho: de 3,30 até 4,40m","cj",null,7715.16]
["ORSE 8194","ORSE",8194,"Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar","un",null,216.14]
["ORSE 8220","ORSE",8220,"Conjunto moto-bomba Schneider motor 10CV, à gasolina, trifásico (ou similar)","un",null,14407.18]
["ORSE 8229","ORSE",8229,"Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhões 5/8\", espaçamento=4cm, com requadro em barra chata ferro 2\"x5/16\"","m",null,300.79]
["ORSE 8255","ORSE",8255,"Calha de concreto seção 0,60 x 0,20m, sem grelha de ferro","m",null,268.44]
["ORSE 8264","ORSE",8264,"Cintas e vergas em blocos de concreto tipo \"u\" (calha) 19x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa","m",null,28.79]
["ORSE 8297","ORSE",8297,"Cabo de cobre nú 25 mm2 - fornecimento e assentamento (4,51m/kg)","kg",null,103.59]
["ORSE 8324","ORSE",8324,"Plafon E-27","un",null,9.05]
["ORSE 8333","ORSE",8333,"Relé de proteção de rede -50/51-sobrecorrente instantânea e temporizada, 50c/50-nsobrecorrente instantânea e temporizada de neutro,27-subtensão,59-sobretensão,32-direcional de potencia,67-sobrecorrente direcional,59n-sobretensão de neutro,81u/81O","un",null,26937.58]
["ORSE 8360","ORSE",8360,"Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x  70 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa","m",null,91.31]
["ORSE 8371","ORSE",8371,"Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento","un",null,2146.44]
["ORSE 8389","ORSE",8389,"Clips 5/8\" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238","un",null,15]
["ORSE 8424","ORSE",8424,"Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km","m",null,8.66]
["ORSE 8435","ORSE",8435,"Tubo aço galvanizado c/costura 3\" (80mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 7,32kg/m, NBR-5580","m",null,146.34]
["ORSE 8456","ORSE",8456,"Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor aluminio, ref: Vedacit ou similar","m",null,16.53]
["ORSE 8464","ORSE",8464,"Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m","un",null,611.19]
["ORSE 8499","ORSE",8499,"Tranca de ferro - tipo 1- para porta de cela em chapa aço 3mm e barra aço redonda 7/8\" - exceto mão de obra","un",null,160.24]
["ORSE 8538","ORSE",8538,"Escada em ferro, degraus em barra redonda 3/4\" e quadro em barra chata de 2\" x 5/16\"","m",null,241.64]
["ORSE 8545","ORSE",8545,"Visor em ferro e policarbonato (VPF160), medindo 1,60x1,20m, p/penitenciaria - Rev. 02","un",null,10148.13]
["ORSE 8553","ORSE",8553,"Grade em ferro, c/ quadro em barra chata 2\" x 3/8\",  barras redondas 3/4\" nas verticais, barras chatas 2\" x 1/4\" nas horizontais - Rev. 02","m2",null,702.28]
["ORSE 8569","ORSE",8569,"Assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m","m",null,33.93]
["ORSE 8592","ORSE",8592,"Placa em alumínio e ferro fundido em Braille com dimensões de 7 x 14,5 cm","un",null,63.83]
["ORSE 8599","ORSE",8599,"Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas","m²",null,69.98]
["ORSE 8631","ORSE",8631,"Execução de estaca hélice contínua monitorada Ø 400mm, concreto fck=40Mpa, inclusive aço, bombeamento exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estacas",null,null,263.21]
["ORSE 8642","ORSE",8642,"Cabo telefonico CTP-APL-G 50/30P","m",null,25.13]
["ORSE 8682","ORSE",8682,"Fornecimento e instalação de rack de piso 19\" x 12u x 450mm","un",null,611.16]
["ORSE 8696","ORSE",8696,"Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)","un",null,96.51]
["ORSE 8715","ORSE",8715,"Restauro - Erradicação de liquens e fungos em paredes e ornatos","m2",null,42.88]
["ORSE 8733","ORSE",8733,"Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão","un",null,1308.09]
["ORSE 8741","ORSE",8741,"Abraçadeira de aço para lâmpada fluorescente","un",null,4.53]
["ORSE 8760","ORSE",8760,"Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio","un",null,162.73]
["ORSE 8782","ORSE",8782,"Tê horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)","un",null,152.32]
["ORSE 8792","ORSE",8792,"Luva de correr, d=22mm, cpvc, Aquatherm, Tigre ou similar","un",null,14.1]
["ORSE 8811","ORSE",8811,"Fornecimento e implantação de viga em concreto pré-moldado, seção = 12x20cm","m",null,66.29]
["ORSE 8821","ORSE",8821,"Grade de ferro, com tela em ferro padrão moeda e cantoneira em \"L\" de abas iguais de 3/4\" x 1/8\"","m2",null,294.07]
["ORSE 8869","ORSE",8869,"Mão-de-obra para implantação de estrutura T3","un",null,119.61]
["ORSE 8873","ORSE",8873,"Mão-de-obra para implantação de estrutura S1","un",null,27.25]
["ORSE 8895","ORSE",8895,"Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm","un",null,86.64]
["ORSE 8912","ORSE",8912,"Planta - Angelim doce (andira fraxinilolia), fornecimento e plantio","un",null,115.02]
["ORSE 8919","ORSE",8919,"Planta - Cassia baiana (senna polyphylla), fornecimento e plantio","un",null,84.3]
["ORSE 8946","ORSE",8946,"Escada helicoidal em concreto pre-moldado, degrau = 80cm, h=3,00m, inclusive corrimão em tubo galvanizado, instalada, exclusive pintura","un",null,6966.06]
["ORSE 8958","ORSE",8958,"Dobradiça de ferro cromado 3\" x 2 1/2\" sem aneis e c/parafusos","un",null,39.44]
["ORSE 8979","ORSE",8979,"Torneira de bóia p/caixa d'agua d = 1 1/2\" (deca ou similar)","un",null,146.8]
["ORSE 9001","ORSE",9001,"Caixa p/quadro (2000 x 1200 x 40mm) em chapa galvanizada, inclusive barramento, isolador e montagem, exclusive disjuntores","un",null,19008.47]
["ORSE 9008","ORSE",9008,"Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  70mm²,  1kv / 90º C","m",null,68.73]
["ORSE 9034","ORSE",9034,"Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA","un",null,543.95]
["ORSE 9047","ORSE",9047,"Caixa acustica quadrada em ABS, tela de aluminio microperfurada, pintura eletrostatica c/poliester, Woofer coaxial 6\" c/carcaça de aluminio. potencia 100W","un",null,500.98]
["ORSE 9072","ORSE",9072,"Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr","m2",null,856.49]
["ORSE 9080","ORSE",9080,"Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 25cm","m",null,81.36]
["ORSE 9101","ORSE",9101,"Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm","m",null,129.39]
["ORSE 9108","ORSE",9108,"Fornecimento e execução de junta de dilatação JEENE JJ 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, inclusive execução de lábios poliméricos","m",null,552.27]
["ORSE 9130","ORSE",9130,"Planta - Tamboril (Enterolobium contortisiliquum) h=1,00m, fornecimento e plantio","un",null,84.3]
["ORSE 9157","ORSE",9157,"Brinquedo - Amarelinha","un",null,40.09]
["ORSE 9166","ORSE",9166,"Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de  madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4\"","un",null,3807.7]
["ORSE 9183","ORSE",9183,"Placa de sinalização em acrílico transparente 3mm, com aplicação de adesivo digital sobreposto, dim:45x18cm, para fixação no teto através de correntes de aço inox, inclusive correntes e instalação","un",null,402.63]
["ORSE 9192","ORSE",9192,"Fossa séptica em concreto armado, dimensões internas 1,61 x 3,32 x 1,80m, com rebaixamento do lençol","un",null,32968.46]
["ORSE 9222","ORSE",9222,"Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 0,90), com barras verticais a cada 2,00m (2\"), barra horizontal intermediária (2\") e barra horizontal superior (2\")","m",null,291.36]
["ORSE 9236","ORSE",9236,"Assentamento de tubo aço galvanizado d= 3\"","m",null,24.14]
["ORSE 9243","ORSE",9243,"Assentamento de tubo pvc p/irrigação d=75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar","m",null,15.22]
["ORSE 9266","ORSE",9266,"Tubo cpvc rígido soldavel Aquatherm para água quente, d = 28 mm","m",null,36.57]
["ORSE 9276","ORSE",9276,"Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm","un",null,56.17]
["ORSE 9305","ORSE",9305,"Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 5/8\" (15,87mm)","un",null,21.11]
["ORSE 9337","ORSE",9337,"Transporte de Perfis Metálicos I8\" x 27,3kg/m, em escadas ou rampas até 15,0m de altura","kg",null,0.38]
["ORSE 9351","ORSE",9351,"Revestimento de piso com mosaico de granito cinza andorinha, aplicado com argamassa industrial ac-ii","m2",null,368.17]
["ORSE 9377","ORSE",9377,"Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm","m",null,51.95]
["ORSE 9384","ORSE",9384,"Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d =  40mm - Rev 01_11/2021","m",null,21.05]
["ORSE 9418","ORSE",9418,"Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base","m2",null,91.1]
["ORSE 9425","ORSE",9425,"Caixa de passagem para eletricidade em aluminio, dim: 50 x 50 x 15 cm","un",null,112.42]
["ORSE 9443","ORSE",9443,"Impermeabilização - Aplicação de Frioasfalto - 02 demãos","m2",null,47.58]
["ORSE 9461","ORSE",9461,"Aspersor rotor, p/irrigação ref.8005-SS, entrada roscada de 1\", fêmea BSP, coluna aço inox, marca Rain Bird ou similar","un",null,574.36]
["ORSE 9486","ORSE",9486,"Brinquedo - Escorregadeira com manilha em concreto e piso granito cinza andorinha, c/pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova","un",null,4955.46]
["ORSE 9510","ORSE",9510,"Eletroduto em ferro galvanizado  pesado sem costura 4\" x 3m","un",null,604.95]
["ORSE 9522","ORSE",9522,"Suporte horizontal 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)","un",null,9.97]
["ORSE 9533","ORSE",9533,"Flange de ligação 100x50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)","un",null,15.31]
["ORSE 9543","ORSE",9543,"Recuperação de madeira com pó de serra e cola branca","m2",null,23.63]
["ORSE 9569","ORSE",9569,"Curva 90º pvc PB soldavel, PN 80, d= 125mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar","un",null,195.25]
["ORSE 9627","ORSE",9627,"Luminária pendente, linha alkes, ref. 20847, da Stilo clean ou similar","un",null,1623.06]
["ORSE 9630","ORSE",9630,"Ramal de ligação de água (Rede de distribuição à fachada do lote)","un",null,158.42]
["ORSE 9657","ORSE",9657,"Placar eletrônico para estádio de futebol mod. Full Color,sistema de LED's - RGB,  med. 4,09 x 6,14m, da TECNODIS ou similar, inclusive instalação, estrutura de sustentação, pontos elétricos e de lógica e treinamento","un",null,514042.64]
["ORSE 9667","ORSE",9667,"Emenda externa, para perfilado tipo \"X\", 38 x 38 mm, ref. CKP 119 ou similar","un",null,10.43]
["ORSE 9686","ORSE",9686,"Disjuntor termomagnético tripolar 225 A com caixa moldada 10 kA","un",null,720.95]
["ORSE 9693","ORSE",9693,"Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.60 x 1.60 x 1.80m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1","un",null,3950.15]
["ORSE 9719","ORSE",9719,"Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I","m",null,124.63]
["ORSE 9744","ORSE",9744,"Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados","m",null,11.34]
["ORSE 9752","ORSE",9752,"Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm","un",null,36.66]
["ORSE 9779","ORSE",9779,"Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.","M2",null,232.95]
["ORSE 9794","ORSE",9794,"Planta - Agave gigantea (furcraea gigantea) - muda, fornecimento e plantio","un",null,141.46]
["ORSE 9815","ORSE",9815,"Caixa de válvula 60x55x37cm com tampa modelo VB STD6","un",null,291.69]
["ORSE 9835","ORSE",9835,"Grama tipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio","m2",null,40.17]
["ORSE 9843","ORSE",9843,"Duto em chapa de aço preta nº. 16, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação","m",null,103.74]
["ORSE 9871","ORSE",9871,"Planta - Neem (azadirachta indica), fornecimento e plantio","un",null,46.4]
["ORSE 9874","ORSE",9874,"Planta - Cajueiro (anacardium occidentale), fornecimento e plantio","un",null,84.3]
["ORSE 9888","ORSE",9888,"Gabião tipo colchão reno, revestido em pvc, malha 8 x 10 cm, h=0,30m","m2",null,235.65]
["ORSE 9915","ORSE",9915,"Fornecimento e instalação de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear","un",null,296.96]
["ORSE 9924","ORSE",9924,"Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4\"","un",null,1]
["ORSE 9933","ORSE",9933,"Condulete em alumínio tipo \"XA\" de 3/4\"","un",null,29.78]
["ORSE 9953","ORSE",9953,"Fornecimento de cartucho para solda exotérmica","un",null,20]
["ORSE 9975","ORSE",9975,"Abraçadeira metálica tipo \"D\" de 1/2\"","un",null,5.21]
["ORSE 9981","ORSE",9981,"Piso em assoalho de madeira lei (Ipê/Pau D´Arco) - Comercial, réguas macho e fêmea 14cm x 2 cm, exclusive ripão","m2",null,229.63]
["ORSE 10012","ORSE",10012,"Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar","m2",null,25.35]
["ORSE 10019","ORSE",10019,"Escavação e carga material jazida, para sub-base","m3",null,14.79]
["ORSE 10039","ORSE",10039,"Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada","t",null,30]
["ORSE 10068","ORSE",10068,"Tela de PVC malha hexagonal 1/2\", fio 16 (1,65mm), fornecimento e colocação","m2",null,29.27]
["ORSE 10077","ORSE",10077,"Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. LSE, da Lumiluz ou similar, inclisve reator e lâmpada","un",null,262.9]
["ORSE 10095","ORSE",10095,"Serviço de corte para abertura de porta em parede de concreto armado com dimensões 1,10x2,10m e esp=15cm, utilizando disco diamantado (obra: Espaço Zé Peixe)","un",null,2406.25]
["ORSE 10107","ORSE",10107,"Janela em policarbonato, tipo basculante - J4 - (1,50x0,60m) em chapa antivandalismo e=6mm, moldura em cantoneira 1\"x1\"x1/4\"  e barra chata 3/4\"x1/4\", conforme projeto SEIDIS - Rev. 01","un",null,2455.8]
["ORSE 10171","ORSE",10171,"Piso alta resistencia, colorido, e=15mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização","m2",null,68]
["ORSE 10186","ORSE",10186,"Transformador trifásico 225 kva, 220/127v, a seco","un",null,45385.22]
["ORSE 10206","ORSE",10206,"Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3\" e h=7,0m, com 04 isoladores","un",null,1036.22]
["ORSE 10228","ORSE",10228,"Cap em pvc rígido roscavel p/água fria diâm = 1\"","un",null,7.88]
["ORSE 10236","ORSE",10236,"Grade de ferro padrão escola, altura 1,50m, com montantes em perfil \"u\" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo) a cada 2.65m, barras verticais de seção chata de 1 1/2\" x 3/16\" e barra chata de 1 1/2\" x 3/16\" (dupla) horizontais - Rev 03_12/2021","m",null,473.48]
["ORSE 10281","ORSE",10281,"Tê vertical sub./des. para canaleta metálica articulada, da Valemam","un",null,47.93]
["ORSE 10305","ORSE",10305,"Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19\" x 36u x 670mm","un",null,2701.99]
["ORSE 10317","ORSE",10317,"Grelha p/ralo em pvc, redonda, 15cm, tigre ou similar","un",null,6.85]
["ORSE 10336","ORSE",10336,"Fornecimento e instalação de caixa de sobrepor em pvc, para 02 conectores  rj-45, com espelho","un",null,10.55]
["ORSE 10345","ORSE",10345,"Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2\", registro de pressão 1/2\" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação","un",null,616.09]
["ORSE 10376","ORSE",10376,"Estaca pré-moldada de 23x23cm em concreto armado - carga máxima de 50 t, inclusive cravação e emendas","m",null,149.08]
["ORSE 10380","ORSE",10380,"Fornecimento e instalação de manta vinílica condutiva PLL ou similar","m2",null,433.96]
["ORSE 10401","ORSE",10401,"Muro de contenção em \"L\" (h=6,50m) e (L=1,00m) de concreto armado","un",null,7170.48]
["ORSE 10421","ORSE",10421,"Fusível HH - 10A","un",null,181.78]
["ORSE 10428","ORSE",10428,"Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 35 mm²","un",null,11]
["ORSE 10450","ORSE",10450,"Fechamento de esquadria ferro com chapa de aço e=3mm","m2",null,413.57]
["ORSE 10517","ORSE",10517,"Cerâmica p/canto externo de piscina, dim: 4,5 x 4,5 cm, e= 45mm, arredondado, linha Sport, cor azul celeste (3510), ref. 4169 , marca Gail ou similar","un",null,26.91]
["ORSE 10542","ORSE",10542,"Cap pvc soldavel, d= 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar","un",null,23.69]
["ORSE 10549","ORSE",10549,"Encargos Complementares - Servente","h",null,3.8]
["ORSE 10573","ORSE",10573,"Instalação de cabo telefônico CCI - 50 x 2 pares","m",null,3.57]
["ORSE 10580","ORSE",10580,"Encargos Complementares - Cavoqueiro","h",null,3.8]
["ORSE 10596","ORSE",10596,"Encargos Complementares - Estucador","h",null,3.7]
["ORSE 10620","ORSE",10620,"Parafuso com bucha S-8","un",null,4]
["ORSE 10652","ORSE",10652,"Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado","m2",null,92.68]
["ORSE 10678","ORSE",10678,"Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=150mm e esp=15cm","un",null,95]
["ORSE 10695","ORSE",10695,"Fornecimento e instalação de canaleta sistema \"x\" 50 x 20 mm sem divisória","un",null,30.32]
["ORSE 10726","ORSE",10726,"Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT","un",null,1263.3]
["ORSE 10742","ORSE",10742,"Cravação de estaca metálica tipo perfil \"H\", simples, bitola W 200x46,1 (8\"), exclusive perfil","m",null,44]
["ORSE 10759","ORSE",10759,"Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm","m2",null,446.99]
["ORSE 10783","ORSE",10783,"Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia","m2",null,181.27]
["ORSE 10793","ORSE",10793,"Caixa de passagem pvc, 4\" x 2\", embutir, p/eletroduto - Rev 01","un",null,12.9]
["ORSE 10820","ORSE",10820,"Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, redonda, com encaixes, 1ª qualid, cor vermelha, União ou similar","m2",null,127.72]
["ORSE 10841","ORSE",10841,"Piso de madeira, flutuante, c/amortecedores de impacto ( 75x50x10mm), réguas de madeira aparelh.(50x25mm), chapas OSB 14mm, assoalho de madeira de lei grápia, 4 demarcações(handball,volei,futsal e basquete), inclusive frete, alimen,transp,hospedagem","m2",null,408.06]
["ORSE 10853","ORSE",10853,"Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, seção 0,25 x 0,20m, exceto laje de fundo, inclusive escavação","m",null,106.67]
["ORSE 10879","ORSE",10879,"Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 35mm x 28mm","un",null,28.85]
["ORSE 10887","ORSE",10887,"Fornecimento e assentamento de niple redução latão 3/4\" npt x 1/2\" npt, p/instalação de gás","un",null,31.16]
["ORSE 10916","ORSE",10916,"Fornecimento de molde de solda exotérmica para cabo 95 mm²","un",null,179.69]
["ORSE 10925","ORSE",10925,"Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01","m²",null,90.05]
["ORSE 10977","ORSE",10977,"Filtro anaerobio em alvenaria tijolo maçico, dimensões internas 1,30 x 1,30 x 2,80 m","un",null,15252.83]
["ORSE 11002","ORSE",11002,"Fornecimento de barra chata de alumínio 3/4\" x 1/4\"","m",null,14.28]
["ORSE 11009","ORSE",11009,"Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 28mm x 15mm","un",null,16.42]
["ORSE 11029","ORSE",11029,"Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 79mm x 35mm","un",null,256.72]
["ORSE 11036","ORSE",11036,"Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4\" x 7/8\" - fornecimento e colocação","un",null,0.59]
["ORSE 11079","ORSE",11079,"Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 5,00 x 2,50 x 2,00 m","un",null,21644.08]
["ORSE 11086","ORSE",11086,"Guarda-corpo com requadro em barra chata de 2\" x 3/8\" e barra redonda 3/8\" na vertical, com acabamento superior em madeira, inclusive pintura - fornecimento e instalação","m2",null,492.39]
["ORSE 11105","ORSE",11105,"Moldagem de corpos de prova","un",null,3.38]
["ORSE 11127","ORSE",11127,"Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 12,7 e 17,7 kw - Rev 01","un",null,2184.64]
["ORSE 11139","ORSE",11139,"Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 38,1 e 57,1 kw - Rev 01","un",null,7074.12]
["ORSE 11150","ORSE",11150,"Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm","m2",null,652.47]
["ORSE 11157","ORSE",11157,"Planta - Angelim (andira fraxinilolia), h=0,80 a 1,00m, fornecimento e plantio","un",null,69.45]
["ORSE 11173","ORSE",11173,"Bomba para incêndio jockey 2cv","un",null,1652.76]
["ORSE 11183","ORSE",11183,"Porta em chapa lisa de alumínio, tipo vai-vem, com visor de vidro, inclusive dobradiça","m2",null,438.04]
["ORSE 11212","ORSE",11212,"Módulo de sinalização externa (sinaleiro externo) com uma cor habilitada, da VTC Vitaltec ou similar","un",null,106.32]
["ORSE 11223","ORSE",11223,"Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar","un",null,1129.83]
["ORSE 11232","ORSE",11232,"Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa","un",null,151.8]
["ORSE 11249","ORSE",11249,"Bocal para aspersor spray - 8H, marca Rain Bird ou similar","un",null,15.06]
["ORSE 11256","ORSE",11256,"Bocal para aspersor spray - 12Q, marca Rain Bird ou similar","un",null,15.06]
["ORSE 11281","ORSE",11281,"Torneira de mesa bica longa, branca/cromada, fechamento automático, ref. 0101379, da Azzo ou similar","un",null,91.84]
["ORSE 11302","ORSE",11302,"Distribuidor geral  padrão telebrás dimensões 1,20 x 1,20 x 0,12m","un",null,962.05]
["ORSE 11309","ORSE",11309,"Assentamento de conexões de fofo, junta elástica, diam.=  300mm","un",null,6.11]
["ORSE 11325","ORSE",11325,"Fornecimento e instalação de treliça PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de transferência em juntas, ou similar","m",null,29.67]
["ORSE 11334","ORSE",11334,"Caixa de gordura  0.60 x 0.60 x 0.60m","un",null,602.87]
["ORSE 11356","ORSE",11356,"Solo-cimento compactado - Traço 1:18, inclusive cimento e arenoso comercial","m3",null,299.98]
["ORSE 11379","ORSE",11379,"Concha olhal em aço forjado","un",null,77.88]
["ORSE 11387","ORSE",11387,"Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev 01","un",null,2687.14]
["ORSE 11394","ORSE",11394,"Fornecimento  e instalação de tubo de borracha elastomérica Armaflex M-48  ø 1 1/2\"","m",null,29.09]
["ORSE 11410","ORSE",11410,"Te cpvc soldavel 73 mm - fornecimento e instalação","un",null,186.59]
["ORSE 11422","ORSE",11422,"Joelho cpvc, soldavel, 90 graus, 73 mm","un",null,148.2]
["ORSE 11441","ORSE",11441,"Luminária hermética de sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x28w, IP65, modelo: Ourofort, ref.: 1527, da Ourolux ou similar","un",null,273.7]
["ORSE 11461","ORSE",11461,"Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.","m2",null,86.7]
["ORSE 11468","ORSE",11468,"Pavimento em concreto armado fck=25mpa, desempolado, e=14cm, p/ sobrecargas de até 8t/m2 c/ tela soldada Q138","m2",null,144.78]
["ORSE 11489","ORSE",11489,"Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar","m2",null,450]
["ORSE 11508","ORSE",11508,"Fornecimento  e instalação de tubo esponjoso d=1/2\"","m",null,6.1]
["ORSE 11519","ORSE",11519,"Câmera Hdcvi speed dome Vhd 3020 sd, da Intelbrás ou similar","un",null,3993.7]
["ORSE 11535","ORSE",11535,"Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.20 x 1.20 x 1.00 m","un",null,4248.65]
["ORSE 11542","ORSE",11542,"Tampa em chapa xadrez de ferro galvanizado dim: 80 x 80cm, inclusive cantoneira \"L\",  2\" x 3/16\" e juntas de vedação","un",null,584.83]
["ORSE 11561","ORSE",11561,"Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA","un",null,598.31]
["ORSE 11569","ORSE",11569,"Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8\" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 6mm2","un",null,190.39]
["ORSE 11597","ORSE",11597,"Conjunto de ferragens para porta externa em madeira, de abrir, uma folha, acabamento aço inox, padrão superior","cj",null,372.72]
["ORSE 11615","ORSE",11615,"Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, com armadura construtiva, cor natural, desempolado, fck = 21 MPa, e = 20 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas - Rev 01","m2",null,204.38]
["ORSE 11622","ORSE",11622,"Fita auto adesiva fotoluminescente \"9m\" l=5,0cm ou similar","m",null,41.67]
["ORSE 11647","ORSE",11647,"Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015","m2",null,69.49]
["ORSE 11660","ORSE",11660,"Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015","m2",null,67.73]
["ORSE 11679","ORSE",11679,"Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação","M",null,10.16]
["ORSE 11711","ORSE",11711,"Janela em policarbonato e tabela \"Z\" em chapa preta virada, fixa, chapa antivandalismo e=6mm, moldura em barra chata de ferro/ chapa preta 4\" x 1/4\", conforme projeto","m2",null,2252.76]
["ORSE 11728","ORSE",11728,"Limpeza de jazida","m2",null,3.31]
["ORSE 11750","ORSE",11750,"Cabo coaxial rg-6","m",null,5.8]
["ORSE 11753","ORSE",11753,"Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação","M",null,23.22]
["ORSE 11777","ORSE",11777,"Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem","m2",null,47.58]
["ORSE 11794","ORSE",11794,"Lavagem das tubulações com gás 141B e pressurização com nitrogênio (infraestrutura p/ sistema package)","un",null,1037.3]
["ORSE 11801","ORSE",11801,"Planta - Açai da mata (euterpe longibracteata), h=1,50m, fornecimento e plantio","un",null,78.99]
["ORSE 11822","ORSE",11822,"Sensor ótico de fumaça \"Linear\"","un",null,121.58]
["ORSE 11825","ORSE",11825,"Testeira em granito branco fortaleza, l=10cm (colado), esp.=2cm - fornecimento e colocação","m",null,65.35]
["ORSE 11845","ORSE",11845,"União angular \"L\" construída em liga de alumínio por porcas e arruelas para vergalhão de cobre eletrolítico de 1/4\"","un",null,66.17]
["ORSE 11896","ORSE",11896,"Reforço da estrutura de cobertura, incluindo pintura eletrostática branco HALL 9003, chapa de ligação em aço A-36, galv. a fogo, parafusos em aço A-325, galv a fogo, despesas com pessoal e transporte dos materiais - Obra do CCS","kg",null,58]
["ORSE 11905","ORSE",11905,"Corrimão central para arquibancada tipo U invertido, em tubo de ferro galvanizado 1 1/2\", com h livre = 1,30m, esp = 0,20m chumbadores para fixação em piso concreto","un",null,246.09]
["ORSE 11912","ORSE",11912,"Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01","m",null,14.59]
["ORSE 11941","ORSE",11941,"Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro","m2",null,503.14]
["ORSE 11958","ORSE",11958,"Porteiro eletrônico - kit vídeo fone widescreen int/ext bivolt 5804 Foxlux ou siminar","un",null,1044.98]
["ORSE 11969","ORSE",11969,"Luva sem rosca UNIDUT ø=1 \" C- PB","un",null,5.72]
["ORSE 11986","ORSE",11986,"Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura","un",null,1210.6]
["ORSE 12017","ORSE",12017,"Detector de temperatura termovelocímetrico endereçável, modelo VRE-T, marca VERIN ou similar","un",null,233.37]
["ORSE 12034","ORSE",12034,"Alambrado com tela de aço galvanizado, fio 12 bwg, malha 3/8\", ondulada, quadrada, sem revestimento, fixada com tubos de aço galvanizado 2\", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta","m2",null,393.35]
["ORSE 12065","ORSE",12065,"Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.80 x 2.10 m, duas folhas, inclusive batentes e ferragens","un",null,1177.83]
["ORSE 12075","ORSE",12075,"Revestimento cerâmico para piso ou parede, 240 x 116 x 9mm, Gail, linha revestl, cor branco acetinado, ref. 1009 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço","m2",null,165.3]
["ORSE 12092","ORSE",12092,"Luminária tipo spot de Sobrepor SR08-S da Abalux ou similar para lâmpada PAR 20","un",null,144.34]
["ORSE 12099","ORSE",12099,"Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem abertura frontal P.515.17, DECA ou similar","un",null,2423.49]
["ORSE 12134","ORSE",12134,"Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-785, malha 10x10cm, ferro 10.0mm, painel 2,45x6,0m, (12,46kg/m²), Telcon ou similar","m2",null,89.24]
["ORSE 12141","ORSE",12141,"Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2","m",null,24.7]
["ORSE 12168","ORSE",12168,"Porta corta fogo, 1,50 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave","un",null,2996.79]
["ORSE 12185","ORSE",12185,"Cadeira Monobloco para recinto desportivo em polipropileno, fixação com estrutura no espelho, dimensão:43x45x35, modelo Kango Sport, Marca Kango ou similar, inclusive instalação e frete","un",null,220]
["ORSE 12193","ORSE",12193,"Isolamento acústico com aplicação de celulose com uma superfície uniforme, monolítica, que não possui juntas ou emendas, esp = 25mm, densidade = 60kg/m3,  pé direito <= 3,00m","m2",null,89.82]
["ORSE 12219","ORSE",12219,"Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3\"x1.1/2\" horizontais e engradado e 1.1/2\"x1.1/2\" verticais, com espaçamento de 12cm.","m2",null,392.99]
["ORSE 12230","ORSE",12230,"Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores","un",null,1320.58]
["ORSE 12244","ORSE",12244,"Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado (h=100cm), com barras superior, inferior e verticais a cada 3.00m (1.1/2\") e barra verticais quadrada (1/2\") a cada 12cm - Rev 01","m",null,389.52]
["ORSE 12268","ORSE",12268,"Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.","un",null,1378.26]
["ORSE 12278","ORSE",12278,"Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.40x0.60, com 03 cubas de embutir de louça,  sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada","un",null,2243.94]
["ORSE 12299","ORSE",12299,"Bomba para incêndio a diesel 05 cv, recalque/sucção de 2\",  vazão max. de 36,00 m³/h,  hman= 08 m.c.a","un",null,2822.4]
["ORSE 12302","ORSE",12302,"Cronometro regressivo para basquete, dim. 0,65 x 0,50 x 0,10m, bivolt, mod. VSE 24 S PLUS da VISUAL ou similar, inclusive frete - fornecimento e instalação incluindo software","un",null,7500]
["ORSE 12323","ORSE",12323,"Bocal 20 para rotor 8005, marca Rain Bird ou similar","un",null,6.05]
["ORSE 12330","ORSE",12330,"Rodapé em granito branco Polar10cm x 2cm","m",null,124.59]
["ORSE 12351","ORSE",12351,"Restauro - Reintegração cromática da policromia em retábulo artístico com tinta para Restauro Maimeri, cores do grupo G1","m2",null,422.59]
["ORSE 12374","ORSE",12374,"Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Alma Cheia, Terças UDC 127, 2 águas, s/ lanternin, Pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 15,0 a 20,0m, pintura 1d  epoxi óx. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada","m2",null,433.55]
["ORSE 12384","ORSE",12384,"Treliça metálica Pratt, em perfis UDC75x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 6,00  a 10,00m, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada","m",null,362.21]
["ORSE 12400","ORSE",12400,"Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC150, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lant., vãos 20,01 a 30,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R1","m2",null,291.54]
["ORSE 12408","ORSE",12408,"Treliça metálica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 10,01  a 20,00m, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco - Preço por kilo executado","kg",null,19.69]
["ORSE 12426","ORSE",12426,"Papeleira cromada, linha clean, ref.: 2020.C.CLN, Deca ou similar","un",null,355.99]
["ORSE 12433","ORSE",12433,"Placa de sinalização em acrílico e=4mm, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo digital sobreposto, dim:45x18cm, para fixação no teto através de hastes em tubo galvanizado comp.=3,60m, fornecimento e instalação","un",null,794.93]
["ORSE 12457","ORSE",12457,"Terminal de compressão 2 furos para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação","un",null,22.2]
["ORSE 12468","ORSE",12468,"Quadro Geral - QDG-1, em policarbonato c/proteção UV, com barramento para 350A, sem disjuntores, Obra Mercado da Carne - Tobias Barreto","un",null,7062]
["ORSE 12475","ORSE",12475,"Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada (ref.: CD.21F.17), linha axis, P.470.17, DECA ou similar, inclusive assento","un",null,1766.87]
["ORSE 12491","ORSE",12491,"Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada (ref.: CD.21F.17), linha quadra, P.210.17, DECA ou similar, inclusive assento","un",null,1288.1]
["ORSE 12498","ORSE",12498,"Barra roscada bicromatizada ø 3/8\" x 3000mm","un",null,68.84]
["ORSE 12510","ORSE",12510,"Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada","m2",null,199.03]
["ORSE 12534","ORSE",12534,"Tampa de encaixe para Redução Concêntrica 200 x 75mm para 150 x 75mm, zincada, para eletrocalha metálica de eletrocalha","un",null,48.67]
["ORSE 12541","ORSE",12541,"Arruela de lisa 5/8\"","un",null,0.61]
["ORSE 12557","ORSE",12557,"Junção interna tipo \"T\" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)","un",null,13.92]
["ORSE 12564","ORSE",12564,"Caixa metálica com tomada 10A 250V para perfilado e fixação","un",null,16.88]
["ORSE 12581","ORSE",12581,"Tampa de encaixe para curva de inversão, 75mm, zincada, para eletrocalha metálica","un",null,15.48]
["ORSE 12600","ORSE",12600,"Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)","un",null,48.32]
["ORSE 12607","ORSE",12607,"Tampa de encaixe para cruzeta 150 x 150mm, zincada (ref.: mopa ou similar)","un",null,36.97]
["ORSE 12614","ORSE",12614,"Porca sextavada 3/8\", bicromatizada","un",null,4]
["ORSE 12631","ORSE",12631,"Retirada de divisória tipo naval","m2",null,24.25]
["ORSE 12659","ORSE",12659,"Concreto ciclópico com concreto de fck=21Mpa","m3",null,437.4]
["ORSE 12661","ORSE",12661,"Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT)","un",null,566.34]
["ORSE 12699","ORSE",12699,"Barreira de instalação tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização 10 vezes","un",null,334.06]
["ORSE 12710","ORSE",12710,"Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22","m2",null,342.01]
["ORSE 12729","ORSE",12729,"Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 20mm, FSup.=não pintada, FInf.=Filme Alum. Bco, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou simila","m2",null,210.53]
["ORSE 12742","ORSE",12742,"Porta em chapa de ferro 3mm com visor em policarbonato (15 x 51), de abrir, duas folhas, de 1,80 x 2,10m, quadro em barra chata de 2.1/2\" x 3/8\", com 3 barras chata de 2\" x 1/4\" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho","un",null,7213.65]
["ORSE 12753","ORSE",12753,"Porta em chapa de ferro 3mm com visor em policarbonato, passa prato, de abrir, de 0,90 x 2,10m, quadro em barra chata de 2.1/2\" x 5/16\", com 3 barra chata de 2\" x 1/4\" na horizontal, 6 barras redonda 5/8\", inclusive dobradiças e 2 trancas","un",null,4910.88]
["ORSE 12782","ORSE",12782,"Fornecimento e instalação de Módulo Monomodo Gbic para Switch","un",null,424.32]
["ORSE 12793","ORSE",12793,"Luminária hermética  de sobrepor, para lâmpada tubular T8, 2x18w, IP65, 65cm, ref.: LMIP65 2x18 - T8C, da G-light ou similar, exclusive lâmpadas","un",null,143.36]
["ORSE 12809","ORSE",12809,"Lampada led tubular t8 bivolt 9,9/10 w, base g13","un",null,19.94]
["ORSE 12830","ORSE",12830,"Deslocamento de rede mt/bt com recondutoramento de rede bt (01 uc) - Avenida Zefinha de Capitulino - Sitio Porto – Itabaiana/SE - Execução ENERGISA","un",null,22376.48]
["ORSE 12831","ORSE",12831,"Fornecimento de Luminária Decorativa à Led ref. EGEU II 60w da Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=5,0m, com base - Rev 01","un",null,3624.28]
["ORSE 12832","ORSE",12832,"Fornecimento de  Luminária Decorativa à Led ref. EGEU II 60w da Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=6,0m - Rev 01","un",null,3808.72]
["ORSE 12833","ORSE",12833,"Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/iluminação pública, 180w, 4000k, 220v, e suporte em tubo aço galv, com Anteparo, da Ilumatic, mod LPL Ares ou similar","un",null,5541.81]
["ORSE 12835","ORSE",12835,"Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica","m2",null,14.62]
["ORSE 12836","ORSE",12836,"Brinquedo - Escada de Cilindros com tubos de concreto armado de diam. 0,40m, 0,60m e 0,80m","un",null,3546.24]
["ORSE 12838","ORSE",12838,"Forro tipo colmeia em alumínio, malha 62,5x62,5 H25mm, dimensões: 625x1250mm, ref. B10, cor R99 alumínio, da Refax ou similar - fornecimento e aplicação","m2",null,409.5]
["ORSE 12840","ORSE",12840,"Reinstalação de calha metálica em telhado com madeiramento e telha cerâmica","m2",null,18.27]
["ORSE 12841","ORSE",12841,"Manta de polietileno expandido, com 1 face metalizada para subcobertura,  e = *5* mm","m2",null,34.23]
["ORSE 12842","ORSE",12842,"Manta aluminizada 1 face para subcobertura, e = *1* mm","m2",null,15.31]
["ORSE 12843","ORSE",12843,"Cordoalha flexível ref cf- 190 - 30 fastweld","pç",null,108.28]
["ORSE 12844","ORSE",12844,"Estrado (tapete) de borracha isolante 15 kv - dimensões 1.000 x 1.000 x 25 mm","pç",null,645.07]
["ORSE 12845","ORSE",12845,"Placa de advertência 470 x 340 mm ,metálica (perigo de morte)","un",null,36.63]
["ORSE 12846","ORSE",12846,"Prolongador para chave seccionadora 1000 mm com mancal curto/longo","un",null,155.38]
["ORSE 12847","ORSE",12847,"Punho de manobra com bloqueio kirk","un",null,1256.37]
["ORSE 12848","ORSE",12848,"Suporte para fixação de para- raios e mufla instalação interna","un",null,360.5]
["ORSE 12849","ORSE",12849,"Suporte para punho de manobra","un",null,181.61]
["ORSE 12850","ORSE",12850,"Suporte sck - 95","un",null,185.4]
["ORSE 12851","ORSE",12851,"Terminal de compressão 400 mm² com dois furos","un",null,240.16]
["ORSE 12852","ORSE",12852,"Terminal de compressão 400 mm² com um furo","un",null,172.11]
["ORSE 12853","ORSE",12853,"Suporte p\\ instalação dos transformadores de medição (3 tc's e 3 tp's) padrão Energisa","un",null,1319.8]
["ORSE 12854","ORSE",12854,"Nincho de luz arquitetural com tampa metálica com vergalhão ca 50/60 d= 8mm com dimensões 1,50 x 0,30 x 0,20 de tijolo maciço","un",null,1108.01]
["ORSE 12855","ORSE",12855,"Medidor PM 3255 para subestação","un",null,1542.99]
["ORSE 12856","ORSE",12856,"Disjuntor tripolar tipo compacto e aberto 1.600A - 50 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","un",null,9911.95]
["ORSE 12857","ORSE",12857,"Banco de concreto pré-moldado, sem encosto, dimensão: 1,80x0,60x0,10m confeccionado em forma metálica","un",null,459.81]
["ORSE 12858","ORSE",12858,"Sapata de madeira para redistribuição de cargas 0,30x0,30x0,15m","un",null,95.98]
["ORSE 12860","ORSE",12860,"Serviço de corte em parede de concreto armado ou em bloco cerâmico com dimensões 2,40x2,10m e esp=27cm, utilizando disco diamantado, inclusive expurgo do material (obra: Conservatório de Música)","un",null,3150]
["ORSE 12861","ORSE",12861,"Restauro - Reintegração cromática da policromia em forro artístico","m2",null,1726.43]
["ORSE 12862","ORSE",12862,"Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia","PxD",null,1.1]
["ORSE 12863","ORSE",12863,"Locação de forcado regulável - peça x dia","PxD",null,0.61]
["ORSE 12864","ORSE",12864,"Reservatório solar térmico de acumulação em aço, capacidade:400 l, baixa pressão","un",null,3109.31]
["ORSE 12865","ORSE",12865,"Coletor solar vertical, placas 80x200cm, Soletrol Max 1,60m² ou similar, classificação A inmetro","un",null,1202.85]
["ORSE 12866","ORSE",12866,"Tanque em aço inox 430 com 0,6 mm de espessura, modelo TS740 de parede,  capacidade de 47 litros, profundidade de 26 cm, acabamento alto brilho, e saboneteira. Medidas: 71 x 43,5cm, da marca Franke ou similar,","un",null,681.6]
["ORSE 12868","ORSE",12868,"Colar tomada pvc, com travas, saida com rosca, de 75 mm x 1/2\" ou 75 mm x 3/4\", para ligacao predial de agua","un",null,44.54]
["ORSE 12869","ORSE",12869,"Abraçadeira metálica tipo \"U\" de 4\" com fixações, p/tubo galvanizado","un",null,8.07]
["ORSE 12870","ORSE",12870,"Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar","un",null,62.94]
["ORSE 12871","ORSE",12871,"Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 20mm (1/2\")","un",null,1.85]
["ORSE 12872","ORSE",12872,"Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 25mm (3/4\")","un",null,1.95]
["ORSE 12873","ORSE",12873,"Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 32mm (1\")","un",null,2.49]
["ORSE 12876","ORSE",12876,"Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka","un",null,184.06]
["ORSE 12877","ORSE",12877,"Fornecimento e instalção de mufla terminal primaria unipolar uso interno para cabo 35/120mm2 isolacao 15/25kv em epr - borracha de silicone - Rev 01","un",null,283.91]
["ORSE 12878","ORSE",12878,"Vergalhão de cobre eletrolítico de 3/8\"","kg",null,237.07]
["ORSE 12879","ORSE",12879,"Conector de latão, cobre ou bronze d = 66mm x 2.1/2\"","un",null,102.13]
["ORSE 12880","ORSE",12880,"Conector de latão, cobre ou bronze d = 79mm x 3\"","un",null,130.71]
["ORSE 12881","ORSE",12881,"Telefone também para interfone","un",null,92.08]
["ORSE 12882","ORSE",12882,"Pressurizador até 12mca/160w/220v","Un",null,882.12]
["ORSE 12883","ORSE",12883,"Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com seta indicativa de localização de equipamentos - Placa E13","un",null,21]
["ORSE 12884","ORSE",12884,"Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2","un",null,23.44]
["ORSE 12885","ORSE",12885,"Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo \"Abrigo de mangueira e hidrante\"- Placa E7","un",null,21]
["ORSE 12886","ORSE",12886,"Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo \"Alarme sonoro\"- Placa E1","un",null,21]
["ORSE 12887","ORSE",12887,"Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo \"Comando manual de alarme de incêndio\"- Placa E2","un",null,23.44]
["ORSE 12888","ORSE",12888,"Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo \"Extintor de incêndio portátil\"- Placa E5","un",null,16.3]
["ORSE 12889","ORSE",12889,"Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo \"Cuidado risco de choque elétrico\"- Placa E5","un",null,17.66]
["ORSE 12890","ORSE",12890,"Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzel Mod: Cp-3030-12 ou similar.","un",null,253.06]
["ORSE 12891","ORSE",12891,"Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo \"Extintor de incêndio portátil com rodas\" -  Placa E11","un",null,17.66]
["ORSE 12892","ORSE",12892,"Placa de sinalizacao, fotoluminescente,38x 19cm, em pvc , com logotipo \"Bombas de incêndio\" -  Placa E3","un",null,23.44]
["ORSE 12893","ORSE",12893,"Registro gaveta, branco/cromado, cpvc d=22 mm, inclusive canopla","un",null,152.38]
["ORSE 12894","ORSE",12894,"Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo \"Hidrante de incêndio\" -  Placa E9","un",null,16.3]
["ORSE 12895","ORSE",12895,"Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga","un",null,13.69]
["ORSE 12896","ORSE",12896,"Válvula de segurança por pressão de 1/2\"","un",null,118.28]
["ORSE 12897","ORSE",12897,"Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio","un",null,86.97]
["ORSE 12898","ORSE",12898,"Iluminação de balizamento face única","un",null,138.48]
["ORSE 12899","ORSE",12899,"Luminária de embutir redonda para lâmpada flourescente ou LED 9/10W, compacta sistema draw back, modelo ref: 1140 da marca BONIN ou similar.","un",null,126.63]
["ORSE 12900","ORSE",12900,"Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada flourescente ou LED de 9W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR.","un",null,145.35]
["ORSE 12901","ORSE",12901,"Luminária de embutir redonda para lâmpada flourescente ou LED 11W, compacta sistema draw back, modelo ref: 1140 da marca BONIN ou similar.","un",null,116.63]
["ORSE 12902","ORSE",12902,"Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada flourescente ou LED de 11W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR.","un",null,76.6]
["ORSE 12903","ORSE",12903,"Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w","un",null,2661.77]
["ORSE 12904","ORSE",12904,"Adesivo cortado eletronicamente, Puxe-Empurre, dimensões:50 x 10cm.","un",null,15.59]
["ORSE 12905","ORSE",12905,"Bolsa de comunicação interna 22 x 35 cm, dispay acrílico esp: 2mm face única.","un",null,37.84]
["ORSE 12906","ORSE",12906,"Placa suspensa de parede 125 x 25cm, em alumínio composto esp: 3mm com aplicação de adesivo.","un",null,458.7]
["ORSE 12907","ORSE",12907,"Placa suspensa de parede 125 x 50cm, em alumínio composto esp: 3mm com aplicação de adesivo.","un",null,534.11]
["ORSE 12908","ORSE",12908,"Painel de comunicação interna 150 x 85 cm, em alumínio composto esp: 3mm com aplicação de adesivo refletivo recortado.","un",null,1545.01]
["ORSE 12909","ORSE",12909,"Placa direcionada de parede 80 x 80cm,em alumínio composto esp: 3mm com aplicação de adesivo.","un",null,469.71]
["ORSE 12910","ORSE",12910,"Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w","un",null,2708.23]
["ORSE 12914","ORSE",12914,"Poste concreto duplo T (DT) 11/1500 - fornecimento e assentamento","un",null,5186.89]
["ORSE 12915","ORSE",12915,"Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm","un",null,96.47]
["ORSE 12916","ORSE",12916,"Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m (di), profundidade até 3,00m, inclusive tampão TD-600","un",null,2839.52]
["ORSE 12917","ORSE",12917,"Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m, profundidade de 3,01 a 4,00m, inclusive tampão TD-600","un",null,3575.3]
["ORSE 12918","ORSE",12918,"Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m, profundidade de 4,01 a 5,00m, inclusive tampão TD-600","un",null,4135.1]
["ORSE 12919","ORSE",12919,"Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m (di), profundidade até 1,20 m, inclusive tampão TD-600","un",null,1321.45]
["ORSE 12920","ORSE",12920,"Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, profundidade de 1,21 a 1,50m, inclusive tampão TD-600","un",null,1987.83]
["ORSE 12921","ORSE",12921,"Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, profundidade de 1,51 a 2,00m, inclusive tampão TD-600","un",null,2108.25]
["ORSE 12923","ORSE",12923,"Porta corta fogo, 2,34 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças de mola PPF, abertura através de barra de panico AP LF NT2 MO.95 CRA","un",null,5372.79]
["ORSE 12924","ORSE",12924,"Flange 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)","un",null,27.31]
["ORSE 12925","ORSE",12925,"Cura quimíca para piso de concreto contra a desidatração com aplicação por pulverização","m2",null,5.82]
["ORSE 12926","ORSE",12926,"Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado de 1\" em esquadria metálica","m",null,64.75]
["ORSE 12927","ORSE",12927,"Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado de 2\" em esquadria metálica","m",null,104.2]
["ORSE 12928","ORSE",12928,"Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado de 3\" em esquadria metálica","m",null,149.93]
["ORSE 12929","ORSE",12929,"Fornecimento e Instalaçãode Carpete de alto tráfego 100% sintetico anti-chama lúmen São Carlos ou similar laudado pelo corpo de bombeiro e=5mm","m2",null,101.31]
["ORSE 12930","ORSE",12930," Etiqueta de identificação de fileiras de A- Z Arena - Fixada","un",null,409.72]
["ORSE 12931","ORSE",12931,"Kit de fixação das Poltronas para pé latera/central, incluso:ferragem p/fixação de estrutura das poltronas de Auditorio Arena","un",null,10.21]
["ORSE 12932","ORSE",12932,"Poltrona Arena Acustica assento e encosto antipanico estofado tecido polieste vermelho padrão braço MOB reduzida esq./dir. em PP, fixação no piso, marca Marelli ou similar, inclusive instalação, montagem e  frete","un",null,2701.45]
["ORSE 12933","ORSE",12933,"Poltrona Arena Obeso Acustica assento e encosto antipanico estofado tecido polieste vermelho padrão braço PP, fixação no piso, marca Marelli ou similar, inclusive instalação, montagem e  frete","un",null,4618.39]
["ORSE 12934","ORSE",12934,"Poltrona Arena Acustica assento e encosto antipanico estofado tecido polieste vermelho padrão braço MOB reduzida esq./dir. em PP, fixação no piso, marca Marelli ou similar, inclusive instalação, montagem e  frete","un",null,3166.63]
["ORSE 12935","ORSE",12935," Etiqueta de numeração das poltronas de Auditorio 1-25 e 26-50 Arena","un",null,320.62]
["ORSE 12937","ORSE",12937,"Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45","un",null,61.2]
["ORSE 12938","ORSE",12938,"Porta acústica em madeira 0,80 x 2,10, espessura 60mm com visor de 25 x25 cm","un",null,5890.21]
["ORSE 12939","ORSE",12939,"Porta acústica em madeira 0,80 x 2,10, espessura 80mm com visor de 25 x25 cm","un",null,7362.61]
["ORSE 12940","ORSE",12940,"Porta acústica em madeira 0,90 x 2,10, espessura 60mm com visor de 25 x25 cm","un",null,6920.97]
["ORSE 12941","ORSE",12941,"Porta acústica em madeira 0,90 x 2,10, espessura 80mm com visor de 25 x25 cm","un",null,8378.63]
["ORSE 12942","ORSE",12942,"Monitoramento de fluxo de pessoas - incluso 01 computador NUC intel I5 8gb, DDR3, HD1tb, VGA HDMI 03 usb win10 PRO ou similar 08 câmeras HIKVision DS-2CD1101-I, ou similar",null,null,11211]
["ORSE 12943","ORSE",12943,"Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 1\"","m",null,56.61]
["ORSE 12944","ORSE",12944,"Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 2\"","m",null,96.06]
["ORSE 12945","ORSE",12945,"Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 3\"","m",null,141.79]
["ORSE 12946","ORSE",12946,"Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 4\"","m",null,196.15]
["ORSE 12947","ORSE",12947,"Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas","m",null,6.04]
["ORSE 12948","ORSE",12948,"Grade de retenção de sólidos com barra de ferro chata 1\" x 1/4\", espaçados de 2,5cm, inclusive pintura anticorrosiva","m2",null,354.06]
["ORSE 12949","ORSE",12949,"Fornecimento e montagem de medidor de vazão do tipo calha parshall garganta W3, em fibra de vidro","un",null,966.93]
["ORSE 12950","ORSE",12950,"Confecção e instalação de letreiro em chapa pintado, em alto relevo de 20mm, dimensão 4,12 x 1,10m, fixado em brise de pvc para a ADEMA","un",null,7405.74]
["ORSE 12951","ORSE",12951,"Confecção e instalação de letreiro em chapa pintado, em alto relevo de 20mm, dimensão 4,31 x 2,00m, fixado em brise de pvc para a ADEMA","un",null,5554.34]
["ORSE 12952","ORSE",12952,"Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Rev 01","un",null,3813.85]
["ORSE 12953","ORSE",12953,"Portão em tubo de ferro galvanizado de 2\", de abrir, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12,  inclusive dobradiças e trancas/ferrolho - Rev 01_01/2022","m2",null,619.75]
["ORSE 12954","ORSE",12954,"Portão em tubo de ferro galvanizado de 2\", de abrir, de 0,90 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12,  inclusive dobradiças e trancas/ferrolho","un",null,1530.26]
["ORSE 12958","ORSE",12958,"Curva de inversão 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)","un",null,109.32]
["ORSE 12959","ORSE",12959,"Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)","un",null,62.47]
["ORSE 12960","ORSE",12960,"Derivação \"L\" R - 130 - ref.184-05 ( Tampa Hor 90 p/ Rodaflex - Creme )","un",null,79.28]
["ORSE 12961","ORSE",12961,"Fixa cabo R - 130 - ref.184-07 - Z ( Fixa Cabo -Z0 )","un",null,11.59]
["ORSE 12962","ORSE",12962,"Canto inteno R - 130 - ref.184-01 ( Tampa vert.int.p/ Rodaflex - Creme )","un",null,41.84]
["ORSE 12963","ORSE",12963,"Transformador trifásico c/ deriv 225 kva, at 13800v, bt 220/127v Imerso em Oleo mineral","un",null,43697.45]
["ORSE 12964","ORSE",12964,"Flange 200 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)","un",null,31.22]
["ORSE 12965","ORSE",12965,"Flange 400 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)","un",null,46.32]
["ORSE 12966","ORSE",12966,"Tampa de encaixe 400 x 3000 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)","un",null,176.82]
["ORSE 12967","ORSE",12967,"Suporte c/2 furos para modulo (energia e/ou RJ)da Mopa 185-08 - (Sup. P/ rod. univ. c/furos p/ 2 modul. (Energia/ RJ) - Creme )","un",null,40.27]
["ORSE 12968","ORSE",12968,"Suporte vertical  200 x 100 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)","un",null,19.47]
["ORSE 12969","ORSE",12969,"Tampa R - 130 - 1000mm ref. 182-01 ( Tampa P/ Rodaflex - 1000 - Creme )","m",null,101.08]
["ORSE 12970","ORSE",12970,"Terminal R - 130 - ref. 184-06 ( Terminal P/ Rodaflex - Creme )","un",null,19.39]
["ORSE 12971","ORSE",12971,"Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da G-light ou similar - Rev 01_11/2021","un",null,65.2]
["ORSE 12972","ORSE",12972,"Base R - 130 - 129 x 44 x 2000mm ( Base Rodaflex X 2000-Z0)","un",null,114.77]
["ORSE 12973","ORSE",12973,"Forro de pvc, em réguas de 20 cm, cor Nogueira ou Carvalho, ref:Araforros ou similar","m2",null,132.06]
["ORSE 12974","ORSE",12974,"Gradil em tubo galvanizado 3\" superior e verticais a cada 2,08m e tubos intermediários 1\" formando dois quadros separados por um tubo de 1\" e tela galvanizada 2 x 2cm revestida com pvc - Rev 01","m2",null,629.88]
["ORSE 12975","ORSE",12975,"Chuveiro publico em TOTEM, em tubo de aço inox 4\" e braços de 1.1/2\", duplo chuveiro e valvúlas/registros antivandalismo, para praia, parque Rev. 01 - 10/2022","un",null,2428.25]
["ORSE 12976","ORSE",12976,"Suporte vertical  200 x50 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)","un",null,17.42]
["ORSE 12977","ORSE",12977,"Suporte angular 400 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)","un",null,34.92]
["ORSE 12978","ORSE",12978,"Quadro de comando em chapa de ferro, 80x60x20cm, para bombas, constando de disjuntores, comutadores e outros (ver relação em imagens), da estação elevatória EE01 do Parque da Cidade, Aracaju- Fornecimento e montagem","un",null,9027.62]
["ORSE 12979","ORSE",12979,"Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado de 0,65m de altura, superior e montantes de 2\" a cada 1,47m de eixo, inferior e verticais de 1\" a cada 11cm, fixado com chumbador mecânico - Rev 02_05/2022","m",null,399.37]
["ORSE 12980","ORSE",12980,"Portão  em tubo de ferro galvanizado de 2\", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12,  inclusive dobradiças e trancas/ferrolho","m2",null,759.5]
["ORSE 12981","ORSE",12981,"Abrigo para incêndio com mangueira e esguicho, de embutir/interna, com 90 x 60 x 17 cm, em chapa de aco, porta com ventilacao, visor com a inscricao \"incendio\", suporte/cesta interna para a mangueira, pintura eletrostatica vermelha - fornec. e instal","un",null,1715.72]
["ORSE 12982","ORSE",12982,"Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, com 02 cubas de embutir de louça,  sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada","un",null,1413.24]
["ORSE 12983","ORSE",12983,"Esquadria Gaiolas Cetas 1, dim. 0,49x0,40m, em alumínio, cor N/P/B, moldura-policarbonato/tela passarinho, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura","und",null,169.32]
["ORSE 12984","ORSE",12984,"Placa cega para caixa de pvc 4\" x 2\", para tomadas e interruptores","un",null,3.26]
["ORSE 12985","ORSE",12985,"Esquadria Gaiolas Cetas 2, dim. 0,0,6x0,80m, em alumínio, cor N/P/B, moldura-policarbonato/tela passarinho, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura","und",null,288.53]
["ORSE 12986","ORSE",12986,"Esquadria Gaiolas Cetas 3, dim. 0,40x0,40m, em alumínio, cor N/P/B, moldura-policarbonato/tela passarinho, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura","und",null,153.77]
["ORSE 12987","ORSE",12987,"Porta de ferro tipo guilhotina, dim 0,90 x 1,20m, quadro em barra chata de 1\" x 1/4\", com 2 barras chata de 1\" x 1/4\" nos dois lados na horizontal e redonda de 1\" na vertical, inclusive tela, puxador/contra peso e ferrolho","und",null,1724.04]
["ORSE 12988","ORSE",12988,"Porta de ferro tipo guilhotina, quadro em barra chata de 1\" x 1/4\", com 2 barras chata de 1\" x 1/4\" nos dois lados na horizontal e redonda de 1\" na vertical, inclusive tela, puxador/contra peso e ferrolho","m2",null,1597.96]
["ORSE 12989","ORSE",12989,"Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2\" e tela revestida 1\"","m2",null,742.24]
["ORSE 12990","ORSE",12990,"Fornecimento de catraca, tipo Pedestal Mecânica Bidirecional, da Ponto System ou similar, inclusive frete.","un",null,1771.6]
["ORSE 12991","ORSE",12991,"Estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, Padrão Quadra de Esporte SEDUC sem lanternim, c/montagem, vãos de 15 a 25m, atirantados, vãos entre pilares de 5,00/6,00m, altura 6,50/7,50m(lateral/meio), excluso telhas, inclusive fundação - Rv1","m2",null,323.4]
["ORSE 12993","ORSE",12993,"Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra,  inclusive mastro aço galv 3mx1.1/2\" e 3mx2\" e base e sinalizador duplo","un",null,1497.29]
["ORSE 12994","ORSE",12994,"Estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, Padrão Quadra de Esporte, sem lanternim, c/montagem, vãos até 22m, tesoura sem emenda, vãos entre pilares de 5,00/6,00m, altura 6,50/7,50m(lateral/meio), excluso telhas, inclusive fundação - Rv 01","m2",null,350]
["ORSE 12995","ORSE",12995,"Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm","m2",null,196.06]
["ORSE 12996","ORSE",12996,"Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2\", com 02 mangueiras (15m) com esguicho e conexões","un",null,2385.82]
["ORSE 12997","ORSE",12997,"Abrigo para ponto de ônibus simples, C/ fechamento:2,20x3,90 x h=2,45 estrutura de madeira  Eucaliíto Autoclavado, ferragem, aplicação de selador natural UV gold osmocolor, com banco  (fornecimento, transporte e montagem da estrutura no local)","un",null,10978]
["ORSE 12998","ORSE",12998,"Abrigo para ponto de ônibus simples, S/ fechamento:2,20x3,90 x h=2,45 estrutura de madeira  Eucaliíto Autoclavado, ferragem, aplicação de selador natural UV gold osmocolor, com banco  (fornecimento, transporte e montagem da estrutura no local)","un",null,10209]
["ORSE 12999","ORSE",12999,"Abrigo para ponto de ônibus duplo, C/ fechamento:2,20x6,80 x h=2,45 estrutura de madeira  Eucaliíto Autoclavado, ferragem, aplicação de selador natural UV gold osmocolor, com banco  (fornecimento, transporte e montagem da estrutura no local)","un",null,15230]
["ORSE 13000","ORSE",13000,"Abrigo para ponto de ônibus duplo, S/ fechamento:2,20x6,80 x h=2,45 estrutura de madeira  Eucaliíto Autoclavado, ferragem, aplicação de selador natural UV gold osmocolor, com banco  (fornecimento, transporte e montagem da estrutura no local)","un",null,14267]
["ORSE 13001","ORSE",13001,"Motobomba Cento Monoestágio P/ incêndio 12,5 CV - 3,0/ 220/380 v. Modelo BPI - 22 R, Trifásica Schneider ou similar","un",null,12925.62]
["ORSE 13002","ORSE",13002,"Motobomba Centro Monoestágio P/ incêndio Serie SH Modelo BPI-22 R, 3600, 13,0 CV motor combust. Trifásica. Schneider ou similar","un",null,15777.38]
["ORSE 13003","ORSE",13003,"Cimentação anelar - poço com tubo de 14.3/4\" e perfuração de 22\", em pasta de cimento e areia traço 1:3 com aditivo acelerador de pega","m",null,352.89]
["ORSE 13004","ORSE",13004,"Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 22\" - poço até 250m","m",null,458.82]
["ORSE 13005","ORSE",13005,"Perfilagem de poço artesiano ( IEL-Resistividade e SP, GR-Raios Gama API, BCS-Sônico-Porosidade, XYC-Perfil de Caliper de 4 braços e MEl-Caliper e Perfil de Interpretação Computadorizado HIDRO-LOG ou similar até 200m","un",null,22631.41]
["ORSE 13006","ORSE",13006,"Aplicação de HEXA-T com sonda rotativa em poços até 250m","un",null,1626.71]
["ORSE 13007","ORSE",13007,"Colocação Pré-filtro comum - Unidade Rotativa até 250m","m3",null,242.77]
["ORSE 13009","ORSE",13009,"Descida de revestimento (tubos) diam. 16\" com cimentação","m",null,242.77]
["ORSE 13010","ORSE",13010,"Descida de revestimento (tubos SCH 40) diam. 10\"","m",null,194.2]
["ORSE 13011","ORSE",13011,"Descida de revestimento (Tubos/Filtros Geomecânico) diam. 8\"","m",null,24.28]
["ORSE 13012","ORSE",13012,"Revestimento Tubo Liso Aço SCH-40 em 12\"","m",null,854.54]
["ORSE 13013","ORSE",13013,"Transporte de perfuratriz rotativa até 250 (mínimo 100km)","km",null,24.77]
["ORSE 13014","ORSE",13014,"Transporte de Compressor de 350psi / 900cfm até 300km (mínimo de 100km)","un",null,18.62]
["ORSE 13015","ORSE",13015,"Transporte da unidade teste de bombeamento (mínimo 100km)","km",null,16.14]
["ORSE 13016","ORSE",13016,"Instalação de perfuratriz rotativa de 100 a 250m de profundidade","un",null,6673.51]
["ORSE 13017","ORSE",13017,"Instalação de unidade teste de bombeamento (Bomba submersa)","un",null,5499.1]
["ORSE 13018","ORSE",13018,"Desenvolvimento com compressor 350psi - 950cfm","h",null,534.11]
["ORSE 13019","ORSE",13019,"Forro modulado 625x1250mm em placa (EPS) de isopor auto-extinguível com perfis T24 clicados em aço, acabamento em pintura texturizada - Fornecimento e instalação","m2",null,63]
["ORSE 13020","ORSE",13020,"Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado (h=100cm), com barras superior, inferior e verticais a cada 3.00m (1.1/2\") e barra verticais quadrada (3/4\") a cada 11cm","m",null,349.08]
["ORSE 13021","ORSE",13021,"Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirânide com Estrutura metalica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2\",( dim. 5m x5m)","und",null,3800]
["ORSE 13022","ORSE",13022,"Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, levigado, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço","m2",null,709.54]
["ORSE 13024","ORSE",13024,"Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) com Rebotec - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte","m3",null,416.8]
["ORSE 13025","ORSE",13025,"Argamassa cimento e areia traço (1:6) com Rebotec - 1 saco cimento 50kg / 6 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte","m3",null,421.89]
["ORSE 13026","ORSE",13026,"Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm","m2",null,30.2]
["ORSE 13027","ORSE",13027,"Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm","m2",null,28.23]
["ORSE 13028","ORSE",13028,"Impermeabilizaçao com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão","m2",null,12.05]
["ORSE 13029","ORSE",13029,"Cadeira c/ assento rebatível, em chapa de aço p/ maiores resistência, estrutura tubular galv.fixação no piso, dim. assento = 84x40/encosto = 84x50, modelo Berlin Obeso c/ apóia braços, Marca Kango ou similar, inclusive instalação e frete","un",null,1830]
["ORSE 13030","ORSE",13030,"Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2\", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos","un",null,3544]
["ORSE 13031","ORSE",13031,"Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt","un",null,106.65]
["ORSE 13032","ORSE",13032,"Porta em madeira mista, almofadada, 90 x 210 cm, inclusive batente e ferragens","un",null,1014.65]
["ORSE 13033","ORSE",13033,"Porta em madeira mista, almofadada, 90 x 210 cm, exclusive batente e ferragens","un",null,396]
["ORSE 13034","ORSE",13034,"Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.80 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore","un",null,747.32]
["ORSE 13037","ORSE",13037,"Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 1,40 x 1,40 x 1,50 m","un",null,9367.14]
["ORSE 13038","ORSE",13038,"Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m","un",null,7519.43]
["ORSE 13039","ORSE",13039,"Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8\" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm2","un",null,411.19]
["ORSE 13040","ORSE",13040,"Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W Aluminio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar","un",null,2106.72]
["ORSE 13042","ORSE",13042,"Deslocamento de Equipe Tecnica (Engenheiro/Tecnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01","km",null,3.85]
["ORSE 13043","ORSE",13043,"Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço","m2",null,54.12]
["ORSE 13044","ORSE",13044,"Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01","un",null,750]
["ORSE 13045","ORSE",13045,"Teste em malha de aterramento com utilização de terrômetro, com fornecimento de relatório com resultados encontrados e recomendações e ART.","un",null,600]
["ORSE 13046","ORSE",13046,"Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de continuidade ou resistividade do aterramento, exclusive deslocamento de equipe técnica","un",null,600]
["ORSE 13047","ORSE",13047,"Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01","un",null,1500]
["ORSE 13048","ORSE",13048,"Escada metálica c/piso em chapa xadrez 3.0mm, h = 1,50m, Viga  W200 x 15 e Pilar W150 x 13, incluso guarda corpo ø 1.1/2\" , esp = 2,65mm, rodízios industrial, c/ pint fundo e acab. 2 demão (Projeto Esquemátco- Obra: Constâncio)  - fornec. e montagem","un",null,8758.42]
["ORSE 13049","ORSE",13049,"Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura","m2",null,593.69]
["ORSE 13050","ORSE",13050,"Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x1000mm DI ou similar","un",null,164.96]
["ORSE 13051","ORSE",13051,"Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x2000mm DI ou similar","un",null,275.34]
["ORSE 13052","ORSE",13052,"Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x3000mm DI ou similar","un",null,397.77]
["ORSE 13053","ORSE",13053,"Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 60x1000mm DI ou similar","un",null,190.79]
["ORSE 13054","ORSE",13054,"Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 60x2000mm DI ou similar","un",null,318.38]
["ORSE 13055","ORSE",13055,"Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 60x3000mm DI ou similar","un",null,445.98]
["ORSE 13056","ORSE",13056,"Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 60x4000mm DI ou similar","un",null,573.59]
["ORSE 13057","ORSE",13057,"Fornecimento e assentamento de Ripão Massaranduba 5,5 x 3,5cm","m",null,17.96]
["ORSE 13058","ORSE",13058,"Estrutura para banco reserva (Búrica ) em tubo galv, em tubos 2\" e 1.1/2\" conforme projeto, policarbonato compacto e=8mm, med. projeção 6,40 x 2,16m, c/ pint. automotiva PU","un",null,14405.9]
["ORSE 13059","ORSE",13059,"Passarinheira polipropileno universal para proteção de telhado","m",null,12.4]
["ORSE 13060","ORSE",13060,"Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01","m²",null,468.96]
["ORSE 13061","ORSE",13061,"Laudo de Vistoria, ART com medição de resistividade do solo e estratificação em 4 camadas, exclusive deslocamento de equipe técnica","un",null,800]
["ORSE 13063","ORSE",13063,"Fornecimento e instalação de Alambrado em painel fixo, vidro liso incolor temperado/laminado 20mm(10+10), dim.1,20*x1,10m, inclusive perfis de alumínio reforçado, ferragens, frete e mão de obra montg., ref. Obra Ginásio de Esportes Constâncio Vieira.","m2",null,2662.77]
["ORSE 13064","ORSE",13064,"Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ravena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01","un",null,647.86]
["ORSE 13065","ORSE",13065,"Fornecimento e instalação de Luminária Pública dec a LED Linha PLANETÁRIA, código ELPFP-60, Potência 60W, 9000 lúmens, IRC > 70%, 5000k/4000k, Alumínio Injetado Vidro Temperado de 4mmr, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=5,0m, com base","un",null,2737.06]
["ORSE 13070","ORSE",13070,"Bomba Centrífuga Monoestágio Schneider BC-92S R 2 1/2\" 3cv 220/380V Trifásico - Bomba Centrífuga Monoestágio Schneider BC-92S R 2 1/2 3cv 127/220V Trifásico ou similar","un",null,3291.41]
["ORSE 13071","ORSE",13071,"Bomba Autoaspirante Schneider BCA-40 2\" 3cv Trifásico ou similar instalada","un",null,5582.32]
["ORSE 13072","ORSE",13072,"Execução de Solda Contínua - Rev 01_12/2021","m",null,11.8]
["ORSE 13073","ORSE",13073,"Perfil u dobrado de chapa  udc simples- 100 x 50 x 3 mm com solda","m",null,49.45]
["ORSE 13077","ORSE",13077,"Mangueira 2F LED BR 13MM 127V G-Light ou similar","m",null,21.54]
["ORSE 13078","ORSE",13078,"Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de policarbonato 9,5mm (170x20cm), inclusive batentes e ferragens","un",null,1917.99]
["ORSE 13079","ORSE",13079,"Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 100 x 210cm, com visor de policarbonato 9,5mm (170x20cm), inclusive batentes e ferragens","un",null,2035.23]
["ORSE 13080","ORSE",13080,"Painel externo tipo Brises fixado em estr. metálica em réguas em ACM poliéster 10,00x3,00m com letras em chapa galv. nº18 espessura 4 cm  9,00x1,80m com proteção prime epóxi e pintura PU. For e montagem _ obra do Ginásio de Esportes Constâncio Vieira","un",null,16000]
["ORSE 13081","ORSE",13081,"Painel interno tipo Brises fixado em estr. metálica em réguas em ACM pol., 12,00x1,50m e 12,00x1,00m com letras em chapa galv. nº18 esp 3 cm 4,00mx0,95 e 8,00x0,40m com prot. prime epóxi e pint.  PU. For. e montagem  obra do Ginásio Constâncio Vieira","un",null,17675]
["ORSE 13082","ORSE",13082,"Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar","un",null,2061.17]
["ORSE 13083","ORSE",13083,"Brinquedo - Caramujo, modelo M124, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem","un",null,750]
["ORSE 13084","ORSE",13084,"Brinquedo - Cavalinho, modelo M124, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem","un",null,750]
["ORSE 13085","ORSE",13085,"Brinquedo - Elefante, modelo M124, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar","un",null,750]
["ORSE 13086","ORSE",13086,"Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar","un",null,1760]
["ORSE 13087","ORSE",13087,"Brinquedo - Escada árvore, modelo M107, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar","un",null,1500]
["ORSE 13088","ORSE",13088,"Brinquedo - Jacaré pequeno, modelo M131, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar","un",null,1900]
["ORSE 13089","ORSE",13089,"Brinquedo - Jipão, modelo M130, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar","un",null,4900]
["ORSE 13090","ORSE",13090,"Brinquedo - Caverna do Dragão, modelo M217, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar","un",null,32000]
["ORSE 13091","ORSE",13091,"Brinquedo - Forte Apache, modelo M218, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar","un",null,24000]
["ORSE 13092","ORSE",13092,"Brinquedo - Vaquinha, modelo M124, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar","un",null,750]
["ORSE 13093","ORSE",13093,"Brinquedo - Veleiro, modelo M132, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar","un",null,14200]
["ORSE 13094","ORSE",13094,"Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 730 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e  fio interno = 2,75mm,  inclusive instalação","m",null,46.19]
["ORSE 13095","ORSE",13095,"Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens  e instalação, exclusive puxador","m2",null,952.95]
["ORSE 13096","ORSE",13096,"Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021","m2",null,695.38]
["ORSE 13097","ORSE",13097,"Lona plástica Pe Azul 197G/m² larg. 6 x 8 m","m2",null,21]
["ORSE 13098","ORSE",13098,"Lona plástica Pe Azul 197G/m² larg. 6 x 8 m - fechamento lateral sobre cobertura - Obra Palácio Olímpio Campos","m2",null,21.54]
["ORSE 13101","ORSE",13101,"Chave comutadora manual automático, monopolar, 10A, três posições, 22 mm, tensão de isolação – 600v,  IP 40, corpo de plásticons ou similar","un",null,36.82]
["ORSE 13102","ORSE",13102,"Programador horário alimentação de 100ª 240VAC, uma saída a rele SPDT 16A – 250V, com led para identificação do status, função horário de verão, caixa em ABX, para fixação em trilho, com 40 memorias para programação","un",null,238.12]
["ORSE 13103","ORSE",13103,"Contator 32 A, bobina de 24 a 220VAC, com contato NA-NF , para fixação em trilho.","un",null,244.32]
["ORSE 13104","ORSE",13104,"Caixa de ferro para quadro, dim. 50 x 40cm, em aço carbono #16, pintura eletrostática a pó, cinza ral, placa de montagem #14  laranja - fecho padrão com acionamento fenda, borracha  de vedação de sobrepor","un",null,436.25]
["ORSE 13106","ORSE",13106,"Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 450 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e  fio interno = 2,75mm,  inclusive instalação","m",null,36.02]
["ORSE 13107","ORSE",13107,"Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 610 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e  fio interno = 2,75mm,  inclusive instalação","m",null,57.45]
["ORSE 13108","ORSE",13108,"Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 980 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e  fio interno = 2,75mm,  inclusive instalação","m",null,63.45]
["ORSE 13109","ORSE",13109,"Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox,  l=30cm, d=1 1/4\", Jackwal ou similar","un",null,135.95]
["ORSE 13110","ORSE",13110,"Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4\", Jackwal ou similar","un",null,110.95]
["ORSE 13111","ORSE",13111,"Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4\", Jackwal ou similar","un",null,154.95]
["ORSE 13112","ORSE",13112,"Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4\", Jackwal ou similar","un",null,220.95]
["ORSE 13113","ORSE",13113,"Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4\", Jackwal ou similar","un",null,220.95]
["ORSE 13114","ORSE",13114,"Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4\", Jackwal ou similar","un",null,190.77]
["ORSE 13115","ORSE",13115,"Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4\"","un",null,705.94]
["ORSE 13116","ORSE",13116,"Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de barra lateral em \"U\", em aço inox,  d=1 1/4\", Jackwal ou similar","un",null,188.43]
["ORSE 13117","ORSE",13117,"Válvula alta segurança antivandalismo p/chuveiro, alta pressão, c/acabamento, ref: 17125306, Docol ou similar","un",null,737.8]
["ORSE 13118","ORSE",13118,"Torneira para Lavatório de Parede Pressmatic Antivandalismo AP/BP 85 mm 17165006 Docol","un",null,609.47]
["ORSE 13119","ORSE",13119,"Fornecimento e instalação de NOBREAK NHS PRIME SENOIDALl, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta. Ou similar.","un",null,7370.56]
["ORSE 13120","ORSE",13120,"Fornecimento e instalação de NOBREAK NHS EXPERT ON LINE, ref. 92.C4.100000 (C 10000VA com 20 baterias seladas 9AH/ISOLADOR/BIFÁSICO/ETH). Ou similar.","un",null,30953.91]
["ORSE 13121","ORSE",13121,"Escada metálica de incêndio h=20,00m c/ degraus e patamares em chapa xadrez, vigas e pilares metálico incluso guarda corpo e corrimão c/ pint em fundo primer epoxi e 2 demãos de tinta PU.(Obra:SEDE/SEFAZ p/ comb. a incêndio) fornecimento e montagem","un",null,333589.84]
["ORSE 13122","ORSE",13122,"Válvula de descarga sem acabamento 32mm (1 1/4\"), Docol 01051300 ou similar","un",null,188.02]
["ORSE 13123","ORSE",13123,"Recuperação do grupo gerador 60 Kva (Palácio do Veraneio do Estado de Sergipe)","un",null,25000]
["ORSE 13125","ORSE",13125,"Piso/plataforma  em chapa expandida 1/4\" ( 0,50 x1,00 ) com cantoneira L 1/4' x 1/4\" Obra Palácio Museu Olímpio Campos","un",null,239.22]
["ORSE 13126","ORSE",13126,"Piso/Plataforma em chapa expandida 1/4\" (50x1,50m) com cantoneira L1/4\"x1/4\" (Obra Palácio Museu Olimpio Campos)","un",null,316.07]
["ORSE 13127","ORSE",13127,"Tubo de aço acrbano usado padrão Petrobras d=2\" com 9,00 metros para piso/plataforma em chapa expandia 1/4\" (Obra Palácio Museu Olimpio Campos)","un",null,364.1]
["ORSE 13128","ORSE",13128,"Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação","m2",null,100]
["ORSE 13129","ORSE",13129,"Transporte vertical (içamento) de tubo de aço carbono usado padrão Petrobras com roldana (Obra: Palácio Museu Olímpio Campos)","un",null,12.39]
["ORSE 13130","ORSE",13130,"Encargos Complementares - Vidraceiro","h",null,3.65]
["ORSE 13131","ORSE",13131,"Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/ iluminação pública, Pot.180W, 4000K, IRC>70, IP 66, Vida útil 70.000 hs base p/ relê fotocélula, corpo em alum. injetado c/ pint. poliester, 220v c/ 7 pinos(Telegestão), LPL Ares, Ilumatic ou similar","un",null,4435.09]
["ORSE 13135","ORSE",13135,"Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2\", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01","m2",null,841.21]
["ORSE 13140","ORSE",13140,"Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluidas montagem/pintura.","un",null,11506.42]
["ORSE 13141","ORSE",13141,"Parque infantil tipo casinha de boneca, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,00m, c=2,00m h=2,30m, com desenhos de bonecas e carrinhos em baixo relevo.Incluídas a montagem e pintura.","un",null,11506.42]
["ORSE 13142","ORSE",13142,"Parque Infantil, escorrega Cavalinho, em concreto armado fck-35mpa, nas dimensões c=2,80m, l=1,00m, h=1,60m, e=0,15m, com detalhes em baixo relevo.","un",null,4713.72]
["ORSE 13143","ORSE",13143,"Parque Infantil, Balanço Pirulito, em concreto armado fck-35mpa, c/ 02 peças, dim. l=0,2m, h=2,3m, e=0,15m, c/ det. (Pirulito) baixo relevo, diam. 0,8m, balanço c/ 3 cadeirinhas/metal 0,4x0,4m, incluso montagem/pintura.","un",null,4623.74]
["ORSE 13144","ORSE",13144,"Conjunto p/ exercícios/musculação (Barra vertical), const. 4 placas estruturais em CA, fck=35mpa, engastada no solo c/ montagem/base concreto magro,3 hastes tubulares fix.nas placas,2 estruturas em alvenaria revestida.","un",null,4377.18]
["ORSE 13145","ORSE",13145,"Conjunto p/ exercícios/musculação (Abnominal), const. 3 peças dim. c=2,6m l=0,6m e=0,1m em Concreto Armado, fck=35mpa, c/ 3 inclinacões (0°, 5° e 10°). Incluídas a montagem e pintura.","un",null,4377.18]
["ORSE 13146","ORSE",13146,"Peitoril granito Preto 25 x 2cm","m",null,202.09]
["ORSE 13147","ORSE",13147,"Box para banheiro em alumínio e Acrílico de abrir ou correro, inclusive ferragens - fornecimento e instalação","m2",null,300]
["ORSE 13148","ORSE",13148,"Refletor Slim  LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar","un",null,148.19]
["ORSE 13149","ORSE",13149,"Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA","un",null,362.21]
["ORSE 13150","ORSE",13150,"Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v","un",null,82.79]
["ORSE 13151","ORSE",13151,"Disjuntor monopolar 6 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C - Rev 01_05/2022","un",null,34.79]
["ORSE 13152","ORSE",13152,"Poço de visita em PEAD 1000x2000mm DN 250mm,  exclusive tampa de concreto e do tampão de ferro fundido - Rev 01","un",null,6990.97]
["ORSE 13153","ORSE",13153,"Projetor linear barra de led de 36w, 110 a 220v, *5.700º k *,  IP > 65, ângulo 10º, 25º, 45º, 60°, vida util > 30.000 horas","un",null,2228.51]
["ORSE 13154","ORSE",13154,"Projetor linear barra de led de 36w, 110 a 220v, *2.700º k*, IP > 65, ângulo 10º, 25º, 45º, 60°, vida util > 30.000 horas","un",null,2228.51]
["ORSE 13155","ORSE",13155,"Projetor externo em led de 10 w, 110 a 220v, *5.700º k*, angulo 10º, 25º, 45º, 60°, vida util > 20.000 horas, IP 65.","un",null,486.24]
["ORSE 13156","ORSE",13156,"Fonte Driver externa de 250ww, tensão de entrada AC 90 a 305v, tensão de saída DC 12v, uso externo","un",null,359.77]
["ORSE 13157","ORSE",13157,"Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar","un",null,52.93]
["ORSE 13158","ORSE",13158,"Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar","un",null,163.73]
["ORSE 13159","ORSE",13159,"Poste balizador para jardim, em alumínio preto, + LED 12 w branco frio St1301 ( Starlumen ou similar)","un",null,107.35]
["ORSE 13161","ORSE",13161,"Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha travertino navona, crema, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02","m2",null,192.61]
["ORSE 13162","ORSE",13162,"Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm,  Pulpis Bege Brilhante, Pointer ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço","m2",null,66.87]
["ORSE 13163","ORSE",13163,"Garagem premoldada p/ 04 vagas (lado a lado), inclusive cobertura - fornecimento e instalação","un",null,5060]
["ORSE 13164","ORSE",13164,"Garagem premoldada p/ 02 vagas (lado a lado), inclusive cobertura - fornecimento e instalação","un",null,3077.8]
["ORSE 13165","ORSE",13165,"Garagem premoldada p/ 01 vaga, inclusive cobertura - fornecimento e instalação","un",null,2199]
["ORSE 13166","ORSE",13166,"Revestimento em Pedra Natural para piso 50 x 50 cm, Cor Bege - Limestone ou similar, exclusive regularização de base ou emboço","m2",null,133.89]
["ORSE 13168","ORSE",13168,"Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck","km",null,12]
["ORSE 13169","ORSE",13169,"Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada","km",null,12]
["ORSE 13170","ORSE",13170,"Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, tipo chapeu para boca de lobo, dimensoes *1,20* x 0,15 x 0,30 m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3","m",null,48]
["ORSE 13171","ORSE",13171," Lavagem de paredes com escovação manual","m2",null,6.35]
["ORSE 13172","ORSE",13172,"Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur52  ou similar","Kg",null,100.05]
["ORSE 13173","ORSE",13173,"Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm","un",null,1.57]
["ORSE 13174","ORSE",13174,"Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II","un",null,82.79]
["ORSE 13175","ORSE",13175,"Cabo de aço galvanizado 1/8\" - Rev 01_03/2022","m",null,9.89]
["ORSE 13176","ORSE",13176,"Luminária sobrepor quadrada  Led 24W*, 6500K G- Light ou similar","un",null,96.4]
["ORSE 13177","ORSE",13177,"Luminária sobrepor quadrada  Led 40W*, 6500K G- Light ou similar","un",null,389.41]
["ORSE 13178","ORSE",13178,"Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar","un",null,66.55]
["ORSE 13179","ORSE",13179,"Curva Horizontal 90º para eletrocalha 150 x 50mm","un",null,38.32]
["ORSE 13180","ORSE",13180,"Curva Horizontal 90º para eletrocalha 200 x 50mm","un",null,48.82]
["ORSE 13181","ORSE",13181,"Redução concêntrica lisa zincada 150 x 50mm para 100 X 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)","un",null,25.76]
["ORSE 13182","ORSE",13182,"Tomada tripla 2p+T universal, \"Sistema X\", Fame ou similar","un",null,49.78]
["ORSE 13183","ORSE",13183,"Fornecimento e instalação de cotovelo interno sistema \"x\" 50 x 20 mm","und",null,7.11]
["ORSE 13184","ORSE",13184,"Fornecimento e instalação de cotovelo horizontal sistema \"x\" 50 x 20 mm","und",null,12.47]
["ORSE 13185","ORSE",13185,"Fornecimento e instalação de derivação sistema \"x\" 50 x 20 mm","und",null,14.46]
["ORSE 13186","ORSE",13186,"Luva plastica para canaleta 50x20mm, \"sistema X\", ref.299 05X, Pial Legrand ou similar","un",null,6.9]
["ORSE 13187","ORSE",13187,"Tampa de extremidade para canaleta 50x20mm, \"sistema X\", ref.299 00X, Pial Legrand ou similar","un",null,9.91]
["ORSE 13188","ORSE",13188,"Fornecimento de grampo para cabo de aço  1/8\"","un",null,1.6]
["ORSE 13189","ORSE",13189,"Fornecimento de chumbador \"CB\" com parafuso 1/4\" x 35mm","un",null,1.28]
["ORSE 13190","ORSE",13190,"Fornecimento de Kit parafuso philips, bucha, arruela S6","un",null,0.12]
["ORSE 13191","ORSE",13191,"Fornecimento de bucha \"BSP\" em alumínio p/eletroduto 3/4\"","un",null,1.46]
["ORSE 13192","ORSE",13192,"Fornecimento de conector elétrico 2P p/fio 2,5mm2","un",null,0.95]
["ORSE 13193","ORSE",13193,"Junta de encontro, seção transversal dim. 20mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.","m",null,14.8]
["ORSE 13194","ORSE",13194,"Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado","un",null,2480.84]
["ORSE 13195","ORSE",13195,"Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado","un",null,2825.05]
["ORSE 13196","ORSE",13196,"Fornecimento e Instalação de 05 Letras moldadas em chapa de aço galv com pintura esmalte sintético preto, esp. 0,10 x 2,0 x 11,40m conforme projeto - Obra de Reforma do GETAM/SE","cj",null,11420]
["ORSE 13197","ORSE",13197,"Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias","un",null,286.15]
["ORSE 13198","ORSE",13198,"Fachada em estrutura metálica em metalon galvanizado, revestido em ACM, letras em PS e PVC expandido, pórticos/briss em aço Corten, conforme projeto. - fornecimento e montagem - Obra da AGRES/SE","un",null,125715]
["ORSE 13199","ORSE",13199,"Luminária fechada em LED p/ilumin pública, modelo LPL ÁTON 60, 60w, corpo alumínio INJETADO, 5.000k, IP66, 120v a 277v, 50/60 Hz, vida útil 70.000hs, fator pot.>0,95, Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, hútil 5m(total6m)","un",null,2164.89]
["ORSE 13200","ORSE",13200,"Luminária fechada em LED p/iluminação pública, modelo LPL ÁTON 60w, corpo alumínio INJETADO, 5.000k, IP66, 120v a 277v, 50/60 Hz, vida útil 70.000hs, fp>0,95, c/ vidro ref tomada 7 pinos(Telegestão) poste cônico contínuo de aço reto, hútil 5,0m","un",null,2215.43]
["ORSE 13201","ORSE",13201,"Luminária fechada em LED p/ ilumin pública, modelo LPL ÁTON 60, 60w, corpo alumínio INJETADO, 5.000k, IP66, 120v a 277v, 50/60 Hz, vida útil 70.000hs, fator pot.>0,95, Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=6,0m","un",null,2498.6]
["ORSE 13202","ORSE",13202,"Luminária fechada em LED p/iluminação pública, modelo LPL ÁTON 60w, corpo alumínio INJETADO, 5.000k, IP66, 120v a 277v, 50/60 Hz, vida útil 70.000hs, fp>0,95, com vidro ref c/tomada 7 pinos(Telegestão), poste cônico contínuo de aço reto, h=6,0m","un",null,2549.14]
["ORSE 13203","ORSE",13203,"Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 50mm, em terreno natural sem fornecimento de material hidráulico","un",null,94.69]
["ORSE 13204","ORSE",13204,"Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 50mm, pavimentação em asfalto sem fornecimento de material hidráulico","un",null,267.25]
["ORSE 13205","ORSE",13205,"Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 50mm, pavimentação em asfalto sobre paralelepípedos. sem fornecimento de material hidráulico","un",null,282.81]
["ORSE 13206","ORSE",13206,"Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 50mm, pavimentação em paralelepípedos, sem fornecimento de material hidráulico","un",null,138.58]
["ORSE 13207","ORSE",13207,"Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 75mm, em terreno natural sem material hidráulico","un",null,47.01]
["ORSE 13208","ORSE",13208,"Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 75mm, pavimentação em asfalto, sem material hidráulico","un",null,181.58]
["ORSE 13209","ORSE",13209,"Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 75mm, pavimentação em asfalto sobre paralelepípedos, sem fornecimento de material hidráilico","un",null,215.15]
["ORSE 13210","ORSE",13210,"Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 75mm, pavimentação em paralelepípedos, sem fornecimento de material hidáulico","un",null,85.63]
["ORSE 13211","ORSE",13211,"Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 100mm, em terreno natural, sem fornecimento de material  hidráulico","un",null,51.41]
["ORSE 13212","ORSE",13212,"Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 100mm, pavimentação em asfalto, sem fornecimento de material hidráulico","un",null,190.07]
["ORSE 13213","ORSE",13213,"Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 100mm, pavimentação em asfalto sobre paralelepípedos, sem fornecimento de material hidráulico","un",null,225.45]
["ORSE 13214","ORSE",13214,"Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço","m2",null,55.17]
["ORSE 13215","ORSE",13215,"Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço","m2",null,54.12]
["ORSE 13216","ORSE",13216,"Correção de vazamento em cavalete, sem fornecimento de material hidráulico","un",null,25.68]
["ORSE 13217","ORSE",13217,"Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 100mm, pavimentação em paralelepípedo, sem fornecimento de material hidráulico","un",null,95.29]
["ORSE 13218","ORSE",13218,"Correção de vazamentos em ramais prediais de água dn 20mm, em terreno natural, sem fornecimento de material hidrálico","un",null,94.69]
["ORSE 13219","ORSE",13219,"Correção de vazamentos em ramais prediais de água dn 20mm, pavimentação em asfalto, sem fornecimento de material hidráulico","un",null,267.25]
["ORSE 13220","ORSE",13220,"Correção de vazamentos em ramais prediais de água dn 20mm, pavimentação em cerâmica, sem fornecimento de material hidráulico","un",null,138.61]
["ORSE 13221","ORSE",13221,"Correção de vazamentos em ramais prediais de água dn 20mm, pavimentação em cimentado, sem fornecimento de material hidráulico","un",null,137.95]
["ORSE 13222","ORSE",13222,"Correção de vazamentos em ramais prediais de água dn 20mm, pavimentação em paralelepípedos, sem fornecimento de material hidráulico","un",null,138.58]
["ORSE 13223","ORSE",13223,"Correção de vazamentos em ramais prediais de água dn 20mm, pavimentação em pedras ornamentais, sem fornecimento de material hidráulico","un",null,153.42]
["ORSE 13224","ORSE",13224,"Fornecimento de Kit de material  em PVC para retirada de vazamento de rede DN 50mm","un",null,60.16]
["ORSE 13225","ORSE",13225,"Mão-de-obra para confecção de gradil padrão cehop inclusive solda","m2",null,207.62]
["ORSE 13226","ORSE",13226,"Encargos Complementares - Ajudante de Serralheiro","h",null,3.62]
["ORSE 13227","ORSE",13227,"Fornecimento de Kit de material  em PVC para retirada de vazamento de rede DN 75mm","un",null,113.78]
["ORSE 13228","ORSE",13228,"Fornecimento de Kit de material  em PVC para retirada de vazamento de rede DN 100 mm","un",null,219.24]
["ORSE 13229","ORSE",13229,"Fornecimento de Kit de material  em PVC para retirada de vazamento de rede DN 20 mm","un",null,23.45]
["ORSE 13230","ORSE",13230,"Fornecimento de Kit de material  para correção de vazamento em cavalete","un",null,3.67]
["ORSE 13231","ORSE",13231,"Portão de correr (3,55 X 2,00m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2\", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 11/2\" com pintura esmalte epoxi","un",null,2904.52]
["ORSE 13232","ORSE",13232,"Portão de correr (2,95 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2\", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 11/2\" com pintura esmalte epoxi","un",null,2518.56]
["ORSE 13233","ORSE",13233,"Portão de correr (1,40 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2\", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 11/2\" com pintura esmalte epoxi","un",null,1546.58]
["ORSE 13234","ORSE",13234,"Cerca  (0,70 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2\", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 11/2\" com pintura esmalte epoxi","un",null,1088.3]
["ORSE 13235","ORSE",13235,"Portão de abrir (2,20 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2\", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 11/2\" com pintura esmalte epoxi","un",null,2241.11]
["ORSE 13236","ORSE",13236,"Portão de abrir (1,60 X 1,43 m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2\", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 11/2\" com pintura esmalte epoxi","un",null,1440.63]
["ORSE 13237","ORSE",13237,"Recuperação da estrutura metálica das coberturas e marquises com remoção, reposição e montagem (perfis, calhas e telhas), primer anticorrosivo e pintura de acabamento - Recuperação e Reforma do Terminal Pesqueiro Público de Aracaju/SE","un",null,1137880]
["ORSE 13238","ORSE",13238,"Limpeza de revest. verticais e horiz. internos/externos, rodapés, portas, dobradiças, fechadura, vidros/estruturas, mármores e granitos, metais e louças, remoçao da oxidação dos inox - Recuperação e Reforma do Terminal Pesqueiro Público de Aracaju/SE","un",null,27594]
["ORSE 13240","ORSE",13240,"Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 10 cm, marca ATLAS, série CAMPANA, cor vermelho OM 10049 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)","m2",null,181.71]
["ORSE 13241","ORSE",13241,"Restauro - Consolidação estrutural  e do suporte em madeira_preenchimento de galerias com até 1 cm de profundidade","m2",null,1075.16]
["ORSE 13242","ORSE",13242,"Restauro - Consolidação estrutural  e do suporte em madeira_preenchimento de galerias com até 1 cm de profundidade em esquadrias","m2",null,980.51]
["ORSE 13243","ORSE",13243,"Restauro - Desobstrução de galerias de xilófagos em elementos artisticos de madeira","m2",null,155.16]
["ORSE 13244","ORSE",13244,"Restauro - Desobstrução de galerias de xilófagos portas ornamentadas de madeira","m2",null,120.32]
["ORSE 13245","ORSE",13245,"Restauro - douramento - aplicação de bolo armênio vermelho","m2",null,333.03]
["ORSE 13246","ORSE",13246,"Restauro - douramento - aplicação de duas ou mais camadas de gesso fino","m2",null,753.59]
["ORSE 13247","ORSE",13247,"Restauro - douramento - aplicação de folhas de ouro","m2",null,5525.04]
["ORSE 13248","ORSE",13248,"Restauro - douramento - nivelamento das áreas a serem douradas","m2",null,398.99]
["ORSE 13249","ORSE",13249,"Restauro - douramento -  segunda encolagem das áreas a serem douradas","m2",null,491.6]
["ORSE 13250","ORSE",13250,"Restauro -  encolagem das áreas a serem douradas","m2",null,491.22]
["ORSE 13251","ORSE",13251,"Restauro - higienização e analise","m2",null,90.17]
["ORSE 13252","ORSE",13252,"Restauro - higienização e analise de portas","m2",null,43.19]
["ORSE 13253","ORSE",13253,"Restauro - nivelamento da camada pictórica","m2",null,471.04]
["ORSE 13254","ORSE",13254,"Restauro - Reintegração cromática de elemento artístico","m2",null,496.25]
["ORSE 13257","ORSE",13257,"Suporte/berço para peças curvadas de elementos artísticos","m",null,70.05]
["ORSE 13258","ORSE",13258,"Travamento para peças de madeira grandes dimensões em elementos artísticos","m",null,69.63]
["ORSE 13259","ORSE",13259,"Pia de Expurgo Hospitalar em aço Inox AISI 304, espessura 0,8mm, acabamento escovado, Medindo (50x50cm). Marca PALMETAL ou similar.","un",null,4736.81]
["ORSE 13260","ORSE",13260,"Bancada de trabalho para restauração de elementos artistícos em madeira, revestida com espuma e plático","un",null,389.76]
["ORSE 13261","ORSE",13261,"Lavatório Hospitalar coletivo aço inox AISI 304, chapa 1,0mm, tipo calha, med. 1000x340x520mm C/ acabamento escovado- Modelo Especial A - Palmetal ou similar","un",null,3484.72]
["ORSE 13262","ORSE",13262,"Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304  290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar","un",null,2212.18]
["ORSE 13263","ORSE",13263,"Plataforma de madeira, em angelim vermelho, para andaimes com proteção em espuma","m²",null,166.58]
["ORSE 13265","ORSE",13265,"Proteção de elementos artisticos contra impactos, com chapa compensada  resinada e=10 mm, fixada sob caibros ou ripões, e vedação com lona plástica","m²",null,133.94]
["ORSE 13266","ORSE",13266,"Proteção de piso contra impactos, com chapa compensada resinadas e=6mm e lona plástica","m²",null,34.08]
["ORSE 13267","ORSE",13267,"Registro fotográfico, mapeamento gráfico e de danos de elemento artístico","",null,32.69]
["ORSE 13268","ORSE",13268,"Restauro - douramento aplicação de bolo armênio amarelo","m2",null,294.62]
["ORSE 13269","ORSE",13269,"Restauro - douramento aplicação de bolo armênio laranja","m2",null,294.63]
["ORSE 13270","ORSE",13270,"Restauro - Desinfestação e imunização de elemento artístico de peças espessas","m2",null,163.6]
["ORSE 13271","ORSE",13271,"Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h","un",null,341.16]
["ORSE 13272","ORSE",13272,"Restauro - Desinfestação e imunização de elemento artístico de peças  pouca espessas","m2",null,161.28]
["ORSE 13273","ORSE",13273,"Restauro - faceamento de pintura artística","m2",null,318.82]
["ORSE 13274","ORSE",13274,"Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h","un",null,372.06]
["ORSE 13275","ORSE",13275,"Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h","un",null,437.01]
["ORSE 13276","ORSE",13276,"Restauro - refixação de policromia em elementos artísticos","m2",null,427.12]
["ORSE 13277","ORSE",13277,"Restauro - remoção de repintura em elemento artístico","m2",null,302.82]
["ORSE 13278","ORSE",13278,"Restauro - consolidação estrutural e do suporte em madeira_reforço de fibras","m2",null,76.48]
["ORSE 13279","ORSE",13279,"Restauro - consolidação estrutural e do suporte em madeira_enxertos em portas ornamentadas","m2",null,211.6]
["ORSE 13280","ORSE",13280,"Restauro - consolidação estrutural e do suporte em madeira_enxertos  no arco cruzeiro ou forro","m2",null,413]
["ORSE 13282","ORSE",13282,"Restauro - Desinfestação e imunização de esquadrias  peças  pouco espessas","m2",null,112.06]
["ORSE 13283","ORSE",13283,"Restauro - Desinfestação e imunização de retabulo  artístico de peças  espessas","m2",null,169.28]
["ORSE 13284","ORSE",13284,"Restauro - Desinfestação e imunização de retabulo  artístico de peças  pouco espessas","m2",null,161.28]
["ORSE 13285","ORSE",13285,"Restauro - Refixação de policromia em retábulo artístico","m2",null,427.12]
["ORSE 13286","ORSE",13286,"Restauro - Consolidação estrutural  e do suporte em madeira_enxertos","m2",null,886.24]
["ORSE 13287","ORSE",13287,"Restauro - Reintegração cromática de áreas douradas de elemento artístico","m2",null,660.2]
["ORSE 13288","ORSE",13288,"Restauro - Reintegração cromática de áreas douradas de retábulo artistico","m2",null,660.2]
["ORSE 13289","ORSE",13289,"Restauro - Reintegração cromática de elemento  artistico","m2",null,496.25]
["ORSE 13290","ORSE",13290,"Restauro - Reintegração cromática de  retábulo artistico","m2",null,496.25]
["ORSE 13292","ORSE",13292,"Reposição de cambota na cobertura  do Convento e Igreja de Santa Cruz - Rev-01_03/2022","un",null,1342.7]
["ORSE 13293","ORSE",13293,"Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, de 3,00 x 2,50m, quadro em tubo de ferro galvanizado de 2\",  inclusive trancas/ferrolho","un",null,7131.95]
["ORSE 13294","ORSE",13294,"Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr de 3,50 x 3,00m, quadro em tubo de ferro galvanizado de 2\", inclusive trancas/ferrolho","un",null,9351.83]
["ORSE 13295","ORSE",13295,"Portão em tubo de ferro galvanizado de 2\", de abrir, de 0,90 x 2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12,  inclusive dobradiças e trancas/ferrolho","un",null,1171.68]
["ORSE 13296","ORSE",13296,"Portão  em tubo de ferro galvanizado de 2\", de abrir, duas folhas, de 1,00 x 2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12,  inclusive dobradiças e trancas/ferrolho","un",null,2396.99]
["ORSE 13297","ORSE",13297,"Portão  em tubo de ferro galvanizado de 2\", de abrir, duas folhas, de 3,50 x 2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12,  inclusive dobradiças e trancas/ferrolho","un",null,4186.69]
["ORSE 13298","ORSE",13298,"Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, de 3,00 x 3,00m, quadro em tubo de ferro galvanizado de 2\", inclusive trancas/ferrolho","un",null,6737.53]
["ORSE 13299","ORSE",13299,"Plataforma elevatória para PNE, semi cabinada, modelo unilateral (UN140/1 entrada)/oposto (OP140/2 entrada) dim. cabine 900x1400x1100mm, Aço carbono pintado, fechamento Aluminio Comp.(ACM) 02 paradas perc.3m cx.corrida alvenaria, da Aptus ou Similar","un",null,40375]
["ORSE 13300","ORSE",13300,"Plataforma elevatória para PNE, semi cabinada, modelo unilateral (UN140/1 entrada)/adjace.(ADJ140/2 entrada) dim.cabine 1110x1400x1100mm, Aço carbono pintado, fechamento Aluminio Comp.(ACM) 02 paradas perc.3m cx.corrida alvenaria, da Aptus ou Similar","un",null,40575]
["ORSE 13301","ORSE",13301,"Plataforma elevatória para PNE, semi cabinada, modelo (UN140/1 entrada)/oposto (OP140/2 entrada) dim. cabine 900x1400x1100mm, Aço INOX polido, fechamento Aluminio Comp.(ACM) paineis vidro laminado,02 paradas perc.3m cx. alvenaria, da Aptus ou Similar","un",null,43641]
["ORSE 13302","ORSE",13302,"Plataforma elevatória para PNE, semi cabinada, modelo (UN140/1 entrada)/adjacente (ADJ140/2 entrada) dim. cabine 1100x1400x1100mm, Aço INOX, fechamento Aluminio Comp.(ACM) e vidro, 02 paradas perc.3m cx. alvenaria, da Aptus ou Similar","un",null,44150]
["ORSE 13303","ORSE",13303,"Plataforma elevatória para PNE, cabinada, modelo unilateral (UN140/1 entrada)/oposto (OP140/2 entrada) dim. cabine 900x1400x2000mm, Aço carbono pintado, fechamento Aluminio Comp.(ACM) 02 paradas perc.3m cx.corrida alvenaria, da Aptus ou Similar","un",null,43641]
["ORSE 13304","ORSE",13304,"Plataforma elevatória para PNE, cabinada, modelo unilateral (UN140/1 entrada)/adjacente(ADJ140/2 entrada) dim.cabine 1110x1400x2000mm, Aço carbono pintado, fechamento Aluminio Comp.(ACM) 02 paradas perc.3m cx.corrida alvenaria, da Aptus ou Similar","un",null,44150]
["ORSE 13305","ORSE",13305,"Filtro Central em aço inox 304 com 7 camadas de quartzo com vazão de 2,50 a 3,00m³ /h, incluso manômetro, válvula redutora de pressão 3/4\" e válvula de retenção 3/4\" - FUSATI ou similar","un",null,4316.89]
["ORSE 13306","ORSE",13306,"Filtro Central em aço inox 304 com 7 camadas de quartzo com vazão de 1,00 a 1,50m³ /h, incluso manômetro, válvula redutora de pressão 3/4\" e válvula de retenção 3/4\" - FUSATI ou similar","un",null,3190.51]
["ORSE 13308","ORSE",13308,"Pia de cozinha com bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, dim 1,60x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2\", inclusive rodopia 10 cm, assentada","un",null,2319.86]
["ORSE 13309","ORSE",13309,"Pia de cozinha com bancada em granito verde ubatuba, e= 2cm, dim 3,70x0,60m, com 02 cubas de aço sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2\", inclusive rodapia 10 cm, assentada","un",null,3232.57]
["ORSE 13310","ORSE",13310,"Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), (piso-teto), de 36000 btu/h.","un",null,577.08]
["ORSE 13311","ORSE",13311,"Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, desmontagem e tela","m²xmês",null,11.74]
["ORSE 13312","ORSE",13312,"Isolamento acústico com placa de espuma de poliuretano poliester Modelo Pyramid Cor Natural 25/30  ( sonex Illtec / OWA ) ou similar)","m2",null,200]
["ORSE 13313","ORSE",13313,"Tanque de pressão capacidade 20 lt (p/incendio)","un",null,803.23]
["ORSE 13314","ORSE",13314,"Bomba para incêndio jockey 1 1/2\" cv","un",null,2889.2]
["ORSE 13316","ORSE",13316,"Piso em concreto poroso desempolado, fck = 21 MPa, e = 0,06 cm - exceto  formas para juntas de concretagem e acabamento","m²",null,45.65]
["ORSE 13317","ORSE",13317,"Piso em concreto poroso desempolado,colorido, moldado \"in loco\",  fck = 21 MPa, e = 0,07 cm - inclusive  formas para juntas de concretagem e acabamento","m²",null,90.77]
["ORSE 13318","ORSE",13318,"Divisória em granito São Gabriel polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens","m2",null,668.24]
["ORSE 13319","ORSE",13319,"Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, 1 1/4\", Schneider BC-22 R ou similar","un",null,8703.44]
["ORSE 13321","ORSE",13321,"Quadro de comando para 2 bombas de 7,5 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora","un",null,2322.16]
["ORSE 13322","ORSE",13322,"Adaptador galvanizado para caixa d'água de concreto 200mm x 2\" - Tupy ou similar","un",null,138.85]
["ORSE 13323","ORSE",13323,"Adaptador galvanizado para caixa d'água de concreto 200mm x 4\" - Tupy ou similar","un",null,252.15]
["ORSE 13324","ORSE",13324,"Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1 1/4\" Tupy ou similar","un",null,29.8]
["ORSE 13325","ORSE",13325,"Luminária led, 9W monocromático  branco p/ piscina  SODRAMAR ou  similar","un",null,443.35]
["ORSE 13326","ORSE",13326,"Fornecimento e instalação de Luminária  em Led, p/ ilum. púb. Pot.180W, 4000K, IRC>70, IP 66, V.U 70.000 h base p/ relê fot., corpo em alum. injet c/ pint. poliester, 220v c/ 3 contatos( sem telegestão), LPL Ares, com Anteparo Ilumatic ou similar","un",null,1479.39]
["ORSE 13327","ORSE",13327,"Fornecimento, espalhamento e nivelamento de topsoil para gramado  de futebol","m³",null,157.9]
["ORSE 13328","ORSE",13328,"Fornecimento e plantio de grama Celebration Maxiroloem para estádios de futebol","m2",null,28.68]
["ORSE 13329","ORSE",13329,"Controlador para irrigação modelo RZXe8-230V Outdoor 8 STA ESP-RZX - 230 V, 8 estações, Rain Bird ou similar","un",null,834.07]
["ORSE 13330","ORSE",13330,"Adaptador bolsa soldável x rosca macho 110mm x 4\" (PN80) azul para irrigação","un",null,36.07]
["ORSE 13331","ORSE",13331,"Curva 90º de pvc soldável, azul (PN80) para irrigação, diâm = 110mm","un",null,57.85]
["ORSE 13332","ORSE",13332,"Tê de pvc soldável, azul, PN80 para irrigação, diâm = 110mm","un",null,74.9]
["ORSE 13333","ORSE",13333,"Conector blindado Mod. 3M 316 IR - para fio de 1,5mm²","un",null,18.3]
["ORSE 13334","ORSE",13334,"Retirada manual de grama com reaproveitamento","m2",null,3.25]
["ORSE 13335","ORSE",13335,"Limpeza de poço artesiano até 80m de profundidade","un",null,11210.27]
["ORSE 13336","ORSE",13336,"Calagem do solo com calcário agrícola","m²",null,0.43]
["ORSE 13337","ORSE",13337,"Confecção de Topsoil para gramados de futebol (80% areia + 20% terra vegetal + adubação)","m³",null,131.8]
["ORSE 13338","ORSE",13338,"Sensor de umidade de solo, modelo SMRT-Y, marca Rain Bird ou similar","un",null,2627.03]
["ORSE 13340","ORSE",13340,"Fornecimento e montagem de quadro de comando partida direta 5 CV 220V em chapa de ferro, 50x40x20cm, contendo disjuntores, relé, contatores, chave seletora, botão pulso, sinaleiros e bornes (completo)","un",null,1829.89]
["ORSE 13341","ORSE",13341,"Fornecimento e montagem quadro de comando em chapa de ferro, 60x50x20cm, para 2 bombas, 15CV, Estrela-Triângulo, 220V, contendo disjuntores, relé, contatores, chave seletora, botão pulso, sinaleiros e bornes (completo)","un",null,4602.68]
["ORSE 13342","ORSE",13342,"Impermeabilização semi-flexível com SikaTop 100 bi-componente, cor cinza, com 3 demãos cruzadas e reforço com tela de fibra de vidro malha 10x10mm, aplicado em paredes enterradas, subsolos, caixas d'água, áreas frias e em contato com esgoto","m2",null,56.65]
["ORSE 13343","ORSE",13343,"Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâm. externo de 50mm (1.1/2\") tipo sealtubo","m",null,40.17]
["ORSE 13344","ORSE",13344,"Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâm. externo de 25mm (3/4\") tipo sealtubo","m",null,20.59]
["ORSE 13345","ORSE",13345," Fornecimento com instalação de difusor acústico multifacetado, constuido em MDF acabamento em pintura  na cor indicada pela arquitetura (OBRA: CONSERVATÓRIO DE MÚSICA)","m2",null,532]
["ORSE 13346","ORSE",13346," Fornecimento com instalação de Absorvedor acústico confeccionado em LÃ DE ROCHA BASALTICA, densidade 64 kg/m², espessura 50 mm. acabamento em tecido tramado na cor indicada pela arquitetura.(obra: CONSERVÁTORIO DE MÚSICA)","m2",null,285]
["ORSE 13347","ORSE",13347,"Forn. c/ inst. de forro acústico const. de painel rígido em lã de rocha basálica, esp de 25 mm, revest. em sua face visível c/ um filme de veu de vidro na cor preta, Elev. índ de adsorção sonora, baixa condut. térmica obra: ( CONSERVÁTORIO DE MÚSICA)","m2",null,127.3]
["ORSE 13348","ORSE",13348,"Forn. c/ inst. de porta acústico com propriedade corta fogo mínina P90, equipada com barra ante pânico, chave, 4 dobradiças com mola, med. 2400x2100x100mm (duas folhas de 1200mmx2100x100mm cada)  obra: ( CONSERVÁTORIO DE MÚSICA)","m2",null,5800]
["ORSE 13349","ORSE",13349,"Remoção de peça  de madeira 11 x 11 cm para telhado (Obra: Igreja dos Homens Pardos São Cristovão/SE.)","m",null,6.29]
["ORSE 13350","ORSE",13350,"Fornecimento e assentamento de ripa em madeira de lei de 10 cm (Obra: Igreja dos Homens Pardos - São Cristovão/ SE.)","m2",null,92.84]
["ORSE 13351","ORSE",13351,"Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura 0,4 mm - (DNIT 5213400)","m2",null,25.02]
["ORSE 13352","ORSE",13352,"Manutenção do gramado do campo de futebol durante 3 meses com corte da grama e retirada de ervas daninhas","m2",null,1.59]
["ORSE 13353","ORSE",13353,"Remoção de peça  de madeira 14 x 14 cm para telhado (Obra: Igreja dos Homens Pardos  em São Cristovão/SE)","m",null,8.28]
["ORSE 13354","ORSE",13354,"Assentamento de ripa em madeira de lei de 10 cm (Obra: Igreja dos Homens Pardos - São Cristovão/SE.)","m2",null,33.63]
["ORSE 13355","ORSE",13355,"Fornecimento e instalação de suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 02 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo, da Induspar ou similar","un",null,213.61]
["ORSE 13356","ORSE",13356,"Bancos de reserva com cobert. policarbonato com 12 assentos concha padrão FIFA, estrut. em aço-carbono industrial galvanizado, solda MIG/MAG, assento em couvin náutico, bordado no encosto, espuma acolchoada e estrut. resistente ao tempo e a impactos.","un",null,25345.55]
["ORSE 13357","ORSE",13357,"Bancos de reserva com cobert. policarbonato com 2 assentos concha padrão FIFA, estrut. em aço-carbono industrial galvanizado, solda MIG/MAG, assento em courvin náutico, bordado no encosto, espuma acolchoada e estrut. resistente ao tempo e a impactos.","un",null,7295.55]
["ORSE 13358","ORSE",13358,"Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc","m2",null,142.8]
["ORSE 13359","ORSE",13359,"Consolidação estrutural de forro artistico com chumaços de roving, resina poliester e manta de fibra de vidro 450g","m2",null,1123.36]
["ORSE 13360","ORSE",13360,"Solo-cimento compactado - Traço 1:15, inclusive cimento e areia grossa comercial","m3",null,301.66]
["ORSE 13361","ORSE",13361,"Revestimento tipo porcelanato para piso ou parede, 59 x 59 cm,  Botic Clas polido, Tecnogres ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-IIIi, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço","m2",null,119.72]
["ORSE 13362","ORSE",13362,"Equipe de topografia para trabalhos de campo e escritório, diária incluindo transporte","dia",null,1001.45]
["ORSE 13363","ORSE",13363,"Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4\"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo","un",null,12.51]
["ORSE 13364","ORSE",13364,"Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1\"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo","un",null,19.02]
["ORSE 13365","ORSE",13365,"Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 40 mm (1 1/2\"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo","un",null,32.26]
["ORSE 13367","ORSE",13367,"Restauração de cercadura de massa","m2",null,124.61]
["ORSE 13368","ORSE",13368,"Restauração de cimalha de massa","m2",null,146.44]
["ORSE 13369","ORSE",13369,"Restauração de cunhal de massa","m2",null,110.54]
["ORSE 13370","ORSE",13370,"Restauração de cornijas de massa","m2",null,146.44]
["ORSE 13371","ORSE",13371,"Restauração de pináculos de massa","m2",null,330.27]
["ORSE 13372","ORSE",13372,"Restauração de óculo com cercadura de massa","m2",null,194.08]
["ORSE 13373","ORSE",13373,"Fornecimento e instalação de exaustor axial 50cm, 127/220V, 6550 m³/h da Venti-Delta ou similar","un",null,497.24]
["ORSE 13374","ORSE",13374,"Cuba em aço inox redonda de 24cm, ref. 94101/207 da Tramontina ou similar, inclusive válvula e sifão de plástico.","un",null,368.34]
["ORSE 13375","ORSE",13375,"Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4\"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo","un",null,23.24]
["ORSE 13376","ORSE",13376,"Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4\"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo","un",null,8.49]
["ORSE 13377","ORSE",13377,"Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4\"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo","un",null,5.68]
["ORSE 13378","ORSE",13378,"Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4\"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo","un",null,18.18]
["ORSE 13379","ORSE",13379,"Cabide de louça, DECA A.680.17 ou similar","un",null,85.27]
["ORSE 13380","ORSE",13380,"Encargos Complementares - Mecânico de refrigeração","h",null,3.64]
["ORSE 13381","ORSE",13381,"Instalação de ar condicionado split (evaporadora e condensadora), piso teto, 48000 btu/h","un",null,480.01]
["ORSE 13383","ORSE",13383,"Lavatório louça branca sem coluna *45,5 x 36 cm*, inclusive sifão, válvula e engate cromados - fornecimento e instalação","un",null,296.52]
["ORSE 13384","ORSE",13384,"Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placas - exclusive transporte (incluir no orçamento a composição de trasnporte adotando-se a densidade=1,7t/m³)","un",null,7214.09]

{"sheet":"Composições","index":3,"n_rows":13,"n_cols":14,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,9],[10,1,10,2],[11,8,11,9],[12,8,12,9],[11,4,11,7],[12,4,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"COMPOSIÇÕES"]
[]
[]
[null,"",{"$nulls":6},"CUSTO UNIT","CUSTO UNIT"]
[null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"Composições"]
[]
[" ",{"$nulls":4},0,0,null,0,0,0,1,"","Sim"]
[null,null,null,"","",0,0,null,0,0,0,{"$error":"#N/A"},""]
[{"$nulls":10},0,null,""]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",null,null,"COEFIC.","DESONERADO","NÃO DESONER.",null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
["###",{"$nulls":11},"F"]
[null,"Data",null,null,"Responsável Técnico:",{"$nulls":7},"F"]
[{"$nulls":4},"CREA/CAU:",{"$nulls":7},"F"]

{"sheet":"Cotações","index":4,"n_rows":25,"n_cols":13,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,1,23,2],[21,3,21,4],[21,5,21,6],[21,7,21,8],[24,6,24,8],[24,4,24,5],[0,1,0,7],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[9,3,9,4],[12,7,12,8],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[13,7,13,8],[15,3,15,8],[14,3,14,4],[13,3,13,4],[12,5,12,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"COTAÇÕES",{"$nulls":8},"Mediana"]
[{"$nulls":10},"Média"]
[{"$nulls":10},1]
[]
[]
[null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"Cotações"]
[]
[null,"I001",{"$nulls":6},{"$error":"#DIV/0!"},"I",null,""]
[]
[null,"E001",{"$nulls":7},"E",null,""]
[]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","MEDIANA",null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,""]
["COTAÇÃO ","COTAÇÃO",null,null,null,{"$error":"#NUM!"},null,null,null,0,1,"","Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,""]
[null,null,null,"",{"$nulls":5},"C",null,""]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",{"$nulls":8},""]
[{"$nulls":11},""]
[{"$nulls":11},"FILTRO","IMPRIMIR"]
[null,"ÍNDICES DE RETROAÇÃO:",{"$nulls":9},""]
[null,"ÍNDICE","NOME DO ÍNDICE","DESCRIÇÃO","DATA BASE","ÍNDICE DT BASE","DT COTAÇÃO","ÍNDICE DT COT.","COEFICIENTE","I",null,""]
[null,"EMPRESAS FORNECEDORAS:",{"$nulls":9},""]
[null,"EMPRESAS","CNPJ","NOME",null,"FONE",null,"CONTATO",null,"E",null,""]
[null,"COTAÇÕES:",{"$nulls":9},""]
["###",{"$nulls":10},"F"]
[null,"Data",null,null,"Resp. Pesquisa de Mercado:",{"$nulls":6},"F"]

{"sheet":"Relatórios","index":5,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS"]
[]
[]
[]
["TIPO","ENCARGOS SOCIAIS","ABRANGÊNCIA","LOCALIDADE","VÍNCULO","DATA PREÇOS","DATA DE RT","DATA EMISSÃO"]
["SINAPI","SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,15%(HORA)   71,22%(MÊS)","NACIONAL","SALVADOR","CAIXA REFERENCIAL","03/2023","13/04/2023","13/04/2023"]
["SINAPI-I","HORISTA 115,15  MENSALISTA  71,22",null,"SALVADOR","","03/2023","",""]
["SINAPI",null,"NACIONAL",null,"ANALITICO NACIONAL SIPCI","","13/04/2023","13/04/2023"]
["SINAPI","DESONERADOS: 85,51%(HORA)   47,56%(MÊS)","NACIONAL","SALVADOR","CAIXA REFERENCIAL","03/2023","13/04/2023","13/04/2023"]
["SINAPI-I","HORISTA  85,51  MENSALISTA  47,56",null,"SALVADOR","","03/2023","",""]
["SINAPI",null,"NACIONAL",null,"ANALITICO NACIONAL SIPCI","","13/04/2023","13/04/2023"]
["SICRO",null,null,"BAHIA","","01/2023","",""]
["ORSE",null,null,"SERGIPE","","02/2023","",""]

{"sheet":"Busca","index":6,"n_rows":5,"n_cols":7,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[2,1,2,2],[0,1,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"BUSCA"]
[null,"CONTÉM:"]
[null,"NÃO CONTÉM:"]
[]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","DESONERADO","NÃO DESONERADO"]